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			荣德居委会工程量变化清单


						原有图纸工程量									现有有图纸工程量


			序号			区域			工程内容			工程数量			区域			工程内容			工程数量


						1楼活动室（94.15平方）			原有单扇门			1000*2200（2套）						修改成双扇开门			1500*2200（2套）


						1楼更衣室			原有地面地胶			数量不变						修改成水性环氧涂料			数量不变


						1楼休息室


						1楼老年活动室


						1楼原有户外雨棚			钢结构加玻璃									取消


						1楼卫生间木门												卫生间门更换			3套


																		卫生间门槛石


																		窗帘盒


																		一楼过道吊顶变石膏板


																		1楼残疾人开关			1个


																		1楼残疾人报警装置			1套


																		1楼增加换气扇			6台


																		1楼增加无障碍系统1套


						4楼过道玻璃门取消												取消


						4楼居委会（43.37平方）			原有3P空调			数量不变						修改成5P			数量不变


						4楼服务站（19.5平方）			原有地面地胶			数量不变						修改成水性环氧涂料			数量不变


						4楼居委会（8.9平方）


						4楼居委会（4.31平方）


						4楼弱电室（12.92平方）			原有地面地胶			数量不变						自流平			数量不变


																		4楼卫生间门			1套


																		卫生间门槛石


																		四楼新增过道矿棉板吊顶


																		窗帘盒


																		4楼增加换气扇			4台





																		1楼4楼电气图纸内容要复合


																		一楼和四楼过道窗户要修改


																		1楼4楼装饰地面（地胶、复合地板都浇筑40mm混泥土）





						所有轻钢龙骨隔墙												修改成钢龙骨隔墙			双层12mm石膏板厚度123


						所有轻钢龙骨吊顶												修改成钢龙骨吊顶			双层12mm石膏板
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茶亭居委会工程修改清单



装饰专业：无


电气专业：


新增弱电施工图；



卫生间蹲便器、小便斗、台盆感新增供电回路电源；



二层日间照料室新增应急疏散照明灯具；


疏散走道相关部位增加疏散方向标志灯；


二、三层无自然采光卫生间增加应急照明灯具；


无障碍卫生间增加消防声光报警装置；


疏散出口、安全出口附近增加多信息复合标志灯具；


楼梯出入口增加管吊式疏散指示标志灯；


残疾人卫生间增加残疾人卫生间求助按钮；


各空调室外机就地位置增加空调室外机就地隔离检修开关；


卫生间开关插座更换为防溅型；照明回路增设漏电保护开关；


空调配电开关改为 D 曲线断路器；


暖通专业：


舞蹈室休息区、茶水间、资料室增加排风装置；



大卫生间排风扇：由P‑150更换为P‑250换气扇


给排水专业：无
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                             1
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 010801002001
                                 成品套装木门安装 单扇门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1022
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 010801002002
                                 成品套装木门安装 子母门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1322
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010801004001
                                 FM1022甲
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1022甲
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 010801004002
                                 FM1220丙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1220丙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 010801004003
                                 FM1522a乙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1522a乙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 010801004004
                                 消火栓暗门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     暗门表面做标识牌门高1800mm,宽度1000mm(做到与周围墙面装饰面可明显区分)
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     12厚阻燃板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括门吸、成品暗门五金合页(隐藏式)等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     无机涂料
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 010808002001
                                 不锈钢门套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12mm阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm磨砂银不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     线条品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 010810002001
                                 暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     12厚阻燃板+9.5石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 5.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 010810001001
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 3.9
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             屋面及防水工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 10
                                 010903002001
                                 墙面1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 55.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 010904002001
                                 楼(地)面涂膜防水
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     4厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     4
                                     上翻高度
                                     300
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 12.15
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 12
                                 011102003001
                                 水磨石花纹瓷砖(防滑)
                                 
                                     1
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     4
                                     防护层材料种类
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 65.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 011105006001
                                 80mm高黑色不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     80mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm黑色不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 68.55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 011107001005
                                 蹲厕垫高
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处20MM水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     面层厚度、砂浆种类及强度等级
                                     最薄处30MM轻集料混凝土填充(视现场安装情况)
                                
                                 
                                     3
                                     防滑条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     贴嵌防滑条
                                     
                                
                                 m2
                                 2.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 011108001001
                                 大理石门槛石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     20厚大理石门槛石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     六面防护处理
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     晶面处理
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.84
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 16
                                 011203003001
                                 墙面:水磨石花纹瓷砖(墙面地面对缝)
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     专用DTA砂浆粘结层
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     2厚配套专用界面砂浆批刷
原土建基层表面拆除,修补破损
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 53.59
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 011203001001
                                 墙面干挂水磨石花纹瓷砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     壁挂小便斗处L40*4热镀锌角钢、不锈钢干挂件
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     C20细石混凝土反坎
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 2.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010809001009
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 13.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 011207001011
                                 120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     75系轻钢龙骨
竖向龙骨@400
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     50厚密度为60KG/M³玻璃棉
双面双层9.5MM石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 30.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 011207003001
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     18mm厚抗倍特板、1.2mm宽拉丝不锈钢包边
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     铝合金横梁、不锈钢连接固定件、不锈钢门顶，指示锁
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     不锈钢钢管支座
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 6.3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 21
                                 011302001001
                                 石膏板吊顶天棚
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 63.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 011302001002
                                 吊顶铝扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平
T型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1厚铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     成品铝扣板L型收边条
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 8.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 011302001003
                                 吊顶硅酸钙板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600*15厚复合硅酸钙板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     L型收边条
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 53.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011302001016
                                 防水石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.9
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 25
                                 011404001001
                                 墙面:灰、黄色无机涂料(余高)
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     原土建墙体基层清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     内墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     2厚面层耐水腻子刮平
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料饰面(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 91.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 011404001002
                                 墙面:白色无机涂料(余高)
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     原土建墙体基层清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     内墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     2厚面层耐水腻子刮平
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料饰面(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 119.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 011404002001
                                 天棚-无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 63.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 011404002002
                                 天棚-防水无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 011404002003
                                 乳胶漆-暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.32
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 30
                                 011502001001
                                 铝板收边色同乳胶漆边
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     线条材料品种、规格
                                     500宽铝板收边色同乳胶漆边
                                
                                 
                                     3
                                     防护(填充)材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 5.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 011505001001
                                 洗漱台-人造石台面
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     人造石台面洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     30*30*3镀锌角钢
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 0.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 011505002001
                                 卫生间适老化扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     适老化扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 011505003008
                                 镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品镜面玻璃
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 011505002002
                                 卫生间厕纸盒
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     不锈钢厕纸盒
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 011508001001
                                 美术字
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     镌字材料材质
                                     亚克力文字标识
字体根据业主需要调整
                                
                                 
                                     3
                                     字体规格
                                     高350mm
                                
                                 
                                     4
                                     固定方式
                                     粘贴
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 13
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 36
                                 010801001001
                                 可移动隔断
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     6200*3000
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     可移动隔断
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     推来移门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇木材材质
                                     SS01 STAINLESS STEEL不锈钢
内村隔音岩棉
两面镀锌钢板+木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     50x3镀锌角钢直路轨每1000mm一个收板间路轨每500mm一个
"Z"型安装码直路轨每750mm一个收板间路轨每380mm一个
                                
                                 
                                     6
                                     其他工艺要求
                                     36型路轨
密封胶条
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 18.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 010801002003
                                 套装单开木门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1022
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 010801006001
                                 更换门锁芯
                                 
                                     1
                                     锁品种
                                     锁芯
                                
                                 
                                     2
                                     锁规格
                                     根据现场实际情况
                                
                                 
                                     3
                                     工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 010801004005
                                 FM1220丙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1220丙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 010801004006
                                 FM1522a乙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1522a乙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 6.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 010801004007
                                 消火栓暗门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     暗门表面做标识牌门高1800mm,宽度1000mm(做到与周围墙面装饰面可明显区分)
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     12厚阻燃板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括门吸、成品暗门五金合页(隐藏式)等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     无机涂料
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 010801004008
                                 FM1520丙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1520丙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 010808002002
                                 不锈钢门套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12mm阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm磨砂银不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     线条品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 010810002002
                                 暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     12厚阻燃板+9.5石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 35.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 010810001002
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 26.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             屋面及防水工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 46
                                 010903002002
                                 墙面1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 144.45
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 010904002002
                                 楼(地)面涂膜防水
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     4厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     4
                                     上翻高度
                                     300
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 45.19
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 48
                                 011102003002
                                 水磨石花纹瓷砖(防滑)
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 85.43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 011105006002
                                 80mm高黑色不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     80mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm黑色不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 180.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 011107001004
                                 蹲厕垫高
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处20MM水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     面层厚度、砂浆种类及强度等级
                                     最薄处30MM轻集料混凝土填充(视现场安装情况)
                                
                                 
                                     3
                                     防滑条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     贴嵌防滑条
                                     
                                
                                 m2
                                 1.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 011108001002
                                 大理石门槛石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     20厚大理石门槛石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     六面防护处理
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     晶面处理
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 4.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 52
                                 011203003002
                                 墙面:水磨石花纹瓷砖(墙面地面对缝)
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     专用DTA砂浆粘结层
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     2厚配套专用界面砂浆批刷
原土建基层表面拆除,修补破损
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     C20细石混凝土反坎
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 142.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 011203001002
                                 墙面干挂水磨石花纹瓷砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     壁挂小便斗处L40*4热镀锌角钢、不锈钢干挂件
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     C20细石混凝土反坎
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 2.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 010809001008
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 69.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 011205001001
                                 墙面：碳晶板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     1、配套龙骨上墙,间距≤400,自钻自攻螺钉固定  
2、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带钻孔打入M8x80膨胀螺栓
或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距按龙骨间距
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     蒸压加气混凝土砌块墙,专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)/
混凝土墙,素水泥一道甩毛(内掺建筑胶)
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     1200*2400*8厚仿木纹碳晶板，背后均布结构胶(间距≤200mm)
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     无缝拼接或土字线配套嵌条
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 52.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 011207001002
                                 120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     75系轻钢龙骨
竖向龙骨@400
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     50厚密度为60KG/M³玻璃棉
双面双层9.5MM石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 31.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 011207001012
                                 100厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     100厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     75系轻钢龙骨
竖向龙骨@400
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     50厚密度为60KG/M³玻璃棉
双面双层9.5MM石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 9.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 011207003002
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     18mm厚抗倍特板、1.2mm宽拉丝不锈钢包边
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     铝合金横梁、不锈钢连接固定件、不锈钢门顶，指示锁
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     不锈钢钢管支座
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 20.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 011207003003
                                 小便斗成品隔板
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     18mm厚抗倍特板、1.2mm宽拉丝不锈钢包边
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 0.44
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 60
                                 011302001005
                                 石膏板吊顶天棚
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 187.46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 011302001006
                                 铝扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平
T型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1厚铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     成品铝扣板L型收边条
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 22.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 011302001007
                                 硅酸钙板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600*15厚复合硅酸钙板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     L型收边条
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 163.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 011302001008
                                 防水石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 21.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 011303001003
                                 反光灯槽
                                 
                                     1
                                     装饰带型式、尺寸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、规格
                                     基层12厚板阻燃处理+9.5mm石膏板
                                
                                 
                                     3
                                     安装固定方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装、固定
                                     
                                
                                 m
                                 3.75
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             13
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 65
                                 011404001003
                                 墙面:白色无机涂料(余高)
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     原土建墙体基层清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     内墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     2厚面层耐水腻子刮平
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料饰面(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 497.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 011404002004
                                 天棚-无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 187.46
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 011404002005
                                 天棚-防水无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 21.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 011404002006
                                 乳胶漆-暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 14.27
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             14
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 69
                                 011502001002
                                 铝板收边色同乳胶漆边
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     线条材料品种、规格
                                     500宽铝板收边色同乳胶漆边
                                
                                 
                                     3
                                     防护(填充)材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 35.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 011503001001
                                 实木舞蹈把杆
                                 
                                     1
                                     扶手材料种类、规格
                                     实木舞蹈把杆，详见图纸说明
                                
                                 
                                     2
                                     栏杆(板)材料种类、规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     固定配件种类
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 4.61
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 011503003001
                                 适老化扶手
                                 
                                     1
                                     扶手材料种类、规格
                                     5厚Φ50mm尼龙pvc防滑套管
                                
                                 
                                     2
                                     固定配件种类
                                     1.2厚Φ100mm304不锈钢成品法兰盘
5厚Φ80mm镀锌钢板
4M8*110化学锚栓
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     pvc防滑套管
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 011505001002
                                 洗手台人造石台面
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     人造石台面洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     30*30*3镀锌角钢
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 3.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 011505003002
                                 贴墙舞蹈镜
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     普通银镜
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     25mm宽收边条
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类
                                     12mm阻燃板
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 10.67
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 011502001003
                                 25mm宽收边条
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     线条材料品种、规格
                                     25宽不锈钢收边条
                                
                                 
                                     3
                                     防护(填充)材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 14.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 011505002003
                                 卫生间适老化扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     适老化扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 011505002004
                                 卫生间厕纸盒
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     不锈钢厕纸盒
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 011505003007
                                 镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品镜面玻璃
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 011501001001
                                 洗手台地柜（包括石英石台面）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     洗手台地柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3300*850
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板，包括石英石台面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 011501001002
                                 茶水台地柜（包括石英石台面）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台地柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2000*850，3200*850
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板，包括石英石台面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 011501001003
                                 茶水台吊柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台吊柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2510*625
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 1.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 011501001004
                                 烘焙室地柜（包括石英石台面）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     烘焙室地柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     4669*850，1860*850,1860*850
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板，包括石英石台面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 7.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 011501001005
                                 烘焙室吊柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     烘焙室吊柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*950，600*950，2200*950，2200*950
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 01B001
                                 立式直饮水机
                                 
                                     1
                                     说明
                                     详见设计图
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             15
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 84
                                 010402001001
                                 原门洞封堵砌块墙
                                 
                                     1
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5水泥砂浆砌筑
                                
                                 
                                     2
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     混凝土小型空心砌块
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内填充墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 0.84
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             16
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 85
                                 010801002004
                                 套装单开木门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1022
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 010801004009
                                 FM1220丙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1220丙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 7.32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 010801004010
                                 FM1522a乙
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1522a乙
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、闭门器等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 6.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 010801004011
                                 消火栓暗门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     暗门表面做标识牌门高1800mm,宽度1000mm(做到与周围墙面装饰面可明显区分)
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     详见图纸要求
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     玻璃品种、厚度
                                     12厚阻燃板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     包括门吸、成品暗门五金合页(隐藏式)等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     无机涂料
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 010805004001
                                 无框玻璃门BLM1022
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     BLM1022
                                
                                 
                                     2
                                     框材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃品种、厚度
                                     12mm钢化玻璃
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     不锈钢拉手、地弹簧、地锁
                                
                                 
                                     5
                                     其他工艺要求
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 4.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 010808002003
                                 不锈钢门套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12mm阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm磨砂银不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     线条品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.42
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 010810002003
                                 暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     12厚阻燃板+9.5石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 37.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 010810001003
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 26.3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             17
                             屋面及防水工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 93
                                 010903002003
                                 墙面1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 163.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 010904002003
                                 楼(地)面涂膜防水
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水涂料
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     4厚
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     4
                                     上翻高度
                                     300
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 44.91
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             18
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 95
                                 011102003003
                                 水磨石花纹瓷砖(防滑)
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 54.53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 011102003004
                                 水磨石花纹瓷砖(防滑)-防水
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM20砂浆找平层
原土建基层表面清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 44.91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 011105006003
                                 80mm高黑色不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     80mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0mm黑色不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 283.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 011107001003
                                 蹲厕垫高
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处20MM水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     面层厚度、砂浆种类及强度等级
                                     最薄处30MM轻集料混凝土填充(视现场安装情况)
                                
                                 
                                     3
                                     防滑条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     贴嵌防滑条
                                     
                                
                                 m2
                                 1.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 011108001003
                                 大理石门槛石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     20厚干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     20厚大理石门槛石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     六面防护处理
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     晶面处理
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 4.21
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             19
                             墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 100
                                 011203003003
                                 墙面:水磨石花纹瓷砖(墙面地面对缝)
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     专用DTA砂浆粘结层
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     2厚配套专用界面砂浆批刷
原土建基层表面拆除,修补破损
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     C20细石混凝土反坎
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 160.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 011203001003
                                 墙面干挂水磨石花纹瓷砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     骨架材料种类、规格
                                     壁挂小便斗处L40*4热镀锌角钢、不锈钢干挂件
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     水磨石花纹瓷砖600*600*10厚
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     同色美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     12厚DP(WP)20水泥砂浆分层抹平
                                
                                 
                                     7
                                     面层处理方式
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     C20细石混凝土反坎
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 2.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 010809001007
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 64.99
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 011205001002
                                 墙面：碳晶板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     1、配套龙骨上墙,间距≤400,自钻自攻螺钉固定  
2、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带钻孔打入M8x80膨胀螺栓
或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距按龙骨间距
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     蒸压加气混凝土砌块墙,专用界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)/
混凝土墙,素水泥一道甩毛(内掺建筑胶)
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     1200*2400*8厚仿木纹碳晶板，背后均布结构胶(间距≤200mm)
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     无缝拼接或土字线配套嵌条
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 36.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 011207001010
                                 120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     120厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     75系轻钢龙骨
竖向龙骨@400
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     50厚密度为60KG/M³玻璃棉
双面双层9.5MM石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 90.75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 011207001005
                                 100厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     100厚新建隔墙(轻钢龙骨石膏板隔墙)
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     75系轻钢龙骨
竖向龙骨@400
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     50厚密度为60KG/M³玻璃棉
双面双层9.5MM石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 5.23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 011207002001
                                 100*50黑钛铝合金框6+6夹胶玻璃隔断
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     玻璃隔断
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     100*50黑钛铝合金框
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     6+6夹胶玻璃隔断
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 11.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 011207003004
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     18mm厚抗倍特板、1.2mm宽拉丝不锈钢包边
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     铝合金横梁、不锈钢连接固定件、不锈钢门顶，指示锁
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     不锈钢钢管支座
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 19.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 011207003005
                                 小便斗成品隔板
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     18mm厚抗倍特板、1.2mm宽拉丝不锈钢包边
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 0.88
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             20
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 109
                                 011302001009
                                 石膏板吊顶天棚
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 131.23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 011302001010
                                 铝扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平
T型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     面板材料品种、规格
                                     1厚铝扣板
                                
                                 
                                     4
                                     压条材料种类、规格
                                     成品铝扣板L型收边条
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 22.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 011302001011
                                 硅酸钙板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600*15厚复合硅酸钙板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     L型收边条
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 180.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 011302001012
                                 防水石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     1、现浇混凝土板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 
2、∅6钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     3、C型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 
4、C型次龙骨,间距400,用挂件与承载龙骨联结 
5、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     双层9.5厚纸面石膏板(有水房间采用耐水纸面石膏板,燃烧性能B1级)用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤1200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 ，包括成品石膏检修口
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     定制U型金属槽
铝合金边框加固
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     专用腻子嵌缝,网格布粘贴
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 22.16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 011303001002
                                 反光灯槽
                                 
                                     1
                                     装饰带型式、尺寸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材料品种、规格
                                     基层12厚板阻燃处理+9.5mm石膏板
                                
                                 
                                     3
                                     安装固定方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装、固定
                                     
                                
                                 m
                                 24.17
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             21
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 114
                                 011404001004
                                 墙面:白色无机涂料(余高)
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     原土建墙体基层清理,干燥、除油、除尘
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     内墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     2厚面层耐水腻子刮平
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料饰面(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 744.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 011404002007
                                 乳胶漆-暗装式窗帘盒
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 14.84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 011404002008
                                 天棚-无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 213.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 011404002009
                                 天棚-防水无机涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     天棚
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     2
                                
                                 
                                     4
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     刷防潮涂料2道,横纵向各刷一道 
刷无机涂料(1底2面)
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 22.16
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             22
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 118
                                 011501004001
                                 大理石台面-接待台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     大理石台面-接待台
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     5500*500
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 011502001004
                                 铝板收边色同乳胶漆边
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     阻燃板
                                
                                 
                                     2
                                     线条材料品种、规格
                                     500宽铝板收边色同乳胶漆边
                                
                                 
                                     3
                                     防护(填充)材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 37.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 011505001003
                                 洗手台人造石台面
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     人造石台面洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     30*30*3镀锌角钢
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 3.39
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 011505002005
                                 卫生间适老化扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     适老化扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 011505003006
                                 镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品镜面玻璃
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 011505002006
                                 卫生间厕纸盒
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     不锈钢厕纸盒
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 011501001006
                                 茶水间地柜（包括石英石台面）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水间地柜（包括石英石台面）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3000*850，3000*850,6900*850
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板，包括石英石台面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 10.97
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 011501001007
                                 茶水间吊柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水间吊柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*950，600*950，2200*950，2200*950
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 011501001008
                                 洗手台地柜（包括石英石台面）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水间地柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3300*850
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     木质实木板，包括石英石台面
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     五金铰链、拉手等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.81
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             23
                             其他
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 127
                                 沪201001001007
                                 墙、柱（梁）面一般抹灰20厚
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     12厚DP15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     8厚DP20水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     4
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 225
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030412001035
                                 配管JDG40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG40
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030412001036
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 2139
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030412001037
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 143
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030412004041
                                 配线 B2-ZC-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B2-ZC-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 6539
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412004042
                                 配线 B2-ZC-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B2-ZC-BYJ-4
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 159
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004043
                                 配线 B2-ZC-BYJ-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B2-ZC-BYJ-10
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 380
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030409001002
                                 电缆 ZB-YJV-4x35+1x16
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x35+1x16
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030402011013
                                 配电箱2AL
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱2AL
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030402011014
                                 配电箱3AL
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱3AL
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030402011015
                                 配电箱ALJW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱ALJW
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     嵌墙暗装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030413013018
                                 单控单联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单控单联开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030413013019
                                 单控双联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单控双联开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030413013020
                                 单控三联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单控三联开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030413013021
                                 单控四联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单控四联开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413014014
                                 单相二三极暗装插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三极暗装插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,10A  安全型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 154
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413013022
                                 呼叫求助有线拉绳按钮(自动复位)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     呼叫求助有线拉绳按钮(自动复位)
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030904004005
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413013023
                                 户外防水隔离开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     户外防水隔离开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4P63A  IP65
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413002020
                                 LED射灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED射灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     12W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413002021
                                 LED方形灯600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED方形灯600*600
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     600*600   28W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 120
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030413001024
                                 LED吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030413002022
                                 暗藏LED灯带
                                 
                                     1
                                     名称
                                     暗藏LED灯带
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     12W/M,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 m
                                 28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030413002023
                                 LED长条灯1500*100
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED长条灯1500*100
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     18W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030413002024
                                 LED长条灯1500*200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED长条灯1500*200
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     48W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030413002025
                                 LED长条灯4500*300
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED长条灯4500*300
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     3个1500*300拼接,每个48W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030413002026
                                 LED长条灯6000*200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED长条灯6000*200
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     4个1500*200拼接,每个48W,4000K
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030412006005
                                 开关插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 223
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030412006006
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 302
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             火灾报警
                             通用安装工程
                             
                                 29
                                 030412001038
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030412004044
                                 配线 WDZBN-BYJ-1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     塑料绝缘铜芯导线
                                
                                 
                                     2
                                     型号规格
                                     WDZBN-BYJ-1.5
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管内穿线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     线槽配线
                                     
                                
                                 m
                                 54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030412004045
                                 配线 WDZN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030904001008
                                 感烟火灾探测器（移位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     感烟火灾探测器（移位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     探测器调试
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030904001009
                                 感烟火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     感烟火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含底座，测试调试
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     探测器调试
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030904004006
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030412006007
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 36
                                 030402011016
                                 应急照明集中电源箱ALEE1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     应急照明集中电源箱ALEE1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     4
                                     接线端子材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     5
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     含调试；其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030412001039
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 312
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030412001040
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412004046
                                 配线 B2-WDZN-RJYS-2x1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B2-WDZN-RJYS-2x1.0
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 326
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030412004047
                                 配线 B2-WDZCN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B2-WDZCN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 652
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030413001025
                                 A型应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-ZFJC-E9W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030413001026
                                 单向方向标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单向方向标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-BLJC-1LEⅢ1W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030413001027
                                 安全出口标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     安全出口标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-BLJC-1LEⅢ1W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030413001028
                                 疏散出口标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     疏散出口标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-BLJC-1OEⅢ1W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030413001029
                                 壁装A型应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     壁装A型应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-ZFJC-E9W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030413001030
                                 A型应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     A型应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-ZFJC-E9W(IP67)
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030413001031
                                 楼层标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     楼层标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-BLJC-1LEⅢ1W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030413001032
                                 多信息复合标志灯具
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多信息复合标志灯具
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     J-BLJC-1LEⅢ1W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     吊装
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030412006008
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 57
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             喷淋系统
                             通用安装工程
                             
                                 50
                                 030901001007
                                 热浸镀锌钢管DN32
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN32，1.6MPa，热浸镀锌钢管
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝扣连接
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含管件、套管（含防水套管）、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含充放水
                                
                                 
                                     1
                                     管道及管件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     套管（含防水套管,）的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     管道除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 m
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030901001008
                                 热浸镀锌钢管DN25
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN25，1.6MPa，热浸镀锌钢管
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝扣连接
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含管件、套管（含防水套管）、管道除锈刷油、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装及除锈刷油，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含充放水
                                
                                 
                                     1
                                     管道及管件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     套管（含防水套管,）的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     管道除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 m
                                 237
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030901003003
                                 吊顶型喷头
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、型号、规格
                                     K=80  68°C玻璃球喷头
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     4
                                     装饰盘设计要求
                                     包含装饰盘
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装饰盘安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     严密性试验
                                     
                                
                                 个
                                 136
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 53
                                 031001008023
                                 PP-R 给水管 DN15
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     含墙体、地面开槽与修复
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 167
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 031001008024
                                 PP-R 给水管 DN20
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     含墙体、地面开槽与修复
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 031001008025
                                 PP-R 给水管 DN25
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R  S5系列   DN25
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     含墙体、地面开槽与修复
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 031001008026
                                 PP-R 给水管 DN32
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN32
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     含墙体、地面开槽与修复
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 031001008027
                                 热水PP-R 给水管 DN15
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R  (S2.5系列)    DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     含墙体、地面开槽与修复
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 031002001010
                                 截止阀 DN32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     截止阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     全铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN32  1.6MPa
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 031002001011
                                 截止阀 DN25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     截止阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     全铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN25  1.6MPa
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 031002001012
                                 截止阀 DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     截止阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     全铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN20  1.6MPa
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 031001008028
                                 排水PVC-U管  DN50
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 031001008029
                                 排水PVC-U管  DN75
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 031001008030
                                 排水PVC-U管  DN100
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN100
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 33
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 031003014005
                                 地漏DN50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     铜防返溢地漏，箅子均为镀铬制品
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 031005013004
                                 储热式电热水器
                                 
                                     1
                                     能源种类
                                     储热式电热水器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     10L,2KW
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 031003007005
                                 壁挂式小便器（感应式冲洗阀）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     壁挂式小便器
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应式冲洗阀
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 031003006009
                                 蹲式大便器（低水箱冲洗）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     蹲式大便器带低水箱
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     采用低水箱冲洗
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 031003006010
                                 坐式大便器
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     节水型低水箱坐便器，连体坐便器
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 031003003009
                                 台式洗手盆（带感应龙头）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     台式洗手盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应龙头
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 031003003010
                                 立式洗手盆（带感应龙头）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     立式洗手盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     （带感应龙头）
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 031003004005
                                 洗涤盆
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     洗涤盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     综合单价需包含龙头及其安装费用
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 031003004006
                                 不锈钢双槽洗涤盆
                                 
                                     1
                                     材质
                                     不锈钢
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     不锈钢双槽洗涤盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     综合单价需包含龙头及其安装费用
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 031003010002
                                 淋浴器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     淋浴器
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     淋浴龙头（含莲蓬头）
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             空调系统
                             通用安装工程
                             
                                 74
                                 030701003028
                                 风管机（室内机） HVR-18KF
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管机（室内机） HVR-18KF
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030701003029
                                 风管机（室内机） HVR-40KF
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管机（室内机） HVR-40KF
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 030701003030
                                 风管机（室内机） HVR-45KF
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管机（室内机） HVR-45KF
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030701003031
                                 风管机（室内机） HVR-50KF
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管机（室内机） HVR-50KF
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030701003032
                                 风管机（室内机） HVR-63KF
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管机（室内机） HVR-63KF
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030701003033
                                 四面出风机型（室内机） HVR-40Q
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四面出风机型（室内机） HVR-40Q
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030701003034
                                 四面出风机型（室内机） HVR-45Q
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四面出风机型（室内机） HVR-45Q
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 030701003035
                                 四面出风机型（室内机） HVR-50Q
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四面出风机型（室内机） HVR-50Q
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 030701003036
                                 四面出风机型（室内机） HVR-63Q
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四面出风机型（室内机） HVR-63Q
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030701003037
                                 四面出风机型（室内机） HVR-80Q
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四面出风机型（室内机） HVR-80Q
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含空调控制面板及连接管线，设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 030701003038
                                 一拖一风管机空调1P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一风管机空调1P
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 030701003039
                                 室外机KT-2-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外机KT-2-1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含混凝土基础，调试，接地
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030701003040
                                 室外机KT-3-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外机KT-3-1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含混凝土基础，调试，接地
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 030703007009
                                 单层百叶风口400*150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层百叶风口400*150
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铝合金
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 030703007010
                                 单层百叶风口700*150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层百叶风口700*150
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铝合金
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030703007011
                                 单层百叶风口800*150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层百叶风口800*150
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铝合金
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030702001005
                                 空调管道制作安装0.75mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.75mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     保温
                                     采用30mm厚离心玻璃棉板 保温层外侧贴双面铝箔防潮贴面
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     9
                                     说明1
                                     包含风管保温
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 030702001006
                                 空调管道制作安装1.0mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     1.0mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     保温
                                     采用30mm厚离心玻璃棉板 保温层外侧贴双面铝箔防潮贴面
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     9
                                     说明1
                                     包含风管保温
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 031001008031
                                 冷凝水管 DN25
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     给水UPVC塑料管  DN25
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     难燃B1级发泡橡塑隔热保温管，保温厚度为15mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，消毒冲洗水压泄漏试验，管配件及支架制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 163
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 031001008032
                                 冷凝水管 DN32
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     给水UPVC塑料管  DN32
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     难燃B1级发泡橡塑隔热保温管，保温厚度为15mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，消毒冲洗水压泄漏试验，管配件及支架制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 031001005009
                                 冷媒管 φ6.35
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ6.35
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 031001005010
                                 冷媒管 φ9.53
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ9.53
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 102
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 031001005011
                                 冷媒管 φ12.7
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ12.7
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 104
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 031001005012
                                 冷媒管 φ19.05
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ19.05
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 031001005013
                                 冷媒管 φ15.88
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ15.88
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 031001005014
                                 冷媒管 φ22.2
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ22.2
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 031001005015
                                 冷媒管 φ25.4
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ25.4
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 031001005016
                                 冷媒管 φ28.6
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     空调用去磷无缝紫铜管
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     φ28.6
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     充氮保护纤焊焊接
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含保温，管配件，分歧器，制冷剂，支架制作安装及除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     保温
                                     
                                
                                 m
                                 11
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             通风系统
                             通用安装工程
                             
                                 102
                                 030405015005
                                 吊顶式排气扇 P-150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 P-150
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 103
                                 030405015006
                                 吊顶式排气扇 P-300
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 P-300
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 030703007012
                                 百叶风口200x150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     百叶风口200x150
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铝合金
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     带防虫网
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 030703007013
                                 百叶风口300*200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     百叶风口300*200
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铝合金
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     带防虫网
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 030702001007
                                 通风管道制作安装0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 16
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             弱电网络
                             通用安装工程
                             
                                 107
                                 030412003003
                                 弱电桥架  100*100
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电桥架
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     100*100
                                
                                 
                                     3
                                     规格、材质、其他
                                     含接地、开孔、修补，桥架配件、跨接线、桥架支架、、防火堵料等、具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体跨接接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     隔板、盖板等附件安装
                                     
                                
                                 m
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 030412001041
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 312
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 030502003006
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 1219
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 031103008001
                                 多模8芯光纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多模8芯光纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     管内
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含光缆熔接，光缆接头
                                
                                 
                                     1
                                     测量
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     敷设
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 030502010010
                                 单网络插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单网络插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 030501001001
                                 无线AP
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线AP
                                
                                 
                                     2
                                     规格参数
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     吸顶安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 030502008009
                                 8口光纤配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     8口光纤配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 030501015009
                                 12口POE交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12口POE交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 030501015010
                                 24口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 080509002002
                                 12U弱电机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12U弱电机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     类型、其他
                                     调试.接头.跳线.线缆连接、电源拖线板、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     抗振机座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             弱电监控
                             通用安装工程
                             
                                 117
                                 030506010002
                                 室内半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内半球摄像机  含;支架、镜头
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     半球摄像机
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；人脸抓拍高清镜头、（支架.调试防护罩按规范操作）金属软管、未尽事宜、请投标人综合考虑、一并报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 030501015011
                                 24口POE交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口POE交换机
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     调试.接头.跳线.符合规范操作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 030506015002
                                 硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     硬盘录像机【根据实际情况、确定硬盘录像机回路】
                                
                                 
                                     2
                                     存储容量/其他
                                     硬盘4T （包含4T硬盘及调试 按规范操作）调试 线缆连接.接头.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 030412001042
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 030502003007
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 371
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 沪030506030002
                                 管理电脑
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理电脑
                                
                                 
                                     2
                                     主要配置参数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             人脸门禁系统
                             通用安装工程
                             
                                 123
                                 030506006002
                                 人脸门禁一体机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸门禁一体机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 030506008001
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 030506008002
                                 双门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 把
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 030412001043
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG25
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 030412004048
                                 电源线 RYY-2x1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RYY-2x1.0
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     配线部位
                                     管内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 160
                                 false
                                 
                            
                             
                                 128
                                 030502003008
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 2
                 车墩镇新乐社区居委会装修工程
                 
                     1
                     建筑装饰工程
                     
                         
                             1
                             墙体工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200301006002
                                 新砌轻质砖墙
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     200厚加气混凝土砌块
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑材料配合比
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 61.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 010502022002
                                 圈梁
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     预拌泵送混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010505012002
                                 圈梁模板
                                 
                                     1
                                     类型
                                     圈梁模板
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 8.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 010502023001
                                 过梁
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     预制泵送混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 010505013001
                                 过梁模板
                                 
                                     1
                                     类型
                                     过梁模板
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 7.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 010502021002
                                 构造柱
                                 
                                     1
                                     混凝土种类
                                     预拌泵送混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土输送、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 010505011002
                                 构造柱模板
                                 
                                     1
                                     类型
                                     构造柱模板
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板及支撑安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     模板及支撑拆除
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理模板粘结物及模内杂物
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板及支撑整理、小修、堆放
                                     
                                
                                 m2
                                 5.59
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 010506010001
                                 现浇混凝土二次结构钢筋
                                 
                                     1
                                     钢筋种类、规格
                                     综合钢筋
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     钢筋制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢筋安装、固定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钢筋连接
                                     
                                
                                 t
                                 0.125
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 9
                                 010801002008
                                 DD-01
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1020*2400mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件，含门锁等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     详见门窗表
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 7.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 010801002009
                                 DD-02
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1000*2400mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     成品实木夹板套装门
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件，含门锁等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     详见门窗表
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 14.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 010802004003
                                 YFM-01
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1020*2400mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     乙级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     品种、厚度
                                     乙级钢制防火门
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件，含门锁、闭门锁等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及甲方选型
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.45
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 010802004004
                                 JFM-01
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1020*2400mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     品种、厚度
                                     成品钢制甲级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件，含门锁、闭门锁等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及甲方选型
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 010802004005
                                 JFM-02
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1500*2400mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     乙级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     品种、厚度
                                     成品钢制乙级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件，含门锁、闭门锁等
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及甲方选型
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 010807001002
                                 C-01
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     铝合金节能窗(断桥)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见门窗表
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     隔热铝合金(隔热条高度26mm)，满足门窗表要求
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     中透光Low-E+15A+6 (中透光)中空玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     详见门窗表
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     9
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 2.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 沪200106013002
                                 拆除门窗
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     原有门窗
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     以现场情况为准
                                
                                 
                                     3
                                     筒子板形式
                                     以现场情况为准
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 010810001004
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 58.17
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             楼地面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 17
                                 沪200902004003
                                 原地砖地坪保留不动局部修补
                                 
                                     1
                                     拆除
                                     拆除原有地砖地面，清理
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     最薄处15厚DSM20水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、砂浆配合比
                                     DSM20砂浆结合层20厚
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法
                                     同原有地面饰面
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 沪200902004004
                                 卫生间800*800防滑地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     最薄处15厚DSM20水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、砂浆配合比
                                     DSM20砂浆结合层20厚
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法
                                     12厚800*800防滑砖地砖地面
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 57.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 沪200903005002
                                 防静电活动地板
                                 
                                     1
                                     支架高度、材料种类
                                     200高
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     20厚DSM20砂浆，20厚DSM20砂浆,压实赶光
                                
                                 
                                     3
                                     防水层材质、厚度
                                     2厚聚合物水泥基防水涂料
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     架空防静电金属地板
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     固定支架安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     活动面层安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 12.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 沪200903007002
                                 新做2.5厚PVC地胶
                                 
                                     1
                                     粘结层厚度、材料种类
                                     配套结合层
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     2.5厚PVC地胶
                                
                                 
                                     3
                                     压线条种类
                                     配套压线
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷粘结剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压缝条装钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 沪200904006002
                                 金属材料踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     40mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     12厚玻镁板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     1.2厚黑钛/拉丝不锈钢踢脚线
                                
                                 
                                     4
                                     折边要求
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     5
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m
                                 87.75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 沪200906001001
                                 门槛石
                                 
                                     1
                                     工程部位
                                     门槛石
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     满足设计要求高度
                                
                                 
                                     3
                                     粘结层厚度、材料种类
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     20厚云朵拉灰大理石
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理（拆旧）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 4.09
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             墙面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 23
                                 沪201001001003
                                 墙、柱（梁）面一般抹灰20厚
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     12厚DP15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     8厚DP20水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     4
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 533.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 沪201003003002
                                 块料墙、柱（梁）面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂。12厚DPM15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     2厚聚合物水防水涂料(高度至结构楼板底)
                                
                                 
                                     3
                                     安装方法
                                     4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     10厚玻化砖
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     白水泥擦缝,弧形阳角面砖护角
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 m2
                                 229.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 沪201304001002
                                 墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     刮腻子要求
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     2
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 1366.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 沪201005002005
                                 18厚陶铝吸音板
                                 
                                     1
                                     基层1
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂。12厚DPM15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理
                                     2.0厚聚合物水泥防水涂料(高度至结构楼板底)仅用于生活水泵房、消防水泵房
12厚DP M15水泥砂浆找平层
混凝土墙刷聚合物水泥浆一道甩毛/砌块墙刷专用界面剂一道甩毛
                                
                                 
                                     3
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     50厚玻璃棉毡,用专用胶粘剂粘贴于龙骨间
用M6x75膨螺栓固定L50x50X4轻钢龙骨,中距不大于500
                                
                                 
                                     4
                                     隔离层材料种类、规格
                                     铺贴18厚陶铝窗孔吸声板面层,自攻螺钉固定,铝装饰压条
玻璃丝布绷紧固定于龙骨表面
                                
                                 
                                     5
                                     装饰面层材料品种、规格
                                     18厚橡木穿孔吸音板,自攻螺丝固定
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     木筋制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防火涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钉隔离基层
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺贴装饰面层或包贴装饰面积
                                     
                                
                                 m2
                                 38.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 沪201005002006
                                 墙面木饰面挂板(12厚白橡木染色3D直纹钢刷)
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     5#镀锌方管塘面固定,中距600
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     12厚细木工板(防腐防火处理
                                
                                 
                                     3
                                     装饰面层材料品种、规格
                                     12厚白橡木染色3D直纹挂板( 防腐防火处理)
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     木筋制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防火涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钉隔离基层
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺贴装饰面层或包贴装饰面积
                                     
                                
                                 m2
                                 19.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 011502001006
                                 1.2厚不锈钢收边条
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     线条材料品种、规格
                                     1.2厚不锈钢收边条
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 43
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 沪201005002007
                                 铝合金长城板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     40*40镀锌方钢
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     9厚木饰面挂板
                                
                                 
                                     3
                                     装饰面层材料品种、规格
                                     3厚铝合金长城板
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明，详见CD-02
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     木筋制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防火涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钉隔离基层
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺贴装饰面层或包贴装饰面积
                                     
                                
                                 m2
                                 4.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 沪201005002008
                                 9厚岩板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     40*40镀锌方钢，满足设计及使用要求，后期骨架深化费用在单价综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     18厚玻镁板
                                
                                 
                                     3
                                     装饰面层材料品种、规格
                                     9厚岩板干挂(选样)
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明，详见CD-02
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     木筋制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防火涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     钉隔离基层
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     铺贴装饰面层或包贴装饰面积
                                     
                                
                                 m2
                                 12
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             吊顶工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 31
                                 沪201102001004
                                 轻钢龙骨石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆。当吊杆长度大于1.5m, 时,应设置反支撑。当吊杆长度大于2.5m时,应增做钢结构转换层(由专业厂家二次深化设计制作),原墙面拆除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢筋(Φ8钢筋)吊杆双向吊点中距900,与角钢焊接，CS60轻钢龙骨
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     9.5+12厚双层纸面石膏板自攻螺丝拧牢，贴缝带
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 327.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 沪201304002002
                                 石膏板天棚喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     基层种类
                                     石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     石膏板天棚
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子要求
                                     贴缝带,2厚耐水腻子刮平
                                
                                 
                                     4
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     白色无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 327.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 沪201102001005
                                 600*600硅钙板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定
预制钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,与次龙骨插接。(T型龙骨均为凹槽烤漆龙骨)
T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,与主龙骨插接。
T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     600*600硅钙板
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 579.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 沪201102001006
                                 300*300铝扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆。
当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆长度大于2.0m时,
应增做钢结构转换层(详见专业图纸)当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     与铝扣板配套的专用下层副龙联结间距≤600
与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平
10号镀锌低碳钢丝(或φ8钢筋)吊杆,双向中距<1200,
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0厚铝扣板与配套专用龙骨固定,规格300*300
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 59.69
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 沪201207002001
                                 细木窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     玻镁板基层
外封9厘石膏板
无机涂料饰面
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     详见窗帘盒大样图
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 58.17
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             其他工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 36
                                 沪201006006002
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格、颜色
                                     成品防火板隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     配套配件
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     隔断运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 63.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 011505001005
                                 洗漱台
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     大理石洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     国产优质配套
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 3.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 011505003009
                                 镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品镜面玻璃
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 7.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 011505002008
                                 卫生间无障碍扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     卫生间无障碍扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     满足设计及甲方选型
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 011501003004
                                 办事大厅服务柜台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     办事大厅服务柜台
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见办事大厅服务台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见办事大厅服务台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 011501003005
                                 茶水台下柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 3.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 011501003006
                                 茶水台上柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台上柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 1.17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 010809001004
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 36.75
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     21号楼
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 820303011006
                                 配电箱1AL1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     1AL1
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     Pe=16kW
Kx=0.9
Cos=0.85
Pjs=14.4kW
Ijs=25.7A
                                
                                 
                                     4
                                     内部
                                     含进线开关、断路器、防雷等，具体参数详见图纸电饰施001，元器件需与图纸一直。含电箱一次二次回路接线。
                                
                                 
                                     5
                                     外部
                                     配电箱采用嵌墙安装，此工序产生的费用，综合单价包干。
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 820303011007
                                 配电箱3AL7
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     3AL7
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     Pe=10kW
Kx=0.80
Cos=0.85
Pjs=8.0kW
Ijs=25.82A
                                
                                 
                                     4
                                     内部
                                     含进线开关、断路器、防雷等，具体参数详见图纸电饰施001，元器件需与图纸一直。含电箱一次二次回路接线。
                                
                                 
                                     5
                                     外部
                                     配电箱采用嵌墙安装，此工序产生的费用，综合单价包干。
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 820303011008
                                 原配电箱利旧改造
                                 
                                     1
                                     名称
                                     原配电箱利旧改造
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     利用或者增加接线回路端子（包含但不限于电箱理线、增加智能时间控制开关等工作内容），具体要求详见图纸，满足本项目安装要求。费用包干。
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030413014015
                                 单相二三极暗装插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三极暗装插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,10A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装底边离地  0.3m/桌面安装，具体安装方式详见图纸。
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030413014016
                                 投影仪幕布插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     投影仪幕布插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装底边离地  1.8m
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030413014017
                                 投影仪插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     投影仪插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吸顶/吊顶内安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030412001045
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412001046
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 590
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030412001047
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 208
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030412004049
                                 配线WDZB-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线WDZB-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 2034
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004050
                                 配线WDZB-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线WDZB-BYJ-4
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 640
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 820303015003
                                 温控器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     温控器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品搭配空调使用，产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     控制系统
                                     含线控器至内机的控制线及配管，此项内容包含在综合单价内，费用包干
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030412005008
                                 开水器插座箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开水器插座箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030413001037
                                 LED筒灯(圆形)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED筒灯(圆形)
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     12W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 102
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413001038
                                 LED600*600面板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED600*600面板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     32W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413001039
                                 120*600LED灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     120*600LED灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     10-12w
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413001040
                                 磁吸轨道灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     磁吸轨道灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸（含轨道及灯具成套安装）
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 33
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413001041
                                 暗藏LED灯带
                                 
                                     1
                                     名称
                                     暗藏LED灯带
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     15W/m
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413001042
                                 LED线型灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED线型灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413013024
                                 单联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030413013025
                                 双联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030413013026
                                 双联双控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联双控开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030413013027
                                 三联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030413013028
                                 四联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030405013003
                                 排气扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排气扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             消防电
                             通用安装工程
                             
                                 26
                                 030412005007
                                 消防接线端箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防接线端箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     HJ-1701/40
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     底边距地0.3米
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 820311008002
                                 火灾显示盘
                                 
                                     1
                                     1名称
                                     火灾显示盘
                                
                                 
                                     2
                                     线制
                                     JB-YX-9601
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030904001010
                                 点型光电感烟火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型光电感烟火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JTY-GD-9002
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030904001011
                                 点型感温火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型感温火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JTW-BCD-9005
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 820311003007
                                 消火栓起泵按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消火栓起泵按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-XAPD-9301
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 820311003008
                                 手动报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 820311003009
                                 电话插孔
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电话插孔
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030907005002
                                 隔离器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     隔离器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030505005003
                                 扬声器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     扬声器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     自带模块，含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030412001048
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 368
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030412001049
                                 配管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 156
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030412004051
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-1.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 736
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030412004052
                                 配线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412004053
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 192
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 40
                                 030413001033
                                 LED安全出口标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED安全出口标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     1W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     门上  0.2m
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030413001034
                                 LED应急吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED应急吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     5W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     吸顶安装
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030413001035
                                 LED双头应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED双头应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     5W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     距地  2.2m，室外灯具防护等级IP67
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030413001036
                                 LED疏散出口标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED疏散出口标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     1W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     门上  0.2m
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030412001051
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030412004059
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             综合布线
                             通用安装工程
                             
                                 46
                                 030502010011
                                 双网络插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双网络插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030502010012
                                 单网络插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单网络插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030502010013
                                 网络+电话插座插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络+电话插座插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     离地0.3m，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030502010014
                                 有线电视插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     有线电视插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     离地0.3m，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030502010015
                                 无线AP单口网络插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线AP单口网络插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁挂,离邻墙300mm,梁下100mm，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030904018003
                                 楼层配线架
                                 
                                     1
                                     规格
                                     楼层配线架
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     12U，壁挂,离地1200mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030412001050
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 249
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030412004054
                                 配线CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线CAT6
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1980
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030412004055
                                 配线UTP5e
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线UTP5e
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030412004056
                                 配线SYWV-75-5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线SYWV-75-5
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含接头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030502008010
                                 24口网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 030502008011
                                 24口光纤配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口光纤配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 030502008012
                                 25对语音配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     25对语音配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 030501015013
                                 24口千兆交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口千兆交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     24口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 030502007005
                                 数据跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数据跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     网络配线架至交换机
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 144
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 030502007006
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     交换机至光纤配线架
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 030502004003
                                 大对数电缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     大对数电缆
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     经原室外弱电管网引自原通讯机房
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     请投标单位现场踏勘，综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 米
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 030502005005
                                 6芯单模光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6芯单模光缆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含配管及开槽修补费用，费用包干
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             监控
                             通用安装工程
                             
                                 64
                                 030412001044
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 031102030003
                                 数字型彩色半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字型彩色半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸（成套安装包含但不限于支架、镜头等，请综合考虑）
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     吊顶内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 套
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 030412004057
                                 配线CAT5e
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线CAT5e
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 264
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 030412004058
                                 配线RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线RVV2*1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 264
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 030501015012
                                 24口千兆交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口千兆交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     SWITCH
24口(设备网)
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 030502008013
                                 12口配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12口配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030413014018
                                 PDU
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030412005009
                                 机架式配电箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含接线端子，进线电源由投标单位深化采购安装，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 820315009003
                                 DC12V开关电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     DC12V开关电源
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 030502005006
                                 4芯单模光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     4芯单模光缆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含配管及开槽修补费用，费用包干
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             空调工程
                             通用安装工程
                             
                                 74
                                 030701003041
                                 一拖一天花机12.5KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：12.5KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（吊装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ10和φ16的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030701003042
                                 一拖一壁挂式3.5KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一壁挂式
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：3.5KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ6和φ10的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 030701003043
                                 一拖一天花机3.5KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：3.5KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ6和φ10的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030701003044
                                 一拖一天花机5KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：5KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ6和φ12的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030701003045
                                 一拖一天花机7.2KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：7.2KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ10和φ16的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             消防水
                             通用安装工程
                             
                                 79
                                 030901010003
                                 消火栓移位
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     消火栓移位
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     详见现场规格（成套移位安装）
                                
                                 
                                     3
                                     配管
                                     采用内外壁热浸镀锌钢，含新旧管道连接费用（包含但不限于钢管挖眼、增设三通等），以上内容包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     4
                                     原管道拆除
                                     原控制室内消火栓管道拆除费用，包含在此项内容中。费用包干。
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     新安装位置结合现场，消火栓暗装所需的开槽修补费用，包含在综合单价内。
                                
                                 
                                     1
                                     箱体及消火栓安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030901003004
                                 吊顶型喷头
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     水喷淋(雾)喷头
                                
                                 
                                     2
                                     材质、型号、规格
                                     K=80  68℃玻璃球喷头
                                
                                 
                                     3
                                     装饰盘设计要求
                                     含
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装饰盘安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     严密性试验
                                     
                                
                                 个
                                 118
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 030901001009
                                 内外壁热浸镀锌钢DN25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     内外壁热浸镀锌钢
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝口
                                
                                 
                                     4
                                     支架
                                     含管道支架（除锈刷油)
                                
                                 
                                     5
                                     除锈刷油
                                     含管道除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 226.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 030901001010
                                 内外壁热浸镀锌钢DN32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     内外壁热浸镀锌钢
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN32
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝口
                                
                                 
                                     4
                                     支架
                                     含管道支架（除锈刷油)
                                
                                 
                                     5
                                     除锈刷油
                                     含管道除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     含新旧管道连接费用（包含但不限于钢管挖眼、增设三通等），以上内容包干，请投标单位综合考虑。未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 91
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030901001011
                                 内外壁热浸镀锌钢DN40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     内外壁热浸镀锌钢
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN40
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝口
                                
                                 
                                     4
                                     支架
                                     含管道支架（除锈刷油)
                                
                                 
                                     5
                                     除锈刷油
                                     含管道除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 030901001012
                                 内外壁热浸镀锌钢DN50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     内外壁热浸镀锌钢
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     丝口
                                
                                 
                                     4
                                     支架
                                     含管道支架（除锈刷油)
                                
                                 
                                     5
                                     除锈刷油
                                     含管道除锈刷油
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     含新旧管道连接费用（包含但不限于钢管挖眼、增设三通等），以上内容包干，请投标单位综合考虑。未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 85
                                 031003006011
                                 蹲式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蹲式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套安装
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、感应式冲洗阀（含接线盒），存水弯、阀门等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 031003006012
                                 坐式大便器（无障碍）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     坐式大便器（无障碍）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套安装
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体（无障碍套件），存水弯、阀门等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 031003003011
                                 洗脸盆（双台盆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     洗脸盆（双台盆）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体（双台盆），感应水嘴、角阀、软管等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 031003003012
                                 洗脸盆（单盆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     洗脸盆（单盆）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体（单盆），感应水嘴、角阀、软管等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 031003008003
                                 拖布池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖布池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、存水弯、水嘴】阀门等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 031003007006
                                 小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套安装
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、感应器（含接线盒）、附件、阀门等。请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 031001008033
                                 塑料管dn20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     dn20
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     同管道材质
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     含管道试压、冲洗、消毒
                                
                                 
                                     6
                                     支架
                                     含管道支架及保温。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 030807001003
                                 铜芯截止阀dn20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯截止阀dn20
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     操纵装置安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     壳体压力试验
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     22号楼
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 820303011009
                                 配电箱1AL3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     1AL3
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     Pe=9.0kW
Kx=0.90
Cos=0.85
Pjs=8.1kW
Ijs=40.9A
                                
                                 
                                     4
                                     内部
                                     含进线开关、断路器、防雷等，具体参数详见图纸电饰施001，元器件需与图纸一直。含电箱一次二次回路接线。
                                
                                 
                                     5
                                     外部
                                     配电箱采用嵌墙安装，此工序产生的费用，综合单价包干。
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 820303011010
                                 原配电箱利旧改造
                                 
                                     1
                                     名称
                                     原配电箱利旧改造
                                
                                 
                                     2
                                     工作内容
                                     利用或者增加接线回路端子（包含但不限于电箱理线、增加智能时间控制开关等工作内容），具体要求详见图纸，满足本项目安装要求。费用包干。
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030413014019
                                 单相二三极暗装插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三极暗装插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,10A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装底边离地  0.3m/桌面安装，具体安装方式详见图纸。
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030413014020
                                 投影仪幕布插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     投影仪幕布插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装底边离地  1.8m
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030413014021
                                 投影仪插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     投影仪插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A/安全防护型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吸顶/吊顶内安装
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412001053
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 84
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030412001054
                                 配管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412001055
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 270
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030412001056
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030412004061
                                 配线WDZB-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线WDZB-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1113
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004062
                                 配线WDZB-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线WDZB-BYJ-4
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 279
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030412004063
                                 配线WDZB-BYJ-6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线WDZB-BYJ-6
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 820303015004
                                 温控器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     温控器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品搭配空调使用，产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     控制系统
                                     含线控器至内机的控制线及配管，此项内容包含在综合单价内，费用包干
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412005010
                                 开水器插座箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开水器插座箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413001045
                                 LED筒灯(圆形)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED筒灯(圆形)
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     12W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413001046
                                 LED灯(圆形)S1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED灯(圆形)S1
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413001047
                                 LED600*600面板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED600*600面板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     32W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413013029
                                 双联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413013030
                                 双联双控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联双控开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413013031
                                 三联开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三联开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030405013004
                                 排气扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排气扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030904003003
                                 卫生间报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     卫生间报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     24V求助按钮0.4m和0.8m两处安装
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030904004008
                                 卫生间警铃
                                 
                                     1
                                     名称
                                     卫生间警铃
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             消防电
                             通用安装工程
                             
                                 24
                                 030412005011
                                 消防接线端箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防接线端箱
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     HJ-1701/40
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     底边距地0.3米
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030904001012
                                 点型光电感烟火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型光电感烟火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JTY-GD-9002
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030904001013
                                 点型光电感烟火灾探测器（移位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     点型光电感烟火灾探测器（移位）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见现场
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见现场
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 820311003010
                                 消火栓起泵按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消火栓起泵按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     J-XAPD-9301
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 820311003011
                                 手动报警按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动报警按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 820311003012
                                 电话插孔
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电话插孔
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 只
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030505005004
                                 扬声器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     扬声器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸，使用阻燃材料,或具有阻燃外壳结构
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     自带模块，含接线盒，新增或更换的点位需与原系统兼容,不得影响非设计区域点位功能;
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030904004007
                                 火灾声光警报器(自带输出模块)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     火灾声光警报器(自带输出模块)
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     HJ-9504声压级≥60dB
底边距地2.3米
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030412001057
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 155
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001058
                                 配管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030412004064
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-1.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 310
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030412004065
                                 配线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030412004066
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 120
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 37
                                 030413001043
                                 LED双头应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED双头应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     5W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     距地  2.2m，室外灯具防护等级IP67
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030413001044
                                 LED疏散出口标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED疏散出口标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     1W
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     门上  0.2m
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     具体参数详见图纸电气003，灯具型号参数需要和图纸一致，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412001052
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     SC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030412004060
                                 配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线B1-WDZBN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 24
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             综合布线
                             通用安装工程
                             
                                 41
                                 030502010016
                                 单网络插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单网络插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030502010017
                                 网络+电话插座插口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络+电话插座插口
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     离地0.3m，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030502010018
                                 有线电视插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     有线电视插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     离地0.3m，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030502010019
                                 无线AP单口网络插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线AP单口网络插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁挂,离邻墙300mm,梁下100mm，含接线盒
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030904018004
                                 楼层配线架
                                 
                                     1
                                     规格
                                     楼层配线架
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     12U，壁挂,离地1200mm
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030412001059
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030412004067
                                 配线CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线CAT6
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 135
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030412004068
                                 配线UTP5e
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线UTP5e
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030412004069
                                 配线SYWV-75-5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线SYWV-75-5
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含接头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030502008014
                                 24口网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030502008015
                                 24口光纤配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口光纤配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030502008016
                                 25对语音配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     25对语音配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030501015014
                                 24口千兆交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口千兆交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     24口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030502007007
                                 数据跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数据跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     网络配线架至交换机
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 144
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030502007008
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     交换机至光纤配线架
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030502004004
                                 大对数电缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     大对数电缆
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     经原室外弱电管网引自原通讯机房
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     请投标单位现场踏勘，综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 米
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 030502005007
                                 12芯单模铠装光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12芯单模铠装光缆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含配管及开槽修补费用，费用包干
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             监控
                             通用安装工程
                             
                                 58
                                 030412001060
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     JDG
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     综合配管
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含开槽修补（包含但不限于砖墙、混凝土墙等），管道支架、封堵等。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 031102030004
                                 数字型彩色半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字型彩色半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     详见图纸（成套安装包含但不限于支架、镜头等，请综合考虑）
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     吊顶内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 套
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 030412004070
                                 配线CAT5e
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线CAT5e
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含水晶头制作安装
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 030412004071
                                 配线RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线RVV2*1.0
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 030501015015
                                 24口千兆交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口千兆交换机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     SWITCH
24口(设备网)
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 030502008017
                                 12口配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12口配线架
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 030413014022
                                 PDU
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 030412005012
                                 机架式配电箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式配电箱
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含接线端子，进线电源由投标单位深化采购安装，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 820315009004
                                 DC12V开关电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     DC12V开关电源
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 030502005008
                                 4芯单模光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     4芯单模光缆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     含配管及开槽修补费用，费用包干
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             空调工程
                             通用安装工程
                             
                                 68
                                 030701003046
                                 一拖一天花机5KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：5KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ6和φ12的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 030701003047
                                 一拖一天花机7.2KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖一天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：7.2KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ10和φ16的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030701003048
                                 一拖二天花机7.2KW
                                 
                                     1
                                     名称
                                     一拖二天花机
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     产品参数及型号，需建设方同意后，统一采购。
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     额定冷量：7.2KW
                                
                                 
                                     4
                                     设备
                                     含室内机（壁装所需的支架）和室外机，其中包含外机固定（包含但不限于基础、外部防雨防盗箱等）
                                
                                 
                                     5
                                     冷媒管及保温
                                     采用φ10和φ16的气/液管（含铜管管件及分支器），含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     6
                                     冷凝水管及保温
                                     采用φ25水管、材质要求详见图纸，含此项内容的保温、支架工程。
                                
                                 
                                     7
                                     工作内容
                                     含外墙开洞、封堵，冷媒添加，打压保压，外机与内机的控制线（线缆、配管）采购安装等。
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     未描述，但为完成此项目的所有内容均包含在综合单价内，费用包干，请投标单位综合考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 71
                                 031003006013
                                 蹲式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蹲式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套安装
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、感应式冲洗阀（含接线盒），存水弯、阀门等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 031003003013
                                 洗脸盆（单盆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     洗脸盆（单盆）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体（单盆），感应水嘴、角阀、软管等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 031003003014
                                 服务点台盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     服务点台盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体，感应水嘴、角阀、软管等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 031003008004
                                 拖布池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖布池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、存水弯、水嘴,阀门等，请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 031003007007
                                 小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     成套安装
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含本体、感应器（含接线盒）、附件、阀门等。请综合考虑，费用包干。
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 031001008034
                                 PP-R S4塑料管dn20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     dn20
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     同管道材质
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     含管道试压、冲洗、消毒
                                
                                 
                                     6
                                     支架
                                     含管道支架及保温。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 031001008035
                                 PP-R S4塑料管dn25
                                 
                                     1
                                     材质
                                     塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     dn25
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     同管道材质
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     含管道试压、冲洗、消毒
                                
                                 
                                     6
                                     支架
                                     含管道支架及保温。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 031001008036
                                 PVC-U塑料管dn50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     PVC-U塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     dn50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     粘接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     同管道材质
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     含管道试压、冲洗
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 1.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030807001004
                                 铜芯截止阀dn20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯截止阀dn20
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     操纵装置安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     壳体压力试验
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 3
                 车墩镇荣德社区居委会装修工程
                 
                     1
                     1F
                     
                         
                             1
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 011207001013
                                 轻钢龙骨石膏板隔墙
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     轻钢龙骨石膏板隔墙
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     轻钢龙骨
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     2*12mm双层双面石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     75mm隔音棉
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 120.54
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 2
                                 沪200902004005
                                 卫生间600*600防滑地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     最薄处15厚DSM20水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、砂浆配合比
                                     DSM20砂浆结合层20厚
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法
                                     12厚600*600防滑砖地砖地面
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 55.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 011103003003
                                 PVC地胶地面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     原地坪保留不动，破损处修补
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     3厚水泥基自流平砂浆面层
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     附加层材料种类和厚度
                                     2.5厚PVC地胶地面，用专用胶粘剂粘贴，四周沿墙上翻100
                                
                                 
                                     5
                                     压条种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附加层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压条装钉
                                     
                                
                                 m2
                                 641.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 011104002004
                                 PVC地塑复合地板地面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     原地坪保留不动，破损处修补
                                
                                 
                                     2
                                     结合层材料种类、规格
                                     3厚泡沫塑料衬垫
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     15mm复合地板（专用胶粘贴）
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 103.87
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪011101009001
                                 水性环氧涂料楼地面
                                 
                                     1
                                     基层品种
                                     界面剂一道
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度，砂浆种类、强度等级
                                     最薄处30厚C30细石砼找平层，表面打磨或喷砂处理
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种
                                     0.2厚水性环氧底涂+0.5厚水性环氧薄刮找平层+0.5厚水性环氧薄涂面层
                                
                                 
                                     4
                                     颜色、图案要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     打蜡要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     打蜡、上光
                                     
                                
                                 m2
                                 45.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 011105006006
                                 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     12厚玻镁板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1.2厚黑钛/拉丝不锈钢踢脚线
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 418.55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200906001002
                                 门槛石
                                 
                                     1
                                     工程部位
                                     门槛石
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     满足设计要求高度
                                
                                 
                                     3
                                     粘结层厚度、材料种类
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     20厚云朵拉灰大理石
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理（拆旧）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 4.09
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 8
                                 011201002003
                                 墙、柱（梁）面一般抹灰20厚
                                 
                                     1
                                     装饰抹灰类型
                                     铲除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     基层类型、部位
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂
                                
                                 
                                     3
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     12+8厚DP M15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     4
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 553.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪201003003003
                                 块料墙、柱（梁）面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂。12厚DPM15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     2厚聚合物水防水涂料(高度至结构楼板底)
                                
                                 
                                     3
                                     安装方法
                                     4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     10厚玻化砖
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     白水泥擦缝,弧形阳角面砖护角
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 m2
                                 157.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪201304001003
                                 墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     刮腻子要求
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     2
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 1845.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 011201002005
                                 防水防霉无机涂料墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     防水防霉无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 10.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 011201002006
                                 无机涂料墙面（局部修补）
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 10.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 011205001003
                                 镜面装饰
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     镜面玻璃
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 75.27
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 010809001010
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 10.61
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 011207003007
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     包含五金等所有配件
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 30.51
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 16
                                 011302001017
                                 石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆。当吊杆长度大于1.5m, 时,应设置反支撑。当吊杆长度大2.5m时,应增做钢结构转换层(由专业厂家二次深化设计制作),原墙面拆除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢筋(Φ8钢筋）吊杆双向吊点中距900,与角钢焊接
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     CS60轻钢龙骨
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     9.5+12厚双层纸面石膏板自攻螺丝拧牢
                                
                                 
                                     5
                                     腻子
                                     贴缝带，2厚耐水腻子批嵌平整
                                
                                 
                                     6
                                     涂料
                                     白色无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     7
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 235.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 011302001018
                                 防火透光灯膜吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆。当吊杆长度大于1.5m, 时,应设置反支撑。当吊杆长度大2.5m时,应增做钢结构转换层(由专业厂家二次深化设计制作),原墙面拆除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢筋(Φ8钢筋）吊杆双向吊点中距900,与角钢焊接
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     CS60轻钢龙骨
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     防火透光灯膜
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 12.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 011301001003
                                 天棚乳胶漆
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     专业腻子批嵌三遍
                                
                                 
                                     3
                                     面层
                                     乳胶漆一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     抹面层
                                     
                                
                                 m2
                                 581.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 010810002004
                                 窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 63.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 010810001005
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 54.3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 21
                                 010802004006
                                 钢质甲级防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     钢质甲级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     防火夹胶玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     含门窗套及五金、闭门器等配套材料，具体做法详见门窗表
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.83
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 010802004007
                                 钢质乙级防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     乙级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     钢质乙级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     防火夹胶玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     含门窗套及五金、闭门器等配套材料，具体做法详见门窗表
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 48.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 010801002010
                                 成品套装木门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1322
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 010802001002
                                 门联窗
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     玻璃大门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     透明玻璃，玻璃双开门
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     含门窗套及五金等配套材料，具体做法详见门窗表
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 17.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 010807001003
                                 金属窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     铝合金玻璃窗
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     铝合金
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包含五金等所有配件
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 7.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 011503003003
                                 不锈钢扶手
                                 
                                     1
                                     扶手材料种类、规格
                                     不锈钢扶手
                                
                                 
                                     2
                                     固定配件种类
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 28.51
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 011503001003
                                 不锈钢栏杆
                                 
                                     1
                                     扶手材料种类、规格
                                     不锈钢栏杆
                                
                                 
                                     2
                                     栏杆(板)材料种类、规格
                                     高度900
                                
                                 
                                     3
                                     固定配件种类
                                     含预埋件，详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 20.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 011501003007
                                 茶水台下柜（茶水间）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 2.32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 011501003008
                                 茶水台下柜（老年康体）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 6.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 011505001006
                                 洗漱台
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     大理石洗漱台
                                
                                 
                                     2
                                     支架品种、规格
                                     国产优质配套
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 1.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 011505003010
                                 镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品镜面玻璃
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 011505002009
                                 卫生间适老化扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     适老化扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     详见图纸说明
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     4F
                     
                         
                             1
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 011207001014
                                 轻钢龙骨石膏板隔墙
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     轻钢龙骨石膏板隔墙
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     轻钢龙骨
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     2*12mm双层双面石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     75mm隔音棉
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 102.48
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 2
                                 沪200902004006
                                 卫生间600*600防滑地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     最薄处15厚DSM20水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     结合层厚度、砂浆配合比
                                     DSM20砂浆结合层20厚
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法
                                     12厚600*600防滑砖地砖地面
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     美缝剂填缝
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 13.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 011103003004
                                 PVC地胶地面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     原地坪保留不动，破损处修补
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     3厚水泥基自流平砂浆面层
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     附加层材料种类和厚度
                                     2.5厚PVC地胶地面，用专用胶粘剂粘贴，四周沿墙上翻100
                                
                                 
                                     5
                                     压条种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附加层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压条装钉
                                     
                                
                                 m2
                                 501.08
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 011104002005
                                 PVC地塑复合地板地面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     原地坪保留不动，破损处修补
                                
                                 
                                     2
                                     结合层材料种类、规格
                                     3厚泡沫塑料衬垫
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     15mm复合地板（专用胶粘贴）
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 56.86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪011101009002
                                 水性环氧涂料楼地面
                                 
                                     1
                                     基层品种
                                     界面剂一道
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度，砂浆种类、强度等级
                                     最薄处30厚C30细石砼找平层，表面打磨或喷砂处理
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种
                                     0.2厚水性环氧底涂+0.5厚水性环氧薄刮找平层+0.5厚水性环氧薄涂面层
                                
                                 
                                     4
                                     颜色、图案要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     打蜡要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷涂料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     打蜡、上光
                                     
                                
                                 m2
                                 45.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 011105006007
                                 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     12厚玻镁板
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1.2厚黑钛/拉丝不锈钢踢脚线
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 384.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200906001003
                                 门槛石
                                 
                                     1
                                     工程部位
                                     门槛石
                                
                                 
                                     2
                                     找平层厚度、砂浆配合比
                                     满足设计要求高度
                                
                                 
                                     3
                                     粘结层厚度、材料种类
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     20厚云朵拉灰大理石
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理（拆旧）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 4.09
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 8
                                 011201002011
                                 墙、柱（梁）面一般抹灰20厚
                                 
                                     1
                                     装饰抹灰类型
                                     铲除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     基层类型、部位
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂
                                
                                 
                                     3
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     12+8厚DP M15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     4
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 521
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪201003003004
                                 块料墙、柱（梁）面
                                 
                                     1
                                     基层
                                     聚合物水泥浆一道甩毛/专用界面处理剂。12厚DPM15水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     防水层材质、厚度
                                     2厚聚合物水防水涂料(高度至结构楼板底)
                                
                                 
                                     3
                                     安装方法
                                     4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     10厚玻化砖
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     白水泥擦缝,弧形阳角面砖护角
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 m2
                                 48.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪201304001004
                                 墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     刮腻子要求
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     2
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 1736.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 011201002009
                                 防水防霉无机涂料墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     防水防霉无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 10.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 011201002010
                                 无机涂料墙面（局部修补）
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     内墙
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     3厚柔性耐水腻子找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 10.81
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 010809001011
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     15厚DPM20水泥砂浆找平层
聚合物水泥浆一道
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     15厚DPM20水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     20厚米黄色大理石,磨双层边
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 9.61
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 14
                                 011302001019
                                 石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     Φ12膨胀螺丝栓固定L36X4角钢长40吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,需增设吊杆。当吊杆长度大于1.5m, 时,应设置反支撑。当吊杆长度大2.5m时,应增做钢结构转换层(由专业厂家二次深化设计制作),原墙面拆除至结合层
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢筋(Φ8钢筋）吊杆双向吊点中距900,与角钢焊接
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     CS60轻钢龙骨
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     9.5+12厚双层纸面石膏板自攻螺丝拧牢
                                
                                 
                                     5
                                     腻子
                                     贴缝带，2厚耐水腻子批嵌平整
                                
                                 
                                     6
                                     涂料
                                     白色无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     7
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 77.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 011302001020
                                 石膏板吊顶（有水房间）
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     U型轻钢承载龙骨CS60X27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平钢筋砼楼板板底,预留10钢筋吊环(勾)双向中距≤1200,镀锌低碳钢丝M10吊杆
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     U型轻钢覆面次龙骨CB60X20,间距400,,用挂件与承载龙骨固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X20,
间距1200,用挂插件与次龙骨固定
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     9.5+12厚双层防水石膏板自攻螺丝与龙骨固定,中距≤,200螺钉
距板长边≥10,短边≥15
                                
                                 
                                     5
                                     腻子
                                     满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
                                
                                 
                                     6
                                     涂料
                                     防水防霉无机涂料一底两面
                                
                                 
                                     7
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 13.63
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 011302001021
                                 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     预制钢筋混凝土板底预留%%C8钢筋吊环,双向中距≤1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平。T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,与主龙骨插接。T型轻钢龙骨TB24*38,间距1200,与次龙骨插接。(T型龙骨均为凹槽烤漆龙骨
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     矿棉板(见室内装饰图)
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 136.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 011301001004
                                 天棚乳胶漆
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     2
                                     基层
                                     专业腻子批嵌三遍
                                
                                 
                                     3
                                     面层
                                     乳胶漆一底两面
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     抹面层
                                     
                                
                                 m2
                                 504.01
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010810002005
                                 窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 58.32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 010810001006
                                 遮光帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮光帘
                                
                                 
                                     2
                                     其他工艺要求
                                     符合设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 62.05
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 20
                                 010802004008
                                 钢质甲级防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     钢质甲级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     防火夹胶玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     含门窗套及五金、闭门器等配套材料，具体做法详见门窗表
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 010802004009
                                 钢质乙级防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     乙级
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     钢质乙级防火门
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     防火夹胶玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     含门窗套及五金、闭门器等配套材料，具体做法详见门窗表
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 3.31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 010801002011
                                 成品套装木门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1322
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     成品套装烤漆木门
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     烤漆门套线
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     包括隔音条
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 33.23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 010807001004
                                 金属窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     铝合金玻璃窗
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     铝合金
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包含五金等所有配件
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 7.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011501003009
                                 茶水台下柜（茶水间）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 2.32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 011501003010
                                 居委会家具柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水台下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     定制
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     详见茶水台大样图
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     国产优质五金配件
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     详见图纸及设计说明
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 6.7
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     一、四层安装工程
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030402011017
                                 照明配电箱  1AM2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  1AM2
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030402011018
                                 照明配电箱  1AM3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  1AM3
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030402011019
                                 照明配电箱  1AM4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  1AM4
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030402011020
                                 照明配电箱  4AM2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  4AM2
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030402011021
                                 照明配电箱  4AM4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  4AM4
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030402011022
                                 照明配电箱  4AM5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  4AM5
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030402011023
                                 照明配电箱  4AM6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     照明配电箱  4AM6
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030413002027
                                 软膜 LED 灯箱  1600×200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     软膜 LED 灯箱  1600×200
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030413002028
                                 软膜 LED 灯箱  4000×200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     软膜 LED 灯箱  4000×200
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030413002029
                                 软膜 LED 灯箱  5400×200
                                 
                                     1
                                     名称
                                     软膜 LED 灯箱  5400×200
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030413002030
                                 嵌入式长方型灯  1000×180
                                 
                                     1
                                     名称
                                     嵌入式长方型灯  1000×180
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 160
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030413002031
                                 明装 LED筒灯  18W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     明装 LED筒灯  18W
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 106
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030413002032
                                 暗装LED筒灯  18W
                                 
                                     1
                                     名称
                                     暗装LED筒灯  18W
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 89
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030413013032
                                 单联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413013033
                                 双联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413013034
                                 三联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413014023
                                 单相二三孔安全型插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三孔安全型插座
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 157
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413014024
                                 单相二三孔安全型地插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三孔安全型地插座
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413014025
                                 单相空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     空调插座【根据设计图纸空量配插座容量大小】
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413014026
                                 三相空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     空调插座【根据设计图纸空量配插座容量大小】
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030412001061
                                 电线管  JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  JDG20
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 2096.41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030412001062
                                 电线管  JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  JDG25
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 421.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030412004072
                                 铜芯电线  WDZ-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZ-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 6553.76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030412004073
                                 铜芯电线  WDZ-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZ-BYJ-4
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 1682.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030413013035
                                 吸顶换气扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吸顶换气扇【包含风管、阀、风口等】
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、并完成此道顺序及附件一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 26
                                 030402011024
                                 集中电源非集中控制型箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     集中电源非集中控制型箱
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     箱(柜)内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求,综合单价包含基础、接线端子、端子板.基础槽钢、开孔、槽、修补、接地扁钢、等电位箱、符合电阻要求等全部价格
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030413002033
                                 壁式应急照明灯(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     壁式应急照明灯(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030413002034
                                 复合型指示灯(双面吊装)(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     复合型指示灯(双面吊装)(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030413002035
                                 多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多信息复合式应急疏散指示标志灯(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030413002036
                                 应急疏散指示标志灯(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     应急疏散指示标志灯(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030413002037
                                 应急疏散指示标识灯(向右、左)(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     应急疏散指示标识灯(向右、左)(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030413002038
                                 楼层指示灯(A型)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     楼层指示灯(A型)
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求.金属软管及线、盒、开盒子孔、修补等、并完成此道工序及附件工序一并综合报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001063
                                 电线管  SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  SC25
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 426.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030412004074
                                 铜芯电线  WDZBN-RYS-2×2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN-RYS-2×2.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 421.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030412004075
                                 铜芯电线  WDZBN-RYYP-2×2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN-RYYP-2×2.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 421.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030412001064
                                 电线管  SC20【长度估】
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  SC20
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030412004076
                                 铜芯电线  WDZBN--BYJ-6【长度估】
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN--BYJ-6
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             消防报警
                             通用安装工程
                             
                                 38
                                 030412001065
                                 电线管  SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  SC25
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 1032.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412001066
                                 电线管  SC32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  SC32
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 30.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030904007005
                                 短路隔离器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     短路隔离器
                                
                                 
                                     2
                                     规格、其他
                                     工作内容、调试及参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030904007006
                                 输入单输出模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输入单输出模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格、其他
                                     工作内容、调试及参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030904007007
                                 输入模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输入模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格、其他
                                     工作内容、调试及参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030904007008
                                 输出模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     输出模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格、其他
                                     工作内容、调试及参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030904004009
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、金属软管、线缆参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030904003004
                                 手动报警按钮(带电话插孔)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动报警按钮(带电话插孔)
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、金属软管、线缆参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030904006002
                                 消防吸顶广播
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防吸顶广播
                                
                                 
                                     2
                                     功率
                                     设计图纸、规范要求。
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、金属软管、线缆现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 030904001014
                                 烟感探测器(含底座)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     烟感探测器(含底座)
                                
                                 
                                     2
                                     规格、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、金属软管、线缆 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030904010002
                                 火灾显示盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     火灾显示盘
                                
                                 
                                     2
                                     线制
                                     设计图纸、规范要求。
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、金属软管、线缆参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标识
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030904008002
                                 消防端子箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防端子箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号、其他
                                     工作内容、调试、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030904009002
                                 区域报警控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     区域报警控制器
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式、其他
                                     工作内容、调试及参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求、此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标识
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030412004077
                                 铜芯电线  WDZBN-BYJ-1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线 WDZBN-BYJ-1.0
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 55.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030412004078
                                 铜芯电线  WDZBN-BYJ-1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线 WDZBN-BYJ-1.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 305.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030412004079
                                 铜芯电线  WDZBN-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线 WDZBN-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 55.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 030412004080
                                 铜芯电线  WDZBN-RYS-2×1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN-RYS-2×1.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 555.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030412004081
                                 铜芯电线  WDZBN-RYS-2×2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN-RYS-2×2.5
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 203.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030412004082
                                 铜芯电线  WDZBN-RYYP-2×1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     铜芯电线  WDZBN-RYYP-2×1.0
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     照明线路
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管.桥架
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 142.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             AP系统
                             通用安装工程
                             
                                 57
                                 030501021002
                                 吸顶式无线AP
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吸顶式无线AP
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；调试、跳线、线缆连接.接头、综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 030501015016
                                 24口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     调试.接头.跳线.符合规范操作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 030412001067
                                 JDG20 电线管
                                 
                                     1
                                     名称
                                     JDG20 电线管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电线管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 69.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 030412003004
                                 弱电桥架  100×(100+100)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电桥架  2×(100×100)
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     弱电桥架
                                
                                 
                                     3
                                     规格、材质、其他
                                     含接地、开孔、修补，桥架配件、跨接线、桥架支架、抗震支架、防火堵料等、具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体跨接接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     隔板、盖板等附件安装
                                     
                                
                                 m
                                 105.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 030502003009
                                 超六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     超六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 671.6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             弱电网络
                             通用安装工程
                             
                                 62
                                 030502002003
                                 网络信息插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络信息插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     网络信息插座模块、网络模块、面板
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据规范操作、连接线缆接头.制作压接.、设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 030502002004
                                 网络信息地插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络信息地插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     网络信息插座模块、网络模块、面板
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据规范操作、连接线缆接头.制作压接.、设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 030501015017
                                 48口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     48口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     调试.接头.跳线.符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 030412001068
                                 JDG20 电线管
                                 
                                     1
                                     名称
                                     JDG20 电线管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电线管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 376.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 030502003010
                                 超六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     超六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 4082.5
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             人脸门禁系统
                             通用安装工程
                             
                                 67
                                 030506006003
                                 人脸机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     K1T673，
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     按设计图纸、规范操作、调试.接头.跳线.线缆连接、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 030506007002
                                 双开门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双开门磁力锁 【磁力锁支架、开门按钮、集中供电电源】
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     按设计图纸内容、要求。
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     按设计图纸、规范操作、调试.接头.跳线.线缆连接、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 030412001069
                                 电线管  JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电线管  JDG25
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     钢管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 22.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030502003011
                                 超六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     超六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 63.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030502003012
                                 电源线 ZRVV-2×1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线 ZRVV-2×1
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     ZRVV-2×1（包含 接头、跳线）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 63.2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             弱电监控
                             通用安装工程
                             
                                 72
                                 030506015003
                                 硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     硬盘录像机【根据实际情况、确定硬盘录像机回路】
                                
                                 
                                     2
                                     存储容量/其他
                                     硬盘4T （包含4T硬盘及调试 按规范操作）调试 线缆连接.接头.
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 73
                                 030501015018
                                 24口交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口交换机
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     调试.接头.跳线.符合规范操作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 030506010003
                                 室内半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室内半球摄像机  含;支架、镜头
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     半球摄像机
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；人脸抓拍高清镜头、（支架.调试防护罩按规范操作）金属软管、未尽事宜、请投标人综合考虑、一并报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030412001070
                                 JDG20 电线管
                                 
                                     1
                                     名称
                                     JDG20 电线管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电线管
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含接地、刨沟槽、修补，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     包含灯头盒、开关盒、接线盒、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 104.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 030412003005
                                 弱电桥架  100×(100+100)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电桥架  2×(100×100)
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     弱电桥架
                                
                                 
                                     3
                                     规格、材质、其他
                                     含接地、开孔、修补，桥架配件、跨接线、桥架支架、抗震支架、防火堵料等、具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体跨接接地
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     隔板、盖板等附件安装
                                     
                                
                                 m
                                 126.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030502003013
                                 超六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     超六类网线.（包含 接头）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     根据设计图纸说明及工作内容.综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 875.6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             机房系统
                             通用安装工程
                             
                                 78
                                 030501015019
                                 核心交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     核心交换机
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     调试.接头.跳线.符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 080509002003
                                 弱电机柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     类型、其他
                                     调试.接头.跳线.线缆连接、电源拖线板、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     抗振机座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 080603020002
                                 配线架  24口
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线架  24口 110
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     类型、其他
                                     调试.接头.跳线.线缆连接、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     底座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 架
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 沪030506030003
                                 管理电脑 、网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理电脑 、网关
                                
                                 
                                     2
                                     主要配置参数
                                     独显
                                
                                 
                                     3
                                     配件附件、其他
                                     调试.接头.跳线.线缆连接 双头显示卡、符合规范操作、等综合考虑报价。
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             电器设备
                             通用安装工程
                             
                                 82
                                 030505016004
                                 电视投影
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电视投影 4K高清规格型号参照要求和图纸
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；调试 、跳线、线缆连接.接头、120寸投影幕、商用智能电视，内置老年专属系统（放大字体、内置戏曲教学资源），支持无线投屏；含防爆壁挂支架、隐藏线路预埋、通电调试综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 031005013005
                                 小厨宝
                                 
                                     1
                                     型号
                                     小厨宝【带软管、阀】
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、设计要求、施工规范、
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 031005015002
                                 净水器
                                 
                                     1
                                     型号
                                     净水器  纯净水装置
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     工作内容、设计要求、施工规范、
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 85
                                 030505016005
                                 100寸电视机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     100寸电视机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；调试 、跳线、线缆连接.接头、100寸商用智能电视，内置老年专属系统（放大字体、内置戏曲教学资源），支持无线投屏；含防爆壁挂支架、隐藏线路预埋、通电调试综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030505016006
                                 65寸电视机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     65寸电视机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     按设计图纸、规范操作
                                
                                 
                                     3
                                     规格、其他
                                     包含；调试 、跳线、线缆连接.接头、65寸商用智能电视，内置老年专属系统（放大字体、内置戏曲教学资源），支持无线投屏；含防爆壁挂支架、隐藏线路预埋、通电调试综合考虑报价
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 031005013006
                                 热水器
                                 
                                     1
                                     型号
                                     热水器
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     容积
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     挂式
                                
                                 
                                     5
                                     能源种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             消防给水
                             通用安装工程
                             
                                 88
                                 030901010004
                                 成套消防栓箱
                                 
                                     1
                                     安装方式
                                     成套消防栓箱
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN65
                                
                                 
                                     3
                                     附件材质、规格
                                     全套.开槽.开孔.等修补.与旧管连接、试压。
                                
                                 
                                     1
                                     箱体及消火栓安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     配件安装
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030901002003
                                 消火栓钢管 DN65
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     消火栓钢管 DN65
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式.
                                     螺纹.沟槽连接.管件
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     水冲洗.气密试验.水压试验、刷漆.充放水、各种套管.防火堵料.管道支架.管道抗震支架、开孔、修孔等
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 8.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030901002004
                                 消火栓钢管 DN100
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     消火栓钢管 DN100
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式.
                                     螺纹.沟槽连接.管件
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     水冲洗.气密试验.水压试验、刷漆.充放水、各种套管.防火堵料.管道支架.管道抗震支架、开孔、修孔等
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     冲洗
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道标识
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管件安装
                                     
                                
                                 m
                                 162.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 031002001013
                                 蝶阀 DN100
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蝶阀 DN100
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     碳钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     法兰连接.含沟槽法兰
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 11
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             空调
                             通用安装工程
                             
                                 92
                                 030701003049
                                 立式 分体式空调 3P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     立式 分体式空调 3P
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、施工规范要求、预留开孔、修补、铜管、冷凝水管、室内机与外机连接电缆线、空调控面板及保温、加氟利昂、支吊架、减震器等内容
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 030701003050
                                 立式 分体式空调 5P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     立式 分体式空调 5P
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、施工规范要求、预留开孔、修补、铜管、冷凝水管、室内机与外机连接电缆线、空调控面板及保温、加氟利昂、支吊架、减震器等内容
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 030701003051
                                 分体壁挂式空调 1.5P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体壁挂式空调 1.5P
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、施工规范要求、预留开孔、修补、铜管、冷凝水管、室内机与外机连接电缆线、空调控面板及保温、加氟利昂、支吊架、减震器等内容
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 030701003052
                                 分体壁挂式空调 2P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体壁挂式空调 2P
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、施工规范要求、预留开孔、修补、铜管、冷凝水管、室内机与外机连接电缆线、空调控面板及保温、加氟利昂、支吊架、减震器等内容
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 030701003053
                                 分体壁挂式空调 3P
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体壁挂式空调 3P
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     根据设计、
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     工作内容、施工规范要求、预留开孔、修补、铜管、冷凝水管、室内机与外机连接电缆线、空调控面板及保温、加氟利昂、支吊架、减震器等内容
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             通风系统
                             通用安装工程
                             
                                 97
                                 030405015007
                                 吊顶式排气扇 T10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 T10
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、软管、调节阀、吸顶开孔、修补、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 030405015008
                                 吊顶式排气扇 T20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 T20
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、软管、调节阀、吸顶开孔、修补、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 030405015009
                                 吊顶式排气扇 T30
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 T30
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、软管、调节阀、吸顶开孔、修补、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 030703007014
                                 200*200防雨百叶
                                 
                                     1
                                     名称
                                     200*200防雨百叶
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     见设计图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     规范要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     工作内容、开孔、修补等
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 030703007015
                                 400*250防雨百叶
                                 
                                     1
                                     名称
                                     400*250防雨百叶
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     见设计图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     规范要求。
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     工作内容、开孔、修补等
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 030702001008
                                 通风管道制作安装0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 21
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             13
                             给排水工程
                             通用安装工程
                             
                                 103
                                 031001008037
                                 PP-R 给水塑料管  De20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PP-R 给水塑料管  De20   【冷、热】
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装，开孔、墙地面开槽及修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 71.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 031001008038
                                 PP-R 给水塑料管  De25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PP-R 给水塑料管  De25   【冷、热】
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装，开孔、墙地面开槽及修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 14.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 031001008039
                                 PP-R 给水塑料管  De32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PP-R 给水塑料管  De32   【冷、热】
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装，开孔、墙地面开槽及修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 13.45
                                 false
                                 
                            
                             
                                 106
                                 031001008040
                                 PP-R 给水塑料管  De50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PP-R 给水塑料管  De50 【冷、热】
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装，开孔、墙地面开槽及修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 4.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 031001008041
                                 UPVC排水管  De50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPVC排水管  De50
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔、粘接
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、通球试验、支架制作安装，开孔、修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 25.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 031001008042
                                 UPVC排水管  De75
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPVC排水管  De75
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔、粘接
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、通球试验、支架制作安装，开孔、修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 8.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 031001008043
                                 UPVC排水管  De110
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPVC排水管  De110
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔、粘接
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、通球试验、支架制作安装，开孔、修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 35.7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 031002001014
                                 倒流防止器 DN15
                                 
                                     1
                                     类型
                                     截止阀 DN15
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 031002001015
                                 截止阀 DN15
                                 
                                     1
                                     类型
                                     截止阀 DN15
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 031002001016
                                 截止阀 DN20
                                 
                                     1
                                     类型
                                     截止阀 DN20
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 031002001017
                                 截止阀 DN25
                                 
                                     1
                                     类型
                                     截止阀 DN25
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 031002001018
                                 截止阀 DN40
                                 
                                     1
                                     类型
                                     截止阀 DN40
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 031003003015
                                 洗脸盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     洗脸盆
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     洗脸盆 配水龙头
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 031003006014
                                 座式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     座式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 031003007008
                                 小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 031003004007
                                 拖布池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖布池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 031003003016
                                 残 台式洗脸盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     残 台式洗脸盆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     镜面（尺寸详见图纸）
                                
                                 
                                     3
                                     规格、类型
                                     洗脸盆 配水龙头
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 120
                                 031003004008
                                 双斗洗涤盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     双斗洗涤盆
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     镜面（尺寸详见图纸）
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     水咀
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     根据设计图纸、工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 031003006015
                                 残 座式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     残 节能型座式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 031003006016
                                 蹲式大便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蹲式大便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     根据设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、整套（包含附件）开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 031003014006
                                 地漏 De50
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地漏 De50
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     地面 开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 031003014007
                                 扫除口 DN75
                                 
                                     1
                                     类型
                                     扫除口 DN75
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     地面 开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 031003014008
                                 扫除口 DN100
                                 
                                     1
                                     类型
                                     扫除口 DN100
                                
                                 
                                     2
                                     其他
                                     地面 开孔.修补
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 031002011002
                                 水表
                                 
                                     1
                                     类型
                                     水表 DN40
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     螺纹
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     满足设计要求、工作内容、
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 031001008044
                                 PP-R 热 给水管  De20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PP-R 给水塑料管  De20   【冷、热】
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     热熔
                                
                                 
                                     3
                                     防腐保温
                                     详见施工图设计说明
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     包含管配件、水冲洗水压泄漏试验、支架制作安装，开孔、修补、挖填土、具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     工作内容、参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 10.2
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601016001
                     各类脚手架
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601017001
                     本次车墩镇新乐、荣德、茶亭社区招标项目所有拆除工程及垃圾清运及处置费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601018001
                     除清单开列以外的开槽修补、开洞修补、增设套管、封堵等
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601019001
                     抗震支架
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     
                     大型机械设备进出场及安拆
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601020001
                     各类安装调试
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     011601021001
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用，满足建设单位需要)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     011601022001
                     工程保险、人身意外伤害险、第三者责任险等
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     011601023001
                     为确保工程顺利进行所必须的与相关部门或单位的沟通协调及配合费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     011601024001
                     施工与社区正常上班运营的错峰措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     
                     施工现场可视化远程视频监控、及扬尘在线监测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     011601025001
                     各项材料检测费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     011601026001
                     投标人认为需要的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



