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             0000000000
             C01
             北松公路 6110 号弱电系统及业务用房改造项目
        
         
             
                 上海车兴房地产开发建设有限公司
                 .
                 上海昶瑢建设工程咨询有限公司
                 黄瑛
                 夏利军
                 2026-08-11
                 虞海红
                 2026-08-28
                 施工设计图纸及招标文件要求
                 一、工程概况
二、工程范围 
三、编制依据
四、工程量计算规则说明 
五、主要内容
六、其他说明
  
                 
                     2026-10-20T11:23:19
                     
                         BFEBFBFF00090675
                    
                     
                         E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4770_B422.
                    
                     
                         D8-43-AE-6B-47-2E
                    
                     广联达软件股份有限公司
                
            
        
         
             
                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     装饰工程
                     
                         
                             1
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 69.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200106013001
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     860*2100mm，960*2100mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200106013002
                                 拆除双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1470*2200mm，1480*2200mm，2000*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪200302001001
                                 新开门樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     800*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200106002001
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 122.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200106011001
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 122.58
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 7
                                 010402001001
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     M7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 11.54
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 8
                                 010802003001
                                 钢制防盗门（带观察窗）
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M1：800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     框、扇材质
                                     平开钢制防盗门（带观察窗）
                                
                                 
                                     3
                                     五金种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 010802004001
                                 钢制木纹转印防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM1：1500*2200mm ,FM5:800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级防火门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 5.06
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 010807001001
                                 钢质防盗窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     1400*2100mm
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     钢质防盗窗
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 2.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 010808003001
                                 窗台石
                                 
                                     1
                                     粘结层材质、厚度
                                     水泥砂浆结合层（掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     石材品种、规格
                                     18厚窗台石
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含磨边、防腐密封胶填缝等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.47
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 12
                                 011102003001
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 117.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 011105006001
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 102.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 011108001001
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.62
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 15
                                 011205004001
                                 WD-01 软包饰面
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     30*40横向支撑木龙骨，40*40竖向木龙骨，涂防火涂料，中距600，与埋入墙体钢螺栓固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺面栓/砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     18厚软包饰面
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     填充垫料、塞口
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层安装固定
                                     
                                
                                 m2
                                 132.14
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 16
                                 011302001001
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200，高3000
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 108.85
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 17
                                 011403001001
                                 PT-01 白色乳胶漆墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     加气混凝土砌块墙，聚合物水泥砂浆修补
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     成品腻子
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     三遍
                                
                                 
                                     4
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     封闭底涂料一道，乳胶漆涂料二道
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含清理修补原墙面，铺贴玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 141.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 18
                                 011508001001
                                 不锈钢烤漆logo
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砌块墙面
                                
                                 
                                     2
                                     LOGO材料材质
                                     20厚不锈钢烤漆“国徽"
                                
                                 
                                     3
                                     字体规格
                                     573mm高
                                
                                 
                                     4
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     不锈钢烤漆
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 011508001002
                                 不锈钢烤漆标语
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     砌块墙面
                                
                                 
                                     2
                                     镌字材料材质
                                     20厚不锈钢烤漆字
                                
                                 
                                     3
                                     字体规格
                                     200mm高
                                
                                 
                                     4
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     不锈钢烤漆
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷油漆
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 20
                                 沪200104002002
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 43.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 沪200106013003
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 沪200106013004
                                 拆除双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 沪200106013005
                                 拆除窗户
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     铝合金窗
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 沪200302001002
                                 新开门樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     800*2200mm，1100*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 沪200302001003
                                 新开门洞
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 沪200302002001
                                 新开窗樘
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     窗洞图示尺寸
                                     700*800mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌窗樘、过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿窗洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 沪200106002002
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 210.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 沪200106008001
                                 拆除墙砖
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原卫生间墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除墙砖及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 24.71
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 沪200106011002
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 210.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 30
                                 010402001002
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 23.14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 010402001003
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*120mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     120mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 2.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 010401008001
                                 卫生间蹲位抬高
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     陶粒混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     零星砌砖名称、部位
                                     蹲坑抬高150mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     100*100钢丝网格片，20mm水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 m3
                                 0.37
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 33
                                 010801001001
                                 平开木夹板门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M2：900*2200mm，M3：700*2200mm，M5：800*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     夹板装饰门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇木材材质
                                     90*55木门框
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 14.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 010802004002
                                 钢制木纹转印防火门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     FM3:1200*2200mm，FM4：900*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     防火等级
                                     甲级防火门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 4.62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 010807001002
                                 铝合金窗
                                 
                                     1
                                     窗洞口尺寸
                                     详见设计图纸ID20-10
                                
                                 
                                     2
                                     窗类型
                                     铝合金
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开窗
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇材质及规格
                                     50型材
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     5+12A+5双层中空钢化玻璃
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 2.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 010808002001
                                 不锈钢门窗套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12厚双层阻燃板基层
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0厚黑色亚光不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 2.26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 010808003002
                                 窗台石
                                 
                                     1
                                     粘结层材质、厚度
                                     水泥砂浆结合层（掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     石材品种、规格
                                     18厚窗台石
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含防腐密封胶填缝等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 m2
                                 0.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 010810001001
                                 布艺窗帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     布艺窗帘（含窗帘轨道）
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     带幔要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 11.59
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 39
                                 011102003002
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 185.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 011102003003
                                 CT-02 600*600大理石纹地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cw级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 8.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 011105006002
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 147.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 011108001002
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.51
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 011109001001
                                 AF-01 防静电地板
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆找平层
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     150高带线槽式地板模块
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     2厚PVC(聚氯乙烯)块材
(600*600)面层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压条装钉
                                     
                                
                                 m2
                                 22.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 010904002001
                                 地面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 8.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 010903002001
                                 墙面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层，1200mm高
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 21.95
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             13
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 46
                                 011201001001
                                 机房外墙面修复
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     机房外墙面铲除，挂钢丝网片，DP M15水泥砂浆粉刷修复处理
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     20mm DP M15水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 104.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 011201001002
                                 机房内墙面修复
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     机房内墙面铲除，挂钢丝网片，DP M15水泥砂浆粉刷修复处理
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     20mm DP M15水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 137.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 011203003001
                                 CT-03 大理石纹墙砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     蒸压加气砼砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     5厚瓷砖胶粘剂粘贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平，6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹墙砖 
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 54.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 011207002001
                                 不锈钢边框6+6钢化夹胶玻璃隔断
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     不锈钢玻璃隔断
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     不锈钢边框
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     6+6钢化夹胶玻璃
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 13.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             14
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 50
                                 011302001002
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 197.37
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 011302001003
                                 AL-01 铝扣板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，双向中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C50主龙骨，中距1200；下层暗架龙骨，中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1.2厚 300*300铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 23.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             15
                             油漆、涂料、裱糊工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 52
                                 011403001002
                                 PT-01 白色乳胶漆墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     加气混凝土砌块墙，聚合物水泥砂浆修补
                                
                                 
                                     2
                                     腻子种类
                                     成品腻子
                                
                                 
                                     3
                                     刮腻子遍数
                                     三遍
                                
                                 
                                     4
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     封闭底涂料一道，乳胶漆涂料二道
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     含清理修补原墙面，铺贴玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 m2
                                 444.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 011404001001
                                 机房外墙面涂料
                                 
                                     1
                                     基层类型
                                     抹灰层
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙面
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     外墙面腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子遍数
                                     二遍
                                
                                 
                                     5
                                     涂料品种、喷刷遍数
                                     同原外墙面装饰涂料，一底二度
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刷、喷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 104.2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             16
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 54
                                 011501004001
                                 洗手台柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     洗手台柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     1100*600*800mm，18厚木纹胶合板饰面板
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含30*30*4热镀锌角钢支架，18厚石英石台面、挡水线、木饰面油漆、五金配件等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 1.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 011505004001
                                 成品银镜
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品5mm厚LED银镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     箱体制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             17
                             拆除项目
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 56
                                 沪200104002003
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     由投标人自行处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 19.56
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 沪200106013006
                                 拆除单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     700*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含门套拆除、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 沪200302001004
                                 新开门洞
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砌块砖200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1200*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含镶砌门樘、门过梁、建筑垃圾外运及处置等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 沪200106002003
                                 拆除地砖面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除地砖面层及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 77.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 沪200106008002
                                 拆除墙砖
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原卫生间墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除墙砖及结合层
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理外运及处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 186.12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 沪200106011003
                                 拆除天棚吊顶
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     拆除各类吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     备注
                                     包含建筑垃圾清理及外运处置
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 77.73
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             18
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 62
                                 010402001004
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*200mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 7.49
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 010402001005
                                 蒸压加气砼砌块墙
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     A3.5蒸压加气砼砌块600*300*100mm
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     Ma7.5
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     内隔墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     100mm
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含混凝土构造柱，圈、过梁、导墙砼、钢筋，模板等由投标人综合考虑计入费用
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 0.47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 010401008002
                                 卫生间蹲位抬高
                                 
                                     1
                                     砖品种、规格、强度等级
                                     陶粒混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     零星砌砖名称、部位
                                     蹲坑抬高150mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆强度等级
                                     100*100钢丝网格片，20mm水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 m3
                                 0.8
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             19
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 65
                                 010801001002
                                 平开木夹板门
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     M3：700*2200mm，M4：600*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     夹板装饰门
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开门
                                
                                 
                                     4
                                     框、扇木材材质
                                     90*55木门框
                                
                                 
                                     5
                                     玻璃品种、厚度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     五金种类、规格
                                     包括铰链、执手锁、门吸等
                                
                                 
                                     7
                                     其他工艺要求
                                     符合设计和规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 10.34
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 010808002002
                                 不锈钢门窗套
                                 
                                     1
                                     基层材料品种、规格
                                     12厚双层阻燃板基层
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     1.0厚黑色亚光不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     立筋制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     线条安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 8.36
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             20
                             楼地面装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 67
                                 011102003004
                                 CT-01 800*800地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚800*800地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cd级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 27.82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 011102003005
                                 CT-02 600*600大理石纹地砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     5
                                     面层处理方式
                                     防滑等级：Cw级
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 69
                                 011105006003
                                 MT-01 不锈钢踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     50mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     9厚阻燃板，刷防火漆
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     MT-01 1.5厚银色哑光不锈钢踢脚，胶粘层
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 21.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 011108001003
                                 ST-01 大理石过门石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥浆一道（内掺建筑胶）
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     ST-01 18厚大理石过门石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 1.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 010904002002
                                 地面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 010903002002
                                 墙面聚氨酯防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     聚氨酯防水层，1200mm高
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.5厚，二道
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 m2
                                 106.22
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             21
                             墙、柱面装饰与隔断工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 73
                                 011203003002
                                 CT-03 大理石纹墙砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     蒸压加气砼砌块墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     5厚瓷砖胶粘剂粘贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平，6厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     10厚600*600大理石纹墙砖
                                
                                 
                                     5
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     美缝剂美缝
                                
                                 
                                     6
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 214.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 011205004002
                                 WD-01 软包饰面
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     30*40横向支撑木龙骨，40*40竖向木龙骨，涂防火涂料，中距600，与埋入墙体钢螺栓固定在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺面栓/砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     界面剂1道，6厚DP M5砂浆(1:1：6水泥石灰砂浆）打底抹平
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     18厚软包饰面
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     包含用修补砂浆局部修补墙面，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     填充垫料、塞口
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层安装固定
                                     
                                
                                 m2
                                 50.25
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             22
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 75
                                 011302001004
                                 MW-01 矿棉板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     T型主龙骨，中距1200；T型次龙骨，双向中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     600*600明架式矿棉板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 24.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 011302001005
                                 AL-01 铝扣板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     φ8吊杆，双向中距1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C50主龙骨，中距1200；下层暗架龙骨，中距600
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     1.2厚 300*300铝扣板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 49.58
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             23
                             其他装饰工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 77
                                 011207003001
                                 卫生间隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     20厚三聚氰氨饰面板隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 30.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 011501004002
                                 洗手台柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     洗手台柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     900（800、1500）*600*800mm，18厚木纹胶合板饰面板
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含30*30*4热镀锌角钢支架，18厚石英石台面、挡水线、木饰面油漆、五金配件等完成此项工作的全部内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m
                                 4.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 011505004002
                                 成品银镜
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     成品5mm厚LED银镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     箱体制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             011601001001
                             脚手架
                             项
                             1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
                             1
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             电气工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030412001014
                                 配管SC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC50
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030412001015
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 352
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030412001016
                                 配管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC25
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 110
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030412001017
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 535
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412001018
                                 配管JDG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG25
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412001019
                                 配管JDG32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG32
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030412001020
                                 配管JDG40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG40
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412001021
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030409001007
                                 电缆 ZB-YJV-4x35+E16
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x35+E16
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030409001008
                                 电缆 ZB-YJV-2x4+E4
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 ZB-YJV-2x4+E4
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030409001009
                                 电缆 ZB-YJV-4x4+E4
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 ZB-YJV-4x4+E4
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030409001010
                                 电缆 ZB-YJV-4x10+E10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x10+E10
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030409001011
                                 电缆 ZB-YJV-4x6+E6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     ZB-YJV-4x6+E6
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     管内
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412004017
                                 配线 ZC-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZC-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 3047
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030412004018
                                 配线 ZC-BV-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZC-BV-4
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 306
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030402011006
                                 配电箱1AL1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱1AL1
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030402011007
                                 配电箱1APE
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱1APE
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030402011008
                                 原有配电箱1APE-RD增设SPD SCB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     原有配电箱1APE-RD增设SPD SCB
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     增设SPD SCB 8/20μs In=20KA Up≤1.2KV
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030413013005
                                 单联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030413013006
                                 双联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030413013007
                                 双联双控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联双控开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     距地1.3米暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030413014007
                                 五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 136
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030413014008
                                 防水五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防水五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     IP54/250V,10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030413014009
                                 三孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030413014010
                                 柜式空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     柜式空调插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     单相
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030413014011
                                 壁挂式空调插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     壁挂式空调插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     250V,16A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030413002003
                                 600*600平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     600*600平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     600*600  LED-36W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030413002004
                                 300*300平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     300*300平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     300*300  LED-9W
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     嵌入式
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412006005
                                 开关插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030412006006
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 128
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030410007003
                                 总等电位接地端子箱MEB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     总等电位接地端子箱MEB
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     暗装,下沿距地0.6m
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030410007004
                                 局部等电位接地端子箱LEB
                                 
                                     1
                                     名称
                                     局部等电位接地端子箱LEB
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     暗装,下沿距地0.6m
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030412001022
                                 配管PC32
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无增塑刚性阻燃塑料管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     PC32
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030412004019
                                 配线 BVR-1x50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     BVR-1x50
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030410002002
                                 接地母线 40x4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接地母线
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌扁钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     40x4，吊顶内敷设
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     接地母线制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     补刷（喷)油漆
                                     
                                
                                 m
                                 38
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             应急照明
                             通用安装工程
                             
                                 36
                                 030402011009
                                 消防应急照明集中电源 1AD
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防应急照明集中电源 1AD
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     箱内所有电器元件规格与型号按图纸设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     挂墙明装
                                
                                 
                                     4
                                     接线端子材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     5
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     含调试；其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 030412001023
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 86
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 030412001024
                                 配管SC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030412001025
                                 金属软管DN20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属软管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     DN20，刷防火涂料
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     涂防火涂料
                                     
                                
                                 m
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 030412004020
                                 配线 ZCN-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 030412004021
                                 配线 ZCN-RVS-2x2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVS-2x2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 030412004022
                                 配线 ZCN-RVS-4x1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVS-4x1.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 31
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 030413013008
                                 手动控制按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手动控制按钮
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 030413001003
                                 消防应急照明灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     消防应急照明灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     吸顶
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 030413001004
                                 出口消防应急标志灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出口消防应急标志灯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     壁挂
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 030412006007
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 15
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             火灾报警
                             通用安装工程
                             
                                 47
                                 030412001026
                                 配管JDG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     套接紧定式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     JDG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，明敷时表面需刷防火涂料等防火处理
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     具体要求按图纸及国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     预留沟槽
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     开沟槽、修补
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 030412004023
                                 配线 ZCN-RVSP-2x1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-RVSP-2x1.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 105
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 030412004024
                                 配线 ZCN-BV-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     ZCN-BV-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价中需包含铜接线端子费用
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 76
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 030904001001
                                 感烟火灾探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     感烟火灾探测器
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线制
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     包含底座，测试调试
                                
                                 
                                     1
                                     底座安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     探头安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     探测器调试
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 030412006008
                                 接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 23
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             给排水
                             通用安装工程
                             
                                 52
                                 031001008009
                                 PP-R 给水管 DN40
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN40
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 031001008010
                                 PP-R 给水管 DN32
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN32
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 031001008011
                                 PP-R 给水管 DN25
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R  S5系列   DN25
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 031001008012
                                 PP-R 给水管 DN20
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 031001008013
                                 PP-R 给水管 DN15
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     聚丙烯管  PP-R   S5系列   DN15
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     热熔连接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     水压试验，消毒冲洗
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管）、消毒冲洗水压泄漏试验、刨沟槽修补，支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 m
                                 82
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 031001008014
                                 排水PVC-U管  DN100
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN100
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 53
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 031001008015
                                 排水PVC-U管  DN75
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN75
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 9.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 031001008016
                                 排水PVC-U管  DN50
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     介质
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     材质、规格
                                     硬聚氯乙烯塑料排水管 PVC-U DN50
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     5
                                     阻火圈设计要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     灌水通水通球试验
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     包含管配件、套管（含防水套管、阻火圈、阻水圈）、灌水通水通球试验、支架制作安装，具体要求按国家有关规范/标准执行。
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     阻火圈安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     支架制作安装
                                     
                                
                                 m
                                 41
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 031002001002
                                 截止阀 DN40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     截止阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     全铜
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN40  1.6MPa
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 61
                                 031005013002
                                 小厨宝
                                 
                                     1
                                     能源种类
                                     小厨宝
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     10L,2KW
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 031003014002
                                 地漏DN50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     铜防返溢地漏，箅子均为镀铬制品
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 63
                                 031003006003
                                 坐式大便器
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     节水型低水箱坐便器，连体坐便器
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 64
                                 031003006004
                                 蹲式大便器（低水箱冲洗）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     蹲式大便器带低水箱
                                
                                 
                                     3
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     采用低水箱冲洗
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 65
                                 031003007002
                                 壁挂式小便器（感应式冲洗阀）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     壁挂式小便器
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应式冲洗阀
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 66
                                 031003003002
                                 台式洗手盆（带感应龙头）
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     台式洗手盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     带感应龙头
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 套
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 67
                                 031003004002
                                 污水盆
                                 
                                     1
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     2
                                     规格、类型
                                     污水盆
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     综合单价需包含龙头及其安装费用
                                
                                 
                                     4
                                     附件名称、数量
                                     阀门、金属软管及存水弯、配套五金等成套供
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 68
                                 010102002002
                                 挖填沟槽土方
                                 
                                     1
                                     挖土深度
                                     1.5m以内
                                
                                 
                                     2
                                     土壤类别
                                     综合考虑
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     优先考虑土方场内平衡，余土外运，弃置点由施工单位根据施工组织设计自行考虑。
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     场内运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     回填
                                     
                                
                                 m3
                                 10
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             通风系统
                             通用安装工程
                             
                                 69
                                 030702001003
                                 通风管道制作安装0.5mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     圆形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.5mm
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 70
                                 030405015004
                                 吊顶式排气扇 PQS1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 71
                                 030405015005
                                 吊顶式排气扇 PQS2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 72
                                 030405015006
                                 吊顶式排气扇 PQS3
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊顶式排气扇 PQS3
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体参数，规格详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     含开关、设备支架的制作安装除锈刷油、调试
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     自带止回阀
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             空调系统
                             通用安装工程
                             
                                 73
                                 030702001004
                                 空调管道制作安装0.75mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     0.75mm
                                
                                 
                                     6
                                     管件、法兰等附件及支架设计要求
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     保温
                                     采用30mm厚离心玻璃棉板 保温层外侧贴双面铝箔防潮贴面
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     包含风管、管件、法兰、弯头导流片、风管检查孔测定孔、支吊架的制作安装及除锈刷油，风管非穿越楼板处预留洞用沥青麻丝填实，风管穿越楼板处须预埋钢套管（δ=2mm）水泥砂浆抹平防火泥封堵。
                                
                                 
                                     9
                                     说明1
                                     包含风管保温
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 74
                                 030703007003
                                 单层百叶风口600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层百叶风口600*600
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 75
                                 030703007004
                                 双层百叶风口600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双层百叶风口600*600
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 76
                                 030701003009
                                 分体壁挂式空调机组FG-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体壁挂式空调机组FG-10
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量2.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 77
                                 030701003010
                                 分体风管式空调机组FF-10
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-10
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量2.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 78
                                 030701003011
                                 分体风管式空调机组FF-15
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-15
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量3.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 79
                                 030701003012
                                 分体风管式空调机组FF-20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体风管式空调机组FF-20
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 80
                                 030701003013
                                 分体吸顶式空调机组FX-30
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体吸顶式空调机组FX-30
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量7.2kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 81
                                 030701003014
                                 分体吸顶式空调机组FX-50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     分体吸顶式空调机组FX-50
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量12.5kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 82
                                 030701003015
                                 商用柜机空调FL-30
                                 
                                     1
                                     名称
                                     商用柜机空调FL-30
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     制冷量7.60kW，详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     包含室内机，室外机，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，冷凝水管，冷媒管制作安装，
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 83
                                 030701003016
                                 单向流净化新风机XF-1
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单向流净化新风机XF-1
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体规格参数详见图纸
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含设备支架的制作安装除锈刷油、调试，控制面板
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装或组装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 84
                                 030704001002
                                 空调工程检测、调试
                                 
                                     1
                                     系统名称
                                     空调工程检测、调试
                                
                                 
                                     1
                                     风量测定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风压测定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     温度测定
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     各系统风口、阀门调整
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     漏风试验
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             综合布线
                             通用安装工程
                             
                                 85
                                 030502010005
                                 双口面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双口面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 86
                                 030412006010
                                 86底盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     86底盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢质
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 87
                                 080803004003
                                 网络模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     六类
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 个
                                 192
                                 false
                                 
                            
                             
                                 88
                                 030501015009
                                 48口网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     48口网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     网络数据交换设备| 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率222Mpps/333Mpps | 下行48个GE电口+上行4个10GE光口, 2个10GE专用堆叠口 | 终端带机量1300 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 89
                                 030501015010
                                 24口网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备 | 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 90
                                 030501017005
                                 光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 91
                                 030501017006
                                 光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 92
                                 030502007009
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米LC-LC
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 93
                                 030502008009
                                 理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1U
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 个
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 94
                                 030502008010
                                 24口六类配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口六类配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 95
                                 030502003015
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 7500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 96
                                 030502007010
                                 超六类跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     超六类跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 114
                                 false
                                 
                            
                             
                                 97
                                 030501010003
                                 150兆全向天线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     150兆全向天线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 98
                                 031103009003
                                 1/2同轴电缆
                                 
                                     1
                                     型号
                                     1/2同轴电缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     敷设部位
                                     管内或线槽
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含 1/2同轴电缆连接各种接头、线缆测试、调试
                                
                                 
                                     1
                                     测量
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     敷设
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 99
                                 030502003016
                                 50对大对数光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     50对大对数光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     按设计
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 100
                                 080501019013
                                 克隆条
                                 
                                     1
                                     名称
                                     克隆条
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     110型
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 101
                                 030412001028
                                 配管 KBG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     KBG20
                                
                                 
                                     3
                                     配置形式
                                     根据图纸要求,各类敷设方式综合考虑，
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     包含开沟槽及修补、接地、支架的制作安装及除锈刷油,，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架的制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 102
                                 030412003003
                                 桥架300*150
                                 
                                     1
                                     名称
                                     桥架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     300*150，
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢制
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含盖板、连接片、螺栓、扣锁、弯头三通等配件的制作安装及除锈刷油、支架制作安装及除锈刷油、防火封堵、接地，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体及配件安装，包括弯头，三通等配件的制作安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板、盖板等附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支架制作安装及除锈刷油
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             工作台
                             通用安装工程
                             
                                 103
                                 030404013007
                                 工作台（6.5米8工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（6.5米8工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 104
                                 030404013008
                                 工作台（3.3米4工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（3.3米4工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 105
                                 030404013009
                                 工作台（2.5米3工位）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     工作台（2.5米3工位）
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     操作台采用优质冷轧钢板制作。材料厚度:主体框架1.2-1.5安装梁1.5mm.门板1.2合面采用25厚富美家高密度防火板制作
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             9
                             机房出入口控制器及环境监测
                             通用安装工程
                             
                                 106
                                 030506006007
                                 机架式环控采集主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     机架式环控采集主机
                                
                                 
                                     2
                                     规格参数
                                     1个10/100MBase-T协议自适应网卡，可连接ADSL、网络交换和路由设备4路RS485输入，16路DT:12V供电处理能力强大:32bit100MzCPU:2M内存网口:10Mbp/s: 内嵌2KT光电隔离
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 107
                                 030503005005
                                 温湿度一体传感器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     温湿度一体传感器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     温度检测范围：-40°C～+75°C，湿度检测范围：0～100%；
温度精度为±0.5°C，湿度精度为±3%；RS485输入
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 108
                                 030503005006
                                 烟雾传感器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     烟雾传感器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.工作电压：DC 12 V；静态电流：≤5mA；报警电流：≤80mA；
2.工作温度：－10℃ to +50℃；环境湿度：≤95%RH；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 109
                                 030506014005
                                 数字量输入模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字量输入模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     16通道干接点输入，电源电压:10~30VDC电源功耗:0.9W工作温度:-25℃~75℃无冷都
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 110
                                 030501023003
                                 集成到监控平台，统一授权管理
                                 
                                     1
                                     名称
                                     集成到监控平台，统一授权管理
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     主控软件的与门禁传感器之间的软件协议转化模块，功能系统可以对门禁的状态实时查看
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 111
                                 030506007005
                                 出入口控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     脱机管理门数：一门；单机可授权注册卡：5万张、默认2万张；脱机存储记录数：60000条进出、事件记录、1500条系统记录；通讯方式：TCP/IP；                                                                                    工作电源 ：9~24V。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 112
                                 030506006008
                                 读卡器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     读卡器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 113
                                 030506008015
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     工作原理：通电、磁感应上锁、断电开锁；最大拉力：280kg（600Lbs）*2直线拉力；产品重量：4KG；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含磁力锁支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 把
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 114
                                 030506008016
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 115
                                 030506008017
                                 玻破开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     玻破开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 116
                                 030506008018
                                 门禁卡
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁卡
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 张
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 117
                                 030505006013
                                 出入口控制器电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制器电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     尺寸：350*295*78.5mm，12V/3A专用电源
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 118
                                 030412004035
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 119
                                 030502003017
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             10
                             机房整理，机柜移位
                             通用安装工程
                             
                                 120
                                 030502008011
                                 理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1U
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 个
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 121
                                 030502008012
                                 24口六类配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口六类配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 122
                                 030406001005
                                 PDU（8位，负载2500W）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     8位，负载2500W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 123
                                 030406001006
                                 电池组支架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电池组支架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 124
                                 030412004036
                                 电池组主线/连接线 BVR 16mm2
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电池组主线/连接线 BVR 16mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 125
                                 030502003018
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 1500
                                 false
                                 
                            
                             
                                 126
                                 031103008003
                                 光缆敷设 24芯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     24芯
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管道敷设
                                
                                 
                                     1
                                     测量
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     敷设
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 127
                                 031103010003
                                 光纤熔接包24芯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤熔接包24芯
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     接续
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 128
                                 030412004037
                                 电源线 RVV3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 129
                                 030502007011
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米LC-LC
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 130
                                 030502007012
                                 网络跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米CAT6E
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 80
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             11
                             指挥室图像展示平台
                             通用安装工程
                             
                                 131
                                 030506016003
                                 图像展示平台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     室内明320 SMD P1.25模组
画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接
高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅

像素结构：1R1G1B
像素间距：1.25mm
像素密度：640000点/㎡
维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：1010
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：256×128
模组重量：0.54 kg/块
信号接口：HUB320 *  8（出货配置为8口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳 
封装品牌：国产铜线 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：1.6m ~ 4.2m 
电源接口：VH4PIN 
驱动方式：恒流驱动
扫描数：64S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit 
峰值功耗：450W/㎡
平均功耗：150W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：23W
模组最大电流：5A 
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm
包装方式：1包40
毛重：0.625 kg/块
净重：0.54 kg/块
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 m2
                                 20.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 132
                                 030505017003
                                 图像展示平台框架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台框架
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     图像展示平台框架
支持大规模拼接
前密封设计
支持现场扩容

产品配置：左、右、上部默认40mm宽度包边封板，底座前封板
支架后部无封板 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：向后固定时需要后墙为承重墙，且墙面平整
颜色：黑色
净重：40kg/m² 
厚度：600mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
后拉杆长度：0-1800mm任意长度
底座高度：200-1200mm任意高度
弧度：0° 
适用规模：不限制拼接规模 
可定制范围：下单备注：屏幕物料代码+行列规模+底座高度+拉杆长度+LOGO需求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 m2
                                 25.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 133
                                 030505006014
                                 图像展示平台支架电源
                                 
                                     1
                                     种类
                                     图像展示平台支架电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     产品类别：图像展示平台支架电源
额定功率：180W
                                
                                 
                                     3
                                     参考型号
                                     A-200AF-5
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 134
                                 030501019003
                                 视频综合平台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频综合平台
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     11槽位机箱
硬件结构
• 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控
• 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔
音视频输入
• 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入
• 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入
• 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪
音视频输出
• 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出
• 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
音视频编解码
• 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码；
• 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式
• 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流；
电视墙功能
• 支持多电视墙，最大支持8个电视墙；支持电视墙预编辑、窗口可视化预览、预监和回显
• 支持开窗和漫游功能，单屏最大支持6个4K图层开窗，单个窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割
• 支持虚拟条屏，整机最大支持12个字幕，单墙最大支持3个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置、时钟添加
• 支持通过客户端软件抓屏，进行桌面投屏上墙
设备接入和开放
• 支持通过网络键盘/串口键盘实现分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 135
                                 030501003011
                                 HDMI超高清输入板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI超高清输入板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-02HI/4K
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI超高清输入板
支持2路HDMI信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz
单板编码能力为2路4096 × 2160@30Hz
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
音频输入支持16bit，48K Hz采样；支持双声道，立体声
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 136
                                 030501003012
                                 HDMI高清输入板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清输入板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-04HI
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI输入板
支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz
单板编码能力为4路1080p@60Hz
支持H.264/H.265编码，默认采用H.265
支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入
音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 137
                                 030501003013
                                 HDMI高清输出板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清输出板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-04HO
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     HDMI输出板
支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz
适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W
具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W
支持3200W高清视频解码
支持H.265、H.264、MPEG等主流格式
支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 138
                                 030501003014
                                 HDMI超高清输出板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI超高清输出板
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     DS-B30-02HO/4K
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     2路4KHDMI输出板
4K HDMI输出板：单板2路HDMI输出，YUV444输出，支持2路4K60输出
支持内嵌复合音频输出，支持mini-DP转3.5mm音频输出
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 张
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 139
                                 030506011003
                                 图像展示平台控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台控制器
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     MCTRL700
                                
                                 
                                     3
                                     参数
                                     6网口 2K LED发送卡
1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。
设备前面板具备按键，可支持亮度调节。
前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。
支持1路视频信号输入，支持HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz
支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应
图像带载输出支持RGB444 无损画质
支持6路网口带载输出，带载高达390万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W
支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出
支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放
支持电视墙编辑和窗口可视化操作。
支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 140
                                 080501019014
                                 图像展示平台接收卡DC电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台接收卡DC电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 141
                                 080501019015
                                 图像展示平台级联短网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台级联短网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 55
                                 false
                                 
                            
                             
                                 142
                                 080501019016
                                 图像展示平台模组电源级联AC电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台模组电源级联AC电源线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     定制
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 套
                                 66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 143
                                 030402011011
                                 配电柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED配电柜
                                
                                 
                                     2
                                     参考型号
                                     QN-Smart PLC/20KW
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     落地安装，底部垫槽钢
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试；其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     本体接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试、测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 144
                                 030409001013
                                 电缆 YJV-5×16
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆 YJV-5×16
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式、部位
                                     穿管或沿桥架
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含电缆头制作安装、防火堵洞、电缆防护、试验，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设、试验
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     防火封堵
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     电缆防护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 145
                                 030412004038
                                 电源线 RVV3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 146
                                 030502003019
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 147
                                 080501019017
                                 高清视频线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高清视频线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     3米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 148
                                 030501003015
                                 管理电脑
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理电脑
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     Hygon 3350/16G/512G/2G独显/200W电源/23.8寸显示器
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含显示器、键鼠、调试
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 149
                                 030506021007
                                 图像展示平台调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     图像展示平台调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     LED显示大屏系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             12
                             指挥室扩声系统
                             通用安装工程
                             
                                 150
                                 030505011007
                                 音频输出设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音频输出设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     单元配置：8 × 50mm（2 英寸）全频单元，
频率范围：120Hz – 20kHz（‑10dB）
覆盖角度：垂直 20°（1.5kHz‑16kHz，±10°）；水平 150°（1kHz‑4kHz，±20°）
灵敏度：语音模式 93dB（2kHz‑14kHz）；音乐模式 89dB（300Hz‑18kHz）
额定阻抗：8Ω
功率：150W（600W 峰值，2 小时）；100W（400W 峰值，100 小时）
最大声压级（1m）：语音模式 115dB（连续）/121dB（峰值）；音乐模式 111dB（连续）/117dB（峰值）
内置变压器：70V/100V 双模式JBL Professional
功率抽头：60W、30W、15W；70V 额外支持 7.5W；8Ω 直通
保护：Dynamic SonicGuard™ 过载保护
语音 / 音乐模式：可切换（语音模式中频提升，音乐模式平直）JBL Professional
箱体：玻璃纤维增强 ABS（UL94‑5VB/5VA），铝网罩
防护：IP55（配 MTC‑PC2 面板），抗 UV、防潮、耐盐雾
尺寸：52.8 × 9.9 × 15.3cm（高 × 宽 × 深）
重量：4.1kg
颜色：黑 / 白（‑WH）JBL Professional
安装：水平 ±80° 旋转、垂直 ±15° 可调；背部 10 个 M6 吊点
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     壁挂安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含支架等，其他未见说明详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 只
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 151
                                 030505004003
                                 功率放大器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     功率放大器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     立体声功率8Ω ：450W*2
立体声功率4Ω ：600W*2
立体声功率2Ω：800W
桥接功率8Ω ：1200W
桥接功率4Ω：1600W
频率响应 ：20Hz-20kHz+0/-0.5dB
谐波失真：≤ 0.01%Rated Power@8Ωhms 1kHz
转换速度 ：60v/us
阻尼系数：＞450：1
输入灵敏度：0.775V
输入阻抗 ：10k/20k ohurs,unbalanced or balanced
信躁比：105dB
电源：AC220V-240V/50Hz-60Hz
电源消耗功率：1200W
净重：17kg
尺寸(mm)：510Dx483Wx88H
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
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                                 152
                                 030505002003
                                 数字调音台12路
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字调音台12路
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12路数字调音台：
特点/Features
12路输入，8个单声道平衡输入+2个立体声道输入直观的操作界面，功能一键开启进入
配备高通滤波器(HPF)，数字压限(COMP)，电子增益(GAIN)，蓝牙(Bluetooth)
高中低3段均衡器，中段可选频 USB接口:录音、读取、保存及回播
PCUSB2.0接口:支持Mac或PC系统连接及内置声卡录音支持24-bit/192kHz高清录音
LCD彩屏和10个LED小镜片，显示各项功能操作数值内置双24种24BitDSP参数可调效果器10个场景模式自由使用(可复盖，可复位)
FBX防嘯叫，带有Q值(QualityFactor)、灵敏度(Sensitivity)调节声像(PAN)、静音开关(MUTE) 幻像电源(PHANTOM)、监听(Monitor,可一键清除)
XLR平衡输出接口:数字音频AES/主输出MAIN/编组SUB/辅助AUX
TRS立体声输出接口:(主输出MAIN/监听MONITOR/双效果脚踏EFFSW)双15段电平监视，15段图示均衡器GEO100mm高精度电平衰减推子重量:5.05KG
尺寸:465x325x105MM
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 153
                                 030505001005
                                 无线双手持话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无线双手持话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     频率范围          520MHz~960MHz
调制方式          Fm调频
频带宽度          2X32MHz
频率稳定度        ±0.005%
最大偏移          ±45KHZ
音频频率响应    50HZ-15KHZ
综合信噪比       >105db
综合失真          ≤0.3%
工作温度         -10℃~55℃
工作距离          100米（理想环境下）
振荡模式          PLL(数字频率合成器）
杂散抑制          ≥80db
镜象抑制          ≥80db
灵敏度            5dBuV
音频输出电平      平衡250mV/600Ω
                 不平衡400mV/3KΩ
工作电压          DC12~16V
发射机指标
输出功率          高功率30mW，
振荡模式         PLL(数字频率合成器）
动态范围          ≥100dB（A）
频率响应         50HZ-15KHZ   
供电             2节5号1.5V碱性电池
                                
                                 
                                     3
                                     说明
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                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 1
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                                 154
                                 030505001006
                                 有线会议话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     有线会议话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     采用 3 针 XLR 插头；
采用幻象供电；
开关指示灯
种类： 驻极体电容式
指向性： 单指向性
频率响应： 50Hz~20 KHz
灵敏度： 20mV/Pa (-50dBV)
信噪比： >62dB
最大承受音压： 120dB
输出阻抗： <600 Ω
电流消耗： 4mA
幻象供电： DC9~52V 4.5mA
输出连接头： 3-pin male XLR
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 155
                                 030505011008
                                 数字反馈抑制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字反馈抑制器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     额定电压：220V±10%50Hz
专业采样率：32KHz
频率响应：125Hz~15KHz(声音模式)      20Hz~15KHz(音乐模式)
失真：<0.1%@1KHz
信噪比：>90db
信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式）
输入阻抗：20KΩ
温度范围：-10~55℃
重量：2.5Kg
尺寸：480*220*44mm
自动适应声学环境
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                                     说明
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                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 156
                                 030505011009
                                 数字音频处理器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字音频处理器
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     2输入，4输出
输入 阻抗：10KΩ
电子平衡输入共模抑制比：高于50dB（30Hz~20KHz）
输出阻抗：＜50Ω，
电子平衡输出输出最大电平：Vpp=4V 
平衡，Vpp=7.6V
非平衡频率响应：20Hz~20.2KHz
失真：0.01%(THD)
最大延时：7ms
输出增益：-40dB~+6dB ±0.5dB
输入增益：-40dB+6dB ±0.5dB
增益：±12dB in 1dB steps
中心频点：20Hz~20KHz 31个ISO
频率Q值：0.5~10 共11个选项
高通低通滤波器（HPF&LPF）
滤波器频率（高通）：＜10Hz~16.0KHz
频率（低通）：35Hz~22.0KHz

·采用DSP技术的音箱处理器，高性能的AKM的A/D AK5392
·3片24-bit DSP并行处理
·每个通道输出有-40dB~+6dB增益控制，
·步距：0.5dB每个通道输出有限制
·低通分频范围20Hz~20KHz,377个分频点
·高通分频范围〈10Hz~16KHz,380个分频点
·分频滤波器类型和斜率多种选择：-6，-12，-18，-24dB
 或-48dB巴特
·沃斯(Butterworth)、宁克-锐(Linkwitz-Riley)、贝塞儿   (Bessel)及 12dB的多种可变值、斜率选择
·每个通道输出带有5段参量均衡，参数可调
·每个通道最大延时可达7ms，参数可调
·10个用户存储器，
·8 ×7 段输入/输出，精确数字电平表
·2 ×20 LCD 背光显示
·开关电源：90 ~ 250V
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                                 157
                                 030505006015
                                 电源时序器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源时序器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入通道：8CH 
输入电压：100VAC 30AMAX，220VAC 15A MAX 
输出电压：110VAC&220VAC ( MAX / CH ) 
间歇时间：1Sec.
损耗功率：15W 
输入输出插头：Standard three wire plug
产品尺寸：482x190x44mm 
装运尺寸：515x300x100mm 
净重/毛重：4.5kg/5.2kg 
可以通过RS232接口连接中控来控制
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                                     说明
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                                     本体安装
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                                     接线
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                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 158
                                 030412004039
                                 音响线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音响线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     2平方
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     穿管、沿线槽等
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 159
                                 030412004040
                                 麦克风线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     麦克风线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     2芯屏蔽
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式、部位
                                     穿管、沿线槽等
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 160
                                 030502010006
                                 HDMI面板
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI面板
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     高清HDMI2.0插座4K高速传输投影显示延长线接口
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 161
                                 080501019018
                                 HDMI高清线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     HDMI高清线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     30米
                                
                                 
                                     1
                                     布放、测试
                                     
                                
                                 根
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 162
                                 030505012003
                                 背景广播系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     背景广播系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     试运行时间
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     背景广播系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
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                             视频监控系统
                             通用安装工程
                             
                                 163
                                 030506010009
                                 400万智能变焦半球网络探头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     400万智能变焦半球网络探头
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     400万智能变焦半球网络探头
采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动
人脸抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时支持10张
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持萤石平台，海康互联接入
支持电动变焦
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离最远可达30 m
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
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                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 164
                                 030506010010
                                 400万智能变焦枪式网络探头
                                 
                                     1
                                     名称
                                     400万智能变焦枪式网络探头
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 165
                                 030506010011
                                 7寸400万23倍全彩智能球机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     7寸400万23倍全彩智能球机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     7寸400万23倍全彩智能球机
支持AIISP，全倍率全彩，低照度夜视效果出众
400万23倍光学变焦，16倍数字变倍
适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景
设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能
采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随；支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
支持双mic功能
内置加热玻璃，有效除雾
支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储
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                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 166
                                 030506010012
                                 高保真音频采集器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     高保真音频采集器
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     1. 监听面积：10平方米～70平方米
2. 音频传输距离：3000米
3. 频率响应：20Hz ～ 20kHz
4. 灵敏度：-46dB
5. 信噪比：70dB(1米40dB音源) 35dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa
6. 指向特性：全指向性
7. 动态范围：50dB(1KHz at Max dB SPL)
8. 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
9. 输出阻抗：600欧姆非平衡
10. 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db
11. 麦克风: 两只高灵敏度电容咪头
12. 信号处理：ClearSpeech数字降噪
13. 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护
14. 适配器：全内置，可直连DVR、耳机、有源音箱
15. 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)
16. 传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆
17. 电源电压: 直流稳压电源DC 12V（8V-18V）
18. 电源电流：20 mA
19. 环境温度: -35℃ ～ 70℃
20. 颜色：白色
21. 外壳材质：PVC
22. 外形尺寸：80mm×80mm×26mm
23. 重量：215克
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                                 167
                                 030505006016
                                 拾音器专用电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     拾音器专用电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1. 输入电压  交流型：AC180V~230V 
2. 直流型：DC12V 
3. 输出电压 DC12V±5% 
4. 输出电流 ≤210mA 
5. 输出纹波 ≤20mV 
6. 最大功率 2.4W 
7. 环境温度 -25°~70° 
8. 产品尺寸 113mm（长）*78.5mm（宽）*43.5mm（高）
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                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     1
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                                 168
                                 030501015011
                                 网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备| 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
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                                     单体调试
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                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 169
                                 030506015005
                                 视频存储设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频存储设备
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                      支持200个白名单绑定；
 支持AES码流加密功能；
 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
 支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；
 支持萤石云服务，可一键配置上网；
 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；
 支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；
 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；
 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能；
 支持海康SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；
 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
 支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
 支持标签定义、查询、回放录像文件；
 支持重要录像文件加锁保护功能；
 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；
 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；
 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 170
                                 030506015006
                                 视频存储设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频存储设备
                                
                                 
                                     2
                                     技术指标
                                     64路视频接入，接入带宽320Mbps；存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA，最大支持4K+1080P异源输出
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
机箱尺寸：445mm（宽）×496mm（深）×146mm（高）
支持GB28181
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 171
                                 030501004003
                                 监控硬盘12T
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控硬盘12T
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 块
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 172
                                 030505006017
                                 探头电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     探头电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     12V10A
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 173
                                 030412004041
                                 电源线 RVV3*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV3*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 174
                                 030413014013
                                 五孔插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     五孔插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     250V,10A
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 175
                                 030412004042
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 850
                                 false
                                 
                            
                             
                                 176
                                 030412004043
                                 电源线 RVVP3*0.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVVP3*0.5
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 177
                                 030502003020
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 850
                                 false
                                 
                            
                             
                                 178
                                 030506021008
                                 视频监控系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频监控系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     视频监控系统工程调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             14
                             出入口控制系统
                             通用安装工程
                             
                                 179
                                 030506006009
                                 人脸出入口控制设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸出入口控制设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     国密智能人脸出入口控制设备
 人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
 组合认证：卡片+人脸，卡片+密码
 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）
 人脸出入口控制设备计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理
 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像
 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）
 支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）
 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼
 读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用
 胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
 Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 180
                                 030506014006
                                 出入口控制安全模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制安全模块
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     通讯方式：RS485与人脸出入口控制设备通讯；
硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1；
具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。
具有防拆报警功能；
工作电压：DC 12V；
尺寸：115*48*25mm。
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 套
                                 21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 181
                                 030506008019
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     最大静态直线拉力：280kg ± 5%
状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
工作电压：12V/430mA(±10%) 或24V/215mA(±10%)
锁体尺寸：长238x宽53x厚29(mm) 吸板尺寸：长170x宽43x高13(mm)
使用环境：室内    适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

电源：可自行设定12VDC 或24VDC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含磁力锁支架
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 把
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 182
                                 030506007006
                                 多功能录入仪
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多功能录入仪
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
7、尺寸：122mm*125mm*138mm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 183
                                 030506008020
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 184
                                 030505006018
                                 出入口控制设备电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制设备电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-30℃-+70℃；
工作湿度：＜95%；
尺寸：99*82*30mm；
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 185
                                 030506008021
                                 国密CPU卡
                                 
                                     1
                                     名称
                                     国密CPU卡
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 张
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 186
                                 030501015012
                                 网络数据交换设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络数据交换设备
                                
                                 
                                     2
                                     参数
                                     网络数据交换设备 | 三层 | 全管理 | 交换容量1.36Tbps/13.6Tbps | 包转发率171Mpps/256Mpps | 下行24个GE电口+上行4个万兆SFP+,2个10GE堆叠口 | 机架款
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     单体调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 187
                                 030412004044
                                 电源线 RVV2*1.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     RVV2*1.0
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     穿管、沿线槽
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 188
                                 030502003021
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     uTP CAT6
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 189
                                 030506021009
                                 出入口控制系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出入口控制系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     门禁一卡通系统调试及试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601016001
                     室内空气检测费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601018001
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用)
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601019001
                     打洞及防火封堵
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601020001
                     抗震支架
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     011601021001
                     除清单外的所有拆除及外运费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601022001
                     安装工程各类调试费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     011601023001
                     墙地面开槽、修复及拆除后的部分修补
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     011601024001
                     投标人认为需要的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                         
                             1
                             暂列金额
                             0
                             100
                             45000
                             其他零星维修
                        
                    
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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