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[bookmark: PO_12775_PM001SHPF017][bookmark: PO_12771_PM001SHPF017][bookmark: PO_PURCHASE_REQUIREMENT_FILE105215_4]一、  项目概况
1. 项目名称：上海市公安局奉贤分局警用无人机服务项目
2. [bookmark: _GoBack]项目编号：310120000260929138477-20386029
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：2380000.00元（超过项目预算的报价为无效报价）
5. 采购需求：奉贤分局根据年度警用无人机建设与应用要求，拟采购警用无人机服务（详见采购需求）
6. 服务期限：2026年11月30日至2027年11月29日

二、项目服务内容
本采购项目主要由无人机设备租赁、无人机配套设备租赁以及无人机飞手租赁服务三部分所组成，具体要求如下：
项目清单：
	序号  
	名称
	数量
	租赁期限

	1
	多旋翼轻型实战无人机（A型）
	7架
	2026年11月30日至2027年11月29日

	2
	多旋翼轻型实战无人机（B型）
	1架
	

	3
	多旋翼小型实战无人机（A型）
	1架
	

	4
	多旋翼小型实战无人机（B型）
	3架
	

	5
	垂起固定翼机库（含无人机）
	1座
	

	6
	智能无人机机库（含无人机）
	3座
	

	7
	喊话器
	4台
	

	8
	探照灯
	2台
	

	9
	抛投器（A型）
	1台
	

	10
	抛投器（B型）
	1台
	

	11
	变焦红外热成像镜头
	4台
	

	12
	移动电源箱
	2台
	

	13
	无人机负载-激光投影仪
	1台
	

	14
	警示屏
	1块
	

	15
	喊话照明一体机
	3台
	

	16
	信号增强
	1台
	

	17
	无人机飞手
	2人
	



第一部分 无人机设备租赁
（一）多旋翼轻型实战无人机（A型），租赁数量：7架
1.技术参数
1.1 裸机重量：≤1300克
1.2 最大起飞重量：≤1500克
1.3 最大抗风速度：≥12米/秒
1.4 最长飞行时间：≥40分钟
1.5 广角相机：有效像素≥ 4800 万
1.6 长焦相机：有效像素≥ 4800 万
1.7 热成像相机：视频分辨率≥640×512@30fps
1.8 测温方式：点测温、区域测温
1.9 红外测温精度：高增益：±2℃ 或 ±2% 、低增益：±5℃ 或 ±3%
1.10 遥控器屏幕分辨率、帧率：≥1920*1200，60fps
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼轻型实战无人机（A型）需包含3块电池及相关配套设备。
（二）多旋翼轻型实战无人机（B型），租赁数量：1架。
1.技术参数
1.1 裸机重量：≤1300克
1.2 最大起飞重量：≤1500克
1.3 最大抗风速度：≥12米/秒
1.4 最长飞行时间：≥40分钟
1.5 广角相机：有效像素≥ 2000 万
1.6 长焦相机：有效像素≥ 4800 万
1.7 工作环境温度：-10°C至40°C
1.8 最大水平飞行速度：≥18米/秒
1.9 云台支持五向智能摆拍
1.10 支持选配图传中继站，实现更远更稳定图传
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼轻型实战无人机（B型）需包含3块电池及相关配套设备。
（三）多旋翼小型实战无人机（A型），租赁数量：1架。
1.技术参数
1.1 裸机重量（无配件，不含电池）：≤4千克
1.2 最大起飞重量：≥9千克
1.3 尺寸（折叠）：≤430mm×420mm×430 mm
1.4 支持云台安装：负载数量≥3
1.5 RTK定位悬停精度：水平≤ ±0.1m，垂直≤ ±0.1m
1.6 避障功能：具备全方位避障
1.7 红外感知系统：障碍物感知范围 0.1-8 m，FOV 30°
1.8 最大水平飞行速度：≥23米/秒
1.9 最大抗风速度：≥12米/秒
1.10 最短飞行时间：≥35分钟
1.11 工作环境温度：-20°C至50°C
1.12 补光灯：飞行器底部配备补光灯，在光线不足时可自动开启，辅助下视视觉系统工作。可在遥控器中手动开启或关闭补光灯。
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼小型实战无人机（A型）需需包含4套电池套装、喊话器及相关配套设备。
（四）多旋翼小型实战无人机（B型），租赁数量：3架。
1.技术参数
1.1 裸机重量（无配件，不含电池）：≤5050克
1.2 最大起飞重量：≥15千克
1.3 对称电机轴距：≤1100 毫米
1.4 尺寸（折叠）：≤490mm×490mm×480 mm
1.5 尺寸（展开）：≤980mm×760mm×480 mm
1.6 工作温度：-20℃ 至 50℃ 
1.7 RTK测向：支持，精度＜2°
1.8 感知系统：具备全向双目视觉系统、水平环扫激光雷达、六向毫米波雷达
1.9 上激光雷达：夜间0.5米至25米，视角（FOV）：上下 60°，左右 60°
1.10 下三维红外传感器：测距范围：0.3 米至 8 米，视角（FOV）：前后 60°，左右 60°
1.11 毫米波雷达：电线量程：12 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 36 米，21.6 毫米的钢芯铝绞线，探测距离 50 米，视角（FOV）：水平、竖直角度 ±45°
1.12 最大抗风速度：≥12米/秒
1.13 最大续航里程（无风环境）：≥45公里
1.14 防护等级：IP55
1.15 相机分辨率：1080P
1.16 夜视能力：星光级
1.17 具备夜航灯功能
2.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）。
3.清单要求：投标人所提供的多旋翼小型实战无人机（B型）需需包含3套电池、喊话器及相关配套设备。
（五）垂起固定翼机库（含无人机），租赁数量：1架
1.垂起固定翼无人机技术参数
1.1 起降方式：垂直起降
1.2 动力方式： 四旋翼设计，倾转旋翼结构
1.3 快速响应：单人五分钟内可将无人机从装箱状态组装成飞行状态 
1.4 其他功能：具备一键起降、智能跟踪、智能指点飞行
1.5 翼展≤2350mm
1.6 带载续航时间≥120min
1.7 起飞总重量≤9kg
1.8 在 RTK 定位时、水平误差 ≤2cm、垂直误差≤2 cm
1.9 悬停精度：垂直≤± 0.1 m）、水平≤± 0.3 m（视觉定位正常工作时）、 ≤± 1.5m（定位 正常工作时 ）
1.10 安全保护： 低电自动返航、数传信号中断自动返航、 定位信息丢失后飞机 自动原点降落
1.11 图数传输距离≥30 km(通视情况下)
1.12 最大可承受风速≥12m/s（6 级）
1.13 无人机起飞自检时间≤2 分钟
1.14 最大起飞海拔高度≥4000 m
1.15 工作温度： 最低工作温度≤-10℃、最高工作温度≥40℃
1.16 含6块电池、设备防护箱、充电器
2.多光云台技术参数
2.1 云台转动可控范围：俯仰≥：-90°~0°，偏航≥：±360°，支持连续旋转
2.2 变焦相机光学变焦≥30倍、数码变焦≥12倍、混合变焦≥500倍
2.3 变焦热成像数码变焦：≥56倍
2.4 广角热成像数码变焦：≥3.5倍
2.5 重量≤1000g 
2.6 云台具备云台锁定工作模式
2.7 广角相机支持自动曝光,中心测光
2.8 红外相机支持中心测温、点测温、区域测温功能
2.9 激光测距距离≥1200m
2.10 IP防护等级：不低于IP42的防护等级
2.11 工作温度：-20℃ 至 50℃
3.垂起无人机地面站系统技术参数
3.1 尺寸（折叠）：≤320mm×250mm×80 mm
3.2 重量：≤2kg   
3.3 IP防护等级：不低于IP42的防护等级
3.4 工作温度：-20℃ 至 40℃
3.5 地面站屏幕尺寸≥9.7 英寸
3.6 传输距离≥30KM
3.7 含手持地面站、基站
3.8 卫星系统支持：GPS、Galileo、GLONASS
3.9 支持触控
3.10 续航≥2小时
4.机库技术参数
4.1 尺寸：≤1800*2630*2820mm(平台闭合，含天线)4670*2630*2820mm(平台 推出，含天线)
4.2 重量： ≤5510g
4.3 防护等级： IP54
4.4 气象监测系统： (可监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压)
4.5 视频监控系统： (可监控机巢内部运行和机巢外部状态)起降定位系统(可 通过 RTK 定位和视觉定位)
4.6 充电方式： 自动换电
4.7 工作温度： -35℃至 50℃
4.8 工作环境湿度<95%RH
4.9 工作功率： 标准工况≤200W，峰值工况 2200WAC220V50Hz
4.10 工作电压： (支持 110V 交流输入，需额外增加变压模块》
4.11 浪涌保护： 20KA
4.12 通讯方式： 以太网、光纤(支持定制)、4G、5G(支持定制)
5.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于300万元）
6.清单要求：投标人所提供的垂起固定翼实战无人机（含机库）需包含6块电池及相关配套设备。
（六）智能无人机机库（含无人机），租赁数量：3座
1.技术参数
1.1 尺寸:≤800mm*800mm*800mm（舱盖闭合，不含气象站）
1.2 重量:≤60kg（不含飞行器）
1.3 工作环境温度：-30℃至50℃
1.4 IP防护等级：不低于IP55的防护等级
1.5 充电时长：≤30分钟
1.6 空调系统：具备内置空调
1.7 备用电池：具备内置备用电池，续航≥3.5小时
1.8 网络接入：具备以太网/4G网络
1.9 传感器：具备风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器
2.飞行器：
2.1 裸机重量：＜2000g
2.2 尺寸：≤400mm*450mm*300mm
2.3 轴距：对角线轴距＜500mm
2.4 最长飞行时间：≧50分钟
2.5 相机像素：有效像素≥4000万
2.6 变焦：长焦相机16倍
2.7 定位悬停精度：水平≤±0.1m，垂直≤±0.1m
2.8 最大作业半径：不小于8公里
2.9 感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
2.10 IP防护等级：不低于IP55的防护等级
2.11 测温方式：支持点测温、区域测温
3.保险要求：投标方负责购买无人机机身险（设备主体及挂载设备等价值的保障额度）和第三者责任险（保额不低于200万元）

无人机设备承诺要求：
★投标人须承诺在交付期限内将此次项目所提供无人机设备接入到上海市公安局警用无人机管控赋能平台，并支持图传、数传功能，提供具体接入方案，且保证能正常使用，相关接入费用由投标方承担（采购人负责相关部门的沟通协调工作）。
★投标人须提供承诺函：所提供的无人机设备应满足采购人的实际使用要求，且仅支持一种卫星定位模式。
★投标人须提供承诺函：所投保的机身险（包括机上附加设备/机载设备）、第三者责任险均无免赔额，投标人应满足采购人在设备租赁期间的实际使用要求，若无人机在租赁期间处于保险理赔状态，投标人应提供相同性能的无人机给予采购人使用或顺延相应租期。
★投标人须提供承诺函：投标人所提供的无人机设备应做好对设备的维护保养工作，确保无人机设备始终处于适航状态。
第二部分 无人机配套设备租赁
（1） 变焦红外热成像镜头，数量：4台。
1.设备参数要求：
1.1 尺寸：≤170mm*145mm*165mm
1.2 重量：≤1kg
1.3 云台转动可控范围：俯仰≥：-120°~60°，平移≥：±320°
1.4 防护等级：IP54
1.5 广角相机：有效像素≥ 4800万
1.6 广角相机视频分辨率：≥3840×2160@30fps
1.7 变焦相机：有效像素≥ 4000万
1.8 变焦相机光学变焦能力：≥34倍
1.9 变焦相机数码变焦能力≥400倍
1.10 变焦相机视频分辨率：≥3840x2160@30fps
1.11 红外相机数字变焦能力：≥32倍
1.12 红外相机视频分辨率：1280x1024@30fps 
1.13 红外成像模式：支持不少于3种成像模式：低增益模式、高增益模式、超清模式
1.14 红外相机高温警报：支持高温报警
1.15 红外相机测温方式：至少需支持点测温/区域测温/中心点测温3种测温方式
1.16 激光测距：距离≥3000m
1.17 激光测距测量精度：≤500m：±（0.2m+测量距离×0.15%），＞500m：±1.0m
1.18 工作温度：-20℃ 至 50℃
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（2） 喊话器，数量4台。
1.设备参数要求：
1.1 重量：≤700g
1.2 尺寸：≤140*140*150 mm
1.3 云台应能控制喊话器进行俯仰运动
1.4 1m处的音量≥120db
1.5 支持通过遥控器实时喊话
1.6 声音传播距离：≥700m
1.7 支持喊话时，画面中显示AR投影，显示喊话器的喊话方向
1.8 喊话方式包含但不局限：录音喊话、文本喊话、文件播放
1.9 工作温度：-20C°至 40C°
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（3） 探照灯，数量2台。
1.设备参数要求：
1.1 重量≤800g
1.2 尺寸≤150×160×180mm
1.3 IP防护等级：不低于IP54的防护等级
1.4 最高中心照度：距离探照灯100m处，照度≥40 lux
1.5 有效探照距离≥500 米
1.6 支持近光模式、远光模式、全开模式
1.7 云台可控转动范围：俯仰≥：-120°~60°，平移≥：±320°
1.8 俯仰角度：自动调节0°--65°
1.9 支持LED，LEP 温度保护，过流保护，功率保护
1.10 工作温度：-20C°-40C°
1.11 存储温度：-20C°-60C°
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（4） 抛投器（A型），数量1台。
1.设备参数要求：
1.1 重量：≤320g
1.2 尺寸：≤80*105 mm
1.3 数字显像管显示上料位置
1.4 单次飞行可完成抛投任务次数≥4
1.5 单次抛投重量≥10kg，总负载重量≥40kg
1.6 防护等级：不低于IP43的防护等级
1.7 工作温度：-20°C至50°C
1.8 无人机云台接口供电
1.9可快速拆装
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（5） 抛投器（B型），数量1台。
1.设备参数要求：
1.1 重量：≤220g
1.2 尺寸：≤60*60*60 mm
1.3 单次抛投重量≥10kg，总负载重量≥40kg
1.4 支持单点投放、一键全投
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（6） 移动电源箱，数量2台。
1.设备参数要求：
1.1 容量:≥2048瓦时
1.2 净重：≤22kg
1.3 尺寸：≤448mm×225mm×324mm
1.4 交流输出：交流电 220伏至 240伏，≤13.6安，50/60赫兹
1.5 交流输入：交流电 220伏至 240伏，最大电流≤10安
1.6 供电环境温度：-10℃ 至 45℃
1.7 充电环境温度：0℃ 至 45℃
1.8 存储环境温度：-10℃ 至 45℃
（7） 无人机负载-激光投影仪，数量1台。
1.设备参数要求：
1.1 净重：≤1000g
1.2 尺寸：≤175x 135x 165 mm
1.3 防护等级：不低于IP43的防护等级
1.4 投影距离≥100m
1.5激光颜色包括：红、绿、蓝、黄、白
1.6稳定系统：3轴（俯仰，横滚，偏航）
1.7 工作环境温度：-10℃ 至 50℃
1.8 存储环境温度：-20℃ 至 60℃
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（8） 警示屏，数量1块。
1.设备参数要求：
1.1 重量：≤1600g
1.2 屏幕尺寸：≥52英寸
1.3 支持文本播放、图片播放、视频播放
1.4 文本警示距离：≥200m
1.5 爆闪模式：单色爆闪、双色交替爆闪、彩色爆闪
1.6 爆闪可见距离：≥1000m
1.7 功率：≤120 W
1.8 安装方式：卡扣快拆
1.9 工作环境温度：-10℃ 至 50℃
1.10 存储环境温度：-20℃ 至 60℃
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（9） 喊话照明一体机，数量3台。
1.喊话设备参数要求：
1.1 重量：≤90g
1.2 尺寸：≤80x 70 x 50 mm
1.3 最大响度：在 1 米处≥ 110分贝
1.4 有效广播距离 ≥ 300 m
1.5 支持实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音
1.6 工作环境温度：-20℃ 至 50℃
1.7 防护等级：不低于IP55的防护等级
2.探照设备参数要求：
1.1 重量：≤100g
1.2 尺寸：≤80 x 170 x 30 mm
1.3 有效照明角度≥23°
1.4 100米有效照明面积≥1300 ㎡
1.5 云台结构设计范围：≥ -140° 至 50°
1.6云台可控转动范围：≥ -90° 至 35°
1.7 工作环境温度：-20℃ 至 50℃
1.8 防护等级：不低于IP55的防护等级
3.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
（10） 信号增强，数量1台。
1.设备参数要求：
1.1 重量：≤2700g
1.2 尺寸：≤170 x 170 x 360 mm
1.3 满电续航 ≥ 30分钟 
1.4 卫星系统支持：GPS、BDS、GALILEO、GLONASS、QZSS、L-Band
1.5 工作环境温度：-20℃ 至 55℃
1.6 防护等级：不低于IP67的防护等级
2.保险要求：投标方须购买挂载设备机身险（设备主体等价值的保障额度）且无免赔额。
无人机配套设备租赁承诺要求：
★投标人须提供承诺函：所提供的无人机配套设备能够接入上海市公安局警用无人机管控赋能平台，且能保证正常使用（采购人负责相关部门的沟通协调工作）。

第三部分 无人机飞手租赁
无人机飞手租赁服务：2人
投标人应拥有一支不少于2人的无人机飞手服务团队，该服务团队必须拥有《CAAC民用无人机超视距驾驶员执照》，同时确保拥有相关飞行服务工作经验并提供证明材料。
1.服务内容：
（1）根据采购人的具体要求，基于市局警用无人机管控赋能平台，无人机飞手通过使用无人机执行无人机超视距警务应用飞行工作。
（2）根据采购人的任务指令，选择相应的挂载设备，完成包括但不限于以下任务场景，如：突发事件、交通巡逻(包括市域内的主干道、内环、中环、外环、郊环及高速路)及大型活动保障等任务。
（3）无人机飞手服务团队应具备无人机带教、带飞的服务能力。
（4）根据采购人的要求，无人机飞手服务团队应做好对采购人现有设备的日常维护保养、日常管理及设备故障基本排故等工作。
2.租赁数量： 2人
3.工作时间：5（天）*8小时工作制，根据采购人实际工作安排服从采购人调配，确保相关飞行工作正常开展。如遇紧急情况，采购人有权要求中标人提供应急服务（需提供应急服务方案），相关费用由中标人承担。
4.项目要求：
（1）投标人须对派遣的无人机飞手服务团队进行内部审查，要求政治合格并无犯罪记录，对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。
（2）投标人派遣的无人机飞手服务团队必须是所在公司的正式员工，并提供依法缴纳社会保险证明材料。（需提供近任意一个月的本单位社保缴纳凭证）。
（3）投标人派遣的无人机飞手服务团队应穿着统一的服装，文明上岗。
（4）投标人派遣的无人机飞手服务团队应身体健康、容貌端正、无明显纹身。
（5）投标人派遣的无人机飞手服务团队服从采购人的各项管理制度。
（6）投标人派遣的无人机飞手服务团队在无人机飞行过程中，必须严格执行无人机有关操作规程，确保飞行任务安全。
（7）投标人派遣的无人机飞手服务团队应具有良好的飞行习惯、较强的心理素质及安全意识。
（8）投标人派遣的无人机飞手服务团队应熟练掌握采购人所拥有的无人机及相关配套设备的组装及使用，同时也需具有相关飞行工作能力（提供相应的证明材料）。
（9）投标人派遣无人机飞手服务团队应具有较强的保密意识，且须签订相关保密协议。
（10）投标人派遣的无人机飞手服务团队应具备对无人机设备的无人机航飞记录整理、飞行数据统计汇总的能力。
（11）投标人派遣的无人机飞手服务团队应熟悉无人机的结构及飞行原理，具备独自完成飞行任务的能力。
（12）根据采购人的任务指令，如遇应急突发事件，驻场人员不足以应对时，供应商在接到采购人电话指令后根据任务要求，可提供不少于5人的备勤人员参与处置，备勤人员必须拥有《CAAC民用无人机驾驶员执照》，同时确保拥有相关飞行服务工作经验并提供社保等证明材料。
（13）为确保采购人与本项目相关的工作正常有序的开展，投标人需具备完备的售后服务体系，需提供5*8小时售后服务，在设备发生故障时，接到采购人通知后10分钟内响应，售后服务人员携带必要设备（包括但不限于解决故障所需要的常规工具、备品备件等）4小时内到达设备故障现场。针对现场无法解决的故障，投标人需在24小时内出具故障解决方案提交采购人，并根据采购人要求完成故障的处理。

三、其他要求
1、服务地点：采购人指定地点。
2、付款方式：
（1） 合同签订后，乙方向甲方提交合同金额10%的履约保证金（履约保证金形式为银行转账或银行保函），甲方收到乙方履约保证金后，且收到乙方开具的增值税发票后一次性向乙方支付100%款项；
（2） 服务期满后无息返还履约保证金。

