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                 详见招标文件及工程量清单
                 一、工程概况
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三、编制依据
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                 1
                 防水维修
                 
                     1
                     防水维修
                     
                         
                             1
                             屋面防水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪200102004001
                                 拆除平屋面保护层
                                 
                                     1
                                     保护层种类
                                     拆除屋面细石砼
                                
                                 
                                     2
                                     保护层厚度
                                     30mm
                                
                                 
                                     1
                                     拆除保护层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200102003001
                                 平屋面天沟防水层铲除
                                 
                                     1
                                     防水材料种类
                                     卷材防水层
                                
                                 
                                     1
                                     拆除防水层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200106009001
                                 铲除檐沟粉刷至基层
                                 
                                     1
                                     材料种类
                                     铲除檐沟粉刷至基层
                                
                                 
                                     2
                                     材料厚度
                                     20mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆种类
                                     水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     拆除抹灰层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾搬运归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 600
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪201001001001
                                 粉檐口平顶 混合砂浆 修粉
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     檐口
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理要求
                                     原有基层清理干净
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     20mm干混抹灰砂浆 DP M5.0
                                
                                 
                                     5
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 600
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200702001001
                                 屋面卷材防水层
                                 
                                     1
                                     卷材品种、规格、层数
                                     3mm SBS改性沥青防水卷材
                                
                                 
                                     2
                                     防水层数
                                     1层
                                
                                 
                                     3
                                     防水层做法
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷底油
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺卷材、接缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200702002001
                                 屋面涂膜防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     冷底子油
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     一道
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     玻璃纤维布一道 200g
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200702003001
                                 屋面刚性防水层
                                 
                                     1
                                     刚性层厚度
                                     15mmDP M15.0 水泥砂浆找平+20厚DP M20.0水泥砂浆面层
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土种类
                                     40mm细石混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋规格、配筋要求
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土制作、运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层粉光
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪201802001001
                                 汽车式起重机 25t（高架车）
                                 
                                     1
                                     机械设备
                                     汽车式起重机 25t（高架车）
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     根据实际需求按实结算
                                
                                 
                                     1
                                     建筑物单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的全部垂直运输
                                     
                                
                                 台班
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 01B002
                                 零星用工
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     零星用工
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     应急维修涉及的零星用工，按照实际发生进行结算
                                
                                 工日
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             外墙防水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 10
                                 沪200106008001
                                 拆除墙柱块料面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     外墙面砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     铲除至墙面硬基层
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200704001001
                                 外墙面克渗防水涂料
                                 
                                     1
                                     防水部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜品种
                                     水泥基渗透结晶型防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.0mm
                                
                                 
                                     4
                                     增强材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201001001016
                                 外立面抹灰
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理要求
                                     原有基层清理干净
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     12mm干混抹灰砂浆 DP M15.0
                                
                                 
                                     4
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     8mm干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     5
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     与现状一致，
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201304001005
                                 墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     基层种类
                                     砌体墙
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     建筑腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子要求
                                     满批
                                
                                 
                                     5
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     外墙弹性涂料
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 1700
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪201304001006
                                 外墙真石漆
                                 
                                     1
                                     基层种类
                                     砌体墙
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     真石漆专用腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子要求
                                     满批
                                
                                 
                                     5
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     真石漆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 300
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             门窗台漏水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 15
                                 沪200703005001
                                 门窗台漏水渗水维修
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     窗台渗水漏水维修
                                
                                 
                                     2
                                     砖品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     损坏情况
                                     窗台渗水漏水
                                
                                 
                                     4
                                     修理方法
                                     凿嵌裂缝，
                                
                                 
                                     1
                                     凿除抹灰层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     凿缝、嵌缝、抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m
                                 450
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             垃圾外运并处置
                             房屋修缮工程
                             
                                 16
                                 010103002014
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 800
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 2
                 小区雨污水管道维修
                 
                     1
                     雨污水管道维修
                     
                         
                             1
                             雨污水管道维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201501003001
                                 疏通排水管道 DN300以内
                                 
                                     1
                                     排水管道种类、规格
                                     雨污水管道 DN300~400
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道部位
                                     室外
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     启闭井盖,装水,水冲沟管,清捞污泥,工地转移等
                                
                                 
                                     1
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清理淤泥
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201501002001
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De100
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De110
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪201501002004
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De75
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De75
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪201501002005
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De50
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De50
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪201501002003
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De160
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200202001001
                                 沟槽回填砂
                                 
                                     1
                                     填土部位
                                     管道沟槽、垫层及邬浜
                                
                                 
                                     2
                                     密实度要求
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     填方材料品种
                                     中砂
                                
                                 
                                     4
                                     填方来源、运距
                                     投标人自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运土方、装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     分层碾压、夯实
                                     
                                
                                 m3
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪201501002002
                                 HDPE排水雨水连管 De200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     HDPE排水雨水连管  De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪201501002006
                                 HDPE排水管道 De300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     HDPE排水管道 De300
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪201501007001
                                 砖砌窨井 600*600
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑材料品种、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、抹灰要求
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     5
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     6
                                     窨井盖座种类、规格
                                     复合材料盖 600×600
                                
                                 
                                     1
                                     浇捣基底
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     内壁抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪201501009001
                                 窨井修理 窨井加高 一砖 500×500
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     500*500
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     窨井加高 一砖 500×500
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪201501009004
                                 窨井修理 窨井加高 一砖 600×600
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     窨井加高 一砖 600*600
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201501009003
                                 窨井修理 更换井盖 500*500
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     500*500
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     更换复合材料盖 500×500
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201501011001
                                 修补雨水井 换铸铁圈 600×600
                                 
                                     1
                                     雨水窨井
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     换铸铁圈 600×600
                                
                                 
                                     3
                                     材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0
                                
                                 
                                     1
                                     凿除破损
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     修补粉刷
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     （调换盖板)
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040504009001
                                 新建雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     平式雨水篦子300*400，新建雨水口需设置排污挂篮
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20混凝土垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑材料品种、规格
                                     灰砂蒸压砖
                                
                                 
                                     5
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     M15.0
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     新建雨水口所需的全部费用，需投标人综合考虑，满足相关规范要求。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土拌和、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雨水箅子安装
                                     
                                
                                 座
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 010103002012
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 85
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 3
                 社区道路维修
                 
                     1
                     道路维修
                     
                         
                             1
                             路面维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201504002003
                                 沥青混凝土路面拆除修复
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     原沥青混凝土路面拆除并修复，
                                
                                 
                                     2
                                     垫层种类、厚度
                                     100mm厚碎石垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级、厚度
                                     200mmC30商品混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     面层
                                     沥青粘层、4cm改性沥青混凝土面层AC-25、3cm改性沥青细粒混凝土 AC-13
                                
                                 
                                     5
                                     变形缝处理要求
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     原有路面拆除
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     平整基底
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺垫层、夯实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     滚压、抹平
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     变形缝处理
                                     
                                
                                 m2
                                 615
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201504011001
                                 路面侧石
                                 
                                     1
                                     基层处理要求
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     侧石种类、规格
                                     浑南泥土预制侧石 120*300
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     5
                                     铺设要求
                                     原样修复
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     平整基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺垫层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装侧石或平石
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010103002013
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 242.55
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 4
                 水泵水箱维修
                 
                     1
                     房修工程
                     
                         
                             1
                             水泵水箱维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201602002001
                                 更换水箱进水阀 DN100
                                 
                                     1
                                     类型、材质
                                     更换水箱进水阀
                                
                                 
                                     2
                                     规格、压力等级
                                     DN100
                                
                                 
                                     3
                                     垫材种类、厚度
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     法兰连接
                                
                                 
                                     1
                                     运料、拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制作法兰垫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装、试水
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201602002002
                                 更换止回阀 DN80
                                 
                                     1
                                     类型、材质
                                     更换止回阀
                                
                                 
                                     2
                                     规格、压力等级
                                     DN80
                                
                                 
                                     3
                                     垫材种类、厚度
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     法兰连接
                                
                                 
                                     1
                                     运料、拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制作法兰垫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装、试水
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪201704001001
                                 控制柜检修
                                 
                                     1
                                     控制柜种类
                                     水泵控制柜
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装部位
                                     水泵房
                                
                                 
                                     1
                                     搬运
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 5
                 垃圾投放点维修
                 
                     1
                     房修工程
                     
                         
                             1
                             维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201202005001
                                 修理垃圾投放点门 更换铰链
                                 
                                     1
                                     形式、图示尺寸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     损坏情况、修理方法
                                     修理垃圾投放点门 更换铰链
                                
                                 
                                     3
                                     换配材料内容
                                     更换铰链
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     修理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     换料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     加油
                                     
                                
                                 付
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201502004001
                                 更换排水沟盖板
                                 
                                     1
                                     沟盖板图示尺寸
                                     不锈钢地沟盖板更换
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200902005001
                                 修补块料楼地面
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     地面
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     原有损坏楼地面拆除并修复
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     采用与原有楼地面一致的块料地砖
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修铺
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     沪201806001
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             沪201806001001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             沪201806001002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             沪201806001003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             沪201806001004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         9
                         
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             10
                             沪201806001005
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             11
                             沪201806001006
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             沪201806001007
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             沪201806001008
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             沪201806001009
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             沪201806001010
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         16
                         
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             17
                             沪201806001011
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             沪201806001012
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             沪201806001013
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             沪201806001014
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             沪201806001015
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             沪201806001016
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             沪201806001017
                             作业人员必要的安全防护用品
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     沪201806002
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     沪201806003
                     非夜间施工照明
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     沪201806004
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     沪201806005
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     沪201806006
                     地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     沪201806007
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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