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                 详见招标文件及工程量清单
                 一、工程概况
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三、编制依据
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                 1
                 防水维修
                 
                     1
                     防水维修
                     
                         
                             1
                             屋面防水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪200102004001
                                 拆除平屋面保护层
                                 
                                     1
                                     保护层种类
                                     拆除屋面细石砼
                                
                                 
                                     2
                                     保护层厚度
                                     30mm
                                
                                 
                                     1
                                     拆除保护层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200102003001
                                 平屋面天沟防水层铲除
                                 
                                     1
                                     防水材料种类
                                     卷材防水层
                                
                                 
                                     1
                                     拆除防水层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200106009001
                                 铲除檐沟粉刷至基层
                                 
                                     1
                                     材料种类
                                     铲除檐沟粉刷至基层
                                
                                 
                                     2
                                     材料厚度
                                     20mm
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆种类
                                     水泥砂浆
                                
                                 
                                     1
                                     拆除抹灰层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾搬运归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 600
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪201001001001
                                 粉檐口平顶 混合砂浆 修粉
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     檐口
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理要求
                                     原有基层清理干净
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     20mm干混抹灰砂浆 DP M5.0
                                
                                 
                                     5
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 600
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200702001001
                                 屋面卷材防水层
                                 
                                     1
                                     卷材品种、规格、层数
                                     3mm SBS改性沥青防水卷材
                                
                                 
                                     2
                                     防水层数
                                     1层
                                
                                 
                                     3
                                     防水层做法
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷底油
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺卷材、接缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200702002001
                                 屋面涂膜防水层
                                 
                                     1
                                     防水膜品种
                                     冷底子油
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜厚度、遍数
                                     一道
                                
                                 
                                     3
                                     增强材料种类
                                     玻璃纤维布一道 200g
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 3000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200702003001
                                 屋面刚性防水层
                                 
                                     1
                                     刚性层厚度
                                     15mmDP M15.0 水泥砂浆找平+20厚DP M20.0水泥砂浆面层
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土种类
                                     40mm细石混凝土
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     钢筋规格、配筋要求
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土制作、运输、浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层粉光
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 1000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪201802001001
                                 汽车式起重机 25t（高架车）
                                 
                                     1
                                     机械设备
                                     汽车式起重机 25t（高架车）
                                
                                 
                                     2
                                     要求
                                     根据实际需求按实结算
                                
                                 
                                     1
                                     建筑物单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的全部垂直运输
                                     
                                
                                 台班
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 01B002
                                 零星用工
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     零星用工
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     应急维修涉及的零星用工，按照实际发生进行结算
                                
                                 工日
                                 100
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             外墙防水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 10
                                 沪200106008001
                                 拆除墙柱块料面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     外墙面砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     铲除至墙面硬基层
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200704001001
                                 外墙面克渗防水涂料
                                 
                                     1
                                     防水部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     涂膜品种
                                     水泥基渗透结晶型防水涂料
                                
                                 
                                     3
                                     涂膜厚度、遍数
                                     1.0mm
                                
                                 
                                     4
                                     增强材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷基层处理剂
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺布、喷涂防水层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201001001016
                                 外立面抹灰
                                 
                                     1
                                     墙体类型
                                     外墙
                                
                                 
                                     2
                                     基层处理要求
                                     原有基层清理干净
                                
                                 
                                     3
                                     抹灰底层厚度、砂浆种类、配合比
                                     12mm干混抹灰砂浆 DP M15.0
                                
                                 
                                     4
                                     抹灰面层厚度、砂浆种类、配合比
                                     8mm干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     5
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     与现状一致，
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     留分格缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抹面层
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾分格缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 2000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201304001005
                                 墙面喷刷涂料
                                 
                                     1
                                     基层种类
                                     砌体墙
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     建筑腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子要求
                                     满批
                                
                                 
                                     5
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     外墙弹性涂料
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 1700
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪201304001006
                                 外墙真石漆
                                 
                                     1
                                     基层种类
                                     砌体墙
                                
                                 
                                     2
                                     喷刷涂料部位
                                     外墙
                                
                                 
                                     3
                                     腻子种类
                                     真石漆专用腻子
                                
                                 
                                     4
                                     刮腻子要求
                                     满批
                                
                                 
                                     5
                                     涂材料品种、喷刷遍数
                                     真石漆
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刮腻子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     喷刷涂料
                                     
                                
                                 m2
                                 300
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             门窗台漏水维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 15
                                 沪200703005001
                                 门窗台漏水渗水维修
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     窗台渗水漏水维修
                                
                                 
                                     2
                                     砖品种、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     损坏情况
                                     窗台渗水漏水
                                
                                 
                                     4
                                     修理方法
                                     凿嵌裂缝，
                                
                                 
                                     1
                                     凿除抹灰层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清理基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     凿缝、嵌缝、抹灰
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m
                                 450
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             垃圾外运并处置
                             房屋修缮工程
                             
                                 16
                                 010103002014
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 800
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 2
                 小区雨污水管道维修
                 
                     1
                     雨污水管道维修
                     
                         
                             1
                             雨污水管道维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201501003001
                                 疏通排水管道 DN300以内
                                 
                                     1
                                     排水管道种类、规格
                                     雨污水管道 DN300~400
                                
                                 
                                     2
                                     疏通管道部位
                                     室外
                                
                                 
                                     3
                                     疏通要求
                                     启闭井盖,装水,水冲沟管,清捞污泥,工地转移等
                                
                                 
                                     1
                                     疏通管道
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清理淤泥
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201501002001
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De100
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De110
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪201501002004
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De75
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De75
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 200
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪201501002005
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De50
                                 
                                     1
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De50
                                
                                 
                                     2
                                     连接形式
                                     承插粘接
                                
                                 
                                     3
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪201501002003
                                 硬质聚氯乙烯排水管道 De160
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     UPVC De160
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200202001001
                                 沟槽回填砂
                                 
                                     1
                                     填土部位
                                     管道沟槽、垫层及邬浜
                                
                                 
                                     2
                                     密实度要求
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     填方材料品种
                                     中砂
                                
                                 
                                     4
                                     填方来源、运距
                                     投标人自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     运土方、装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     土方回填
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     分层碾压、夯实
                                     
                                
                                 m3
                                 92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪201501002002
                                 HDPE排水雨水连管 De200
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     HDPE排水雨水连管  De200
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪201501002006
                                 HDPE排水管道 De300
                                 
                                     1
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     黄砂垫层
                                
                                 
                                     2
                                     管道形式、规格
                                     HDPE排水管道 De300
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     橡胶圈连接
                                
                                 
                                     4
                                     管道埋深
                                     1m以内
                                
                                 
                                     5
                                     填砂厚度
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     排管道、坞帮
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窨井接管
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     填砂
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪201501007001
                                 砖砌窨井 600*600
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑材料品种、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、抹灰要求
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     5
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     6
                                     窨井盖座种类、规格
                                     复合材料盖 600×600
                                
                                 
                                     1
                                     浇捣基底
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌筑窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     内壁抹灰
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪201501009001
                                 窨井修理 窨井加高 一砖 500×500
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     500*500
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     窨井加高 一砖 500×500
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪201501009004
                                 窨井修理 窨井加高 一砖 600×600
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     窨井加高 一砖 600*600
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     蒸压灰砂砖 240×115×53
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0，干混抹灰砂浆 DP M20.0
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪201501009003
                                 窨井修理 更换井盖 500*500
                                 
                                     1
                                     窨井规格
                                     500*500
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     更换复合材料盖 500×500
                                
                                 
                                     3
                                     砖块种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆强度等级、配合比
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆砌窨井壁
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修补抹灰面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调换安装盖座
                                     
                                
                                 座
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪201501011001
                                 修补雨水井 换铸铁圈 600×600
                                 
                                     1
                                     雨水窨井
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     修理要求
                                     换铸铁圈 600×600
                                
                                 
                                     3
                                     材料种类、规格
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砂浆配合比
                                     干混砌筑砂浆 DM M10.0
                                
                                 
                                     1
                                     凿除破损
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     修补粉刷
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     （调换盖板)
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040504009001
                                 新建雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     平式雨水篦子300*400，新建雨水口需设置排污挂篮
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     C20混凝土垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C20
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑材料品种、规格
                                     灰砂蒸压砖
                                
                                 
                                     5
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     M15.0
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     新建雨水口所需的全部费用，需投标人综合考虑，满足相关规范要求。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土拌和、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     雨水箅子安装
                                     
                                
                                 座
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 010103002012
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 85
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 3
                 社区道路维修
                 
                     1
                     道路维修
                     
                         
                             1
                             路面维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201504002003
                                 沥青混凝土路面拆除修复
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     原沥青混凝土路面拆除并修复，
                                
                                 
                                     2
                                     垫层种类、厚度
                                     100mm厚碎石垫层
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级、厚度
                                     200mmC30商品混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     面层
                                     沥青粘层、4cm改性沥青混凝土面层AC-25、3cm改性沥青细粒混凝土 AC-13
                                
                                 
                                     5
                                     变形缝处理要求
                                     满足规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     原有路面拆除
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     平整基底
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺垫层、夯实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     滚压、抹平
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     变形缝处理
                                     
                                
                                 m2
                                 615
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201504011001
                                 路面侧石
                                 
                                     1
                                     基层处理要求
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺垫层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     侧石种类、规格
                                     浑南泥土预制侧石 120*300
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     5
                                     铺设要求
                                     原样修复
                                
                                 
                                     1
                                     基层处理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     平整基层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺垫层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装侧石或平石
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 50
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 010103002013
                                 垃圾外运并处置
                                 
                                     1
                                     项目名称
                                     垃圾外运并处置
                                
                                 
                                     2
                                     报价要求
                                     垃圾外运并处置费用，投标需根据本地区相关要求自行测算填报相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 242.55
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 4
                 水泵水箱维修
                 
                     1
                     房修工程
                     
                         
                             1
                             水泵水箱维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201602002001
                                 更换水箱进水阀 DN100
                                 
                                     1
                                     类型、材质
                                     更换水箱进水阀
                                
                                 
                                     2
                                     规格、压力等级
                                     DN100
                                
                                 
                                     3
                                     垫材种类、厚度
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     法兰连接
                                
                                 
                                     1
                                     运料、拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制作法兰垫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装、试水
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201602002002
                                 更换止回阀 DN80
                                 
                                     1
                                     类型、材质
                                     更换止回阀
                                
                                 
                                     2
                                     规格、压力等级
                                     DN80
                                
                                 
                                     3
                                     垫材种类、厚度
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     法兰连接
                                
                                 
                                     1
                                     运料、拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     制作法兰垫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装、试水
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪201704001001
                                 控制柜检修
                                 
                                     1
                                     控制柜种类
                                     水泵控制柜
                                
                                 
                                     2
                                     型号、规格
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装部位
                                     水泵房
                                
                                 
                                     1
                                     搬运
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 5
                 垃圾投放点维修
                 
                     1
                     房修工程
                     
                         
                             1
                             维修
                             房屋修缮工程
                             
                                 1
                                 沪201202005001
                                 修理垃圾投放点门 更换铰链
                                 
                                     1
                                     形式、图示尺寸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     损坏情况、修理方法
                                     修理垃圾投放点门 更换铰链
                                
                                 
                                     3
                                     换配材料内容
                                     更换铰链
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     不锈钢
                                
                                 
                                     1
                                     整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     修理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     换料
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     加油
                                     
                                
                                 付
                                 30
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪201502004001
                                 更换排水沟盖板
                                 
                                     1
                                     沟盖板图示尺寸
                                     不锈钢地沟盖板更换
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土制作、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200902005001
                                 修补块料楼地面
                                 
                                     1
                                     修补部位
                                     地面
                                
                                 
                                     2
                                     修补要求
                                     原有损坏楼地面拆除并修复
                                
                                 
                                     3
                                     修补方法
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格、颜色
                                     采用与原有楼地面一致的块料地砖
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     
                                
                                 
                                     1
                                     拆旧
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆制作、运输
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     修铺
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     材料运输
                                     
                                
                                 m2
                                 30
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     沪201806001
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             沪201806001001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             沪201806001002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             沪201806001003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             沪201806001004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         9
                         
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             10
                             沪201806001005
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             11
                             沪201806001006
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             沪201806001007
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             沪201806001008
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             沪201806001009
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             沪201806001010
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         16
                         
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             17
                             沪201806001011
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             18
                             沪201806001012
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             19
                             沪201806001013
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             沪201806001014
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             沪201806001015
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         22
                         
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             23
                             沪201806001016
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             24
                             沪201806001017
                             作业人员必要的安全防护用品
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     25
                     沪201806002
                     夜间施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     26
                     沪201806003
                     非夜间施工照明
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     沪201806004
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     沪201806005
                     冬雨季施工
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     沪201806006
                     地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     沪201806007
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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报建编号： ----------



标 段 号： C01



洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房
共用部位应急维修工程



（工程名称）



洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房
共用部位应急维修工程



（标段名称）



工程量清单



招 标 人：
上海市松江区洞泾镇城市



建设管理事务中心
法定代表人
或其授权人： 汤丽君



（单位盖章） （签字或盖章）



工程造价
咨询人：



上海新域工程建设咨询有
限公司



法定代表人
或其授权人： 邢业青



（单位盖章） （签字或盖章）



编 制 人： 李珺 审核人： 陈忠华



      (注册造价工程师签字盖专用章)         (一级注册造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2026 年 07 月 10 日 审核时间： 2026 年 08 月 14 日











汇总表



工程名称：洞泾镇2026-2027年无产
证社区及早期商品房共用部位应急维
修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。



    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工



程可按本表汇总计算。



序号 汇总内容 金额（元）



1 建设项目分部分项工程项目费



1.1 防水维修



1.1.1 防水维修



1.2 小区雨污水管道维修



1.2.1 雨污水管道维修



1.3 社区道路维修



1.3.1 道路维修



1.4 水泵水箱维修



1.4.1 房修工程



1.5 垃圾投放点维修



1.5.1 房修工程



2 措施项目费



2.1 其中：安全文明施工费



2.2 其他措施项目费



3 其他项目费



3.1 暂列金额



3.2 专业工程暂估价（含税）



3.3 计日工



3.4 总承包服务费



4 增值税



合计=1+2+3+4











措施项目清单汇总表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房
共用部位应急维修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



注：1.措施项目清单费用构成详见措施项目清单构成明细分析表，大型机械进出场及安拆费用组成详见大型机械进



出场及安拆费用组成明细表。 
 
    2.本表项目编码、项目名称由招标人填写，价格部分由投标人填写。



序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注



1  沪201806001   安全文明施工



2  沪201806002   夜间施工



3  沪201806003   非夜间施工照明



4  沪201806004   二次搬运



5  沪201806005   冬雨季施工



6  沪201806006   地上、地下设施、建筑物的临时保护设施



7  沪201806007   已完工程及设备保护



本页合计



合    计











安全文明施工项目清单明细表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房共用部位应急维修工
程 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称
计量
单位



项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



1.1  沪201806001001



  环境保护



项



  垃圾处理   



1.2  沪201806001002   噪声控制   



1.3  沪201806001003   扬尘控制   



1.4  沪201806001004   光污染控制   



2.1  沪201806001005



  文明施工



  边界设置   



2.2  沪201806001006   出入门及两侧设置   



2.3  沪201806001007   管线保护   



2.4  沪201806001008   施工区域设置   



2.5  沪201806001009   现场消防设置   



2.6  沪201806001010   智能化设置   



3.1  沪201806001011



  临时设施



  办公区设置   



3.2  沪201806001012   宿舍设施   



3.3  沪201806001013   食堂生活设施   



3.4  沪201806001014   现场厕所设施   



3.5  沪201806001015   施工现场临时用电   











安全文明施工项目清单明细表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房共用部位应急维修工
程 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.安全文明施工项目清单中的项目名称、工程内容及包含范围参照本市住建管理部门发布的相关安全文明施工项目清单的规定，除有规定外需根据拟建工程实际情况编制和填报。



    2.安全文明施工费应包含企业管理费和利润。 
 
    3.本表项目编码、名称、计量单位、项目名称、工作内容及包含范围由招标人填写，金额部分由投标人填写。
 
    4.本表“项目名称”列内已填写的内容仅为示例，各工程参照第 13 章各专业安全文明施工费项目清单，按实际情况自行编列。



序号 项目编码 名 称 计量



单位
项目名称 工程内容及包含范围 金额(元） 小计金额(元)



4.1  沪201806001016
  安全施工



  临边洞口交叉高处作业防护   



4.2  沪201806001017   作业人员必要的安全防护用品   



合    计











其他项目清单汇总表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页  



注：材料暂估价此处不汇总，材料暂估价进入分部分项工程清单项目。



序号 项目名称
暂估（暂定）金额



(元)
备 注



1   暂列金额
填写合计数



(详见本应用规则表A.10 暂列金额明细表)



2   专业工程暂估价
填写合计数



(详见本应用规则表A.12 专业工程暂估价表)



3   计日工
填写合计数



(详见本应用规则表A.13 计日工表)



4   总承包服务费
填写合计数



(详见本应用规则表A.14 总承包服务费计价表)



合    计











暂列金额明细表
工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品房共
用部位应急维修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写



      “暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；



    2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中；



    3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。



序号 项目名称 计算基础 费率（%）
暂定金额



（元）
备注



1   合同价格调整暂列金额



1.1   



2   未确定工程暂列金额



2.1   



3   未确定服务暂列金额



3.1   



4   未确定其他暂列金额



4.1   



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税 措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价 9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  屋面防水维修



2  外墙防水维修



3  门窗台漏水维修



4  垃圾外运并处置



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 1 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



屋面防水维修



1
 沪20010200400



1
  拆除平屋面保护层



1.保护层种类:拆



除屋面细石砼



2.保护层厚度:30



mm



1.拆除保护层



2.控制扬尘



3.旧料整理



m2 1000



2
 沪20010200300



1



  平屋面天沟防水层铲



除



1.防水材料种类:



卷材防水层



1.拆除防水层



2.控制扬尘



3.旧料整理



m2 3000



3
 沪20010600900



1
  铲除檐沟粉刷至基层



1.材料种类:铲除



檐沟粉刷至基层



2.材料厚度:20mm



3.砂浆种类:水泥



砂浆



1.拆除抹灰层



2.控制扬尘



3.垃圾搬运归堆



m2 600



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 2 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



4
 沪20100100100



1



  粉檐口平顶 混合砂浆



修粉



1.墙体类型:檐口



2.基层处理要求:



原有基层清理干



净



3.抹灰面层厚度



、砂浆种类、配



合比:20mm干混抹



灰砂浆 DP M5.0



1.基层清理



2.砂浆制作、运输



3.留分格缝



4.底层抹灰



5.抹面层



6.勾分格缝



7.材料运输



m2 600



5
 沪20070200100



1
  屋面卷材防水层



1.卷材品种、规



格、层数:3mm SB



S改性沥青防水卷



材



2.防水层数:1层



1.基层处理



2.刷底油



3.铺卷材、接缝



4.材料运输



m2 3000



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 3 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



6
 沪20070200200



1
  屋面涂膜防水层



1.防水膜品种:冷



底子油



2.涂膜厚度、遍



数:一道



3.增强材料种类:



玻璃纤维布一道



200g



1.基层处理



2.刷基层处理剂



3.铺布、喷涂防水



层



4.材料运输



m2 3000



7
 沪20070200300



1
  屋面刚性防水层



1.刚性层厚度:15



mmDP M15.0 水



泥砂浆找平+20厚



DP M20.0水泥砂



浆面层



2.混凝土种类:40



mm细石混凝土



3.混凝土强度等



级:C30



1.基层处理



2.混凝土制作、运



输、浇捣、养护



3.面层粉光



4.材料运输



m2 1000



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 4 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



8
 沪20180200100



1



  汽车式起重机 25t（



高架车）



1.机械设备:汽车



式起重机 25t（



高架车）



2.要求:根据实际



需求按实结算



1.建筑物单位工程



合理工期内完成全



部工程项目所需的



全部垂直运输



台班 100



9  01B002   零星用工



1.项目名称:零星



用工



2.说明:应急维修



涉及的零星用工



，按照实际发生



进行结算



1. 工日 100



外墙防水维修



10
 沪20010600800



1
  拆除墙柱块料面层



1.块料品种规格:



外墙面砖



2.面层拆除要求:



铲除至墙面硬基



层



1.拆除面层



2.旧料整理



3.垃圾归堆



4.控制扬尘



m2 2000



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 5 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



11
 沪20070400100



1
  外墙面克渗防水涂料



1.防水部位:外墙



2.涂膜品种:水泥



基渗透结晶型防



水涂料



3.涂膜厚度、遍



数:1.0mm



1.基层处理



2.刷基层处理剂



3.铺布、喷涂防水



层



4.材料运输



m2 2000



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 6 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



12
 沪20100100101



6
  外立面抹灰



1.墙体类型:外墙



2.基层处理要求:



原有基层清理干



净



3.抹灰底层厚度



、砂浆种类、配



合比:12mm干混抹



灰砂浆 DP M15.0



4.抹灰面层厚度



、砂浆种类、配



合比:8mm干混抹



灰砂浆 DP M20.0



5.分格缝宽度、



材料种类:与现状



一致，



1.基层清理



2.砂浆制作、运输



3.留分格缝



4.底层抹灰



5.抹面层



6.勾分格缝



7.材料运输



m2 2000



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 7 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



13
 沪20130400100



5
  墙面喷刷涂料



1.基层种类:砌体



墙



2.喷刷涂料部位:



外墙



3.腻子种类:建筑



腻子



4.刮腻子要求:满



批



5.涂材料品种、



喷刷遍数:外墙弹



性涂料



1.基层清理



2.刮腻子



3.喷刷涂料



m2 1700



14
 沪20130400100



6
  外墙真石漆



1.基层种类:砌体



墙



2.喷刷涂料部位:



外墙



3.腻子种类:真石



漆专用腻子



4.刮腻子要求:满



批



5.涂材料品种、



喷刷遍数:真石漆



1.基层清理



2.刮腻子



3.喷刷涂料



m2 300



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：防水维修
 单体工程名称：防水维修 标段：C01 第 8 页  共 8 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



门窗台漏水维修



15
 沪20070300500



1
  门窗台漏水渗水维修



1.项目名称:窗台



渗水漏水维修



2.损坏情况:窗台



渗水漏水



3.修理方法:凿嵌



裂缝，



1.凿除抹灰层



2.清理基层



3.砂浆制作、运输



4.凿缝、嵌缝、抹



灰



5.清理垃圾



6.材料运输



m 450



垃圾外运并处置



16  010103002014   垃圾外运并处置



1.项目名称:垃圾



外运并处置



2.报价要求:垃圾



外运并处置费用



，投标需根据本



地区相关要求自



行测算填报相关



费用



1.装卸



2.外运



3.消纳



m3 800



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程\防水维修\防水维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  雨污水管道维修



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 1 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



雨污水管道维修



1
 沪20150100300



1



  疏通排水管道 DN300



以内



1.排水管道种类



、规格:雨污水管



道 DN300~400



2.疏通管道部位:



室外



3.疏通要求:启闭



井盖,装水,水冲



沟管,清捞污泥,



工地转移等



1.疏通管道



2.清理淤泥



3.清理垃圾



m 300



2
 沪20150100200



1



  硬质聚氯乙烯排水管



道 De100



1.管道形式、规



格:UPVC De110



2.连接形式:承插



粘接



3.管道埋深:1m以



内



4.混凝土强度等



级:C20



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 200



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 2 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



3
 沪20150100200



4



  硬质聚氯乙烯排水管



道 De75



1.管道形式、规



格:UPVC De75



2.连接形式:承插



粘接



3.管道埋深:1m以



内



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 200



4
 沪20150100200



5



  硬质聚氯乙烯排水管



道 De50



1.管道形式、规



格:UPVC De50



2.连接形式:承插



粘接



3.管道埋深:1m以



内



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 100



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 3 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



5
 沪20150100200



3



  硬质聚氯乙烯排水管



道 De160



1.垫层、基础材



质及厚度:黄砂垫



层



2.管道形式、规



格:UPVC De160



3.连接形式:橡胶



圈连接



4.管道埋深:1m以



内



5.填砂厚度:满足



规范要求



6.混凝土强度等



级:C20



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 100



6
 沪20020200100



1
  沟槽回填砂



1.填土部位:管道



沟槽、垫层及邬



浜



2.填方材料品种:



中砂



3.填方来源、运



距:投标人自行考



虑



1.运土方、装卸



2.土方回填



3.分层碾压、夯实



m3 92



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 4 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



7
 沪20150100200



2



  HDPE排水雨水连管 D



e200



1.垫层、基础材



质及厚度:黄砂垫



层



2.管道形式、规



格:HDPE排水雨水



连管  De200



3.连接形式:橡胶



圈连接



4.管道埋深:1m以



内



5.填砂厚度:满足



规范要求



6.混凝土强度等



级:C20



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 150



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 5 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



8
 沪20150100200



6
  HDPE排水管道 De300



1.垫层、基础材



质及厚度:黄砂垫



层



2.管道形式、规



格:HDPE排水管道



De300



3.连接形式:橡胶



圈连接



4.管道埋深:1m以



内



5.填砂厚度:满足



规范要求



6.混凝土强度等



级:C20



1.垫层、基础铺设



2.排管道、坞帮



3.窨井接管



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.填砂



m 100



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 6 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



9
 沪20150100700



1
  砖砌窨井 600*600



1.窨井规格:600*



600



2.砌筑材料品种



、规格:蒸压灰砂



砖 240×115×53



3.砌筑、抹灰要



求:干混砌筑砂浆



DM M10.0，干混



抹灰砂浆 DP M20



.0



4.砂浆强度等级



、配合比:干混砌



筑砂浆 DM M10.0



，干混抹灰砂浆



DP M20.0



5.窨井盖座种类



、规格:复合材料



盖 600×600



1.浇捣基底



2.砌筑窨井壁



3.内壁抹灰



4.安装盖座



座 5



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 7 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



10
 沪20150100900



1



  窨井修理 窨井加高



一砖 500×500



1.窨井规格:500*



500



2.修理要求:窨井



加高 一砖 500×



500



3.砖块种类、规



格:蒸压灰砂砖 2



40×115×53



4.砂浆强度等级



、配合比:干混砌



筑砂浆 DM M10.0



，干混抹灰砂浆



DP M20.0



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 10



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 8 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



11
 沪20150100900



4



  窨井修理 窨井加高



一砖 600×600



1.窨井规格:600*



600



2.修理要求:窨井



加高 一砖 600*6



00



3.砖块种类、规



格:蒸压灰砂砖 2



40×115×53



4.砂浆强度等级



、配合比:干混砌



筑砂浆 DM M10.0



，干混抹灰砂浆



DP M20.0



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 10



12
 沪20150100900



3



  窨井修理 更换井盖 5



00*500



1.窨井规格:500*



500



2.修理要求:更换



复合材料盖 500



×500



1.基层处理



2.拆砌窨井壁



3.修补抹灰面



4.调换安装盖座



座 50



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 9 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



13
 沪20150101100



1



  修补雨水井 换铸铁圈



600×600



1.雨水窨井:600*



600



2.修理要求:换铸



铁圈 600×600



3.砂浆配合比:干



混砌筑砂浆 DM M



10.0



1.凿除破损



2.修补粉刷



3.（调换盖板)



座 10



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 10 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



14  040504009001   新建雨水口



1.雨水箅子及圈



口材质、型号、



规格:平式雨水篦



子300*400，新建



雨水口需设置排



污挂篮



2.垫层、基础材



质及厚度:C20混



凝土垫层



3.混凝土强度等



级:C20



4.砌筑材料品种



、规格:灰砂蒸压



砖



5.砂浆强度等级



及配合比:M15.0



6.其他:新建雨水



口所需的全部费



用，需投标人综



合考虑，满足相



关规范要求。



1.垫层铺筑



2.混凝土拌和、运



输、浇筑、养护



3.砌筑、勾缝、抹



面



4.雨水箅子安装



座 5



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：雨污水管道维修
 单体工程名称：小区雨污水管道维修 标段：C01 第 11 页  共 11 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



15  010103002012   垃圾外运并处置



1.项目名称:垃圾



外运并处置



2.报价要求:垃圾



外运并处置费用



，投标需根据本



地区相关要求自



行测算填报相关



费用



1.装卸



2.外运



3.消纳



m3 85



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程\小区雨污水管道维修\雨污水
管道维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：道路维修
 单体工程名称：社区道路维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  路面维修



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：道路维修
 单体工程名称：社区道路维修 标段：C01 第 1 页  共 3 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



路面维修



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：道路维修
 单体工程名称：社区道路维修 标段：C01 第 2 页  共 3 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



1
 沪20150400200



3



  沥青混凝土路面拆除



修复



1.项目名称:原沥



青混凝土路面拆



除并修复，



2.垫层种类、厚



度:100mm厚碎石



垫层



3.混凝土强度等



级、厚度:200mmC



30商品混凝土



4.面层:沥青粘层



、4cm改性沥青混



凝土面层AC-25、



3cm改性沥青细粒



混凝土 AC-13



5.变形缝处理要



求:满足规范要求



6.其他:原有路面



拆除



1.基层处理



2.平整基底



3.铺垫层、夯实



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.滚压、抹平



6.变形缝处理



m2 615



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：道路维修
 单体工程名称：社区道路维修 标段：C01 第 3 页  共 3 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



2
 沪20150401100



1
  路面侧石



1.侧石种类、规



格:浑南泥土预制



侧石 120*300



2.混凝土强度等



级:C30



3.铺设要求:原样



修复



1.基层处理



2.平整基层



3.铺垫层



4.混凝土制作、运



输、浇筑、养护



5.安装侧石或平石



6.勾缝



m 50



3  010103002013   垃圾外运并处置



1.项目名称:垃圾



外运并处置



2.报价要求:垃圾



外运并处置费用



，投标需根据本



地区相关要求自



行测算填报相关



费用



1.装卸



2.外运



3.消纳



m3 242.55



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程\社区道路维修\道路维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：房修工程
 单体工程名称：水泵水箱维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  水泵水箱维修



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：房修工程
 单体工程名称：水泵水箱维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



水泵水箱维修



1
 沪20160200200



1



  更换水箱进水阀 DN10



0



1.类型、材质:更



换水箱进水阀



2.规格、压力等



级:DN100



3.连接形式:法兰



连接



1.运料、拆旧



2.制作法兰垫



3.安装、试水



个 2



2
 沪20160200200



2
  更换止回阀 DN80



1.类型、材质:更



换止回阀



2.规格、压力等



级:DN80



3.连接形式:法兰



连接



1.运料、拆旧



2.制作法兰垫



3.安装、试水



个 2



3
 沪20170400100



1
  控制柜检修



1.控制柜种类:水



泵控制柜



2.安装部位:水泵



房



1.搬运



2.安装



3.接线



台 1



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程\水泵水箱维修\房修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计











单位工程清单汇总表



 工程名称：房修工程
 单体工程名称：垃圾投放点维修 标段：C01 第 1 页  共 1 页



注:1.群体工程可以单体工程为单位分别汇总,并填写单体工程名称。



序号 分部工程名称 金额（元）



1  维修



合计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：房修工程
 单体工程名称：垃圾投放点维修 标段：C01 第 1 页  共 2 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



维修



1
 沪20120200500



1



  修理垃圾投放点门 更



换铰链



1.损坏情况、修



理方法:修理垃圾



投放点门 更换铰



链



2.换配材料内容:



更换铰链



3.材料种类、规



格:不锈钢



1.整形



2.修理



3.换料



4.加油



付 30



2
 沪20150200400



1
  更换排水沟盖板



1.沟盖板图示尺



寸:不锈钢地沟盖



板更换



1.混凝土制作、运



输、浇筑、养护
m 20



本页小计











分部分项工程项目清单计价表
 工程名称：房修工程
 单体工程名称：垃圾投放点维修 标段：C01 第 2 页  共 2 页 



注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



    2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。
 
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。
 
    4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。



序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容
计量



单位
工程量



金 额(元)



备注
综合单价 合价



其 中



人工费
材料暂估价



单价



3
 沪20090200500



1
  修补块料楼地面



1.修补部位:地面



2.修补要求:原有



损坏楼地面拆除



并修复



3.面层材料品种



、规格、颜色:采



用与原有楼地面



一致的块料地砖



1.拆旧



2.砂浆制作、运输



3.修铺



4.清理垃圾



5.材料运输



m2 30



本页小计



合    计











增值税计价表
 工程名称：洞泾镇2026-2027年无产证社区及早期商品
房共用部位应急维修工程\垃圾投放点维修\房修工程 标段：C01 第 1 页  共 1 页 



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)



1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工
程暂估价



9



合计
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