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                 单项工程
                 
                     1
                     建筑装饰工程
                     
                         
                             1
                             拆除工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200106003001
                                 拆除原实木地板
                                 
                                     1
                                     木楼（地）板铺设形式
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     木搁栅截面规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     搁栅平顶材料品种
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除木楼（地）板
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除木搁栅
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除平顶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 576.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200106002001
                                 拆除块料地坪面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原有地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 97.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm厚
                                
                                 
                                     3
                                     砌体表面的附着物种类
                                     现有装饰
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m3
                                 30.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪200302001001
                                 开门洞 1022
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砖墙200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1000*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     过梁形式、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     过梁材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200106008001
                                 拆除墙柱块料面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     现有墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 188.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200106006001
                                 拆除浴厕间壁
                                 
                                     1
                                     基层材料种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     隔断种类、形式
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除护墙板
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 58.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200106011001
                                 拆除天棚 铝扣板
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     铝扣板吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     铝合金扣板
                                
                                 
                                     4
                                     天棚高度
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 69.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪200106011002
                                 拆除天棚 石膏板
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     石膏板吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     天棚高度
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 60.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪200106013001
                                 拆除门窗 单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1000*2200、900*2200
                                
                                 
                                     3
                                     筒子板形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪200106013002
                                 拆除门窗 双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1500*2200
                                
                                 
                                     3
                                     筒子板形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200107006001
                                 拆除灯具 双管荧光灯
                                 
                                     1
                                     拆除灯具高度
                                     根据现状
                                
                                 
                                     2
                                     灯具种类
                                     LEDT8双管荧光灯
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸灯具
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪200107006002
                                 拆除灯具 原有走廊吸顶灯
                                 
                                     1
                                     拆除灯具高度
                                     根据现状
                                
                                 
                                     2
                                     灯具种类
                                     原有走廊吸顶灯
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸灯具
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪200107005001
                                 拆除开关、插座
                                 
                                     1
                                     型号规格
                                     暗插座
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除开关或者插座
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪200108004001
                                 拆除洗脸盆
                                 
                                     1
                                     洗脸盆种类、规格
                                     台下盆
                                
                                 
                                     2
                                     落水形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除洗脸盆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除洗脸盆附件
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 沪200108005001
                                 拆除坐便器
                                 
                                     1
                                     大便器种类、规格
                                     坐便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除大便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除冲水箱
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪200108005002
                                 拆除蹲便器
                                 
                                     1
                                     大便器种类、规格
                                     蹲便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除大便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除冲水箱
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪200108006001
                                 拆除小便器
                                 
                                     1
                                     小便器种类、规格
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除小便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010103002001
                                 垃圾外运及处置
                                 
                                     1
                                     类别
                                     建筑垃圾
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 55
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 19
                                 010402001001
                                 200厚蒸压加气混凝土砌块
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     200厚蒸压加气混凝土砌块
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5)
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     填充墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 5.08
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 011201001001
                                 墙、柱面一般抹灰
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     新砌墙体
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     9厚DP10水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道；5厚DP10水泥石灰膏砂浆找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 50.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 011207001002
                                 双面双层石膏板隔墙
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     石膏板隔断
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     轻钢龙骨支架
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     双面双层石膏板,耐火极限为2.10h,燃烧性能达到B1级的纸面石膏板可作为A级装修材料使用。
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     高度由楼地面做到结构板底或梁底,不留空隙
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     2x12mm+75mm(填岩棉,容重为100kg/m3)安装在金属龙骨上
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 72.64
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             地面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 22
                                 011102003001
                                 800*800玻化砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     铺设50mm细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10~15厚玻化砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     干水泥(填缝剂)擦缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 576.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 011102003003
                                 300*300防滑地砖
                                 
                                     1
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     2
                                     防水层
                                     1.5厚JS水泥基防水涂料(上翻侧墙 H+300)；1.2厚聚氨酯防水层两道
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10~15厚防滑地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     干水泥(填缝剂)擦缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 68.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011104002001
                                 实木复合地板
                                 
                                     1
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     实木复合地板
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 106.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 011105003001
                                 玻化砖踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     100mm
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     成品玻化砖踢脚
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     擦缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 377.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 011105006001
                                 1mm厚拉丝不锈钢踢脚
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     60mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1mm厚拉丝不锈钢踢脚
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 16.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 011108001001
                                 门槛石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     铺设50mm细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     大理石门槛石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 4.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 28
                                 011302001001
                                 300*300铝合金扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板底预留10钢筋吊环,双向中间小于等于1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢丝,双向中距小于等于1200,吊杆上部与楼底预留吊环固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     专用弹簧吊扣,中距小于等于1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     铝合金方格300*300组合块
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 68.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 011302001002
                                 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板内预留8钢筋吊环,中距横向小于等于400 纵向 800；10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向小于等于400、纵向800,吊杆上部与预埋钢筋吊环固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C型轻钢覆膜次龙骨,间距小于等于400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (60系列主龙骨壁厚1.2  次龙骨0.6 边龙骨0.5)；C型轻钢覆膜横撑龙骨,间距小于等于1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     面板材料品种、规格
                                     纸面石膏板9.5mm厚双层
                                
                                 
                                     4
                                     涂料
                                     满刮 2厚面层腻子找平,打磨；白色无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     天棚开灯孔、分孔等费用，包含在综合单价中
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 219.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 011302001003
                                 木纹铝格栅吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板底预留10钢筋吊环,双向中间小于等于1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢丝,双向中距小于等于1200,吊杆上部与楼底预留吊环固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     专用弹簧吊扣,中距小于等于1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     木纹铝格栅吊顶
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 303.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 011302001004
                                 600*600硅钙板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     采用Φ6膨胀螺栓L30×30×3角钢固定.吊杆:选用φ8圆钢加工而成,双面焊接固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     “U”型轻钢主龙骨38×12×1.0(中距1000mm)；“L”型铝合金边龙骨16×18×0.8；“T”型铝合金次龙骨16×30×0.8(中距600mm)
                                
                                 
                                     3
                                     面板材料品种、规格
                                     600×600x15mm硅钙板
                                
                                 
                                     4
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 347.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             墙面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 32
                                 011205001001
                                 实木护墙板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     美固钉(带塑料膨胀管)；C50覆面龙骨@400mm
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     150宽12mm阻燃板条板@400mm
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     木饰面护墙板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 33.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 011203003001
                                 300*600仿大理石玻化砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     原有砖墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     湿贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层
                                     9厚DP15水泥砂浆打底
                                
                                 
                                     4
                                     粘结层
                                     5厚DS20建筑胶水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     5
                                     防水层
                                     1.2厚聚合物防水砂浆；1.5厚聚氨酯防水层两道高度至吊顶底
                                
                                 
                                     6
                                     面层材料品种、规格
                                     5厚釉面砖(粘贴前墙砖充分浸湿)高度至吊顶底
                                
                                 
                                     7
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 188.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 011205003001
                                 磁吸墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     2cm雪弗板亚克力磁吸
                                
                                 
                                     2
                                     配套件种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     2.0镀锌板钢焊接精磨烤漆UV
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 53.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 011205001003
                                 木饰面吸音板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     美固钉(带塑料膨胀管)；C50覆面龙骨@400mm
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     150宽12mm阻燃板条板@400mm；50mm厚吸音棉填充
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     木饰面吸音板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 110.79
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 011205003002
                                 舞蹈排练镜子
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     2cm多层阻燃板打底
                                
                                 
                                     2
                                     配套件种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     5mm玻璃镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 16.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 011201002001
                                 白色无机涂料
                                 
                                     1
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     内墙白色无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     2
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1197.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 011207003002
                                 厕所UPVC隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     厕所UPVC隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     详16J914-1/XT9
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     附件
                                     含隔断、五金件、固定件
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 57.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 011207003003
                                 淋浴间专用玻璃隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     淋浴间专用玻璃隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 5.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 011207002001
                                 管道包封（水泥压力板）
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     水泥压力板基层
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     4#角钢
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 13.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 011207002002
                                 管道包封（纸面石膏板）
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     9厚纸面石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     木龙骨基层
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 6.6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 42
                                 010801002001
                                 成品免漆实木门 M1522
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 23.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 010801002002
                                 成品免漆实木门 M1022
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1000*2200
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 010801002003
                                 成品免漆实木门 M0922
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     900*2200
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 7.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 010805004001
                                 不锈钢无框玻璃门 M3032
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     3000*3200
                                
                                 
                                     2
                                     框材质
                                     门框不锈钢1.2MM
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     所有螺丝均为不锈钢螺丝,所有不锈钢均1.5MM
                                
                                 
                                     5
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 9.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 010809001001
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     人造窗台石；5*5倒角
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 9.18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 010810002002
                                 窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     基层板窗帘盒；纸面石膏板覆面,无机装修涂料
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 13.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 010810003002
                                 罗马杆
                                 
                                     1
                                     窗帘轨材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     轨的形式
                                     罗马杆
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 8.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 010810001002
                                 布艺窗帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     布艺
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     带幔要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 26.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 010810001003
                                 遮阳卷帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮阳卷帘
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 105.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 010807004001
                                 金属纱窗
                                 
                                     1
                                     开启方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、规格
                                     成品
                                
                                 
                                     3
                                     窗纱材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 66.56
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             橱柜工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 52
                                 011501003001
                                 居委办事大厅服务台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     居委办事大厅服务台
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     800mm高
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     新做
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     轻质混凝土砌筑、玻化砖侧面贴面、细木工板台面基层、浅色人造大理石台面、成品玻化砖踢脚
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 15.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 011501004001
                                 定制实木材质储物矮柜 6400*850*500mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     定制实木材质储物矮柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     6400*850*500mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 011501004002
                                 茶水柜下柜 L（3100+2600）*850*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     L（3100+2600）*850*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 011501004003
                                 茶水柜下柜 3400*850*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     3400*850*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.89
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 011501004004
                                 茶水操作台 2400*850*600m
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     6000*850*600m
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 011501004005
                                 茶水柜上柜 L（3100+2600）*740*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜上柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     L（3100+2600）*740*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 011501004006
                                 茶水柜上柜 3400*740*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜上柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     3400*740*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 011501004007
                                 定制书架 4000*2260*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     定制书架
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     4000*2260*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 9.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 011501004008
                                 卫生间台盆柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     卫生间台盆柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     含柜体、柜门、台面、固定件等全套
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             其他工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 61
                                 011505002001
                                 无障碍扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     无障碍扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     图集12J926/H6-1
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 011505003001
                                 卫生间镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     6厚车边白镜
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     5mm铝框外包
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类
                                     18厚细木工板
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 8.19
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             
                             脚手架工程
                             项
                             
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             电气设备安装工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030412001005
                                 配管 KBG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 1000.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030412001006
                                 配管 KBG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 162.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030412004005
                                 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 3147.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030412004006
                                 管内穿线 WDZC-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-4
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 540.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412004007
                                 桥架配线 WDZC-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 537.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004008
                                 桥架配线 WDZC-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-4
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 480.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030402011002
                                 配电箱移位
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱移位
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     电压(kV)
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     安装方式
                                     移位；暗装
                                
                                 
                                     6
                                     接线端子材质、规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     7
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030413001006
                                 LED筒灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED筒灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     4000K
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     9W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030413001007
                                 φ600 LED明装式圆形灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED明装式圆形灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ600
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030413003002
                                 70*1200明装式日光灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     明装式日光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     60W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     70*1200
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吸顶明装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030413001008
                                 600*600 LED平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     60W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030413001009
                                 300*300 LED平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     36W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     300*300
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030413002002
                                 LED软膜吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED软膜吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含软膜及光源
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 m2
                                 14.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030405015002
                                 吊扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调速开关安装
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413013002
                                 双联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413014004
                                 三相插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三相插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；25A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.9米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413014005
                                 单相二三级安全插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三级安全插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；10A,~250V
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.3米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413014006
                                 单相二三级安全带开关插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三级安全带开关插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；20A,~250V
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.3米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030412006004
                                 灯头盒、接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 248
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030412006005
                                 开关、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 126
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030904003002
                                 无障碍呼叫铃
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无障碍呼叫铃
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             弱电工程
                             通用安装工程
                             
                                 22
                                 030904018002
                                 弱电机柜 600*600
                                 
                                     1
                                     规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030412001007
                                 配管 PC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 232.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030412001008
                                 配管 SC40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN40
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 10.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030502003003
                                 管内穿线 6类网线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     CAT6
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 210.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030502003004
                                 桥架配线 6类网线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     CAT6
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 357.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030504005002
                                 电视终端出线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电视插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B31TV
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030502010002
                                 双孔电话/信息插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双孔电话/信息插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B5UT211
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 33
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412006006
                                 开关、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 33
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             给排水工程
                             通用安装工程
                             
                                 30
                                 031001008009
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 14.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 031001008010
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De40
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De40；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 35.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 031001008011
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De32
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De32；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 1.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 031001008012
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De20；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 9.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 031001008013
                                 U-PVC管 De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     U-PVC管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     粘结
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     排水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 49.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 031001008014
                                 U-PVC管 De75
                                 
                                     1
                                     材质
                                     U-PVC管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De75
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     粘结
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     排水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 8.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 031002001003
                                 闸阀 DN40
                                 
                                     1
                                     类型
                                     闸阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN40
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 031002001004
                                 不锈钢球阀 DN20
                                 
                                     1
                                     类型
                                     不锈钢球阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 031002011002
                                 干式水表 DN20
                                 
                                     1
                                     类型
                                     干式水表
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     5
                                     附件配置
                                     单个水表安装
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 031003006003
                                 坐便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     坐便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、洁具、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 031003006004
                                 蹲便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蹲便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、冲洗阀、洁具、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 031003008002
                                 拖把池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖把池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、水嘴、洁具、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 031003010002
                                 淋浴器
                                 
                                     1
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     组装形式
                                     含龙头、软管、花洒、莲蓬头、固定件等全套
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 031003007002
                                 小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含角阀、软管、冲洗阀、洁具、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 031003004002
                                 茶水盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     茶水盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 031003003003
                                 台下盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     台下盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 031003003004
                                 立柱盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     立柱盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 031003014003
                                 地漏 DN50
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地漏
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     地漏篦子采用镀铬制品,地漏篦子表面低于该处地面不少于10mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     所选用地漏无自带水封,预留存水弯且水封高度不小于50mm
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 031003014004
                                 地面扫除口 DN50
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地面扫除口
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             喷淋工程
                             通用安装工程
                             
                                 49
                                 030901003002
                                 喷淋头下翻
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、型号、规格
                                     与现状喷头触发温度、流量保持一致
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     4
                                     装饰盘设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     工作内容
                                     含管道下翻、断管/加长、更换下喷式喷头等全部
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装饰盘安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     严密性试验
                                     
                                
                                 个
                                 83
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             通风工程
                             通用安装工程
                             
                                 50
                                 030405013002
                                 排风扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排风扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     容量(V·A)
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     类别
                                     含风扇、支架、排风软管等全套
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             排烟工程
                             通用安装工程
                             
                                 51
                                 030702001003
                                 排烟镀锌风管 800*500
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟镀锌风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*500
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     1.0mm
                                
                                 
                                     6
                                     接口形式
                                     法兰咬口
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 66.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030702001004
                                 排烟镀锌风管 1200*400
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟镀锌风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     1200*400
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     1.2mm
                                
                                 
                                     6
                                     接口形式
                                     法兰咬口
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 32.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030704001002
                                 通风工程检测、调试
                                 
                                     1
                                     系统名称
                                     排烟工程
                                
                                 
                                     1
                                     风量测定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风压测定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     温度测定
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     各系统风口、阀门调整
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     漏风试验
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 031208003002
                                 通风管道绝热
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     采用岩棉、矿棉隔热。防火性能:不燃A级
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     不小于50mm保温
                                
                                 
                                     3
                                     软木品种
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 m3
                                 5.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030703001002
                                 280℃防烟防火阀 FDH 1200*400
                                 
                                     1
                                     名称
                                     280℃防烟防火阀
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     FDH
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     防烟防火、风阀、280°自动关闭
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     1200*400
                                
                                 
                                     5
                                     支架
                                     专用支架
                                
                                 
                                     1
                                     阀体安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030703007002
                                 单层格栅风口 AH 800*500
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层格栅风口
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     AH
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     叶片垂直
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*500
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     散流器安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     百叶窗安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 030108001002
                                 排烟专用混流风机 PY-01
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟专用混流风机 PY-01
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     L=33000m3/h,全压：600Pa，11kw，380v
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     类型
                                     280℃连续运行30分钟
                                
                                 
                                     6
                                     质量
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     减振底座形式、数量
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     灌浆配合比
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     单机试运转要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆装检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     减振台座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     设备底座与基础间灌浆
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601016001
                     垂直运输费、超高降效费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601017001
                     相邻的非装修部分工程保护费、保洁、损坏修复费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601018001
                     工程量清单所列项以外的需拆除、铲除、开槽、开门窗及墙洞、钻孔、加装套管、修复、基层清理等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601019001
                     大型机械、设备进出及安拆场费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     011601011001
                     所有立管设置检修口开口及封堵费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601011101
                     为完成本工程所需的沟通协调、配合费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     011601011201
                     现有成品设施（包括安防对讲设施、原地面）保护、拆装、搬移等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     011601011301
                     除分部分项以外满足设计地面标高找平费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     011601011401
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     011601011501
                     建筑工程一切险、安装工程一切险（其中的危险作业意外伤害保险费、人身意外伤害险、第三者责任险
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     011601011601
                     为专业工程（水、电、消防、空调、通风、弱电等）所必需的孔、洞预留及封堵费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     011601011701
                     消防装修过程中消防设施(喷淋及消火栓改动)放水
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     011601011801
                     抗震支架调整费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     011601011901
                     材料检测与工程检测（空气检测等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     011601012001
                     消防第三方检测费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     011601012101
                     投标人认为其他必须发生的措施项目费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     建筑装饰工程
                     
                         
                             1
                             拆除工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 1
                                 沪200106003001
                                 拆除原实木地板
                                 
                                     1
                                     木楼（地）板铺设形式
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     木搁栅截面规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     搁栅平顶材料品种
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除木楼（地）板
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除木搁栅
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除平顶
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 576.03
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪200106002001
                                 拆除块料地坪面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     原有地砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m2
                                 97.74
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 沪200104002001
                                 砖墙拆除
                                 
                                     1
                                     块体种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     墙体厚度、高度
                                     200mm厚
                                
                                 
                                     3
                                     砌体表面的附着物种类
                                     现有装饰
                                
                                 
                                     4
                                     旧砖回收要求
                                     自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除砖墙
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧砖整理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 m3
                                 30.07
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪200302001001
                                 开门洞 1022
                                 
                                     1
                                     墙体类型、厚度
                                     砖墙200mm厚
                                
                                 
                                     2
                                     门洞图示尺寸
                                     1000*2200mm
                                
                                 
                                     3
                                     过梁形式、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     过梁材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     开凿门洞
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过梁制作
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过梁安放
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     镶砌砖樘边
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     樘子边粉灰
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理垃圾
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     材料运输
                                     
                                
                                 樘
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪200106008001
                                 拆除墙柱块料面层
                                 
                                     1
                                     块料品种规格
                                     现有墙砖
                                
                                 
                                     2
                                     面层拆除要求
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除面层
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垃圾归堆
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 m2
                                 188.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪200106006001
                                 拆除浴厕间壁
                                 
                                     1
                                     基层材料种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     2
                                     隔断种类、形式
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除护墙板
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 58.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 沪200106011001
                                 拆除天棚 铝扣板
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     铝扣板吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     铝合金扣板
                                
                                 
                                     4
                                     天棚高度
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 69.24
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 沪200106011002
                                 拆除天棚 石膏板
                                 
                                     1
                                     天棚形式
                                     石膏板吊顶
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料品种
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料种类
                                     石膏板
                                
                                 
                                     4
                                     天棚高度
                                     根据现状自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除天棚
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 m2
                                 60.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 沪200106013001
                                 拆除门窗 单扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     单扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1000*2200、900*2200
                                
                                 
                                     3
                                     筒子板形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 26
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 沪200106013002
                                 拆除门窗 双扇门
                                 
                                     1
                                     门窗种类
                                     双扇门
                                
                                 
                                     2
                                     门窗洞口尺寸
                                     1500*2200
                                
                                 
                                     3
                                     筒子板形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     1
                                     拆除门窗扇
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除门窗框
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除筒子板
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 樘
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 沪200107006001
                                 拆除灯具 双管荧光灯
                                 
                                     1
                                     拆除灯具高度
                                     根据现状
                                
                                 
                                     2
                                     灯具种类
                                     LEDT8双管荧光灯
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸灯具
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 沪200107006002
                                 拆除灯具 原有走廊吸顶灯
                                 
                                     1
                                     拆除灯具高度
                                     根据现状
                                
                                 
                                     2
                                     灯具种类
                                     原有走廊吸顶灯
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸灯具
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 沪200107005001
                                 拆除开关、插座
                                 
                                     1
                                     型号规格
                                     暗插座
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除开关或者插座
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 只
                                 88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 沪200108004001
                                 拆除洗脸盆
                                 
                                     1
                                     洗脸盆种类、规格
                                     台下盆
                                
                                 
                                     2
                                     落水形式
                                     根据现状
                                
                                 
                                     3
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除洗脸盆
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除洗脸盆附件
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 沪200108005001
                                 拆除坐便器
                                 
                                     1
                                     大便器种类、规格
                                     坐便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除大便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除冲水箱
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 沪200108005002
                                 拆除蹲便器
                                 
                                     1
                                     大便器种类、规格
                                     蹲便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除大便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除冲水箱
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 沪200108006001
                                 拆除小便器
                                 
                                     1
                                     小便器种类、规格
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     拆除方式
                                     拆除
                                
                                 
                                     1
                                     拆除小便器
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆除附件
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     控制扬尘
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     旧料整理
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 010103002001
                                 垃圾外运及处置
                                 
                                     1
                                     类别
                                     建筑垃圾
                                
                                 
                                     1
                                     装卸
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     外运
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 55
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             砌筑工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 19
                                 010402001001
                                 200厚蒸压加气混凝土砌块
                                 
                                     1
                                     砌块品种、规格、强度等级
                                     200厚蒸压加气混凝土砌块
                                
                                 
                                     2
                                     砂浆强度等级
                                     混合砂浆M7.5(干粉砌筑砂浆DM7.5)
                                
                                 
                                     3
                                     墙体类型
                                     填充墙
                                
                                 
                                     4
                                     墙体厚度
                                     200mm
                                
                                 
                                     1
                                     砂浆制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     砌砖、砌块
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     刮缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     墙体顶缝、侧缝填塞处理
                                     
                                
                                 m3
                                 5.08
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 011201001001
                                 墙、柱面一般抹灰
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     新砌墙体
                                
                                 
                                     2
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     9厚DP10水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道；5厚DP10水泥石灰膏砂浆找平
                                
                                 
                                     3
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 50.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 011207001002
                                 双面双层石膏板隔墙
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     石膏板隔断
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     轻钢龙骨支架
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     双面双层石膏板,耐火极限为2.10h,燃烧性能达到B1级的纸面石膏板可作为A级装修材料使用。
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     高度由楼地面做到结构板底或梁底,不留空隙
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     2x12mm+75mm(填岩棉,容重为100kg/m3)安装在金属龙骨上
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 72.64
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             地面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 22
                                 011102003001
                                 800*800玻化砖
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     铺设50mm细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10~15厚玻化砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     干水泥(填缝剂)擦缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 576.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 011102003003
                                 300*300防滑地砖
                                 
                                     1
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
                                
                                 
                                     2
                                     防水层
                                     1.5厚JS水泥基防水涂料(上翻侧墙 H+300)；1.2厚聚氨酯防水层两道
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     10~15厚防滑地砖
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     干水泥(填缝剂)擦缝
                                
                                 
                                     5
                                     防护层材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 68.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 011104002001
                                 实木复合地板
                                 
                                     1
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     面层材料品种、规格
                                     实木复合地板
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层铺设
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 106.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 011105003001
                                 玻化砖踢脚线
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     100mm
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     成品玻化砖踢脚
                                
                                 
                                     4
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     底层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     擦缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m
                                 377.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 011105006001
                                 1mm厚拉丝不锈钢踢脚
                                 
                                     1
                                     踢脚线高度
                                     60mm
                                
                                 
                                     2
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     1mm厚拉丝不锈钢踢脚
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基层铺贴
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设
                                     
                                
                                 m
                                 16.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 011108001001
                                 门槛石
                                 
                                     1
                                     找平层厚度、材料种类及强度等级
                                     铺设50mm细石混凝土找平
                                
                                 
                                     2
                                     结合层厚度、材料种类及强度等级
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     大理石门槛石
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     找平层铺设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺设、磨边
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     酸洗、打蜡、结晶
                                     
                                
                                 m2
                                 4.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             天棚工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 28
                                 011302001001
                                 300*300铝合金扣板
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板底预留10钢筋吊环,双向中间小于等于1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢丝,双向中距小于等于1200,吊杆上部与楼底预留吊环固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     专用弹簧吊扣,中距小于等于1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     铝合金方格300*300组合块
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 68.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 011302001002
                                 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板内预留8钢筋吊环,中距横向小于等于400 纵向 800；10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向小于等于400、纵向800,吊杆上部与预埋钢筋吊环固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     C型轻钢覆膜次龙骨,间距小于等于400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (60系列主龙骨壁厚1.2  次龙骨0.6 边龙骨0.5)；C型轻钢覆膜横撑龙骨,间距小于等于1200,用挂插件与次龙骨联结
                                
                                 
                                     3
                                     面板材料品种、规格
                                     纸面石膏板9.5mm厚双层
                                
                                 
                                     4
                                     涂料
                                     满刮 2厚面层腻子找平,打磨；白色无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     其他
                                     天棚开灯孔、分孔等费用，包含在综合单价中
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 219.72
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 011302001003
                                 木纹铝格栅吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     现浇楼板底预留10钢筋吊环,双向中间小于等于1200
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     10号镀锌低碳钢丝,双向中距小于等于1200,吊杆上部与楼底预留吊环固定
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     专用弹簧吊扣,中距小于等于1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平
                                
                                 
                                     4
                                     面板材料品种、规格
                                     木纹铝格栅吊顶
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 303.98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 011302001004
                                 600*600硅钙板吊顶
                                 
                                     1
                                     吊顶形式、吊杆规格、高度
                                     采用Φ6膨胀螺栓L30×30×3角钢固定.吊杆:选用φ8圆钢加工而成,双面焊接固定
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     “U”型轻钢主龙骨38×12×1.0(中距1000mm)；“L”型铝合金边龙骨16×18×0.8；“T”型铝合金次龙骨16×30×0.8(中距600mm)
                                
                                 
                                     3
                                     面板材料品种、规格
                                     600×600x15mm硅钙板
                                
                                 
                                     4
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理、吊杆安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基层板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     面板铺贴
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     开孔及洞口处理
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     嵌缝
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 m2
                                 347.1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             墙面工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 32
                                 011205001001
                                 实木护墙板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     美固钉(带塑料膨胀管)；C50覆面龙骨@400mm
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     150宽12mm阻燃板条板@400mm
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     木饰面护墙板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 33.21
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 011203003001
                                 300*600仿大理石玻化砖
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     原有砖墙
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     湿贴
                                
                                 
                                     3
                                     找平层
                                     9厚DP15水泥砂浆打底
                                
                                 
                                     4
                                     粘结层
                                     5厚DS20建筑胶水泥砂浆结合层
                                
                                 
                                     5
                                     防水层
                                     1.2厚聚合物防水砂浆；1.5厚聚氨酯防水层两道高度至吊顶底
                                
                                 
                                     6
                                     面层材料品种、规格
                                     5厚釉面砖(粘贴前墙砖充分浸湿)高度至吊顶底
                                
                                 
                                     7
                                     缝宽、勾缝材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     面层处理方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层铺贴或骨架安装(若有)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层铺贴或安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     刷防护材料
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     磨光、酸洗、打蜡
                                     
                                
                                 m2
                                 188.96
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 011205003001
                                 磁吸墙面
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     2cm雪弗板亚克力磁吸
                                
                                 
                                     2
                                     配套件种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     2.0镀锌板钢焊接精磨烤漆UV
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 53.66
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 011205001003
                                 木饰面吸音板
                                 
                                     1
                                     龙骨材料种类、规格、中距
                                     美固钉(带塑料膨胀管)；C50覆面龙骨@400mm
                                
                                 
                                     2
                                     隔离层材料种类、规格
                                     150宽12mm阻燃板条板@400mm；50mm厚吸音棉填充
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     面层材料品种、规格
                                     木饰面吸音板
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     龙骨制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     钉隔离层
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     基层铺钉
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     面层铺贴
                                     
                                
                                 m2
                                 110.79
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 011205003002
                                 舞蹈排练镜子
                                 
                                     1
                                     基层类型、部位
                                     2cm多层阻燃板打底
                                
                                 
                                     2
                                     配套件种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     面层材料品种、规格
                                     5mm玻璃镜
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     运输、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     勾缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 16.25
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 011201002001
                                 白色无机涂料
                                 
                                     1
                                     各层厚度、材料种类及强度等级
                                     内墙白色无机涂料一底两涂
                                
                                 
                                     2
                                     分格缝宽度、材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     分层抹灰
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     面层处理
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     分格嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 1197.68
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 011207003002
                                 厕所UPVC隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     厕所UPVC隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     详16J914-1/XT9
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     附件
                                     含隔断、五金件、固定件
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 57.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 011207003003
                                 淋浴间专用玻璃隔断
                                 
                                     1
                                     隔断材料品种、规格
                                     淋浴间专用玻璃隔断
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     固定方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     隔断安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 m2
                                 5.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 011207002001
                                 管道包封（水泥压力板）
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     水泥压力板基层
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     4#角钢
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 13.11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 011207002002
                                 管道包封（纸面石膏板）
                                 
                                     1
                                     隔墙、隔断类型
                                     9厚纸面石膏板
                                
                                 
                                     2
                                     骨架、边框材料种类、规格
                                     木龙骨基层
                                
                                 
                                     3
                                     隔板材料品种、规格
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     嵌缝、塞口材料品种
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压条材料种类
                                     满足设计规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     骨架及边框制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     隔板制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝、塞口
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     装钉压条
                                     
                                
                                 m2
                                 6.6
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             门窗工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 42
                                 010801002001
                                 成品免漆实木门 M1522
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1500*2200mm
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 23.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 010801002002
                                 成品免漆实木门 M1022
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     1000*2200
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 010801002003
                                 成品免漆实木门 M0922
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     900*2200
                                
                                 
                                     2
                                     门类型
                                     成品免漆实木门(防火材质)
                                
                                 
                                     3
                                     开启方式
                                     平开
                                
                                 
                                     4
                                     门扇木材材质
                                     樱桃木饰面
                                
                                 
                                     5
                                     门套材质、规格
                                     樱桃木门套
                                
                                 
                                     6
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门套安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     门扇安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 7.92
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 010805004001
                                 不锈钢无框玻璃门 M3032
                                 
                                     1
                                     门洞口尺寸
                                     3000*3200
                                
                                 
                                     2
                                     框材质
                                     门框不锈钢1.2MM
                                
                                 
                                     3
                                     玻璃品种、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     所有螺丝均为不锈钢螺丝,所有不锈钢均1.5MM
                                
                                 
                                     5
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     门(含框)安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     嵌缝打胶
                                     
                                
                                 m2
                                 9.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 010809001001
                                 窗台板
                                 
                                     1
                                     找平层材质
                                     水泥砂浆找平
                                
                                 
                                     2
                                     粘结层材质、厚度
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板材质、规格
                                     人造窗台石；5*5倒角
                                
                                 
                                     1
                                     基层清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     抹找平层
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     窗台板制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 9.18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 010810002002
                                 窗帘盒
                                 
                                     1
                                     窗帘盒材质、规格
                                     基层板窗帘盒；纸面石膏板覆面,无机装修涂料
                                
                                 
                                     2
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 13.35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 010810003002
                                 罗马杆
                                 
                                     1
                                     窗帘轨材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     轨的形式
                                     罗马杆
                                
                                 
                                     3
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m
                                 8.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 49
                                 010810001002
                                 布艺窗帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     布艺
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     带幔要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 26.88
                                 false
                                 
                            
                             
                                 50
                                 010810001003
                                 遮阳卷帘
                                 
                                     1
                                     窗帘材质
                                     遮阳卷帘
                                
                                 
                                     2
                                     窗帘层数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     其他工艺要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 m2
                                 105.57
                                 false
                                 
                            
                             
                                 51
                                 010807004001
                                 金属纱窗
                                 
                                     1
                                     开启方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、规格
                                     成品
                                
                                 
                                     3
                                     窗纱材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     窗安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 66.56
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             橱柜工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 52
                                 011501003001
                                 居委办事大厅服务台
                                 
                                     1
                                     名称
                                     居委办事大厅服务台
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     800mm高
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     新做
                                
                                 
                                     4
                                     材料种类、规格
                                     轻质混凝土砌筑、玻化砖侧面贴面、细木工板台面基层、浅色人造大理石台面、成品玻化砖踢脚
                                
                                 
                                     5
                                     五金种类、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     防护材料种类
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     油漆品种、刷漆遍数
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     制作、安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     刷防护材料、油漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 15.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 011501004001
                                 定制实木材质储物矮柜 6400*850*500mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     定制实木材质储物矮柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     6400*850*500mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 5.44
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 011501004002
                                 茶水柜下柜 L（3100+2600）*850*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     L（3100+2600）*850*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 011501004003
                                 茶水柜下柜 3400*850*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     3400*850*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.89
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 011501004004
                                 茶水操作台 2400*850*600m
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜下柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     6000*850*600m
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 011501004005
                                 茶水柜上柜 L（3100+2600）*740*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜上柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     L（3100+2600）*740*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 4.22
                                 false
                                 
                            
                             
                                 58
                                 011501004006
                                 茶水柜上柜 3400*740*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     茶水柜上柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     3400*740*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 2.52
                                 false
                                 
                            
                             
                                 59
                                 011501004007
                                 定制书架 4000*2260*600mm
                                 
                                     1
                                     名称
                                     定制书架
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     4000*2260*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 m2
                                 9.04
                                 false
                                 
                            
                             
                                 60
                                 011501004008
                                 卫生间台盆柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     卫生间台盆柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     含柜体、柜门、台面、固定件等全套
                                
                                 
                                     1
                                     安装(安放)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     五金配件安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             8
                             其他工程
                             房屋建筑与装饰工程
                             
                                 61
                                 011505002001
                                 无障碍扶手
                                 
                                     1
                                     配件名称
                                     无障碍扶手
                                
                                 
                                     2
                                     配件品种
                                     图集12J926/H6-1
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 62
                                 011505003001
                                 卫生间镜面玻璃
                                 
                                     1
                                     镜面玻璃品种、规格
                                     6厚车边白镜
                                
                                 
                                     2
                                     框材质、断面尺寸
                                     5mm铝框外包
                                
                                 
                                     3
                                     基层材料种类
                                     18厚细木工板
                                
                                 
                                     1
                                     基层安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     玻璃及框制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 8.19
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                         
                             3
                             
                             脚手架工程
                             项
                             
                             0
                             
                             false
                             true
                        
                    
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     安装工程
                     
                         
                             1
                             电气设备安装工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030412001005
                                 配管 KBG20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 1000.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030412001006
                                 配管 KBG25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     扣压式镀锌钢导管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN25
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 162.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030412004005
                                 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 3147.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030412004006
                                 管内穿线 WDZC-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-4
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 540.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412004007
                                 桥架配线 WDZC-BYJ-2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-2.5
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     2.5mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 537.54
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004008
                                 桥架配线 WDZC-BYJ-4
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     WDZC-BYJ-4
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     4mm2
                                
                                 
                                     5
                                     材质
                                     无卤低烟阻燃C级塑料铜芯线
                                
                                 
                                     6
                                     配线线制
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     导线连接方式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 480.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030402011002
                                 配电箱移位
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配电箱移位
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     电压(kV)
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     安装方式
                                     移位；暗装
                                
                                 
                                     6
                                     接线端子材质、规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     7
                                     端子板外部接线材质、规格
                                     投标单位根据现场实际情况自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配电箱二次线连接
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030413001006
                                 LED筒灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED筒灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     4000K
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     9W
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 98
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030413001007
                                 φ600 LED明装式圆形灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED明装式圆形灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ600
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030413003002
                                 70*1200明装式日光灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     明装式日光灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     60W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     70*1200
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吸顶明装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 47
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030413001008
                                 600*600 LED平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     60W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 62
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030413001009
                                 300*300 LED平板灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED平板灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     36W；4000k
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     300*300
                                
                                 
                                     4
                                     类型
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030413002002
                                 LED软膜吸顶灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     LED软膜吸顶灯
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含软膜及光源
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 m2
                                 14.93
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030405015002
                                 吊扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吊扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     吊装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调速开关安装
                                     
                                
                                 台
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030413013002
                                 双联单控开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双联单控开关
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030413014004
                                 三相插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     三相插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；25A
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.9米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030413014005
                                 单相二三级安全插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三级安全插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；10A,~250V
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.3米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413014006
                                 单相二三级安全带开关插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单相二三级安全带开关插座
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H；20A,~250V
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     离地0.3米安装
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030412006004
                                 灯头盒、接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     灯头盒、接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 248
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030412006005
                                 开关、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 126
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030904003002
                                 无障碍呼叫铃
                                 
                                     1
                                     名称
                                     无障碍呼叫铃
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             弱电工程
                             通用安装工程
                             
                                 22
                                 030904018002
                                 弱电机柜 600*600
                                 
                                     1
                                     规格
                                     600*600
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030412001007
                                 配管 PC20
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 232.78
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030412001008
                                 配管 SC40
                                 
                                     1
                                     名称
                                     配管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN40
                                
                                 
                                     4
                                     配置形式
                                     暗配
                                
                                 
                                     5
                                     接地要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     钢索材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     引线材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。
                                
                                 
                                     1
                                     电线管路敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     穿引线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 m
                                 10.09
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030502003003
                                 管内穿线 6类网线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     CAT6
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管内穿线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 210.85
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030502003004
                                 桥架配线 6类网线 CAT6
                                 
                                     1
                                     名称
                                     6类网线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     CAT6
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     桥架配线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 357.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030504005002
                                 电视终端出线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电视插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B31TV
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030502010002
                                 双孔电话/信息插座
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双孔电话/信息插座
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     B5UT211
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 33
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030412006006
                                 开关、插座盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     开关、插座盒
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     86H
                                
                                 
                                     4
                                     安装形式
                                     暗装
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 33
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             给排水工程
                             通用安装工程
                             
                                 30
                                 031001008009
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 14.73
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 031001008010
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De40
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De40；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 35.38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 031001008011
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De32
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De32；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 1.64
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 031001008012
                                 无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列) De20
                                 
                                     1
                                     材质
                                     无规共聚聚丙烯(PP-R)管(S4系列)
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De20；1.6MPa
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     热熔承插连接
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     给水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 9.4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 031001008013
                                 U-PVC管 De50
                                 
                                     1
                                     材质
                                     U-PVC管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De50
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     粘结
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     排水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 49.36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 031001008014
                                 U-PVC管 De75
                                 
                                     1
                                     材质
                                     U-PVC管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     De75
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     粘结
                                
                                 
                                     4
                                     管卡材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     压力试验及吹、洗设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     警示带形式
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     8
                                     介质
                                     排水
                                
                                 
                                     1
                                     管道安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     管卡制作安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     压力试验
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     吹扫、冲洗
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     警示带铺设
                                     
                                
                                 m
                                 8.65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 031002001003
                                 闸阀 DN40
                                 
                                     1
                                     类型
                                     闸阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN40
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 031002001004
                                 不锈钢球阀 DN20
                                 
                                     1
                                     类型
                                     不锈钢球阀
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     不锈钢
                                
                                 
                                     3
                                     规格、压力等级
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     1
                                     阀门连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试压检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配合调试
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 031002011002
                                 干式水表 DN20
                                 
                                     1
                                     类型
                                     干式水表
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     DN20
                                
                                 
                                     4
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     5
                                     附件配置
                                     单个水表安装
                                
                                 
                                     1
                                     组装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 031003006003
                                 坐便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     坐便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、洁具、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 40
                                 031003006004
                                 蹲便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     蹲便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、冲洗阀、洁具、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 41
                                 031003008002
                                 拖把池
                                 
                                     1
                                     类型
                                     拖把池
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件
                                     含角阀、软管、水嘴、洁具、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 42
                                 031003010002
                                 淋浴器
                                 
                                     1
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     组装形式
                                     含龙头、软管、花洒、莲蓬头、固定件等全套
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 43
                                 031003007002
                                 小便器
                                 
                                     1
                                     类型
                                     小便器
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     含角阀、软管、冲洗阀、洁具、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 44
                                 031003004002
                                 茶水盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     茶水盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 45
                                 031003003003
                                 台下盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     台下盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 46
                                 031003003004
                                 立柱盆
                                 
                                     1
                                     类型
                                     立柱盆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     陶瓷
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     节水型
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     安装
                                
                                 
                                     5
                                     附件形式
                                     含角阀、软管、水嘴、台盆、固定件、下水等全套附件
                                
                                 
                                     1
                                     器具安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     打硅胶
                                     
                                
                                 组
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 47
                                 031003014003
                                 地漏 DN50
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地漏
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     地漏篦子采用镀铬制品,地漏篦子表面低于该处地面不少于10mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     所选用地漏无自带水封,预留存水弯且水封高度不小于50mm
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 48
                                 031003014004
                                 地面扫除口 DN50
                                 
                                     1
                                     类型
                                     地面扫除口
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     DN50
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             喷淋工程
                             通用安装工程
                             
                                 49
                                 030901003002
                                 喷淋头下翻
                                 
                                     1
                                     安装部位
                                     室内
                                
                                 
                                     2
                                     材质、型号、规格
                                     与现状喷头触发温度、流量保持一致
                                
                                 
                                     3
                                     连接形式
                                     螺纹连接
                                
                                 
                                     4
                                     装饰盘设计要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     工作内容
                                     含管道下翻、断管/加长、更换下喷式喷头等全部
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     装饰盘安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     严密性试验
                                     
                                
                                 个
                                 83
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             通风工程
                             通用安装工程
                             
                                 50
                                 030405013002
                                 排风扇
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排风扇
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     容量(V·A)
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     类别
                                     含风扇、支架、排风软管等全套
                                
                                 
                                     5
                                     接线端子材质、规格
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             排烟工程
                             通用安装工程
                             
                                 51
                                 030702001003
                                 排烟镀锌风管 800*500
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟镀锌风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*500
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     1.0mm
                                
                                 
                                     6
                                     接口形式
                                     法兰咬口
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 66.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 52
                                 030702001004
                                 排烟镀锌风管 1200*400
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟镀锌风管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌钢板
                                
                                 
                                     3
                                     形状
                                     矩形
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     1200*400
                                
                                 
                                     5
                                     板材厚度
                                     1.2mm
                                
                                 
                                     6
                                     接口形式
                                     法兰咬口
                                
                                 
                                     1
                                     风管、管件、法兰、零件制作、安装
                                     
                                
                                 m2
                                 32.13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 53
                                 030704001002
                                 通风工程检测、调试
                                 
                                     1
                                     系统名称
                                     排烟工程
                                
                                 
                                     1
                                     风量测定
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     风压测定
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     温度测定
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     各系统风口、阀门调整
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     漏风试验
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 54
                                 031208003002
                                 通风管道绝热
                                 
                                     1
                                     绝热材料品种
                                     采用岩棉、矿棉隔热。防火性能:不燃A级
                                
                                 
                                     2
                                     绝热厚度
                                     不小于50mm保温
                                
                                 
                                     3
                                     软木品种
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软木制品安装
                                     
                                
                                 m3
                                 5.28
                                 false
                                 
                            
                             
                                 55
                                 030703001002
                                 280℃防烟防火阀 FDH 1200*400
                                 
                                     1
                                     名称
                                     280℃防烟防火阀
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     FDH
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     防烟防火、风阀、280°自动关闭
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     1200*400
                                
                                 
                                     5
                                     支架
                                     专用支架
                                
                                 
                                     1
                                     阀体安装
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 56
                                 030703007002
                                 单层格栅风口 AH 800*500
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单层格栅风口
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     AH
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     叶片垂直
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     800*500
                                
                                 
                                     1
                                     风口安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     散流器安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     百叶窗安装
                                     
                                
                                 个
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 57
                                 030108001002
                                 排烟专用混流风机 PY-01
                                 
                                     1
                                     名称
                                     排烟专用混流风机 PY-01
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     L=33000m3/h,全压：600Pa，11kw，380v
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     5
                                     类型
                                     280℃连续运行30分钟
                                
                                 
                                     6
                                     质量
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     7
                                     减振底座形式、数量
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     8
                                     灌浆配合比
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     9
                                     单机试运转要求
                                     满足设计及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆装检查
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     减振台座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     设备底座与基础间灌浆
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     011601010001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     011601011001
                     夜间施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     011601012001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     011601013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     011601014001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     011601015001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     011601016001
                     垂直运输费、超高降效费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     011601017001
                     相邻的非装修部分工程保护费、保洁、损坏修复费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     011601018001
                     工程量清单所列项以外的需拆除、铲除、开槽、开门窗及墙洞、钻孔、加装套管、修复、基层清理等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     011601019001
                     大型机械、设备进出及安拆场费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     011601011001
                     所有立管设置检修口开口及封堵费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     011601011101
                     为完成本工程所需的沟通协调、配合费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     38
                     011601011201
                     现有成品设施（包括安防对讲设施、原地面）保护、拆装、搬移等费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     39
                     011601011301
                     除分部分项以外满足设计地面标高找平费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     40
                     011601011401
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     41
                     011601011501
                     建筑工程一切险、安装工程一切险（其中的危险作业意外伤害保险费、人身意外伤害险、第三者责任险
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     42
                     011601011601
                     为专业工程（水、电、消防、空调、通风、弱电等）所必需的孔、洞预留及封堵费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     43
                     011601011701
                     消防装修过程中消防设施(喷淋及消火栓改动)放水
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     44
                     011601011801
                     抗震支架调整费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     45
                     011601011901
                     材料检测与工程检测（空气检测等）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     46
                     011601012001
                     消防第三方检测费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     47
                     011601012101
                     投标人认为其他必须发生的措施项目费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
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