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                 一、工程概况：详见招标文件。  
二、招标范围：全部设计图内容。具体详见招标文件。
三、工程量清单编制依据：按现行国家工程量清单计价标准和专业工程国家级行业工程量计算标准、上海市建设工程有关文件的规定、设计图等，具体详见招标文件。
四、主要投标报价说明：
1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。
2、本清单未特别注明的材料、设备，均由承包人自行采购，由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括采购、包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用，实际施工时不作调整。投标人按此要求正确填报分部分项工程量清单中综合单价时的主要材料(设备)的单价，按此要求，填报主要材料设备清单中的单价。
3、本工程施工用电用水的电源和水源由施工单位自行解决（包括外线接水接电），在措施费中自报费用。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，应按每月的抄表数由中标单位直接支付，报价时应包括在综合单价内。
4、安装工程中的各项系数（包括所有子目系数（工程超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等）的费用，均包含在各分部分项的综合单价中。
5、清单中项目特征与工作内容地位同等，投标单位报价时要考虑项目特征和工作内容的全部内容。
6、建筑工程一切险说明：保险受益人为招标人（包括招标人所聘请的现场监理或其他第三方）和中标人，建筑工程保险费由投标人根据上述要求，自行测算后报价，包干使用。
7、请投标人合并参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求对工程量清单进行报价，项目特征中未尽内容，但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。 
8、其他具体详见招标文件。
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                             1
                             视频监控系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506010001
                                 室外智能分析通用型枪机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外智能分析通用型枪机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     最高分辨率可达1920*1080
1/1.8"" 英寸SONY Exmor Progressive Scan CMOS,捕捉运动图象无锯齿
超低照性能
支持数字宽动态，既提升动态范围，又防止运动拖影
智能3D降噪，自适应静止和运动场景
支持H.265+/H.265/H.264/MJPEG视频编码，双码流，高视频质量, 高压缩比
支持ICR滤光片切换（可选），夜间低照度效果更好
支持自动光圈镜头，满足不同监控场景
支持镜头边缘矫正，使图像中心和边缘完美一致
支持去雾功能，在雨雾天气下图像更清晰
支持数字去抖动，减少风吹或者震动对图像的影响
高信噪比，图像画面清晰、干净通透
支持SDXC标准Micro SDHC存储卡
DC12V/AC24V
支持多个区域隐私遮挡设置
支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
内嵌Web Server，支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
支持ONVIF协议,国标GB28181
满足技防要求"，含镜头、防雷器
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     支架安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030506010002
                                 1080P高清人像抓拍摄像机（枪机）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     1080P高清人像抓拍摄像机（枪机）
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     "人脸识别室内枪式摄像机不小于200万像素 CMOS传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸，焦距2.8mm-12mm
最低照度：彩色≥0.0005lx，黑白≥0.0001lx 
支持人脸检测，可同时实现40张人脸并发检测
支持前端人脸识别，16个人脸库，共10K库容
摄像机具有人脸区域自动曝光功能，可根据检测出的人脸区域自动调整曝光参数
内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析
应对画面中遮挡率不小于30%，侧视率不小于20%的人脸进行自动抓拍
不少于2路告警输入，1路告警输出，具有报警联动功能
支持Micro SD本地存储，最大256GB，支持缓存补录
DV12V±35%，AC24V±35%范围内变化时，摄像机正常工作，支持POE供电
满足技防要求"，含镜头、储存卡、防雷器
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     支架安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506010003
                                 补光灯
                                 
                                     1
                                     名称
                                     补光灯
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装、调试、试运行：满足技防部门及建设单位需求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030506010004
                                 1080P高清枪式摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     1080P高清枪式摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     最高分辨率可达1920*1080
1/1.8"" 英寸SONY Exmor Progressive Scan CMOS,捕捉运动图象无锯齿
超低照性能
支持数字宽动态，既提升动态范围，又防止运动拖影
智能3D降噪，自适应静止和运动场景
支持H.265+/H.265/H.264/MJPEG视频编码，双码流，高视频质量, 高压缩比
支持ICR滤光片切换（可选），夜间低照度效果更好
支持自动光圈镜头，满足不同监控场景
支持镜头边缘矫正，使图像中心和边缘完美一致
支持去雾功能，在雨雾天气下图像更清晰
支持数字去抖动，减少风吹或者震动对图像的影响
高信噪比，图像画面清晰、干净通透
支持SDXC标准Micro SDHC存储卡
DC12V/AC24V
支持多个区域隐私遮挡设置
支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
内嵌Web Server，支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
支持ONVIF协议,国标GB28181
满足技防要求"，含镜头
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     支架安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030506010005
                                 摄像机支架、护罩
                                 
                                     1
                                     名称
                                     摄像机支架、护罩
                                
                                 
                                     2
                                     安装方式
                                     安装、调试、试运行，满足技防验收要求
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 38
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030506010006
                                 1080P高清半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     1080P高清半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     最高分辨率可达1920*1080
1/1.8" 英寸SONY Exmor Progressive Scan CMOS,捕捉运动图象无锯齿
超低照性能
支持数字宽动态，既提升动态范围，又防止运动拖影
智能3D降噪，自适应静止和运动场景
支持H.265+/H.265/H.264/MJPEG视频编码，双码流，高视频质量, 高压缩比
支持ICR滤光片切换（可选），夜间低照度效果更好
支持电动自动光圈镜头（2.8-12MM可调），满足不同监控场景
支持镜头边缘矫正，使图像中心和边缘完美一致
支持去雾功能，在雨雾天气下图像更清晰
支持数字去抖动，减少风吹或者震动对图像的影响
高信噪比，图像画面清晰、干净通透
支持SDXC标准Micro SDHC存储卡
DC12V/AC24V
支持多个区域隐私遮挡设置
支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
内嵌Web Server，支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
支持ONVIF协议,国标GB28181
满足技防要求，含镜头、防护罩、支架、拾音器
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     吸顶按安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 75
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030506010007
                                 电梯半球摄像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电梯半球摄像机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     轿厢摄像机、1080P、室内，200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机，符合上海地方标准，包括楼层显示设备
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：-30°~30°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6°
最大图像尺寸: 1920 × 1080，含镜头、防护罩、支架
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     吸顶安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030505016001
                                 电梯楼显设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电梯楼显设备
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     使用专业电梯级传感器；
传感器在本产品上直接取电，无需再额外为传感器提供电源；
采用底层协议对接方式，不会对视频画面的清晰度造成任何干扰；
配备编码器，可叠加电梯名称(汉字，数字，字母，符号均可)；
网口：不少于2个10M / 100M 自适应以太网口；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030506015001
                                 32路数字硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     32路数字硬盘录像机
                                
                                 
                                     2
                                     技术要求1
                                     采用专业高性能多媒体网络处理器和嵌入式Linux系统，低功耗，高稳定性
能同时解码H.265、H264格式
支持32路1080P、或1080P的网络视频输入和存储
支持4路1080P视频解码回放
支持8个SATA硬盘接口和最大容量10TB的硬盘
具有灵活的硬盘管理机制，支持不同接入通道、不同时间段的录像方式
具有硬盘休眠功能，延长硬盘使用寿命，有效降低硬盘损坏率
支持ONVIF协议
支持流媒体转发，可无缝接入第三方系统
支持人脸图片存储、预览模式
支持人脸图片检索、回放模式
支持人脸结构化数据存储。
支持SSL加密传输
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求2
                                     技术参数：
系统	主处理器	嵌入式HI3536处理器
	操作系统	嵌入式Linux操作系统
	图像解码标准	H.264、H265
视音频输入	网络视频输入	16路/32路 
	总带宽资源	400M
	音频输入	32路 IPC复合音频输入
录像回放	录像方式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	录像回放	支持16路1080P同步回放
视音频输出	HDMI输出	2路，1路4K：3840*2160/60Hz，1路1080P：1920*1080/Hz
	VGA输出	1路，1920*1080/60Hz
	音频输出	1路，BNC接口
	语音对讲	1路，BNC接口
人脸智能存储	人脸图片存储	支持32路人脸摄像机并发存储
	人脸结构化数据存储	支持
	混合存储	支持视频流和人脸图片混合存储模式
外部接口硬盘驱动器	类型	8个SATA接口
	最大容量	每个接口支持容量最大10TB的硬盘
	网络接口	2个RJ45千兆以太网口
	USB接口	2个USB2.0，1个USB3.0
	报警输入输出	8路输入，4路输出，1个RS485"
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     8盘位
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030506015002
                                 16路数字硬盘录像机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     16路数字硬盘录像机
                                
                                 
                                     2
                                     技术要求1
                                     采用专业高性能多媒体网络处理器和嵌入式Linux系统，低功耗，高稳定性
能同时解码H.265、H264格式
支持32路1080P、或1080P的网络视频输入和存储
支持4路1080P视频解码回放
支持8个SATA硬盘接口和最大容量10TB的硬盘
具有灵活的硬盘管理机制，支持不同接入通道、不同时间段的录像方式
具有硬盘休眠功能，延长硬盘使用寿命，有效降低硬盘损坏率
支持ONVIF协议
支持流媒体转发，可无缝接入第三方系统
支持人脸图片存储、预览模式
支持人脸图片检索、回放模式
支持人脸结构化数据存储。
支持SSL加密传输
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求2
                                     技术参数：
系统	主处理器	嵌入式HI3536处理器
	操作系统	嵌入式Linux操作系统
	图像解码标准	H.264、H265
视音频输入	网络视频输入	16路/32路 
	总带宽资源	400M
	音频输入	32路 IPC复合音频输入
录像回放	录像方式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像
	录像回放	支持16路1080P同步回放
视音频输出	HDMI输出	2路，1路4K：3840*2160/60Hz，1路1080P：1920*1080/Hz
	VGA输出	1路，1920*1080/60Hz
	音频输出	1路，BNC接口
	语音对讲	1路，BNC接口
人脸智能存储	人脸图片存储	支持32路人脸摄像机并发存储
	人脸结构化数据存储	支持
	混合存储	支持视频流和人脸图片混合存储模式
外部接口硬盘驱动器	类型	8个SATA接口
	最大容量	每个接口支持容量最大10TB的硬盘
	网络接口	2个RJ45千兆以太网口
	USB接口	2个USB2.0，1个USB3.0
	报警输入输出	8路输入，4路输出，1个RS485"
                                
                                 
                                     4
                                     规格
                                     8盘位
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030501004001
                                 6T监控硬盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     监控硬盘
                                
                                 
                                     2
                                     容量
                                     6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 36
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030506011001
                                 人脸抓拍分析设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     人脸抓拍分析设备
                                
                                 
                                     2
                                     技术要求1
                                     主芯片采用HMP Dual Denver 2+Qund ARM A57系列，性能强劲；
 采用嵌入式LINUX系统，可靠、高稳定性；
采用双系统设计，系统在运行或升级过程中发生异常可自动恢复；
可开启式面板，前置插槽式的硬盘安装方式，方便使用和维护；
支持ONVIF和GB28181标准协议，支持上海地标，支持RTSP服务层协议。
 具有硬盘休眠功能，延长硬盘使用寿命，有效降低硬盘损坏率；
支持重要数据文件锁定保护；
支持盘组管理；
支持N+1、M+N系统级保护和备份；
支持人脸分析预警提示功能，人脸分析通行统计，检测或特征的智能分析实现禁行闯入，异常滞留，异常徘徊等功能；
采用SSL等方式加密传输人脸数据
 支持网络视频数据存储模式
 支持结构化人脸图片数据存储模式
支持盘组管理功能，支持根据图片存储容量比例调整盘组
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求2
                                     支持图片数据元数据管理，具备元数据数据库管理系统
接入主流厂商人脸识别协议，具备主流厂商视频、人脸图片等数据的接入接口
 具备人脸结构化数据远程检索、转发协议接口
人脸图片数据接入带宽不小于400Mbps
 支持32路实时比对分析
支持不少于32路视频人脸抓拍图片并发
支持H.265和H264编码前端人脸抓拍摄像机接入；
 可接入主流厂商视频结构化数据，支持视频、人脸图片等数据存储
 支持跨平台网络接口协议，无缝对接第三方平台
 支持人脸及其他视频结构化特征数据的存储扩展，支持人脸特征架构化数据的存储扩展 支持50000张人脸比对库容量
支持LLE加密传输需符合上海技防新5号文相关规定"
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     机架式安装
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030506011002
                                 智能集成数据服务设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能集成数据服务设备
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     多协议兼容接入‌
支持 ONVIF、RTSP、GB/T28181、RTMP、GA/T1400 等主流视频协议，可接入不同厂商的摄像头、录像机等设备‌。
‌视频流处理能力‌
支持 H.264/H.265 编码格式的‌实时转码‌
提供‌拉流、推流、封装转换‌（如 HLS、FLV、WebRTC 等）‌。
‌边缘智能分析（AI能力）‌
集成 AI 芯片（如 NVIDIA Jetson、华为昇腾），支持：
目标检测（人脸、车辆、物品等）
异常行为识别（跌倒、聚集、越界等）
车牌识别、周界防护、人群密度分析等‌
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030506016001
                                 46寸液晶拼接屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     46寸液晶拼接屏
                                
                                 
                                     2
                                     技术要求1
                                     "分辨率	3840×2160(H×V)
	 显示比例	16:9
	 亮度	710cd/㎡
	 可视角度	178°(H) / 178°(V)
	 对比度	3700:1
	 显示区域	•	1018.08 × 572.67 mm (H×V)
	 响应时间	8ms
	 使用寿命	6万小时
                                
                                 
                                     3
                                     技术要求2
                                     信号信源	 复合视频输入	CVBS(BNC)  ×1
	 复合视频输出	CVBS(BNC)  ×1
	 数字信号输入	HDMI×1； 1920x1080@60Hz 向下兼容
	 色差信号输入	YPbPr×1；1920x1080@60Hz 向下兼容
	 超高清信号输入	DP×1；640X4～2560X160@60Hz向下兼容   FHD向下兼容1920x1200@120Hz
	 超高清信号输出	DP×1；640X4～2560X160@60Hz向下兼容   FHD向下兼容1920x1200@ 120Hz
	 电脑信号输入	VGA(DB-15)  ×1；1920x1080@60Hz 向下兼容
	 数字信号输入	DVI(DVI-I)×1；1080P(1920×1080)  向下兼容"
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030506016002
                                 电视墙
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电视墙
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030506011003
                                 10路解码器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     10路解码器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     全硬件架构无CPU和操作系统；
所有板卡模块化设计，支持热插拔，系统稳定可靠；
采用6.5GHz高带宽芯片；
支持HDCP解密、蓝光，3D；
支持信号时序重整, CEC, 36位真彩技术；
支持DVI1.4a协议版本支持:1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz、及以下分辨率； 
支持按键，红外遥控，RS232串口，TCP/IP等多种控制方式；
支持EDID自适应功能，更好适应现场多样化的显示设备，提高兼容性； 
长线驱动能力:输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动；
输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号，使用高品质DVI 2.0版本的线缆，输入输出距离可达25米；
输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿；
掉电记忆现场保护功能。
DVI视频矩阵采用外置电源，航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航；"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030506011004
                                 智能安防集成应用系统
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能安防集成应用系统
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     适用于嵌入式高清网络硬盘录像机NVR、嵌入式高清网络解码器（DEC）、高清网络摄像机（IPC），支持实时预览、远程配置设备参数、录像存储、远程回放和下载、报警信息接收和联动、解码上墙配置、电子地图、日志查询等功能。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030506011005
                                 控制键盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     控制键盘
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     可控制多种设备（矩阵、智能球、解码器等）；

带背光液晶屏显示输入的数据以及各种设备的运行状态，显示端口号、设备名、站点、摄像机、监视器、键盘输入的数字等信息；
三维矢量摇杆全方位控制多种协议的高速智能球，可以非常方便的控制云台转动和镜头动作，控制变速、恒速云台及镜头，多个预置点巡航、报警联动设置等功能；
与解码器协同工作时，支持超过5000路通道实时切换、管理。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030501003001
                                 客户端管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     客户端管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     (12代i5-12400 8G 1T+256G SSD win11)23英寸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030506016003
                                 22寸显示器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     22寸显示器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     22寸
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030501015001
                                 24口接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     接入交换机、24口千兆、2个千兆上联口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，支持全端口线速转发；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 031101020001
                                 万兆光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 块
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 031101028001
                                 机架式摄像机电源
                                 
                                     1
                                     种类
                                     机架式摄像机电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "直流输出:标准AV24V，18路*2A
电源型式]:19”标准机架式，433mm*360mm*60mm1.5U，后面板独立LED电压指示
[电源功能]:后面板独立状态指示灯每路独立保险
[自动恢复]:过压保、过流、过热、、短路、防雷保护应用范围]:弱电系统中摄像机、云台、高速球、探测器等设备的电源供应，及
其他电子设备，"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调测
                                     
                                
                                 架
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 031101028002
                                 室外监控集中供电电源
                                 
                                     1
                                     种类
                                     室外监控集中供电电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     标准2U20路AC24V, 250W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调测
                                     
                                
                                 架
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030502008001
                                 24口网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "网络配线架、24口配线架,含模块
1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
2)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高
3)端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护
4)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
5)端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插
6)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖
7)IDC：磷青铜
8)金针：磷青铜表面镀金
9)线缆保护盖：PC 材料
10)进线方式：180°进线，45°卡线设计
11)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG
12)打线方式：568A/568B
13)插头与插座插合次数：≥1000次
14)导线端接次数：≥250次
15)最高传输频率：250MHz
16)工作环境温度：-10℃～+60℃
17)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道六节点并提供第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     容量
                                     24口配线架,含模块
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 26
                                 030502015001
                                 金属理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     金属理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1U 12档24口
1)标准19”机架式安装
2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理
3)高度：1U
4)上下各12口理线槽，
5)厚度：1.0/1.2MM"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 个
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 27
                                 030501005001
                                 42U机柜2000*800*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     42U机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2000mm*800mm*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     落地安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 28
                                 030413014001
                                 PDU电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入32A接线端子排，输出8位10A国标插座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 29
                                 030502005001
                                 12芯光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12芯光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "12芯单模光缆
1)标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能
3)光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4）
4)衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0
5)光纤芯数：2-12芯
6)护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色
7)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N
8)允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm
9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D
10)敷设方式：管道、非自承架空
11)温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃
12)提供第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 550
                                 false
                                 
                            
                             
                                 30
                                 030502013001
                                 12口光缆配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12口光缆配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "12口光缆配线架
1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)安装方式：19″机架式安装
3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工适配器
4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5)端口数量： 12口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U
6)表面处理：静电喷塑
7)材料：优质冷扎钢板
8)表面颜色：黑色
9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 31
                                 030502006001
                                 光纤耦合器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤耦合器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)材料：氧化锆陶瓷套管
3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
4)重复性：≥1000次
5)互换性：≤0.2dB
6)工作温度：-20℃~+60℃
7)LC双工适配器提供第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测试
                                     
                                
                                 个
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 32
                                 030502012001
                                 光纤接续
                                 
                                     1
                                     方法
                                     热熔
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     接续
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 芯
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 33
                                 030502014001
                                 布放尾纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     尾纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准
3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
4)重复性，互换性，光学特性稳定
5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择
6)单芯光缆护套外径：3mm
7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
8)互换性：≤0.2dB
9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
10)重复性≥1000次
11)工作温度：-20℃~+60℃
12)LC/UPC单模第三方检验报告；LC/UPC多模第三方检验报告；FC/UPC单模第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 34
                                 030502007001
                                 双纤光跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双纤光跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准
3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
4)重复性，互换性，光学特性稳定
5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择
6)单芯光缆护套外径：3mm
7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
8)互换性：≤0.2dB
9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
10)重复性≥1000次
11)工作温度：-20℃~+60℃
12)LC/UPC单模第三方检验报告；LC/UPC多模第三方检验报告；FC/UPC单模第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     跳线线缆2*2.0mmm，
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 35
                                 030412004001
                                 摄像机电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     摄像机电源线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVV2*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯电缆
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 4700
                                 false
                                 
                            
                             
                                 36
                                 030502003001
                                 摄像机通讯网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     摄像机通讯网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "六类非屏蔽双绞线、UTP Cat.6低烟无卤
1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2
2)通过标准最高传输频率250MHz测试
3)额定传输速率(NVP)：68%
4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
5)导体：软圆铜线、0.55-0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对
6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
7)护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：6.3±0.3mm
8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm
9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 4700
                                 false
                                 
                            
                             
                                 37
                                 820303011001
                                 室外监控分配箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外监控分配箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     室外监控分配箱
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 38
                                 沪030506037001
                                 室外监控立杆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外监控立杆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     监控立杆（含基础）,3.5M
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     挖土、回填土
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土基础浇筑埋设
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     杆座安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     立杆安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 根
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 39
                                 030506020001
                                 视频监控系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     视频监控系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     通道数
                                     详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     分系统调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     综合布线系统
                     
                         
                             1
                             综合布线系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030502010001
                                 双口模块式信息插座(语音+网络)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双孔信息插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     阻燃 ABS 工程塑料，面板类型：双口平面面板86型 （含标签条、带防尘门），含模块
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     4
                                     底盒材质、规格
                                     按图纸及规范
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 19
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030502010002
                                 双口模块式信息地面插座(语音+网络)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双口模块式信息地面插座(语音+网络)
                                
                                 
                                     2
                                     底盒材质、规格
                                     面板的尺寸大小一般为:120mmx120mm面板则是由铜作为材质制成,底盒的尺寸大小:100mmx100mmx56mm底盒由铁作为材质制成
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030502010003
                                 单口模块式信息插座(信息)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单孔信息插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     阻燃 ABS 工程塑料，面板类型：单口平面面板86型 （含标签条、带防尘门），含模块
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     暗装
                                
                                 
                                     4
                                     底盒材质、规格
                                     按图纸及规范
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 219
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030502008002
                                 24口网络配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口网络配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "网络配线架、24口配线架,含模块
1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 
2)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高
3)端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护
4)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸
5)端口带弹簧式防尘门，防止灰尘等异物侵入，防尘门呈半透明，防止误插
6)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖
7)IDC：磷青铜
8)金针：磷青铜表面镀金
9)线缆保护盖：PC 材料
10)进线方式：180°进线，45°卡线设计
11)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG
12)打线方式：568A/568B
13)插头与插座插合次数：≥1000次
14)导线端接次数：≥250次
15)最高传输频率：250MHz
16)工作环境温度：-10℃～+60℃
17)产品符合ANSI/TIA-568-C.2标准的信道六节点并提供第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     容量
                                     24口配线架,含模块
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030502008003
                                 24口理线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口理线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1U 12档24口
1)标准19”机架式安装
2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理
3)高度：1U
4)上下各12口理线槽，
5)厚度：1.0/1.2MM"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     电子配线架附件安装
                                     
                                
                                 架
                                 12
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030502007002
                                 跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     跳线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "六类非屏蔽跳线、3m
1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2
2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能
3)多种颜色及1~20米长度可选
4)导体: 多股绞合，软圆铜线
5)导体线规：24AWG
6)屏蔽方式: U/UTP
7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm
8)插头: RJ45，8P8C
9)插头护套： PVC
10)塑胶壳：透明聚碳酸酯
11)簧片材料：铜表面镀金
12)插拔次数：≥1000次
13)最高传输频率：250MHz
14)工作环境温度：-10℃～+60℃
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 269
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030502003002
                                 通讯网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     通讯网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "六类非屏蔽双绞线、UTP Cat.6低烟无卤
1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2
2)通过标准最高传输频率250MHz测试
3)额定传输速率(NVP)：68%
4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
5)导体：软圆铜线、0.55-0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对
6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
7)护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：6.3±0.3mm
8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm
9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃
10)产品符合CE认证并提供证书及检测报告
11)产品符合RoHS认证并提供证书及检测报告
12)产品符合TIA-EIA-568-C.2-2009标准的信道四节点并提供第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 7000
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030502017001
                                 双绞线缆测试
                                 
                                     1
                                     测试类别
                                     双绞线缆测试
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     测试
                                     
                                
                                 链路
                                 269
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030502005002
                                 12芯光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12芯光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "12芯单模光缆
1)标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能
3)光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4）
4)衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0
5)光纤芯数：2-12芯
6)护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色
7)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N
8)允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm
9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D
10)敷设方式：管道、非自承架空
11)温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 684
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030502013002
                                 12口光缆配线架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12口光缆配线架
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "12口光缆配线架
1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)安装方式：19″机架式安装
3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工适配器
4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
5)端口数量： 12口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U
6)表面处理：静电喷塑
7)材料：优质冷扎钢板
8)表面颜色：黑色
9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030502006002
                                 光纤耦合器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤耦合器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)材料：氧化锆陶瓷套管
3)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
4)重复性：≥1000次
5)互换性：≤0.2dB
6)工作温度：-20℃~+60℃
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502012002
                                 光纤接续
                                 
                                     1
                                     方法
                                     热熔
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     接续
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 芯
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030502014002
                                 布放尾纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     布放尾纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准
3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
4)重复性，互换性，光学特性稳定
5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择
6)单芯光缆护套外径：3mm
7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
8)互换性：≤0.2dB
9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
10)重复性≥1000次
11)工作温度：-20℃~+60℃
12)LC/UPC单模第三方检验报告；LC/UPC多模第三方检验报告；FC/UPC单模第三方检验报告"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030502019001
                                 光纤测试
                                 
                                     1
                                     测试类别
                                     光纤测试
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     测试
                                     
                                
                                 链路
                                 48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030502007003
                                 双纤光跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双纤光跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     "1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准
3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
4)重复性，互换性，光学特性稳定
5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择
6)单芯光缆护套外径：3mm
7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
8)互换性：≤0.2dB
9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
10)重复性≥1000次
11)工作温度：-20℃~+60℃
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     跳线线缆2*2.0mmm，
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 13
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030501005002
                                 42U机柜2000*800*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     42U机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2000mm*800mm*600mm
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     落地安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030501005003
                                 22U机柜1200*800*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     42U机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1200*800*600
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     落地安装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030413014002
                                 PDU电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     PDU电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入32A接线端子排，输出8位10A国标插座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             电梯五方通话布线
                             通用安装工程
                             
                                 19
                                 030412004002
                                 五方对讲线缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     五方对讲线缆
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVVP6*1.0信号线
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     公共广播系统
                     
                         
                             1
                             公共广播系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 沪030505021001
                                 IP网络广播系统管理主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络广播系统管理主机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.处理器：Core I5 6代
2.显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）。
3.内存：DDR4 2400/2666MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G。
4.硬盘：板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。
5.电源类型:长城工业开关电源。
6.操作系统:支持Windows/Vista/Win XP/Win2000/Linux/UINX。
7.触摸屏:工业电阻式触摸屏。
8.硬盘扩展:1个SATA 2.0 Connector ，两个SATA 3.0 Connectors。
9.显示接口::1个VGA接口，1个HDMI。
10.网口：2个，支持10/100/1000Mbps。
11.串口：1个，RS-232串口
12.USB : 3.0USB*4个，2.0USB*8个。
13.线路输入：3.5线路输入接口。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     软件安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     单体及软件调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030501023001
                                 IP网络广播系统软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络广播系统软件
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030505011001
                                 IP网络音频采集终端
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络音频采集终端
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     具有四路音量独立控制功能，每通道具有6级音量调节。
具有一个LCD显示通道和音量。
具有四路短路激活信号输入，当本机检测到激活信号时，自动将相应通道音量切换至最大。
每路最大功率达260W。
使用地址设置开关，按照十进制设置本机地址。
具有短路信号激活电源功能。
具有远程开关机和远程音量控制功能。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030505005001
                                 IP网络寻呼对讲话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络寻呼对讲话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.电源：DC12V/2A；
2.网络接口：1组RJ45；
3.传输速率：10/100Mbps；
4.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
5.显示屏：7寸电阻触摸屏；
6.采样率：8kHz～48kHz；
7.Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；
8.Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）；
9.待机功耗：＜5W；
10.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB)；
11.总谐波失真（THD@1W）：≤1%；
12.信噪比：＞80dB；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030505005002
                                 IP网络有源音箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络有源音箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1.网络接口 标准RJ45
2.电源 AC 165V~265V/50Hz
3.音频位率 ≤320Kbps
4.额定功率(Max.Po@1KHz 0dB) 2*10W/4Ω
5.线路输入灵敏度 775mV
6.线路输出 1V±0.1V
7.信噪比（SNR） 本地≥80dB  网络≥80dB  
8.总谐波失真（THD@1W） 本地≤0.1%  网络≤0.1%  
9.频响（Fr） 本地、网络：20Hz~20KHz
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪030505022001
                                 数码播放器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数码播放器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     1.音频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗600欧)；
2.视频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗75欧)；
3.失真加噪音：≤-60dB；
4.音频信噪比：≥80dB；
5.频率响应：20Hz~18KHz；
6.电源线：(3×0.5 mm2)×1.5M  (标准)；
7.电源：AC220V±10% 50~60Hz；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030505004001
                                 网络前置放大器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络前置放大器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     话筒输入：MIC1-5：600Ω 5mV， 不平衡
线路输入：AUX1-3：10KΩ  ≥200mV，不平衡
紧急输入：EMC1-2：10KΩ  ≥200mV，不平衡
线路输出：＞0.775V（0dB），不平衡
频率响应：60Hz-15KHz（±3dB）                                                      有以太网口地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
支持络网络音频解码及模拟音频编码两种功能                                                   电源, 功耗：AC220V，≤10W
网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP
网络芯片速率：10/100Mbps
音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样：8kHz～44.1kHz, 16位
传输位率：8kbps-320kbps
◆ 信噪比：≥90dB
◆ 网络声音延迟：广播延迟≤100ms
◆ 电源：AC 220V ± 10% 50-60HZ
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030505011002
                                 数字调谐器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     数字调谐器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     1.2路音频输出：0.775V
2.频率响应：20Hz~20KHz
3.电源线：(2×0.5 mm2)×1.5M(标准)
4.电源：AC110V/AC220V 50~60Hz
5.功率：20W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030505011003
                                 广播钟声话筒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     广播钟声话筒
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     频率响应/ Frequency Response: 40Hz-16KHz
指向性: 心型指向/ Polar Pattern: cardioid
输出阻抗（Ω）/ Output Impedance: 200Ω
灵敏度/ Sensitivity: -38dB±2dB
供电电压(V) / Power supply: DC3V有效拾音距离/ Reference sound-receiving distance: 50cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030505015001
                                 IP网络报警主机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络报警主机
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     1.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)
2.报警输入：16 路（短路信号输入）
3.报警输出：4 路（短路信号输出）
4.电源电压:AC220V 50HZ
5.功耗:≤20W
6.环境温度：-20℃～+60℃
7.环境湿度：10%～90%
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030505006001
                                 16路电源时序器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     16路电源时序器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     配合系统定时器可定时开启/关闭16路电源；
 插座输出容量：总容量4.5KW，每个插座平均可分配承受负载能力282W；
控制信号：AC220V,10Ma,低电平短路信号；
动作时间间隔：0.4S ~ 0.5S；
通道切换能力：2 kW(VA)；
可控制电源输出：十六路(CH1 ~ CH16)；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030501003002
                                 广播系统客户端管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     广播系统客户端管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     广播系统客户端管理工作站,i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显 23英寸，支持操作系统XP/Win7/Win8/Windows 10支持数据库Access/SQLServer2008企业版, SQLServer2014企业版, 兼SQL2000 和 SQL2005/SQL2012/SQL2016
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030501023002
                                 IP网络广播分控软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络广播分控软件
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     支持远程全区扫描配制及全区修改IP地址,如有相同IP或ID有对应的错误题示,以解决单个终端修改的烦锁步骤.                                                    支持文字转语音播报。                                                                    支持远程控制云端服务Web 平台支持 RTSP 协议、RTMP 协议、 HTTP 协议视频流，能够非常便捷的
获取网络视频流，通过绑定对应的广播终端实现音视频一体化。                                完成音频实时采播、节目资源制作功能。通过调音台，接入卡座、DVD、收音机、MP3播放器、话筒等模拟音频信号，实时采集压缩后直播到各数字广播终端。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030505011004
                                 IP网络寻呼对讲话筒（触屏版）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络寻呼对讲话筒（触屏版）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     网络通讯协议: TCP/IP，UP，IGMP（组播）
网络芯片速率: 10/100Mbps 
音频编码: MP3/PCM/ADPCM 
音频采样: 8K～48KHz
传输位率: 10/100Mbps 
信  噪  比: ＞90dB 
频响: 20Hz-20KHz 
网络声音延迟: 广播延迟≤100ms, 对讲延迟≤30ms
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030505005003
                                 教室网络壁挂扬声器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     教室网络壁挂扬声器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电源、功耗 DC12V//1.5A，
网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF
音频采样、位率 22.05KHz 16bit 
功率 2×30W（8Ω定阻） 
信噪比, 频响 ≥90dB, 20Hz-20KHz
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 030505005004
                                 教室壁挂网络副音箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     教室壁挂网络副音箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     喇叭单元 5″*1高音*1
额定功率 20W
工作电压 100V
灵敏度（1m，1W） 91dB±2dB
最大声压级（1m） 99dB±2dB
频率响应 80-14kHz
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 030505015002
                                 网络有源音箱音控器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网络有源音箱音控器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     负载喇叭功率30W
响应延迟:1MS
颜色:高端白
材质:PC耐高温阻燃
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 23
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 030505005005
                                 走廊音箱(定阻,10W)
                                 
                                     1
                                     名称
                                     走廊音箱(定阻,10W)
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     喇叭单元 5″*1高音*1
额定功率 20W
工作电压 100V
功率（100V)：10W
功率（70V)：5W
输入电压：70V/100V 
灵敏度：98dB±3dB 
频率响应:110-15KHz 91dB±2dB
最大声压级（1m）99dB±2dB
频率响应 80-14kHz
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 030505004002
                                 IP网络功放（500瓦）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     IP网络功放（500瓦）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具有蓝牙、FM调频、SD卡输入功能
▶️两路话筒输入，MIC1具有优先默音功能链接消防报警信号一键切入，两路MIC音量独控旋钮
▶️功放24小时处于关机状态，接收任务执行自动触发开启，任务执行后自动关机，高效节能环保
• 网络接口：标准RJ45输入
• 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、4G，静态IP
• 传输速率：100Mbps
• 功率：500W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 030501005004
                                 42U机柜2000*600*600
                                 
                                     1
                                     名称
                                     42U机柜
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     2000*600*600
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 030502007004
                                 音频连接线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     音频连接线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     莲花（RCA）-莲花（RCA）
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 030501015002
                                 24口接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
                                
                                 
                                     3
                                     层数
                                     二层网管交换机
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 030412004003
                                 广播喇叭线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     广播喇叭线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVVP2*1.5
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯电缆
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 584
                                 false
                                 
                            
                             
                                 24
                                 030502003003
                                 六类网线（网络音响）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线（网络音响）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     UTP6-4X2X0.5
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管内穿线及线槽配线
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 730
                                 false
                                 
                            
                             
                                 25
                                 030505012001
                                 公共广播系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     公共广播系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     扩声系统调试
                                
                                 
                                     1
                                     系统调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     门禁管理系统
                     
                         
                             1
                             门禁管理系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506007001
                                 四门门禁控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     四门门禁控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     单门门禁控制器，单门双向四制, 32位CPU 4万张卡管理权限,10万条脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制,不含机箱电源
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030505006002
                                 控制器机箱电源
                                 
                                     1
                                     种类
                                     控制器机箱电源
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电源箱、锁电源、DC12V，100W
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506008001
                                 单门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     磁力锁280KG，单门，含支架
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 把
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030506008002
                                 双门磁力锁
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双门磁力锁
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     磁力锁560KG，双门，含支架
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 把
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030506008003
                                 门禁读卡器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁读卡器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     支持类型	■	感应刷卡  
标配支持	■IC卡/M1   ■ Mifare S50  ■ Mifare S70   □ NFC
选配支持　	■ID卡      ■ 二代身份证  ■ NFC          ■ CPU卡序列号  □2.4G
输出格式	■ Wiegand26（默认格式）   □ Wiegand34（切换格式）
工作频率	13.56MHz 支持ISO14443A协议、IS01444B协议
读卡距离	20~60mm（与卡片质量和安装环境有关）
工作电压	DC 12V~15V
工作电流	≤100mA
待机电流	≤60mA
加密方式	曼码调制
传输距离	≤100米
背光颜色	浅兰色/纯白色
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030506006001
                                 出门按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     出门按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     86型
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 16
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030501023003
                                 门禁管理系统软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁管理系统软件
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     集中化管理，人员信息管理，卡片注册，人员权限授权，实时监控，数据记录统计报表，支持地标平台数据上传
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030501001001
                                 发卡器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     发卡器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     发卡器，USB即插即用，计算机标准键盘格式，读卡距离1-6cm，含100张IC卡
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030501015003
                                 24口接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     接入交换机、24口千兆、2个千兆上联口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，支持全端口线速转发；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030501003003
                                 门禁系统客户端管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁系统客户端管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     门禁管理客户端、含工作站,i5-10400F 8G 1TB+256G SSD 2G独显 23英寸，支持操作系统XP/Win7/Win8/Windows 10支持数据库Access/SQLServer2008企业版, SQLServer2014企业版, 兼SQL2000 和 SQL2005/SQL2012/SQL2016
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030412004004
                                 信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVV2*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030412004005
                                 信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVV4*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030412004006
                                 信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVV6*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030502003004
                                 六类网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     六类网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     UTP6-4X2X0.5
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管内穿线及线槽配线
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 150
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030506021001
                                 门禁管理系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     门禁管理系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测量
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     5
                     入侵报警系统
                     
                         
                             1
                             入侵报警系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030506005001
                                 单防区输入输出模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     单防区输入输出模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     单防区输入输出模块
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 块
                                 9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030506001001
                                 吸顶红外探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     吸顶红外探测器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     红外微波探测器,幕帘式，含专用86盒支架
                                
                                 
                                     3
                                     探测范围
                                     半径6m（安装高度3.6米以下）15°
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     测试、调试、试运行：满足技防部门及建设单位需求
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030506001002
                                 通用幕帘红外探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     通用幕帘红外探测器
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     红外微波探测器,幕帘式，含专用86盒支架
                                
                                 
                                     3
                                     探测范围
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     附属物上安装
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030506003001
                                 紧急按钮
                                 
                                     1
                                     名称
                                     紧急按钮
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     防火ABS阻燃外壳
300mA
常开/常闭型
钥匙复位
可用于86盒安装
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030506003002
                                 报警防区键盘
                                 
                                     1
                                     名称
                                     报警防区键盘
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％；
                                
                                 
                                     3
                                     路数
                                     6
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     测试、调试、试运行：满足技防部门及建设单位需求
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030506003003
                                 电源箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     电源箱，含24VDC电源转换器
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030904005001
                                 声光报警器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     声光报警器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     声光报警器，声压120DB
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试。其他未见说明详见设计图。
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412004007
                                 信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVV4*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030412004008
                                 室外信号线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     室外信号线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     FSWDZC-RVV4*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     材质
                                     铜芯
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 700
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030506021002
                                 入侵报警系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     入侵报警系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     测量
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     6
                     出入口管理系统
                     
                         
                             1
                             出入口管理系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030501003004
                                 系统客户端管理工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     系统客户端管理工作站
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     (12代i5-12400 8G 1T+256G SSD win11)23英寸
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     详见图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030501023004
                                 车牌识别管理软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     车牌识别管理软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     系统设置管理，月租车注册、延期授权；临时车收费标准设置，记录报表查询；地标平台数据上传、下拉。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501023005
                                 手机终端机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     手机终端机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     满足设计要求
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 沪030506027001
                                 栅栏道闸
                                 
                                     1
                                     名称
                                     栅栏道闸
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、符合上海地方标准电动栏杆机技术要求，通过公安三所型检和委检；
2、机箱采用2.0mm钣金,表面电镀防锈处理；
2、数字、地感双重保险防砸车
3、支持无线遥控和手动起降杆
4、防护等级： IP54
5、遥控距离： ≤30米（空旷）
6、起落速度： 2-6s可调（依据机芯与配杆类型）
7、闸杆匹配：直杆（4米）、栅栏（4米）、折臂杆（4米）
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 沪030506035001
                                 车辆检测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     车辆检测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1、支持线圈故障自动检测功能；可配合道闸实现车走自动关闸功能；
2、输出方式：继电器输出
3、反应时间：180毫秒
4、工作温度：-30℃ - +70℃
5、安装联接方式11脚标准插座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 沪030506028001
                                 车牌识别一体机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     车牌识别一体机
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     输入电源	AC 220V±10% 50/60Hz 
功率	240W 220V AC 
温度	-30℃~+70℃ 
防护等级	IP65，湿度小于 95%（无凝结） 
车牌识别率	≤99.9%（经典车牌）
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装、接线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030505016002
                                 户外高清显示屏
                                 
                                     1
                                     名称
                                     户外高清显示屏
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     中英文显示功能、可显4行每行4个汉字、可以滚动显示时间、卡有效期、不予入场原因、问候语等设定信息，像素直径：F3.75，接口定义：08接口
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030506007002
                                 防砸雷达
                                 
                                     1
                                     名称
                                     防砸雷达
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     起降杆速度（1-6秒可调）、防护等级（IP54及以上）、雷达探测精度与响应时间（毫秒级）、以及车牌识别率（在标准条件下≥99.5%）。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 010507007001
                                 道闸安全岛
                                 
                                     1
                                     构件的类型
                                     道闸安全岛
                                
                                 
                                     2
                                     构件规格
                                     600*1200*200
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土种类
                                     现场搅拌混凝土
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     C30
                                
                                 
                                     1
                                     混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
                                     
                                
                                 m3
                                 0.29
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030502005003
                                 12芯光缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     12芯光缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "12芯单模光缆
1)标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能
3)光纤规格：B1.3，A1b（OM1），A1a.1（OM2），A1a.2（OM3），A1a.3（OM4）
4)衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤3.0，＠1300≤1.0
5)光纤芯数：2-12芯
6)护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色
7)允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N
8)允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm
9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D
10)敷设方式：管道、非自承架空
11)温度范围：贮运时-40℃～+60℃，安装敷设时：＞-15℃
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030502007005
                                 光纤跳线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     光纤跳线
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：9/125um；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 条
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502014003
                                 布放尾纤
                                 
                                     1
                                     名称
                                     布放尾纤
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC/FC/ST
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     测试
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030502003005
                                 双绞线缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     双绞线缆
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     UTP6E-4X2X0.5
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     管内穿线及线槽配线
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412004009
                                 电源线缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     信号线缆
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     管内穿线及线槽配线
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     FS-WDZC-RVV3*1.5
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 100
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030506020002
                                 车辆管理系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     车辆管理系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     分系统调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     7
                     实时电子巡更系统
                     
                         
                             1
                             实时电子巡更系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 沪030506024001
                                 实时电子巡检采集设备
                                 
                                     1
                                     名称
                                     实时电子巡检采集设备
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "支持上海地标相关功能；
满足DB31相关标准；
识读设备支持3G/4G/WIFI网络传输； 
支持巡更点、保安人员卡读取； 
支持拍照功能，拍摄图像（图片）像素应不低于640x480；
支持巡检信息存储功能，内置4G迷你SD卡，存储信息达10000条；
支持识读装置在换电池或掉电时，所存储的巡检信息不应丢失，保存时间15天
巡检采集识读设备具有声、光及振动提示；且识读响应时间＜1s； 
支持NTP自动校时和管理终端手动授权校时； 
识读设备巡检采集具有防复读功能； 
识读设备具有图形化界面，支持巡检线路、地址信息提示功能； 
识读设备具有巡检数据本地查巡功能；
识读设备支持断点续传功能； 
规格：
操作系统 Android 
通讯方式 3G/4G/WIFI 处理器 高通骁龙4核 1.4GHz CPU：
存储器 2GB RAM + 16 GB ROM
摄像头 500万像素 带闪光灯，自动对焦，支持720P视频录制： 
显示屏 5.0寸HD,1280*720 IPS多点式触控
NFC通讯 Mifare/Felica/IS"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 沪030506023001
                                 实时电子巡检受读装置
                                 
                                     1
                                     名称
                                     实时电子巡检受读装置
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "识读卡次数：〉35万次
内置编码芯片寿命： 一体式〉20年；卡片式〉10年
环境温度：-40℃∽+85℃
尺寸：直径 5.2CM，厚度 0.8CM 重量：50g"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 点
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501023006
                                 实时电子巡检移动终端(授权）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     实时电子巡检移动终端(授权）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "支持上海地标相关功能；
满足DB31相关标准；
实时电子巡检系统保安移动终端接入授权及智能安防系统联动处置等（NFC识读手机）"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501023007
                                 实时电子巡检移动终端(服务）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     实时电子巡检移动终端(服务）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "支持上海地标相关功能；
满足DB31相关标准；
实时电子巡检系统手持移动终端服务（云端）"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030501023008
                                 实时电子巡更软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     实时电子巡更软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "支持上海地标相关功能；
满足DB31相关标准；
配套软件。
实时电子巡检系统项目接入上级系统授权等。"
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030501016001
                                 智能控制网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     网关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     数据对接上传
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030506020003
                                 电子巡更系统调试
                                 
                                     1
                                     名称
                                     安全防范分系统调试
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     符合上海地方标准，满足技防要求。其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     分系统调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 系统
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     8
                     机房工程
                     
                         
                             1
                             机房工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030501015004
                                 24口接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030501015005
                                 48口核心交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     48口核心交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     核心交换机、含24光接口,24铜接口,插槽式机框，框式核心交换机，支持不少于3个总槽位；2个电源槽位，标配电源；默认含满配1个风扇盘。
1、交换容量≥19.2Tbps/52.2Tbps、包转发率≥2880Mpps/16560Mpps；
2、支持横向N:1虚拟化（N≥2）；
3、支持ISSU业务不中断系统升级、静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、策略路由
4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+
5、支持EAPS环网保护技术、VRRP冗余技术
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 031101020002
                                 万兆光模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     万兆光模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     万兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     测试
                                     
                                
                                 块
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030501005005
                                 42U 机柜600*600*2000
                                 
                                     1
                                     名称
                                     42U 机柜
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     金属
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     600*600*2000
                                
                                 
                                     4
                                     安装方式
                                     落地
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     抗震底座安装
                                     
                                
                                 台
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030413014003
                                 PDU电源
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源插座
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     8位
                                
                                 
                                     3
                                     安装方式
                                     明装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装接线
                                     
                                
                                 套
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030502013003
                                 法兰盘
                                 
                                     1
                                     光缆芯数
                                     128芯
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     联接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     标记
                                     
                                
                                 架
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030501006001
                                 操作台
                                 
                                     1
                                     规格
                                     操作台
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     监控平台联席操作台
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接地
                                     
                                
                                 工位
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030412002001
                                 落地桥架
                                 
                                     1
                                     名称
                                     落地桥架
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     镀锌
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     200*100*1.5
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 080603003001
                                 UPS不间断电源设备
                                 
                                     1
                                     规格
                                     UPS主机(20KVA)
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     20KV
                                
                                 
                                     3
                                     容量
                                     UPS、20KVA,1H，输入配线 3相+N线+PE
输入电压 380/400/415VAC（线电压）220/230/240VAC（相电压）
输入频率 50/60Hz
功率因数 ＞0.99
电流畸变率 THDi＜4%
电压范围 304~478VAC（线电压）满载304~228VAC（线电压）负载从100%到75%之间线性降额
频率范围 40-70Hz
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试。其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030406001001
                                 蓄电池
                                 
                                     1
                                     名称
                                     蓄电池
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     12v
                                
                                 
                                     3
                                     容量（A·h)
                                     100
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     充放电
                                     
                                
                                 节
                                 32
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 820303005001
                                 电池柜
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电池柜
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     A32
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     端子板安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     盘柜配线、端子接线
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     小母线安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     屏边安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 820303011002
                                 UPS配电箱（含开关配件）
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPS配电箱（含33支10A开关）
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     含33支10A开关
                                
                                 
                                     3
                                     安装形式
                                     明装
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础型钢制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030412004010
                                 UPS主干供电电缆
                                 
                                     1
                                     名称
                                     UPS主干供电电缆
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     动力线路
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     25平方线缆
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412004011
                                 电源线RVV3*6.0
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线RVV3*6.0
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     动力线路
                                
                                 
                                     3
                                     型号
                                     RVV3*6.0
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 550
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     9
                     BA设备监控系统
                     
                         
                             1
                             BA能耗监控系统
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030501023009
                                 建筑能源管理系统软件
                                 
                                     1
                                     名称
                                     建筑能源管理系统软件
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     用B/S架构，使用人员包括领导、管理人员、工程技术人员等，用户通过授权可以接入办公网络或互联网来访问本系统，实现数据查询和管理；系统业务流程清晰，其核心技术先进，操作便捷，人机交互过程简单清晰，能够满足各种不同层次管理权限的人员使用需求；系统提供完善的分级授权访问方式，以保障系统管理的安全性；系统软件采用图形化人机界面，软件界面体现整个建筑能耗监管系统的模拟图，在操作界面上可直观地反映出整个系统的概貌、运营情况以及控管点的地理分布。
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体调试
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030501019001
                                 能耗监测系统工作站
                                 
                                     1
                                     名称
                                     能耗监测系统工作站
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     服务器要求
CPU:4核心8线程以上
内存：16G以上
硬盘：1T以上
操作系统：Windows Server 2012 R2 Standard
推荐型号：
戴尔：R240 E-2246G【6核12线程3.6G】 16G内存|1T固态
联想：SR158 E-2134 4核8线程 300W 16G 1T固态
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     设备组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030501015006
                                 24口接入交换机
                                 
                                     1
                                     名称
                                     24口接入交换机
                                
                                 
                                     2
                                     功能
                                     接入交换机、24口千兆、2个千兆上联口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，支持全端口线速转发；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030503001001
                                 智能集成网关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     智能集成网关
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     处理器： ARM926EJ 内核,4核1.4GMHZ
内存：512M 高性能内存
系统：LINUX系统
接口：2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX，2个RS485接口
供电电压：DC24V
安装方式：导轨式安装
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     软件安装、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030503003001
                                 管理器箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     管理器箱
                                
                                 
                                     2
                                     类别
                                     安装方式：壁挂明装箱                            
尺寸：500mm*400mm*120mm（含开关电源）
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、标识
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     控制器、控制模块组装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 台
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030503002001
                                 风机节能控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     风机节能控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网；
（2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器；
（3）控制器I/O数量：9个UI，3个DO，2个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展；
（4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合；
（5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法；
（6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含监控软件、操作面板及专用电源
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     软件安装、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 030503005001
                                 多合一探测器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多合一探测器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     二氧化碳+甲醛+TVOC+PM2.5 多合一探测器
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 套
                                 14
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 030503002002
                                 水泵节能控制器
                                 
                                     1
                                     名称
                                     水泵节能控制器
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网；
（2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器；
（3）控制器I/O数量：9个UI，3个DO，2个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展；
（4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合；
（5）内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法；
（6）内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含监控软件、操作面板及专用电源
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     软件安装、测试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     功能参数设置
                                     
                                
                                 套
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 030503005002
                                 液位开关
                                 
                                     1
                                     名称
                                     液位开关
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     电缆长度：5m,特殊长度可按用户要求订做
输出信号：开关量触点，提供常开常闭触点
接点负载：24VAC(3A)或220VAC(1A)
适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 支
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 030503005003
                                 投入式液位计
                                 
                                     1
                                     名称
                                     投入式液位计
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     量程：3m；24V供电；4-20mA输出；防水导线
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     连接
                                     
                                
                                 支
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 030906003001
                                 电梯监测模块
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电梯监测模块
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     1）内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网；
（2）基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器；
（3）控制器I/O数量：6个DI，3个UI,3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对对主模块的IO口进行扩展；
（4）嵌入RT-Thread物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合；
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     含软件、操作面板及专用电源
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     含调试，其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     校接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     编码
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 030502003006
                                 通讯网线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     通讯网线
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     "六类非屏蔽双绞线、UTP Cat.6低烟无卤
1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2
2)通过标准最高传输频率250MHz测试
3)额定传输速率(NVP)：68%
4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m
5)导体：软圆铜线、0.55-0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对
6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离
7)护套材料：PVC或LSZH或LLDPE或PVC-CM或PVC-CMR，护套外径：6.3±0.3mm
8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm
9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃
                                
                                 
                                     3
                                     线缆对数
                                     4对
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     卡接
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     绑扎
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     标记
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     测试
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     清理敷设通道
                                     
                                
                                 m
                                 550
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 030412004012
                                 电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RVVP2*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 030412004013
                                 电源线
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电源线
                                
                                 
                                     2
                                     配线形式
                                     穿管、沿线槽、支架、悬吊等
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     WDZC-RYSP2*1.0+RYY2*1.0
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 030503008001
                                 能耗监测系统调试及试运行
                                 
                                     1
                                     名称
                                     能耗监测系统调试及试运行
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     详见设计图要求
                                
                                 
                                     1
                                     系统联调
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     试运行
                                     
                                
                                 项
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     10
                     室外埋管工程
                     
                         
                             1
                             弱电埋管工程
                             通用安装工程
                             
                                 1
                                 030409006001
                                 电缆保护管PVCφ110
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC波纹管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ110，埋地深度、宽度详见设计图及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 m
                                 920
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 030409006002
                                 电缆保护管PVCφ50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     PVC波纹管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ50，埋地深度、宽度详见设计图及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 m
                                 15
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 030409006003
                                 电缆保护管φ89
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌无缝钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     φ89，埋地深度、宽度详见设计图及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 m
                                 65
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 030409006004
                                 电缆保护管SC50
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌焊接钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC50，埋地深度、宽度详见设计图及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 m
                                 173
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030409006005
                                 电缆保护管SC25
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     热镀锌焊接钢管
                                
                                 
                                     3
                                     规格
                                     SC25，埋地深度、宽度详见设计图及规范要求
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含管道防腐、接地、挖填土，具体要求按国家规范/标准执行
                                
                                 
                                     5
                                     备注
                                     其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     挖填土、排水、余土处置
                                     
                                
                                 m
                                 525
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040205001001
                                 小号弱电人孔井
                                 
                                     1
                                     名称
                                     小号弱电人孔井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     参见《05X101-2》P37~41
                                
                                 
                                     3
                                     挖填土
                                     含土方开挖、回填，外运处置等，运距综合考虑，满足设计图纸和规范
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含井盖等，其他未见说明详见设计图纸，满足设计规范及业主要求，综合单价需包含图纸设计及规范要求的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040205001002
                                 弱电手孔井
                                 
                                     1
                                     名称
                                     弱电手孔井
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     参见《05X101-2》P45
                                
                                 
                                     3
                                     挖填土
                                     含土方开挖、回填，外运处置等，运距综合考虑，满足设计图纸和规范
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     含井盖等，其他未见说明详见设计图纸，满足设计规范及业主要求，综合单价需包含图纸设计及规范要求的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 3
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                    
                     
                         
                         
                    
                     
                     
                         
                         
                    
                
                 
                     
                         1
                         增值税
                         措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                         0
                         9
                         0
                    
                
            
             
                 
                     3
                     011601
                     安全文明施工
                     项
                     
                     0
                     
                     true
                     true
                     
                         4
                         011601006
                         临时设施
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             5
                             011601006001
                             办公区设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             6
                             011601006002
                             宿舍设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             7
                             011601006003
                             食堂生活设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             8
                             011601006004
                             现场厕所设施
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             9
                             011601006005
                             施工现场临时用电
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         10
                         011601007
                         文明施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             11
                             011601007001
                             边界设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             12
                             011601007002
                             出入门及两侧设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             13
                             011601007003
                             管线保护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             14
                             011601007004
                             施工区域设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             15
                             011601007005
                             工程内临时通风、排烟
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             16
                             011601007006
                             现场消防设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             17
                             011601007007
                             智能化设置
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         18
                         011601008
                         环境保护
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             19
                             011601008001
                             垃圾处理
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             20
                             011601008002
                             噪声控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             21
                             011601008003
                             扬尘控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             22
                             011601008004
                             光污染控制
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                     
                         23
                         011601009
                         安全施工
                         项
                         
                         0
                         
                         true
                         false
                         
                             24
                             011601009001
                             临边洞口交叉高处作业防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                         
                             25
                             011601009002
                             作业人员必要的安全防护
                             项
                             
                             0
                             
                             true
                             false
                        
                    
                
                 
                     26
                     031401013001
                     二次搬运
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     27
                     031401014001
                     既有建(构)筑物、设施保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     28
                     031401015001
                     已完工程及设备保护
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     29
                     031401017001
                     特殊地区施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     30
                     031401020001
                     夜间施工增加费
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     31
                     031401021001
                     冬雨季施工增加
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     32
                     03B001
                     按设计及规范要求所必须的全部检验和检测费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     33
                     03B002
                     各级验收费用及人员培训等相关内容
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     34
                     03B003
                     竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     35
                     03B004
                     建筑安装工程一切险及第三者责任险、安全责任险
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     36
                     03B005
                     招标文件列举的其他措施费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
                 
                     37
                     03B006
                     投标人认为需要的其他费用
                     项
                     
                     0
                     
                     false
                     true
                
            
             
                 
                     
                     
                     
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                 
                     
                     
                
            
             
                 
                     1
                     增值税
                     措施项目清单费用+其他项目合计-专业工程暂估价
                     0
                     9
                     0
                
            
             
        
    
     
         
         
         
    



