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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     道路工程
                     
                         
                             1
                             路基工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040101001001
                                 挖一般土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     一类、二类土
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     运输处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运输处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 466
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040202001001
                                 上路床石灰处理（石灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     上路床石灰处理（石灰量6%）
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     石灰土采用厂拌石灰土，综合单价包含完成石灰土购置、运输及处理的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 223.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             翻挖老路
                             市政工程-土建
                             
                                 3
                                 041001001001
                                 翻挖11cm沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖沥青路面
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     11cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 041001003001
                                 翻挖25cmC30水泥混凝土
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖C30水泥混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     25cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 041001003002
                                 翻挖15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             新建车行道
                             市政工程-土建
                             
                                 6
                                 040203006001
                                 4cm细粒式沥青混合料AC-13C（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-13C（SBS改性）
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040203004001
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     PC-3
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     0.5L/m²
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040203006002
                                 8cm粗粒式沥青混合料AC-25C
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     8cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     粗粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-25C
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040203005001
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     稀浆封层(ES-2型)
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成稀浆封层的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040203003001
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     PC-2
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     1.1L/m²
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014001
                                 32cm水泥稳定碎石基层
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥稳定碎石7天抗压强度不小于3.0 MPa，压实度不小于97%，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     32cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2930.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040202010001
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3077.38
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             新建出入口
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040203006003
                                 4cm细粒式沥青砼AC-13C（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-13C（SBS改性）
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 155.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006004
                                 8cm粗粒式沥青砼AC-25C
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     8cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     粗粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-25C
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 155.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203007001
                                 20cmC30水泥混凝土
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     掺和料
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 178.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040202010002
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 180.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             新建人行道
                             市政工程-土建
                             
                                 17
                                 040204001001
                                 人行道块料铺设
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     6cm砂基透水砖（3cm干拌砂）
                                
                                 
                                     2
                                     基础、垫层、材料品种、厚度
                                     10cmC20透水水泥混凝土、10cm碎石垫层、透水土工布、防渗土工布，具体参数详见设计图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     土工布
                                     详见路面结构设计图R12(2/2)
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包含盲道
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 927.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040204007001
                                 树池砌筑
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     树池尺寸
                                     150*125cm
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     树池盖面材料品种
                                     由4块条石围合而成，盖板具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成树池砌筑的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树池砌筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     盖面材料安装
                                     
                                
                                 个
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040201023001
                                 碎石盲沟（人行道处）
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     采用级配碎石盲沟
                                
                                 
                                     2
                                     粒径
                                     盲沟碎石粒径为5-40mm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含φ8cm软式透水管、φ8cmPVC横向排水管
                                
                                 
                                     1
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     填充夯实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 m
                                 320
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             翻建侧平石
                             市政工程-土建
                             
                                 20
                                 041001005001
                                 翻挖侧平石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖侧平石
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 361
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040204004001
                                 安砌预制侧平石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧平石采用预制水泥砼侧平石，侧石采用尺寸100×30×12cm的预制侧石、平石采用100×30×13cm的C40砼预制平石
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     C20水泥砼，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C40商品砼
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 368.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 22
                                 040205013001
                                 人行护栏
                                 
                                     1
                                     类型
                                     人行护栏
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     1.68*1.32m
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     400*400*300mmC30混凝土基座
                                
                                 
                                     5
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     6
                                     预埋件
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价包含完成人行护栏购置、运输及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     预埋件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 050103001001
                                 栽植行道树（榉树）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     榉树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径/干径/米径/地径
                                     胸径10~15cm
                                
                                 
                                     3
                                     株高
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     冠径
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 60
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     排水工程
                     
                         
                             1
                             雨水工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 雨水连管 DN300
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300，HDPE双壁缠绕管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     雨水口连管采用150mm中粗砂基础，砂干重度≥16kN/m3，其基础做法详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     双峰型止水橡胶圈接口
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及《城镇排水工程施工质量验收规范》的要求进行。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     管道基础至道路结构层基础底，沟槽部分均采用中粗砂回填，砂干重度≥16kN/m3。回填密实度应满足沟槽各部位的相关要求，应满足《埋地塑料排水管道工程技术标准》（DG/TJ08-308-2018）第12.4节的要求
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     闭水检验由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护的相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 雨水连管 DN400
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN400，HDPE双壁缠绕管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     雨水口连管采用150mm中粗砂基础，砂干重度≥16kN/m3，其基础做法详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     双峰型止水橡胶圈接口
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及《城镇排水工程施工质量验收规范》的要求进行。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     管道基础至道路结构层基础底，沟槽部分均采用中粗砂回填，砂干重度≥16kN/m3。回填密实度应满足沟槽各部位的相关要求，应满足《埋地塑料排水管道工程技术标准》（DG/TJ08-308-2018）第12.4节的要求
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     闭水检验由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护的相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 125
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040504010001
                                 联合式单篦雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     道路雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     联合式单篦雨水口(钢筋混凝土井筒、截污挂篮)
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040504010002
                                 平式单篦雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     道路雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     平式单篦雨水口(钢筋混凝土井筒、截污挂篮)
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040204006001
                                 现状雨水井盖改造
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     现状雨水井盖调整为防沉降盖座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成现状雨水井盖改造的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、恢复井盖、井圈
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆、砌砖墙、抹面
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040204006002
                                 现状污水井盖改造
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     现状污水井盖调整为防沉降盖座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成现状污水井盖改造的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、恢复井盖、井圈
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆、砌砖墙、抹面
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040803004001
                                 管道包封
                                 
                                     1
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30商品砼
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含给水管、信息管保护）
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 m
                                 218
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     标志标线工程
                     
                         
                             1
                             标线
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040205007001
                                 0.15m实线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 56.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040205007002
                                 0.15m虚线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 11.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040205007003
                                 0.4m停止线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 3.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040205007004
                                 0.4m人行横道线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 22.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040205008001
                                 直行转弯箭头
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040205008002
                                 转弯箭头
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040205008003
                                 自行车标识
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             标志板
                             市政工程-土建
                             
                                 8
                                 040205003001
                                 φ800八边形标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ800八边形标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用2.0mm厚铝合金板，板后采用LD31-RCS型铝加固
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，标志反光膜采用Ⅳ类反光膜
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     用于标志板与支撑件连接的不锈钢万能夹是国际通用的紧箍件，它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040205003002
                                 4000*2600标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     4000*2600标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用3.0mm厚铝合金板，板后采用LD31-RCS型铝加固
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，标志反光膜采用Ⅳ类反光膜
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     用于标志板与支撑件连接的不锈钢万能夹是国际通用的紧箍件，它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             标杆
                             市政工程-土建
                             
                                 10
                                 040205002001
                                 交通标杆(φ114×5000直杆)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ114×5000直杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ114×5000
                                
                                 
                                     4
                                     基础、垫层
                                     材料品种、厚度:详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种
                                     详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     7
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 根
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040205002002
                                 交通标杆(φ219*8500（3F杆）)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ219*8500（3F杆）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ219*8500
                                
                                 
                                     4
                                     基础、垫层
                                     材料品种、厚度:详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种
                                     详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     7
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             信号灯
                             市政工程-土建
                             
                                 12
                                 040205014002
                                 安装交通信号灯杆（φ168*5*5400单弯杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     安装交通信号灯杆（φ168*5*5400单弯杆）
                                
                                 
                                     2
                                     灯架材质、规格
                                     灯杆采用Q235无缝钢管
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     采用混凝土基础,详见有关设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成交通信号灯杆的全部工作内容（含预埋件）
                                
                                 
                                     1
                                     底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灯架制作、镀锌、喷漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地及测试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040205014003
                                 安装Φ400mm倒计时灯
                                 
                                     1
                                     类型
                                     Φ400mm倒计时灯
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     信号灯各项技术标准应符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）规定的标准。
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含完成信号灯购买及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040205014004
                                 安装Φ400mm方向倒计时灯
                                 
                                     1
                                     类型
                                     Φ400mm方向倒计时灯
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     信号灯各项技术标准应符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）规定的标准。
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含完成信号灯购买及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040205001001
                                 小手孔井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     小手孔井500*500*1000mm
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     500*500*1000mm（具体详见设计图纸及相关图集）
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     粉刷
                                     内外防水沙浆抹面，抹水泥砂浆厚度不小于10mm
                                
                                 
                                     5
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     碎石垫层、C25商品砼基础，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040205001002
                                 大手孔井765*665
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     765*665mm
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     765*665mm（具体详见设计图纸及相关图集）
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     粉刷
                                     内外防水沙浆抹面，抹水泥砂浆厚度不小于10mm
                                
                                 
                                     5
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     碎石垫层、C25商品砼基础，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040803002001
                                 电缆保护管Φ76（热镀锌钢管）
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ76
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     运距及处置费用各投标单位自行确认
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含挖填土及管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 m
                                 64.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040804002001
                                 管内穿导线S-RVV4×1.5mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     穿导线S-RVV4×1.5mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 147.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040804002002
                                 管内电源线BV-2×0.75mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电源线BV-2×0.75mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040804002003
                                 管内接地线RVV2×6mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     接地线RVV2×6mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 56.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040803002002
                                 安装进线管
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ40
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装进线管
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040205015001
                                 智能联网信号机
                                 
                                     1
                                     类型
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用XHJ-CW-GA-BK2400
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配置要求
                                     详设计有关图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     综合单价包含完成智能联网信号机的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地及测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040205011001
                                 检测线圈
                                 
                                     1
                                     类型
                                     环形检测线圈
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开切线槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     布设导线、线圈
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             附属
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 040205017001
                                 禁车柱（φ114）
                                 
                                     1
                                     规格、型号
                                     禁车柱（φ114）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础
                                     30*30*35cm砼基础
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     钢板及其他预埋件包含在综合单价中
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     禁车柱柱体表面设置反光标识，体结构及形式详见设计施工图纸及相关标准图集。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     综合单价包含完成禁车柱购置及安装全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 根
                                 28
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             路灯工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040803002003
                                 电缆保护管SC68
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC68，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040803002004
                                 电缆保护管SC100
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC100，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040803002005
                                 电缆保护管SC114
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC114，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040803001001
                                 电缆YJV-0.6/1kV-4X25+E25
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆YJV-0.6/1kV-4X25+E25
                                
                                 
                                     2
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     另含电缆头（电缆接线端子）制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412004001
                                 电线 BVVB-0.75-3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     塑料铜芯护套线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BVVB-0.75-3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     灯杆内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004002
                                 电线 BVVB-0.5kV-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     塑料铜芯护套线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BVVB-0.5kV-2*1.5
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     灯杆内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504001001
                                 路灯手井
                                 
                                     1
                                     尺寸
                                     400*400（内径）
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.0m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     50厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层（含模板）
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑材料品种、规格、强度等级
                                     100厚非粘土砖砌筑
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝、抹面要求
                                     井内外侧粉刷
                                
                                 
                                     6
                                     盖板材质、规格
                                     SMC路灯复合防盗井盖、井座
                                
                                 
                                     7
                                     井盖、井圈材质及规格
                                     SMC路灯复合防盗井盖、井座
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     另含电力防盗夹具
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     按规范、设计及技术规格书的要求施工，完成设计所要求的一切工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖、回填、场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土拌和、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     11
                                     电缆防盗夹具安装及固定
                                     
                                
                                 
                                     12
                                     完成设计所要求的一切工作内容
                                     
                                
                                 座
                                 18
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040804004001
                                 多功能路灯接线盒
                                 
                                     1
                                     名称
                                     多功能路灯接线盒
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     接线盒详图纸设计
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装
                                     
                                
                                 个
                                 7
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040801006001
                                 路灯控制箱
                                 
                                     1
                                     名称
                                     路灯控制箱
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     材质:不锈钢。具体尺寸要求、内部元器件等详见箱体图、底座示意图、一二次控制回路图、电路图、系统图等
                                
                                 
                                     3
                                     基础形式、材质、规格
                                     基础做法详见户外落地控制柜基础预埋件图
                                
                                 
                                     4
                                     接地要求
                                     接地线采用镀锌扁钢焊接在接地管上，接地线与控制柜在法兰盘上的螺栓连接并用螺母固定（接地线若有多余折叠后埋于土中）。每个控制柜设置两根热镀锌角钢  。接地电阻不大于4欧姆。详见控制柜基础预埋件图。
                                
                                 
                                     1
                                     基础制作、安装（含土方开挖回填、场内外运输、混凝土、模板、钢筋、预埋件、槽钢等）
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     本体安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     附件安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     端子接线
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     接地及接地测试
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     测试、调试
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     完成设计要求的一切工作内容
                                     
                                
                                 套
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040801032001
                                 区域控制器ACU
                                 
                                     1
                                     名称
                                     区域控制器ACU
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体包含内容及要求详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     系统调试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     完成设计要求的一切工作内容
                                     
                                
                                 个
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040801032002
                                 终端控制器TCU
                                 
                                     1
                                     名称
                                     终端控制器TCU
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体包含内容及要求详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     本体安装、调试
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     完成设计要求的一切工作内容
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                                 7
                                 false
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                                 10米路灯  120W LED
                                 
                                     1
                                     名称
                                     10米单挑臂钢杆路灯
                                
                                 
                                     2
                                     灯杆材质、高度
                                     10米钢杆路灯灯杆。具体详见设计图及10米单叉钢杆路灯灯杆制造图
                                
                                 
                                     3
                                     灯架形式及臂长
                                     具体详见设计图
                                
                                 
                                     4
                                     光源
                                     120W LED，具体要求详见设计图及LED灯配置图
                                
                                 
                                     5
                                     路灯基础
                                     做法详见设计图
                                
                                 
                                     6
                                     附件配置
                                     铭牌等，具体要求详见设计图
                                
                                 
                                     7
                                     接地要求
                                     灯杆的接地线采用镀锌扁钢焊接在接地管上，接地线与金属灯杆在法兰盘的螺栓上连接并用螺母固定。每个灯杆设置一根50*50*5,L=2500热镀锌角钢 。接地电阻不大于4欧姆。详见路灯基础预埋件图。
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     含路灯混凝土基础，光源，底座，接地，预埋件，灯杆。其他未见说明详见设计图
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基础制作、安装（含土方开挖回填、场内外运输、混凝土、模板、钢筋、预埋件等）
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     杆座制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     灯架制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     灯具附件安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     焊、压接线端子
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     接线
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     补刷(喷)油漆
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     灯杆编号
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     接地及接地测试
                                     
                                
                                 
                                     11
                                     试灯
                                     
                                
                                 
                                     12
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     13
                                     完成设计要求的一切工作内容
                                     
                                
                                 套
                                 7
                                 false
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                             0
                             
                             true
                             false
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                             扬尘控制
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237K, BKER 36.50 235K, L#AER 57. 60 231K, &itthgRkR
£1£8.979.3%, BEBFENHEFNENRKNFTE.

4) 7ttt BN

KN ERGIER 7 E, BRIt HESEANE—E, WiTtEAE
INRE(EH 0. 10g.

5) &+ IRk SHFE

Bt B E AT 20. omSEEAME L, RIBEAIKE. HEHRIIELF
HRXISAEAE, EFOR. QBFTA=ZANTE, OBRFAZANTLE. §LEH
FHIES T MAF I (HMBRFIER) .

RIBLIEZAMRERER, AR ENT:

O B: ReREL, HREMMEL, SBNRKR. EPRE, RER. B,
EE 0.50~2.50m, BK{rm 2. 43~0. 36m,

OB : ZxeREL, BUIRSERS, EE 30cm50cm. E/E 0. 10~0. 40m,
BIKtr= 2. 23~1. 59m,

QF: BxREMEML, SRERERZ. SUSHS. HELE, TEER
R, FEESE, HtdEF. ERERT, EERE, PFELHME. E/E0.00~
1.90m, JRJEK#R= 0.39~0. 21m.

@ B: mEMEML, &=t AR, KEEMMEL. HELEFE, X
BRE, FRERE, FiMthEFE. ERERE, RE, SFEHEE. BEE1.50~
8.30m, BRJEkRE-1.17~-7.92m,

O.F: WEWHEML, 8=, LRAMRHML. TXF, ERRNIE,
FaER, $MK. BENR, (8FEE, PFEEHEME. FE 3. 00m, FKHR
=-4. 17m.

Q.B: mekt, &=t IR, NEEE. §XF, TtERRE, F
wES, PiMtS. 2RERS, RE, SFE%EME. EE 6.50~8.10m, EJKIR
=-13. 69~-14. 42m,

G B: mekt, &=t IR, . EREZ, FBEBEERE. §
KiFE, REBERMN, TREES, #itts. ERERE, RE, =FEHEE. BE
2.50m, EEFRE-16.57m,

®.F: RBWEMHL, . kXiEF, EREREMLE, FRERK, 4
K. BLEME, BEAEHM, PEEHEE. TERHF.

6) TN B Hh R &

BAOXHNRERR, ZFIpMTREE. BESH.

7) TR E{ER

Bt R EEXEE. B BEMEEE. AR, REX. EERX
MWREFS RIFIER.

@,z : REBGEEL, HRXBMMEL, SXEBIR. BER. EE0.10~ 8) ¥Rt E L
2.00m, RJRFRS 2. 18~-0.05m, HEB5I70. RIFBARENERR, MEHHAFEL (OFED) . KL (QOREMML) FH
¥ 2| B | PARR muesd gme | APERE | o g | kIR - TR (LTS
TEEN | R ETR-TRE AR i T [E]i5t R
n& w4 | IR ,P//M BB | AmE _’% Eé«fvﬂ - P BHRETR-IRENREREIE — 1 T &34 AA
TEGHIHRRRS: 131001317 A231001314 THAEA HEE »%’ ﬂkﬁ Bt | HRE | APERE B B AR SBEm | somos | B 2 o s
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mitEL 5%,

OEREL, BH, BEE1.2~1.8m. #HE, BRAT 10 5. S84, 1k,
EIR =F, TEHUFRMLIAE. ASMNE. RS HHNECRE AInFKE
ERft, OQBREE B%EL, £RE5E, BEASAKE. fLELEX. TR
£, RYPES, EREMES. BER, METFRTAFE, EMNBEEERT
THBEERSGER. EK LED HIRSMTAE 5 EMEHIERTS
FEBETTREZSIMIR.

9) tE L RS FNIEN

RELE A T2t R M, AFEREH, EERESHE ()
kY

MEZMAHNO, REL, THER, O FEL, AIRSERS, 2
KERK, WEROD,  FEL T MHE, FTEENEERNBRERAMESTNE;
HEEFSEEQR LIRS, TMERQOBRLIEABERNE.

B SRR ARIE L BRIE, LURD R ERIMmE S, mbER TEIE.
BWIZRO,  FEHL O, FEHL | O FLFNHER, MELBREITREESE,
REEHA—RIEE, URET TKEEMER LABIBRER. AREHETIHKE
BB SR

2\ BREME

A RERA TR ERAITERERNEE, —REIEMARE RFAVFER
. THZBMIRM—AREKTE 15~20 28, THAINRSENA KT 10%, WREL
HEBNAKT 0.8%. &RAT 50%, ZBMIEHAT 26 9L, URB/KEBIT
REML, NEEEBIEBRER.

T EEHMX, RERFAMFEL, MRTFHBTESZ, SEEEEIRE
AL, BEXRNMFEIEEKR. REF\EUEEREZREZN, BT LG

oH

XtFEE, QKERS, WAEXRSFH ISR RIS BRI e LTS &
KE, REIRFEEBNARSEIRFMRIAIT EBRLIE.

SR A TR AR, BRERM R/ EEMKE KRZR#E T RPHENE
2.

BRI A} B /N om A B OK

5ol
ERPRIRE LA T AREE (om) HERE/\EE (CBR) | BEREARRE
(%) (mm)
LK 0~30 5 100
X TR PR 30~80 3 100
=G
M50 80~150 3 150
TR >150 2 150
FHERZA L E&IK 0~30 5 100

3. BEEESE
AREHR EiEH TIREENTE GER R IsE) (DG/TJ08-2237-2017)
PEE T X irE, REAERESRE.
T EREFSIES

ST RF (O
BERTAE T RE (om) ESE (0
%
0~80 =94
EHRE 80~150 >03
>150 =90
TSR 0~30 Y

MNTEREESIE >92%, WEEEELEELERNSETLREK, ML
BEEITIRE

4, FBEIRIT

1) —RRBE B i+

EWMEATRER. M TERIS, WKBREZKRIZERE, RN,

§ 2 EA | YRR funEd mar | APRE | o2 | HIE . Ligge poLisw|
TRAH EWE EUE-TRENERE LR e T EEA
n& w4 | IR ,P//M BB | AmE _’% Eé«fvﬂ - B HTE-IRED AEhRIE —— e T &334 RA
TEGHIHRRRS: 131001317 A231001314 THAEA HEE »%’ ﬂkﬁ Bt | HRE | APERE B B AR SBEm | somos | B 2 o s
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¥ 3

fE LR MFRA R ESSE SRR EREIRITTEXKG, TEEMA; X THES
5, BERILAT, EXNZRAITIZERZEBESHERE LT 30cm, HEKRTS
BIE, EXEXBEXE, BAITHRERT. ARETHREESE, METEL

(3) ZREFZEME, EMBEER. EXFMBMFSH, BWRLtT
i, EKETE, HESHAZ.
(4) £ TA&M3E 2m, F59E5HIR, T TARMISHIRKERIAR AITEIMN

o |
il BEER 30cm AL SRA #AKLE CARIBE A o) R, ELE, THE#ES (ETARMAIER: £ TASRIE EARFRITRIIRE = 100KN/m, 2\ #[5
FMET 25Mpa. AR <%, HERARIERNHEMT (ABIELTTARME £1 389!
= 2) BEIEALIE TTA8HEY  (UT/T 1432.1-2022) MIMIE. T sHtEn8iEnt, BEEEXT
& | RIBEENERIRE, BHEERAMEERNTAREEN . 30cm, HRAMKRLHILAE. MEEL THgMRFLSBEE /T 10cm. )
3) JAEEIEEXK +. A%
LB TERELN, E%AEEERERATRG E#HIT. ATRFTERRAMISRELEELSEN, AMTERRARNESEN. RESEH
- | (1) AR EEZ SRS, & 5% R AN IR & B RO E TR MHER AR, MESHITTMERIT. &
(2) ETtre AL 50cm EIEAEAIR}, JHAREARKTF 10om, BREAFKT REmER R T :
10%, HEARFHIRE. 1. EFEITERELSEM:
o bt () FTEBEENE X ELET LB+ EE GERTLT) RE T 70cm, 4om MERIRIHER AR AC-13C (SBS BMEHE)
BRI T : BEERE 30cm~70cm B, RA €20 /K ERELINEL, 5b #iEH (PC-3, 0.5L/m2)
BEENAKT 20cm; BLEE /T 30cm i, NERELKHIFRESE. XAH 8cm HHRTVHFREH AC-25C
=z RORHEERT, R38N 3%~5%R7kC RS FLE . RANENAEES, BEES 0. 6cm F3ZEIE ES-2 Y
| BEERAT tson, HREREEFENFELESTER. BRH (P02, 1.1L/m2)
(4) FITESEER OB ESEENT 1n B, NEAERT, %—EE. 32cm KRR EHAEE
s | 4) FhE WAL ETRNIE 15cm RECHER
e AT RA M ERZERASE, BrEABRIIELE, 1 GERIR B 59. 6o,
T: 2. NITIERRELE:
(1) BRI EIDYE 30cm R+, WEBEBEFFIZEM . 6om fY EIE K%
(2) ERIMEEEEFHEMNFIZEE, EMSEE mAL, BET 3om FHAHED
RzZ/NF 1. 0m, &R RETE R FEE] R F 10cm C20 BRI R E LT
3z T | VRR [suszA gsr | ATRE |y 3 | HIE TRIES [2024LL11-5063
) | s o T80 | YDA | wu e Akd tul s TRRE | mRERAIREDEEERIE B & M E5tRR
TRGHERFRES: A31001317 4231001314 BEHARA #HE Fgfﬁbﬁ % i | HRE | ARPERE | W B THEH HER#| 202605 | B S ROt (6/16) W S
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10cm R FECHER

HHREEE ) 29cm.

ANTELRESTER, EXXNOAREFREATERR.

3. AIEBLEETRER, AR EARINGG, AR5 REITIRE
XOEitseE#ETHaImE, EAGEAT:

1) HBHEESERBESE h<4omff, NEKEETSHKEAGUNESE
4cm, SRIGANZE 4cm AC-13C (SBS i)

2) BitirE 5 EBESE 4don<h<écm B, NAMERBHIEHKE, A
[EHNE 4~6cm AC-13C (SBS 2fE) Ei&itires;

3) HiFitiraERKRESE 6en<<h<12cm B, M4IEREEHSMIREE
ZE5E 12cm, SREINE 4cm AC-13C (SBS 14) +8cm AC-25C.

4) HFIHirEERRESE 12on<h<1écm if, M5%&#EFEKE, M= 4cm
MRITHERE (AC-13C SBS 2ufE) +8~12cm #HAITNiHER (AC-25C) .

4, HAOBEELEEN:

4em  ZAFITCIHERL (AC-13C SBS %)

8cm  ABKITVHF L (AC-250)

20cm  C30 KR ELTHIE

15cm  RECHER
+—. ZX Ot

ATRFESUWREFEER . BTN EEZIX OXRARNZEITES
BEBITRENMAB . BRIMFLEGNER, XX ORKEERERBITENRE
& 15%, AT IRFEZXXORETNER, FATLIECENMNEERZX O#IT
R, IRESRXXOBITEES.

1. R EN

1) FHEEFMRERZITITE, HEXXAXZBEK,

2) BEFRRIRKE, SEIFCCERITRIENER.

3) XInSiRtk, ARERSREZ, SISEMITIRE, BRDmR

4) wERERE, HITASIHENBRITZETFUSRE, EERTEBERE
£, BFMERZXAXEAEIT

2. RUHIHTFR

R EF EREIEM—IRAEZEEE. RORKITEFERTERERHE
F: 2.5m (FEHEIZEIE) +3.25m (WIEh&EE) +3.25 (MzhZEE) +3.5m (HEhE

&) +2.5m (JEHENZEE) =15m (FITE)
+=. Hfth

1. s

{345 R B sl 7GR A, AR A R~ A4 100 X 30 X 12em HYFRHIM A,
A 100X 30 X 13cm Y C40 FeTiHIE 4.

2, BREHK

(1) BR#t

ATREFITERBEEZRMYILEERE, REEEER 2%; ATERAR
EE R, BRIEE A 2%,

(2) FZkO

AN ZEITIENZ T EE 30~40 Kig—WEHEER R ERKO, MAKOWE
FERMK, EmEMKEENMNE. (Hi, IRELTOEEmmkO (T
&EER) BiZERERAFERARERKO)

3. Bt

BEtEERR T A 1. 5m(IK) x1. 25m (38) , ROIERBE X T HTRFARNER

TEEHIERRES: A131001317 4231001314

3z T | VRR [suszA gsr | ATRE |y 3 | HIE B Ligge poLisw|

) § VRAR | ANEEIE-TRENRERRIE 6 T E SR
'Eﬁ @ :'E%Elu% %} ﬁ @ %H%E ,%T’E;%Vﬂ __:1: M iﬁ Eﬁ HW%(E-—FE A ﬂ&ﬁﬁ?‘, %E %Iﬁﬁ‘nq it .'LH.H
RHAEA ABE | A gh § | Bt | 0BT AERE | K H FREH WEB®| 20605 | E S RO1(7/16 K S








o |

== PR, gk, MISEA. EREAMRZ. MREAZRIFNTAN, MR 7. RREEETENE
FRIS BB AP . NAERENET, ATIRA&EE TBEBTEM. mEBTXNO. AT

o EHIER TR, PHEEEREAT lon, SKEEETESEES. NESH Wi, SFBONEEEFYEAOLEREBRSAKE. BUANTEEERE

il FHMERITREE 10-20cm BIBEES, MURMIRKIARESEKIFF. BR7AETREN Tk, B AETHLIESIEI TR,

NEFBEKE, WAMBERZLE ‘L HEMEATRRER. 8. AXEE

o RANERATIZI R MAEMEMER, ENRRFENSNER. SF A TIS BRI AR SRS,

@ | R 5 )l R SRER S A0 24 3 7 5 STAL AR, SR FHEEIA SRR . AR +=. EEEIER
%, hEETEHTERR, MNERMERE. 1, BEEMT

4, BEL A A2 Tl B P RS PRAL TSR Al A AR - Ab 32

- | AIRESARELEERER, BEARARBFURRTFHENRNEH (1) ATFBFRLIPHARRA 111 KL, HARENELIEME LS
B, BEHTESRA—RERE, KA 114 BEHREMEREORNNE BENKT 55%, EARNKT 70%. BHEAKXRMERARKEZN DT 0. 2mm, AT
SERRHTRELE, SFTE. B S51F, ARREREHEEERA 2R EIEE P . SRR ITEEFIET 2~3d SRR, kAL EMRAYE B IR R R,

o bt MABREEIES, 2% RAL7040, BURINERERIHERESERKBEERE 3om, ERARMRERBAT 10m. MEERERRZTAYIERE R EETH
REEHERE (EEBRNE) (6B18833-2012) thik 8 & eiEif (Blaa) %, RIBEMENYNSEREABERMERDE.

RETSER TR, HEHRRENGE B A A . (2) BEFTHAPREARESE. FEMLHTIAS LS RER, TEE

= 5. KRB NS %, MELNEELE. BEERNTMEKEEAERMMEEHE, FRME
- 3 LIS BN AT EE A BRI S, BT EERENEE .

FEIE R OIRIEIEIEE 100m 27, FHIHEIRIBH T HSESHE (3) HEABEXTREZHMESREAES. SRINNEEERED

58 | 2 6. AiTP4= 1T 30cm,

b FARIPT AN TE LR HSEEN, F051LT A LR 5 A S 2178, (4) EBHARENIZAREE. SMhEEHST, SIBERMETERN
AT O 30 KEEARATEIMUEZE AT 500m 475 B 2BRIPE . 1RIE T o R R 40528 Ry B 5 G e T ER 18] 5% . R FE AL BE A BN 7 FE ST 9
EIGBAER, FHIEFERGNSIME, EPE R ETEA. EBEHRERBINSMA, MRANMERATES (L) , KINEESE

NTP B RIZER B EREA. K.
(5) THEEEZENTE, BE. THE. BE. MEUR. BENSE
3z T | VRR [suszA gsr | ATRE |y 3 | HIE TRIES [2024LL11-5063

) - s o T80 | YDA | wu e Akd tul s TRRE | mRERAIREDEEERIE B & M E5tRR

TRGHERFRES: A31001317 4231001314 TRAEA EHE | 4 w,d | B it | WEE APEE | i THEH HER#| 202605 | B S ROt (8/16) W S
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MEESXE, FaEKE, HREHEITE—BLHIER.

(6) BANSHEIR, &K, BR. BE. FUKFRK.

(7) B 12t EBNRER, RIEREAFKT 5Smm; IKALEEERKRITUVNT 1. Om
&, F~EXKT 10mm,

2, BF

1) AIBRFETERANTEREXAREEA.

2) REHEARKRSHENR: EBER/NT 40%, 0.5mm FURILA T ARAIZE M
EHUNT 6, SR RFHRSEREBE 205, FNSBERNKA. WK, LR, B
HATEFEEEIR.

3) RECHEEATRAKRZRN/NTF 37. 5mm.

4) REHEANEEEHINTET 95%.

3. &E

1) KIREFTEEERYIRRAKERERRA.

2) AGRRAVIEREKT 3h, KREETEAR/NTF 6h B 42. 5 L BEEEREN K
e WIERBREICRFIAILRFERRER KGR, IRIZEERA 4%~6%, MIRIEIN
LA ARE .

3) ARKKERNKT 37.5mm, EAERERETRNAKT 30%.

4) KRRRERER 7 RIUEBEAR/NF 3. 0MPa, ESLEA/NF 97% (BB3ZIE).

5) ATTERANRREEARAMET EFHH.

6) KERERAEERERAFIFNTE (REBLERITSREWEWM
sE)  (CJJ 1-2008) HRAYHE < HLE SEHE o

4, HEREE

D) hERERNEREEEARNNT 97%.

2) iINERBENELLN KT 60%.

3) MaEEHEIMRERRFTE TRAEK

N EE-E "\"‘" = S v2
BIRFR MEHE REE (NP
X rEE 3000
T S B THE 1200

4) MRIEXR

MR ER LT (AC-13C SBS %) AT LEE;

RS R &L (AC-25C) AT TEE

HEERRBRFRERAMRIE, KBRS RIRA AL 70 SiHESBS( |
- D& HMHE.

(1) 5

ERHEXRAMERHAOAR 70 SABHE, REEKMMTE (WMiEEKETL
EETISREVBIATE)Y (CJJ 1-2008) (TFR (HE) ) *8.1.7-1 “HEEA
B RARER” HWHE FRERAEREMSHNT:

AR 70 EAMIAE

Ei=tnn B | iEFRME K E"
£ \E (25°C, 5s, 100g) 0.1mm | 60780 T 0604
STANEIEH P -1.57+1.0 T 0604
;1L = (R&B) NINF C 46 T 0606
60°CENIIREE R NTF Pa. s 180 T 0620
10°CIEE RIhF cm 15 T 0605
15°CIEE RIhF cm 100 T 0605
EoE KL AKT % 2.2 T 0615
=N RIhF C 260 T 0611
BRRE NINF % 99.5 T 0607
2 (15°C) g/cm’ | SCI[ERE T 0603
TFOT (8% RTFOT) FERETH A KT % +0.8 T 0610 ¢ T 0609
BRESNEE (25°C) ATNF % 61 T 0604
FREBIEE (10°C) T cm 6 T 0605

SEF SBS MUt mE, SBS A SBS (1-D&Y) |, #BmE N 3. 5%~5% (J&

$ 8 | T | YRR lussd wsz | APRE | p o3| wIm ) e o]

Iﬁﬁ #’T‘ = o 'Eﬁj-,E\s' ] \n LID rya “ E

n& w4 | IR ,P//M BB | AmE _’% Eé«fvﬂ - B HTE-IRED AEhRIE —— e T &334 RA
TEGHIHRRRS: 131001317 A231001314 THAEA HEE »%’ ﬂkﬁ Bt | HRE | APERE B B AR SBEm | somos | B 2 o s








H | Pl
= |5 . . . e \ " . - L sy L1 L ’ sy
=tt) , HIANFERBE IR SR EF—DHHE. MBERERHPT M IRAAR e aR e PREEE S AFIEKEAR
SBS B MHiAE ZEMASRNT Y, BEARPICEIZRERNIRSE. TR TIE. &% sEBHR
ol ST (25, 55, 1008) o tm 20760 | T 0604 RE. TERBHERBERER, FHNRERTE FROME.
SANERHE P TNF 0 T 0604
k.= (R&B) NihF C 60 T 0606
e : L R
T 1o3s (éﬁuj]#ﬁr;ch:F J Pa.s | 3 | T 06253 10619 SRR FAF O > 50 0350
25 g 5CILtE, 500m/m|n NINF cm 20 T 0605 2kE FAF O 1 T 0103 T F
MRS 25°C NTF % 75 10662 <0. 6mm (%) 100
A AT C | 230 T 0611 RLESE <0. 15mm (%) 907100 T 0351
R AT % | 9 T 0607 <0.075mm (%) 757100
i, sh Rz AAT C | 25 T066 5 FFRILE EET
a2 | TFOT (2% RTFOT) ERET K AT KT % | £1.0 |T 0610 3% T 0609 KR <1 T 0353
RESTANELL 25C) A F % 65 T 0604 SRS (%) A4 T 0354
TRERIERE (10°C) TN/F cm 15 T 0605 gz E M o T 0355
(fii+ Pa76-22 5) S RARNE AR, MBME (&, HKEERS5ERREIE
B | = 2 e , .
" | o i WEIFE) (DG/TJ08-87-2016) WIMIRE, WMEH MREMRIENETRE,
MERINEA. T T, THR, HEEHNFNER, AEERAX
X . e REAERT RIREEE N FE TRIEXK.
RESFALLIF AR MRS
A . é E\I: Il
% | % 4 1
ok & & 2 R%HE T o BEEE
KUENEE, ~NF E/m) 2.50 70328 315 . 100
RE M 0. 3mm FBS)  ANF %) 12 70340 26.5 — 90~100
WHE FSNDTFW 60 70334 19 - 75~90
. &8 UNTF 0. 075m IS8, TAT () 3 T0333 16 100 65~83
;H :; TEHEE, FAT (g/ke) 25 T0349 13.2 90~100 57~76
- AN CREETE), AT (s) 30 T0345 B TEIERL () Z' 755 2::2: :i:gg
E: O REMRRAURIEEEET; MEEENE () 2.36 2450 16~42
@ TR Y BRI AW MR, B AKSEENENTF 0.075m HHME B (LEAFRARW), AT 1.18 15~38 12~33
BIREETATF 3%. 0.6 10~28 8~24
0.3 7~20 5~17
(3) ##: 0.15 5~15 4~13
: 0 075 4~8 3~7
§ 2| TER | RR [usEN oRE | ATRE | p 3 | %IE s Lige (LS|
MR | B ETH-TREDNEERIE FRMERY:
) A I, s 5| T «P//fﬁﬁé a6 |mE Akd tu| %3 P RN SIS TR REERTE . HE T34 AR
TRIGHEHRRAS: AISI001317 4231001314 RHAEA ABE | A gh § | Bt | 0BT AERE | K H FRER HEAM| 20605 | E 5 i | S
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6) MBRENEASLLIZITRAERNTE TRV E, HEBRIFAMEE.
ACE AN AR
RBTHE B | AC-25 | AG-20 | AC-13
SRR SR /N WH & 75
’~K$32vv % 4-6 3-6 3-6
Si8FE VFA % 55-70 65-75 | 65-75
ﬁﬁmﬂ%zvmﬂvwF % 13 13 14
REEARNNMNF kN 8
nE mm 1.5-4
iR EEARN N JR/mm | 1000 1000 1000
L e e e % 80 80 80
OEURKRBREEAS N % 75 75 75
7) ihEREAERE A LR AREK
ARRERANNES IR REY BARAILRT, £FRALRITRE
FEEEtIEIE=1ME, REISEARIMESMAE S, T RIRE. &1E
Vit
8) IMBEREREIRAREXK
M ihaReatHeEE>
AT RARPEAE O EREHA (5, o) KAV EES] .

BRI BIE LY # CFHRNE

HMREARERE, FERMNHFIRER

*E. R LIREPHEEESHAIIRETRIEZFHE.

/}_ Iﬁ /l:b

HZEENE

MEHET BT RERE IR

HAENES

REC. ERE

*—lvltﬁﬁ /}_ =] /l:b

AR EBESNARY~m, B

AR5 mAY R A

A=

SEEA; RERRHALIHERI A RETIREAT0. Sh2H;

AL B=

/}_ﬁEE

TREEH.

BRI = HAE], #NITR SR TR, LUERREER
& MIEREREX,

ImEMFRRE 1557165°C
EECREEFN tbimERES (5710)C
BERH ERRE 1457165°C
RERRSEE (BFEE) 195°C
BENENEERE MRl 2 iR E AT 10°C
MHRE, MMET 135°C
FEREMEEGRABEERE, & 130°C
KT
NEE E B AL 70°C
e RIBEL s0'c
Wroh & 254 70°C
%W&Lﬁ%%%ﬁ&,X%? 50°C
2)hERENNEERIEL

e RBELTEAREMHNEERRELAFTENERA HXE T, M
&5, BF—H, TRRE, MAETR, HENRSE, SRKE, HET
g, BRI I, UREREBITEE SRR THFNRE R TREN
RER, TEER.

RTINS
AAEHIMTERERL.

SR B B E A TLH LR R B RED  IREH . IRIRIE « BESHIRE RITHIZE 120
ClL, FRREREEE 100CLLLE, REAX THFHFRISERLIEERE R
ERETF 70°C,

9) BT SR EHMZEK

TREREEH R M BRI RERR, KIZREPNREEHIF
TFIEMEEIGW. ITAIRME R SR R R AR ARME XN E KA S IE
FRHEITRIE . HMEMERNBAES (BWHEBFRIERIREHWHTE)
(DG/TJ08-2152-2014) HXME.

BT 10°C, NFE O°CT10°CR N RER AL,

HEMARE 1557165°C SR A a =4 o
ER NP RS 8 B st A S B (10730) °C MEREMNEE#FITREP LI THAREFITIEE, RERENAR.
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