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                 1
                 单项工程
                 
                     1
                     道路工程
                     
                         
                             1
                             路基工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040101001001
                                 挖一般土方
                                 
                                     1
                                     土类别
                                     一类、二类土
                                
                                 
                                     2
                                     挖土深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     运输处置及消纳
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     基底钎探
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     运输处置及消纳
                                     
                                
                                 m3
                                 466
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040202001001
                                 上路床石灰处理（石灰量6%）
                                 
                                     1
                                     含灰量
                                     上路床石灰处理（石灰量6%）
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     30cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     石灰土采用厂拌石灰土，综合单价包含完成石灰土购置、运输及处理的全部费用
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 223.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             翻挖老路
                             市政工程-土建
                             
                                 3
                                 041001001001
                                 翻挖11cm沥青路面
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖沥青路面
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     11cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 041001003001
                                 翻挖25cmC30水泥混凝土
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖C30水泥混凝土
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     25cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 041001003002
                                 翻挖15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖碎石垫层
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     3
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m2
                                 2397.94
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             新建车行道
                             市政工程-土建
                             
                                 6
                                 040203006001
                                 4cm细粒式沥青混合料AC-13C（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-13C（SBS改性）
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040203004001
                                 粘层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     PC-3
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     0.5L/m²
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 8
                                 040203006002
                                 8cm粗粒式沥青混合料AC-25C
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     8cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     粗粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-25C
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040203005001
                                 0.6cm 稀浆封层(ES-2型)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     稀浆封层(ES-2型)
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     0.6cm
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成稀浆封层的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 10
                                 040203003001
                                 透层
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     PC-2
                                
                                 
                                     2
                                     喷油量
                                     1.1L/m²
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     喷油、布料
                                     
                                
                                 m2
                                 2635.3
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040202014001
                                 32cm水泥稳定碎石基层
                                 
                                     1
                                     水泥含量
                                     水泥稳定碎石7天抗压强度不小于3.0 MPa，压实度不小于97%，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     石料规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     32cm
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     采用集中厂拌机械拌制混合料
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拌和
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 2930.02
                                 false
                                 
                            
                             
                                 12
                                 040202010001
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 3077.38
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             新建出入口
                             市政工程-土建
                             
                                 13
                                 040203006003
                                 4cm细粒式沥青砼AC-13C（SBS改性沥青）
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     4cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     细粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-13C（SBS改性）
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 155.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040203006004
                                 8cm粗粒式沥青砼AC-25C
                                 
                                     1
                                     厚度
                                     8cm
                                
                                 
                                     2
                                     沥青品种
                                     道路石油沥青
                                
                                 
                                     3
                                     沥青混凝土种类
                                     粗粒式沥青混合料
                                
                                 
                                     4
                                     石料种类、规格
                                     AC-25C
                                
                                 
                                     5
                                     掺和料
                                     用料和用量详见设计图纸
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     清理下承面
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     摊铺、整形
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     碾压
                                     
                                
                                 m2
                                 155.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040203007001
                                 20cmC30水泥混凝土
                                 
                                     1
                                     混凝土强度等级
                                     C30商品砼
                                
                                 
                                     2
                                     掺和料
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     厚度
                                     20cm
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板的制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     压痕或刻防滑槽
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     胀缝
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     缩缝
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     锯缝、嵌缝
                                     
                                
                                 m2
                                 178.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040202010002
                                 15cm碎石垫层
                                 
                                     1
                                     石料规格
                                     具体详见图纸
                                
                                 
                                     2
                                     厚度
                                     15cm
                                
                                 
                                     1
                                     基底清理、整形
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     找平
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     碾压
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     养护
                                     
                                
                                 m2
                                 180.7
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             新建人行道
                             市政工程-土建
                             
                                 17
                                 040204001001
                                 人行道块料铺设
                                 
                                     1
                                     块料品种、规格
                                     6cm砂基透水砖（3cm干拌砂）
                                
                                 
                                     2
                                     基础、垫层、材料品种、厚度
                                     10cmC20透水水泥混凝土、10cm碎石垫层、透水土工布、防渗土工布，具体参数详见设计图纸。
                                
                                 
                                     3
                                     土工布
                                     详见路面结构设计图R12(2/2)
                                
                                 
                                     4
                                     其他
                                     综合单价包含盲道
                                
                                 
                                     1
                                     整形碾压
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     块料铺设
                                     
                                
                                 m2
                                 927.5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040204007001
                                 树池砌筑
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     树池尺寸
                                     150*125cm
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     树池盖面材料品种
                                     由4块条石围合而成，盖板具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成树池砌筑的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     树池砌筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     盖面材料安装
                                     
                                
                                 个
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040201023001
                                 碎石盲沟（人行道处）
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     采用级配碎石盲沟
                                
                                 
                                     2
                                     粒径
                                     盲沟碎石粒径为5-40mm
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含φ8cm软式透水管、φ8cmPVC横向排水管
                                
                                 
                                     1
                                     沟槽开挖
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     填充夯实
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 m
                                 320
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             6
                             翻建侧平石
                             市政工程-土建
                             
                                 20
                                 041001005001
                                 翻挖侧平石
                                 
                                     1
                                     材质
                                     翻挖侧平石
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     1
                                     拆除、清理
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     废料运输及处置
                                     
                                
                                 m
                                 361
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040204004001
                                 安砌预制侧平石
                                 
                                     1
                                     材料品种、规格
                                     侧平石采用预制水泥砼侧平石，侧石采用尺寸100×30×12cm的预制侧石、平石采用100×30×13cm的C40砼预制平石
                                
                                 
                                     2
                                     垫层材料品种、厚度
                                     C20水泥砼，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土强度等级
                                     C40商品砼
                                
                                 
                                     4
                                     勾缝材料品种、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     侧(平、缘)石安砌、勾缝
                                     
                                
                                 m
                                 368.4
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             7
                             附属工程
                             市政工程-土建
                             
                                 22
                                 040205013001
                                 人行护栏
                                 
                                     1
                                     类型
                                     人行护栏
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     1.68*1.32m
                                
                                 
                                     3
                                     材料品种
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度
                                     400*400*300mmC30混凝土基座
                                
                                 
                                     5
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     6
                                     预埋件
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     7
                                     说明
                                     综合单价包含完成人行护栏购置、运输及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     8
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     预埋件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     运输
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 m
                                 60
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 050103001001
                                 栽植行道树（榉树）
                                 
                                     1
                                     种类
                                     榉树
                                
                                 
                                     2
                                     胸径/干径/米径/地径
                                     胸径10~15cm
                                
                                 
                                     3
                                     株高
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     冠径
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     养护期
                                     1年
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     栽植
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     施工期养护
                                     
                                
                                 株
                                 60
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     2
                     排水工程
                     
                         
                             1
                             雨水工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040501005001
                                 雨水连管 DN300
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN300，HDPE双壁缠绕管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     雨水口连管采用150mm中粗砂基础，砂干重度≥16kN/m3，其基础做法详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     双峰型止水橡胶圈接口
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及《城镇排水工程施工质量验收规范》的要求进行。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     管道基础至道路结构层基础底，沟槽部分均采用中粗砂回填，砂干重度≥16kN/m3。回填密实度应满足沟槽各部位的相关要求，应满足《埋地塑料排水管道工程技术标准》（DG/TJ08-308-2018）第12.4节的要求
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     闭水检验由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护的相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 35
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040501005002
                                 雨水连管 DN400
                                 
                                     1
                                     铺设深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     管道开挖深度
                                     详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     材质及规格
                                     DN400，HDPE双壁缠绕管（环刚度≥10KN/m2）
                                
                                 
                                     4
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     雨水口连管采用150mm中粗砂基础，砂干重度≥16kN/m3，其基础做法详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     连接形式
                                     双峰型止水橡胶圈接口
                                
                                 
                                     6
                                     管道检验及试验要求
                                     按照《埋地塑料排水管道工程技术规程》及《城镇排水工程施工质量验收规范》的要求进行。
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽回填说明
                                     管道基础至道路结构层基础底，沟槽部分均采用中粗砂回填，砂干重度≥16kN/m3。回填密实度应满足沟槽各部位的相关要求，应满足《埋地塑料排水管道工程技术标准》（DG/TJ08-308-2018）第12.4节的要求
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     由投标人在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     9
                                     其他
                                     闭水检验由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     10
                                     沟槽围护说明
                                     投标人应根据工程施工的实际情况及设计图纸，综合考虑沟槽围护的相关费用
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑及养护
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     管道铺设
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道检验及试验
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     沟槽回填（回填砂及回填土）
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     沟槽围护
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     土方运输及处置
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     沟槽降、排水
                                     
                                
                                 m
                                 125
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040504010001
                                 联合式单篦雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     道路雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     联合式单篦雨水口(钢筋混凝土井筒、截污挂篮)
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 4
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040504010002
                                 平式单篦雨水口
                                 
                                     1
                                     雨水口规格
                                     道路雨水口
                                
                                 
                                     2
                                     雨水箅子及圈口材质、型号、规格
                                     平式单篦雨水口(钢筋混凝土井筒、截污挂篮)
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     4
                                     混凝土强度等级
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     5
                                     材料品种、规格
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     6
                                     砂浆强度等级及配合比
                                     按照“2024沪S203”《雨水口标准图集》(DBJT08-120-2024)（2024沪S203）施工
                                
                                 
                                     7
                                     拦截装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     8
                                     防臭装置材质、型号、规格
                                     按照《上海市雨水管道垃圾拦截技术应用指南--雨水口截污挂篮和球形垃圾拦截器》设置垃圾拦截装置(挂篮)。
                                
                                 
                                     1
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     雨水篦子安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     拦截装置安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防臭装置安装
                                     
                                
                                 座
                                 17
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040204006001
                                 现状雨水井盖改造
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     现状雨水井盖调整为防沉降盖座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成现状雨水井盖改造的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、恢复井盖、井圈
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆、砌砖墙、抹面
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 11
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040204006002
                                 现状污水井盖改造
                                 
                                     1
                                     检查井种类、规格
                                     详见设计施工图纸
                                
                                 
                                     2
                                     做法
                                     现状污水井盖调整为防沉降盖座
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     综合单价包含完成现状污水井盖改造的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     拆卸、恢复井盖、井圈
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     拆、砌砖墙、抹面
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     废料外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 10
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040803004001
                                 管道包封
                                 
                                     1
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土强度等级
                                     C30商品砼
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容（含给水管、信息管保护）
                                
                                 
                                     1
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     混凝土浇捣、养护
                                     
                                
                                 m
                                 218
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     3
                     标志标线工程
                     
                         
                             1
                             标线
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040205007001
                                 0.15m实线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 56.1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040205007002
                                 0.15m虚线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 11.9
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040205007003
                                 0.4m停止线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 3.48
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040205007004
                                 0.4m人行横道线(热熔漆)
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     护线
                                     
                                
                                 m2
                                 22.6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 040205008001
                                 直行转弯箭头
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 040205008002
                                 转弯箭头
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040205008003
                                 自行车标识
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     热熔型标线材料应符合图纸及规范要求
                                
                                 
                                     2
                                     类型
                                     道路标线
                                
                                 
                                     3
                                     备注
                                     标线采用热熔材料，标线厚度1.8~2.2mm。表面撒反光玻璃珠，反光珠含量＞25%，其质量符合国标的有关规定。
                                
                                 
                                     1
                                     模具铺设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     清扫
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     放样
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     画线
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     护线
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             2
                             标志板
                             市政工程-土建
                             
                                 8
                                 040205003001
                                 φ800八边形标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ800八边形标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用2.0mm厚铝合金板，板后采用LD31-RCS型铝加固
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，标志反光膜采用Ⅳ类反光膜
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     用于标志板与支撑件连接的不锈钢万能夹是国际通用的紧箍件，它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 9
                                 040205003002
                                 4000*2600标志板（高强级）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     4000*2600标志板（高强级）
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用3.0mm厚铝合金板，板后采用LD31-RCS型铝加固
                                
                                 
                                     3
                                     板面反光膜等级
                                     版面反光膜按《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）标准执行，标志反光膜采用Ⅳ类反光膜
                                
                                 
                                     4
                                     连接件
                                     用于标志板与支撑件连接的不锈钢万能夹是国际通用的紧箍件，它由不锈钢扎带、扎扣和夹座三部分组成。具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整
                                     
                                
                                 块
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             3
                             标杆
                             市政工程-土建
                             
                                 10
                                 040205002001
                                 交通标杆(φ114×5000直杆)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ114×5000直杆
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ114×5000
                                
                                 
                                     4
                                     基础、垫层
                                     材料品种、厚度:详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种
                                     详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     7
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 根
                                 5
                                 false
                                 
                            
                             
                                 11
                                 040205002002
                                 交通标杆(φ219*8500（3F杆）)
                                 
                                     1
                                     类型
                                     φ219*8500（3F杆）
                                
                                 
                                     2
                                     材质
                                     标杆结构采用Q235无缝钢管（热镀锌处理）
                                
                                 
                                     3
                                     规格尺寸
                                     φ219*8500
                                
                                 
                                     4
                                     基础、垫层
                                     材料品种、厚度:详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     5
                                     油漆品种
                                     详见设计图纸要求
                                
                                 
                                     6
                                     要求
                                     综合单价需包含图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     7
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     8
                                     说明
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     现场组装、整体起吊
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     安装就位
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 根
                                 1
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             4
                             信号灯
                             市政工程-土建
                             
                                 12
                                 040205014002
                                 安装交通信号灯杆（φ168*5*5400单弯杆）
                                 
                                     1
                                     类型
                                     安装交通信号灯杆（φ168*5*5400单弯杆）
                                
                                 
                                     2
                                     灯架材质、规格
                                     灯杆采用Q235无缝钢管
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     采用混凝土基础,详见有关设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     模板
                                     模板制作、安装、拆除由投标人在综合单价中自行考虑
                                
                                 
                                     5
                                     运距及土方处置
                                     由投标人根据施工组织设计及现场实际情况，土方运输及处置在综合单价中考虑
                                
                                 
                                     6
                                     其他
                                     综合单价包括完成交通信号灯杆的全部工作内容（含预埋件）
                                
                                 
                                     1
                                     底盘、拉盘、卡盘及杆件安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     灯架制作、镀锌、喷漆
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地及测试
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 13
                                 040205014003
                                 安装Φ400mm倒计时灯
                                 
                                     1
                                     类型
                                     Φ400mm倒计时灯
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     信号灯各项技术标准应符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）规定的标准。
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含完成信号灯购买及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 14
                                 040205014004
                                 安装Φ400mm方向倒计时灯
                                 
                                     1
                                     类型
                                     Φ400mm方向倒计时灯
                                
                                 
                                     2
                                     说明
                                     信号灯各项技术标准应符合《道路交通信号灯》（GB14887-2011）规定的标准。
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包含完成信号灯购买及安装的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     调试
                                     
                                
                                 套
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 15
                                 040205001001
                                 小手孔井
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     小手孔井500*500*1000mm
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     500*500*1000mm（具体详见设计图纸及相关图集）
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     粉刷
                                     内外防水沙浆抹面，抹水泥砂浆厚度不小于10mm
                                
                                 
                                     5
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     碎石垫层、C25商品砼基础，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 6
                                 false
                                 
                            
                             
                                 16
                                 040205001002
                                 大手孔井765*665
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     765*665mm
                                
                                 
                                     2
                                     规格尺寸
                                     765*665mm（具体详见设计图纸及相关图集）
                                
                                 
                                     3
                                     盖板材质、规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     粉刷
                                     内外防水沙浆抹面，抹水泥砂浆厚度不小于10mm
                                
                                 
                                     5
                                     基础、垫层：材料品种、厚度
                                     碎石垫层、C25商品砼基础，具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     1
                                     基坑开挖、回填
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     模板制作、安装、拆除
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     井身砌筑
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝(抹面)
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     余方外运及弃置
                                     
                                
                                 座
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 17
                                 040803002001
                                 电缆保护管Φ76（热镀锌钢管）
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ76
                                
                                 
                                     3
                                     土方运输及处置
                                     运距及处置费用各投标单位自行确认
                                
                                 
                                     4
                                     说明
                                     综合单价包含挖填土及管道铺设的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 m
                                 64.8
                                 false
                                 
                            
                             
                                 18
                                 040804002001
                                 管内穿导线S-RVV4×1.5mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     穿导线S-RVV4×1.5mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 147.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 19
                                 040804002002
                                 管内电源线BV-2×0.75mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电源线BV-2×0.75mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 300
                                 false
                                 
                            
                             
                                 20
                                 040804002003
                                 管内接地线RVV2×6mm2
                                 
                                     1
                                     型号
                                     接地线RVV2×6mm2
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     配线部位
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配线线制
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     5
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     配线
                                     
                                
                                 m
                                 56.2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 21
                                 040803002002
                                 安装进线管
                                 
                                     1
                                     材料品种
                                     镀锌钢管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     φ40
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑
                                
                                 
                                     1
                                     安装进线管
                                     
                                
                                 根
                                 2
                                 false
                                 
                            
                             
                                 22
                                 040205015001
                                 智能联网信号机
                                 
                                     1
                                     类型
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     2
                                     材质、规格尺寸
                                     采用XHJ-CW-GA-BK2400
                                
                                 
                                     3
                                     基础、垫层
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     4
                                     配置要求
                                     详设计有关图纸
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     综合单价包含完成智能联网信号机的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     垫层、基础铺筑
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     调试
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     接地及测试
                                     
                                
                                 台
                                 1
                                 false
                                 
                            
                             
                                 23
                                 040205011001
                                 检测线圈
                                 
                                     1
                                     类型
                                     环形检测线圈
                                
                                 
                                     2
                                     规格、型号
                                     具体详见设计图纸
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     综合单价包括完成图纸涉及的全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     开切线槽
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     布设导线、线圈
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     灌缝
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     调试
                                     
                                
                                 个
                                 2
                                 false
                                 
                            
                        
                         
                             5
                             附属
                             市政工程-土建
                             
                                 24
                                 040205017001
                                 禁车柱（φ114）
                                 
                                     1
                                     规格、型号
                                     禁车柱（φ114）
                                
                                 
                                     2
                                     垫层、基础
                                     30*30*35cm砼基础
                                
                                 
                                     3
                                     其他
                                     钢板及其他预埋件包含在综合单价中
                                
                                 
                                     4
                                     备注
                                     禁车柱柱体表面设置反光标识，体结构及形式详见设计施工图纸及相关标准图集。
                                
                                 
                                     5
                                     说明
                                     综合单价包含完成禁车柱购置及安装全部工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     安装
                                     
                                
                                 根
                                 28
                                 false
                                 
                            
                        
                    
                     
                     
                         
                             
                             
                             
                             
                        
                         
                             
                             
                        
                         
                         
                             
                             
                        
                    
                     
                         
                             1
                             增值税
                             分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价
                             0
                             9
                             0
                        
                    
                
                 
                     4
                     市政工程
                     
                         
                             1
                             路灯工程
                             市政工程-土建
                             
                                 1
                                 040803002003
                                 电缆保护管SC68
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC68，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 20
                                 false
                                 
                            
                             
                                 2
                                 040803002004
                                 电缆保护管SC100
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC100，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 800
                                 false
                                 
                            
                             
                                 3
                                 040803002005
                                 电缆保护管SC114
                                 
                                     1
                                     名称
                                     电缆保护管
                                
                                 
                                     2
                                     规格
                                     SC114，壁厚4mm
                                
                                 
                                     3
                                     材质
                                     热镀锌钢管
                                
                                 
                                     4
                                     敷设方式
                                     直接埋地敷设，埋设宽度、深度详见设计图及国家规范标准要求
                                
                                 
                                     5
                                     过路管加固要求
                                     根据设计要求及标准规范要求
                                
                                 
                                     6
                                     说明
                                     另含管道防腐、挖填土及排水，余土外运
                                
                                 
                                     7
                                     备注
                                     含回填中粗砂
                                
                                 
                                     1
                                     保护管敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     穿镀锌铁丝
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     过路管加固
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     接地
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     管道防腐
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     挖填土、排水
                                     
                                
                                 m
                                 40
                                 false
                                 
                            
                             
                                 4
                                 040803001001
                                 电缆YJV-0.6/1kV-4X25+E25
                                 
                                     1
                                     型号
                                     电缆YJV-0.6/1kV-4X25+E25
                                
                                 
                                     2
                                     敷设方式、部位
                                     穿管
                                
                                 
                                     3
                                     说明
                                     另含电缆头（电缆接线端子）制作安装、防火堵洞、电缆防护，具体要求按设计图及国家有关规范/标准执行
                                
                                 
                                     1
                                     电缆敷设
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     电缆头制作、安装
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     揭(盖)盖板
                                     
                                
                                 m
                                 400
                                 false
                                 
                            
                             
                                 5
                                 030412004001
                                 电线 BVVB-0.75-3*2.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     塑料铜芯护套线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BVVB-0.75-3*2.5
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     灯杆内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 6
                                 030412004002
                                 电线 BVVB-0.5kV-2*1.5
                                 
                                     1
                                     名称
                                     塑料铜芯护套线
                                
                                 
                                     2
                                     型号
                                     BVVB-0.5kV-2*1.5
                                
                                 
                                     3
                                     敷设方式
                                     灯杆内敷设
                                
                                 
                                     1
                                     配线
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     钢索架设(拉紧装置安装)
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装
                                     
                                
                                 m
                                 80
                                 false
                                 
                            
                             
                                 7
                                 040504001001
                                 路灯手井
                                 
                                     1
                                     尺寸
                                     400*400（内径）
                                
                                 
                                     2
                                     井深
                                     1.0m以内
                                
                                 
                                     3
                                     垫层、基础材质及厚度
                                     50厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层（含模板）
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑材料品种、规格、强度等级
                                     100厚非粘土砖砌筑
                                
                                 
                                     5
                                     勾缝、抹面要求
                                     井内外侧粉刷
                                
                                 
                                     6
                                     盖板材质、规格
                                     SMC路灯复合防盗井盖、井座
                                
                                 
                                     7
                                     井盖、井圈材质及规格
                                     SMC路灯复合防盗井盖、井座
                                
                                 
                                     8
                                     备注
                                     另含电力防盗夹具
                                
                                 
                                     9
                                     说明
                                     按规范、设计及技术规格书的要求施工，完成设计所要求的一切工作内容
                                
                                 
                                     1
                                     土方开挖、回填、场内外运输
                                     
                                
                                 
                                     2
                                     垫层铺筑
                                     
                                
                                 
                                     3
                                     混凝土拌和、运输、浇筑、养护
                                     
                                
                                 
                                     4
                                     砌筑、勾缝、抹面
                                     
                                
                                 
                                     5
                                     井筒、井圈、井盖安装
                                     
                                
                                 
                                     6
                                     盖板安装
                                     
                                
                                 
                                     7
                                     防坠装置安装
                                     
                                
                                 
                                     8
                                     踏步安装
                                     
                                
                                 
                                     9
                                     防水、止水
                                     
                                
                                 
                                     10
                                     模板运输、维修、制作、安装、拆除、整理、堆放、清理、刷隔离剂
                                     
                                
                                 
                                     11
                                     电缆防盗夹具安装及固定
                                     
                                
                                 
                                     12
                                     完成设计所要求的一切工作内容
                                     
                                
                                 座
                                 18
                                 false
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道 路 工 程 施 工 图 说 明



一、 工程概况



本工程茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程与建成段接顺后向南延伸，



北起王家浜，南至茸平路，道路全长约 181m，红线宽度为 20m，道路等级为城市



支路。全线利用现状雨污水管道，仅对雨水口及连管移位翻新。



本次设计内容包括道路工程、排水工程、交通标志、标线及道路相关附属工



程。



本册为第一册道路工程。



二、设计依据及资料



（一）设计依据



1、《关于茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程初步设计的批复》（暂缺）。；



2、《关于审定茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程建设工程设计方案的



决定》(沪松规划资源许方[2026]1 号,2026 年 1 月 9 日）；；



3、《茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程初步设计评估报告》（上海投



资咨询集团有限公司，2026 年 4月）；



4、《上海市城市总体规划》（2017—2035 年）；



5、《上海市松江区 SJC10010 单元控制性详细规划》（2011.10）；



6、《上海市污水处理系统及污泥处置专业规划（2017-2035）》（2018.8）；



7、《上海市松江区污水处理系统及污泥处置专业规划（2017-2035）》（送



审稿）（2020.07）；



8、《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035）》（2020.06）；



9、《松江区城镇雨水排水专业规划（2022-2035）》（2022.09）；



10、《松江区圩区设施汇编（2022 年）》（2022.12）。



（二）设计资料



1、《茸树路规划红线图》（上海市松江区规划和土地管理局，2010 年 7 月



5 日）；



2、《工程测量成果报告书》（上海市汇源测绘院，2025 年 01 月）；



3、《工程物探成果》（中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司，2025 年 2



月）；



4、《茸树路(茸平路-王家浜河)改造工程岩土工程勘察报告》（详勘）（上



海方欣岩土工程有限公司，2025 年 02 月）；



5、现场踏勘调研资料。



三、 采用的规范、规程和验收标准



（一）主要设计规范



1、城市道路工程设计规范（CJJ37-2012）（2016 版）



2、城市道路交通工程项目规范（GB 55011-2021）



3、城市道路设计标准（DG／TJ08-2106-2025）



4、城市道路交通标志和标线设置规范（GB 51038-2015）



5、城镇道路路面设计规范（CJJ169-2012）



6、路面设计标准（DG/TJ08-2131-2022）



7、城市道路路基设计规范（CJJ194-2013）



8、道路路基设计规范（DG/TJ08-2237-2017）



9、城市道路路线设计规范（CJJ193-2012）



10、道路交通标志和标线 第 1部分：总则（GB 5768.1-2025）



11、道路交通标志和标线 第 2部分：道路交通标志（GB 5768.2-2022）











R01(2/16)



施工图说明



2026.05



12、道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线（GB 5768.3—2025）



13、城市道路指路标志设置标准（DG/TJ08-2269B-2018）



14、城市道路交叉口设计规程（CJJ152-2010）



15、无障碍设计规范（GB50763-2012）



16、城市道路平面交叉口规划与设计标准（DGJ08-96-2022）



17、街道设计标准（DG/TJ08-2293-2019）



18、城市道路防护设施技术标准（DG/TJ08-2285-2019）



19、城市道路掘路修复技术规程（DG/TJ08-2257-2018）



20、市政道路建设及整治工程全要素技术规定（2019 年 8 月 10 日施行）



21、上海市慢行交通规划设计导则（2021 年 8月）



22、市政公用工程设计文件编制深度规定（2025 年版）



（二）主要施工及工程验收规范



1、城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ1-2008）



2、城市道路桥梁工程施工质量验收规范（DG/TJ 08-2152-2014）



3、公路沥青路面施工技术规范（JTG F40-2004）



4、道路人行道设计和施工质量验收规范 第 2部分：道路人行道施工质量验



收要求（DB31/T436.2-2009）



5、相其他关现行设计规范。



四、设计标准



1、道路等级及设计速度



根据规划，茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程规划道路等级为城市支



路。根据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)（2016 年版）有关规定，城市



支路，设计速度应为 20km/h、30km/h、40km/h。考虑到本工程两侧主要为工厂用



地，以服务功能为主，故设计速度采用 30km/h。



2、道路设计年限



道路交通量达到饱和状态时的设计年限：15年；



路面结构设计工作年限：15年。



3、荷载等级



道路路面结构计算荷载：BZZ－100 型。



交通荷载等级：轻交通。



4、车行道宽度



一条机动车道（大型车或混行车道）最小宽度为 3.5m；



交叉口进口车道最小宽度：3.25m；



一条自行车非机动车道宽度：1.0m。



5、路缘带宽度



当设计速度小于 60km/h 时，路缘带宽度：0.25m。



6、最小净高



机动车道最小净高：4.5m；



非机动车道最小净高：2.5m；



人行道最小净高：2.5m。



主要线形标准一览表



内容 单位 指 标



设计速度 km/h 30



平曲线最小长度（一般值/极限值） m 80/50



缓和曲线最小长度 m 25



机动车最大纵坡度（一般值/极限值） % 7/8



非机动车最大纵坡度推荐值 % 2.5



停车视距 m 30











R01(3/16)



施工图说明



2026.05



凸型竖曲线最小半径（一般值/极限值） m 400/250



凹型竖曲线最小半径（一般值/极限值） m 400/250



竖曲线最小长度（一般值/极限值） m 60/25



纵坡坡段最小长度 m 85



不设超高的最小半径 m 150



五、对初步设计批复及评审报告的执行情况



本工程施工图工程方案、技术标准等完全按照初步设计批复、初步设计专家



意见及部门征询意见执行，同时将按照《市政公用工程设计文件编制深度规定



（2025 年版）》进行深化设计。



六、平面线形设计



本工程设计道路中心线与规划道路中心线一致，全线设置一处半径 R=3000m



的圆曲线，平面线形满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）关于设计速



度 30km/h 的要求。



七、纵断面设计



（一）纵断面设计原则



1、符合《城市道路工程设计规范》（CJJ 37—2012）（2016 年版）中规定



的各项线形技术指标，确保行车安全；



2、综合考虑周围现状地面标高，与沿线地块规划标高保持顺畅衔接和良好



排水；



3、满足与现状及规划道路衔接的要求；



4、满足排水管道覆土深度的要求；



5、满足平、纵线形组合要求，尽量避免不良组合情况出现；



6、交叉口范围内的坡度宜≤2.5%。



7、满足雨污水管道底与地下连通道顶板之间的安全距离。



（二）纵断面控制因素



1、与已建段衔接处设计标高为 4.74m，本工程考虑与其顺接；



2、茸平路交叉口现状标高为 3.81m，本工程考虑与其顺接。



（三）设计成果



纵断面设计成果如下：全线工程范围内共设置竖曲线 2处。设计最大纵坡为



2%，最小纵坡为 0.1%；最小坡长 85m；最小凹曲线半径为 1500m；最小竖曲线长



度为 28.5m。设计参数均满足《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012)（2016



年版）要求。



八、横断面设计



本工程标准横断面布置为：3m（人行道）+14m（车行道）+3m（人行道）＝



20m（规划红线宽度）。



九、路基设计



1、地质资料描述



1)地形、地貌



本项目位于松江区 SJC10010 单元，建筑场地主要为现状老路，老路两侧为



厂企，地面标高在 3.00~4.00m 左右。据上海市工程建设规范《岩土工程勘察规



范》（DGJ08-37-2012）划分标准，本区地貌单元属湖沼平原 I-2 区地貌类型。



2)气候



根据上海市中心气象台 1951 年～1986 年共 36 年的资料统计分析，春夏季多



东南风，冬季多东北和西北风，距地面 12m 处的平均风速为 3.1m，平均最大风速



为 30m/s，极大风速为 34.7m/s，根据 1951 年～1981 年资料，23 年中受台风影



响 54次，平均每年 2.4 次，受台风影响的季节为每年 5～11 月，其中 7～9月最



多。
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3)地下水



本区域属于长江流域一黄浦江水系，黄浦江直通长江口，而长江口是中等强



度潮汐河口，属非正规浅海半日潮，一日两涨两落，涨潮历时短，落潮历时长，



潮周期平均为十二小时二十五分，两个高潮和两个低潮的潮高不等。农历半月内



分别有一次大潮汛，一次小潮汛。年内在农历七、八两月为强潮汛期，一、二月



份为弱潮汛期。因此，黄浦江为感潮河流，其潮位兼受长江口潮位和太湖流域上



游来水影响，越靠近长江口最高潮位越高、潮差越大。



项目位置及其附近的松江地区水资源十分丰沛，平均年际地表径流量 2.12



亿立方米，客水径流 36.50 亿立方米，江潮径流 57.60 亿立方米，合计地表水总



量达 8.9~9.3%，能够充分满足绿化植物耗水的需要。



4)场地地震效应



本场地抗震设防烈度为 7度，所属的设计地震分组为第一组，设计基本地震



加速度值为 0.10g。



5)基土的构成与特征



建筑场地自地面以下 20.0m 范围内地基土，根据土的成因、结构及物理力学



性质划分为四层，其中①层、③层分为三个亚层，⑤层分为二个亚层。各土层的



特征与土性描述详见附件《地层特征表》。



根据工程的地质钻探资料，场地内地质分层如下：



①1-1层：灰色素填土，填灰色粘性土，含有机质、植物根茎，夹碎石、砖屑，



层厚 0.50～2.50m，层底标高 2.43～0.36m。



①1-2层：深灰色素填土，有机质含量较高，厚度 30cm-50cm。层厚 0.10～0.40m，



层底标高 2.23～1.59m。



①2层：灰黑色浜填土，填深灰色粘性土，含大量有机质、腐殖质。层厚 0.10～



2.00m，层底标高 2.18～-0.05m，局部分布。



②层：青灰色粉质粘土，含铁猛质结核、氧化铁斑点。稍有光泽，无摇震反



应，干强度中等，韧性中等。呈软塑状态，湿度为湿，中等压缩性。层厚 0.00～



1.90m，层底标高 0.39～0.21m。



③1层：灰色粉质粘土，含云母、有机质，夹薄层粉性土。稍有光泽，无摇



震反应，干强度中等，韧性中等。呈软塑状态，很湿，高等压缩性。层厚 1.50～



8.30m，层底标高-1.17～-7.92m。



③1t层：灰色砂质粉土，含云母，上部为粘质粉土。无光泽，摇震反应迅速，



干强度低，韧性低。密实度松散，饱和湿度，中等压缩性。层厚 3.00m，层底标



高-4.17m。



③3层：灰色粘土，含云母、有机质、贝壳碎屑。有光泽，无摇震反应，干



强度高，韧性高。呈软塑状态，很湿，高等压缩性。层厚 6.50～8.10m，层底标



高-13.69～-14.42m。



⑤1层：灰色粘土，含云母、有机质，夹泥、钙质结核，半腐芦苇根茎。有



光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高。呈软塑状态，很湿，高等压缩性。层厚



2.50m，层底标高-16.57m。



⑤t层：灰色砂质粉土，含云母。无光泽，摇震反应迅速，干强度低，韧性



低。密实度稍密，湿度为饱和，中等压缩性。土层未钻穿。



6)不良地质条件



据本次勘察查明，建筑场地无暗塘、暗浜分布。



7)不良地质作用



建筑场地及周围无岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂及



地裂缝等不 良地质作用。



8)特殊性岩土



根据本次勘察成果，拟建场地内有填土(①素填土)、软土(③灰色粘土)等特
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殊性岩土 分布。



①层素填土，遍布，层厚 1.2～1.8m。稍密，填龄大于 10年。含碎石、垃圾、



植物根 茎等，下部以黏性土为主。均匀性差。本场地分布的第③层为饱和低强



度软粘土，③层为正常 固结土，土质软弱，具有高含水量、孔隙比大、絮凝状



结构、灵敏度高，压缩性高、强度低， 触变和流变的特征，在外部荷载作用下



土体强度极易降低。在水、土压力、施工震动和坑边堆 土等上部荷载作用下易



产生蠕变变形甚至剪切破坏。



9)地基土的分析和评价



根据拟建场地的工程地质条件，本场地属稳定场地，适宜建造各类建（构）



筑物。



拟建场地分布的①1-1素填土，土性复杂，①1-2素填土，有机质含量较高，含



水量较大，较上部①1-1素填土土性稍差，不宜作拟建道路的路基天然地基持力层；



当路基标高接近②层土顶板时，可选用②层土作为路基持力层。



道路路基采取低填土路堤，以减少对地基的附加压力，减少道路工后沉降。



建议挖除①1-1素填土、①1-2素填土、①2浜土等松散层后，对素土层进行碾压密实，



然后铺筑一层道渣，以隔断地下水借助毛细作用上升到路基内。然后施工排水垫



层和路面结构层。



2、路基材料



填方路基用土必须是符合技术规范要求的土类，一般宜选用级配良好的粗粒



土。土的塑性指数一般要求在 15～20 之间，土的有机质含量应不大于 10%，硫酸



盐含量应不大于 0.8%。液限大于 50%，塑性指数大于 26 的土，以及含水量超过



规定的土，不得直接用作路堤填料。



对于上海地区，级配良好的砾类土、砂类土等粗料土匮乏，故路基填筑采用



本地区的细粒土，但土质应符合规范要求。根据以往道路建设经验，由于上海地



区土质较差，含水量偏高，故在天气条件允许时应采取必要的晾晒措施以控制含



水量，同时考虑掺加石灰或水泥等材料进行上路床处理。



当采用细粒土填筑路基时，路堤填料最小强度和最大粒径应满足下表中相应



参数。



路堤填料最小强度要求



路床顶面以下深度（cm）



支路



填料最小强度（CBR）



（%）



填料最大粒径



（mm）



填方



上路床 0～30 5 100



下路床 30～80 3 100



上路堤 80～150 3 150



下路堤 ＞150 2 150



零填及挖方 上路床 0～30 5 100



3、路基压实度



本次设计按上海市工程建设规范《道路路基设计规范》(DG/TJ08-2237-2017)



中的城市支路标准，采用重型击实标准。



土路基压实标准表



路床顶面以下深度（cm）
压实度（%）



支路



填方路基



0～80 ≥94



80～150 ≥93



>150 ≥90



零填或挖方路基 0～30 ≥94



人行道路基压实度≥92％，沟槽回填后土基压实度不得低于上表要求，防止



路基沉降。



4、路基设计



1)一般路基设计



茸树路为现状老路。对于老路部分，现状路基经长期运营碾压，已较为密实,
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施工前检测确认其压实度与回弹模量满足设计要求后，可直接利用；对于拓宽部



分，路基施工前，先对老路进行挖除至路面结构层底面以下 30cm，并对基底充分



碾压，压实度达到要求后，再进行路基施工。为保证土路基压实度，对车行道上



路床 30cm 内的土采用厂拌石灰土(石灰掺量为 6%)填筑。压实后，土基回弹模量



不低于 25Mpa。



2）暗浜处理



根据勘察报告，拟建道路场地范围内无明暗浜分布。



3）沟槽回填要求



当道路下埋设管线时，管线沟槽回填宜采用下述方法进行。



（1）采用粗砂回填至管顶标高。



（2）管顶标高以上 50cm 回填粗粒料，最大粒径不大于 10cm，含泥量不大于



10%，并具有良好的级配。



（3）车行道范围的各类管线管顶以上覆土厚度（路床顶以下）不宜小于 70cm，



否则应采取如下措施：覆土厚度 30cm～70cm 时，采用 C20 水泥混凝土外包，外



包厚度应大于 20cm；覆土厚度小于 30cm 时，应要求管线改排降低高度。采用细



粒料回填时，应掺加 3%～5%的水泥均匀拌和处置。采用小型机具压实，每层压实



厚度应不大于 15cm，各层压实度度不得小于路基压实度要求。



（4）车行道范围两沟槽间净距小于 1m时，应同沟槽施工，统一回填。



4）新老路基结合部处理



本工程在起终点处存在新老路基结合部，需对结合部采取加强处理，方式如



下：



（1）清除原路基边坡 30cm 表土,对原路基开挖台阶。



（2）在施工时应严格控制台阶的开挖高度，台阶高度在 0.6m 左右，宽度不



应小于 1.0m，台阶底面应稍向内倾斜。



（3）老路基开挖台阶后，在新路基填筑、压实到相应标高时，再铺设土工



格栅，要求铺设平整，伸至台阶内缘。



（4）土工格栅宽 2m，骑缝铺设，土工格栅铺设长度应达到人行道外缘。



（土工格栅材料要求：土工格栅纵横向标称抗拉强度≥100KN/m，纵、横向



标称伸长率≤3%。其余技术指标应满足现行《公路工程土工合成材料 第 1 部分：



土工格栅》（JT/T 1432.1-2022）的规定。土工格栅幅边搭接时，搭接宽度大于



30cm，并采用钢绞线绑扎处理。钢塑土工格栅板扎点间距小于 10cm。）



十、路面结构



本工程车行道采用沥青混凝土路面结构，人行道采用花岗岩结构。路面结构



适当考虑周边地块开发时的施工车辆对道路的影响，对基层进行了加厚设计。具



体路面结构形式如下：



1、新建车行道路面结构：



4cm 细粒式沥青混合料 AC-13C（SBS 改性沥青）



粘层油（PC-3，0.5L/m2）



8cm 粗粒式沥青混合料 AC-25C



0.6cm 稀浆封层 ES-2 型



透层油（PC-2，1.1L/m2）



32cm 水泥稳定碎石基层



15cm 级配碎石



结构层总厚度为 59.6cm。



2、人行道路面结构：



6cm 砂基透水砖



3cm 干拌中砂



10cm C20 透水水泥混凝土
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10cm 级配碎石



结构层总厚度为 29cm。



人行道上设置导盲砖，在交叉口设置残疾人无障碍设施。



3、本工程沿线与茸平路相交，为保证纵断面衔接顺畅，本次方案设计对交



叉口设计范围进行铣刨加罩，具体方案如下：



1）当设计标高与原路面高差 h＜4cm 时，应先将原有沥青路面铣刨至高差



4cm，然后加罩 4cm AC-13C（SBS 改性）；



2）设计标高与原路面高差 4cm≤h＜6cm 时，应先凿毛原有沥青砼路面，然



后加罩 4～6cm AC-13C（SBS 改性）至设计标高；



3）当设计标高与原路面高差 6cm≤h＜12cm 时，应先将原有沥青砼路面铣刨



至高差 12cm，然后加罩 4cm AC-13C（SBS 改性）＋8cm AC-25C。



4）当设计标高与原路面高差 12cm≤h＜16cm 时，应先凿毛原路面，加罩 4cm



细粒式沥青砼（AC-13C SBS 改性）+8～12cm 粗粒式沥青砼（AC-25C）。



4、出入口路面结构：



4cm 细粒式沥青砼(AC-13C SBS 改性)



8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)



20cm C30 水泥混凝土面层



15cm 级配碎石



十一、交叉口设计



本工程主要与现状茸平路相交。道路设计时主要交叉口采用渠化设施对提高



路段通行能力极为有益。国内外许多事例证明，交叉口渠化能使路段通行能力提



高 15%。本次设计根据交叉口流量预测结果，对本工程范围内的主要交叉口进行



渠化设计，提高交叉口通行能力。



1、渠化设计原则



1）满足国家标准及设计规范，满足交叉口交通需求。



2）合理标划渠化线，达到规范车辆行驶轨迹的作用。



3）划示导流线，特别是左转导流线，引导车辆行驶路线，减少冲突。



4）设置隔离设施，将行人与机动车的通行空间予以分隔，使各股交通流安



全、有序地在交叉口区域中通行。



2、渠化设计方案



本次设计在进口道渠化增加一根左转车道。路口渠化设计后车行道具体布置



为：2.5m（非机动车道）+3.25m（机动车道）+3.25（机动车道）+3.5m（机动车



道）+2.5m（非机动车道）=15m（车行道）。



十二、其他



1、侧平石



侧平石采用预制水泥砼侧平石，侧石采用尺寸为100×30×12cm的预制侧石，



平石采用 100×30×13cm 的 C40 砼预制平石。



2、路面排水



（1）路拱



本工程车行道采用修正三次抛物线型路拱，路拱横坡度为 2%；人行道采用反



向直线型路拱，路拱横坡度为 2%。



（2）雨水口



两侧车行道边线平均每隔 30～40 米设一对联合式单箅雨水口，雨水口收集



径流雨水，经市政雨水管道外排。（其中，现状企业门口已有的雨水口（位于红



线范围内）翻挖重建选用平式单箅雨水口）



3、树池



树池盖板尺寸为 1.5m(长)x1.25m(宽)，应选用强度大、不易变形开裂的盖板
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材料，如铸铁、树脂复合、菱镁复合材料等。材料应具备良好的耐久性，以应对



不同气候和环境的挑战。



盖板铺设应平整，拼装接缝不得大于 1cm，与树池围牙紧密结合。内圈与树



干外缘应预留 10-20cm 的距离，以确保树木正常生长和养护。若树穴内填充有机



介质或透水层，树穴四周应安装“L”形基础结构用于安放盖板。



树穴盖板可切割成各种不同规格和图案，以适应不同环境和景观需求。盖板



设计应与周围的自然环境和当地历史文化相协调，提升整体景观效果。可采用曲



线、线条等元素进行图案设计，增加美感和层次感。



4、禁车柱



本工程在缘石坡道处设置禁车柱，禁车柱采用防锈效果较好的型钢钢管材



料，禁车柱顶帽盖采用一次液压成型，采用φ114 圆管并设置四道槽口型钢钢管



禁车柱应进行表面处理，包括打磨、镀锌、气等工序，型钢钢管禁车柱表面采用



粉末静电喷涂，色号为 RAL7040，型钢钢管禁车柱柱体表面每条反光膜宽度 3cm，



反光膜颜色采用《道路交通反光膜》(GB18833-2012)中表 8反光膜颜色(昼间色)



中的荧光黄色，并确保粘贴牢固度和耐久性。



5、现状窨井改造



对工程范围内车行道管线井更换防沉降窨井盖。防沉降窨井盖座安装时与周



围基层的操作间距 10cm 左右，并严格按照施工规范实施。



6、人行护栏



为保护行人在人行道上有秩序地活动，并防止行人任意步入和横穿车行道，



本工程在交叉口 30米范围内及人行道外侧高差大于 50cm 处布置塑钢护栏。根据



建设单位要求，为提升道路绿化景观效果，在护栏上设置花箱。



人行护栏的具体样式按建设单位要求选用。



7、无障碍通行设施



为方便残疾人通行，本工程沿线设置无障碍通行设施。在道路交叉口、人行



横道线、街坊路口和重要建筑物出入口处均设置路缘石坡道。两侧人行道设置便



于轮椅、盲人通行的无障碍通行设施。



8、公交停靠站



本工程沿线未规划公交停靠站。



十三、道路施工要求



1、 路基施工



本工程车行道范围内路床处理采用石灰土处理。



（1）用于路床处理的石灰应采用 III 级以上，消石灰有效氧化钙加氧化镁



含量应大于 55%，生石灰应大于 70%。磨细生石灰粉最大粒径应小于 0.2mm，可不



经消解直接使用。块灰应在使用前 2～3d 完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，



消解石灰的粒径不得大于 10mm。对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试



验，根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用办法。



（2）路基土必须分层填筑压实。不同种类的土必须分类分层填筑，不得混



淆，优质土应填在上层。移挖作填的土如含水量符合要求应随挖随填，并及时压



实。



（3）填土路基必须根据设计断面分层填筑压实。每层土的松铺厚度不宜超



过 30cm。



（4）压路机的碾压应按先轻后重、先路边后路中、先慢后快和轮迹重叠的



原则。碾压轮迹应超过两施工段间的接缝。碾压遍数以能达到规定压实度为原则。



压路机碾压不到的部位，应采用小型机具或人工压实（夯实），达到规定压实要



求。



（5）土路基压实后应平整、密实、无弹簧、翻浆、松散现象。路基应分层
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测定压实度，符合要求后，方能进行上一层土方的填筑。



（6）路床不得有翻浆、起皮、波浪、弹簧、积水等现象。



（7）用 12t 压路机碾压后，轮迹深度不得大于 5mm；水位距路床顶小于 1.0m



处，不得大于 10mm。



2、垫层



1）本工程车行道及人行道垫层采用级配碎石。



2）级配碎石具体参数要求：压碎值应小于 40%，0.5mm 颗粒以下细料的塑性



指数小于 6，针片状颗粒含量不超过 20%，不应含有风化石、山皮、泥土块、有



机物等有害物质。



3）级配碎石最大粒径应小于 37.5mm。



4）级配碎石的压实度均应不低于 95%。



3、基层



1）本工程车行道基层均采用水泥稳定碎石。



2）水泥采用初凝时间大于 3h、终凝时间不小于 6h 的 42.5 级普通硅酸盐水



泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥，水泥掺量宜采用 4%～6%，应根据现场



配合比设计确定。



3）碎石最大粒径不大于 37.5mm，碎石压碎值不应大于 30%。



4）水泥稳定碎石 7天抗压强度不小于 3.0MPa，压实度不小于 97%（轻交通）。



5）本工程采用水泥稳定碎石采用搅拌厂集中拌制。



6）水泥稳定碎石基层碾压及养护应符合《城镇道路工程施工与质量验收规



范》（CJJ 1-2008）中的相关规定实施。



4、沥青砼面层



1）沥青混合料面层压实度不应小于 97%。



2）沥青残留针入度比应大于 60%。



3）机动车道沥青动稳定度应符合下表的要求



沥青动稳定度要求



道路等级 沥青面层 动稳定度（不小于）



城市支路
上面层 3000



下面层 1200



4）材料要求



细粒式沥青混凝土（AC-13C SBS 改性）用于上面层；



粗粒式沥青混凝土（AC-25C）用于下面层。



沥青面层采用优质道路石油沥青，依照设计分别采用 A 级 70 号沥青、SBS（Ⅰ



- D 型）改性沥青。



（1）沥青：



基质沥青采用优质进口 A 级 70 号石油沥青，质量要求应符合《城镇道路工



程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）（下称《规范》）表 8.1.7-1“道路石



油沥青技术要求”的规定, 质量技术要求具体如下：



A 级 70 号石油沥青技术要求



指标 单位 指标值 试验方法[1]



针入度(25℃,5s,100g) 0.1mm 60~80 T 0604



针入度指数 PI -1.5~+1.0 T 0604



软化点(R&B) 不小于 ℃ 46 T 0606



60℃动力粘度不小于 Pa.s 180 T 0620



10℃延度 不小于 cm 15 T 0605



15℃延度 不小于 cm 100 T 0605



蜡含量(蒸馏法) 不大于 ％ 2.2 T 0615



闪点 不小于 ℃ 260 T 0611



溶解度 不小于 ％ 99.5 T 0607



密度(15℃) g/cm3 实测记录 T 0603



TFOT(或 RTFOT)后质量变化 不大于 ％ ±0.8 T 0610 或 T 0609



残留针入度比 (25℃) 不小于 % 61 T 0604



残留延度(10℃) 不小于 cm 6 T 0605



采用 SBS 改性沥青，SBS 聚合物采用 SBS（I-D 型），掺加量为 3.5%～5%（质
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量比），施工添加剂量根据施工配合比试验进一步确定。



SBS 改性沥青技术要求



指标 单位 指标值 试验方法[1]



针入度(25℃,5s,100g) 0.1mm 40~60 T 0604



针入度指数 PI 不小于 0 T 0604



软化点(R&B) 不小于 ℃ 60 T 0606



135℃运动粘度不大于 Pa.s 3 T 0625 或 T0619



5℃延度，5cm/min 不小于 cm 20 T 0605



弹性恢复 25℃ 不小于 ％ 75 T0662



闪点 不小于 ℃ 230 T 0611



溶解度 不小于 ％ 99 T 0607



48h 软化点差 不大于 ℃ 2.5 T0661



TFOT(或 RTFOT)后质量变化 不大于 ％ ±1.0 T 0610 或 T 0609



残留针入度比 (25℃) 不小于 % 65 T 0604



残留延度(10℃) 不小于 cm 15 T 0605



PG 分级 PG76-22



（2）集料：



细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，不得使用天



然砂和山场下胶料。



细集料规格



指 标 要求 试验方法



表观相对密度，不小于 (t/m3) 2.50 T0328



坚固性(>0.3mm 部分) 不小于 (%) 12 T0340



砂当量 不小于(%) 60 T0334



含泥量(小于 0.075mm 的含量)，不大于(%) 3 T0333



亚甲蓝值，不大于(g/kg) 25 T0349



棱角性(流动时间)，不小于(s) 30 T0345



注：① 坚固性试验可根据需要进行；



② 当进行砂当量试验有困难时,也可用水洗法测定小于 0.075mm 部分的含量(仅适用于天然砂)，本工



程该含量不大于 3%。



（3）矿粉：



沥青混合料中矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料



经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净、能自由的



从矿粉仓流出。拌和机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以保证沥青面层的



质量。不宜采用粉煤灰做面层填料，矿粉的质量应符合下表的规定。



沥青混合料用矿粉质量技术要求



指 标 要求 试验方法



表观密度 不小于 (t/m
3
) 2.50 T 0352



含水量 不大于 (%) 1 T 0103 烘干法



粒度范



围



<0.6mm (%) 100



T 0351<0.15mm (%) 90~100



<0.075mm (%) 75~100



外 观 无团粒结块 目测



亲水系数 <1 T 0353



塑性指数(%) <4 T 0354



加热安定性 实测记录 T 0355



5)沥青混合料的配合比设计，应遵循《道路、排水管道成品与半成品施工及



验收规程》（DG/TJ08-87-2016）的规定，确定矿料级配和最佳沥青用量。



沥青混合料的矿料级配范围应符合下表的要求。



沥青混合料的矿料级配范围



级配范围
级配类型



AC-13C AC-25C



通过下列筛孔（mm）



的质量百分率（%）



31.5 - 100



26.5 - 90～100



19 - 75～90



16 100 65～83



13.2 90～100 57～76



9.5 68～85 45～65



4.75 38～68 24～52



2.36 24～50 16～42



1.18 15～38 12～33



0.6 10～28 8～24



0.3 7～20 5～17



0.15 5～15 4～13



0.075 4～8 3～7
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6）沥青混合料配合比设计技术要求应符合下表的规定，并具有良好的性能。



AC 混合料配合比设计技术要求



试验项目 单位 AC-25 AC-20 AC-13



马歇尔击实次数 次 双面各 75



空隙率 VV % 4-6 3-6 3-6



沥青饱和度 VFA % 55-70 65-75 65-75



矿料间隙率 VMA 不小于 % 13 13 14



稳定度不小于 kN 8



流值 mm 1.5-4



动稳定度不小于 次/mm 1000 1000 1000



冻融劈裂残留强度比不小于 % 80 80 80



马歇尔残留稳定度不小于 % 75 75 75



7）沥青混合料配合比验证技术要求



热拌沥青混合料的配合比设计应通过目标配合比设计、生产配合比设计及生



产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的材料品种及配合比、矿料级配、最佳



沥青用量。



8）沥青混合料施工技术要求



(1)沥青混合料拌合与生产



热拌沥青混合料的拌和生产必须在沥青拌和厂(场、站)采用拌和机械拌制。



各拌和机均应有防止矿粉飞扬散失的密封性能及除尘设备，并有检测拌和温度的



装置。施工过程中沥青的温度参数可根据下表选择确定。



沥青混合料采用沥青混合料拌和厂正常生产的系列产品，混合料制品的级配



曲线要在规定范围内；混合料的油石比抽提检验用油量变动误差在±0.5%之内；



沥青拌合厂必须对沥青混合料生产过程进行质量控制。



在整个混合料拌和生产期间，都应对混合材料进行抽样检验，以证明其集料



级配、填料与沥青含量符合规程提出的要求。



AC 型沥青混合料的正常气温施工温度范围(℃)



沥青加热温度 155~165℃



集料加热温度 间歇式拌和机 比沥青温度高(10~30)℃



沥青加热温度 155~165℃



连续式拌和机 比沥青温度高(5~10)℃



混合料出厂正常温度 145~165℃



混合料最高温度(废弃温度) 195℃



混合料贮料仓贮存温度 贮料过程中温度下降不超过 10℃



摊铺温度，不低于 135℃



开始碾压的混合料内部温度温度，不



低于
130℃



碾压终了的表



面温度，不低于



钢轮压路机 70℃



轮胎压路机 80℃



振动压路机 70℃



开放交通时的路表温度，不高于 50℃



(2)沥青混合料的运送及施工



沥青混凝土面层原材料及混合料质量必须符合规定采用厂拌送到工地。应拌



合均匀，色泽一致，无成块团，对明显花白，粗细粒料分离，结块成团，枯焦干



散，油重明显过多或过少，以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的



混合料，不得使用。



沥青混凝土铺筑时气温不得低于 10℃，如在 0℃~10℃时应采取有效措施，雨



天不得铺筑沥青混凝土。



沥青混凝土路面施工组织应做到快卸、快铺、快碾压、摊铺温度应控制在 120



℃以上，开始碾压温度宜在 100℃以上，碾压终了时确保沥青混凝土面层表面温



度不低于 70℃。



9)路面质量检测要求



工程质量控制及检验应包括所用材料的质量检验，施工过程中的质量控制和



工序间的检查验收。施工前原材料及混合料应按本技术和相关规范要求的各项指



标进行试验。抽检频率及项目符合《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》



（DG/TJ08-2152-2014）有关规定。



沥青混合料路面铺筑过程中必须随时对铺筑质量进行评定，质量检查的内容、
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频度、允许差应符合下表规定。



沥青混合料路面施工过程中的质量控制标准



项目 检查频度 质量要求或允许差 试验方法



外观 随时
表面平整，无油斑、离析、



轮迹



目测



接缝 随时 紧密、平整、顺直、无跳车 目测



施工温



度



摊铺温度 逐车检车评定 符合规范要求 T 0981



碾压温度 随时 符合规范要求
插入式温度



计实测



压实度



每2000m2检查1组逐



个试件评定并计算



平均值



实验室标准密度的 98%



T 0924、T



0922



按《公路沥



青路面施工



技术规范》



附录 E



厚



度



上面层
每 2000m2一点单点



评定
设计值的-10%



T 0912



总厚度
每 2000m2一点单点



评定
设计值的-5%



T 0912



平整度标准差 每车道连续检测
上面层为 1.2mm,中面层为



1.5mm、下面层为 1.8mm



T 0932



宽度 检测每个断面 ±20mm T 0911



纵断面高程 检测每个断面 ±10mm T 0911



横坡度 检测每个断面 ±0.3% T 0911



渗水系数,不大于
每 1Km 不少于 5点，



每点 3处取平均值



300ml/min 保证率不小于



90%
T 0971



10）沥青和集料规格及技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》



（CJJ 1-2008）的规定。沥青混合料采用厂拌送到工地，应拌和均匀，色泽一致，



无成块油团。对明显花白、粗细粒料分离、结块成团、枯焦干散、油重明显过多



过少，以及出厂温度超过范围或送到工地时温度低于规定的混合料，不得使用。



11）沥青混凝土必须由沥青拌和厂机械拌制。



12）铺筑时气温不得低于 10℃。晚间铺筑沥青混凝土必须有充分的照明设施。



雨天不得铺筑沥青混凝土。



13）沥青混凝土路面施工组织应做到快卸、快铺、快整平、快碾压。冬、夏



季施工应按照有关规定采取必要措施，并注意养护。



14)在整个混合料拌和生产期间，都应对混合材料进行抽样检验，以证明其



集料级配、填料与沥青含量符合规程提出的要求。



15）沥青路面抗滑性能指标应符合下表的要求。



沥青路面抗滑性能指标



年平均降雨量（mm）
质量验收值



横向力系数 SFC60 构造深度 TD（mm）



＞1000 ≥54 ≥0.55



注：①应采用测定速度为 60km/h±1km/h 时的横向力系数（SCF60）作为控制指标；



②路面宏观构造深度可用铺砂法或激光构造深度仪测定。



上述各方面的具体要求详见相应的验收规程。



5、封层



用于稀浆封层的乳化沥青品种和质量应符合《城市道路桥梁工程施工质量验



收规范》（DG/TJ08-2152-2014）的要求，稀浆封层混合料类型按《城镇道路路



面设计规范》（CJJ169-2012）表 5.2.4-1 中 ES-2 型选用，所用集料的级配组成



应符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）附录 B表 B.3 的规定。



稀浆封层混合料的技术要求应符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ169- 2012）



表 5.2.4-2 的规定。



稀浆封层的混合料中乳化沥青的用量应通过配合比设计确定，进行稀浆封层



的水稳基层应符合规定压实度、强度及平整度等要求，表面平整、密实、清洁。



稀浆封层施工应在干燥的情况下进行，其施工气温不得低于 10℃，风力不得



大于 5级，并不得在雨天施工。稀浆封层应采用稀浆封层铺筑机进行施工，铺筑



机应具有储料、送料、拌和、摊铺和计量控制等功能。摊铺时应控制好集料、填



料、水、乳液的配合比例。当铺筑过程中发现有一种材料用完时，必须立即停止



铺筑，重新装料后再继续进行。搅拌形成的稀浆混合料，应符合规定的要求，并
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有良好的施工和易性。



稀浆封层施工外观质量应符合下列要求：



1）表面平整，密实，无松散；



2）纵、横缝衔接平顺，外观色泽均匀一致；



3）与其它构造物衔接平顺，无污染；



4）摊铺范围以外无流出稀浆混合料；



5）表面粗糙，无光滑现象。



6、透层



基层施工完毕（基层表面稍干燥但尚未硬化情况下）后必须浇洒透层沥青，



沥青层必须在透层沥青完全透入基层后方可铺筑。透层沥青采用慢裂喷洒型阳



离子乳化沥青（PC-2），其技术要求应符合下表的要求。



沥青路面透层沥青的技术要求



试 验 项 目 单 位 品名及代号 试验方法



破乳速度 － 慢裂（PC-2） T0658



粒子电荷 － 阳离子（+） T0653



筛上残留物（1.18mm 筛），不大于 % 0.1 T0652



粘度
恩格拉粘度计 E25 － 1～6 T0622



道路标准粘度计 C25，3 s 8～20 T0621



蒸发



残留物



残留分含量，不小于 % 50 T0651



溶解度，不小于 % 97.5 T0607



针入度（25℃） 0.1mm 50～300 T0604



延度（15℃），不小于 cm 40 T0605



与粗集料的粘附性，裹覆面积，不小于 － 2/3 T0654



常温储存



稳定性



1d，不大于 % 1 T0655



5d，不大于 % 5 T0655



喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不宜小于 5mm，并能



与基层联结成为一体。透层沥青用量应根据基层的种类通过试洒确定并符合下



表的要求。



沥青面层透层沥青的规格与用量



用途
道路用乳化沥青



规格 用量（L/m
2
）



半刚性基层 PC－2 0.7～1.5



注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量



以 50%为基准。



7、粘层



各沥青层之间及沥青层与其它构造物间必须喷洒粘层沥青。粘层沥青采用



快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR），其技术要求应符合下表的要求。



沥青路面粘层沥青的技术要求



试 验 项 目 单 位 品名及代号 试验方法



破乳速度 － 快或中裂（PCR） T0658



粒子电荷 － 阳离子（+） T0653



筛上剩余量（1.18mm），不大于 % 0.1 T0652



粘度
恩格拉粘度 E25 － 1～10 T0622



沥青标准粘度 C25，3 s 8～25 T0621



蒸发



残留物



含量，不小于 % 50 T0651



针入度（100g，25℃，5s） 0.1mm 40～120 T0604



软化点，不小于 ℃ 50 T0606



延度（5℃），不小于 cm 20 T0605



溶解度（三氯乙烯），不小



于
% 97.5 T0607



与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于 － 2/3 T0654



储存



稳定性



1d，不大于 % 1 T0655



5d，不大于 % 5 T0655



其基质沥青标号宜与沥青混合料相同。



粘层沥青用量应根据下卧层的种类通过试洒确定并符合下表的要求。
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沥青面层粘层沥青的规格与用量



用途
道路用改性乳化沥青



规格 用量（L/m
2
）



新建沥青层或旧沥青路面 PCR 0.3～0.6



注：表中用量是指包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青的总量。乳化沥青中的残留物含量



以 50%为基准。



8、人行道板施工要点



1）基层施工误差应在设计标高的±5.0mm，基层无积水。基层表面必须被



清理,有缺陷的地方必须被修复满足要求。



2）管线检查井等路面设施周围突出部分应予以清除，并用基层材料修整至



基层顶面标高。



3）检查井等路面设施周围的路面砖，不得使用切断块；未铺设部分，应及



时用细石混凝土填补好。



4）平面及竖向弯道路面施工可采用调整路面砖接缝宽度进行，但接缝宽控



制在 2～6mm。



5）路面砖平整度不大于 2 毫米。接缝宽度 30±5mm，邻块高差不大于 3mm。



6）人行道石材砌块物理力学性能要求详见下表。



人行道石材砌块物理力学性能要求



项目 单位 技术指标



饱和极限抗压强度 MPa ≥120



饱和抗折强度 MPa ≥9



磨耗率（狄法尔法） % <4



吸水率 % <1



坚固性（硫酸钠侵蚀） % 质量损失≤15



硬度（莫氏） / ≥7



孔隙率 % <3



项目 单位 技术指标



摩擦系数 / ≥0.5



防滑性能指标 BPN / ≥60



注：1、预制块边长与厚度比≥5时，应进行弯拉强度检测；



9、工程质量控制关键工序：路基压实度和回弹模量（或弯沉），水泥稳



定碎石基层弯沉和压实度，路面顶面弯沉和压实度。



10、施工中加强路基验槽工作，若在施工中发现暗浜，及时通知业主，并



与设计联系，根据实际情况确定处理措施。



11、与现状道路衔接处，如设计标高与现状标高略有不同，请施工单位适



当调整。当出入较大时，请及时通知业主、设计和监理。



12、工程范围内护栏样式应根据建设单位意见选择。



13、施工期间应注意对现有地下管线的保护，如需封路应做好交通组织及



安全警示标志。



14、开工前施工单位应对道路水准点进行复测并与周边道路网联测，确保



与相邻工程的顺利衔接。



15、建议工程沿线原地面标高以下的各种市政公用管线及其它构筑物同步



实施，并应先期做完，避免二次开挖造成人力、物力、财力的损失。



16、未尽事宜需严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ



1-2008）与《城市道路工程施工质量验收规范》（DGJ08-118-2005）执行。



十四、危险性较大的分部分项工程安全管理规定



本工程施工过程当中，应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，贯彻



执行“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则。



1、危大工程范围



（1）基坑工程



本工程承台（地梁）、桥台基坑深度普遍大于 3m，甚至部分基坑深度大于
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5m，且本工程基坑附近重要结构物、临近工程、管线较多。开挖深度超过 3m（含



3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程属于危大工程。开挖深度超过 5m



的属于超危大工程。



（2）模板工程及支撑体系



现浇盖梁、现浇立柱等需搭设支架、模板现浇；部分盖梁架设以及钢梁架设



需设置临时支撑。



（3）起重吊装及起重机械安装拆卸工程



本工程采用预制拼装法施工，立柱、盖梁、预制梁（小箱梁、空心板梁）和



钢梁节段等均需吊装架设。施工前应准确核实盖梁、立柱、钢梁等的最大节段起



吊重量，选取合适的起重设备，确保安全性。起重机械安装和拆卸工程均为危大



工程。



（4）脚手架工程



现浇组合梁桥面板采用高处作业吊篮，卸料平台、操作平台工程。



（5）拆除工程



部分老桥需拆除，应做好施工组织及各种预案。



（6）其它



钢结构安装工程、装配式建筑混凝土预制构件安装工程、其它容易导致人员



群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。



2、保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见



（1）提醒施工单位应当在危大工程施工前充分收集工程地质、水文地质和



工程周边环境等基础资料。



（2）提醒施工单位应对危大工程进行专项设计，确保安全，严格按专项设



计要求施工，不得偷工减料。



（3）提醒施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工



方案，经专家论证通过后实施。



（4）加强现场安全管理。施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程



名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。施工单位应



当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。专项施工方案



实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。



施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履



职。监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程



施工实施专项巡视检查。对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单



位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。对于按照规定需要验收的危大工



程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格后方可进入下一



道工序。



本施工图设计说明未尽之处，应与设计及时联系，并以相关规范规定为准。



十五、部分主要通用说明











R01(16/16)



施工图说明



2026.05











2



水



茸



平



路



上
海
赫
立
电
子
科
技
有
限
公
司



上
海
茸
健
汽
车
修
理
有
限
公
司



上
海
晶
顺
电
子
材
料
有
限
公
司



松
江
邮
件
转
运
站



3



4



3



2



2



2



2



台



棚



棚



棚



棚棚



棚



143
135



80
68



茸



树 路



燃
气
桩



给
水
桩



给
水
桩



给
水
桩



给
水
桩



给
水
桩



砖



砖



砖



砖



水
泥



水
泥



水
泥



沥



沥



沥



沥



水
泥



塌
陷



3.7
7



3.7
8



3.9
2



3.7
6



3.6
2



3.6
7



3.5
83.7
2



3.7
7



3.5
9



3.5
5



3.7
8



3.6
53.5
5



3.6
8



3.6
1



3.6
4



3.7
2



3.7
0



3.7
4



3.6
7



3.7
6



3.4
8



3.5
7



3.5
7



3.9
5



3.6
3



3.7
0



3.9
3



3.7
1



3.7
4



3.9
6



3.9
9



3.7
7



3.7
8



3.9
0



3.9
5



3.7
4



3.7
8



3.8
9



3.8
4



3.6
9



3.6
1



3.9
0



3.6
2



3.6
6



3.9
0



3.5
3



3.7
4



4.0
0



3.4
9



3.7
7



4.0
4



3.5
6



3.7
7



3.9
8



3.6
6



3.7
9



3.9
2



3.7
2



3.5
3



3.6
3



3.6
5



3.6
7



3.7
3



3.7
4



3.9
4



3.7
5



3.7
0



3.9
9



3.6
6



3.5
9



4.0
7



3.6
2



3.7
1



4.0
9



3.5
4



3.6
4



4.0
3



3.5
3



3.7
0



3.9
7



3.6
3



3.7
6



3.7
5



3.7
9



3.7
7



3.6
5



3.7
0



3.6
8



3.7
1



3.7
9



3.8
3



3.7
3



3.6
5



3.7
0



3.8
0



3.6
5



3.8
6



3.5
6



3.9
1



3.6
3



3.7
7



3.9
6



3.8
03.6
9



3.9
0



3.8
0



3.5
8



3.8
9



3.7
7



3.5
5



3.6
1



3.8
4



3.5
3



3.6
2



3.8
2



3.8
0



3.7
6



3.7
4



3.8
7



3.7
4



3.8
7



3.7
8



3.7
7



3.7
7



3.7
0



3.8
5



3.7
3



3.9
0



3.8
0



3.8
5



3.8
3



3.9
0



3.7
0



3.7
3



3.6
4



3.8
1



3.4
7



3.9
9



3.6
6



3.7
8



3.7
5



3.6
9



3.8
5



3.5
5



4.0
5



3.6
6



4.1
0



3.7
0



4.0
8



3.6
4



4.0
1



3.5
6



3.9
5



3.6
7



3.9
43.9
74.0
4



4.0
3



3.9
5



3.5
4



3.6
8



3.7
3



3.6
0



3.7
5



3.9
0



3.8
63.9



2



3.5
8



4.0
0



3.4
9



3.4
6



3.5
6



3.6
4



3.5
4



3.6
0



3.4
9



3.5
5



3.5
6



3.7
6



3.4
9



3.6
2



3.8
7



3.7
0



3.7
4



3.7
3 3.7
7



B2 3.6
52



y1
3.
63
1.
53



Ø1000
1.63



Ø1000
1.63



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



y1
3.
63
1.
53



Ø1000
1.63



Ø1000
1.63



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



3.6
5



3.6
5



3.8
6



3.8
6



3.6
9



3.7
3



3.8
9



3.7
2



3.7
4



3.7
1



3.5
9



3.7
8



3.8
9



3.5
7



3.8
5



3.5
9



3.6
6



3.7
0



3.7
0



3.6
2



3.7
6



3.7
3



3.9
2



3.7
7



3.6
4



3.7
7



3.8
2



3.7
1



3.7
3



3.7
0



3.7
0



3.5
7



3.7
5



3.8
3



3.5
7



3.6
2



3.8
0



3.7
6



3.6
6



3.7
2



3.7
2



3.5
3



3.7
0



3.7
3



3.6
8



3.7
7



3.6
8 3.6
5



3.5
8



3.7
6



3.6
8



3.7
6



3.7
2



3.6
6



3.5
7



3.7
4



3.7
7



3.6
7 3.7
0



3.6
6



3.7
2



3.6
7



3.6
8



3.7
3



3.8
0



3.6
9



3.7
2



3.6
0



3.6
4



3.7
4



3.7
1



3.5
7



3.7
2



3.7
1



3.7
8



3.6
7



3.5
5



3.7
0



3.8
3



3.7
5



3.5
7



3.5
9



3.7
6



3.7
7



3.7
6



3.6
7



3.7
8



3.8
4



3.7
6



3.6
7



3.6
7



3.6
0



3.6
6



3.7
9



3.8
2



3.6
9



3.8
0



3.8
0



3.7
5



3.6
7



3.8
7



3.8
6



3.5
8



3.6
0



3.5
4



3.5
5



3.6
7



3.6
0



3.6
5



3.6
0



3.5
8



3.6
1



3.5
23.6



2



3.5
8



3.6
1



3.8
7



3.8
8



3.9
5



3.9
3



3.8
8



3.8
8



3.9
5



3.9
5



3.8
3



3.9
7



3.6
8



3.8
7



3.9
7



4.2
2



4.4
5



4.5
4



4.3
7



4.5
4



4.4
8



4.1
4



4.2
7



4.2
2



4.4
5



4.5
9



4.6
6



4.6
2



4.5
3



4.6
6



4.7
7



4.8
4



4.7
5



4.6
2



4.8
1



4.9
3



5.0
0



4.9
5



4.8
6



5.0
6



5.1
4



5.1
9



5.1
2



5.0
1



5.2
7



5.3
3



5.3
6



5.3
2



5.2
6



3.4
2



3.7
5



bm
j



B2
-1



B2
-2



g1 g2



g3g4
g5



g6
g7



g8
g9g1
0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



g2
1b
m
i



g2
1



g2
2



g2
3



g2
4



g2
5



g2
6



g2
7



g2
8



g2
9



g3
0



g3
1



g3
2



g3
3



g3
4



g3
5



g3
6



g3
7



g3
8



g3
9



g4
0



g4
1



g4
2



g4
3



g4
4



g4
5 g4
6



g4
7



g4
8



g4
9 e



g1



g2



g3g4
g5



g6 hf
c1



hf
c2



hf
c3



b g1
b



p1
g1



b1 b2



w b



p
w



y



w



wq
fj



fjw
z



g1
g2



g3 g4
g5



g6
g7



g8
g9g1
0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



g2
1



g2
2



g2
3



g2
4



g2
5



g2
6



g2
7



g2
8



g2
9



g3
0



g3
1



g3
2g
33



dl
jdl
k



lu1



b f lu



lv



n d
x



dl
wx
k



b1b2



b3b4



xg
s



dl
wx
j



g



g1



g2g3
g4



g5
g6



g7
g8



g9g1
0



fj1fj2
fj3



g1
g2



g3



g4 g5 zl



g1g2
g3



g4



u



dx
j



xfs
fm
1



fm
2



fm
3 g



g1
g2



g3
g4



g5g6
g7



g8
g9



g1
0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



q1kjkkq1



q2 k
j1 kj2 wq q



g1
g2



g3
g4



g5



g6



w



棚



不
明
井



苗



沥



沥



沥水
泥



砖
砖



4.4
6



4.1
5



4.0
0



3.6
3



3.7
8



3.6
0



3.6
0 3.5



8
3.5
8



3.7
6



3.5
8



3.6
0



3.8
5



3.6
6



3.6
2 3.6
2



3.7
6



3.7
2 3.6
3



3.6
6



3.7
8



3.8
3



3.5
6



3.5
7



3.6
7



3.6
8



3.7
0



3.6
9



3.7
0



3.7
0



3.6
3



3.6
7



3.7
3



3.7
7



3.8
0



3.9
0



3.8
8



3.8
9



王
家



浜
河



y2
3.
42
1.
52



Ø1000
1.52



Ø1000
1.62



y3
3.
57
1.
52



Ø1000
1.57



Ø1000
1.57



y4
3.
68
1.
48



Ø1000
1.48



Ø1000
1.48



Ø
60
0



1.
881.
36



y6
3.
76



Ø1000
1.36



Ø1000
1.36



Ø
40
0



2.
80



1.
32



y7
3.
82



Ø1000
1.32



Ø1000
1.32



Ø
60
0



1.
87



打
不
开



y8
3.
87



1.
14



y9
4.
14



Ø1000
1.14



Ø1000
1.14



2.
27
W
1



3.
97



Ø300
2.27Ø



30
0



2.
47



2.
25
W
2



3.
79



Ø300
2.25



Ø300
2.25



Ø
30
0



2.
35



Ø
30
0



2.
35



2.
18
W
3



3.
78



Ø300
2.18



Ø300
2.18



Ø
30
0



2.
28



2.
12
W
4



3.
72



Ø300
2.12



Ø300
2.12



Ø
30
0



2.
22



1.
78
W
4



3.
73



Ø300
1.78



Ø300
1.78 1.



55
W
5



3.
75



Ø300
1.55



Ø300
1.55



3.
91



6.
23



3.
76



3.
76



3.
95



3.
82



3.
82



3.
97



4.
03



4.
89



3.
58



3.
44



3.
85



3.
87



3.
88



3.
91



3.
89



3.
96



3.
90



3.
89



3.
79



3.
78



3.
74



3.
874.
02



3.
78



3.
78



3.
79



3.
90



3.
93



3.
82



3.
93



3.
89



3.
89



3.
99



3.
97



3.
793.
89



3.
83



3.
80



3.
79



3.
79



N



工程起点



展宽段30m         渐变段25m



王



家



浜



路



茸
平
路



王



家



浜
河



K0+286.25



K0+200



K0+220



K0+240



K0+260



K0+280



K0+300



K0+320



K0+340



K0+360



K0+380



K0+400



K0+420



K0+440



K0+460



工程选址终点 K0+463.881



20 6
6



3
14



3



20 20



2.5



15



2.5



设计道路中心线(规划道路中心线)



设计车行道边线



设计人行道边线(规划道路红线)



K0+456



K0+426



K0+401



王家浜桥



工程实施终点 K0+470.079



接茸树路已建段



工程起点



接现状茸平路



工
程
起
点



设计道路中心线



20



3
人行道 车行道



2.0%2.0%



14



2.0%



3
人行道



东
西



2.0%



规划红线宽度



A3
设  计



校  核审  核



审  定



项目负责人



专业负责人 阶  段



专  业
项目名称



子项名称比  例 出图日期 图  号



工程编号



子项编号
图  名



版  号



签



给
  



水



排
  



水



建
  



筑
电



  
气



设
  



备
道



  
路



结
  



构
监



  
控



暖
  



通
桥



  
梁



环
  



卫



水
  



工



总
  



图



景
  



观
会



A工程设计证书甲级编号：A131001317  A231001314



茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程



2024LL11-S063



2026.05



施工图



道  路



王银岭



黄晓君



郁家正



黄晓君



郁家正



王银岭



茸树路（茸平路-王家浜河）



茸树路（茸平路-王家浜河）平面设计图 



茸树路（茸平路-王家浜河）标准横断面设计图 
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注：1、本图尺寸以米计。
　　2、坐标系统：上海2000坐标系；



   高程系统：上海吴淞高程基准（2021年复测）。 无障碍设施



图例 ： 工程范围
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注：1、本图尺寸均以米计。



2、坐标系统：上海2000坐标系；   高程系统：上海吴淞高程基准（2021年复测）。



直线、曲线及转角一览表



曲 线 位 置曲 线 要 素 值 （米）



中 点



曲 线第一缓
和曲线
终 点



第一缓



起 点
和曲线



距



外
矢



长度



曲线第二
切线
长度长度



切线
第一第二



曲线
长度



缓和
第二



曲线
参数



缓和
第一



曲线
长度



缓和



参数
曲线
缓和
第一



半径右转左转



转 角 值



交点桩号
号



点
交 点 坐 标



交



L QZHY(ZY)ZHET2T1L2L1 A2A1



R)()( '' ' '''
Y(E)X(N)



备  注
方位角



计 算



间距



交点



长度



直线第二缓 第二缓
和曲线
起 点



和曲线
终 点



''' )(
HZYH(YZ)



起点 -21840.856 -20851.929 K0+286.252 茸树路



交点1 -21973.303 -20844.184 K0+418.925 1°57'15" 3000 0 0 0 0 51.164 51.164 102.319 0.436 K0+367.76 K0+418.92 K0+470.079
81.509 132.673 176°39'13"



终点 -22024.452 -20842.941 K0+470.079
0 51.164 178°36'28"



合计： 102.319
81.509











A3
设  计



校  核审  核



审  定



项目负责人



专业负责人 阶  段



专  业
项目名称



子项名称比  例 出图日期 图  号



工程编号



子项编号
图  名



版  号



签



给
  
水



排
  
水



建
  
筑



电
  
气



设
  
备



道
  
路



结
  
构



监
  
控



暖
  
通



桥
  
梁



环
  
卫



水
  
工



总
  
图



景
  
观



会



A工程设计证书甲级编号：A131001317  A231001314



茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程



2024LL11-S063



2026.05



施工图



道  路



王银岭



黄晓君



郁家正



黄晓君



郁家正



王银岭
逐桩坐标表



R041:500



K0+286.252 -21840.856 -20851.929



K0+300 -21854.581 -20851.126



K0+320 -21874.547 -20849.959



K0+340 -21894.513 -20848.791



K0+360 -21914.479 -20847.624



K0+367.76 -21922.225 -20847.171



K0+380 -21934.446 -20846.481



K0+400 -21954.42 -20845.462



K0+420 -21974.4 -20844.576



K0+440 -21994.386 -20843.823



K0+460 -22014.376 -20843.203



K0+470.079 -22024.452 -20842.941



逐桩坐标表



注：坐标系统：上海2000坐标系；





AutoCAD SHX Text


Y





AutoCAD SHX Text


X











4.5
9



g2



ZY1



K0+367.76



ZY1



K0+367.76



K0+400



K0+380



K0+360



K0+340



K0+320



K0+300



K0+286.25



上
海
赫
立
电
子
科
技
有
限
公
司



上
海
晶
顺
电
子
材
料
有
限
公
司



松
江
邮
件
转
运
站



4



3



2



台



棚



棚



棚



棚棚



棚



143
135



80



茸



树



给
水
桩



水
泥



沥



沥



沥



3.9
9



3.9
5



3.8
4



3.6
3



3.7
5



3.7
7



3.6
9



3.5
8



3.5
5



3.5
3



3.7
8



3.6
4 3.4



7
3.5



5
3.6



6
3.7



0
3.6



4
3.5



6
3.6



7



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



3.5
3



3.7
0



3.7
3



3.6
8



3.7
7



3.6
8 3.6



5
3.5



8
3.7



6
3.6



8



3.7
6



3.7
2



3.6
6



3.5
7



3.7
4



3.7
7



3.6
7 3.7



0



3.6
6



3.7
2



3.6
7



3.7
2



3.6
0



3.6
4



3.7
4



3.7
1



3.5
7



3.7
2



3.7
1



3.7
8



3.6
7



3.5
5



3.7
0



3.8
3



3.7
5



3.5
7



3.5
9



3.7
6



3.7
7



3.7
6



3.6
7



3.7
8



3.8
4



3.7
6



3.6
7



3.6
7



3.6
0



3.6
6



3.7
9



3.8
2



3.6
9



3.8
0



3.8
0



3.7
5



3.6
7



3.8
7



3.8
6



3.5
8



3.6
0



3.5
4



3.5
5



3.6
7



3.6
0



3.6
5



3.6
0



3.5
8



3.6
1



3.5
23.6



2



3.5
8



3.6
1



3.8
7



3.8
8



3.9
5



3.9
3



3.8
8



3.8
8



3.9
5



3.9
5



3.8
3



3.9
7



3.6
8



3.8
7



3.9
7



4.2
2



4.4
5



4.5
4



4.3
7



4.5
4



4.4
8



4.1
4



4.2
7



4.2
2



4.4
5



4.6
6



4.6
2



4.5
3



4.6
6



4.7
7



4.8
4



4.7
5



4.6
2



4.8
1



4.9
3



5.0
0



4.9
5



4.8
6



5.0
6



5.1
4



5.1
9



5.1
2



5.0
1



5.2
7



5.3
3



5.3
6



5.3
2



5.2
6



g4
0



g4
1



g4
2



g4
3



g4
4



g4
5 g4



6
g4



7
g4



8
g4



9 e



g1



g2



g3g4
g5



g6 hf
c1



hf
c2



hf
c3



b g1
by



w



wq
fj



fjw
z



g1
g2



g3 g4
g5



g6
g7



g8
g9g1



0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



g2
1



g2
2



g2
3



g2
4



g2
5



g2
6



g2
7



g2
8



g2
9



g3
0



g3
1



g3
2g3



3



dl
jdl
k



lu1



b f lu



lv



n dx



dl
wx



k
b1b2



b3b4



xg
s



dl
wx



j



g



g1



g2g3
g4



g5
g6



g7
g8



g9g1
0



fj1fj2
fj3



g1
g2



g3



g4 g5 zl



g1g2
g3



g4



u



dx
j



xfs
fm



1
fm



2
fm



3 g



g1
g3



g4
g5g6



g7
g8



g9
g1



0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



q1kjkkq1



q2 kj1 kj2 wq q
g1



g2
g3



g4
g5



不
明



井



苗



沥



沥水
泥



砖
砖



4.4
6



4.1
5



4.0
0



3.6
3



3.7
8



3.6
0



3.6
0 3.5



8
3.5



8



3.7
6



3.5
8



3.6
0



3.8
5



3.6
6



王
家



浜
河



y4
3.
68
1.
48



Ø1000
1.48



Ø1000
1.48



Ø
60
0



1.
881.
36



y6
3.
76



Ø1000
1.36



Ø1000
1.36



Ø
40
0



2.
80



1.
32



y7
3.
82



Ø1000
1.32



Ø1000
1.32



Ø
60
0



1.
87



打
不
开



y8
3.
87



1.
14



y9
4.
14



Ø1000
1.14



Ø1000
1.14



2.
27
W
1



3.
97



Ø300
2.27Ø



30
0



2.
47



2.
25
W
2



3.
79



Ø300
2.25



Ø300
2.25



Ø
30
0



2.
35



Ø
30
0



2.
35



2.
18
W
3



3.
78



Ø300
2.18



Ø300
2.18



Ø
30
0



2.
28



2.
12
W
4



3.
72



Ø300
2.12



Ø300
2.12



Ø
30
0



2.
22



暗
  
浜
  
区



暗
  
浜
  
区



3.
91



6.
23



3.
76



3.
76



3.
95



3.
82



3.
82



3.
97



4.
03



4.
89



3.
58



3.
44



3.
85



3.
87



3.
88



3.
91



3.
89



3.
96



3.
90



3.
89



3.
79



3.
78



3.
74



3.
874.
02



3.
78



3.
78



3.
79



3.
90



3.
93



3.
82



3.
93



3.
89



3.
89



3.
99



3.
97



3.
793.
89



3.
83



王
家
浜
河



王
家
浜
河



K0+286.252
工程起点(接茸树路已建段)



         渐变段25m



N
1



1



设计道路中心线(规划道路中心线)



设计车行道边线



设计人行道边线(规划道路红线)



K0+401



K0+240 (5.53)
1.27



K0+260 (5.27)
3.84



K0+280 (4.72)
3.84



K0+300 (4.14)
3.8



K0+320 (3.79)
3.77



K0+340 (3.73)
3.73



K0+360 (3.69)
3.69



K0+380 (3.65)
3.64



K0+400 (3.63)
3.6



K0+290



K0+290 K0+310



K0+310



K0+327



K0+335



K0+344 K0+368



K0+368



K0+400.076



K0+401.046



X=-21840.856



Y=-20851.929



X=-21867.852



Y=-20860.367



X=-21890.213



Y=-20839.026



X=-21919.39



Y=-20837.32



X=-21940.652



Y=-20855.163



X=-21939.279



Y=-20836.209
X=-21954.419



Y=-20835.451



X=-21967.073



Y=-20835.877



(4.29)



(4.29)



(3.78)



(3.78)



(3.6)



(3.62) (3.52)



(3.47)



(3.47)



(3.43)



(3.43)



K0+354



(3.56)



K0+378



K0+378



(3.51)



(3.51)



(3.51)



K0+412



(3.53)



K0+413



X=-21883.112



Y=-20859.475



X=-21955.285



Y=-20854.412



20 6
6



206
6



3
14



3



20



R2R3



R3 R3 R3



R3



R3



R3 R3



R3



R3



R3



R2



R2
R2



R2



A3
设  计



校  核审  核



审  定



项目负责人



专业负责人 阶  段



专  业
项目名称



子项名称比  例 出图日期 图  号



工程编号



子项编号
图  名



版  号



签



给
  
水



排
  
水



建
  
筑



电
  
气



设
  
备



道
  
路



结
  
构



监
  
控



暖
  
通



桥
  
梁



环
  
卫



水
  
工



总
  
图



景
  
观



会



A工程设计证书甲级编号：A131001317  A231001314



茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程



2024LL11-S063



2026.05



施工图



道  路



王银岭



黄晓君



郁家正



黄晓君



郁家正



王银岭



茸 树 路



道路平面设计图



R05(1/2)1:500



道路中心线
车行道边线



工程范围



道路规划红线



无障碍设施



图例：



辟筑边线



老路范围



2、坐标系统：上海2000坐标系；



   高程系统：上海吴淞高程基准（2021年复测）。



注：1、本图尺寸以米计。
　　



联合式雨水口



预制混凝土平式单箅雨水口



挑落水











ZY1



K0+367.76



ZDK0+481.623



R=3000



ZY1



K0+367.76



ZDK0+481.623



K0+466.924



K0+481.623 



K0+480



K0+460



K0+440



K0+420



K0+400



K0+380



K0+360



2



水



茸



平



路



上
海
赫
立
电
子
科
技
有
限
公
司



上
海
茸
健
汽
车
修
理
有
限
公
司



松
江
邮
件
转
运
站



4



2



2



棚 棚



棚



135



80
68



树 路



燃
气
桩



给
水
桩



给
水
桩



给
水
桩



给
水
桩



砖



砖



砖



砖



水
泥



水
泥



沥



沥



水
泥



塌
陷



3.7
7



3.7
8



3.9
2



3.7
6



3.6
2



3.6
7



3.5
83.7



2
3.7



7
3.5



9



3.5
5



3.7
8



3.6
53.5



5
3.6



8
3.6



1



3.6
4



3.7
2



3.7
0



3.7
4



3.6
7



3.7
6



3.4
8



3.5
7



3.5
7



3.9
5



3.6
3



3.7
0



3.9
3



3.7
1



3.7
4



3.9
6



3.7
7



3.7
8



3.9
0



3.7
4



3.7
8



3.8
9



3.6
9



3.6
1



3.9
0



3.6
2



3.6
6



3.9
0



3.5
3



3.7
4



4.0
0



3.4
9



3.7
7



4.0
4



3.5
6



3.7
7



3.9
8



3.6
6



3.7
9



3.9
2



3.7
2



3.5
3



3.6
3



3.6
5



3.6
7



3.7
3



3.7
4



3.9
4



3.7
5



3.7
0



3.9
9



3.6
6



3.5
9



4.0
7



3.6
2



3.7
1



3.5
4



3.6
4



3.5
3



3.7
0



3.7
6



3.7
9



3.7
7



3.7
0



3.6
8



3.7
1



3.7
9



3.8
3



3.7
3



3.6
5



3.7
0



3.8
0



3.6
5



3.8
6



3.5
6



3.9
1



3.6
3



3.7
7



3.9
6



3.8
03.6



9



3.9
0



3.8
0



3.5
8



3.8
9



3.7
7



3.5
5



3.6
1



3.8
4



3.5
3



3.6
2



3.8
2



3.8
0



3.7
6



3.7
4



3.8
7



3.7
4



3.8
7



3.7
8



3.7
7



3.7
7



3.7
0



3.8
5



3.7
3



3.9
0



3.8
0



3.8
5



3.8
3



3.9
0



3.7
0



3.6
4 3.4



7



3.6
6



3.7
8



3.7
5



3.6
9



3.8
5



3.5
5



3.6
6



3.7
0



4.0
8



3.6
4



4.0
1



3.5
6



3.9
5



3.6
7



3.9
43.9



7



4.0
4



4.0
3



3.9
5



3.5
4



3.6
8



3.7
3



3.6
0



3.7
5



3.9
0



3.8
63.9



2



3.5
8



4.0
0



3.4
9



3.4
6



3.5
6



3.6
4



3.5
4



3.6
0



3.4
9



3.5
5



3.5
6



3.7
6



3.4
9



3.6
2



3.8
7



3.7
0



3.7
4



3.7
3 3.7



7



B2 3.6
52



y1
3.
63
1.
53



Ø1000
1.63



Ø1000
1.63



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



y1
3.
63
1.
53



Ø1000
1.63



Ø1000
1.63



y5
3.
70
1.
40



Ø1000
1.40



Ø1000
1.40



3.6
5



3.6
5



3.8
6



3.8
6



3.6
9



3.7
3



3.8
9



3.7
2



3.7
4



3.7
1



3.5
9



3.7
8



3.8
9



3.5
7



3.8
5



3.5
9



3.6
6



3.7
0



3.7
0



3.6
2



3.7
6



3.7
3



3.9
2



3.7
7



3.6
4



3.7
7



3.8
2



3.7
1



3.7
3



3.7
0



3.7
0



3.5
7



3.7
5



3.8
3



3.5
7



3.6
2



3.8
0



3.7
6



3.6
6



3.7
2



3.7
2



3.5
3



3.7
0



3.7
3



3.6
8



3.7
7



3.6
8 3.6



5
3.5



8
3.7



6
3.6



8



3.7
6



3.7
2



3.6
6



3.5
7



3.7
4



3.7
7



3.6
7 3.7



0



3.6
6



3.7
2



3.6
7



3.6
8



3.7
3



3.8
0



3.6
9



3.7
2



3.6
0



3.6
4



3.7
4



3.7
1



3.5
7



3.7
2



3.7
1



3.7
8



3.6
7



3.5
5



3.7
0



3.8
3



3.7
5



3.5
7



3.5
9



3.7
6



3.7
7



3.5
5



3.6
7



3.6
0



3.6
5



3.6
0



3.5
8



3.4
2



3.7
5



bm
j



B2
-1



B2
-2



g1 g2



g3g4
g5



g6
g7



g8
g9g1



0
g1



1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



g1
6



g1
7



g1
8



g1
9



g2
0



g2
1b



m
i



g2
1



g2
2



g2
3



g2
4



g2
5



g2
6



g2
7



g2
8



g2
9



g3
0



g3
1



g3
2



g3
3



g3
4



g3
5



g3
6



g3
7



g3
8



g3
9



g4
0



g4
1



g4
2



g4
3



g4
4



g4
5 g4



6
g4



7
g4



8
g4



9 e



g1



g2



g3g4
g5



g6 hf
c1



hf
c2



hf
c3



b g1
b



p1
g1



b1 b2



w b



p
w



y



w



wq
fj



fjw
z



g1
g2



g3 g4
g5



g6
g7



g8
g9g1



0



g1
1



g1
2



g1
3



g1
4



g1
5



lu



lv



n dx



dl
wx



k
b1



g6



w



棚



不
明



井



沥



沥



沥



3.8
5



3.6
6



3.6
2 3.6



2



3.7
6



3.7
2 3.6



3
3.6



6



3.7
8



3.8
3



3.5
6



3.5
7



3.6
7



3.6
8



3.7
0



3.6
9



3.7
0



3.7
0



3.6
3



3.6
7



3.7
3



3.7
7



3.8
0



3.9
0



3.8
8



3.8
9



y2
3.
42
1.
52



Ø1000
1.52



Ø1000
1.62



y3
3.
57
1.
52



Ø1000
1.57



Ø1000
1.57



y4
3.
68
1.
48



Ø1000
1.48



Ø1000
1.48



Ø
60
0



1.
88



2.
18
W
3



3.
78



Ø300
2.18



Ø300
2.18



Ø
30
0



2.
28



2.
12
W
4



3.
72



Ø300
2.12



Ø300
2.12



Ø
30
0



2.
22



1.
78
W
4



3.
73



Ø300
1.78



Ø300
1.78 1.



55
W
5



3.
75



Ø300
1.55



Ø300
1.55 3.



80
3.
79



3.
79



N



JD1



α=2°10'28.6"(右)
JD1



L=113.863
E=0.54



T2=56.938
T1=56.938
R=3000



展宽段30m         渐变段25m



K0+470.079



1



1



设计道路中心线(规划道路中心线)



设计车行道边线



设计人行道边线(规划道路红线)
K0+456



K0+426



K0+401



K0+360 (3.69)
3.69



K0+380 (3.65)
3.64



K0+400 (3.63)
3.6



K0+420 (3.66)
3.66



K0+440 (3.72)
3.72



K0+460
(3.78)



3.78



K0+470.079 (3.8)
3.8



K0+368



K0+368



K0+400.076



K0+401.046



K0+422



K0+428.642
K0+449



K0+449



工
程
选
址
终
点
 K0+463.881



K0+481.623



X=-22024.452



Y=-20842.941



X=-22035.994



Y=-20842.683



X=-22016.033



Y=-20825.651



X=-22012.763



Y=-20860.755



工
程
实
施
终
点



X=-21919.39



Y=-20837.32



X=-21940.652



Y=-20855.163



X=-21939.279



Y=-20836.209
X=-21954.419



Y=-20835.451



X=-21967.073



Y=-20835.877



(3.47)



(3.47)



(3.43)



(3.43) (3.46)



(3.48) (3.54)



(3.54)
K0+354



(3.56)



K0+378



K0+378



(3.51)



(3.51) (3.57)



(3.57)



K0+437



(3.51)



K0+412



K0+439



(3.53)



K0+413



X=-21955.285



Y=-20854.412



X=-21982



Y=-20834.767



茸
平
路



（3.20）



4.9
5



(3.11)1.05%



5.5



20



2.515 2.5



99°



R1
0



R10



R10



R10



R2R3



R3 R3 R3



R3 R3



R2



R2
R2



R2



R2



R2



A3
设  计



校  核审  核



审  定



项目负责人



专业负责人 阶  段



专  业
项目名称



子项名称比  例 出图日期 图  号



工程编号



子项编号
图  名



版  号



签



给
  
水



排
  
水



建
  
筑



电
  
气



设
  
备



道
  
路



结
  
构



监
  
控



暖
  
通



桥
  
梁



环
  
卫



水
  
工



总
  
图



景
  
观



会



A工程设计证书甲级编号：A131001317  A231001314



茸树路(茸平路-王家浜河)改造拓宽工程



2024LL11-S063



2026.05



施工图



道  路



王银岭



黄晓君



郁家正



黄晓君



郁家正



王银岭
道路平面设计图



R05(2/2)1:500



道路中心线
车行道边线



工程范围



道路规划红线



无障碍设施



图例：
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2、坐标系统：上海2000坐标系；



   高程系统：上海吴淞高程基准（2021年复测）。



注：1、本图尺寸以米计。
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注：1.本图尺寸均以米计。



2.机动车道采用直线型路拱,路拱平均横坡为2.0%。



1:100
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4.当纵坡不满足3‰时，通过平石进行挑落水。
3.人行道采用直线型反向路拱，横坡度为2%。
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注：1.本图尺寸单位 : 高程、距离以米计，填挖方以平方米计。



    2.Hs-道路设计高程，Hd-原地面标高，Dh-填挖高度，AT-填方面积，AW-挖方面积。



    3.土方量仅供参考，施工时请复核，以现场测量为准。



    4.本图比例1：200。
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注：1.本图尺寸单位 : 高程、距离以米计，填挖方以平方米计。



    2.Hs-道路设计高程，Hd-原地面标高，Dh-填挖高度，AT-填方面积，AW-挖方面积。



    3.土方量仅供参考，施工时请复核，以现场测量为准。



    4.本图比例1：200。
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工程范围图例：



注：1、本图尺寸均以米计;



2、图中括号内高程为设计高程;



3、本图详细尺寸及坐标参见“R05道路平面设计图”;



h
B



34h
3B公式为:Y=   X +   X;



4、散点标高采用修正三次抛物线路拱,



5、竖向设计分格采用圆心法。
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5、侧平石灌缝:灌缝用水泥砂浆,抗压强度为10MPa。灌浆必须饱满嵌实。平石勾缝以



4、平石施工应按平石和侧石错缝对中相接,平石间缝宽为1cm,与侧石间的隙缝≤1cm。



曲线半径小于15m或圆角部分,视半径大小,采用60cm或30cm的侧石。相邻侧石



线段采用100cm侧石;曲线半径大于15m时,一般采用100cm或60cm的侧石;



石一般与平石齐平,两端接头应做成斜坡（俗称“牛腿式”）。道路直



3、侧石施工应根据施工图确定的侧石平面位置和顶点标高排砌。人行道进口坡处的侧



平缝为宜,侧石勾缝为凹缝,深度为0.5cm。



平石与路面接缝边线必须顺直。



接缝必须平齐,缝宽为1cm。



1、本图尺寸均以厘米为单位。



2、侧平石施工应采用预制砼制品; 若无成品, 则参照本图规格预制。



注: 俯  视  图



  水泥砂浆勾缝



100(60,30)



侧 石 规 格 图



100 (60,30)



8



柔性面层侧平石结构图



10
20



平 石



人行道



5



C20水泥砼
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碎石



C40水泥砼侧平石



平  石
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105 12 530
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侧 石
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2



30



3



100 (60,30)



平 石 规 格 图
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R=2.3



13



30



1.
9



1.9



直线路缘石 直线路缘石（含圆形、L形）



弯拉强度（MPa） 抗压强度（MPa）



强度等级Cf



Cf4.0



平均值



≥4.00



单块最小值



3.50



强度等级Cc



Cc4.0



平均值



≥40.0



单块最小值



35.0



路缘石弯拉与抗压强度



预制水泥砼侧平石及铺砌结构设计图
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5C20水泥混凝土



碎石



车 行 道 直 线 部 分
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石



全 直 线 部 分



1:20



石



10 55 30 12



B-B



62



10
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剖面



5



平 石 侧



碎石



C20水泥混凝土



车 行 道 



1:20剖面A-A



全宽式牛腿式进口坡(Ⅱ型)



A



A



B



B



三面坡牛腿式进口坡(Ⅰ型)



≥120



≤1：12



≤1：12



≤1：12



≥150



≤1：20
≤1：20



h=0



h=0



侧石式出入口
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入
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人
注：



1.本图尺寸均以厘米计。



2.本图所示牛腿式进口坡为一般城市道路车行道与沿线工矿企业、街坊里弄或其它小路衔接所用。柔性



和刚性结构材料的进口坡均可参照本图施工。



3.当设计人行道标高低于或接近于原街坊或单位原地面(坪)标高时，建议采用“Ⅰ型”进口坡；当设计



人行道标高高于街坊或单位原地面(坪)标高时，建议采用“Ⅱ型”进口坡，但在高度变化处应做成弧形，



而不做成折线型。



4.出入口经甲方、交警及接管单位同意后可采用侧石式出入口,路面结构如下：



4cm   细粒式沥青砼(AC-13C SBS改性)



8cm   粗粒式沥青砼(AC-25C)



20cm  C30水泥混凝土面层



15cm  碎石垫层。



示意



牛腿式进口坡设计图











提示盲道砼块平面图



R12



平



提示盲道



行进盲道



人行道宽



B



0.5



图例：



石



提示盲道



行进盲道



B



≤1:123B



≤
1:12



行进盲道边线



行进盲道边线



人行道边线横 向 道 路



平石内边线



平石外边线



缘石坡道



5、缘石坡道结构同人行道路面结构。



8、盲道铺设应连续，应避开树木、电线杆、拉线、树穴、窨井盖等



7、图中盲人道板铺设的宽度B宜为0.25～0.5m，可根据道路宽度选择



6、盲道的颜色应与相邻人行道铺面颜色形成对比，并应与周围景观相协调，



9、提示盲道的平面布置可视交叉口的实际情况进行调整。



10、本图须与平面设计图一并使用 。



   障碍物，其他设施不得占用盲道。



   低限或高限。



   宜采用中黄色。



3、缘石坡道采用三面坡形式，其中正面坡的缘石外露高度应等于0mm;



4、三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.2m，且与人行道宽度相对应。



   本图采用规范：无障碍设计规范（GB50763-2012)及建筑与市政工程无障碍通用规范（GB55019-2021）。



  正面坡及侧面坡的坡度均小于1:12。



1、本图尺寸除注明外均以米计。



注



2、



:



 侧石



 平石



如：窨井



障碍物



≥300≥300



250～500



盲道避让障碍物大样



单位：mm 



盲人导向砼块剖面示图盲人停步砼块剖面图



行进盲道砼块平面图
单位：mm 单位：mm 



单位：mm 单位：mm 
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缘石坡道和盲人触感块材布置图



示意



人行道应采用热熔型防滑材料



≥
1.2











1:1.0



10



侧石



C20水泥砼



1:1.0



10



车行道路面结构图



平石



注：本图尺寸均以厘米计。



4
8



0.
6



32
15



路面结构设计图



图示 R13(1/2)



3cm干拌中砂



6cm砂基透水砖 



10cmC20透水水泥砼基层



人行道路面结构图



10cm级配碎石垫层



6



3



10
10



8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C



32cm水泥稳定碎石基层



15cm级配碎石



4cm细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性沥青)



0.6cm稀浆封层（ES-2型）



粘层油（PC-3，0.5L/m ）



透层油（PC-2，1.1L/m ）2



2
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(防渗土工布)











路面结构设计图



R13(2/2)



2.0%



2.0%
2.0%



软式透水管  8cm



PVC横向排水管
碎石盲沟



透水人行道纵向盲沟、横向排水管断面示意图



单位：厘米，比例：示意



无纺土工布，端头用铁丝绑扎



雨水口井人行道 车行道



1：2水泥砂浆



PVC横向排水管
8cm



软式透水管  8cm



碎石盲沟 雨水口井



设计车行道边线



设计人行道边线



3.纵向盲沟内设置  8cm软式透水管,透水管底标高高出盲沟底面5cm。



4.横向设置PVC排水管，两端与纵向盲沟中透水管和雨水口分别连接，纵向透水管与横向PVC排水管的连接，



2.纵向盲沟采用级配碎石盲沟，盲沟碎石粒径5-40mm。



1.本图尺寸单位除注明外，其余均以厘米计.
说明：



   采用T字连接；横向PVC排水管间距30～40m，每隔30～40m接入雨水口井。



防渗土工布



5.碎石层底需铺设防渗土工布，防渗土工布采用一布一膜式的复合土工膜，其规格选用100g/m /PE0.2mm型。 



车行道



渗透系数＞5×10  cm/s ，质量不小于400g/m 的针刺无纺类土工布。复合土工膜铺设时，两幅搭接宽度不小于10cm， 
并用专用粘结剂或热焊方法粘接。  



6.纵向盲沟设不小于0.3%的排水纵坡；横向PVC管设2%的排水纵坡。 



7.盲沟位置若与管线或其它结构相碰时，位置可进行适当调整。 



2



2-2



纵向盲沟、横向排水管平面示意图



单位：厘米，比例：示意



透水土工布



8.本图为透水人行道路面边缘排水系统设计图。
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新老路基路面搭接设计图



老路



1.5H H



新建



老路基层



新建面层



新建基层



新建沥青混凝土面层



自粘式玻璃纤维格栅



沥青混凝土找平



H1.5H新建基层



新建垫层



老路基层



老路路面



老路垫层



老路路基



30cm6%石灰土



2m土工格栅



1.0 1.0



1.0 1.0



新路路基



0.5



0.5



R14



以实际老路基础边为准



注：



2、新建道路和老路路面搭接时，先将新建道路部分表土清除，然后将老路基层与垫层分层破除，挖成台阶型，台阶宽度不小于1.0m，



台阶底面应稍向内倾斜。



4、在新旧路面交接处，新路面层与基层之间，铺筑不小于2.0m宽的自粘式玻璃纤维格栅，其质量应符合相关技术标准要求。



3、老路基开挖台阶后，在新路基填筑、压实到相应标高时，再铺设土工格栅，要求铺设平整，伸至台阶内缘，土工格栅宽2m，骑缝铺设。



5、图中H表示老路基层的1/2厚度。



1、本图尺寸单位均以米计。
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新老路基路面搭接设计图



示意











一般路基设计图



注：



1、本图适用于茸树路拓宽部分；茸树路老路部分现状路基经长期运营碾压，已较为密实,施工前检测确认其压实度与承载力满足设计要求后，可直接利用。



2、新老路基搭接时应设置台阶，台阶高度H=15cm。



3、本图尺寸均以米计。



4、一般路段(拓宽部分)由于填土较低，不需进行特殊的软土地基处理，仅通过一定的措施使路基压实度和土基回填模量能够达到设计要求即可。



5、路基施工前，先去除30cm表土碾压达到要求后，再进行路基施工。路基内的树根、草根、垃圾土和建筑垃圾等必须清除，路基不得用腐殖土、垃圾土或淤泥填筑。



6、路基填土不得含有草根、树皮等杂物，粒径超过10cm则应打碎，土的有机质烧矢量不得大于5％。填土应分层填筑和压实，每层土的松铺厚度不宜超过30cm。



7、为保证土路基压实度，一般路段(拓宽部分)对机动车道上路床30cm内的土采用石灰土(石灰掺量为6%)填筑。压实后的土基回弹模量不低于25MPa。路堤两侧按1:1.5放坡，路堑边坡坡率为1:1。



人行道宽度 车行道宽度 人行道宽度



实施宽度



R15



东西 设计道路中心线



2.0%2.0%2.0%2.0%
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（拓宽部分)



一般路基处理设计图



示意



1:1
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素土



1:1.5



素土



路面结构层
原地面线
30cm石灰土(掺灰量6%)



1.5H



H 老路路基利用新建路基
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人 行 道



树池平面布置图
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树池大样图



一块树池条石长度
10



110



树池条石平面大样图



10



17
.5



树池条石侧面图



1、单位：厘米，比例：示意。
注:



2、每个树池由4块条石围合而成。
3、树池标准间距600cm。与灯杆、交通标志、出入口等发生冲突时适当调整。



600



砂基透水砖 



树穴盖板



150



12
5



树池大样图
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2.
1. 本图尺寸均以毫米计。



本图适用于护坡人行道外侧及交叉口人行道内侧设置人行护栏。



说明:



3.



4.
管材应平整，表面无锈痕陷。焊缝应整齐、光滑，平接处打磨平整。
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栏杆采用黑色浸塑工艺。



人行道与外侧地面高差＞    米时必须在人行道外侧设置人行护栏。
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附注：



  1、平面图尺寸单位以米计。



  2、本工程坐标采用上海市城市坐标系统。
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