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一、基本信息
	项目名称
	上海工程技术大学智算设备采购项目-GPU服务器采购项目

	项目预算
	人民币  382 万元

	最高限价
	人民币  344  万元



二、商务要求
	货物质保期
	免费质保期（维保期） 3  年

	售后服务要求
	1、 所有产品质保期不少于3年，提供原厂售后服务承诺书。质保开始日期从项目验收开始计算；在质保期内，有任何质量问题发生，中标方应免费提供维修和更换服务，保证所有产品的正常运行。
2、 提供7×24 小时的电话技术支持和服务；电话报修后24小时上门服务、12小时内排除故障，提供售后服务承诺书证明。
3、 投标人应响应本次项目售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务方案（包括但不限于售后服务承诺、服务流程、服务内容、应急措施和维保方案等），也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务措施。

	维保服务要求
	1、 所有产品在质保期内，产品制造商须提供对系统软件版本的免费升级服务，保证产品软件为最新版本。投标文件须提供所投产品制造商盖章的售后服务承诺函。
2、 在质保期内，发生任何质量问题，中标方应免费提供维修和更换服务。保证所有产品的正常运行。中标人在接到报修后，必须在2小时内电话响应，24小时上门服务、12小时内排除故障。如故障不能在规定时间内排除，需提供同型号或优于同型号的备件替换。

	培训要求
	1、提供产品技术培训名额2个，培训时间不少于3个工作日。

	验收要求
	1、 所有软硬件产品由中标人直接统一发货到采购人指定位置，并由采购人组织与中标人共同到场开箱验货。所有软硬件产品安装、调试、集成上线后，须统一试运行7天以上。待试运行结束后，中标人须向采购人提交试运行报告后才能申请项目正式验收。
2、 项目正式验收前，中标人应向采购人提交完整的项目验收文档，验收文档至少包含以下内容，但不限于以下内容。文档一式三份，并提交验收文档电子版。 
（1） 网络拓扑图；
（2） 项目投标文件；
（3） 项目采购合同；
（4） 项目合同汇总表、采购合同明细表、软硬件设备对照表、软件功能对照表；
（5） 用户手册、运维手册；
（6） 项目总结报告；
（7） 项目售后服务承诺书；
（8） 系统试运行报告；
（9） 验收会PPT；（PPT需包含：项目背景-建设目标、建设内容，项目要求-技术指标、技术架构、项目执行情况、完成情况、建设成效、试运行情况、用户反馈、项目总结、验收材料清单等）

	其他要求
	1、 中标方负责本项目的产品选型、实施方案设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装、调试、验收合格、培训、保修及售后维护等。
2、 中标方需保证产品按质、按时送至采购单位指定位置。自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。
3、 如中标方实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任。
4、 项目实施团队人员具备信创集成项目管理师认证、具备系统集成工程师、网络工程师等相关专业高级职业技能类或职业技术培训证书的、具备信息系统项目管理师职业技能类证书的为优。
5、 供应商有近三年以来类似项目业绩的为优。





三、技术要求
	序号
	名称
	数量
	技术参数及要求
	证明材料要求
	备注

	
	
	（单位）
	
	
	

	1
	GPU计算节点
	4台
	服务器要求：机箱高度≦4U
	产品彩页等证明材料，加盖公章
	

	
	
	
	▲CPU：所投产品CPU，配置CPU处理器≥4颗，单颗核心数≥48核，主频≥2.6GHz；
	产品彩页等证明材料，加盖公章
	

	
	
	
	▲GPU：所投产品GPU芯片，配置AI处理器≥8颗；单颗提供≥280T FLOPS FP16算力；单颗AI处理器HBM≥64GB；整机AI处理器间互联带宽≥350GB/s
	产品彩页等证明材料，加盖公章
	

	
	
	
	▲计算卡：配置≥8颗AI处理器，单颗处理器FP16≥280TFLOPS，FP32≥75TFLOPS，显存≥64G，内存带宽≥1600GB/s；
	产品彩页等证明材料，加盖公章
	

	
	
	
	★内存：槽位支持 ≥32根；内存配置容量≥1024GB，内存频率≥2933MHz;
	
	

	
	
	
	硬盘类型：热插拔SAS/SATA/NVME/SSD硬盘；
	
	

	
	
	
	硬盘数目：≥2块SATA SSD，单块要求≥960GB；≥2块NVMe，单块要求≥3840GB；
	
	

	
	
	
	磁盘阵列：配置磁盘阵列卡，缓存≥4G，支持RAID 0/1/10/6/5/50/60
	
	

	
	
	
	网络接口：≥8*200GE光口（含满配光模块），≥2*100GE光口（含满配光模块），≥4*25GE光口（含满配光模块）
	
	

	
	
	
	电源：≥4个2600W电源，支持冗余
	
	

	
	
	
	风扇：≥8个风扇，支持单风扇失效
	
	

	
	
	
	系统管理：具有图形管理界面；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面；支持电源启动和关闭、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、本地固件更新、错误日志；支持中文BIOS界面
	
	

	
	
	
	推理引擎：支持业界大语言模型主流服务化框架如vLLM、TGI、Triton；支持自研推理服务化框架；
	
	

	
	
	
	▲持续供应：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。CPU、GPU芯片厂商提供针对本项目优先供应保障说明
	承诺书、优先供应保障说明，加盖公章
	






