


[bookmark: _Toc63785461]项目名称
上海交通大学医学院附属仁济医院南部院区医疗科研综合楼开办数字化子系统建设项目

项目概况
上海交通大学医学院附属仁济医院（以下简称“仁济医院”）建于1844年，是上海开埠后第一家西医医院。医院目前由东西南北四个院区和上海市肿瘤研究所组成，是一个学科门类齐全，集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院。医院连续16次被评为上海市文明单位，连续三届获得全国文明单位称号，连续17年获得上海申康医院发展中心院长年度绩效考核A等。
南院区位于闵行区浦江镇，于2012年12月建成投入使用，2020年10月20日整建制并入仁济医院；东院区位于浦东陆家嘴金融贸易区内，于1999年10月建成投入使用；西院区位于黄浦区中央商务区内，毗邻外滩；北院区位于巨野路灵山路，于2013年7月全面启用；肿瘤所位于斜土路，于2010年10月与仁济医院正式“院所合一”。
仁济南院区作为郊区新建三级综合医院“5+3+1”工程之一，地处闵行区江月路2000号，I期由门诊楼、急诊医技楼、住院楼、高压氧舱、地下停车库等组成，总建筑面积82590平方米。于2009年2月28日奠基，2009年7月1日启用临时门诊，2011年7月主体建筑结构封顶，2012年12月12日正式开业运营，2020年10月整建制并入仁济医院。
自南院区开业以来，依托百年仁济优质医疗资源与深厚文化底蕴，遵循“名医战略、优质服务、精细管理”的办院方针，与总院一体化、同质化管理，目前开放床位710张，开设临床医技科室54个，消化、风湿免疫、器官移植、产科、心内、泌尿、神外、普外、肾脏、过敏、医学影像科等12个科室为国家临床重点专科。医疗服务能级逐年提升，作为闵行浦江区域内唯一一家三级甲等综合医院，满足了区域内居民对优质医疗资源的需求，并将影响力逐步辐射到整个南上海地区，为周边群众解决了就医方面的 “急难愁盼” 问题。
为响应“十四五”规划精神，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，2023年11月30日，医院启动Ⅱ期建设，新建医疗综合楼地上11层，地下2层，新增核定床位400张，新建科研综合楼地上4层，地下2层，以学术科研功能为主，促进多学科创新融合，总建筑面积110720平方米，预计2027年完工。结合总院和南院区学科布局调整，最大限度规划利用好有限的医疗空间资源，着力打造学科人才高地和优质服务高地，并将医疗服务逐步扩展至长三角，助力医院在未来高质量发展中提升核心竞争力。
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[bookmark: _Toc47539102][bookmark: _Toc47532923][bookmark: _Toc47536676][bookmark: _Toc47537166][bookmark: _Toc47533288][bookmark: _Toc47536304]本项目锚定“一体两翼三驱动”的总体建设目标，致力于将仁济医院南部院区打造为具有战略支点意义的智慧医院标杆项目。
一体，即构建“智慧仁济”整体格局，形成贯通医疗、科研、管理的数字底座，实现医疗服务智能化、管理运营精细化、科研创新数据化的一体化发展路径。
两翼，一翼是支撑优势学科深度融合发展，通过智能决策支持系统、科研数据平台等信息化手段，赋能消化、自免、移植等重点领域持续领先；另一翼是推动区域协同与资源延展，依托数据互通、远程会诊、跨院区协同等能力，辐射带动长三角医疗服务一体化。
三驱动，以数据驱动临床、AI驱动创新、系统驱动管理，打造新一代智慧医疗服务体系，为医院高质量发展注入持续动能。
本项目将以“立足上海、服务长三角、对标国际一流”为战略定位，构建安全可靠、灵活高效、自主可控的信息化体系，全面提升南部院区的综合服务能力与核心竞争力，为仁济医院整体迈向国际一流医学中心提供有力支撑。
 
[bookmark: _Toc233375496]建设周期
本项目建设周期为项目合同签订之日起13个月（含试运行1个月）完成。

项目建设内容
[bookmark: _Toc233375491]基础设施
机房建设
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1.
	微模块机柜系统
	5
	87
	个
	

	2.
	风冷变频行间精密空调机组（65KW）
	5
	4
	套
	

	3.
	风冷变频行间精密空调机组（46KW）
	5
	9
	套
	

	4.
	配电系统
	5
	2
	套
	

	5.
	房间级精密空调机组（45KW）
	5
	3
	套
	

	6.
	环境监控系统
	5
	1
	套
	

	7.
	机柜综合布线系统
	5
	87
	套
	

	8.
	消防系统
	5
	314
	平方米
	

	9.
	机房装修
	5
	238
	平方米
	



网络设备
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	医疗综合楼内网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	2
	科研综合楼内网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	3
	内网48口接入交换机
	5
	130
	台
	

	4
	内网超融合交换机
	5
	4
	台
	

	5
	信创超融合交换机
	5
	2
	台
	

	6
	医联前置区接入交换机
	5
	2
	台
	

	7
	内网网管平台
	5
	1
	套
	

	8
	数据中心汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	9
	医疗综合楼外网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	10
	科研综合楼外网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	11
	外网48口接入交换机
	5
	51
	台
	

	12
	外网超融合交换机
	5
	2
	台
	

	13
	外网网管平台
	5
	1
	套
	

	14
	医疗综合楼无线网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	15
	科研综合楼无线网汇聚交换机
	5
	2
	台
	

	16
	无线网48口POE交换机
	5
	36
	台
	

	17
	无线放装AP
	5
	467
	颗
	

	18
	无线面板AP
	5
	513
	颗
	

	19
	无线控制器
	5
	2
	台
	



服务器存储
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	数据库服务器
	5
	4
	台
	

	2
	PACS服务器
	5
	2
	台
	

	3
	医联前置服务器
	5
	2
	台
	

	4
	应用服务器
	5
	3
	台
	

	5
	外网超融合一体机
	5
	3
	台
	

	6
	信创超融合一体机
	5
	5
	台
	

	7
	内网网管平台服务器
	5
	1
	台
	

	8
	外网网管平台服务器
	5
	1
	台
	

	9
	认证平台服务器
	5
	1
	台
	

	10
	分布式存储
	5
	2
	台
	

	11
	SAN存储
	5
	2
	套
	

	12
	影像存储
	5
	1
	套
	

	13
	医联前置存储
	5
	1
	套
	



[bookmark: _Toc233375492]专用硬件
通用终端
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	基础业务PC
	5
	192
	台
	

	2
	移动查房工作站（护士用）
	5
	60
	台
	

	3
	医护工作站
	5
	14
	台
	



业务终端
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	黑白激光打印机
	5
	135
	台
	

	2
	条码打印机
	5
	49
	台
	

	3
	瓶贴/标签打印机
	5
	82
	台
	

	4
	数字病理交互屏
	5
	22
	台
	

	5
	高K显示器
	5
	8
	台
	

	6
	扫码墩
	5
	49
	台
	

	7
	读卡器
	5
	82
	台
	

	8
	条码扫描枪
	5
	82
	台
	

	9
	高拍仪
	5
	18
	台
	

	10
	智能输液监护仪
	5
	24
	台
	



自助终端
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	自助一体机
	5
	16
	台
	

	2
	自助电子病历打印机
	5
	8
	台
	

	2
	放射科室报告自助打印机
	5
	8
	台
	

	2
	自助取号机
	5
	6
	台
	

	2
	自助签到一体机
	5
	6
	台
	



信息发布
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	智能触摸大屏65寸(宣教培训)
	5
	30
	台
	

	2
	走廊信息显示屏
	5
	56
	台
	

	3
	门口智能显示终端
	5
	196
	台
	

	4
	大厅宣教55寸液晶拼接屏
	5
	27
	台
	

	5
	宣传公告屏
	5
	44
	台
	

	6
	22寸分诊屏
	5
	45
	台
	

	7
	43寸分诊屏
	5
	15
	台
	

	8
	55寸分诊屏
	5
	18
	台
	



[bookmark: _Toc233375493]应用软件
基础软件
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	操作系统
	1
	6
	套
	

	2
	数据库软件
	1
	4
	套
	

	3
	数据库-XC
	1
	8
	套
	

	4
	操作系统-XC
	1
	16
	套
	

	5
	中间件-XC
	1
	8
	套
	

	6
	虚拟化软件
	1
	32
	套
	

	11
	国密音视频监控系统
	5
	1
	套
	

	12
	服务器负载均衡
	5
	2
	台
	



工具软件
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	数据库灾备软件
	1
	2
	套
	

	2
	数据保护与恢复软件
	1
	2
	套
	

	3
	手术麻醉系统(扩容）
	1
	23
	套
	

	4
	PACS系统影像检查许可
	1
	1
	套
	

	5
	PACS系统数据库
	1
	1
	套
	

	6
	PACS放射影像诊断
	1
	10
	套
	

	7
	PACS放射影像高级后处理-容积重建软件
	1
	2
	套
	

	8
	PACS放射影像高级后处理-容积匹配软件
	1
	2
	套
	

	9
	PACS放射影像高级后处理-高级血管分析软件
	1
	1
	套
	

	10
	PACS放射影像高级后处理-心脏CT分析软件
	1
	1
	套
	

	11
	PACS放射影像高级后处理-冠状动脉分析软件
	1
	1
	套
	

	12
	PACS放射影像高级后处理-钙化积分软件
	1
	1
	套
	

	13
	PACS临床浏览
	1
	50
	套
	

	14
	数据集成软件
	1
	36
	套
	

	15
	护理工作站
	1
	36
	套
	

	16
	医生工作站
	1
	36
	套
	

	17
	管理模块
	1
	36
	套
	

	18
	排队叫号系统（扩容）
	1
	1
	套
	

	19
	门诊流程预约管理系统
	1
	1
	套
	

	20
	门（急）诊挂号管理系统
	1
	1
	套
	

	21
	门（急）诊收费管理系统
	1
	1
	套
	

	22
	出入院管理系统
	1
	1
	套
	

	23
	住院收费管理系统
	1
	1
	套
	

	24
	临床护士管理系统
	1
	1
	套
	

	25
	医技管理系统
	1
	1
	套
	

	26
	医保管理
	1
	1
	套
	

	27
	医疗统计管理系统
	1
	1
	套
	

	28
	日间化疗系统
	1
	1
	套
	

	29
	药库管理系统
	1
	1
	套
	

	30
	门（急）诊药房管理系统
	1
	1
	套
	

	31
	门（急）诊配发药管理系统
	1
	1
	套
	

	32
	住院药房管理系统
	1
	1
	套
	

	33
	住院配、发药管理
	1
	1
	套
	

	34
	静脉配置中心管理系统
	1
	1
	套
	

	35
	自助挂号管理系统
	1
	1
	套
	

	36
	自助收费管理系统
	1
	1
	套
	

	37
	自助预约管理系统
	1
	1
	套
	

	38
	自助出入院管理
	1
	1
	套
	

	39
	自助报告打印
	1
	1
	套
	

	40
	多媒体查询管理系统
	1
	1
	套
	

	41
	手术计费管理
	1
	1
	套
	

	42
	门诊医生电子病历系统
	1
	1
	套
	

	43
	门诊处方系统
	1
	1
	套
	

	44
	门诊电子申请系统
	1
	1
	套
	

	45
	门诊监管平台系统
	1
	1
	套
	

	46
	住院医生电子病历系统
	1
	1
	套
	

	47
	住院医嘱系统
	1
	1
	套
	

	48
	住院电子病历质控系统
	1
	1
	套
	

	49
	医务管理工作站系统
	1
	1
	套
	

	50
	住院电子申请系统
	1
	1
	套
	

	51
	危急值管理系统
	1
	1
	套
	

	52
	一体化模板工具系统
	1
	1
	套
	

	53
	流程工具系统
	1
	1
	套
	

	54
	报表工具系统
	1
	1
	套
	

	55
	护理文书系统
	1
	1
	套
	

	56
	移动护理系统
	1
	1
	套
	

	57
	手术病人行踪管理系统
	1
	1
	套
	

	58
	专科护理系统
	1
	1
	套
	

	59
	护理管理系统
	1
	1
	套
	

	60
	护理不良事件上报系统
	1
	1
	套
	

	61
	护理质量检查管理系统
	1
	1
	套
	

	62
	护理教育培训系统
	1
	1
	套
	

	63
	护理教育考试系统
	1
	1
	套
	

	64
	病区智慧大屏交互系统
	1
	1
	套
	

	65
	心电系统
	1
	3
	套
	

	66
	超声信息系统
	1
	10
	套
	

	67
	输液智能感知管理软件
	1
	1
	套
	



软件开发
智慧医疗—数字病理系统（升级改造）
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	取材工位模块
	2
	人月
	

	2
	冰冻切片工位模块
	2
	人月
	

	3
	包埋工位模块
	2
	人月
	

	4
	切片工位模块
	2
	人月
	

	5
	特检工位模块
	2
	人月
	

	6
	冰冻染色工位模块
	2
	人月
	

	7
	染色确认模块
	2
	人月
	

	8
	样本流转模块
	2
	人月
	

	9
	病理查询工作站软件
	1
	人月
	

	10
	病理质控指标智能管理软件
	2
	人月
	

	11
	消息管理模块
	1
	人月
	

	12
	数字病理平台病例管理软件
	5
	人月
	

	13
	数字切片图像解析及上传模块
	5
	人月
	

	14
	病理图像储存查看软件
	5
	人月
	



智慧医疗—动物实验室管理系统（新建）
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	设施使用培训
	1
	人月
	

	2
	动物伦理审查
	1
	人月
	

	3
	合同协议管理
	1
	人月
	

	4
	信用积分管理
	1
	人月
	

	5
	课题组管理
	1
	人月
	

	6
	供应商管理
	1
	人月
	

	7
	收费管理
	1
	人月
	

	8
	不良行为管理
	1
	人月
	

	9
	内容管理
	1
	人月
	

	10
	审核流程管理
	1
	人月
	

	11
	饲养繁育管理
	1
	人月
	

	12
	数据导出
	0.5
	人月
	

	13
	数据统计
	0.5
	人月
	

	14
	委托项目管理
	1
	人月
	



智慧管理—科研楼数据安全共享平台（新建）
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	全景
	2
	人月
	

	2
	数据开发
	1
	人月
	

	3
	元数据
	2
	人月
	

	4
	数据标准
	2
	人月
	

	5
	数据建模
	3
	人月
	

	6
	数据质量
	2
	人月
	

	7
	数据资产
	2
	人月
	

	8
	数据安全
	2
	人月
	

	9
	数据服务
	3
	人月
	

	10
	管理中心
	1
	人月
	

	11
	治理工作台
	1
	人月
	

	12
	数据资产库
	2
	人月
	

	13
	非结构化资源库
	2
	人月
	

	14
	智能分析构建中心
	2
	人月
	

	15
	分析成果库
	2
	人月
	

	16
	镜像管理
	2
	人月
	

	17
	分析应用中心
	2
	人月
	

	18
	分析事件中心
	2
	人月
	

	19
	资源调度中心
	2
	人月
	



智慧管理—科研队列子系统（新建）
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	专病知识库应用管理
	2
	人月
	

	2
	项目方案自动化配置管理
	2
	人月
	

	3
	患者管理
	1
	人月
	

	4
	患者全病程采集管理
	2
	人月
	

	5
	数据质量控制管理
	2
	人月
	

	6
	生物样本管理
	2
	人月
	

	7
	流程管理
	1
	人月
	

	8
	数据可视化管理
	2
	人月
	

	9
	多中心管理
	2
	人月
	

	10
	数据中心管理
	1
	人月
	

	11
	系统接口定制开发
	1
	人月
	

	12
	智能数据推送管理
	1
	人月
	

	13
	用户管理
	1
	人月
	

	14
	权限管理
	1
	人月
	

	15
	安全保障
	1
	人月
	



新技术赋能—基于可信数据空间的区域诊疗协作平台（新建）
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	区域医疗业务子链构建
	1
	人月
	

	2
	政务链对接
	1
	人月
	

	3
	数字身份认证
	1
	人月
	

	4
	数据目录创建与管理
	1
	人月
	

	5
	数据账本创建与管理
	1
	人月
	

	6
	医疗数据敏感词检测
	1
	人月
	

	7
	医疗数据脱敏处理
	1
	人月
	

	8
	跨院区数据共享利用
	1
	人月
	

	9
	区域协作申请
	1
	人月
	

	10
	区域协作审批
	1
	人月
	

	11
	协作数据下载利用
	1
	人月
	

	12
	可信存证
	1
	人月
	

	13
	链上数据溯源
	1
	人月
	

	14
	链上链下数据核验
	1
	人月
	

	15
	数据应用服务
	1
	人月
	

	16
	数据隐私利用
	1
	人月
	

	17
	链上链下数据同步及检索
	2
	人月
	

	18
	联盟管理
	1
	人月
	

	19
	智能合约管理
	1
	人月
	

	20
	平台管理与监控
	1
	人月
	

	21
	区块链浏览器
	1
	人月
	

	22
	全流程数据安全管控
	1
	人月
	

	23
	数据导入与导出
	1
	人月
	

	24
	私有及证书管理
	1
	人月
	

	25
	空间安全运营
	1
	人月
	

	26
	资源接入审查规范
	1
	人月
	

	27
	数据大屏
	1
	人月
	



[bookmark: _Toc233375494]信息安全
信息安全保障
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	内网服务器区防火墙
	5
	2
	台
	

	2
	外网安全管理区边界防火墙
	5
	2
	台
	

	3
	医联专线防火墙
	5
	2
	台
	

	4
	内网安全管理区边界防火墙
	5
	2
	台
	

	5
	内外网隔离防火墙
	5
	2
	台
	

	6
	内网核心防火墙
	5
	2
	台
	

	7
	楼宇接入区边界防火墙
	5
	2
	台
	

	8
	外网堡垒机
	5
	1
	台
	

	9
	内网堡垒机
	5
	1
	台
	

	10
	数据库审计
	5
	1
	台
	

	11
	外网日志审计
	5
	1
	台
	

	12
	内网日志审计
	5
	1
	台
	

	13
	杀毒软件
	5
	1
	套
	

	14
	杀毒软件
	5
	800
	点位
	

	15
	网页防篡改
	5
	1
	点位
	

	16
	网络准入设备
	5
	1
	台
	

	17
	备份一体机
	5
	1
	台
	



密码应用支撑
	序号
	产品型号
	免费质保（年）
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	

	1
	数字证书认证系统
	5
	1
	台
	

	2
	签名验签服务器
	5
	1
	台
	

	3
	时间戳服务器
	5
	1
	台
	

	4
	电子签章系统
	5
	1
	台
	

	5
	个人证书
	5
	1,000
	套
	

	6
	安全认证网关
	5
	4
	台
	

	7
	服务器密码机
	5
	2
	台
	

	8
	站点证书
	5
	2
	套
	

	9
	密码服务管理平台
	5
	1
	套
	

	10
	国密门禁系统
	5
	1
	套
	

	11
	国密音视频监控系统
	5
	1
	套
	

	12
	服务器负载均衡
	5
	2
	台
	



[bookmark: _Toc233375495]系统集成
	序号
	产品型号
	数量
	单位

	
	
	
	

	1
	系统集成
	1
	项



[bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc233375510][bookmark: _Toc9668][bookmark: _Toc168401106][bookmark: _Toc125876366][bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc20100][bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc29026][bookmark: _Toc18361][bookmark: _Toc11802605]项目集成要求
投标方应充分理解仁济医院的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标方对本项目建设的总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

[bookmark: _Toc233375511]项目实施要求
投标方应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及应急预案等。
投标方应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方确定后，修改计划。
采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，投标方应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

[bookmark: _Toc233375512]质量控制要求
投标方需充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，应制定质量控制方法，确保本项目实施过程的规范性与成果的可靠性，通过明确的质量控制指导原则、质量保障体系、质量保证措施等，降低项目风险，满足项目需求，保障项目顺利交付与长效运行。

[bookmark: _Toc233375513]人员管理要求
投标方应明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、总技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：
1.项目负责人1名，具备本科及以上学历，具有10年以上项目相关工作经验，具备高级工程师职称，加盖公章的履历表及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
2.总技术负责人1名，具备本科及以上学历，具备软件测评师，具备系统架构设计师，加盖公章的履历表及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明。
3.提供项目建设期间不少于20人技术团队（包含项目经理和核心技术负责人），需提供人员名单及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。

[bookmark: _Toc28179][bookmark: _Toc233375514][bookmark: _Toc168401108][bookmark: _Toc22679]项目测评要求
在本系统实施竣工后，中标方需协同采购方，依照既定的测试方案联合开展测试工作。中标方应确保此次项目顺利通过软件测评、安全测评以及密码测评。

[bookmark: _Toc10680][bookmark: _Toc168401109][bookmark: _Toc20400][bookmark: _Toc14800][bookmark: _Toc125876369][bookmark: _Toc29885][bookmark: _Toc11802608][bookmark: _Toc7724][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc233375515]验收管理要求
投标方在投标方案中需提供详细的验收方案，明确项目验收的标准与步骤。投标方应向采购方提出验收申请，由采购方组织验收委员会，验收委员会主持整个项目的验收工作。
双方签署终验文件时，中标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于：
· 分析类文档：需求说明书
· 设计类文档：概要设计说明书、详细设计说明书、施工组织方案等
· 配置类文档：软硬件系统安装调试报告、配置备份、源代码等
· 过程类文档：会议记录及签到、调试报告、试运行报告等。
· 测试类文档：系统测试方案、系统测试报告、第三方测试报告等。
· 验收类文档：到货验收单、项目报审表、项目完工报告等。
· 使用类文档：培训手册、用户手册、运维手册等
· [bookmark: _GoBack]维护类文档：系统运维保障方案、软硬件设备移交清单

[bookmark: _Toc233375516]售后服务要求
1、维保要求
本项目软件质保期为1年，硬件质保期为5年，详见采购清单要求。
2、日常服务
投标方应负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、以及负责所供产品的保修服务等。
3、远程服务
投标方应确保在质保期内，向采购方提供包括但不限于热线电话、电子邮件、传真号码以及官方网站等多种联系方式，以便随时接收和处理技术问题，并保证在接到问题后的24小时内提供相应的解决方案。
4、故障响应
投标方应提供应急预案，确保在质保期内，针对各类故障，在接到报修电话通知后的1小时内作出响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标方需在4小时内赶赴现场排查故障原因并提出解决方案，并在8小时内彻底解决问题，以保障系统的稳定运行。

信息保密要求
投标方须严格遵守项目保密要求，对采购方提供的资料及项目产生的商业、技术信息和知识产权等保密。禁止借项目实施之名，侵犯项目参与单位的技术、商业秘密及知识产权。未经采购方及使用单位书面同意，不得向第三方展示、引用或销售相关信息。若违反规定，采购方有权追究投标方责任。

技术参数
[bookmark: _Toc233375500]基础设施
机房建设
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	微模块机柜系统
	技术要求
	服务器机柜87个。
600mm*1200mm*2000mm (42U)含2条PDU

	配电系统
	技术要求
	含600KVA模块化UPS、200Ah电池组、低压配套、配电柜

	风冷变频行间精密空调机组（65KW）
	技术要求
	65KW行级风冷空调，2个加热加湿内机，2个单冷内机，含室外机，含铜管制冷剂、密闭冷通道等。

	风冷变频行间精密空调机组（46KW）
	技术要求
	46KW行级风冷空调，4个加热加湿内机，5个单冷内机，含室外机，含铜管制冷剂，密闭冷通道等。

	房间级精密空调机组（45KW）
	技术要求
	45KW房间级精密空调，3个加热加湿内机，上送风，含铜管制冷剂、密闭冷通道。

	环境监控系统
	技术要求
	硬件含环境监控服务器，环境采集设备硬件，交换机
软件含环境监控平台，3D视图，运维管理等

	机柜综合布线系统
	技术要求
	含六类非屏蔽线缆、模块、配线架、24芯室内光缆、光纤盒、光纤熔接等

	消防系统
	技术要求
	支持无管网消防，配置FM200消防瓶

	机房装修
	技术要求
	机房顶面微孔板吊顶、地面静电地板、墙面彩钢板、隔墙、防雷接地等。



网络设备
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	医疗综合楼内网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥460Tbps，包转发≥76800Mpps

	
	硬件要求
	整机业务板槽位数≥6

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控，双电源，10GE光口≥96个,2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	科研综合楼内网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥1900Tbps；包转发率≥460800 Mpps

	
	硬件要求
	主控引擎≥2；独立交换网板≥2；整机业务板槽位数≥8

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控， 2个电源，10GE光口≥192个，12个万兆多模模块，2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	内网48口接入交换机
	转发性能
	交换容量≥672Gbps,包转发率≥200Mpps

	
	硬件要求
	支持48个千兆电口，4个万兆光口，2个专用堆叠口

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	管理运维
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH、Telemetry

	
	单台实配
	双电源，4个万兆单模模块，2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	内网超融合交换机
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps

	
	硬件要求
	≥24个10G SFP+光口，≥4个40GE QSFP+光口；

	
	可靠性
	支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位

	信创超融合交换机
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps

	
	硬件要求
	≥24个10G SFP+光口，≥4个40GE QSFP+光口；

	
	可靠性
	支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位

	医联前置区接入交换机
	转发性能
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps

	
	硬件要求
	≥24个10/100/1000M自适应电口，≥4个1G/10G SFP+光口

	
	单台实配
	4个10G单模模块，5年原厂免费质保

	内网网管平台
	功能参数
	对网络资源进行统一管理，有线无线融合管理、网络流量管理、网络质量监控等功能，通过可视化网络质量诊断和全生命周期管理实现有线无线网络主动运维和快速故障定界，有效简化有线无线网络运维

	
	▲拓扑管理
	支持对物理链路、聚合逻辑链路的识别、绘制与展示；支持堆叠设备、链路的拓扑和信息展示，支持展示堆叠编号和角色。提供功能截图。

	
	单台实配
	网络管理许可≥200个，WLAN管理许可≥1500个

	数据中心汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥900Tbps；包转发率≥230400Mpps

	
	硬件要求
	支持4个插槽

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持智能无损网络，ERSPAN增强

	
	单台实配
	双主控，5块交换网板，4个电源，每个电源≥3000W，10GE光口≥48个，100GE光口≥18个，1根100G AOC线缆，5年原厂免费质保

	医疗综合楼外网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥460Tbps，包转发≥76800Mpps

	
	硬件要求
	整机业务板槽位数≥6

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控，双电源，10GE光口≥96个,2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	科研综合楼外网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥460Tbps，包转发≥76800Mpps

	
	硬件要求
	整机业务板槽位数≥6

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控，双电源，10GE光口≥96个,2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	外网48口接入交换机
	转发性能
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥200Mpps

	
	硬件要求
	支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，≥2个专用堆叠口

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	管理运维
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH、Telemetry

	
	单台实配
	双电源，4个万兆单模模块，2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	外网超融合交换机
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps

	
	硬件要求
	≥24个10G SFP+光口，≥4个40GE QSFP+光口；

	
	可靠性
	支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位

	外网网管平台
	功能参数
	对网络资源进行统一管理，有线无线融合管理、网络流量管理、网络质量监控等功能，通过可视化网络质量诊断和全生命周期管理实现有线无线网络主动运维和快速故障定界，有效简化有线无线网络运维

	
	单台实配
	网络管理许可≥200个

	医疗综合楼无线网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥460Tbps，包转发≥76800Mpps

	
	硬件要求
	整机业务板槽位数≥6

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控，双电源，10GE光口≥48个,2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	科研综合楼无线网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥460Tbps，包转发≥76800Mpps

	
	硬件要求
	整机业务板槽位数≥6

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	可靠性
	支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障

	
	单台实配
	双主控，双电源，10GE光口≥48个,2根10G高速线缆，5年原厂免费质保

	无线网48口POE交换机
	转发性能
	交换容量≥672Gbps,包转发率≥200Mpps

	
	硬件要求
	支持≥48个千兆电口，≥4个万兆光口，≥2个专用堆叠口，支持PoE+

	
	国产化
	CPU为国产自研芯片

	
	▲可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于20ms，提供第三方测试报告

	
	管理运维
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH、Telemetry

	
	单台实配
	双电源，每个电源≥1000W，4个万兆单模模块，5年原厂免费质保

	无线放装AP
	转发性能
	支持Wi-Fi 7（802.11be），支持2.4GHz (2x2 MIMO)和5GHz (2x2 MIMO)双频同时提供业务，整机≥4条空间流，速率≥3.57Gbps，采用国产自研无线芯片，提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议），5年原厂免费质保

	无线面板AP
	转发性能
	支持Wi-Fi 7（802.11be），支持2.4GHz (2x2 MIMO)和5GHz (2x2 MIMO)双频同时提供业务，整机≥4条空间流，速率≥3.57Gbps，采用国产自研无线芯片，支持1个2.5G电口，5个1G电口，提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议），5年原厂免费质保

	无线控制器
	转发性能
	最大可管理6K个AP，转发能力≥120G

	
	硬件要求
	支持≥12个GE电口，≥12个10GE 光口，≥2个40GE光口

	
	单台实配
	双电源，配套AP资源授权，4个10GE多模模块，5年原厂免费质保



服务器存储
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	数据库服务器
	处理器
	配置≥4颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥18核，每颗CPU主频≥2.2GHz;

	
	内存
	配置可用容量≥1024GB

	
	硬盘
	配置≥2块960GB SSD，配置 ≥12块7.68TB SSD

	
	网卡
	配置≥1张4千兆电口网卡，≥2张双端口25G光口网卡(含4块25G模块）

	PACS服务器
	处理器
	配置≥4颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥18核，每颗CPU主频≥2.2GHz;

	
	内存
	配置可用容量≥1024GB

	
	硬盘
	配置≥2块960GB SSD，配置 ≥6块7.68TB SSD

	
	网卡
	配置≥1张4千兆电口网卡，≥2张双端口25G光口网卡(含4块25G模块）

	医联前置服务器
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器，每颗CPU核心数≥12核，每颗CPU主频≥2.1GHz;

	
	内存
	配置可用容量≥128GB

	
	硬盘
	配置≥2块480G SSD硬盘

	
	网卡
	配置≥1张双端口10GE网卡（含光模块），≥1张四端口千兆电网卡

	应用服务器
	处理器
	配置≥4颗处理器，单颗主频≥2.2GHz，核心≥18 Core 

	
	内存
	配置≥24根64GB

	
	硬盘
	配置≥2块240GB SATA SSD，配置≥2块960G SATA SSD

	
	网卡
	配置≥4千兆电口，≥2万兆光口，≥1个 16G-HBA-光纤-双口，≥1个25G光口2口

	
	耗材
	配置≥4个光纤线-多模-LC-LC-5M;
配置≥2个万兆多模-850-300m-双纤;
配置≥2个25G万兆多模-850-100m-双纤;

	外网超融合一体机
	处理器
	配置≥2颗处理器

	
	内存
	配置≥16根64GB

	
	硬盘
	配置≥2块240GB SATA SSD，配置≥2块480G SSD，配置≥2块3.84T SSD，配置≥6块机械硬盘8T

	
	网卡
	配置≥4千兆电口，≥2万兆光口，≥1个服务器万兆光口2口

	
	耗材
	配置≥4个光纤线-多模-LC-LC-5M;
配置≥4个万兆多模-850-300m-双纤;

	信创超融合一体机
	处理器
	配置≥2颗国产处理器，每颗CPU核心数≥64核，每颗CPU主频≥2.7GHz

	
	▲内存
	配置≥16根64GB DDR5，提供承诺函

	
	硬盘
	配置≥2块480GB SSD，2块3.2TB NVMe SSD，8块6TB 7.2K HDD

	
	网卡
	配置≥1块4端口千兆网卡，≥2块2端口万兆网卡(含模块)

	内网网管平台服务器
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.1GHz，核心≥16 Core 

	
	内存
	配置可用容量≥64GB

	
	硬盘
	配置≥3T HDD硬盘

	
	网卡
	配置≥2个4 GE电口

	外网网管平台服务器
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.1GHz，核心≥16 Core 

	
	内存
	配置可用容量≥64GB

	
	硬盘
	配置≥3T HDD硬盘

	
	网卡
	配置≥2个4 GE电口

	认证平台服务器
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.1GHz，核心≥16 Core 

	
	内存
	配置可用容量≥128GB

	
	硬盘
	配置≥7T HDD硬盘

	
	网卡
	配置≥2个4 GE电口,≥3个2 10GE/25GE光口

	分布式存储
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器

	
	内存
	配置≥8根32GB

	
	硬盘
	配置≥2块240GB SATA SSD，4块固态硬盘-7.68T-U.2-NVME-SSD，34块机械硬盘16T

	
	网卡
	配置≥2千兆电口，≥4万兆光口

	
	▲文件预读
	支持对医疗影像数据预读功能，将热点数据预读至缓存层，从而提升读性能，提供第三方评测机构的测试报告

	SAN存储
	控制器
	配置≥2个控制器，系统内总一级缓存容量配置≥256GB

	
	处理器
	控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥64核

	
	内存
	配置≥8个10Gbps 光口（含光模块），≥8个1Gbps 电口

	
	硬盘
	配置≥10块3.84TB 企业级SSD硬盘，≥22块20TB NL SAS硬盘

	
	▲双活
	配置双活，A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（两端主机能够通过两站点同时读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；提供第三方测试报告

	影像存储
	节点
	配置存储节点≥4个

	
	处理器
	单节点配置≥2颗CPU，核数≥48核

	
	内存
	单节点配置≥256GB内存

	
	硬盘
	单节点配置≥2块480G SSD系统盘，≥25块16TB 7.2K SATA主存盘,≥2块3.2TB SSD NVMe 缓存盘

	
	网卡
	单节点配置≥4个25GE网口(含光模块)

	
	▲分布式架构
	支持在线缩容和扩容；支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性；提供具备CMA或CNAS标识的认证报告。

	医联前置存储
	硬件参数
	双控，≥4个16Gb FC端口，≥9块1.2TB SAS硬盘



[bookmark: _Toc233375501]专用硬件
通用终端
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	基础业务PC
	性能规格
	CPU双核，8GBDD42666SODIMM/256GBSSDM.22280NVMeTLC）/集成显卡/集成10/100/1000兆网卡/6个USB3.0，DP+HDMI，串口/1L小型可立可卧机箱，免工具拆装机箱/无光驱/集成声卡/小于或等于Tiny65W88%Adapter节能电源/USB键盘鼠标/系统

	移动查房工作站（护士用）
	性能规格
	材质：高强度铝合金框架，表面采用ABS抑菌材料，耐受医院常用消毒剂。4个医疗级万向脚轮。气动升降立柱，工作台升降高度范围≥300mm。处理器：CPU双核。内存：≥4GB。存储：≥256GB SSD。
显示器：≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，支持≥270°旋转和升降。
网络：支持2.4G/5G双频Wi-Fi，802.11 a/b/g/n/ac。
接口：USB 2.0×2，USB 3.0×2，HDMI×1。
操作系统：支持国产操作系统
挂件：配备手消液放置架等。
安全性：具备外壳对地漏电电流保护、电击保护功能。

	医护工作站
	性能规格
	呼叫系统集成主机13.3寸



业务终端
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	黑白激光打印机
	性能规格
	支持网络，WIFI、USB，打印速度每分钟20页

	条码打印机
	性能规格
	热转印或热敏打印方式、USB连接

	瓶贴/标签打印机
	性能规格
	热转印打印精度:360dpi×720dpi(高分辨率)360dpi×360dpi(标准)360dpi×180dpi(高速)印字速度:60mm/秒

	数字病理交互屏
	性能规格
	参数：15.6寸/1920*1080/电容触摸/枪黑色/CX-10U01/I7-8代/8G+512G/2pin凤凰端子供电/4pin RS232+2*DB9 RS232

	高K显示器
	性能规格
	高清扩展屏显示器直面屏，27英寸，分辨率3840*2160，屏幕比例16:9，响应时间5ms，屏幕刷新率支持60Hz；
支持USB接口、HDMI接口、Type-C接口、一级能效。

	扫码墩
	性能规格
	识别精度>=4mil像素640*480识别码制2DPDF417，DataMatrix,QRCode;1DEAN-8,EAN13,UPC-A,UPC-E,ISSN,ISBN,codabar,standard2of5,code128,code93,code11等

	读卡器
	性能规格
	三合一读卡器，支持3代社保卡/COM

	条码扫描枪
	性能规格
	一维：Code39码3mil(0.076mm)5mil(0.127mm)5mil(0.127mm)
二维：DataMatrix5mil(0.127mm)6.7mil(0.170mm)7.5mil(0.191mm)
接口：USB接口、键盘口、RS-232、IBM46XX（RS485）
工作温度：0℃~50℃
湿度：0%~95%相对湿度，无冷凝
IP防护等级IP41
抗震性：可承受50次1.8米（6’）的反复跌落（至混凝土地面）
棘轮式支架：每面可承受50次1.2米(4’)跌落（至混凝土地面）

	高拍仪
	性能规格
	高拍仪扫描元件：CMOS最大幅面：A4扫描速度：1秒光学分辨率（dpi）：2592×1944dpi像素：500万扫描范围：A4扫描介质：证件，文档，各类凭证，立体实物等光源：自然光，LED色彩位数：RGB24位接口：USB2.1

	智能输液监护仪
	性能规格
	工作电压3.7VDC
可充电锂电池≥6400mAh
网络连接：蓝牙2.4GHz
工作温度32℉to122℉(0℃to50℃)
测量范围和精度称重测量范围：0g～5000g
测量精度：1、≦500g,≧0,精度为±1g.
2、≦5000g,>500,精度为±0.5%
输液滴数监测范围：0滴/分-300滴/分。
输液监护控制器测量精度：±2滴/分。
重量≦260克
功能1、提示功能，输液滴数异常、低电量、剩余
液量、输液暂停，输液完成截流等
充电电源输入100-240VAC,50/60Hz，0.15A；输出
5VDC,1A



自助终端
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	自助一体机
	性能规格
	19寸电容触摸显示器，含读卡器，钢化玻璃一体成型，内存4G，硬盘128G；凭条打印，自带切刀，纸尽告警，支持logo定制

	自助电子病历打印机
	性能规格
	21.5英寸电容触摸屏。分辨率：1920×1080。处理器：CPU双核 内存4GB DDR3。支持医保卡、身份证读取。支持二维码、条形码扫描。热敏打印机，人脸识别。RJ45以太网接口，支持千兆网络。支持USB接口，支持logo定制

	放射科室报告自助打印机
	性能规格
	19寸触屏 CPU≥3.0GHz 内存≥8G 硬盘≥1T 10/100Mbps网口 医保读卡机 激光打印机 扫描器

	自助取号机
	性能规格
	4GB/256GSSD/A4热敏打印机

	自助签到一体机
	性能规格
	工控主板、CPU双核处理器
内存4G/固态硬盘64G
19寸液晶显示器、多点电容触摸屏
支持上海医保卡和医院诊疗卡读写
功放音响，网络接口，配套驱动软件
卷式凭条打印机，自动切纸
二维码扫描器
丝印医院LOGO



信息发布
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	智能触摸大屏65寸(宣教培训)
	性能规格
	65寸大屏，双系统、摄像机、阵列麦克风、扬声器

	走廊信息显示屏
	性能规格
	用于走廊相关信息展示和指引

	门口智能显示终端
	性能规格
	显示房间与床位状态，同时可接通并快速处理病房呼叫

	大厅宣教55寸液晶拼接屏
	性能规格
	包含液晶拼接显示单元、信号分配器、系统控制器，图像拼接处理、安装支架及线缆辅材

	宣传公告屏
	性能规格
	型号尺寸:55寸，屏显比例:16:9，分辨率:1920*1080，背光类型:LED，亮度:350cd/m²，屏色数:16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角

	22寸分诊屏
	性能规格
	型号尺寸:21.5寸，屏显比例:16:9，分辨率:1920*1080，背光类型:LED，亮度:250cd/m²，屏色数:16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角,包含功放机喇叭。

	43寸分诊屏
	性能规格
	型号尺寸:43寸，屏显比例:16:9，分辨率:1920*1080，背光类型:LED，亮度:350cd/m²，屏色数:16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角,包含功放机喇叭。

	55寸分诊屏
	性能规格
	型号尺寸:55寸，屏显比例:16:9，分辨率:1920*1080，背光类型:LED，亮度:350cd/m²，屏色数:16.7M，对比度：1000：1，可视角度:全视角,包含功放机喇叭。



[bookmark: _Toc233375502]应用软件
基础软件
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	操作系统
	性能规格
	操作系统：主流架构适配，多系统兼容

	数据库软件
	性能规格
	数据库软件：通用型，高并发支持

	数据库-XC
	性能规格
	数据库 - XC：国产数据库，XC适配

	操作系统-XC
	性能规格
	操作系统 - XC：国产系统，安全合规

	中间件-XC
	性能规格
	中间件 - XC：国产中间件，高可用

	虚拟化软件
	云计算平台要求
	为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行

	
	▲计算虚拟化要求
	平台需定期升级保障平台稳定性，核心业务不能长时间停机，超融合平台需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停，提供功能截图。

	
	存储虚拟化要求
	支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。

	
	网络虚拟化要求
	为了能够根据实际需求和资源情况，灵活地管理和优化虚拟路由器的部署，要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上



工具软件
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	数据库灾备软件
	性能规格
	提供基于事务的Oracle数据库实时复制功能，灾备端可用于数据查询，并能方便快捷地进行日志管理及数据库健康检查。支持多类操作系统及多版本Oracle数据库的保护。

	数据保护与恢复软件
	性能规格
	Windows或Linux客户端，提供实时数据复制，持续数据保护功能，支持加密，压缩，带宽控制等附加功能设置，颗粒度百万分之一秒。

	手术麻醉系统(扩容）
	性能规格
	新建大楼增加23间手术室，因此对手术麻醉系统扩容23套

	PACS系统影像检查许可
	性能规格
	扩容到每年管理150万个放射影像检查

	PACS系统数据库
	性能规格
	扩容到30TB

	PACS放射影像诊断
	性能规格
	扩容10套影像诊断工作站

	PACS放射影像高级后处理-容积重建软件
	性能规格
	容积重建软件

	PACS放射影像高级后处理-容积匹配软件
	性能规格
	容积匹配软件

	PACS放射影像高级后处理-高级血管分析软件
	性能规格
	高级血管分析软件

	PACS放射影像高级后处理-心脏CT分析软件
	性能规格
	心脏CT分析软件

	PACS放射影像高级后处理-冠状动脉分析软件
	性能规格
	冠状动脉分析软件

	PACS放射影像高级后处理-钙化积分软件
	性能规格
	钙化积分软件

	PACS临床浏览
	性能规格
	扩容50套临床浏览工作站

	数据集成软件
	性能规格
	实现重症监护相关设备数据的采集、各信息系统间数据的集成以及监护信息的集成，为重症监护工作提供统一、高效的数据整合与管理支持。

	护理工作站
	性能规格
	患者管理、监测表单、出入量管理、可视化管路管理、可视化皮肤管理、医嘱管理、评估评分、护理记录、护理计划、护士交班、文书管理

	医生工作站
	性能规格
	病情全景、病情总览、患者主页、医生评分、治疗管理、医生交班、疾病管理

	管理模块
	性能规格
	能够支持功能质控指标、统计分析

	排队叫号系统（扩容）
	性能规格
	由于新建大楼导将导致业务大幅增加，为此扩容一套排队叫号系统，满足叫号需求

	门诊流程预约管理系统
	性能规格
	通过建设全流程预约管理平台，实现患者全方位预约诊疗，减少病人的往返次数，以提高病人满意度。

	门（急）诊挂号管理系统
	性能规格
	门急诊挂号管理系统实现病人基本信息登记和挂号工作，生成挂号业务相关报表，并将挂号信息传送到门诊医生工作站。

	门（急）诊收费管理系统
	性能规格
	门急诊收费管理系统应实现门急诊病人收费工作，并向门诊药房传送处方信息、向检查化验科室传送。

	出入院管理系统
	性能规格
	出入院管理应实现住院病人入院、预交金等费用管理、出院结帐以及相关收入统计报表等。

	住院收费管理系统
	性能规格
	住院收费管理应实现病人入院预交金管理、费用补登记、费用审核、费用特批、出院结算等工作的系统。

	临床护士管理系统
	性能规格
	临床护士管理系统应实现对医生日常开出的大量医嘱进行分类和执行，护士对病人每天发生的各种情况进行收集整理，协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作。基于平台的临床护士工作站不仅实现传统护士站业务功能包括床位管理、医嘱管理、医嘱控制、费用管理、护理单据打印、病人欠费控制、信息查询等核心功能，并实现灵活处理病人入出院业务的功能。

	医技管理系统
	性能规格
	医技管理系统主要实现科室检查信息的查询、确费、统计查询等基本功能。

	医保管理
	性能规格
	提供的医保接口管理应为一套独立封装的接口软件，当医保政策改变后，只需将新的医保接口替换老的接口程序即可，无需更改相关的应用程序。这样做一方面提高了整个系统的高度可扩展性，另一方面也极大的降低了系统的维护量。

	医疗统计管理系统
	性能规格
	医疗统计管理系统应实现院长门户管理和科主任门户管理，院长门户直观反馈医院业务、流程、财务、绩效、物流、后勤、人力资源等分析数据。科主任门户实现科室当日动态的门急诊和住院等情况汇总分析，直观展示科室实时情况监控，科室工作量，科室费用监控，科室病人用药情况，科室手术情况等信息。

	日间化疗系统
	性能规格
	日间手术管理系统即为实现此模式的技术手段。首先门诊医生站推送病人至日间手术管理系统。然后日间管理中心、医生、护士等角色，推进病人手术过程的流转。工作人员可通过本系统实时查看病人当前所在环节，调阅检查检验报告，进行从确认到出院随访的全流程管控。

	药库管理系统
	性能规格
	药库管理系统应实现药品从入库到出库到各药房整个药品流通中各个环节所发生的事件进行记录，能随时提供药库的库存、药品流向和消耗信息，还能根据现有库存，药品效期以及往年同期的药品消耗情况提供采购计划或应暂停采购的药品清单。

	门（急）诊药房管理系统
	性能规格
	门急诊药房管理系统应实现常规药房管理、门诊发药、后台排药、快照盘点、药品冻结、药房大屏显示等功能。

	门（急）诊配发药管理系统
	性能规格
	门急诊配发药管理系统应实现日常发药、退药，处方用药清单，各种报表的生成以及工作人员的工作量的统计等。

	住院药房管理系统
	性能规格
	住院药房系统应实现常规药房管理、住院发药、住院发药补打、快照盘点、草药录入等功能。

	住院配、发药管理
	性能规格
	住院配发药系统应实现对住院病人进行摆药和发药操作，并对本药房的药品进行管理。

	静脉配置中心管理系统
	性能规格
	静脉配液中心系统应支持中心配液室的业务运转，实现按病人进行输液药品的配置，按病区进行药品发放。

	自助挂号管理系统
	性能规格
	自助挂号管理系统应在医院现有信息化平台的基础上，将软件与硬件完美结合，病人可通过刷门诊卡、社保卡进行挂号。

	自助收费管理系统
	性能规格
	自助收费系统应支持多种储值卡类型和第三方支付，能为不同卡类型提供有差别的服务。提供帐户与门诊卡绑定或帐户与门诊卡不绑定两种模式。可以方便病人就诊结算，减少现金支付，提高病人的保持率。病人在院内预存一定现金。

	自助预约管理系统
	性能规格
	自助预约能与医院HIS对接、实现门诊患者基本信息的登记、患者基本信息修改和维护、支持患者预约工作。

	自助出入院管理
	性能规格
	自助出入院管理与医院HIS对接、实现住院患者床旁结算

	自助报告打印
	性能规格
	支持电子票据、检验打印、病假单打印。

	多媒体查询管理系统
	性能规格
	支持显示门诊科室专家的出诊信息及实时挂号剩余号源信息、支持显示门诊的专家一周出诊信息。系统需根据触摸屏多媒体电脑，为就诊患者提供药品、诊疗项目收费标准查询、病人费用明细查询、患者医保账户信息查询功能2. 门诊多媒体查询需要同时提供诊疗特色介绍、专家介绍及开诊信息，为患者就医提供指引。

	手术计费管理
	性能规格
	手术计费管理为手术室的病人、手术间、麻醉药品、手术费用、部门核算、手术档案的管理提供一个计算机信息化的管理工具。

	门诊医生电子病历系统
	性能规格
	门诊病历书写、门诊诊断、门诊会诊、门诊疾病上报、门诊转住院、门诊病历打印以及个人维护。提供知识库的查阅功能和医疗文书规范的查阅功能。

	门诊处方系统
	性能规格
	门诊处方系统通过对病人的病历、诊断、治疗、处方和医疗医嘱等医疗过程的计算机处理，实现对病人医嘱信息数字化管理，包括医嘱下达、处方生成、常用医嘱、自动分方、政策校验、报告查看、医嘱维护。

	门诊电子申请系统
	性能规格
	提供医技检验申请单，提供医技检查报告申请单

	门诊监管平台系统
	性能规格
	门诊管理系统支持门诊相关信息统计汇总，以病历质控与统计查询为主要功能点，对病历文档、门诊流程、门诊就诊信息进行规范化管理，实现数据的共享和交换，最终实现门诊工作的全面信息化。

	住院医生电子病历系统
	性能规格
	住院医生电子病历系统是以电子病历为中心，涵盖医生医疗文书上的工作内容，它更是一个信息整合平台，汇集病人在医院的各种医疗信息到医生的工作站上，医生可按需使用病人的各种信息，医疗过程的全面信息化能大大提高医生的工作效率。系统功能包含：病人选择、诊疗计划、入院记录、诊断、病程记录、谈话记录、操作记录、跨科处置、住院会诊、手术资料、出院资料、死亡资料、病案首页等。

	住院医嘱系统
	性能规格
	住院医生医嘱系统通过整合各种医学知识库、临床路径、医疗保险信息与患者病历信息，实现医嘱内容自动逻辑检查，智能纠错和主动提醒，支持关联医嘱内容、病人症状以及治疗结果。包含医嘱维护与配置、医嘱下达、医嘱停止、医嘱撤销、医嘱排斥、医嘱政策校验、医嘱套餐维护及引入、抗生素使用申请、医生说明维护、过敏记录维护等功能，实现医嘱与病历一体化应用。

	住院电子病历质控系统
	性能规格
	病历质量管理系统提供质控管理功能，支持对电子病历流程进行控制，对病历的时效、完整性进行控制，包括对医院门诊、住院环节的运行病历、病案首页填写进行事前提醒、事中监测与实时干预，病历查阅、冻结与借阅，病历修改控制、修改痕迹查看。满足书写及时性、完整性等形式质控要求，也支持对病案首页主诊断选择、术语编码、病历逻辑缺陷等问题进行智能校验，提升终末病案质量，支持个人、科室及医院三级质控管理和质控规则管理，为医院绩效考核提供客观数据支撑。

	医务管理工作站系统
	性能规格
	医务管理工作站系统包含：业务准入条件管理、病历关键字监控、病历管理、流程管理、疾病管理、医院核心质量管理等业务功能及流程管理。

	住院电子申请系统
	性能规格
	支持检验申请单的维护，申请单增删改查、打印、基础规则校验控制功能；自定义检验申请单开立样式及打印模板自定义；支持检验申请单中数据与病历文书互通。支持检查申请单的维护，申请单增删改查、打印、基础规则、打折规则校验控制功能，自定义检验申请单开立样式及打印模板自定义；支持检查申请单中数据与病历文书互通。

	危急值管理系统
	性能规格
	危急值预警提醒，消息处理结果、危急值医嘱方案推荐及病历插入；消息处理意见反馈；消息级别、时限配置、监控。

	一体化模板工具系统
	性能规格
	一体化模板工具支持对电子病历系统中使用的结构化病历模板进行制作、配置、发布管理等功能，支持结构化病历模板的导入、导出；支持病历模板脚本编辑功能，能够对模板中特殊算法的处理，如总分自动计算、控件内容不能为空等。

	流程工具系统
	性能规格
	流程工具能够对电子病历系统和医嘱系统中的各类业务流程进行自定义配置，包括手术、会诊、输血、抗菌药物等，满足医院业务流程管理需求。

	报表工具系统
	性能规格
	报表功能支持按照医院要求，对电子病历系统和医嘱系统中的各类报表进行自定义设计、保存和配置，支持自定义设置报表的查询条件、数据库连接，支持报表预览、运行时数据查看、运行日志查看功能。

	护理文书系统
	性能规格
	护理文书系统处理护士日常事务（如护理记录、三测表等），对病人每天发生的各种情况进行收集整理、结构化书写，并通过网络传送给其它系统利用，系统从信息传递方面达到无纸化的操作，一切信息都通过网络流通，系统集成PACS、LIS、HIS等系统，自动提取各种数据，如患者信息、检查检验信息等，并可自动引用，手工调用，免去了以往的很多手工重复劳动。实现与移动护士站PDA端的数据对接，及时准确的传输移动端所需的患者数据以供查看，并实时的收集移动端采集的临床数据按规范直接生成各种护理表单，减少大量转抄工作。

	移动护理系统
	性能规格
	移动护士站系统以满足护士移动工作、提高护理质量等需求，旨在为病人和医护人员提供更友好和更实用的服务。移动护士站系统优化医嘱流程环节，避免医嘱传递过程出现差错。

	手术病人行踪管理系统
	性能规格
	手术病人行踪管理系统以满足手术病人从病房到手术室再安返病房的辅助安全管理，进行全流程跟踪管理服务

	专科护理系统
	性能规格
	专科护理信息系统以规范化和信息化为核心，整合电子病历、随访管理、健康教育和质量控制功能，实现患者从住院到院外的全流程管理。系统集成院内数据，支持个性化护理方案制定与提醒，提升16个专科护理组的工作效率、服务质量和安全水平。

	护理管理系统
	性能规格
	护理管理系统根据各项护理工作核心制度把标准化、规范化的管理理念转化为智能的护理系统，并加以实施。通过人员管理、排班管理等功能模块，改变了传统护理管理以经验管理为主的“管家式”的管理方法，帮助规范化、标准化医院护理流程，提高可靠性和科学性，提升护理质量，促进医患和谐。

	护理不良事件上报系统
	性能规格
	护理不良事件上报系统通过跨科室上报申请与派发机制，实现护士长派单到护士填单的分级处理流程，支持自定义表单、动态审批及多维度统计分析，完成护理不良事件从协同上报到闭环管理的全周期处置。

	护理质量检查管理系统
	性能规格
	护理质量管理系统是一个集检查计划制定、任务执行、问题整改与数据分析于一体的闭环管理平台，支持三级质控体系（护理部、大科护士长、病区）协同运作。系统通过模板组与模板版本管理规范检查标准，由护理部动态分配检查任务至科室及人员，指定检查周期并灵活标记每月重点项目；检查人员通过移动Pad端调取模板、分配随行人员并实时录入检查结果。系统提供多维度进度监控（护理部/科室视图）、批量原因分析与追踪（按周期/质控级别/科室），并支撑科内自查与计划内二级检查任务管理。系统以数据表格、柱形图、折线图等多种形式实现质量趋势可视化，驱动护理质量持续改进。

	护理教育培训系统
	性能规格
	护理教育培训系统结合慕课教学和学分管理等先进思想，通过对教学计划、过程、结果的全程管理，实现教学计划制定电子化、培训考核执行信息化、制度落实分析智能化及人员档案生成自动化，将护理教学管理人员从繁杂的日常管理工作中解脱出来，并可使护士相对自由地完成学习任务式。

	护理教育考试系统
	性能规格
	护理教育考试系统实现护理理论考试、操作考核、问卷调查、自测练习、人员档案、实习轮转、规培轮转等模块组成。覆盖医院考试管理的各个环节，闭环了护理人员的整个考试流程。

	病区智慧大屏交互系统
	性能规格
	病区智慧大屏交互系统作为一个综合型病区信息交互平台，通过及时、可靠、全面的临床信息采集和应用，使护理人员能够更为精确地了解病区动态、关注重点患者、执行护理任务、营造温馨环境，实现病区管理的精细化与情感化。

	心电系统
	性能规格
	心电系统具有心电图分析功能、编写报告功能、多种报告方式、
报告助手等功能模块，实现心电图数据统一管理、集中出具报告。

	超声信息系统
	性能规格
	包括超声登记工作站、超声图文报告工作站、超声图像采集归档系统。系统满足多院区的业务互联，任何一个院区产生的数据，在另外一个院区具有同等的操作权限，不限制用户访问权限。多院区之间病例数据共享，用户权限共享。超声和临床科室均能实现跨院区实时诊断、查阅、打印等功能。系统具有详细的日志记录功能，对各项操作记录并进行分类。

	输液智能感知管理软件
	性能规格
	输液监控器作为感知层，实时获取每张床位输液的剩余量、滴速，对滴速过快、过慢的情况给出提示，通过智能运算，可提前知道输液预计结束时间，提醒护士主动换药。功能主要包括输液床位界面，报警提醒，设置总容量，查看输液曲线，历史记录查询，输液情况统计。



软件开发
智慧医疗—数字病理系统（升级改造）
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	智慧医疗—数字病理系统（升级改造）
	取材工位模块
	可通过扫描枪扫描病理检查申请单条码或标本条形码、二维码自动打开对应病例；支持语音播放和提醒。取材记录员能扫描标本袋二维码，验证标本袋是否属当前取材病例，扫描包埋盒可验证其是否属取材医生当前取材病例并跟踪取材进度。取材结束后扫描包埋盒二维码，系统自动计算并精确统计取材耗时。取材医生取材结束后，扫描当前病例所有包埋盒，可验证其与取材明细是否一致。

	
	冰冻切片工位模块
	可通过扫描工牌或输入用户名密码登录。冰冻取材时能打印带二维码的组织标签及包埋盒，还支持打印冰对包埋盒。可直接扫描组织标签二维码打印标签，支持设置打印份数及重复打印。扫描切片二维码可记录完成时间，便于统计制片及时率；扫描冰对包埋盒能生成并打印切片。支持读取冰冻重切医嘱（语音 + 弹框提示），可评价翻盖、丢失等取材质量并查询统计，扫描条码可获取冰冻组织固定时间，能精确统计切片工作量。

	
	包埋工位模块
	可扫描工牌或账号密码登录。扫描包埋盒二维码可查看病理号等信息并核对，自动记录包埋人员及时间；特殊说明包埋盒扫码触发自定义语音播报，特殊组织语音提醒与蜡块弹框提示。系统可评价取材质量并查询统计，记录蜡块处理结果。能列表显示材块包埋状态，监控包埋进度，切换病理号时语音提示未完成信息，还可提示当日已包埋、未包埋取材明细及切片评价蜡块列表，精确统计包埋工作量、时间，可记录技术员工作量

	
	切片工位模块
	可扫描工牌或账号密码登录。扫描包埋盒二维码可打印玻片标签、提取医嘱信息并支持切片合并；特殊标本可自动生成特殊染色医嘱及标签。系统可提示蜡块重切、深切医嘱情况，扫描特殊包埋盒触发自定义语音播报，支持切片与包埋盒核对及错误提示。可评价蜡块质量、记录处理结果，监控切片进度，提醒未完成切片。自动提示当日切片病例及诊断评价病例列表，记录工作量，精确统计工作量与时间，可查询切片全流程历史记录

	
	特检工位模块
	可扫描工牌或账号密码登录。扫描包埋盒二维码可提取特检医嘱信息并打印免疫组化玻片标签，执行医嘱时自动生成 HE 标签。系统可实现切片人、捞片员对应管理；扫描特殊包埋盒触发自定义语音播报，提示需免疫组化切片情况。支持扫码连续校验，特检切片核对，自动区分同蜡块号的本次与历史制片，提示当日已完成病例、诊断评价病例列表并记录处理结果。可精确统计免疫组化工作量与时间，查询切片全流程历史记录

	
	冰冻染色工位模块
	可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录。
系统支持扫描冰冻玻片条码进行冰冻染色确认。
系统支持自动记录染色信息。
系统支持冰冻制片超时时记录超时原因，超时系统自动弹框提醒。
系统可提供冰冻染色工作量的精确统计

	
	染色确认模块
	支持扫描工牌或账号密码登录。系统可通过组合条件查询需染色切片列表，批量确认染色人及完成时间，支持染色交接记录（含交接动作与接收人），打印不同类型染色交接单用于科室核对。可筛选查询已染色确认切片列表，精确统计染色工作量与确认时间，支持查询蜡块 / 切片全流程历史记录（含包埋、切片、染色及交接信息）。

	
	样本流转模块
	支持扫描工牌或账号密码登录。交接管理时扫描玻片 / 蜡块二维码，可记录交接人、时间、物品等信息，实现样本交接追溯。系统支持组合查询需流转的切片 / 蜡块列表，自动记录流转信息，可查询蜡块 / 切片当前位置及流转详情，也能组合查询所有已流转的蜡块 / 切片列表。

	
	病理查询工作站软件
	采用BS架构，使用分页加载技术，查询速度快，50W条数据约3秒。
支持快速查询、高级查询、批量查询等查询模式。

	
	病理质控指标智能管理软件
	实现卫健委十三项病理质控指标的自动计算或手工填报。

	
	消息管理模块
	于与病理系统深度融合，支持消息与特定病例绑定，并通过醒目方式进行提醒。模块支持自动化消息发送、展示消息标题及发送人信息，并允许用户根据不同条件查询消息。关键功能包括自动将重点信息推送至相关责任医生，支持发送多种类型消息，并确保所有沟通记录自动保存，以便随时查阅历史消息。

	
	数字病理平台病例管理软件
	可查看待上传、已上传切片列表，统计数字切片数量，自动关联切片条码与文件并归档存储，跟踪上传进度，支持失败切片重传。对上传切片进行图像质控，记录扫描仪信息；维护亚专科及 WHO 分类，诊断后标注分类检索，支持区域标注学习及分类统计。提供移动端阅片、切片下载、多组切片同屏浏览（最多 9 张），支持特检结果标注，兼容主流厂商切片格式及第三方 AI 系统。与病理质控系统整合，实现病例信息查阅、复片管理及一键切换阅片界面。精准统计阅片工作量与 TAT 时间，监控磁盘容量并预警，记录敏感操作日志以便查询。

	
	数字切片图像解析及上传模块
	定制数字切片扫描仪系统接口，解析数字切片文件，并对数字切片图像文件进行上传管理，提供切片数据自动匹配数字切片功能。

	
	病理图像储存查看软件
	可截取部分或全屏图像，截图可下载、删除或用于病理报告。同一病例可切换显示多个切片，提供矩形、圆形等多种标注方式，支持距离、面积测量及标注修改删除。具备图像颜色、亮度等调节功能，1:1 模式可快速以最大倍数打开切片。支持双屏显示（浏览与诊断录入界面），记忆屏幕位置，通过缩略图导航查看切片。显示切片列表及状态，支持放大镜模式、自动播放（水平 / 垂直）及浏览痕迹记录，可隐藏 / 显示比例尺、标注等元素。



智慧医疗—动物实验室管理系统（新建）
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	智慧医疗—动物实验室管理系统（新建）
	设施使用培训
	管理培训计划，可设周期性时间、培训人等，支持多种培训形式。用户需通过培训获预约权限，未培训者需申请。管理员可查看申请信息，通过后授权，还能查询培训和授权过期信息。

	
	动物伦理审查
	支持在线填写伦理实验方案，自动分配审批流程，提交后生成 PDF。关联动物订购及笼位预约，支持多级审批和表决，可修订方案，在线填写支持富文本，通过后生成带签名的 PDF 和审查表。

	
	合同协议管理
	基于通过复审的伦理项目生成协议，自动填充相关信息，提供动物信息选择功能，自动计算费用。支持协议审核，流程透明，可查看状态和意见，通过后能安全下载。

	
	信用积分管理
	考核后给予原始信用分，管理员可手动扣分或降等级。积分与预约、收费等模块关联，匹配进出权限和预付费用数额，实现对用户行为的约束和管理。

	
	课题组管理
	课题组组长可组建团队，添加或删除成员。成员操作时可关联经费项目，产生的费用账单发送给组长和使用者，便于组长掌控课题经费使用情况。

	
	供应商管理
	提供供应商注册入口，管理员也可录入信息，经超管审批。供应商发货后可登录系统录入动物信息，上传质量合格证等，规范动物供应环节。

	
	收费管理
	支持多种计费方式，可设预付费模式及限额提醒。实验结束后自动核算费用，管理员可修改审核，支持批量结算，课题组可管理付费账号，查询消费记录。

	
	不良行为管理
	为实验人员设定分值，记录不良行为及处罚。处罚信息发送给相关人员，扣分超上限会暂停其使用权限，并通知本人及导师，可上传附件，便于追溯。

	
	内容管理
	管理员可在后台新增或编辑通知公告等，文章按优先级排序。有对外宣传平台，可上传实验室信息，后台能管理前台菜单、审核文章，提供子系统入口。

	
	审核流程管理
	可配置系统中需审核的流程，有默认设置，分收费和不收费流程。支持单独按房间、耗材、培训课程设置对应的预约、领用、申请培训的审核流程。

	
	饲养繁育管理
	涵盖动物订购、入库等全流程，关联检疫和实验证明。支持笼位预约，以图形化展示笼位状态，分角色管理饲养，可变更申请，进行饲养和繁育统计。

	
	数据导出
	支持管理员填报房间 - 设备信息，系统自动采集基本和使用信息。满足实验数据储存需求，管理个人、课题组和公共数据，实验相关文件可上传、下载和储存。

	
	数据统计
	可统计预约、扣费、饲养等多方面信息，以多种图形展示。支持按不同时间和房间统计，可导出数据，自动生成年度报表，包含收入、动物饲养量等内容。

	
	委托项目管理
	管理委托项目全流程，支持多角色权限。可从伦理系统同步课题，也能创建无伦理课题，涵盖项目各环节，支持任务分配、进度跟踪和数据收集。



智慧管理—科研楼数据安全共享平台（新建）
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	智慧管理—科研楼数据安全共享平台（新建）
	全景
	全景模块对数据资产、数据服务、数据标准、业务模型、数据开发、数据服务等平台核心模块的多维度统计、展示。

	
	数据开发
	数据开发为医院提供了多种方式的数据采集、加工转换、数据加载等功能，将原始数据转化为可用的数据资产，支持医院的业务分析和决策过程。

	
	元数据
	元数据管理用于描述、管理和组织数据的结构、内容和背景信息，使数据更易于理解、发现和利用。

	
	数据标准
	数据标准为医院数据的定义、格式、结构和交换等方面提供统一的规范和规则，落地医院数据标准体系，确保数据在不同系统、部门或组织之间的兼容性和一致性。

	
	数据建模
	数据建模通过抽象和结构化的方式，将业务需求转化为数据模型，定义数据实体、属性及其关系，形成数据的逻辑和物理结构。

	
	数据质量
	数据质量帮助医院确保数据的准确性、完整性、一致性和及时性，从而使数据能够可靠地支持业务运营、分析和决策。

	
	数据资产
	统一展示平台所建设和管理的各类数据资产，帮助医院实现数据资产的透明化管理，为各业务部门提供统一的资产总览能力。

	
	数据安全
	数据安全帮助医院保护数据免受未经授权的访问、泄露、篡改和丢失，确保数据的保密性、完整性和可用性。

	
	数据服务
	数据共享服务提供了一个安全、便捷的渠道，使不同部门、系统或合作伙伴能够在符合权限和合规要求的前提下，访问和利用数据资源。

	
	管理中心
	包含工作空间、个人中心、消息中心、人员组织、权限管理、告警管理、审计日志等功能

	
	治理工作台
	用户登录系统后、首页展示系统概览信息；包括展示算法训练流程、当前用户的算法资产、当前用户的在线推理服务，以及当前用户的资源使用情况和当前用户累计创建的开发环境实力、创建的训练任务、累计训练时长等信息。

	
	数据资产库
	提供数据集管理、标签组管理等功能

	
	非结构化资源库
	实现对视频资源、图片资源、文本资源等内容的管理

	
	智能分析构建中心
	提供算法管理、开发环境、训练管理、终端概览、终端连接等功能

	
	分析成果库
	对用户直接上传和基于算法训练生成的算法资产进行管理。包括展示算法元数据、算法包筛选查询、导入算法包、算法包基本信息展示，以及操作－查看历史版本、导出算法包、编辑与删除等操作。

	
	镜像管理
	包含开发镜像、应用镜像等

	
	分析应用中心
	实现在线服务、批量服务、在线体验、算法展厅、高级应用等功能。

	
	分析事件中心
	对分析任务执行后产生的事件进行管理（前提是任务关联的算法本身就是会产生事件的）、包括机器视觉算法事件和自然语言算法事件。

	
	资源调度中心
	实现对算力资源的管理，如资源总览、集群状态、节点管理、节点标签等



智慧管理—科研队列子系统（新建）
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	智慧管理—科研队列子系统（新建）
	专病知识库应用管理
	调用医院科室研究病种模型，包括科室、病种、关系库、逻辑库等，系统具有独特的科研模型链接引擎，能够支持灵活的业务规则配置，支持数据质疑规则配置，支持数据公式的配置。

	
	项目方案自动化配置管理
	基于独有的专病知识库和流程化的业务指导，引导用户根据科研项目需求进行项目方案智能且灵活配置

	
	患者管理
	提供患者列表，可以管理当前用户所有有权限项目下患者，支持录入的受试者信息以及试验相关数据信息。

	
	患者全病程采集管理
	采用多数据源、多维度的方式对患者数据进行全方位的采集，包括诊前（院外患者数据）、诊中（院内临床数据）、诊后（院外随访数据）

	
	数据质量控制管理
	对接人工智能识别模型与自研规则引擎，对入库的患者数据进行自主核查，并支持对数据质疑规则的个性化配置

	
	生物样本管理
	系统提供了生物样本全流程管理，包括容器建模、样本登记、样本出入库、样本归还、库存管理、样本安全预警等功能模块

	
	流程管理
	系统提供了全面的流程管理功能，包括用户管理、权限控制、任务分配、进度监控等。

	
	数据可视化管理
	系统提供了直观、易用的图形化界面，用户可以通过简单的操作完成各种功能。

	
	多中心管理
	用于支持项目在单中心/多中心临床研究开展的业务场景

	
	数据中心管理
	接入患者各类采集数据提供标准化和规范化的数据接口以及数据转化

	
	系统接口定制开发
	临床队列智能设计采集系统接口定制开发

	
	智能数据推送管理
	打通微信数据接口，提供标准化的数据模板和采集入口，绑定受试者账号，结合智能随访提醒，自动将数据推送给患者终端设备

	
	用户管理
	用户管理模块，用于对操作系统的用户进行管理，提供了用户的增加、删除、修改、编辑功能。

	
	权限管理
	系统具备全功能权限管理，根据不同的用户以及不同的角色，分配不同的操作权限及数据使用权限

	
	安全保障
	系统采用了多种安全策略和技术手段，确保数据的安全性和隐私性。



新技术赋能—基于可信数据空间的区域诊疗协作平台（新建）
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	新技术赋能—基于可信数据空间的区域诊疗协作平台（新建）
	区域医疗业务子链构建
	依托政务链为底层基础设施，通过业务架构设计及数据隔离技术，为区域协作不同医疗场景提供子链构建、配置、账号创建及管理功能。

	
	政务链对接
	提供接入政务链基础链及相关服务，支持将医疗协同数据上链存证，实现与跨业务多场景的互通互认

	
	数字身份认证
	为保证跨院区协作的可控可管可信，数字身份认证是确保参与各方身份可信、数据资源管理权责清晰的关键

	
	数据目录创建与管理
	提供区域协作医疗业务数据目录功能，支持对需要协作的场景及业务数据进行分类和管理

	
	数据账本创建与管理
	提供区域协作医疗业务数据账本功能，支持协作数据内容的字段及类型进行自定义设置和管理，账本一经创建无法修改。

	
	医疗数据敏感词检测
	提供对区域协作涉及部分敏感词词库的建设和检测功能。

	
	医疗数据脱敏处理
	提供对区域协作涉及部分隐私数据的脱敏处理和展示。

	
	跨院区数据共享利用
	提供跨院区的医疗数据资源共享及利用，支持界面化展示区域协作的数据目录、数据账本及数据详情内容，支持高效检索及分类查看功能，实现医疗资源的优化配置和高效利用，是跨院数据协作管控中的重要组成部分

	
	区域协作申请
	数据使用方针对需要使用的数据发起使用申请

	
	区域协作审批
	数据拥有方或管理方，针对数据申请进行审批，同意或驳回数据共享利用申请

	
	协作数据下载利用
	支持数据使用方对已获得审批和授权数据的下载和界面化预览功能

	
	可信存证
	可信存证是跨院数据协作管控中不可或缺的一环，提供数据可信、安全、高效的存证上链功能

	
	链上数据溯源
	提供根据数据标识对该数据链上溯源的功能

	
	链上链下数据核验
	支持对链上链下区域协作数据内容、数据文件的核验，提供链上对应信息展示，提供真实性和有效性的核验

	
	数据应用服务
	可实现提供数据API的服务

	
	数据隐私利用
	提供部分隐私计算功能

	
	链上链下数据同步及检索
	支持链下实时同步链上数据，针对不同区域协作场景检索要求，提供对应解决方案，以满足不同场景的检索需求

	
	联盟管理
	支持链基础设施的管理功能，提供联盟信息及状态的查看

	
	智能合约管理
	支持智能合约的部署、运维和管理功能，提供合约信息及列表的查看和管理

	
	平台管理与监控
	提供全面的管理和监控能力，支持对平台用户及权限的权限功能。在可信数据空间中，数据流通、共享与利用日益频繁，这就对数据的安全管理和监控提出了更高的要求

	
	区块链浏览器
	提供用户友好的界面查询区块链信息，可以通过输入交易哈希值来获取医疗数据上链的所有相关信息，包括交易双方、区块哈希值和时间戳

	
	全流程数据安全管控
	针对跨院区协作流程特点，提供一站式数据共享及业务协作全流程实时监控功能，界面化展示数据利用及操作全过程，并支持界面化操作和管理。

	
	数据导入与导出
	支持页面化数据批量上链功能，支持监控数据导出下载功能。

	
	私有及证书管理
	支持业务子链各参与方私钥及证书的托管和管理

	
	空间安全运营
	针对数据共享利用过程的管控，监测异常行为并实时进行告警消息推送

	
	资源接入审查规范
	针对接入区域协作联盟的各类资源进行审查

	
	数据大屏
	数据大屏实时展示数据安全利用动态
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信息安全保障
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	内网服务器区防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥45Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥8个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	外网安全管理区边界防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥10Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	医联专线防火墙
	性能参数
	防火墙吞吐量≥4G

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	内网安全管理区边界防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥10Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	内外网隔离防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥20Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	内网核心防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥45Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥8个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	楼宇接入区边界防火墙
	性能参数
	整机吞吐量≥10Gbps

	
	硬件规格
	电源：冗余电源，规格2U，≥2个万兆光口（满配万兆多模模块）

	
	软件规格
	含IPS、防病毒模块及5年规则库更新

	外网堡垒机
	硬件规格
	2U,CPU为非国产化CPU，数据盘≥4T,冗余电源

	
	网络规格
	≥4个千兆光口（含千兆多模光模块），≥2个万兆光口（满配万兆多模光模块）

	
	软件规格
	含≥400个主机/设备许可，含5年软件升级服务和5年免费质保

	内网堡垒机
	硬件规格
	规格：2U，硬盘容量≥4TB 

	
	网络规格
	≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+（含万兆多模光模块）

	
	软件规格
	含≥2000个主机/设备许可，含5年软件升级服务和5年免费质保

	数据库审计
	性能参数
	每秒新建连接≥5W，整机吞吐≥5.47Gbps

	
	硬件规格
	2U,内存≥32G，机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆口（满配多模光模块）,冗余电源,2个扩展槽位,

	
	软件规格
	5年攻击检测、僵尸主机规则库升级许可，含1个云审计代理/Agent授权，最高支持10个云审计代理/Agent授权。

	外网日志审计
	性能参数
	日志采集处理均值≥2500EPS

	
	硬件规格
	2U,≥6个千兆电口，≥4个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽,冗余电源,≥32G内存，≥256GMsata系统盘，数据盘≥16T

	
	软件规格
	包含200日志源授权许可

	内网日志审计
	性能参数
	日志采集处理均值≥2500EPS。

	
	硬件规格
	2U,≥6个千兆电口，≥4个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽,冗余电源,≥32G内存，≥256GMsata系统盘，数据盘≥16T

	
	软件规格
	包含200日志源授权许可。

	杀毒软件
	性能参数
	网络版管理端软件（内外网统一管理平台），支持通过管理中心对安装杀毒客户端的主机进行集中管理，具备病毒检测、病毒处理、告警信息、日志、升级更新、统一管理等功能。

	杀毒软件
	性能参数
	客户端点数授权，支持PC/服务器端二合一，具备病毒检测、病毒处理、漏洞管理、威胁处置、日志、升级更新等功能。

	网页防篡改
	▲性能参数
	通过文件底层驱动技术对Web站点目录提供全方位的保护，防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片、数据库等任何类型的文件进行非法篡改和破坏。提供相关专利证明。

	
	软件规格
	含5个网站授权

	网络准入设备
	性能参数
	最大同时在线数≥10000

	
	硬件规格
	2U,≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口,冗余电源

	
	软件规格
	包含≥800点客户端授权

	备份一体机
	处理器
	配置≥2颗CPU处理器，单颗主频≥2.1GHz

	
	内存
	配置≥128GB内存

	
	硬盘
	配置≥12块12TB HDD硬盘

	
	网卡
	配置≥两张双口千兆电口网卡，配置≥两张双口万兆光口网卡（含光模块）

	
	容量授权
	配置≥110TB 备份容量授权

	
	▲系统功能
	在同一套灾备系统中，集成备份与恢复、实时备份、副本管理、容灾与迁移、数据采集、数据搜索、数据复制、数据归档、应用容灾接管（应用容灾复制）等功能，通过一体化管理架构降低操作复杂度，提升运维效率。提供第三方的测试报告或提供功能截图。



密码应用支撑
	系统/设备名称
	指标项
	参数要求

	数字证书认证系统
	▲功能要求
	能够支持与第三方CA中心数字证书运营平台连接，提供功能截图或承诺函。

	
	性能参数
	与第三方CA中心数字证书运营平台连接，实现医院的用户信息提交、审核以及数字证书制作、管理；实现医师数字证书自助更新或者静默更新功能

	签名验签服务器
	性能参数
	为医院信息系统提供数字签名&签名验签、数据加解密以及通用密码服务功能

	时间戳服务器
	性能参数
	通过GPS卫星或CDMA网络对接国家标准时间源为医院信息系统提供可信时间戳签名/验签服务功能

	电子签章系统
	性能参数
	实现版式文件的可视化电子签章效果，实现能通过阅读器直接能够验证签名。可提供医护人员终端免控件签章服务

	个人证书
	性能参数
	标识医护人员/医院工作人员网络实体身份，存储在手机APP

	安全认证网关
	性能参数
	以代理服务网关的形式提供认证鉴权访问控制和SSL5、安全访问通道服务；支持对接手机认证服务器、统一认证服务器、多因素认证服务器、多级授权服务器。

	服务器密码机
	性能参数
	服务器加密机具备常规的加密解密功能，大部分其他密码设备都具备基本的加密机功能，服务器加密机主要用在必须直连应用服务器的特定场合。

	站点证书
	性能参数
	安全认证网关服务使用

	密码服务管理平台
	性能参数
	其中管理子系统以密码服务为中心，围绕服务提供方、服务应用方（依赖方）和服务管理方（平台）三个维度展开，将碎片化的密码用户、设备、服务、应用及其访问控制策略实行统一的登记备案和协同管理。服务子系统通过安全认证网关根据访问策略对密码服务请求进行验证鉴权，并与应用方建立SSL通道。通过业务网关对接整合平台密码基础设备的服务功能，提供主流的接口标准，统一面向应用方提供对应的密码功能服务。通过密码算法自测工具支持对网络和信息系统中所使用的密码算法进行全局性检测，及时报告和定位系统中不合规密码算法。运行子系统对接平台的密码服务基础设备、密码服务管理与数据体系，面向平台用户、平台运维人员以及第三方开发者三类不同的平台角色，分别统一提供对应的支撑服务，保障密码安全体系运行的安全健壮和高效便捷。

	国密门禁系统
	性能参数
	含：门禁管理系统、门禁控制器(双门)、按键型读卡器、门禁发卡器、门禁密钥注入器、CPU卡、磁力锁(双门）、磁力锁支架(双门）、开门按钮、平台管理主机

	国密音视频监控系统
	性能参数
	含：基于国密算法的安全视频加密系统软件、40路8盘位国密硬盘录像机、监控硬盘、500万国密半球网络摄像机、非国产管理主机

	服务器负载均衡
	性能参数
	负载均衡吞吐≥40G

	
	硬件规格
	2U,国产化平台，≥32G内存，≥4T机械硬盘，≥4个千兆电口，≥4个万兆光口,双电源。
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