**韬奋纪念馆韬奋故居展陈布展项目需求**

**一、 项目概述**

项目名称：**韬奋纪念馆韬奋故居展陈布展项目**

建设地点：上海市黄浦区重庆南路205弄53号、54号

布展面积：约234.72㎡

质量要求：满足展览馆的验收相关国家标准。

项目交付：具体开工日期由甲方确定，从开工之日起90日历天完成本项目

预算金额：209.35万元（含设计费）

**二、项目简介及背景：**

为了纪念邹韬奋先生诞辰110周年，中国近现代史上伟大的爱国者、卓越的文化展示、杰出的出版家和新闻记者。20世纪三四十年代，在民族危亡的黑暗时刻，以笔为枪，战而不屈，传播马克思主义，号召民众抗日救亡，启蒙和鼓舞了一代中国人。韬奋逝世后，中共中央接受他生前多次表达过的意愿，韬奋精神是一座不朽的丰碑。在新的历史起点，韬奋精神激励着我们砥砺奋进，为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

**三、项目需求**

1、场地信息：上海市黄浦区重庆南路205弄53号、54号，布展面积约234.72㎡。

2、服务内容

（一）本次项目实施内容包括整体展陈空间范围的展陈设计、展示布置、设备系统、展陈专业灯光及纪念馆、故居展示多媒体及数字虚拟展览。在展览开展及布展时，中标方需配合、服从业主对工程进度的安排，需配合完成展览展品的安装、实物展品和辅助展品的定位布置。

（二）展览设计

根据采购人提供的展览主题框架、大纲内容要求等，对展览进行设计、对展厅进行区域布局等。设计图纸包括但不限于：总平面图、流线图、效果图、场景图、展项效果图、根据设计需要补充说明的效果图等。

1.1空间设计涵盖：一层序厅韬奋生平陈列展、二层生活书店、二层互动区、二层夹层资料室、二层夹层馆史室、三层多功能厅、情景党课室、楼梯间及走道；

一层序厅：韬奋生平陈列展，空间为30.6㎡，通过复古造型的书柜、壁炉、吊顶及护墙板等元素进行对“韬奋生平”氛围布置，对于展墙、图文、展柜等都需符合“韬奋生平”的相关设计元素；

二层：生活书店，空间为29.8㎡，整体氛围通过造型壁龛书柜、复古吊顶、以及多媒体手段陈列出生活书店以“促进大众文化、供应抗战需要，发展服务精神”为工作总原则，以“竭诚为读者服务”的店训为宗旨，发扬“坚定、虚心、公正、负责、刻苦、耐劳、服务精神和同志爱”的八大精神。 此空间需具备活动功能。

二层：互动区，空间为6.9㎡，具有良好的互动操作台面、陈列壁龛柜等来进行对“韬奋生平陈列展”、“生活书店陈列展”的活动延伸空间。此空间需具备简单的展陈功能。

二层夹层：资料室，空间为6.9㎡，通过展板展柜布置，具备展示当时的书籍和报纸、储藏、活动等实际功能。

二层夹层：馆史室，空间为6.9㎡，通过展陈设计展板讲述韬奋纪念馆的历程故事。

三层：多功能厅，空间为22.8㎡作为展厅风格的延伸，具备展示、储藏、活动等实际功能。

三层：情景党课室，空间为22.8㎡，通过场景还原以及增强现实投影展示内容制作，满足多功能场景使用需求，呈现良好党课效果。

一至三层楼梯间及三层走道：空间约为27.52㎡需挑选韬奋生平相关的图文进行楼道布置，满足各展厅之间的动线连贯。

故居：空间约为80.5㎡，使用多媒体增强现实投影展示内容制作对韬奋故居见证了韬奋先生的生活和事迹的呈现，是历史记忆的见证。韬奋故居的建筑风格、家具摆设、装饰等都具有历史价值，让人们可以了解当时的社会风貌、文化背景等。

1.2多媒体系统需要求

在展馆的布展过程中可考虑运用多媒体技术，契合韬奋纪念馆资源特色来进行合理设计，深度挖掘档案背后的文化内涵，媒体制作需充分考虑现代技术结合场景增强现实投影展示内容制作，为观众提供见证了韬奋先生的生活和事迹的呈现，是历史记忆的见证，多媒体设备的选型上应考虑技术相对领先而且设备性能可靠、稳定以及维护保养的低成本与便捷性。内容制作必须符合陈列方案的要求，与展览整体风格统一。必须由具有相关从业经历的专业制作团队进行创作，主创人员必须有相关经历。

1.3 展览照明方案要求

1.3.1深化实施方案原则及思路

展陈照明实施方案应遵循“保护、还原、舒适”的原则，综合考虑展览照明系统。

1.3.2 陈列照明要求

还原性：不同光谱的光源照射在同一颜色的物体上时，所呈现不同颜色的特性，我们称之为：显色性。新馆要求控制好光源的显色性，还原展品的真实视觉感受。

舒适性：色温表示光线的颜色，不同的色温影响整体光环境给人的感觉。需根据环境要求、建筑物风格及人的心理需求等诸多条件合理运用光源特性，使参观者感到舒适。

智能控制：专业照明系统应采用相应的智能控制，包括开关及调光。同时与多媒体设备联动控制。

眩光的控制：针对展品的灯光需根据不同展品的材料要求调整光照度。同时防止直接眩光给观众带来的不适，确保观众在展厅参观的舒适性和眩光对观众的影响。

灯具的选择：作为承载“光”的主体，既要从光的效果、保护指标、灯具造型、能源能耗等方面考虑，也要关注本身的专业性、灵活性和适应性以及满足对各类不同材质实物保护的要求。为满足实物保护和展示效果，要求所有灯具应可调节光照度。

深化实施要求：展览照明系统深化设计，应在初步设计及要求的基础上，明确照明灯具的配置组合、配置数量、配件需求、安装位置、安装和调光计划等。

（三）布展施工

1、负责展览施工搭建直至交付使用，包括但不限于展厅内必要吊顶的铺设，隔墙搭建，专业展示灯具的安装等。在施工期间所有建筑材料堆放有序安全，场地环境定期清扫，垃圾及时清运。

2、展览布展所需的材料、工艺选型稳定、耐用、安全，安装后应满足不发生变形、倾斜、坠落等异常现象，保证观众在观展时的安全。

3、安装施工方案需包括实施方案、施工进度安排、安全环保文明措施、质量及工期承诺及保证措施等。

4、中标方应具有展览项目工作经验，并能提供过往优秀案例。项目经理需是中标方单位职工（在中标方单位缴纳社会保险等），且具有展览项目工作经验。人员管理、项目团队配置合理。

（四）安全保障

1、用电规范：根据展厅内预留的展位电路点位、网线等设施进行设计，所有的电缆根据功率分配合理选择取电开关箱，所有的展品的电气部分应符合安全标准，做到强电和弱电分开，布线合理，用电需符合采购方的管理规定要求。现场作业电工需向采购方报备电工证。

2、消防安全：所有相关设计展位不得占用、遮挡消防通道及消防相关设备空间，整体方案符合消防设计要求，能够通过消防验收，提供消防措施以供备案。

3、现场平面图。

图示, 工程绘图

AI 生成的内容可能不正确。

图示, 工程绘图

AI 生成的内容可能不正确。

（五）运维保障

1、涉及展览期间的相关内容素材、电子文件等都需保密不得外泄。

2、在接到报修或维护通知后，服务方应7\*24随时响应馆方要求，并针对报修内容进行及时、快速的反馈；除个别需要进行单独重新制作的情况外，中标方应在1个工作日内完成维保工作。

3、本项目质量保证期为自验收通过之日起不少于2年。

（六）中标人与总包界面划分

本次项目实施内容包括整体设计范围内的展示布置、多媒体系统，不含水暖、空调、消防、安防工程。具体详见界面划分表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分区** | **名称** | **地面** | **墙面** | **天棚** | **多媒体及数字虚拟展览** | **陈列照明** | **备注** |
| **纪念馆** | 一层序厅（韬奋生平） | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 1.墙面中基础墙面由总包施工（如墙面沟槽恢复、墙面开裂起皮铲除、非展示墙面完成面的乳胶漆等）；除特别说明外展板展墙及墙面工程由中标人施工。 2.陈列照明中灯光灯具由中标人负责施工，布管穿线由总包负责施工（总包负责预留点位，接线及控制连接由中标人负责）； 3.多媒体及数字虚拟展览实施的内容由中标人负责，布管穿线由中标人 负责施工。 |
| 一层监控室 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 二层生活书店 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 二层互动区 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 二层夹层资料室 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 二层夹层储藏室 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 三层多功能厅 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 三层多功能厅内小房间 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 三层走廊 | 总包 | 总包展板/墙面挂板为中标人 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 一至三层楼梯 | 总包 | 总包/墙面挂板为中标人 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 一至三层卫生间 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| **故居** | 一层会客厅前进门厅 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 一层会客厅 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 一层厨房 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 二层卧室 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 二层浴室 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 二层书房 | 总包 | 总包 | 总包 | 中标人 | 中标人 |
| 二层阳台 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 二层夹层馆史展 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 二层夹层储藏室 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 三层情景党课 | 总包 | 中标人 | 中标人 | 中标人 | 中标人 |
| 三层情景党课内小房间 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 三层走廊 | 总包 | 总包展板/墙面挂板为中标人 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 一至三层楼梯 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |
| 一至三层卫生间 | 总包 | 总包 | 总包 | ∕ | ∕ |