一、设备技术需求
1、技术指标
（1）功能要求
1）整体要求:
    本项目对190间公共教室的投影机进行改造，同步建设融合物联终端系统，集中接入并管理全部投影机，统一纳入学校现有智慧物联管理平台及AI智能巡检系统。要求注重教学体验提升与设备运行效能优化，全面完善教学环境与配套体系，优化使用体验，打造流畅舒适的授课环境，充分满足多样化教学场景需求。另一方面保障各类教学设备稳定、高效运转，兼顾使用感受与运行效率，持续稳定信息化教学基础，保证课堂教学质量稳步提升。本项目组织现场踏勘，投标方需进行现场勘察确保对项目需求有充分理解。因勘察不到位导致的任何偏差，投
标方需自行承担后果。
2）核心功能:
    优化视觉效果，全面提升课堂体验。全新投影机要求亮度充足、成像清晰、
色彩还原度高，画面无模糊、偏色、残影等问题，教室各个位置的学生都能清晰观看课件、影音素材。彻底改善老旧设备画质差的问题，打造优质视觉环境，充分调动课堂学习氛围，提升师生整体上课感受。画质稳定可靠，保障教学高效开展。要求长时间使用下画面亮度稳定、色彩无衰减，具备良好的散热性能和光源寿命，可满足高频率、长课时教学场景的连续工作需求。大幅降低因灯泡衰减、过热保护等导致的画面变暗或停机故障，减少课堂上因设备问题中断教学的情况，为常态化教学秩序提供坚实保障。
可集中管控，提升运维效率。通过融合物联终端集中接入投影机，实现对所有投影机的远程开关机、信号源切换、状态监测及故障自动告警。终端需与学校现有智慧教室管理平台及AI智能巡检系统对接，支持平台对投影机进行远程控制和策略指令执行，同时主动推送设备运行状态数据，满足自动化巡检与故障预警的数据采集需求。
3）平台概述：
学校现有智慧物联管理平台，平台提供全校教学空间物联感知设备与信息化终端的统一接入、集中管控与运行状态监测，支撑空间场景联动与设备全生命周期管理，采用B/S架构，具备基于HTTP/HTTPS的标准化API接口，支持第三方设备接入与集中管控。
学校现有AI智能巡检系统，系统具备对教室运行环境、显示设备、音频设备等关键设备的自动化巡检功能，用于实现设备故障的自动发现、智能预警与运维工单闭环管理，采用B/S架构，具备完整的本地化智能化运维分析算法能力，具备基于HTTP/HTTPS的标准化API接口，支持与智慧物联管理平台进行数据互通与工单联动。
4）系统对接要求:
1.融合物联终端与学校现有智慧教室管理平台对接
融合物联终端需与学校现有智慧教室管理平台对接，通过标准网络协议实现平台对投影机进行远程开关机、信号源切换等操作，并能接收和执行平台下发的自动策略指令。
2.融合物联终端与学校现有AI智能巡检系统平台对接
融合物联终端需与学校现有AI智能巡检系统对接，通过标准网络协议向系统推送投影机的运行状态数据，包括但不限于：光源使用时长、当前输入信号、故障告警信息，并支持断线重连后缓存数据补发，满足自动化巡检与故障预警的数据采集需求。
注：所有对接工作需遵循学校数据安全规范与接口标准，实施阶段由学校提供相应接口文档，投标单位应在现场踏勘阶段充分了解现有系统环境，并在报价中综合考虑对接所需全部费用。
5）视频演示要求
投标单位应将演示内容录制成视频，需在与本项目类似的案例现场真实环境中录制，对各项功能进行演示，标明每个功能演示项，视频内容应为真实操作过程的原始记录，只允许进行时长编辑，允许遮蔽敏感的个人信息、隐私信息和商业秘密的内容，但不允许进行实质性内容修改。视频总时长不超过 6 分钟。
注：仅要求投标人展示真实环境演示相关软件的前端界面，验证相产品的功能和操作便利性，拒绝采用PPT、截图、Demo原型等非真实系统方式演示。中标后，招标人有权要求中标人对视频内容与实际环境进行对照核实，如有实质性内容修改视为提供虚假材料。
演示融合物联终端的WEB管理功能，共计3项，具体如下：
1.设备总览：可查看教室多媒体设备，提供设备总览图，采用不同颜色图形界面展示包括但不限于全部设备数量、正常、离线、故障设备数；
2.资产信息查看：支持查看设备的基本信息，包含但不限于设备类型、品牌、型号、协议等，支持查看设备的状态；
3.设备使用记录：提供设备操作日志，包括但不限于操作者、操作时间、操作名称、设备名称、操作指令等。
6）	技术指标及性能参数

6.1 技术规格及要求表：
	名称
	各项指标要求
	数量

	[bookmark: _GoBack]投影机（核心产品）
	▲1.光源类型：激光二极管； 
★2.显示技术：3LCD；液晶面板尺寸：≥0.64英寸；
★3.输出分辨率：≥1920x1200；
★4.标称亮度：≥5500 ISO 流明；
5.宽高比：16:10（需兼容4:3）；
6.对比度：≥2000000:1；
7.光源寿命：正常模式：≥20,000小时，经济模式：≥25000小时；
▲8.镜头投射比：1.37~1.65:1； 
▲9.噪音水平：正常模式≤35db，节能模式：≤28db； 
10.输入接口不少于：HDMIx2,VGAx1,RCAx1,3.5mmx1；
11.输出接口不少于：VGAx1，3.5mmx1；
12.其他接口不少于：RS232x1,RJ45x1,Type-Ax2；
▲13.具备垂直和水平梯形校正，满足或优于垂直±40°、水平±15°；
14.需包含22幅150寸16：10幕布、78幅120寸16：10幕布；
15.需具备标准网络管理协议（如PJLink等），支持远程开关机、信号源切换等远程控制操作；需开放设备运行状态数据，包括但不限于：光源使用时长、当前输入信号、故障告警信息等；
16.配套所需的所有HDMI线、电源线、网线等线材、转接头等配件、安装辅件等。
	190台

	融合物联终端
	由1台融合物联终端及190个终端软件授权组成，需集中接入并管理本项目投影机，并统一纳入学校现有智慧物联管理平台及AI智能巡检系统管理进行统一管理。
1.采用无风扇静音设计，需具备≥2个RJ45接口、≥2个USB接口、≥1路RS485端口；
▲2.需支持标准的以太网管理、监视和控制音视频设备，支持音视频设备网、校园网隔离； 
▲3.需支持标准通讯协议，包括但不限于：HTTP、HTTPS、SSH、DHCP、DNS、IPv4、IPV6和MQTT等； 
4.需支持多级密码管理，可根据不同用户权限设置安全级别；
▲5.需具备数据本地存储，支持设备参数信息、设备品牌、型号、序列号、状态、故障协议等数据存储，支持数据透传； 
▲6.需支持数据库，包括但不限于SQL，MySQL，Oracle等数据库，存储结构规范； 
7.需支持通过标准协议发现并对接投影机，包括开关机、信号源切换、状态查询等供上层智慧物联管理平台调用，实现远程开关机、信号源切换及策略联动指令的接收与执行，支持单台及批量控制；
8.需支持通过标准协议接入投影机的运行状态数据，并向AI智能巡检系统主动推送，开放数据字段至少包括设备唯一标识、在线状态、电源状态、当前输入信号源、光源使用时长、故障告警信息等；
9.需内置 Web 端，采用 B/S架构，以浏览器登录的管理方式，支持同一账号在多个终端同时登录，支持安卓、IOS、Windows等操作系统登录访问； 
#10.需内置Web管理功能：包括但不限于①设备总览：可查看教室多媒体设备，提供设备总览图，采用不同颜色图形界面展示包括但不限于全部设备数量、正常、离线、故障设备数；②资产信息查看：支持查看设备的基本信息，包含但不限于设备类型、品牌、型号、协议等，支持查看设备的状态；③设备使用记录：提供设备操作日志，包括但不限于操作者、操作时间、操作名称、设备名称、操作指令等。
#11.需与学校现有智慧教室管理平台对接，通过标准网络管理协议（如PJLink等）支持平台对投影机进行远程开关机、信号源切换等操作，并能接收和执行平台下发的自动策略指令；
#12.需与学校现有AI智能巡检系统对接，通过标准协议向系统开放设备运行状态数据，包括但不限于：光源使用时长、当前输入信号、故障告警信息等，并支持数据推送到AI巡检系统，满足自动化巡检与故障预警的数据采集需求。
	1套



二、设备商务需求
1、验收条款（包括验收的指标、验收过程、特殊要求）
a）货物要达到所有技术参数标准。若达不到，属于质量问题，根据采购人要求，免费更换新货物或全额赔偿。
b) 货物到达使用现场后，由中标单位与采购人共同开箱验收后免费安装、调试、竣工验收等。
c) 中标单位负责采购人现场安装、调试货物并交付使用，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标单位承担。
d) 中标单位完成系统调试后，应提供技术文档及操作指南，包括但不限于设备配置文件、操作手册、维护指南等，同时提供系统集成文档、各类图纸。
e) 中标单位需组织对本次项目提供的软件系统进行性能测试和压力测试，并向招标方提供测试报告。
2、培训要求：应对本项目中的使用教师进行使用培训，应通过编制培训教材(以U盘保存)、现场操作讲解等方式，负责对使用方进行操作培训，直至使用方熟练掌握，并向每个培训老师提供一本培训手册。
3、付款方式:合同签订后10个工作日内支付合同金额的50%，验收合格后10个工作日内支付合同金额的50%。
4、交货期：合同签订后60天内完成整体系统安装、调试、验收。
5、质保期：设备验收合格后提供不低于五年免费质保。
6、售后服务：售后响应时间在接到报修后1小时内响应，4个小时内到达现场进行故障处理;一般故障在6个小时内修复，重大故障须在24小时内修复。如无法修复，应在24小时内提供备用设备直到原设备修复。在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若关键部件出现故障，须更换设备，一切费用由供应商承担。在质保期内，凡因设备质量问题，由中标人免费进行维修、保养、更换零配件。质保期满后，中标人免费负责维修与保养，更换零配件按生产厂家优惠价格收取。

