
家具采购需求标准
一、项目背景
    为做好上海市公安局市局各单位年度木制品家具的更新替换，以及新增需求的配发工作，市局警务保障处每年专门申请此预算经费用以采购前期统计好的各单位部门的配置需求，以满足市局各单位办公需要。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
[bookmark: _Toc8379][bookmark: _Toc25898_WPSOffice_Level2]（一）强制性标准
GB 18584《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB 28008《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB17927《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）
GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》；
GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；
GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB 18581《木器涂料中有害物质限量》；
GB18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；
GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》；
GB 16799《家具用皮革》；
[bookmark: _Toc25730_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc227555682][bookmark: _Toc16007]（二）质量及技术标准
重要标准：
GB/T 35607《绿色产品评价家具》；
GB/T 3325《金属家具通用技术条件》；
GB/T 3324《木家具通用技术条件》；
其他标准：
GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 29525《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 10802《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T 35601《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》；
GB/T 11718 《中密度纤维板》；
QB/T 1621 《家具锁》；
GB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》；
GB/T 4765 《家具用脚轮》；
QB/T 2280《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.1《软体家具 沙发》。
及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准
3、 采购清单及技术参数要求
1、办公桌类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	办公桌（核心产品）
	木制桌
	[image: IMG_256]
	1800*900*760H
	16
	板材+五金配件，分别由主桌、侧柜、活动柜组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质导轨、铰链、锁具、三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
其他要求：配黑色书写皮，隐藏中抽，三抽活动柜和副桌（开架主机位，配两门，门内各放层板一块。抽斗的斗前、斗墙和斗后板采用三合一偏心件连接，底板开槽插入。整张办公桌应具备完善的走线功能。
	部门2  数量1
部门5  数量1
部门7  数量1
部门9  数量6
部门16 数量7

	2
	办公工位
	木制桌
	[image: IMG_257]
	1800*1800*600*750H/1200h
	27
	板材+五金配件，分别由屏风、台面、立柜、固定移门柜组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
屏风框架：铝合金
五金：优质导轨、铰链连接件
	（1）板式部分：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
（2）选用40mm厚高温氧化铝合金型材框架、内衬基材。屏风分割：屏风750以下为双面圆凸钢板，以上为饰面刨花板（150MM）+钢化玻璃，桌面屏风含3-86孔，桌下屏风含2-86孔。 每位含木质固定三抽柜1台+木质固定移门柜1台
	部门2  数量27

	3
	副处级办公台
	木制桌
	[image: IMG_258]
	1600*800*760H
	12
	板材+五金配件，分别由主桌、侧柜、活动柜组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质导轨、铰链、三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
其他要求：配黑色书写皮，隐藏中抽，三抽活动柜和副桌（开架主机位，配两门，门内各放层板一块。抽斗的斗前、斗墙和斗后板采用三合一偏心件连接，底板开槽插入。整张办公桌应具备完善的走线功能。
	部门7  数量3
部门8  数量8
部门16 数量1

	4
	办公桌
	木制桌
	[image: IMG_259]
	1600*800*760H
	40
	板材+五金配件，分别由主桌、立柜、中抽组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质导轨、铰链、三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
其他要求：配隐藏中抽，三抽立柜和单开门立柜（抽斗的斗前、斗墙和斗后板采用三合一偏心件连接，底板开槽插入。整张办公桌应具备完善的走线功能。
	部门7  数量40

	5
	办公桌
	木制桌
	[image: IMG_260]
	1200*700*1200H
	13
	板材+五金配件，分别由屏风、台面、活动柜组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
屏风框架：铝合金
五金：优质导轨、铰链连接件
	（1）板式部分：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
（2）选用40mm厚高温氧化铝合金型材框架、内衬基材。屏风分割：屏风为饰面刨花板+钢化玻璃，桌下屏风含3-86孔。 每位含木质活动柜1台
	部门8  数量13

	6
	办公工位
	木制桌
	[image: IMG_261]
	1600*1600*600*750H/1200H
	25
	板材+五金配件，分别由屏风、台面、立柜、活动柜组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
屏风框架：铝合金
五金：优质导轨、铰链连接件
	（1）板式部分：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
（2）选用40mm厚高温氧化铝合金型材框架、内衬基材。屏风分割：屏风750以下为双面圆凸钢板，以上为饰面刨花板（150MM）+钢化玻璃，桌面屏风含3-86孔，桌下屏风含2-86孔。 每位含木质固定三抽柜1台+木质三抽活动柜1台
	部门9  数量25

	7
	桌子
	木制桌
	[image: IMG_262]
	1400*700*750H
	1
	板材+五金配件，分别由桌子、三抽活动柜组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质导轨、三合一连接件等
	主体：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：三节导轨、三合一连接件等优质五金配件。
	部门11  数量1

	8
	办公桌
	木制桌
	[image: IMG_263]
	1400*600*750
	12
	板材+五金配件，分别由桌子、三抽立柜、主机柜、键盘组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质导轨、三合一连接件等
	板主体：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：三节导轨、三合一连接件等优质五金配件。
	部门12  数量1
部门17  数量8
部门19  数量3



2、其他桌类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	拼接会议桌
	钢木结构桌
	[image: ]
	1800*600*750H
	14
	板材+五金配件，分别由桌面、钢架组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质连接件、钢架
	台面：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
桌架：钢制喷涂可翻掀折叠桌架，钢管表面采用酸洗磷化、静电粉末喷粉工艺，采用粉末喷涂（防锈、防腐蚀、涂层长期使用不易脱落）， 带钢条置物架。
	部门2  数量14

	2
	会议桌
	木制桌
	[image: IMG_256]
	6000*2000*760H
	1
	板材+五金配件，分别由台面、脚组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质导轨、铰链、三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
其他要求：具备完善的走线功能。
	部门6  数量1

	3
	会议桌
	木制桌
	[image: IMG_257]
	4200*1600*760H
	1
	板材+五金配件，分别由台面、脚组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质导轨、铰链、三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
其他要求：具备完善的走线功能。
	部门6  数量1

	4
	会议桌
	钢木结合桌
	[image: IMG_258]
	2800*1200*750H
	1
	板材+五金配件，分别由台面、钢架组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质连接件、钢架。
	台面：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
桌架：钢制喷涂桌架，钢管表面采用酸洗磷化、静电粉末喷粉工艺，采用粉末喷涂（防锈、防腐蚀、涂层长期使用不易脱落）。中间带上电桩柱。
	部门8  数量1

	5
	可移动桌子
	钢木结合桌
	[image: IMG_259]
	1200*400*750H
	10
	板材+五金配件，分别由台面、钢架组成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质连接件、钢架。
	台面：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，台面厚度≥25mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
桌架：钢制喷涂可翻掀折叠桌架，钢管表面采用酸洗磷化、静电粉末喷粉工艺，采用粉末喷涂（防锈、防腐蚀、涂层长期使用不易脱落）， 带钢条置物架。
	部门8  数量10

	6
	折叠方形桌
	木制桌
	[image: IMG_260]
	700*700*750H
	1
	板材+实木架组成
	基材：多层板
贴面：天然橡胶木皮
漆面：采用水性漆
架子：实木结构
五金：优质连接件
	基材：采用多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm，橡胶木实木脚，可折叠。
饰面：优质橡胶木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	部门9  数量1

	7
	条桌（有挡条）
	木制桌
	[image: IMG_261]
	1600*600*750H
	7
	板材+五金配件，分别由台面、脚组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。台面及脚加厚处理。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：三合一连接件等优质五金配件。
	部门6  数量7

	8
	条桌（无挡条）
	木制桌
	[image: IMG_262]
	1600*500*750H
	35
	板材+五金配件，分别由台面、脚组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。台面及脚加厚处理。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：三合一连接件等优质五金配件。
	部门6  数量35

	9
	主席条桌
	木制桌
	[image: IMG_263]
	1600*700*750H
	5
	板材+五金配件，分别由台面、脚组成
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。台面及脚加厚处理。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：三合一连接件等优质五金配件。
	部门6  数量5

	10
	餐桌
	钢木结构桌
	[image: IMG_264]
	1600*800*750H
	1
	板材+五金配件，分别由台面、钢架组成
	基材：多层板
贴面：防火板
封边：斜边水性漆处理
五金：优质连接件、钢架。
	基材采用多层板。满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥25mm。
面材：采用防火板贴面，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H；
封边：采用加厚围边斜边工艺，表面水性漆封面。
4、五金：优质黑色喷涂承重钢架脚。
	部门17  数量1

	11
	食堂餐桌
	钢木结构桌
	[image: IMG_265]
	1300*700*750H
	36
	板材+五金配件，分别由台面、钢架组成
	基材：多层板
贴面：防火板
封边：斜边水性漆处理
五金：优质连接件、钢架。
	基材采用多层板。满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥25mm。
面材：采用防火板贴面，使表面透明度更好，耐污性更强耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，硬度≥3H；
封边：采用加厚围边斜边工艺，表面水性漆封面。
4、五金：优质黑色喷涂承重钢架脚。
	部门18  数量36


3、椅子类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_256]
	常规高背
	20
	五星脚带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包
	椅架：五星实木脚 
覆面：接触面牛皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
功能：汽动升降
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。气动带升降
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
木架：实木框架、扶手，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，符合力学、人体学原理，舒适耐用。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
	部门1  数量3
部门17  数量2
部门18  数量15

	2
	会议椅
	软体座椅
	[image: IMG_257]
	常规标准
	16
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：橡胶木实木
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
椅架：优质橡胶木实木，经强制性干燥处理，终含水率≤12%。实木须无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷。榫卯结构。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门1  数量16

	3
	办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_258]
	常规高背
	152
	椅座内的木框胶合多层板，海棉+面料+五星脚+扶手靠背塑料框扪网布
	椅背：高弹性网布+塑料背
椅座：压胶合板定型海绵
扶手：升降PU扶手
底盘：四档锁定自负重底盘
椅脚：尼龙五星脚
功能：汽动升降
	椅背：背框采用PA+玻纤复合材料一体注塑成型，通过102kg的推力测试，可承受体重超150kg后仰冲击‌，面料采用高弹性特网布，透气性强，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出；                                                                      腰靠：升降活动腰靠，可适度调节腰靠高度；                                 
扶手：升降PU扶手；                                                                                                                                         椅座：内部采用12mm曲木弯板+高密度超软定型海绵（密度40kg/m³），外部采用优质弹性透气布，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出；底部带塑料防尘坐壳；
底盘：四档锁定自负重底盘
气杆：行程85mm沉口40mm黑色三级气杆。
椅脚：Ø340黑色PA五星脚，静压测试≥1100kg；
椅轮：55MM黑色沙面轮，动态负载≥300kg；                                           
	部门2  数量27
部门7  数量40
部门9  数量30
部门12  数量1
部门17  数量51
部门17  数量3

	4
	会议椅
	软体座椅
	[image: IMG_259]
	常规标准
	110
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅背：高弹性网布+塑料背
椅座：压胶合板定型海绵
椅架：金属弓型脚
	1、椅背：采用优质 尼龙加玻璃纤维背框（通过12万次标准136KG拉背测试） +优质高回弹透气尼龙网（经久耐用，长期使用不易变形）制作；                                                                                                                       2、椅座：采用优质阻燃麻绒弹力布面料+坐垫采用一体成型泡棉，高密度久坐不易变形，密度大于32KG/M3（阻燃，回弹性好，软硬适中，久坐不易变形）制作；
3、扶手：优质尼龙加玻璃纤维扶手；
4、椅脚：钢制电镀弓形脚架，钢管直径为25mm，管壁厚度为2mm（通过标准1136KG静压测试） ；
	部门2  数量20
部门5  数量30
部门18  数量60

	5
	　办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_260]
	常规标准
	8
	五星脚带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包
	椅架：五星铝合金脚 
覆面：接触面牛皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
功能：汽动升降
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。气动带升降
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
木架：实木框架、
要求：2档锁定青蛙底盘，行程65mm沉口70mm黑色气压棒，350mm铁面包脚，60/25黑色PU防震轮，最大后仰角度为125°。
	部门3   数量4
部门7   数量3
部门16   数量1

	6
	工作椅
	软体座椅
	[image: IMG_261]
	常规高背
	30
	椅座内的木框胶合多层板，海棉+面料+五星脚+扶手靠背塑料框扪网布
	椅背：高弹性网布+塑料背
椅座：压胶合板定型海绵
扶手：升降PU扶手
底盘：二档锁定自负重底盘椅脚：尼龙五星脚
功能：汽动升降
	椅背：背框采用PA+玻纤复合材料一体注塑成型，通过102kg的推力测试，可承受体重超150kg后仰冲击‌，面料采用高弹性特网布，透气性强，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出；                                                                      腰靠：升降活动腰靠，可适度调节腰靠高度；                                 
扶手：升降PU扶手；                                                                                                                                         椅座：内部采用12mm曲木弯板+高密度超软定型海绵（密度40kg/m³），外部采用优质弹性透气布，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出；底部带塑料防尘坐壳；
底盘：二档锁定自负重底盘
气杆：行程85mm沉口40mm黑色三级气杆。
椅脚：Ø340黑色PA五星脚，静压测试≥1100kg；
椅轮：55MM黑色沙面轮，动态负载≥300kg；                                           
	部门5  数量30

	7
	领导工作椅
	软体座椅
	[image: IMG_262]
	常规标准
	20
	五星脚带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包
	椅架：五星铝合金脚 
覆面：接触面牛皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
功能：汽动升降
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。气动带升降
海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
木架：实木框架、
要求：2档锁定青蛙底盘，行程65mm沉口70mm黑色气压棒，350mm铁面包脚，60/25黑色PU防震轮，最大后仰角度为125°。
	部门2  数量1
部门5  数量5
部门7  数量1
部门9  数量6
部门16  数量7

	8
	处级班前椅
	软体座椅
	[image: IMG_263]
	常规标准
	16
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：电镀弓型脚架 
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
椅架：钢制电镀弓形脚架，钢管直径为25mm，管壁厚度为2mm（通过标准1136KG静压测试） ；
	部门7  数量2
部门16  数量14

	9
	副处级班前椅
	软体座椅
	[image: IMG_264]
	常规标准
	8
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：电镀弓型脚架 
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
椅架：钢制电镀弓形脚架，钢管直径为25mm，管壁厚度为2mm（通过标准1136KG静压测试） ；
	部门7  数量6
部门16   数量2

	10
	会议椅
	软体座椅
	[image: IMG_265]
	常规标准
	18
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：电镀弓型脚架 
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
椅架：钢制电镀弓形脚架，钢管直径为25mm，管壁厚度为2mm（通过标准1136KG静压测试） ；
	部门8  数量18

	11
	折叠椅
	软体座椅
	[image: IMG_266]
	常规
	20
	四腿结构。
钢架的连接件
	覆面：接触西皮
填充：海棉
椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	加厚冷轧钢管+冲压钢板，整体一体焊接成型，表面工艺：黑色静电喷塑处理，经过酸洗除锈、防腐覆膜，防锈耐磨，不易掉，结构：双折叠加固铰链、底部横向加固支撑杆，椅脚配有防滑橡胶脚垫，防滑静音、防刮地板。坐板/靠背内层基材：加厚冲压成型钢板衬板，高密度冷发泡定型海绵，回弹性好，久坐不塌陷，厚度约2cm表面包裹西皮面料 ，哑光黑色质感统，五金配件折叠转轴、固定铆钉均为防锈铁质五金，开合顺滑，长期反复折叠不易松动异响。人造革皮面清洁简单。
	部门8  数量20

	12
	可移动椅子
	软体座椅
	[image: IMG_267]
	常规标准
	20
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	覆面：透气网布
填充：海棉
椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	（背框全新PA+玻纤材质舒适透气网布，美观耐磨加大的原创靠背设计可倾仰机构，有效缓解疲劳原创独立设计扶手，可前后滑动调节座垫采用美标防阻燃定型海绵，舒适透气
20.5*32.5*T1.5mm优质管材，稳固性强，表面高温喷涂处理椅架可折叠收纳，移动轮子。     
	部门8  数量20

	13
	办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_268]
	常规标准
	10
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：橡胶木实木
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
椅架：优质橡胶木实木，经强制性干燥处理，终含水率≤12%。实木须无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷。榫卯结构。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门8  数量10

	14
	椅子
	软体座椅
	[image: IMG_269]
	常规
	1
	配置联排组合机构及组件。
PP材料底壳及后背壳。

	椅背：座背一体成型，全新PP+玻纤
椅座：面料海绵坐垫
椅架：Φ16*1.5mm圆管
	椅背：座背一体成型，全新PP+玻纤，超韧弹性，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力，表面晒纹处理，质感好，椅背施加102kg的推力，持续60s，无异常，符合BIFMA测试标准。
椅座：优质高回弹海绵坐垫，厚1.5cm，优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全或GB/T 18885-2009生态纺织品技术要求技术规范B类要求，优质7cm定制弯曲板，持久耐用。
椅架：采用Φ16*1.5mm圆管，高精密机械手臂自动焊接，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，喷粉高温烤漆工艺处理，漆面牢固，金属质感，配可连排防滑脚垫。
	部门11  数量1

	15
	办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_270]
	常规 
	6
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：橡胶木实木
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
椅架：优质橡胶木实木，经强制性干燥处理，终含水率≤12%。实木须无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷。榫卯结构。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门14  数量6

	16
	会议椅
	软体座椅
	[image: IMG_271]
	常规
	84
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：橡胶木实木
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
椅架：优质橡胶木实木，经强制性干燥处理，终含水率≤12%。实木须无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷。榫卯结构。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门16  数量84

	17
	主席椅
	软体座椅
	[image: IMG_272]
	常规
	10
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：橡胶木实木
覆面：接触面牛皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
椅架：优质橡木实木，经强制性干燥处理，终含水率≤12%。实木须无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷。榫卯结构。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门16  数量10

	18
	餐椅
	软体座椅
	[image: IMG_273]
	常规
	6
	四腿无扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：喷涂脚架
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	1、饰面：优质西皮面料。 
2、海绵：椅座椅背为一体射出成型泡棉。 
3、内架：内嵌铁框架。 
4、椅座可前后轻微摆动，喷涂脚架，直径 16MM,壁厚 2.0MM，可拆卸，拆装简单易学。
	部门17  数量6

	19
	民警办公椅
	软体座椅
	[image: IMG_274]
	常规标准
	30
	弓形结构.
扶手与脚架分体结构。
	椅架：电镀弓型脚架 
覆面：环保西皮
填充：海棉
衬板：多层曲木胶合板
	面料：采用优质环保西皮，厚度≥1.2mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，纹理清晰平整。
海绵：高密度压缩海绵，密度≥40kg/m3，软硬适中，曲度依照人体工程学背计，高标准的舒适性，回弹力强；达到国家阻燃标准。
内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强形。
椅架：钢制电镀弓形脚架，钢管直径为25mm，管壁厚度为2mm（通过标准1136KG静压测试） ；
	部门18  数量30



4、 柜子类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	文件柜
	木制柜
	[image: IMG_256]
	3150*400*2200H
	1
	板材+钢化玻璃+五金配件
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
要求：四门玻璃三门木制　
	部门1  数量1

	2
	展示柜
	木制柜
	[image: IMG_257]
	1000*400*2100H
	2
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质三合一连接件、铝合金框架。
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
结构：铝合金框架与板件结合，钢化玻璃门。
	部门2   数量2

	3
	顶柜
	木制柜
	[image: IMG_258]
	900*400*450H
	6
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：铰链、三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量6

	4
	矮柜
	木制柜
	[image: IMG_259]
	800*400*900H
	3
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：铰链、三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量3

	5
	文件柜
	木制柜
	[image: IMG_260]
	1800*400*2000H
	1
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件。
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量1

	6
	电视柜
	木制柜
	[image: IMG_261]
	1500*450*550H
	8
	木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、导轨、铰链
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量1
部门16   数量7

	7
	展示墙
（根据现场设计）
	木制柜
	[image: IMG_262]
	6140*500*2700H
	1
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：优质三合一连接件、导轨、铰链
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量1

	8
	水吧柜体
	木制柜
	[image: IMG_263]
	8175*700*2700H
	1
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：优质三合一连接件、导轨、铰链
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门2   数量1

	9
	正处领导书橱
	木制柜
	[image: IMG_264]
	2250*400*2000H 
5门玻璃
	1
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门5   数量1

	10
	矮柜
	木制柜
	[image: IMG_265]
	2200*450*760H
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、导轨、铰链
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门5   数量1

	11
	床头柜
	木制柜
	[image: IMG_266]
	480*450*450H
	25
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：优质三合一连接件、导轨、铰链
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门5   数量1
部门6   数量12
部门8   数量8
部门9   数量4

	12
	木质衣橱
	木制柜
	[image: IMG_267]
	四门衣柜1900*600*2200H
	1
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：铰链、优质三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门5   数量1

	13
	电视柜
	木制柜
	[image: IMG_268]
	1400*450*500H
	2
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：铰链、优质三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、三合一连接件等优质五金配件。
	部门5   数量1
部门11   数量1

	14
	茶水柜
	木制柜
	[image: IMG_269]
	800*400*850H
	6
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、导轨、铰链
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门6   数量1
部门7   数量4
部门16   数量1

	15
	正处级书柜
（4门玻璃柜）
	木制柜
	[image: ]
	1800*400*2000H
	8
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门7   数量1
部门16   数量7

	16
	正处级更衣柜（3门）
	木制柜
	[image: ]
	1500*600*2000H
	15
	木板、五金、等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门7   数量1
部门8   数量7
部门16   数量7

	17
	副处级三门组合柜（含衣柜）
	木制柜
	[image: IMG_270]
	1350*400*2000H
	12
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、导轨、铰链
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门7   数量3
部门8   数量8
部门16   数量1

	18
	玻璃文件柜
	钢制柜
	[image: IMG_271]
	900*400*1850H
	10
	结构：上玻下铁双开门，优质连接件等五金。
	基材：冷轧钢板
五金件：导轨、铰链、连接件
上玻下铁双开门
	1、采用≥0.7mm冷轧钢板，耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手；板材硬度、耐冲击等应均达到GB1720，GB1730、GB1732国家标准；
2、钢制品必须严格除油、除锈、酸洗、磷化处理后，表面采用高压静电喷塑处理；
3、结构：上玻下铁双开门，优质连接件等五金。
	部门8   数量10

	19
	立式储物矮柜
	木制柜
	[image: IMG_272]
	1600*400*850H
	7
	木板、五金等构成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质铰链、三合一连接件等
	主体：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、三合一连接件等优质五金配件。
	部门8   数量7

	20
	木质衣橱
	木制柜
	[image: IMG_273]
	900*550*2000H
	7
	木板、五金等构成。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：铰链、优质三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门9   数量6
部门11   数量1

	21
	木质低柜
	木制柜
	[image: IMG_274]
	1400*450*800H
	10
	木板、五金等构成
	基材：刨花板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金：优质铰链、三合一连接件等
	主体：采用优质饰面刨花板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
五金件：铰链、三合一连接件等优质五金配件。
	部门9   数量10

	22
	正处级茶水柜
	木制柜
	[image: IMG_275]
	1200*400*850H
	7
	木板、五金、玻璃等构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：铰链、优质三合一连接件等
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：铰链、三节导轨、锁具、三合一连接件等优质五金配件。
	部门16   数量7




5、 沙发类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	单人沙发床
	软体沙发
	[image: IMG_256]
	常规标准
	3
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架、沙发脚架和扶手：橡胶木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
要求：定制、可翻折、两用型
	部门2  数量3

	2
	处级沙发
	软体沙发
	[image: IMG_257]
	三人位
	22
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架、沙发脚架和扶手：橡胶木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门2  数量1
部门8  数量11
部门9  数量2
部门17  数量8

	3
	沙发组
	软体沙发
	[image: IMG_258]
	6米长
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒
填充：泡棉
	面料：采用优质布绒，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用                                                                                                              海绵：采用高密度海棉，密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。                                                                                                     内框架：内框架采用多层实木框架，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。
采用北美白蜡木。木材干燥应≤9%的含水量，无腐裂修补现象，表面洁净无污。
	部门2  数量1

	4
	多用沙发
	软体沙发
	[image: IMG_259]
	两人位
	28
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：科技面料
填充：泡棉
	面料：采用优质科技面料、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架：纯松木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
胶水：优质环保型胶水。
要求：定制、可翻折、两用型饰面：
	部门5  数量10
部门17  数量3
部门18  数量15

	5
	领导办公沙发
	软体沙发
	[image: IMG_260]
	单人位
	34
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架、沙发脚架和扶手：橡胶木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门5  数量2
部门7  数量3
部门9  数量9
部门16  数量1
部门17  数量4
部门18  数量15

	6
	正处级沙发
	软体沙发
	[image: IMG_261]
	双人位
	8
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架、沙发脚架：橡胶木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
漆面：采用优质环保型水性漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
	部门7  数量1
部门16   数量7

	7
	多用沙发
	软体沙发
	[image: IMG_262]
	三人位
	5
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：科技面料
填充：泡棉
	面料：采用优质科技面料、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架：纯松木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
胶水：优质环保型胶水。
要求：定制、可翻折、两用型饰面：
	部门7  数量5

	8
	沙发
	软体沙发
	[image: IMG_263]
	双人位
	10
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架：松木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
胶水：优质环保型胶水。
沙发脚：碳素钢喷漆。
	部8  数量10

	9
	沙发
	软体沙发
	[image: IMG_264]
	单人位
	10
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：接触面牛皮
填充：泡棉
	面料：采用优质头层牛皮，厚度≥1.5mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥36%，达到国家阻燃标准。
内框架：松木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
胶水：优质环保型胶水。
沙发脚：碳素钢喷漆。
	部8  数量10

	10
	折叠沙发床
	软体沙发
	[image: IMG_265]
	900*1800*260
	80
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：科技面料
填充：泡棉
	面料：采用优质科技面料、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好                                                                                    
海绵：高密度定型海绵≥45kg/m3，软硬适中，回弹力≥35%，达到国家阻燃标准。
内框架、沙发脚架和扶手：橡胶木实木，无虫蛀、开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干开裂、缺棱、腐朽及节疤等缺陷，经强制性干要求结构牢固，符合工艺标准。
漆面：采用优质环保型油漆，三底两面，全封闭，半亚光。成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
要求：定制、可翻折、两用型
	部门18  数量80



6、 床类
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	折叠床
	钢制软体
	[image: IMG_256]
	开：1900*600*234/358H
合：600*376*600H
	18
	
海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：拆叠铁架
覆面：优质布绒
填充：泡棉
	床架：采用一级冷轧钢管，25*25*1.2MM方型钢管，激光开料，全处理去油，防锈，高温静电喷涂.床脚：采用一级冷轧钢管，25*25*1.2MM方型钢管，激光开料，全处理去油锈，高温静电喷涂..大支撑件：采用一级冷板2.0MM，激光开料，模具冲压，机器人焊接成型、打磨，全处理去油、防锈、高温静电喷涂.小支撑件（脚轮）：采用一级冷板2.5MM，激光开料，模具冲压，全处理去油，防锈，高温静电喷涂..床底：采用一级冷轧钢管，16*16*0.8MM方型钢管，激光开料全处理去油，防锈，高温静电喷涂..床板：采用优质E1级环保夹板，9MM厚度，经过防虫、防潮、防腐处理..海绵：采用35MM厚海棉足40密度高回弹，面料棉麻亲肤透气..脚轮：”车轮“款全新PP材料，结构稳固，易折叠收纳，承重200kg，整床无任何自攻丝连接，无安全隐患结构稳加厚高回弹海绵，可调节角度
	部门2  数量12
部门8  数量3
部门17  数量3

	2
	单人床及床垫
	木制
	[image: IMG_257]
	1200*2000*1100H
	14
	木板、五金等构成+配套床垫。
	基材：多层板
贴面：三聚氢胺纸
封边：PVC材质
五金件：优质三合一连接件等
	主体：采用优质饰面多层板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。床拼加厚。无表面划痕压痕、透底、纸板错位、颜色不均、鼓包显现；表面耐冷热循环、表面耐划痕、耐磨、表面耐香烟灼烧达到4级以上、耐干热达到4级以上、耐污染腐蚀达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、表面耐水蒸汽达到4级以上；
封边条：采用PVC材质，表面平整、光滑、无皱纹、折痕，压纹清晰，耐干热、耐磨、耐老化等，相关检测符合QB/T 4463要求；
床垫：选用面料为化纤面料，面料具有防蟎、防虫、防火的功效；选用Φ2.2mm的金钢线盘绕成6环独立弹簧，内置网格，棉毡，热定型毡；外用防火面料复合成的绗缝。
	部门5  数量1
部门8  数量8
部门9  数量4
部门11  数量1

	3
	高低床上下铺
	木制
	[image: IMG_258]
	900*2050*1800H
	22
	实木、五金、松木板等构成。
	基材：榉木实木
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、床铰链
	床架：优质榉木；上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm柱：40*60*1800mm。
床板：优质松木，厚度不小于15mm
油漆：油漆：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
	部门6  数量12
部门10  数量10

	4
	床垫
	软体
	[image: IMG_259]
	900*2000*60H
	44
	面料、海棉、椰维棕等构成。
	结构：3D椰维棕
覆面：优质面料
填充：海棉
	60mm厚纯天然绿色环保3D椰维棕，纯天然棕纤维与天然乳胶完美结合，甲醛释放量≤0.05mg/m³，运用空气动力学原理的高科技一次成型，整体产品。天然幽香，经久耐用，舒爽透气，健康环保，均衡受力，软硬舒适。
	部门6  数量24
部门10  数量10

	5
	高低床含床垫
	钢制
	[image: IMG_260]
	1000*1980*1800mm
	12
	成型钢管+五金连接件
	主材：成型钢管
涂装：静电粉未喷涂
配套：松木床板、床垫
	1. 材质：钢制上下铺，采用一成型钢管，管厚1.5MM；表面经防锈处理，专用静电粉未喷涂。
2. 功能：特殊加固设计尺寸，床架不偏摆，不异响；
3.床板：采用松木床板，厚度≥2.0CM。含水率小于13%。
4. 床垫： 60mm厚纯天然绿色环保3D椰维棕，纯天然棕纤维与天然乳胶完美结合，甲醛释放量≤0.05mg/m³，运用空气动力学原理的高科技一次成型，整体产品。天然幽香，经久耐用，舒爽透气，健康环保，均衡受力，软硬舒适。
	部门8  数量12

	6
	值班床含床垫
	钢制
	[image: IMG_261]
	1000*1980*850mm
	13
	成型钢管+五金连接件
	主材：成型钢管
涂装：静电粉未喷涂
配套：松木床板、床垫
	采用一成型钢管，管厚1.5MM；表面经防锈处理，专用静电粉未喷涂。
2. 功能：特殊加固设计尺寸，床架不偏摆，不异响；
3.床板：采用松木床板，厚度≥2.0CM。含水率小于13%。
4. 床垫： 60mm厚纯天然绿色环保3D椰维棕，纯天然棕纤维与天然乳胶完美结合，甲醛释放量≤0.05mg/m³，运用空气动力学原理的高科技一次成型，整体产品。天然幽香，经久耐用，舒爽透气，健康环保，均衡受力，软硬舒适。
	部门8  数量1
部门17  数量12

	7
	单人床垫
	软体
	[image: IMG_262]
	1200*2000*200H
	2
	面料、海棉、弹簧等构成。
	结构：弹簧
覆面：优质面料
填充：海棉
	面料：亲肤针织面料 高回弹海绵 3E环保椰棕产品特点：面料手感柔软，舒适透气，六边蜂巢设计的棉工艺，贴合人体。经久耐用不塌陷，饱满回弹软硬适中，给背部舒适包裹感。高温热压无胶水无甲醛，脱糖杀菌处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³；笨、、甲苯、二甲苯释放量未检出、TVOC释放量≤0.3mg/m³；阻燃性家用阻燃I级；抑螨率≥90%；白色念珠菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。
	部门8  数量2

	8
	高低床
	木制
	[image: IMG_263]
	1000×2050×1800H
	40
	实木、五金、松木板等构成。
	基材：榉木实木
漆面：采用水性漆
五金：优质三合一连接件、床铰链
	床架：优质榉木；上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm柱：40*60*1800mm。
床板：优质松木，厚度不小于15mm
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
	部门18  数量40

	9
	床垫
	软体
	[image: IMG_264]
	1000*2000*60H
	80
	面料、海棉、椰维棕等构成。
	结构：3D椰维棕
覆面：优质面料
填充：海棉
	60mm厚纯天然绿色环保3D椰维棕，纯天然棕纤维与天然乳胶完美结合，甲醛释放量≤0.05mg/m³，运用空气动力学原理的高科技一次成型，整体产品。天然幽香，经久耐用，舒爽透气，健康环保，均衡受力，软硬舒适。
	部门18  数量80



7、 茶几类	
	序号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	长茶几
	木制
	[image: IMG_256]
	1200*600*450H
	21
	面板、实木脚架构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质连接件
	基材：采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm，橡胶木实木脚。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	部门2  数量1
部门6  数量1
部门7  数量1
部门16  数量8
部门17  数量2
部门18  数量5

	2
	小圆会议桌
	木制
	[image: IMG_257]
	D1200*500H
	1
	面板脚架一体
	基材：中密度纤维板
油漆：采用水性漆
五金：优质连接件
	基材:采用中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，防潮、防水性能优越;不需封边;易清洁，不渗油，不褪色; 烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好.所有手能触摸处，应光滑无毛刺、无颗粒;漆膜应光滑，台面漆膜实干后无明显木孔沉陷 。    
	部门2  数量1

	3
	方茶几
	木制
	[image: IMG_258]
	600*600*450H
	13
	面板、实木脚架构成。
	基材：中密度纤维板
贴面：天然胡桃木皮
漆面：采用水性漆
五金：优质连接件
	基材：采用 中密度纤维板，满足GB/T39600检测标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板件厚度≥18mm。橡胶木实木脚。
饰面：优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm）正反贴面，木皮纹路清晰、结构均匀、色泽美观纹理清晰自然。
漆面：采用优质环保型水性漆，成品要求木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。
胶水：优质环保型胶水。
五金件：优质五金配件。
	部门6  数量1
部门8  数量10
部门9  数量2

	4
	电视茶几
	钢制玻璃
	[image: IMG_259]
	1200*600*430H
	3
	钢化玻璃；不锈钢脚
	钢化玻璃；不锈钢脚
	钢化玻璃；不锈钢脚
	部门8  数量3



8、其他
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	备注

	1
	毛巾架
	不锈钢
	[image: IMG_256]
	常规
	1
	304不锈钢材质
	304不锈钢材质
	304不锈钢材质
	部门11  数量1

	2
	折叠屏风
	木制
	[image: IMG_257]
	10平方
	1
	实木结构
	基材：实木结构
油漆：水性漆
	白蜡木实木结构，环保油漆，折叠顺，平整光滑，根据现场制作。
	部门11  数量1


9、汇总
	项目名称
	办公桌类
	其他桌类
	椅子类
	柜子类
	沙发类
	床类
	茶几类
	其他

	部门1
	
	
	19
	1
	
	
	
	

	部门2
	28
	14
	48
	15
	5
	12
	2
	

	部门3
	
	
	4
	
	
	
	
	

	部门5
	1
	
	65
	5
	12
	1
	
	

	部门6
	
	2
	
	13
	
	36
	2
	

	部门7
	44
	
	52
	9
	9
	
	4
	

	部门8
	21
	11
	68
	40
	31
	26
	13
	

	部门9
	31
	1
	36
	20
	11
	4
	2
	

	部门10
	
	
	
	
	
	30
	
	

	部门11
	1
	
	1
	2
	
	1
	
	2

	部门12
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	部门14
	
	
	6
	
	
	
	
	

	部门16
	8
	47
	118
	30
	8
	
	8
	

	部门17
	8
	1
	59
	
	15
	15
	2
	

	部门18
	
	36
	105
	
	110
	120
	5
	

	部门19
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	合计：
	146
	112
	585
	135
	201
	245
	38
	2


备注：1.投标人报价仅以“数量”列为依据，其余仅供参考

四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：
（一） 浸渍胶膜纸贴面刨花板：符合GB/T 15102、GB/T 35601、GB/T 39600要求。其中静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.6Mpa，板面握螺钉力≥900N、板边握螺钉力≥600N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，苯≤0.002mg/m³，甲苯≤0.01mg/m³，二甲苯≤0.01mg/m³，TVOC≤0.1mg/m3。
（二）中密度纤维板：符合GB/T 11718、GB/T 39600标准，其中静曲强度≥24Mpa，弹性模量≥2300Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.9 Mpa，板内密度偏差达到标准要求、24H吸水厚度膨胀率均合格,甲醛释放量≤0.05mg/m³，
（三） 浸渍胶膜纸贴面多层板：符合GB/T 34722、GB/T 35601、GB/T 396001要求。其中含水率≤16%，静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600Mpa，内结合强度≥0.35Mpa，表面胶合强度≥0.7Mpa，板面握螺钉力≥1000N、板边握螺钉力≥700N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热达到4级，甲醛释放量≤0.050mg/m³，苯≤0.002mg/m³，甲苯≤0.01mg/m³，二甲苯≤0.01mg/m³，TVOC≤0.1mg/m3。
（四）网布：符合GB 18401标准，其中甲醛含量≤20mg/kg。
（五）高弹海绵：符合GB/T 10802标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥200%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度≥30kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m²·h。
（六）皮革：符合GB/T 16799、QB/T 2709、QB/T 2710标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料≤20mg/kg，游离甲醛≤20mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg。
（七）阻尼铰链：符合QB/T 3832、QB/T3826、QB/T 2189标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级。
（八）阻尼导轨：符合QB/T 2454、QB/T 3832、QB/T3826标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级。
（九）三合一连接件：符合GB/T 28203标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应 ≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7N·m。
（十）锁具：符合QB/T 3832、QB/T3826标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验100h达到10级。
（十一）气压棒：符合GB/T 29525标准，其中密封性能合格，耐高低温性能合格，循环寿命Fa衰减量≤4%（不低于10万次）。
（十二）水性面漆：符合GB 18581、HJ 2537标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤30g/L。
（十三）冷轧钢板：符合GB/T 3325标准，其中铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏，附着力不低于2级，冲击强度、耐盐浴均合格。
（十四）PVC封边条：符合QB/T 4463、QB/T17657标准，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，耐干热性、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐开裂性达到1级，耐光色牢度≥4级。

说明（1）本项目提供的检测报告签发日期不早于2025年8月1日；
（2） 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
（3） 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；
（4） 受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。
五、颜色要求
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。 
      三聚氢胺饰面纸保留天然纹路感。
颜色：胡桃木色、木纹色。

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子、沙发
	颜色：黑色、棕色




说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。
2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求
	分类
	样品要求
	大小尺寸(单位mm)

	1、办公桌类-序号4-办公桌
	详见“采购清单及技术参数要求”
	详见“采购清单及技术参数要求” 1件

	2、其它桌类-序号8-条桌（无挡条）
	详见“采购清单及技术参数要求”
	详见“采购清单及技术参数要求”  1件

	3、椅子类-序号3-办公椅
	详见“采购清单及技术参数要求”
	详见“采购清单及技术参数要求”  1件

	3、椅子类-序号16-会议椅
	详见“采购清单及技术参数要求”
	详见“采购清单及技术参数要求”   1件



说明：
1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。
2.允许样品的规格尺寸有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。


7、 空间设计要求
（1） 办公室1：层高约2.8m。总长7.45M，宽6.325M。主要配置为：1、办公桌类-序号6-办公工位（6位）、3、椅子类-序号3-办公椅（6把）4、柜子类-序号18-玻璃文件柜（6台）4、柜子类-序号14-茶水柜（1只）、满足6人办公需求。家具设计在考虑满足办公功能的前提下应充分考虑安全及舒适度，颜色配置温馨现代，符合用户使用需求。下图为示意图，投标人可以进行深化设计。
[image: ]











（2） 办公室2：层高约2.8m。总长6.61M，宽3.85M。主要配置为：1、办公桌类-序号1-办公桌（1套）、3、椅子类-序号1-办公椅（1把）3、椅子类-序号8-处级班前椅（2把）4、柜子类-序号15-正处级书柜（4门玻璃柜）（1个）4、柜子类-序号22-正处级茶水柜（1只）5、沙发类-序号2-处级沙发（1张）7、茶几类-序号1-长茶几（1张）、满足处级领导办公需求。家具设计在考虑满足办公功能的前提下应充分考虑安全及舒适度，颜色配置温馨现代，符合用户使用需求。下图为示意图，投标人可以进行深化设计。
[image: ]













（3） 大会议室层高约2.8m。总长10.93M，宽6M。主要配置为：2、其它桌类-序号2-会议桌（1张）、3、椅子类-序号16-会议椅（18把）4、柜子类-序号22-正处级茶水柜（1只）满足18人开会场地需求。家具设计在考虑满足办公功能的前提下应充分考虑安全及舒适度，颜色配置温馨现代，符合用户使用需求。下图为示意图，投标人可以进行深化设计。
[image: ]













八、供货及验收

	分类
	内容

	
供货要求
	供应商应当在合同签订后不少于40个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	
包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。




九、其他要求
	分类
	内容

	保修服务
	供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于 10 年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	项目团队
	
供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。


	生产能力
	1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。
[bookmark: _GoBack]2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置（租赁）合同、发票等材料作为设备来源证明。
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