


1. 项目名称
上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目-数字法庭一体化建设

2. 项目概况
本次项目是根据《人民法院第六个五年改革纲要（2024-2028年）》、《FYB_T_54001-2021_科技法庭信息化建设规范》的要求建设。
《人民法院第六个五年改革纲要（2024-2028年）》指出，要推进审判工作现代化，全面深化智慧法院建设，推动现代科技与审判执行工作深度融合；强调要健全以庭审为中心的审判机制，深化司法公开与阳光司法，提升庭审智能化、规范化水平，以数字赋能促进审判提质增效；结合《FYB_T_54001-2021_科技法庭信息化建设规范》要求，审判场所信息化建设应统筹规划基础设施与应用系统，规范配置音视频采集、庭审录音录像、多媒体证据展示、语音识别转录等智能设备，支持远程提讯与互联网庭审，实现法庭设备的互联互通与集约化管理，构建功能完备、安全可靠的智能化庭审平台，全面提升科技法庭的实战应用效能；
为进一步完善司法公开、便民利民措施，有效提升庭审保障能力和审判工作质效，并结合最高院及高院对审判场所智能化、规范化建设的指导要求，拟对上海铁路运输法院新楼内审判法庭场所进行信息化建设。

3. 建设内容
上铁法院现有法庭为20间，本次上铁法院根据法庭现状及自身业务每年增长的情况，建设22个民商法庭，包括18个小法庭和4个中法庭，位于新大楼的西塔楼3层至6层。建设3个刑事中法庭，分布在新大楼一层。建设1间大法庭，分布在新大楼二层。将原三合一法庭迁至新楼，4间互联网法庭（2间新建、2间利旧主要设备），1间远程质证室、2间立案听证室。同时配套建设庭审后台支撑系统，部署庭审服务器庭审存储等用于庭审系统支撑。配备先进的音视频设备、网络通信设备和庭审记录设备，实现庭审活动的实时采集、录制和传输。同时构建智能庭审辅助系统，为法官提供案件资料、法律法规查询等智能辅助服务，提升审判工作的效率和质量。
3.1 硬件购置清单：
	序号
	名称
	类别
	配置要求
	数量
	单位

	1
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	详见“重要产品技术指标要求”
	18
	台

	2
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:4寸迷你SDI球型网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。
H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频。1×模拟输出，1×RS485。支持人脸抓拍，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。红外50米，IP66，DC12V。
	72
	台

	3
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	72
	套

	4
	摄像机集中供电模块
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机集中供电模块:19英寸机架式监控专用电源，16路，DC12V，500W。用于摄像机集中供电
	18
	台

	5
	数字音频处理器
	音频矩阵
	详见“重要产品技术指标要求”
	18
	台

	6
	嵌入式鹅颈话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：嵌入式鹅颈话筒:嵌入式鹅颈话筒
输入接口 3针卡侬母
输出接口 3针卡侬公
指向性 心型
频率响应 20-20000Hz
灵敏度 -33dB,22.4mV
输出阻抗 120Ω
最大声压级 125dB(1%
等效噪声 18dB-A
幻象供电 48V DC
	162
	个

	7
	数字功放
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：数字功放:输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm
	18
	台

	8
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	72
	个

	9
	电源控制器
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：电源控制器:支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。
铝面板，配有输出电压、电流实时显示
共十路可控八路电源输出，每路可达30A
可控输出延时时间为1S
继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
中控控制接口：232控制，I/O口控制
	18
	台

	10
	法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）
	PC机
	产品性能指标不低于以下参数：法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）:国产高性能处理器/32GB DDR4/512GB SSD+1T机械硬盘 双硬盘/集成显卡，含操作系统、流式、版式软件
	126
	台

	11
	庭审桌面翻转屏24寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏24寸:1、屏幕尺寸23.8寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	72
	套

	12
	庭审桌面翻转屏27寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏27寸:1、屏幕尺寸27寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	54
	套

	13
	数字签名板
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：数字签名板:数字签名板:≥10.1寸屏幕，电磁手写笔，500万以上像素摄像机，公安部二代身份证阅读器，指纹仪；
分辨率：1280*800以上；
最大握笔倾角：允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）；
读取速度：200点/秒以上；
压感级别：2048级以上；
指纹图像分辨率：256*360以上；
指纹分辨率：500DPI以上；
支持主流国产操作系统。
	18
	个

	14
	电容式指纹模组
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：电容式指纹模组:电容式指纹模组:传感器类型：电容式
有效采集窗口：12.8mmx18.0mm
图像大小：256：x：360：pixel
图像分辨率：508dpi
灰度级：256gray-level
畸变率：<1%
通讯方式：USB1.1/USB2.0
电源电压：5.0V±0.25V(USB：接口供电)
工作电流：≤150：mA
待机电流：≤80：mA
ESD等级：符合GB/T：17626.2-2006：中严酷等级4
工作温度：-10°C-55°C
相对湿度：0%-93%：RH
	54
	台

	15
	高清示证系统显示器
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	36
	块

	16
	高清示证系统显示器支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	36
	套

	17
	高清矩阵
	视频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：高清矩阵:16路HDMI信号输入；16路HDMI信号输出；
	18
	台

	18
	高清多媒体播放器
	录像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高清多媒体播放器:蓝光DVD，输入端口：USB、HDMI；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等
	18
	台

	19
	高拍仪
	摄像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高拍仪:高拍仪2700万高清像素 A3/A4高速高清
	18
	台

	20
	电子桌牌
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：电子桌牌:长条高清液晶屏， 支持法庭各诉讼参与方席位名称显示； 支持各种文字、字体、字号和字体颜色编辑； 支持自定义编辑及调整背景模板； 支持图片显示；支持嵌入和外挂安装
	126
	台

	21
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	36
	块

	22
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	18
	个

	23
	庭审交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：庭审交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	9
	台

	24
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	18
	个

	25
	六类非屏蔽线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：六类非屏蔽线缆:符合TIA/EIA-568和ISO/IEC11801 规范要求；
线缆中心采用十字骨架；
带宽：250MHz；
外径：6.1mm ± 0.4mm ；
导体：23AWG、实芯裸铜导线；
绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm；
外护套采用阻燃PVC材料；
阻燃等级：IEC60332-1；
工作温度：-20℃到70℃
最大电容：≤5.6nF/100m；
最大直流电阻：≤9.38Ω/100m；
	72
	箱

	26
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:电源线RVV3*1.5
	3,600
	米

	27
	音频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线:音频线3*0.5
	8,000
	米

	28
	视频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：视频线:视频线3G-SDI
	4,000
	米

	29
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	18
	套

	30
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	详见“重要产品技术指标要求”
	18
	台

	31
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	36
	台

	32
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	18
	块

	33
	互联网接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	18
	台

	34
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	36
	个

	35
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	18
	个

	36
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	18
	个

	37
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	18
	个

	38
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:高清庭审主机，具备4.3寸触控显示屏，支持6路高清1080PSDI摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，含2T硬盘；6个自定义按键；12路麦克风接入端口支持48V幻象电源，6路立体声线路输入接口，
8路平衡输出接口，凤凰头接口；支持4路DVI输入、4路HDMI输入及4路HDMI输出。
	4
	台

	39
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:4寸迷你SDI球型网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。
H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频。1×模拟输出，1×RS485。支持人脸抓拍，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。红外50米，IP66，DC12V。
	20
	台

	40
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	20
	套

	41
	摄像机集中供电模块
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机集中供电模块:19英寸机架式监控专用电源，16路，DC12V，500W。用于摄像机集中供电
	4
	台

	42
	数字音频处理器
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：数字音频处理器: 采样率/量化位数：48K/24bit
 模拟输入、输出通道数量:16X16
 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB
 输出电平:0/-6 dB
 幻象电源:+48V
 输入：增益调节；扩展器；8段参量均衡；压缩器；AFC；自动增益；闪避器、AEC、ANS、Auto Mixer
 输出：分频器；8段参量均衡，延时器；限幅器
 A/D动态范围：  ≧113dB 
 输入共模抑制@60Hz：103 dB @ +24dBu 
 输入阻抗：  9.4kΩ balance 
 最大电平:+18dBu
 D/A动态范围：  115dB
 通道隔离度:  108dB 
 总谐波失真:0.01%
 频率响应:  20～20kHz (±0.2dB) 
 THD+N:<-100dB @17dBu
 输出阻抗(平衡接法):600Ω
 系统延时:<4ms
 工作电源：AC110~240V,50Hz/60Hz
	4
	台

	43
	嵌入式鹅颈话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：嵌入式鹅颈话筒:嵌入式鹅颈话筒
输入接口 3针卡侬母
输出接口 3针卡侬公
指向性 心型
频率响应 20-20000Hz
灵敏度 -33dB,22.4mV
输出阻抗 120Ω
最大声压级 125dB(1%
等效噪声 18dB-A
幻象供电 48V DC
	48
	个

	44
	数字功放
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：数字功放:输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm
	4
	台

	45
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	24
	个

	46
	电源控制器
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：电源控制器:支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。
铝面板，配有输出电压、电流实时显示
共十路可控八路电源输出，每路可达30A
可控输出延时时间为1S
继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
中控控制接口：232控制，I/O口控制
	4
	台

	47
	法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）
	PC机
	产品性能指标不低于以下参数：法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）:国产高性能处理器/32GB DDR4/512GB SSD+1T机械硬盘 双硬盘/集成显卡，含操作系统、流式、版式软件
	48
	台

	48
	庭审桌面翻转屏24寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏24寸:1、屏幕尺寸23.8寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	28
	套

	49
	庭审桌面翻转屏27寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏27寸:1、屏幕尺寸27寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	20
	套

	50
	数字签名板
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：数字签名板:数字签名板:≥10.1寸屏幕，电磁手写笔，500万以上像素摄像机，公安部二代身份证阅读器，指纹仪；
分辨率：1280*800以上；
最大握笔倾角：允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）；
读取速度：200点/秒以上；
压感级别：2048级以上；
指纹图像分辨率：256*360以上；
指纹分辨率：500DPI以上；
支持主流国产操作系统。
	4
	个

	51
	电容式指纹模组
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：电容式指纹模组:电容式指纹模组:传感器类型：电容式
有效采集窗口：12.8mmx18.0mm
图像大小：256：x：360：pixel
图像分辨率：508dpi
灰度级：256gray-level
畸变率：<1%
通讯方式：USB1.1/USB2.0
电源电压：5.0V±0.25V(USB：接口供电)
工作电流：≤150：mA
待机电流：≤80：mA
ESD等级：符合GB/T：17626.2-2006：中严酷等级4
工作温度：-10°C-55°C
相对湿度：0%-93%：RH
	20
	台

	52
	高清示证系统显示器
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	8
	块

	53
	高清示证系统显示器支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	8
	套

	54
	高清矩阵
	视频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：高清矩阵:16路HDMI信号输入；16路HDMI信号输出；
	4
	台

	55
	高清多媒体播放器
	录像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高清多媒体播放器:蓝光DVD，输入端口：USB、HDMI；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等
	4
	台

	56
	高拍仪
	摄像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高拍仪:高拍仪2700万高清像素 A3/A4高速高清
	4
	台

	57
	电子桌牌
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：电子桌牌:长条高清液晶屏， 支持法庭各诉讼参与方席位名称显示； 支持各种文字、字体、字号和字体颜色编辑； 支持自定义编辑及调整背景模板； 支持图片显示； 支持嵌入和外挂安装
	52
	台

	58
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	8
	块

	59
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	4
	个

	60
	庭审交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：庭审交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	2
	台

	61
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	个

	62
	六类非屏蔽线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：六类非屏蔽线缆:六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱
	8
	箱

	63
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:电源线RVV3*1.5
	700
	米

	64
	音频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线:音频线3*0.5
	1,500
	米

	65
	视频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：视频线:视频线3G-SDI
	1,300
	米

	66
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	4
	套

	67
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：融合庭审编解码设备:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB等各种通用接口
支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	4
	台

	68
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	8
	台

	69
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	8
	块

	70
	吊顶电动翻转支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：吊顶电动翻转支架:窗口尺寸:1500*1040；机箱尺寸:1720*1140*160；边框尺寸:1780*1200；开孔尺寸:1740*1160；翻转角度:0－135º；升降行程≤700；负重≤60公斤；噪音≤40db（A计权），升降控制精度±1mm，控制模式：遥控、中控RS-485、三线弱电控制或继电器强电控制
	8
	套

	71
	互联网接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	4
	台

	72
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	16
	个

	73
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	4
	个

	74
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	4
	个

	75
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	4
	个

	76
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:高清庭审主机，具备4.3寸触控显示屏，支持6路高清1080PSDI摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，含2T硬盘；6个自定义按键；12路麦克风接入端口支持48V幻象电源，6路立体声线路输入接口，
8路平衡输出接口，凤凰头接口；支持4路DVI输入、4路HDMI输入及4路HDMI输出。
	3
	台

	77
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:4寸迷你SDI球型网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。
H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频。1×模拟输出，1×RS485。支持人脸抓拍，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。红外50米，IP66，DC12V。
	18
	台

	78
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	18
	套

	79
	摄像机集中供电模块
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机集中供电模块:19英寸机架式监控专用电源，16路，DC12V，500W。用于摄像机集中供电
	3
	台

	80
	数字音频处理器
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：数字音频处理器: 采样率/量化位数：48K/24bit
 模拟输入、输出通道数量:16X16
 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB
 输出电平:0/-6 dB
 幻象电源:+48V
 输入：增益调节；扩展器；8段参量均衡；压缩器；AFC；自动增益；闪避器、AEC、ANS、Auto Mixer
 输出：分频器；8段参量均衡，延时器；限幅器
 A/D动态范围：  ≧113dB 
 输入共模抑制@60Hz：103 dB @ +24dBu 
 输入阻抗：  9.4kΩ balance 
 最大电平:+18dBu
 D/A动态范围：  115dB
 通道隔离度:  108dB 
 总谐波失真:0.01%
 频率响应:  20～20kHz (±0.2dB) 
 THD+N:<-100dB @17dBu
 输出阻抗(平衡接法):600Ω
 系统延时:<4ms
 工作电源：AC110~240V,50Hz/60Hz
	3
	台

	81
	嵌入式鹅颈话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：嵌入式鹅颈话筒:嵌入式鹅颈话筒
输入接口 3针卡侬母
输出接口 3针卡侬公
指向性 心型
频率响应 20-20000Hz
灵敏度 -33dB,22.4mV
输出阻抗 120Ω
最大声压级 125dB(1%
等效噪声 18dB-A
幻象供电 48V DC
	31
	个

	82
	立杆话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：立杆话筒:换能方式： 电容式
指向性： 超心形指向  ，完全独立的双咪杆，双路卡侬接口输出，一只故障不影响另一只正常使用，完全独立双备份。
频率响应：30Hz-20kHz
输出阻坑：75Ω
灵敏度： -38dB±2dB
供电电压： DC48V
其它特点： 高度、角度可调
	6
	个

	83
	数字功放
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：数字功放:输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm
	3
	台

	84
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	14
	个

	85
	电源控制器
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：电源控制器:支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。
铝面板，配有输出电压、电流实时显示
共十路可控八路电源输出，每路可达30A
可控输出延时时间为1S
继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
中控控制接口：232控制，I/O口控制
	3
	台

	86
	法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）
	PC机
	产品性能指标不低于以下参数：法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）:国产高性能处理器/32GB DDR4/512GB SSD+1T机械硬盘 双硬盘/集成显卡，含操作系统、流式、版式软件
	31
	台

	87
	庭审桌面翻转屏24寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏24寸:1、屏幕尺寸23.8寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	14
	套

	88
	庭审桌面翻转屏27寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏27寸:1、屏幕尺寸27寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	17
	套

	89
	数字签名板
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：数字签名板:压感级别：512级；速写速度：200点/秒以上；手写区域：5英寸
	3
	个

	90
	电容式指纹模组
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：电容式指纹模组:电容式指纹模组:传感器类型：电容式
有效采集窗口：12.8mmx18.0mm
图像大小：256：x：360：pixel
图像分辨率：508dpi
灰度级：256gray-level
畸变率：<1%
通讯方式：USB1.1/USB2.0
电源电压：5.0V±0.25V(USB：接口供电)
工作电流：≤150：mA
待机电流：≤80：mA
ESD等级：符合GB/T：17626.2-2006：中严酷等级4
工作温度：-10°C-55°C
相对湿度：0%-93%：RH
	17
	台

	91
	高清示证系统显示器
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器:‌屏幕尺寸‌：65英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	6
	块

	92
	高清示证系统显示器支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	6
	套

	93
	高清矩阵
	视频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：高清矩阵:16路HDMI信号输入；16路HDMI信号输出；
	3
	台

	94
	高清多媒体播放器
	录像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高清多媒体播放器:蓝光DVD，输入端口：USB、HDMI；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等
	3
	台

	95
	高拍仪
	摄像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高拍仪:高拍仪2700万高清像素 A3/A4高速高清
	3
	台

	96
	电子桌牌
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：电子桌牌:长条高清液晶屏， 支持法庭各诉讼参与方席位名称显示； 支持各种文字、字体、字号和字体颜色编辑； 支持自定义编辑及调整背景模板； 支持图片显示； 支持嵌入和外挂安装
	31
	台

	97
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	6
	块

	98
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	3
	个

	99
	庭审交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：庭审交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	2
	台

	100
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	个

	101
	六类非屏蔽线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：六类非屏蔽线缆:六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱
	6
	箱

	102
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:电源线RVV3*1.5
	500
	米

	103
	音频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线:音频线3*0.5
	1,200
	米

	104
	视频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：视频线:视频线3G-SDI
	1,000
	米

	105
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	3
	套

	106
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：融合庭审编解码设备:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB等各种通用接口
支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	3
	台

	107
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	6
	台

	108
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	6
	块

	109
	互联网接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	3
	台

	110
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	6
	个

	111
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	3
	个

	112
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	3
	个

	113
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	3
	个

	114
	P1.5室内LED显示屏
	LED显示屏
	详见“重要产品技术指标要求”
	35
	m²

	115
	拼接控制器
	网络音视频服务器
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	台

	116
	钢结构及包边
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：钢结构及包边:根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理
	1
	套

	117
	P1.2辅助LED显示屏屏
	LED显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：P1.2辅助LED显示屏屏:1.点间距≤1.25mm；单屏屏幕尺寸:3.0m(宽)×1.8875m(高)，面积不小于5.0625㎡，共两块合计面积不小于10.2㎡；屏幕采用600*337.5mm的16:9压铸铝箱体。
2.像素密度：250000点/平方,采用SMD表贴三合一封装。单屏分辨率不低于2880*1620。
3.LED显示视角：垂直/水平≥175°；亮度：50-800cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.8%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.05mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%。
4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：3840Hz，对比度：≥20000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000；支持单点亮度、色度校正功能，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能。
5.峰值功耗：≤380W/㎡，平均功耗：≤130W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上。
6.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，箱体间电源及信号采用分离式传输。
	10
	m²

	118
	钢结构及包边
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：钢结构及包边:根据现场情况定制钢结构，设计及施工时应考虑到地面与墙面的承重力，根据屏幕的重量及体积设计相应的承重支撑，保证安全与稳固，为保障显示屏的整体平整度及避免结构日久变形，不锈钢包斜边处理
	1
	套

	119
	配电柜
	UPS配电柜
	产品性能指标不低于以下参数：配电柜:1.三相配电系统，功率:80KW ；                                                                                                                                   
2.具有过载、过流、过载保护；                                                                                                                                     
3.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；                                                                                                     
4.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；                                                                                                                                                                                                                                                      
通过PLC可设定任意时间关闭计算机；
	1
	台

	120
	55寸返看电视机
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：55寸返看电视机:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
	2
	台

	121
	落地安装支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：落地安装支架:安装支架
	2
	台

	122
	无线会讨接入点
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：无线会讨接入点:1、独立使用，无需中央控制单元
2、基于符合IEEE 802.11n 的标准WiFi
3、用于安全通信的WPA2 加密
4、2.4 GHz 和5 GHz 频段之间的无缝频率切换
5、 使用 API 进行远程连接来控制话筒和第三方摄像机系统
6、无线覆盖区域≥ 30 米*30 米。
	2
	台

	123
	无线讨论单元
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：无线讨论单元:1、无线讨论单元
2、可通过Web 界面配置单代表、双用或主席。
3、音频静音按钮。
4、在2.4 GHz 和5 GHz频段操作。
5、工作时间 > 24 小时（20%发言，80%聆听）
	5
	台

	124
	话筒充电电池
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：话筒充电电池:1、完全充电后一般情况下可持续使用24小时
2、完全充电≤3个小时即可完成
	5
	台

	125
	话筒长杆
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：话筒长杆:• 内置防喷和防风罩
• 可调节话筒杆（适应站立发言需求）
• 对手机干扰的敏感度较低
• 可热插拔
	5
	台

	126
	话筒电池充电箱
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：话筒电池充电箱:1、系统充电箱，≥5个充电槽
2、可同时为最多5个电池组充电
3、单独的电池组充电电量指示灯
	1
	台

	127
	演讲双杆话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：演讲双杆话筒:1.双杆话筒，需采用模拟双备份系统设计
2.需采用高保真麦克风音头，超指向性收音效果，支持幻象供电
3.拾音咪头：直径≥14mm电容咪头2个
4.指向特性：超心型
	1
	台

	128
	音频处理器
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：音频处理器:1.不少于32路带有AEC处理通道
2.≥16路线路输出通道
3.本地GPIO连接
4.通过以太网或串行连接进行系统配置和控制
	1
	台

	129
	音频输入卡
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：音频输入卡:1.4路带AEC输入
	8
	块

	130
	音频输出卡
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：音频输出卡:1.4路模拟音频输出
	4
	块

	131
	DANTE卡
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：DANTE卡:1.支持64*64路DANTE网络通道
	1
	块

	132
	远场主扩扬声器
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：远场主扩扬声器:1.低频单元结构：≥12”驱动单元；
2.高频单元结构：≥2”振膜，1.4”纯钛压缩单元；
3.四阶分配网络，带高频保护；
4.频率响应：≤60Hz-≥19KHz；
	2
	台

	133
	近场主扩扬声器
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：近场主扩扬声器:1.低频单元结构：≥12”驱动单元；
2.高频单元结构：≥2”振膜，1.4”纯钛压缩单元；
3.四阶分配网络，带高频保护；
4.频率响应：≤60Hz-≥19KHz；
	2
	台

	134
	主扩扬声器功放（DSP数字功放）
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：主扩扬声器功放（DSP数字功放）:四通道数字功放，定压或定阻模式可选
系统总功率≥2000W
每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能
	2
	台

	135
	中置扬声器
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：中置扬声器:1.低频单元结构：≥12”驱动单元；
2.高频单元结构：≥2”振膜，1.4”纯钛压缩单元；
3.四阶分配网络，带高频保护；
4.频率响应：≤60Hz-≥19KHz；
	1
	只

	136
	中置扬声器功放（DSP数字功放）
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：中置扬声器功放（DSP数字功放）:四通道数字功放，定压或定阻模式可选
系统总功率≥2000W
每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x500W;或2x1000W具有功率共享功能
	1
	台

	137
	环绕及补声扬声器
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：环绕及补声扬声器:1.单≥6"低音单元，≥1.3"振膜压缩驱动单元；
2.频响范围：≤65Hz-≥20kHz(-10dB)；
3.最大声压级：≥120dB；
4.覆盖（水平°×垂直°）：（90°±10°）×（40°±10°）；
	10
	只

	138
	环绕及补声扬声器功放（DSP数字功放）
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：环绕及补声扬声器功放（DSP数字功放）:四通道数字功放，定压或定阻模式可选
系统总功率≥500W
每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W;
具有功率共享功能
	5
	台

	139
	鹅颈话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：鹅颈话筒:话筒单元：静电型电容式话筒
指向性：超指向性
频率响应：≤30~≥20,000 Hz
	16
	套

	140
	四通道接收机
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：四通道接收机:四通道无线接收机
采用AES128加密确保通信数据安全
可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制；
	2
	套

	141
	无线手持话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：无线手持话筒:包含无线手持发射机及话筒头
话筒单元：超心型动圈话筒
频率响应：40-16000Hz
	4
	套

	142
	32路数字调音台
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：32路数字调音台:需支持不少于33个马达推子
2.需支持不少于48条输入混音通道
3.需支持不少于20个AUX+立体声+子母线
4.需支持不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入
5.需支持不少于16个模拟XLR输出
6.不少于34×34USB2.0数字录音/回放+2×2录音/回放通过USB存储设备
7.至少配置1个Dante扩展卡
	1
	块

	143
	数字接口箱
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：数字接口箱:1.需支持不少于16路模拟输入8路模拟输出，需支持Dante网络传输。
2.总谐波失帧需小于0.1% +4dBu@20Hz-20kHz into 600Ω。
	2
	台

	144
	4K硬盘播放器
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：4K硬盘播放器:4KHDR8KUHD杜比视界全景声蓝光高清硬盘播放器网络机顶盒无损音乐
	1
	台

	145
	影院解码器
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：影院解码器:1.支持DolbyAtmos、DolbyTrue-HD及向下兼容所有杜比音频编码文件；
2.支持4K/60Hz，RGB4：4：4，18GHz全带宽高清视频信号；
	1
	台

	146
	监听音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：监听音箱:1. 音箱类型：有源音箱
2. 频率响应：≥77Hz-20kHz
3. 低音单元：≥4"
4. 功率：≥20W
	2
	台

	147
	音频交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：音频交换机:1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m；
	1
	台

	148
	超高分播控主机
	网络音视频服务器
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	项

	149
	4K显示器
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：4K显示器:28寸4K显示器（Hdmi+Dp）
	1
	台

	150
	USB长线驱动器
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：USB长线驱动器:1. 接收器扩展4个标准USB2.0接口。 
2. 支持接入千兆局域网传输。 
3. 兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 
4. 无需安装驱动。
	1
	台

	151
	4K分布式输入编码器
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：4K分布式输入编码器:视频分辨率：≥4K604：4：4HDR；≥1个HDMI输入，≥1个HDMI环出，需支持音频解嵌；可支持IR、RS232、CEC控制；智能帧率转换，支持深色，支持HDR10，
	31
	套

	152
	4k分布式输出解码器
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：4k分布式输出解码器:视频分辨率：≥4K604：4：4HDR；≥1个HDMI输入，≥1个HDMI环出，需支持音频解嵌；支持IR、RS232、CEC控制；智能帧率转换，支持深色，支持HDR10
	27
	套

	153
	分布式数据交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：分布式数据交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,PoE+,双电源,SFP+电缆3m
	3
	台

	154
	万兆多模光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：万兆多模光模块:光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	6
	块

	155
	4K摄像机
	摄像设备
	产品性能指标不低于以下参数：4K摄像机:1.传感器采用1/2.5英寸高灵敏度CMOS，有效像素不低于 850万像素，并与摄像机为同一品牌。
2.最大广角（水平视角）≥70度
3.通过清晰影像技术4K支持30倍变焦，1080P支持40倍高清拍摄功能
4.4K输出水平分辨率：≥1700 TV线
5.具备1路HDMI和一路USB输出 
6.摄像机控制支持网络控制和RS422串口控制。
	4
	台

	156
	安装支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：安装支架:安装支架
	3
	台

	157
	移动三角架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：移动三角架:移动三角架
	1
	台

	158
	4K视频切换台
	矩阵控制键盘
	产品性能指标不低于以下参数：4K视频切换台:1.超高清4K一体化切换台4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit内部处理精度。
2.支持2160p/60 信号格式。
3.视频输入不少于7路HDMI 2.0接口 ，视频输出不少于2路HDMI 2.0接口，并支持独立HDMI的多画面预监接口。
	1
	台

	159
	USB长线驱动器
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：USB长线驱动器:1.接收器扩展4个标准USB2.0接口。 
2.支持接入千兆局域网传输。 
3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 
4.无需安装驱动。
	1
	套

	160
	集中控制主机
	多点控制器（MCU）
	产品性能指标不低于以下参数：集中控制主机:控制系统主机
≥2GB SDRAM≥8GB闪存
模块化编程架构
前面板彩色LCD显示屏用于设置和诊断
≥8个IR/串口
≥6个COM串口，其中2个支持RS-232/422/485
≥8个I/O输入输出接口
≥8个继电器
	1
	台

	161
	预约指示屏
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：预约指示屏:全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏；
	4
	台

	162
	预约屏嵌入式底座
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：预约屏嵌入式底座:配套嵌入式墙体安装底座
	4
	套

	163
	会场照明电源模块
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：会场照明电源模块:8通道电源开关控制
8个电压驱动的隔离数字输入接口
具备可编程功能
	3
	台

	164
	8键墙面按键面板
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：8键墙面按键面板:1、可编程按键面板
2、支持4、5、6、7、8、10按键组合
3、每个按键可自定义编程
	1
	块

	165
	双技术人体存在感应器
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：双技术人体存在感应器:环境光识别：内置传感器(≥0-1000lux)；
覆盖面积：≥2000平方英尺；
覆盖模式：≥360度；
	2
	只

	166
	空气质量传感器
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：空气质量传感器:工作功率:＜5W
工作环境:-10℃~50℃/0~99%BH(无结)
通讯方式:RS485(MODBUS-RTU)
可同时在线监测：温湿度，PM2.5，甲醛，TVOC，CO2。
	2
	个

	167
	控制触摸屏
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：控制触摸屏:控制触摸屏:含触摸屏桌面铝合金材质底座；
屏幕尺寸：不小于12.2寸；分辨率不小于2560x1600;OLED全面屏平板电脑，不低于8+256GB WIFI
	1
	台

	168
	墙面控制一体机
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：墙面控制一体机:1) 八核64位CPU中央处理器
2) 内存：应不低于16GB ；
3) 硬盘：存储容量应不低于512GB；
4) 显卡：集成显卡；
	1
	台

	169
	时序电源
	UPS
	产品性能指标不低于以下参数：时序电源:1、提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；
	4
	台

	170
	中控交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：中控交换机:1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m；
	2
	台

	171
	千兆多模光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：千兆多模光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	块

	172
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:高清庭审主机，具备4.3寸触控显示屏，支持6路高清1080PSDI摄像机接入，H.265/H.264编码，支持多画面合成，含2T硬盘；6个自定义按键；12路麦克风接入端口支持48V幻象电源，6路立体声线路输入接口，
8路平衡输出接口，凤凰头接口；支持4路DVI输入、4路HDMI输入及4路HDMI输出。
	1
	台

	173
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:4寸迷你SDI球型网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。
H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频。1×模拟输出，1×RS485。支持人脸抓拍，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。红外50米，IP66，DC12V。
	6
	台

	174
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	6
	套

	175
	摄像机集中供电模块
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机集中供电模块:19英寸机架式监控专用电源，16路，DC12V，500W。用于摄像机集中供电
	1
	台

	176
	高清视讯互联网庭审主机
	硬盘录象机
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	台

	177
	法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）
	PC机
	产品性能指标不低于以下参数：法官当事人庭审助手终端（含软件、不含显示器）:国产高性能处理器/32GB DDR4/512GB SSD+1T机械硬盘 双硬盘/集成显卡，含操作系统、流式、版式软件
	17
	台

	178
	庭审桌面翻转屏24寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏24寸:1、屏幕尺寸23.8寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	8
	套

	179
	庭审桌面翻转屏27寸
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：庭审桌面翻转屏27寸:1、屏幕尺寸27寸，高清触摸一体屏幕；
2、所有屏幕均为超薄屏，超窄边框，IPS全视角，铝合金一体成型，分辨率1920*1080，亮度220-500流明
3、均支持双信号输入，常规HDMI和VGA输入，可定制双HDMI接口输入，行业内唯一支持双按键切换功能，两路信号各有独立按键，选择信号更加清晰，比传统单按键切换更加直观；
4、支持电容触摸，USB接口，即插即用，无需安装驱动，可选择全贴合
	9
	套

	180
	数字签名板
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：数字签名板:数字签名板:≥10.1寸屏幕，电磁手写笔，500万以上像素摄像机，公安部二代身份证阅读器，指纹仪；
分辨率：1280*800以上；
最大握笔倾角：允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）；
读取速度：200点/秒以上；
压感级别：2048级以上；
指纹图像分辨率：256*360以上；
指纹分辨率：500DPI以上；
支持主流国产操作系统。
	1
	个

	181
	电容式指纹模组
	手持式条码扫描仪
	产品性能指标不低于以下参数：电容式指纹模组:电容式指纹模组:传感器类型：电容式
有效采集窗口：12.8mmx18.0mm
图像大小：256：x：360：pixel
图像分辨率：508dpi
灰度级：256gray-level
畸变率：<1%
通讯方式：USB1.1/USB2.0
电源电压：5.0V±0.25V(USB：接口供电)
工作电流：≤150：mA
待机电流：≤80：mA
ESD等级：符合GB/T：17626.2-2006：中严酷等级4
工作温度：-10°C-55°C
相对湿度：0%-93%：RH
	9
	台

	182
	高清示证系统显示器
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器:带232接口，显示比例：16：9，分变率：3840x2160
	2
	台

	183
	高清示证系统显示器支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：高清示证系统显示器支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	2
	套

	184
	高清矩阵
	视频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：高清矩阵:16路HDMI信号输入；16路HDMI信号输出；
	1
	台

	185
	高清多媒体播放器
	录像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高清多媒体播放器:蓝光DVD，输入端口：USB、HDMI；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等
	1
	台

	186
	高拍仪
	摄像设备
	产品性能指标不低于以下参数：高拍仪:高拍仪2700万高清像素 A3/A4高速高清
	1
	台

	187
	电子桌牌
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：电子桌牌:长条高清液晶屏， 支持法庭各诉讼参与方席位名称显示； 支持各种文字、字体、字号和字体颜色编辑； 支持自定义编辑及调整背景模板； 支持图片显示； 支持嵌入和外挂安装
	17
	台

	188
	信息公告发布屏
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	2
	块

	189
	设备机柜
	机柜
	产品性能指标不低于以下参数：设备机柜:应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准；
应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备；
机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）；
防护等级应满足IP20。
	4
	台

	190
	多媒体信息接口
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：多媒体信息接口:墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。
	9
	套

	191
	单模光纤线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：单模光纤线:2芯单模光纤线
	80
	米

	192
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:RVV3*2.5
	700
	米

	193
	信号线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：信号线:六类非屏蔽网线
	2,000
	米

	194
	音箱线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音箱线:音箱专用线缆
	700
	米

	195
	音频线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线缆:2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。
	1,000
	米

	196
	SDI线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：SDI线缆:专用视频线
	180
	米

	197
	天线延长线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：天线延长线:50Ω同轴线缆，90％屏蔽，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，黑色聚氯乙烯弹性体护套。
	75
	米

	198
	线缆配件辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：线缆配件辅材:卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。
	1
	批

	199
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	1
	个

	200
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	1
	个

	201
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	1
	个

	202
	庭审交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：庭审交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	203
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	2
	个

	204
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	1
	套

	205
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：融合庭审编解码设备:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB等各种通用接口
支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	1
	台

	206
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	2
	台

	207
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	2
	块

	208
	远端当事人显示屏支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	2
	套

	209
	互联网接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	210
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	2
	个

	211
	高清视讯互联网庭审主机
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清视讯互联网庭审主机:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB 等各种通用接口
支持H.265/H.264 、VP8/VP9 等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p 多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	2
	台

	212
	高清广角视频摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清广角视频摄像机:采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS 传感器 , 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。最大支持 20x光学变焦，35mm 等效焦距最高约 670mm，同时广角端水平视场角达 60.7°。支持 3G-SDI、HDMI、USB 和网络音视频同时四路输出1080P60，所有视频输出接口均达到低延迟指标。具有 HDMI 1.3 和 3G-SDI 接口，可以直接输出非压缩数字视频。使用 RS232 和 RS485 串口和网络及 USB 可对摄像机进行控制。
	4
	台

	213
	HDMI矩阵
	视频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：HDMI矩阵: 8路HDMI输入，8路HDMI输出；
	4
	台

	214
	远端当事人显示屏
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	6
	块

	215
	显示屏配套支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：显示屏配套支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	6
	套

	216
	音频处理器
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：音频处理器:采样率/量化位数：48K/24bit
模拟输入、输出通道数量:8X8
输入增益:0/10/20/30/40/43 dB
输出电平:0/-6 dB
幻象电源:+48V
频率响应(20~20kHz):±0.2dB
最大电平:+24dBu
总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu
动态范围(模拟通道):113dB
动态范围(Dante通道):115dB
本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu
共模抑制比 @60Hz:80dB
通道隔离度 @1kHz:108dB
输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ
输出阻抗(平衡接法):102Ω
系统延时:<3ms
	4
	台

	217
	数字功放
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：数字功放:输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm
	4
	台

	218
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	8
	个

	219
	电源时序器
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：电源时序器:采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。
8路电源时序控制，每路延时1秒，可选择为3秒、10秒。
整机容量50A ，配置德力西双极63A空开。
共提供8个插座输出，紫铜铜片，万能插座适合各种插头。
支持2台机器级联。
MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。                      
具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制，和级联控口. 
数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。
每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。
面板具备可控制的USB供电插口（5V/100mA），供USB  DJ灯照明用。
预留20A净化模组安装空间，可选择带净化功能
	4
	台

	220
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	4
	个

	221
	互联网庭审终端
	PC机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网庭审终端:处理器：多核处理器≥2.7GHz 
内存：≥8GB
硬盘：≥256GB SSD
	4
	台

	222
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	4
	台

	223
	电子桌牌
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：电子桌牌:长条高清液晶屏， 支持法庭各诉讼参与方席位名称显示； 支持各种文字、字体、字号和字体颜色编辑； 支持自定义编辑及调整背景模板； 支持图片显示； 支持嵌入和外挂安装
	12
	台

	224
	机柜
	机柜
	产品性能指标不低于以下参数：机柜:尺寸(宽*深*高)600*600,平板网孔门，前门单开，后门双开
	4
	台

	225
	线材辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：线材辅材:包括音视频、VGA、控制、电源等线缆，以及接头、管槽、辅材等
	4
	批

	226
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	4
	个

	227
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	4
	个

	228
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	4
	个

	229
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:4路SDI摄像机接入，4路HDMI输入，2路HDMI视频输出；8路Mic In、3路立体声线路输入,3路平衡输出、1路3.5mm耳机监听口，内置2T标准SATA硬盘
	2
	台

	230
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素
	6
	台

	231
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	6
	套

	232
	摄像机统一供电电源
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机统一供电电源:摄像机统一供电电源
	2
	台

	233
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	4
	个

	234
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：融合庭审编解码设备:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB等各种通用接口
支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	2
	台

	235
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	4
	台

	236
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	2
	块

	237
	远端当事人显示屏支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	2
	套

	238
	互联网网络交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网网络交换机:交换容量：336Gbps/3.36Tbps
包转发率：51/126MppS
下行端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口
上行端口：4个干兆SFP
外形尺寸：442宽x220深x43.6高(mm)
重量：3.56kg
电源类型：内置AC电源
输入电压：100VAC-240VAC;50/60Hz
最大功耗：27.2W
工作温度：0℃~45℃
存储温度：-40℃~70℃
工作湿度：5%~95%
业务口防雷：共模±10kV
散热方式：无风扇，自然散热
	2
	台

	239
	光纤模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	个

	240
	时序电源
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：时序电源:支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。
铝面板，配有输出电压、电流实时显示
共十路可控八路电源输出，每路可达30A
可控输出延时时间为1S
继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
中控控制接口：232控制，I/O口控制
	2
	台

	241
	接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	2
	台

	242
	千兆光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：千兆光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	个

	243
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	2
	块

	244
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	2
	个

	245
	六类非屏蔽线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：六类非屏蔽线缆:六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱
	2
	箱

	246
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:电源线RVV3*1.5
	180
	米

	247
	音频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线:音频线3*0.5
	350
	米

	248
	视频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：视频线:视频线3G-SDI
	200
	米

	249
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	2
	套

	250
	高清录播工作站
	硬盘录象机
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:4路SDI摄像机接入，4路HDMI输入，2路HDMI视频输出；8路Mic In、3路立体声线路输入,3路平衡输出、1路3.5mm耳机监听口，内置2T标准SATA硬盘
	1
	台

	251
	高清摄像机
	摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素
	1
	台

	252
	摄像机支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	1
	套

	253
	摄像机统一供电电源
	UPS电池
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机统一供电电源:摄像机统一供电电源
	3
	台

	254
	音频处理器
	音频矩阵
	产品性能指标不低于以下参数：音频处理器:采样率/量化位数：48K/24bit
模拟输入、输出通道数量:8X8
输入增益:0/10/20/30/40/43 dB
输出电平:0/-6 dB
幻象电源:+48V
频率响应(20~20kHz):±0.2dB
最大电平:+24dBu
总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu
动态范围(模拟通道):113dB
动态范围(Dante通道):115dB
本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu
共模抑制比 @60Hz:80dB
通道隔离度 @1kHz:108dB
输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ
输出阻抗(平衡接法):102Ω
系统延时:<3ms
	1
	台

	255
	数字功放
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：数字功放:输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm
	1
	台

	256
	吸顶音箱
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	2
	个

	257
	融合庭审编解码设备
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：融合庭审编解码设备:可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求
支持HDMI、SDI、USB等各种通用接口
支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议
支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；
	1
	台

	258
	音视频单向光端机
	光纤收发器
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	2
	台

	259
	远端当事人显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
‌亮度‌：3200nits（XDR Pro峰值亮度） ‌
硬件配置
‌处理器‌：四核A73架构
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	1
	块

	260
	远端当事人显示屏支架
	一体化云台防护罩
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	1
	套

	261
	接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	262
	千兆光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：千兆光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	2
	个

	263
	时序电源
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：时序电源:支持书记员电脑开机自启功能,书记员电脑关机自关功能。
铝面板，配有输出电压、电流实时显示
共十路可控八路电源输出，每路可达30A
可控输出延时时间为1S
继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）:6000W/10000W最大承受无功功率
单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开
功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示
中控控制接口：232控制，I/O口控制
	1
	台

	264
	接入交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	265
	千兆光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：千兆光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	2
	个

	266
	信息公告发布屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	1
	块

	267
	庭审设备管理控制终端
	环境监控系统
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备管理控制终端:10.1寸IPS触摸屏，支持10点触控，1920*1200高分辨率彩色（18位色深）宽屏高清显示；
采用4核处理器；主频不少于1.8GHz；内存不少于2G
支持TYPE-C接口
支持DC12V电源供电与POE供电方式；
支持可视化预览视频信号，支持实时显示法庭中的网络状况、录音以及录像等信息。一旦出现异常情况，系统将自动触发提示功能，同时向运维人员发送通知，并且为审判人员提供相应的建议提醒。当设备关闭后，系统会自动停止针对该法庭的检测工作。
	1
	个

	268
	六类非屏蔽线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：六类非屏蔽线缆:六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱
	1
	箱

	269
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:电源线RVV3*1.5
	80
	米

	270
	音频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线:音频线3*0.5
	200
	米

	271
	视频线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：视频线:视频线3G-SDI
	100
	米

	272
	辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	1
	套

	273
	庭审存储光纤交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：庭审存储光纤交换机:24口交换机，激活24口，带24根5M光纤线
	1
	台

	274
	数据库服务器
	PC服务器
	产品性能指标不低于以下参数：数据库服务器:2*国产高性能处理器；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口
	1
	台

	275
	录像管理服务器
	PC服务器
	产品性能指标不低于以下参数：录像管理服务器:2*国产高性能处理器；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口
	1
	台

	276
	流媒体服务器
	PC服务器
	产品性能指标不低于以下参数：流媒体服务器:2*国产高性能处理器；256GBDDR4;3*4TB6GSATA7.2k；1*800GBSSD硬盘,不小于12个3.5寸热插拔硬盘槽位;4×1GE电口
	1
	台

	277
	庭审存储
	磁盘阵列
	产品性能指标不低于以下参数：庭审存储:国产高性能处理器 2.2G 24C CPU×2 /16G DDR4 3200内存×8 /1.92T 2.5 PCI-E 4.0 x4 R SSD×2 /16TB 7.2K SATA 6Gb硬盘×12 /双口10G PCIe光纤网卡(含模块)-CX4Lx-A×1 /双口10G PCIe光纤网卡(含模块)-CX4Lx-A×1 /四口 1G 网卡/480G SSD*2/冗余电源/滑轨。内嵌高性能数据存取引擎，用于并行处理所有客户端的数据访问请求，内嵌高性能数据恢复引擎，支持节点间多副本/纠删码两种数据冗余方式
	1
	台

	278
	庭审设备间机柜
	机柜
	产品性能指标不低于以下参数：庭审设备间机柜:应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准；
应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备；
机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）；
防护等级应满足IP20。
	35
	台

	279
	庭审智能媒体主机
	采编压缩卡
	详见“重要产品技术指标要求”
	40
	台

	280
	综合显示屏
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：综合显示屏:信息发布屏 50寸信息发布一体机，安卓系统7.0，内存2GB DDR3，内置存储器 8GB，外接口含 USB 口、网口、主机开关、电源开关。
	4
	块

	281
	音频交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：音频交换机:1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m；
	1
	台

	282
	无线双手持话筒套装
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：无线双手持话筒套装:四通道无线接收机
采用AES128加密确保通信数据安全
话筒单元：超心型动圈话筒
可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制；
	1
	套

	283
	4K分布式输入编码器
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：4K分布式输入编码器:视频分辨率：≥4K604：4：4HDR；≥1个HDMI输入，≥1个HDMI环出，需支持音频解嵌；可支持IR、RS232、CEC控制；智能帧率转换，支持深色，支持HDR10，
	2
	套

	284
	4k分布式输出解码器
	编解码机
	产品性能指标不低于以下参数：4k分布式输出解码器:视频分辨率：≥4K604：4：4HDR；≥1个HDMI输入，≥1个HDMI环出，需支持音频解嵌；支持IR、RS232、CEC控制；智能帧率转换，支持深色，支持HDR10
	2
	套

	285
	分布式数据交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：分布式数据交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,PoE+,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	286
	万兆多模光模块
	交换机配件
	产品性能指标不低于以下参数：万兆多模光模块:光模块-SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	2
	块

	287
	USB长线驱动器
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：USB长线驱动器:1.接收器扩展4个标准USB2.0接口。 
2.支持接入千兆局域网传输。 
3.兼容几乎所有USB 设备，即插即用。 
4.无需安装驱动。
	1
	套

	288
	预约指示屏
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：预约指示屏:全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏；
	1
	台

	289
	预约屏嵌入式底座
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：预约屏嵌入式底座:配套嵌入式墙体安装底座
	1
	套

	290
	墙面控制一体机
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：墙面控制一体机:1) 八核64位CPU中央处理器
2) 内存：应不低于16GB ；
3) 硬盘：存储容量应不低于512GB；
4) 显卡：集成显卡；
	1
	台

	291
	设备机柜
	机柜
	产品性能指标不低于以下参数：设备机柜:应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准；
应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备；
机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）；
防护等级应满足IP20。
	2
	台

	292
	多媒体信息接口
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：多媒体信息接口:墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。
	3
	套

	293
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:RVV3*2.5
	100
	米

	294
	信号线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：信号线:六类非屏蔽网线
	150
	米

	295
	音箱线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音箱线:音箱专用线缆
	70
	米

	296
	音频线缆
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音频线缆:2芯麦克风线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合。
	45
	米

	297
	线缆配件辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：线缆配件辅材:卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。
	1
	批

	298
	智能巡检传感器
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：智能巡检传感器:1.CPU：国产4核视觉处理器；
2.支持Type-C*1音视频输出；
3.支持RJ45接口+POE有线网络；
4.H.264编码1080p摄像头*2；
5.Wifi：2.4G/5G双频；
6.MIC阵列10m范围收音；
7.扬声器*1；
8.⽀持RTSP、RTMP协议；
9.⽀持RTSP、RTMP协议；
10.支持TF卡存储数据；
	1
	个

	299
	巡检视频播放器终端
	网络音视频服务器
	产品性能指标不低于以下参数：巡检视频播放器终端:1.支持HDMI*1视频输入；
2.支持HDMI*2 (4K@60Hz +1080P@60HZ)视频输出；
3.支持POE有线网络，2.4/5.8 WIFI 网络,  蓝牙4.2；
4.支持远程控制播放音视频，为显示设备及音频设备提供视频及音频输入，在巡检时播放标准音视频。
	1
	个

	300
	法庭物联网关
	工控机
	产品性能指标不低于以下参数：法庭物联网关:1.工业级工艺（宽温设计）：嵌入式国产处理器；
2.实现协议的转换：将各种协议转换成MQTT，并带有4个总线及以太网控制端口；
3.支持协议多：涵盖主流协议，如TCP/IP，UDP/IP，DHCP，SSL，TLS，HTTP，HTTPS，SSH，SFTP(SSH文件传输协议)，SNMP，BACnet，Modbus，IPv4或IPv6；
4.支持加密：支持SSL加密传输，支持服务身份验证；确保法庭内设备数据的传输安全
5.质量稳定：支持静电防护；支持防浪涌保护；支持脉冲群干扰；支持过压过流保护；
6.提供本地存储：具有本地数据存储，确保断网情况下的数据完整性和可追溯性；
7.支持按照配置选择性上报；支持对采集到的数据进行初步清洗、筛选和计算分析；
8.包含线缆敷设等相关实施内容。
	1
	个

	301
	数字音频处理器
	音频放大、均衡、分配器
	产品性能指标不低于以下参数：数字音频处理器:1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道；
2.≥12通道AEC处理器模块；
3.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；
4.千兆以太网端口；
5.≥8个可配置USB音频；
6.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟；
	1
	台

	302
	天花扬声器
	音响音箱
	产品性能指标不低于以下参数：天花扬声器:1.≥4"低音单元，0.75"高音单元；
2.频响范围：≦65Hz-≥20kHz(-10dB)；
3.最大声压级：≥ 108dB；
4.覆盖（水平°×垂直°）：≤130°*130°
	6
	台

	303
	天花扬声器功放（DSP数字功放）
	音响功放
	产品性能指标不低于以下参数：天花扬声器功放（DSP数字功放）:四通道数字功放，定压或定阻模式可选
系统总功率≥500W
每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W;
具有功率共享功能
	1
	台

	304
	鹅颈话筒
	话筒
	产品性能指标不低于以下参数：鹅颈话筒:话筒单元：静电型电容式话筒
指向性：单一指向性
频率响应：≤70~≥16,000 Hz
	1
	台

	305
	集中控制主机
	多点控制器（MCU）
	产品性能指标不低于以下参数：集中控制主机:不小于3个RS-232/422/485串口带软件和硬件握手，不小于8个红外/串口,8个继电器,8个I/O端口； 
	1
	台

	306
	预约指示屏
	液晶显示器
	产品性能指标不低于以下参数：预约指示屏:全高清IPS 全视角液晶，多点钢化电容触摸屏；
	1
	台

	307
	预约屏嵌入式底座
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：预约屏嵌入式底座:配套嵌入式墙体安装底座
	1
	套

	308
	会场照明电源模块
	控制码分配器
	产品性能指标不低于以下参数：会场照明电源模块:8通道电源开关控制
8个电压驱动的隔离数字输入接口
具备可编程功能
	1
	台

	309
	墙面控制一体机
	一体机
	产品性能指标不低于以下参数：墙面控制一体机:1) 八核64位CPU中央处理器
2) 内存：应不低于16GB ；
3) 硬盘：存储容量应不低于512GB；
4) 显卡：集成显卡；
	1
	台

	310
	时序电源
	UPS
	产品性能指标不低于以下参数：时序电源:1、提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；
2、提供RS232串口、RS232级联口和IO控制接口；
	2
	台

	311
	中控交换机
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：中控交换机:1.以太网交换机主机,应支持≥24个10/100/1000BASE-T电口,应支持≥4个1G BASE-X SFP Plus端口,应包含交流电源,应支持SFP+电缆3m；
	1
	台

	312
	多媒体信息接口
	模块
	产品性能指标不低于以下参数：多媒体信息接口:墙面/地面/桌面多媒体接口面板，盖板银色/铜色（可根据装饰要求调整）；模块可支持电源、HDMI、网口、USB口、音频口等。
	2
	套

	313
	显示器
	显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：显示器:1.23.8英寸4K显示器,屏幕比例：16：9；
2.视频接口：HDMI2.0×1
	6
	台

	314
	电源线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：电源线:RVV3*2.5
	100
	米

	315
	信号线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：信号线:六类非屏蔽网线
	150
	米

	316
	音箱线
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：音箱线:音箱专用线缆
	70
	米

	317
	线缆配件辅材
	线缆
	产品性能指标不低于以下参数：线缆配件辅材:卡龙头、音频头、扎带及安装辅材。
	1
	批



4. 重要产品技术指标要求
4.1 高清录播工作站
应支持不小于6路前端接入。
视频压缩标准应支持H.265/H.264。
音频压缩标准应支持PCMA、ADPCM、OPUS、AAC-LC。
网络协议应支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、SIP、ONVIF、HTTP（S）、SNMP、H.323、H.239、BFCP、SSH、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS。
应支持一键开启/停止刻录、一键开关机、一键打点、一键DVD回放。
应支持多路本地/远程音频变音处理，保护证人隐私。
采用 8 寸触摸液晶显示屏，更丰富的庭审状态展示，更便捷的操控体验
▲应支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。应支持2路独立示证设备接入并编码，支持HDMI、DVI两种信号，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。
▲应支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
内置双刻录机，支持双光盘同步刻录、循环刻录、事后补刻、错误重刻、断电续刻等多种刻录方式。
支持多种画面合成风格，最大支持 9 画面合成，支持边框和拉伸模式设置，支持双流编码。
内置专业DSP音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理。
支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换、报警联动与管理。
内置2T标准SATA硬盘。
应支持6路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入，6路DVI视频输出，3路HDMI输出。
应支持12路Mic In（幻象供电）、4路Line In、3路Line Out、2路XLR Out。
4.2 数字音频处理器
1.设备具备总容量20*17规模的矩阵混音能力，支持所有音频通道之间任意混音。
2.支持≥16路模拟输入通道，≥16路模拟输出通道。
3.DSP信号处理采样频率:48kHZ、量化精度~24bit。
4.动态范围:>115dB 。
5.频响范围 (土0.5dB):20Hz~20kHz。
6.总谐波失真:0.01%。
7.具备压缩、扩展、噪声门、自动噪声抑制、峰值限幅、自动增益）、增益共享自动混音(AMC)、回声消除（AEC）、高通/低通滤波，参量均衡、延时、分频控制等音频信号处理功能。
8.16通道反馈抑制器支持8个反馈抑制频点数量，支持自动扫描啸叫频点。
9.支持网络音频调度管理平台软件管理，编辑矩阵切换、混音、音效处理预案，支持预案数量≥16个，支持对接集中控制系统通过调取预案实现快速音频控制。
10.▲具有可编程数字音频处理器及音频采集主机的网络远程集中管理控制平台，具有数字音频处理器及音频采集主机的网络远程监测及信号丢失报警系统，生产厂家有相关控制软件，提供国家版权局颁发的软件著作登记证书。   
4.3 融合庭审编解码设备
1.视频会议：支持多方高清视频会议功能，最大9画面集中显示。
2.布局模式：支持多种Layout模式：1，2，3，4，1+5，1+7，9。
3.画面轮询：支持会场画面轮询显示功能。
4.视频分辨率：支持1080p、720p多种高清视频编解码格式。
5.双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流。
6.视频编解码：H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264HPSVC、H.265、H.265SVC。
7.视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理。
8.画面布局：支持多画面，画廊模式，演讲者模式，语音激励模式，支持人脸识别、实现会议中电子名片&电子铭牌、人脸签到等应用，支持人像优化。
9.▲音频编解码：宽频语音，动态分层编码，支持Opus、G.711a、G.711u、G.722、G.7221、G.7221Annexc、G.729a,AAC等音频编码协议。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
10.音频处理：远场拾音、回声消除、智能降噪、自动增益控制、自动人声增强、唇音同步。
11.双流：支持会议中发送、接收功能，支持高清1080P30fps双流。
12.无线传屏：支持无线传屏配对功能。
13.▲视频丢包率测试：采用H.264HPSVC视频分层编码技术，丢包率达50%的情况下，保证视频不卡顿不花屏。音频丢包测试：支持音频Opus分层编码，具有强大的前向、后向纠错算法，在高达80%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
14.分享功能：采用H.264动态高清编码技术，桌面分享分辨率≥1080p，既可分享文档，也可播放音视频文件。
15.音频接口：音频输入接口：XLR接口×2；TRS接口≥2；RCA接口×2；DMIC×2。音频输出接口：RCA接口×2，HDMI×1。
16.视频接口：视频输入接口：RJ45×2，HDMI×1。视频输出接口：HDMI×1。
17.其他接口：USB接口×2。RS232接口：RJ45×1。
4.4 高清视讯互联网庭审主机
采用先进的编解码处理芯片，支持H.265/H.264、VP8/VP9等视频压缩协议；
可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求。
音视输入接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×USB3.0，音频输出接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×HDMI（支持音频输出），1×USB3.0；
▲视频输入接口：不少于4xUSB3.0、1xHDMI、1xSDI、1xVGA，同时并发两路视频输入；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
网络：不少于1个1000/100/10BASE-TX，2xRJ45接口，支持WIFI接入；
其它接口：4xUSB3.0。
支持多方高清视频会议，16画面集中显示；
支持多种Layout模式，演讲者模式+画廊模式；
▲三路HDMI输出：支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持会场画面轮询显示；
支持1080p、720p多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P。
采用H.264HPSVC视频分层编码技术，丢包率达30%的情况下，保证视频不卡顿不花屏；
采用独有的音频Opus分层编码，具有强大的前向、后向纠错算法，在高达50%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯。
内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便。
4.5 庭审智能媒体主机
1、CPU：国产8核处理器
2、安装方式：≤1U机架式安装
3、控制面板：具备≥2.0寸液晶显示屏，支持显示不少于名称、主网、备网IP地址、固件版本等；具备≥5个功能控制按键，提供快速、直观的本地化操作与功能管理模式；具备USB2.0≥1，支持固件离线本地升级
4、模拟音频输入参数：
1）频响：20Hz-20kHz（+0.1/-0.4dB)
2）动态范围：114dB（A）
3）噪声级别：-125dBu（A）
4）阻抗：4.2kΩ
5）输入电平：最大+24dBu
6）幻象供电：支持48V幻象供电
7）通道数：16路
5、模拟音频输出参数：
1）频响：20Hz-20kHz（±0.1dB)
2）动态范围：110dB（A）
3）噪声级别：-87dBu（A）
4）阻抗：200Ω
5）输出电平：最大+24dBu
6）通道数：16路
6、数字音频参数：
1）位深：16bit超线性位深
2）采样率：16k/48k自适应采样率
3）通道：64*64路数字音频通道
7、▲集成多维度智能音频处理算法套件，包括：AI精准防串音算法（切麦准确率≥98%）、EQ、混音、反馈消除、回声消除、噪声抑制、自动增益控制（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
8、中控接口：GPI≥8、GPO≥8、RS485≥1、RS232≥1，开放中控接口支持读写
9、网络接口：1000M自适应以太网接口≥2，支持双网主备连接，零延迟无缝切换
10、USB接口：TypeC≥1
11、兼容性：为保证语音识别精度与系统兼容性，智能媒体主机须与智能语音识别引擎完成底层适配联调，并支持通过物联管理平台进行授权鉴权激活，实现算法与硬件的一体化交付。
12、配备标准数据接口：可支撑法庭智能巡检、设备状态监控等业务应用；可对外输出设备在线状态、CPU / 内存 / 硬盘资源使用率、声卡服务状态异常、声卡混音上传异常、声卡转写异常等运行状态数据。

4.6 P1.5室内LED显示屏
1.点间距≤1.56mm;屏体面积不小于35平方米,箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm(宽)*337.5mm(高);像素密度：≥409600点/平方，采用SMD表贴封装；
2.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°,亮度：50-1200cd/m²可选，亮度均匀性：≥99%,发光中心点偏差：<0.1%,色度均匀性：<±0.001Cx,Cy;箱体平整度<0.1mm,箱体间/模组间相对错位值<1.0%；
3.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz,最大对比度(全白/全黑环境照度0.01lux):≥18000:1,色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000;支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失；
4.▲峰值功耗：≤380W/m²,平均功耗：≤135W/m²；防护等级：正面防护等级不低于IP65;PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，蓝光危害：依据GB/T 20145-2006标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
5.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，箱体间电源及信号采用分离式传输；
6.PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；
7.模组设计：模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；接插件镀金>50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能；主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计、接收卡非插拔式：
8.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接，模组间0-4.5度拼接；
9.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。
10.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。
11.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常。
12.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。
13.显示屏需具备连续工作7*24h;典型寿命时间：≥200000小时；平均无故障时间：≥200000小时；
14.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。
4.7 拼接控制器
1.11U机箱，采用可扩容的插卡式拼接控制器，整机最大带载：≥11700万像素，整机最宽或最高≥32767像素：输入板卡：最多16张，输出板卡：最多18张。本项目配置不少于输入接口：6路4KHDMI输入，4路4KDP1.2输入，8路2KHDMI输入；输出接口：90路网口输出，配置预监卡；
2.支持HDMI1.4等多类型输入板卡，最大支持4 路1920×1200@60Hz；
3.支持HDMI2.0、DP1.2接口，单路接口最大支持4096×2160@60Hz；
4.支持输入源自定义名称，在线状态实时监测；
5.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层；
6.▲信号源裁剪功能：支持对单个信号源进行最多8次裁剪，可通过裁剪操作形成新的信号源，不影响原视频源的播放，在需要去掉信号源的黑边或画面重点区域的放大显示等场景效果显著。支持输入像素点进行精确裁剪，也可支持鼠标拖拽方式进行可视化裁剪，可最小裁剪至64x64单元像素；虚拟像素：支持虚拟像素，支持三倍虚拟像素、四倍虚拟像素，走线方式支持行偏移和列偏移。场景预设：支持保存6000个场景，场景调用的响应时间≤40ms，场景切换无黑屏，支持保存屏幕颜色和亮度参数。支持多屏组亮度调节。开窗功能：设备整机最大开92个窗口，且开窗不受输出板卡、输出接口影响，可任意开窗、叠加、漫游，同时可对信号源进行拖拽上屏，开窗响应时间<2ms，另外还支持窗口吸附功能，提升修改窗口位置的精准度，方便快速调整窗口在屏幕上的位置。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
7.拼接功能：多画面拼接能力可支持同类型输出接口任意拼接。支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，每个窗口可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。快速布局：支持快速对显示屏进行快速布局成2画面、3 画面、4画面、6 画面、8 画面、9 画面、12 画面、15 画面、16 画面多种排列，也支持自定义布局。
8.噪声测试：采用工业级的冗余电源模组，模组稳定可靠，不间断工作 16 万小时以上，低噪音风扇散热系统(设备运行噪音小于50dB)，样机前1米正常工作状态下的噪声测量值≤25dB(A)，适应于各种对噪声控制严苛的会议或其它场所。
9.安全运行时间：测试MTBF≥120000 小时，MTTR 平均修复小于 18 分钟，可用度大于 99%，整机寿命不小于120000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
10.校正模式：设备支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正。
11.触摸屏：设备具有7寸触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备固件信息、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、CPU/内存/硬盘运行状态、预监回显画面。可设置 |P 地址、设备输出画面亮度、返回主页时间、屏幕保护时间、测试模式、场景切换、风速/温度/电源状态监控。可进行固件/镜像升级、恢复出厂设置等。
12.热插拔：设备支持带电热插拔，无需断电重新配置设备参数。
13.断电记忆恢复：设备具备断电记忆恢复功能，所有操作设置会实时存储若发生异常断电情况，重新通电后系统可自动恢复至断电前的相同场景状态。
4.8 超高分播控主机
1.设备采用4U金属结构机箱；外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求；工作噪声不大于45dB（A）（距离设备1m处），设备出厂配置不低于：处理器×1、64G DDR4 2666高速内存、C621E系列主板、1T固态硬盘；
2.▲整机规模支持不少于独立的8路 DP(6*DP+2*Type-C)输出，单接口分辨率可设置为5120×2880@60Hz，单接口极限宽度可设置不低于8192，单口极限高度可设置不低于8192。支持单设备不低于8接口配合同步卡拼接同步显示，拼接带载分辨率最大可设置不低于16384*4320@60Hz，默认配置的显卡为兼容 HAP格式，可支持不少于 2个 8K@60fps或 8个4K@60fps视频硬件解码播放，画面正常显示、所有画面均无卡顿，丢帧现象，视频播放的帧率不小于 60帧；播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放，切换效果支持直切、淡入淡出、渐变黑屏，支持测试画面和输出显示控制，单机支持多个同规格媒体分组帧同步的功能；支持超8K网页跨屏幕流畅播放，以及超8K网页的远程反控操作，支持网页多页签播放（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
3.一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带不少于9路 USB接口。不少于1路 3.5mm麦克风音频输入接口，1路 3.5mm外置音频输入接口，1路 3.5mm音频输出接口。支持 7路 PCIE 3.0插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯；
4.支持多个输出接口对应画面的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载；
5.可联机帧同步播放，多台设备无缝拼接，持续播放无撕裂，画面延迟小于 1帧；支持 1个主机控制多台从机，设备数量大于 4台，还支持设备输出冗余热备份，保证主、备切换时，播放画面实时帧同步，无卡顿、黑屏、闪屏等现象，还可一键交换主端、备端；
6.节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放，节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目，媒体支持播放中快进快退及调节音量，支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延迟播放不从头开始，多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转，支持主 KV节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁，软件支持异常自恢复机制；
7.本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF、可执行程序文件、NDI媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集，支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF节目中支持添加媒体库中的所有媒体类型，所有节目中媒体可按媒体类别，调整画质调节、曲线调节、色温调节、多声道映射、裁剪，遮罩；
8.支持添加多个声卡，支持设置8声道，实现多个媒体，多个声道同时输出，支持杜比全景声播放；
9.支持将多个同规格素材同步播放，软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等参数进行转码，支持对jpg图片的分辨率进行修改，转换为需要的规格，支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间自动黑屏；
10.支持1台设备同时控制4台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，支持将自动将局域网内其他电脑的素材共享到此设备进行素材管理和播放，支持通过UV模型实现画面的自动校正，完成沉浸式CAVE空间的效果展示；
针对重要技术指标，需提供供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等有效证明材料。
需提供以下产品的合法来源证明：融合庭审编解码设备、高清录播工作站、高清视讯互联网庭审主机、庭审智能媒体主机、拼接控制器）的产品授权函、原厂售后服务承诺函
5. 系统对接要求/兼容性要求
本系统涉及上海法院现有业务系统对接进行的多种类型数据、处理、查询及应用，投标方需要自行解决相关系统对接和数据访问，招标金额包含相应的所有软件接口对接费用。需完整实现下述系统对接及数据交互：
上海法院数字庭审系统为法院在庭审过程中的全程录音录像系统，同时支持诉讼参与人在法庭中阅看笔录、互动交流，项目中庭审设备须与上海法院数字庭审系统无缝对接，满足线上线下融合高清庭审的相关功能要求，系统需具备良好的兼容性，支持统信、麒麟等主流国产操作系统，音视频流支持RTSP/RTMP协议，前后台数据支持WEBSERVICE接口，与外部系统对接支持HTTPS协议。出具庭审系统与全国法院“一张网”系统详细对接方案。

6. 实施人员要求
本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：
1）投标人需为本项目配备1名项目经理和不少于5人的项目实施团队，合理安排项目组人员的职责岗位。
	职务
	主要职责
	人员数量
	人员要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	本科及以上学位；高级工程师证书；10年及以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明的优先考虑

	工程师
	负责项目具体实施
	不少于5人
	持有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书的优先考虑




7. [bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc63762370][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc62219358]
[bookmark: _Toc63785505]71.售后服务要求
本项目应满足验收通过之日起3年的整体质保，7天x24小时的电话支持服务及应急维护响应支持，在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：项目功能维护、日常技术支持、故障处置、性能优化、系统安全保障、重大活动或节日保障、系统培训等。
[bookmark: _Toc63785506]7.2应急响应要求
在接到故障报修通知后，在2小时内响应，4小时内到达故障现场进行抢修，在24小时内修复故障。若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用；
[bookmark: _Toc63785507]7.3培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
[bookmark: _GoBack](1)在12个月的质量保证期内，提供不少于2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785509]7.4进度要求
合同签订后一年内完成项目建设，供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。





