上海市规划和自然资源局
2026年度不动产登记权证和承包经营权证印刷服务采购需求
 
一、项目概况
供应商承担上海市规划和自然资源局2026年度《不动产登记权证和承包经营权证印刷》服务工作，并于印制完成后做好安全仓储、按需配送、售后服务等工作。
二、项目要求：
1 印制标准及技术要求
[bookmark: _GoBack]按照《不动产权证书和登记证明监制办法》（自然资发〔2024〕98号）要求，严格执行自然资源部确定的有关文件标准提供印制服务（以下简称“印制标准”）。印制标准包括自然资办函《2023》361号关于不动产权证书（土地承包经营权）印制有关问题的复函、《自然资源部办公厅关于调整<不动产权证书和登记证明印制标准>的通知》（自然资办函〔2018〕263号）、自然资源部自然资源确权登记局《关于不动产权证书（土地承包经营权）印制有关事项的函》（自然资登记函〔2023〕61号）、《自然资源部关于印发〈土地承包经营权和土地经营权登记操作规范（试行）〉等文件的通知》（自然资发〔2022〕198号）、《自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作的通知》（自然资发〔2021〕54号）等。
补充说明(二维码及章)，主要技术要求如下：
1.1 封皮烫印国徽及文字清晰锐利、力度适中、金粉均匀、不脱落、无糊版，烫印尺寸误差≦±1 mm；
1.2 胶印底纹采用双彩虹隔色印刷技术，图文清晰，套印精确（误差≦±0.2 mm），不透印，无缺失，无脏点，边框、底纹线条及微缩文字等清晰无断点；
1.3 内页号码：号码共11位，采用专门设计的防伪字体喷码印制，号码数字清晰，无脏点，无缺号，无错号；
1.4 内页二维码：大小10.7mm×10.7mm、分辨率300×600dpi，扫描内容同号码，位置符合印制要求；
1.5 内页章：大小37mm×37mm、内容“上海市自然资源确权登记局 不动产登记专用章”位置、颜色符合印制要求；
1.6 配页：配页顺序准确，配页误差≦±0.5mm；
1.7 缝纫：缝纫针脚均匀，缝线紧实牢固，缝线平直，位置准确（误差≦±0.5mm），无断线，无跳线，上下切口无明显长线头；
1.8 裱糊：裱糊牢固平整，无开裂，无溢胶，无粘脏，无变形，无气泡，无褶皱；
1.9 模切：切口平直光滑，无刀花，无压痕、无毛边、模切圆角圆滑，模切误差≦±0.5mm；
1.10 封二、封三底纹：具有团花和浮雕图案组成底纹，浮雕图案为文字“不动产权证书”及五角星组成，缩微文字为“ZIRANZIYUANBU”。封二团花中间文字为“不动产证书”；
1.11 内页P1边框中缩微文字为“ZIRANZIYUANBU”；
1.12 缝纫线：颜色为白色，在荧光灯下有荧光反应；
1.13 封二、封三纸：
1.1.1 满足定量250 ±5g/㎡；厚度300±15um；安全线线宽2.5mm±0.5mm；纸张无荧光反应；
1.1.2 具有开窗式安全线：紫外光下镂空文字荧光颜色为黄绿色；镂空图文为“不动产权证书BDCQZS”；镂空图文间隔正反依次排列；
1.1.3 具有弯曲状荧光光角变色防伪纤维：自然光下无色，紫外光下纤维呈弯曲状；改变紫外光的照射角度，同一根纤维产生“红/蓝”变色效果；
1.1.4 具有荧光多色点防伪纤维：自然光下无色，紫外光下纤维由六个荧光色点组成；从不同角度观察，荧光色点颜色顺序为“红/黄/黄/黄/黄/蓝”或“蓝/黄/黄/黄/黄/红”；
1.14 内页纸： 
1.1.1 满足定量95 ±5g/㎡；厚度115±15um；纸张无荧光反应；
1.1.2 具有黑水印防伪特征：满版黑水印；水印图案文字为 “不动产权证书BDCQZS”；水印图文间隔正反依次排列；
1.1.3 具有透明弯曲状正反面荧光变色防伪纤维特征：自然光下透光观察，纤维呈透明弯曲状，紫外光下观察纤维呈弯曲状态；紫外灯在纸张正反照射下观察，同一根防伪纤维会产生“橙/蓝”变色效果；
1.1.4 具有荧光多色点防伪纤维特征：自然光下无色，紫外光下纤维由六个荧光色点组成；从不同角度观察，荧光色点颜色顺序为“红/黄/黄/黄/黄/蓝”或“蓝/黄/黄/黄/黄/红”；
1.15 封皮：
耐折牢度具有在常温100cycle/min速度、6000cycles次数下：干态的纵向横向无断裂；湿态的纵向横向无断裂；
1.16 全息烫印防伪标识： 
1.1.1 具有图像切换效果：当左右摆动标识时，可以看到两种图案交替切换；
1.1.2 具有色彩走动效果：前后摆动标识，色彩会随着观赏角度而变化，呈现色调走动效果；
1.1.3 具有镜面结构：文字“BDCQZ”的阴影，大多数观赏角度下，呈现相对较暗色调；
1.1.4 具有恒定灰阶：文字“BDCQZ”的边框，大多数观赏角度下，呈现较明亮的灰度；
1.1.5 具有专用透镜浮雕效果：文字“BDCQZ”仿佛从平面突出，呈现独特的深度立体影像效果；
1.1.6 具有隐性色彩重叠：在正常观赏角度下，仅看到表面的鉴信设计，而看不到隐性色彩。当蒋设计向前大幅度倾斜至某个极端视角时，可看见到隐性色彩绿色出现在背景上；
1.1.7 具有透镜移动效果：右上角环状图形内，可以观察到十字线随着摆动方向移动；
1.1.8 具有灰阶哑光跳动：星星图案在不同观察角度下，呈现灰度的明暗跳动效果；
1.1.9 具有超微字：右上角环状图形左侧星星图案内，高倍放大镜下，可观察多条连续微缩文字“BDCQZ”字样，字体高度为0.05㎜；
1.17 电化铝烫金： 
无沙眼；无粘连和断线；烫印层耐磨性>90%；烫印层光泽度>100%
2 交付要求：
2.1 交付时间：在有库存的情况下，印制企业收到不动产权证书送货通知后，2天内将货物送到各区不动产登记事务中心库房，送货具体时间由印制企业与各区库房协商，在双方都能接受的时间送货。
2.2 交货地点：按各区不动产登记事务中心提供送货信息要求送货到指定库房，送达不动产权证书后，各区不动产登记事务中心收货人在《产品签收单》（一式三联）上签字，以此作为收货凭证。
2.3 产品运输必须采用全封闭厢式专用货车双人双管安全运输，保障产品运		 输安全，防止出现产品丢失、被盗等情况，所有运费由中标企业承担。
2.4 在印刷服务产品送达交货地点后，采购人根据印刷服务产品的数量、规格要求和出厂检验标准，对印刷服务产品、包装情况进行检查验收，如果发现数量不足或有质量等问题，印制企业应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货销毁等处理措施，并承担由此发生的直接损失和费用。如验收合格，采购人办理验收通过手续。
3 设备要求：
具有满足本项目印制的专业生产设备，如4色及以上胶印机、喷码印刷机、专业烫金机、装订生产线等相关设备（以上要求提供证明材料）；
4 人员要求：
具有完成本项目的技术人员及技术工人，如印刷从业技术工人等（若工人中有具备高级技术职称的优先考虑，需提供相关证明材料）；
5 生产服务要求：
生产服务方案要求全面细致、科学合理，切实可行、针对性强，措施精准有力，能准确把握重点难点，可操作性性强；
6 安全保密要求：
7.1安全保密方案要求制定完备的安全保密管理制度及措施（涵盖人员管理、设备管理、生产环节管理、包装运输管理等方面）；
7.2有完善的保密管理保障体系，投标人需提供保障制度及方案，发票印制的技术资料不得向第三方和本单位无关的人员泄露。 
7.3 中标企业与采购人终止或取消合同后，须将本项目的所有技术资料交回，生产专用物资在采购人监督下销毁，所产生费用全部由中标企业承担。
7 质量控制要求：
质量控制方案根要求制定完善的质量管理体系及质量控制方案（涵盖原材料、生产过程方面）；
8 售后服务要求：
售后服务方案要求具有完善的售后服务体系(包括2名以上联系人和联系方式的提供、客户回访、不合格产品召回、应急处理措施等)
9 储存、保管、运输要求：
提供足够面积的具有防火、防水、防潮、防尘的专用库房，库房需由专人免费管理直至印刷品使用完毕；储存、保管、运输配送（除采购人自运外，应提供与物流签订合作协议，协议中应含安全及保密条款）的方案。（以上要求提供证明材料）
10 供应商能力要求
供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系等认证证书的优先考虑；具备类似业绩的优先考虑。
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