上海市崇明区人民法院法庭庭审装备项目建设项目(2026年升级改造)
建设背景
崇明法院于2014建设了高清庭审系统，实现了最基本高清庭审录像功能。各法庭的音频采集处理系统已运行多年，设备的老化严重，故障频繁出现，已严重影响到了高清庭审系统的录音录像质量，2021年已对5个派出法庭的13个法庭的音频设备进行了升级改造。
本次项目将对上次改造剩余的派出庭法庭的庭审各子系统进行补充建设，以使各派出庭法庭等信息化场所满足最高院和高院的庭审及相关场所建设标准。
建设内容
本项目以最高院和上海市法院相关技术规范为依据，结合自身的实际情况和具体需求，建设符合要求同时具备自身技术特点的庭审系统。
具体建设需求如下：
1.音频系统改造，主要包括庭审桌面话筒和音频处理器及配套线缆，配套部署语音转录主机以满足庭审记录改革要求；
2.高清庭审系统改造，对庙镇、堡镇、长兴派出法庭的共6个民事法庭进行高清庭审系统的升级改造；
3.长兴岛机房建设，在长兴岛机房配置模块化机房系统和气体灭火系统供主机设备存放。
建设总体要求
上海法院的业务应用系统已经在上海市数据资源平台和公共赋能平台的基础上，遵照最高院、上海法院业务流程体系和标准规范体系框架，按照“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”等六个统一的要求。 
统一门户集成：本次项目需通过上海法院单点登录模块作为唯一的系统入口，采用符合上海法院现有单点登录的身份验证机制和API接口要求。项目中的定制开发界面和调用的第三方产品功能页面的设计风格、样式、操作习惯等均需与上海法院现有应用系统保持一致。
统一授权管理：本次项目需使用上海法院现有权限管理体系管理维护应用系统资源操作权限，实现各类信息资源访问控制的管理维护，分配和管理用户与角色针对资源数据的访问权限。
统一用户管理：本次项目需使用上海法院现有的组织机构和用户管理功能，不得另建组织机构和用户管理功能。需以API接口方式动态获取用户数据，获取的用户数据不得落地存储。
统一接入管理：上海法院在系统整合改造过程中，建设了基于微服务架构的上海法院应用系统开发、运行、管理和维护体系，建立了统一的数据标准、接口访问标准等标准体系，提供了各类主流数据和组件访问接口，包含统一数据交换平台等。本次项目建设过程中，需最大化复用已有的各类业务、技术标准和业务功能组件，系统已经实现的功能原则上直接调用，不得重复建设。
统一安全防护：审计信息集中统一管理，实现各类操作、数据访问等日志数据的记录和查询管理；依托上海法院已有的密码机、数据加密存储等资源实现关键数据的安全防护涉及的底层密码算法；系统建设完成后符合等级保护要求并通过系统测评。
统一资源管理：与现有应用系统实现统一的数据资源管理，保证数据在全上海法院的唯一性，实现一次录入、全面共享，一次变动、实时同步；统一系统运行资源，应用系统运行在上海大数据中心云服务器上，需支持上海法院已有的国产化操作系统、数据库、中间件等平台软件；应用系统需支持上海法院的微服务应用开发体系，定制开发模块与现有应用系统集中部署。
系统建设清单
	序号
	名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	1
	高清录播工作站
	详见“重要产品技术指标要求”
	6
	台

	2
	高清摄像机
	800W星光高清高速球型网络摄像机，支持0.0001Lux星光级超低照度，30倍光变，宽动态，支持本地存储，H.264/H.265，1×双向音频，4×告警输入，2×告警输出。1×SDI输出，1×RS485，AC24V。
	24
	台

	3
	摄像机支架
	摄像机支架
	24
	个

	4
	摄像机集中供电模块
	24路摄像机集中供电模块
	6
	个

	5
	话筒
	换能方式：电容式
指向性：心型指向
频率响应：20Hz-18KHz
输出阻抗（欧姆）：75Ω
灵敏度：-40dB±2dB
供电电压：幻象48V
咪管长度：420mm
咪线长度、配置：8米双芯
开关：电子轻触
抗手机、电磁、高频干扰
	150
	支

	6
	数字音频矩阵
	详见“重要产品技术指标要求”
	9
	台

	7
	线缆辅材
	完成本场所音频改造所需的线缆、接插件、辅材等
	9
	批

	8
	语音转录主机
	1、音频输入参数：
1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)
2)动态范围：最高92dB，A计权
3)噪声级别：-92dB，A计权
4)阻抗：20kohm
5)输入电平：+4dBu
6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）
2、音频输出参数：
1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）
2)动态范围：最高92dB，A计权
3)噪声级别：-92dB，A计权
4)阻抗：470ohm
5)输出电平：+4dBu
3、接口默认数字音频参数：
1)采样率：16k/48k
2)位深：16bit
3)通道：12通道
4)光纤同步接口：input*1，output*1
	8
	台

	9
	模块化机房箱体
	模块化机房箱体 15KW-双电源-UPS20+20-单冷空调
	1
	套

	10
	数据中心服务器机柜
	模块化机房 数据中心服务器机柜 600mm-1350mm-2000mm-双rPDU
	7
	台

	11
	机房强电配电线缆
	模块化机房 机房强电配电线缆 BV4.0等
	1
	批

	12
	机房弱电配线
	模块化机房 机房弱电配线 控制线、网线等
	1
	批

	13
	UPS电池柜及电池
	模块化机房 UPS电池柜及电池
	1
	套

	14
	承重散力架及机柜架镀锌方钢
	承重散力架及机柜架镀锌方钢 5400*1350
	1
	套

	15
	感烟探测器
	感烟探测器，用于机房火灾时烟雾感应
	1
	个

	16
	感温探测器
	感温探测器，用于机房火灾时温度感应
	1
	个

	17
	泄压装置
	泄压装置，机房泄压口，根据现场环境定制尺寸
	1
	套

	18
	声光报警器
	声光报警器，用于机房火灾时声光报警
	1
	个

	19
	放气灯
	放气灯，用于机房火灾时放气指示灯
	1
	个

	20
	启停按钮
	启停按钮，人工启停按钮
	1
	个

	21
	控制模块
	输入输出控制模块，用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如:排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制
	1
	个

	22
	气体主机
	柜式七氟丙烷灭火装置气体灭火主机
	1
	台

	23
	钢瓶
	七氟丙烷灭火气体储存钢瓶
	1
	套

	24
	七氟丙烷
	七氟丙烷自动气体灭火剂
	50
	kg



重要产品技术指标要求
高清录播工作站
▲支持不低于6路SDI输入，6路HDMI输入、4路DVI视频输入，3路HDMI视频输出、6路DVI视频输出；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持不低于1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口；
支持不低于12路Mic In、4路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；
支持不低于4路RS485控制接口，6路RS232控制接口，2路告警输入，2路告警输出接口；
支持不低于4个SATA接口，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；
支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放；
▲内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；
支持视频编码格式：H.264和H.265，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM等； 
▲支持不低于6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；
▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。
支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；
支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；
支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）；
支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测；
支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；
支持当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失；
▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能；
支持在麒麟、统信等国产操作系统上，登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；
支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%；
数字音频矩阵
16通道输入音频通道 
16通道支持MI C输入 
每个MIC输入支持48V幻象供电 
16个音频输出通道 
16通道独立的自适应反馈抑制器 
16通道自动混音 
输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台 
输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器 
内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声、 
前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 
开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制 
有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 
支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用
▲支持外控触摸版面控制（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
提供数字音频矩阵系统软件计算机软件著作权登记证书的优先考虑。
语音转录主机
1)、音讯输入参数：
频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)
动态范围：最高92dB，A计权
噪声级别：-92dB，A计权
阻抗：20kohm
输入电平：+4dBu 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）
2）、频输出参数：
频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）
动态范围：最高92dB，A计权
噪声级别：-92dB，A计权
阻抗：470ohm
输出电平：+4dBu
3）、接口默认数字音频参数：
采样率：16k/48k
位深：16bit
通道：12通道
设备具有有资质的第三方检测实验室出具电磁兼容性检测（EMC）报告。
系统对接、数据接口要求
本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与法院现有业务系统进行对接服务，实现与法院系统各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。需完整实现下述系统对接及数据交互：
CA登录系统：与上海法院CA系统对接，从CA登录系统中获取用户的验证信息，以确定用户的登录权限，如用户身份信息不符合要求，将没有权限使用该系统。
权限管理系统：使用上海法院现有权限管理体系，从权限管理系统中获取登录用户的使用权限，以确定用户在本系统中的权限，涉及功能使用范围和数据查询范围；
与上海法院数字庭审系统无缝对接：纳入上海法院数字庭审系统进行统一管理，并获取与庭审相关权限、人事、审判、排期、公告等数据，满足数字庭审的相关要求。
与上海法院语音识别系统无缝对接：由法庭语音转录主机采集音频、麦克风绑定说话人角色，调用上海高院统一语音能力实时转写，生成带角色标注的全文与摘要笔录，需与上海法院智能语音识别系统进行对接。

实施人员要求
本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：
1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；
2.要求项目经理、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员开标前三个月内任意一个月的社保缴费证明。
3投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于4人的项目服务团队（包括项目经理、实施经理等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	具有本科及以上学历、具备信息系统项目管理师证书，承担过类似项目的项目经理的工作经验，具有10年以上从业经历的优先考虑
	不驻场

	实施经理
	负责项目需求评估与项目实施
	不少于3人
	有对应项目的工作经验和实施能力
	不驻场


4投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中运维经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	运维经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	3人
	
	不驻场




建设周期
[bookmark: _GoBack]自合同签订之日起60天内完成项目建设并通过验收，其中包括1个月的试运行。
售后服务要求
1.9.1系统整体提供3年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。
1.9.2系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并于48小时内修复或提供备品备件保障系统正常运行。
提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。
其他要求
1.供应商近三年具有与本项目类似业绩的优先考虑；

