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[bookmark: _Toc31072][bookmark: _Toc1623473216]项目背景
科技法庭部分庭审主机已超过设计使用寿命，设备故障率较高，经常出现死机，影响庭审录音录像，无法满足庭审录音录像等业务需求；庭审语音转写声卡已运行多年，经常存在不稳定现象，声卡部分通道发生故障、无法修复，影响审判业务；第19、21民事中法庭证据展示投影机使用已超过20年，信号接口及清晰度已无法满足业务需求；庭审交换机已运行超过10年，经常存在不稳定现象影响庭审网络正常运行。为审委会会议室配置无纸化管理平台、智能会议终端、交互同屏控制器、无线话筒等设备，完成升级改造。
[bookmark: _Toc14522][bookmark: _Toc284225963]建设内容
本项目的建设内容主要包括高清庭审主机、庭审语音转写声卡、民事中法庭证据展示系统、审委会无纸化会议系统和调解室系统XC改造。
[bookmark: _Toc439526161][bookmark: _Toc13420]建设要求
根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》等要求，升级上海市第一中级人民法院智能法庭、会议系统，建设需求主要有如下内容。
（一）庭审系统
将庭审主机升级为4K庭审主机，支持6路高清摄像机接入，16路音频输入、5路音频输出；对庭审交换机进行升级改造，确保庭审主机的网络信号传输。
（二）庭审语音转写声卡
将上海市高级人民法院统配的庭审语音转写声卡进行升级，声卡需使用专业音频处理芯片，支持12通道数字音频输入输出，满足多声源同步采集与智能转写需求，确保语音采集清晰无失，实现庭审过程中的多角色语音实时转写功能。
（三）民事中法庭证据展示系统
对民事中法庭示证投影机进行升级改造，屏幕尺寸不小于85寸，支持法庭各席位示证信号传输，同步传输至后台庭审主机进行证据画面录像，实现庭审证据画面的高清展示。
（四）审委会无纸化会议系统
对现有的审委会会议室无纸化会议系统进行XC改造，具备满足案件表决、案件文稿阅读/批注、演讲文稿同步显示、大屏幕投屏、后台服务申请等功能，实现审委会会议的无纸化会议的创建、文件内容显示、会议记录留存等功能。
（五）调解室系统XC改造
为调解室配署HDMI光纤延长器，实现音视频信号的长距离无损传输。
[bookmark: _Toc1173853410][bookmark: _Toc17860]其他技术要求
投标单位需确保庭审主要设备（如庭审主机、庭审语音转写声卡等）支持上海数字法院庭审系统，实现庭审录音录像、庭审语音转和庭审直播点播等功能。
投标单位需确保法庭与我院信息管理中心、新闻发布中心、审委会会议室、大法庭等审判业务场所音视频信号的互联互通。
[bookmark: _Toc12130][bookmark: _Toc313585010]招标配置清单
	[bookmark: _Hlk186119847]序号
	产品名称
	配置参数要求
	数量
	单位

	一
	硬件产品购置
	　
	　
	

	A
	高清庭审主机
	　
	　
	

	1
	高清庭审主机
	1. 设备应集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、音视频智能处理等功能；
2. ▲设备应支持不少于6路SDI输入，6路HDMI输入，4路DVI视频输入;3路HDMI输出，6路DVI视频输出，支持不少于12路Mic In（支持48V幻象供电）、4路Line In，支持不少于3路Line Out，2路XLR out；设备应支持不少于4个SATA接口；设备应支持一键开关机，支持一键DVD回放；设备应内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；
3. 设备应支持H.264和H.265视频编码格式，G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus音频编码格式；音频采样率： 8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：在32kbps～128kbps范围内设置；
4. 设备应支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看；
5. 设备应支持不少于6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入；
6. 设备应支持不低于9路通道参与画面合成，可选择多种画面合成风格，合成画面支持系统时间叠加、系统字幕叠加、片头信息叠加；
7. ▲支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件，支持防擦写；
8. 设备应支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；
9. 设备应支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘，标配硬盘容量不少于2TB；
10. 设备应支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能，支持多种变声等级选择；
	10
	台

	2
	网络交换机
	1. 交换容量（全双工）： 所有端口发送带宽总和（单向）：502Gbps、
2. 所有端口发送 + 接收双向带宽总和（全双工）：5.02Tbps；
3. 端口描述：48*10/100/1000Tx以太网端口，4 个SFP+万兆光插槽（10G 上行，可接万兆光模块 / 高速堆叠）
4. 以太网功能：IRF2、静态MAC配置、支持端口镜像和流镜像功能、支持端口（聚合聚合组端口最大8个端口）、支持10GE口聚合、支持端口隔离、支持STP/RSTP/MSTP、支持EEE802.3ad(动态链路聚合)，静态端口聚合、支持umbo Frame
5. VLAN：支持基于端口的VLAN、支持MAC VLAN、支持Guest VLAN
6. DHCP：支持DHCP Client、支持DHCP Snooping、支特DHCP Relay、支持DHCP Option82
7. 路由协拟：支持Py4/APv6静态路由
8. 附件：每台配置1对万兆多模光模块
9. 兼容性要求：可实现与数据中心H3C核心交换机互联，SFP+端口可与数据中心 H3C 核心交换机光口直连，提供万兆上行互联通道；可与 H3C 核心交换机配置双向静态路由，实现多网段互联互通
	2
	台

	B
	庭审语音转写声卡
	　
	　
	

	1
	庭审语音转写声卡
	1. 音频输入参数：
1) 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)
2) 动态范围：最高92dB，A计权
3) 噪声级别：-92dB，A计权
4) 阻抗：20kohm
5) 输入电平：+4dBu
6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）
2. 音频输出参数：
1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）
2) 动态范围：最高92dB，A计权
3) 噪声级别：-92dB，A计权
4) 阻抗：470ohm
5) 输出电平：+4dBu
3. 接口默认数字音频参数：
1) 采样率：16k/48k
2) 位深：16bit
3) 通道：12通道
4) 光纤同步接口：input*1，output*1
	46
	块

	C
	民事中法庭证据展示系统
	　
	　
	

	1
	中法庭示证显示屏
	1. 屏幕尺寸：85寸
2. 背光方式：Mini-LED
3. 屏幕分辨率：超高清4K
4. 亮度：不低于2000尼特
5. CPU架构：四核A72
6. 屏占比：>97%
7. 刷新率：144HZ
8. 发声单元个数：2
9. 音响功率：不低于30W
10. HDMI2.1接口数：2个
11. HDMI2.0接口数：1个
	4
	台

	2
	视频分配器
	1. 将1路HDMI 2.0信号输入分配成4路HDMI 2.0信号输出；
2. HDMI 2.0接口兼容 HDCP 2.2、HDCP1.4 保护协议和DVI 1.0；最大带宽高达18Gbps，支持显示分辨率高达4K2K@60Hz 8bit RGB/YCbCr 4:4:4和YCbCr 4:2:2/4:2:0，兼容4K*2K@30Hz/1080p@120Hz/1080p3D@60Hz和VESA模式视频格式达到QSXGA@60Hz，支持3D视频格式，支持色深8bit，10bit，12bit；
3. 支持数字音频格式，如DTS-HD/Dolby-true-HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD；
4. 支持EDID管理功能，最大程度保证输入源和显示设备的兼容性；
5. 支持工业级防护金属外壳，安装方便操作简单，即插即用；
	2
	个

	3
	HDMI网络传输器
	1. 视频接口类型：HDMI 2.1 
2. 网线接口：RJ45网口
3. 传输距离：不小于120米
4. 分辨率：1080P@60Hz
5. 网线规格：CAT5e及以上
	2
	个

	4
	示证显示屏基础建设配套
	含外饰面、钢筋龙骨、电视挂架、电源箱、视频输出输入盒
	4
	套

	D
	审委会无纸化会议系统
	　
	　
	

	1
	PC计算机
	1. CPU：不低于8 核国产处理器，主频不低于 2.7GHz；
2. 内存：不小于16G；
3. 硬盘：512G固态硬盘；
4. 显卡：不小于2G独显；
5. 支持国产桌面操作系统和安全固件。
	2
	台

	2
	智能会议终端
	1. CPU：不低于8 核国产处理器，主频不低于2.7 GHz ；
2. 内存容量 ≥16G DDR4，2 x SO DIMM,最大支持 32GB 
3. 硬盘≥128GB 固态硬盘；
4. 不小于2G独显；
5. 硬盘接口：2 x SATA III (6Gb/s）硬盘扩展接口 
6.  M.2 2280 规范 H3.2MM
7. 显示接口：1 x HDMI
8. 音频接口：1 x 麦克风输入, 1 x 音频输出 
9. 网口接口：1 x RJ45 ，网口速率 10 / 100 / 1000 Mbps 
	22
	台

	3
	智能交互同屏控制器
	1. 国产CPU：不低于八核处理器、主频2.7 GHz、内存16G DDR4、硬盘128GB ROM(固态硬盘）。
2. ▲编码解码格式：接口配置：1路HDMI视频输入接口，1路HDMI视频输出接 口，1路3.5mm音频输入接口和1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备H.264/H.265/AVC格式，Mainprofile、Baseline编码，符合IPTV标准；具备Program节目流及Transport传 输流；音频采样CD音质，可选AAC/MP3编码方式； 具备TS流与裸流（纯H264+AAC/MP3）； 采用HDMI信号输入，用于高清视频信 (720P/1080i/1080P) 或高分辨率高桢率 AV,VGA,DVI,HDMI信号的编码及网络传输；  任何矩阵信号都可以转换成网络信号，在无纸化终端和投影仪上进行同步显示； 
3. ▲搭配无纸化系统共同使用，具备根据使用需求自动进行：信号显示，签到实时数据显示，标语显示，投票表决结果统计与显示，评分、测评统计结果显示。
4. 内嵌智能流媒体软件，具备一台设备进行高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。
5. 只需一台设备同时完成编码及解码，具备把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，具备网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机，拒绝冗余设备繁琐处理。
6. 具备自动统计实时显示：签到的实时数据与结果，投票过程，投票实时结果，实时查看评分人数，未提交人数评分结果。
7. 当会场无同步信号时，输出画面为会议欢迎标语，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态，显示会议标语通过主席机统一控制，主席机可根据会议进程切换不同的会议标语。
8. 外部信号同屏功能：具备外部信号通过HDMI输入接口同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过0.5秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号、视频点播、视频直播、外部信号、同屏信号、电子白板、文档画面、计算机信号、笔记本信号、摄像头信号、DVD信号等）
9. 显示会议结果：具备签到结果与实时数据投票显示，将签到过程，签到结果展示到大屏上。具备投票投屏功能，将投票过程，投票实时结果以各种方式展示在大屏幕上。具备评分投屏功能，将投票过程，实时查看评分人数，未提交人数。具备评分结束后以各种形式投屏显示评分结果。
	1
	台

	4
	网络交换机（智能会议拓展主机）
	1. 需不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口, 不少于4个千兆SFP,交换容量不小于672Gbps/6.72Tbps，包转发率不小于126Mpps
2. 支持无纸化终端信号连接处理功能
	2
	台

	5
	双通道无线手持话筒套装
	1. 双通道无线手持动圈话筒套装含接收机、发射机及手持话筒
2. 调谐带宽：44MHz
3. 动态范围：118dB
4. 每个频段不少于32个可用通道
5. 话筒类型：动圈话筒
6. 拾取特征：心形
7. 频率响应范围：优于50Hz-15KH
8. 灵敏度: 优于–54.0dBV/Pa
	2
	套

	6
	线缆及辅材
	1. HDMI连接线：HDMI2.0
2. 网线：六类
3. 音频线：三芯屏蔽
4. 安装辅料
	1
	批

	E
	调解室系统XC改造
	　
	　
	

	1
	HDMI光纤延长器
	1. 接口类型：输入输出为HDMI接口，光纤接口多为SC或LC接口。
2. 分辨率：支持4K×2K@60Hz。
3. HDMI版本：HDMI2.0及以上，兼容HDMI1.4。
4. HDCP版本：兼容HDCP1.4和HDCP2.2。
5. 传输距离：单模光纤可达10km甚至更远，多模光纤一般在300米左右。
6. 传输协议：HDbitT等。
7. 工作温度：一般为-20℃～60℃
	10
	个

	二
	软件产品购置
	　
	　
	

	A
	审委会无纸化会议系统
	　
	　
	

	1
	无纸化软件
	1. ▲需支持公（私）有云部署，采用云主机+文件加速客户端方式进行部署，实现文件数据分流，确保文件下发时云主机的指令服务、web 服务能够正常地运行。需具备数据库备份及恢复、会议文件、系统日志备份（定时机制、手动备份），当出现不可抗力因素导致系统崩溃后，能够指定恢复到就近备份节点减少数据损失。具备人员多级数据库结构，具备按部门、职位等批量录入系统，会务人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员，添加临时参会人员。需具备远程运维功能。主机可以定时关机、定时重启，终端联机重启。主机资源磁盘空间、日志文件大小、cpu 使用率、内存使用率、网络传输速率的实时监测。系统检测到会议已经结束且当前终端设备在不工作状态下自行结束当前会议进行会议归档。需具备终端软件自动下发统一更新
2. ▲需具备文件加密和数据不留痕功能。基于角色、菜单设计模式进行基础架构，系统支持最小维度实现对无纸化系统的访问控制；系统无高危漏洞、弱命令。系统支持数据加密：会议系统的重要数据采用 SM4 加密在数据库进行存储、会议文件进行 SM4 加密存储与传输。系统文件留存：会议结束后客户端文件资料进行数据自动清理，不留痕。系统可实现与在线文档主机对接实现文件在线查阅、编辑、多人交互编辑。需具备增设会议资料员功能。可以根据会议中的议题，指定每个议题下文件资料上传人员，无纸化会议系统对全单位进行开放，分别给各部门秘书分配资料员角色，会议创建人创建会议，创建议题，分配议题资料员权限，秘书登录后台在议题模块，可查看待整理资料的会议，进入待开会议可以新增子议题、文件上传、删除子议题、删除文件，文件排序、预览。
3. 需具备重大会议测试功能。会务人员在会前检查文件是否下发成功，测试投票表决统计是否正常，测试完成后一键重置会议，系统自动清空会议中的各种操作数据。
4. ▲建会功能需满足：后台具备快速建会功能，会务人员登录后台后，只需点击快速建会按键，上传建会文件夹，系统根据用户单位的议程表安排，可自动完成建会， 建会时间≤10秒。建会后，终端能自动生成会议信息，包括但不限于：会议主题、会议地 点、会议时间、主持人、参会人员、列席人员、请假人员等会议信息。建会后，上传后的议题、议程与会议材料会自动根据议程表的会议安排 顺序，进行排序及展示，无需人为干预。建会后，系统自动根据议程表添加参会人员，同时进行座次关联安排， 自动分配参会人员会控、阅文、同屏、异步、签到、投票等权限。建会后，系统根据议程表安排，终端可自动显示议题或议程下的：汇报 人、列席人、承办部门、汇报时间等备注信息，同时具备自定义设置。建会后，系统根据议程表系统自动生成投票表决，同时关联到相关议题 或议程中。
5. ▲文档转换和阅文功能：需具备能够识别上传到后台的任何格式文件，包括公文格式的 OFD文件，具备后台统一将流式文件自动转换成阅文格式，自动转换后不改变文件字体、行距、间距。系统具备将会议不同格式文件在会后归档中统一转化成 ofd 安全文档格式进行会后统一存储。文件切换支持选择是全部议题与议题下的文件还是当前议题文件的切换，需具备配置显示文件大纲、页码收藏、缩略图查看、查看批注功能按键、开启手笔分离批注、采用横版与左右分栏显示议题与文件。
	1
	套

	2
	操作系统、办公软件
	正版国产桌面操作系统、流式软件、版式软件，需满足会议阅卷和无纸化软件运行。
	23
	套

	3
	国产无纸化终端软件
	1. ▲软件需具备：显示内容包括但不限于：会议主题、参会人员、警示语、滚动提示语 与进入系统按键，同时具备字体设置、字号与显示位置调整。具备显示人名或仅显示会议主题的功能。具备启动会议可自动跳过首页直接进入功能页面需具备拖拽快捷浮窗按键，按键中包含：发起主讲、返回桌面、快捷批注、数据展板、视频会议、跟踪主讲、外部信号、会议标语功能按键，点击数据展 板后可直接打开外部信息，方便查阅；点击视频会议可在会议系统界面直接 启动第三方应用，点击会议标语后可控制大屏幕显示的会议标语。
2. 功能模块化：需具备软件功能模块按会议需求进行配置，不需要的功能软件会自动屏蔽，方便参会人员直接、简单操作软件功能，避免误操作。进入系统后功能页面需具备：进入系统后的功能页面与单位的会议议程表必需一模一样。功能页面中的：会议主题、会议信息、议题与议程、会议文件、备注信息 等都可以根据单位公文字体要求进行自定义设置，设置内容包括但不限于： 字体、字号、加粗与颜色等。具备跳过功能页面，参会人员从首页点击进入会议后可直接跳过功能页 面自动打开议题文件。
3. ▲需具备议题界面仿公文设计功能，软件能设置会议信息与议题界面的字体，也可以编辑会议标题、每级议题、议题数量提示、议题文件名称的字体、颜色、字号等。同时具备会议套开，一次入会，同时召开多场会议。需具备文件与议题同名时点击议题可直接打开文件，减少二次操作；打开会议文件后，无需退出阅文界面就可以查看所有的会议资料，在各个议题与文件中直接切换打开。具备阅文界面干净整洁，不出现任何编辑、修改等功能。会议文件具备两种打开方式，上传的WPS文件与OFD公文格式文件具备自动转换成统一的阅文版式文件打开，也具备采用第三方办公软件打开。阅文版式文件具备一比一进行文件转换与显示，与原会议文件一样的字 体、间距、行距与大小，不改变。具备不少于七种阅文方式：长文件具备目录导航阅文；阅文时可添加收藏；阅文时可输入页码跳转；阅文时可上下翻页；阅文时可通过页码拖动快 速翻页；阅文时具备手势放大缩小；阅文时可通过滑动缩略图快速阅文。以上阅文是采用分屏操作，左边可以选择阅文方式，右边显示文件内容。汇报人具备帮助参会人员打开同一份会议文件
4. 具备会议水印功能。可启动与关闭界面水印，终端参会人员进入会议后，系统默认将参会人员姓名、参会时间等信息隐性的显示在任何界面中。主席机支持自定义设置水印显示内容、显示大小、显示倾斜度、透明度、水印池槽内容，可一键设置同会议室设备水印显示效果。
	23
	套


[bookmark: _Toc735954576][bookmark: _Toc22727]针对▲重要指标需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料
其他要求
[bookmark: _Toc921470546][bookmark: _Toc11341]工期及验收
1. 合同签订后45天内完成合同建设内容，包括10个日历天的试运行；
2. 工程项目的所有技术文档、图纸经过审核，符合规范要求；
3. 试运行完成后，提请甲方验收；
4. 竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、培训方案、系统操作说明书等
[bookmark: _Toc31562][bookmark: _Toc1091113726]服务要求
1. 项目提供3年质保和免费运维服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。
2. 投标人需具有较强的系统集成能力，能够就系统集成，安装调试配备现场技术服务团队。
3. 投标人需在项目所在地设有服务机构履行售后服务义务，提供7×24电话指导支持。
4. 非工作时间0.5小时响应，工作时间在15分钟内响应，1小时内到达故障现场进行抢修，在3小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的提供备品备件应急使用。
5.  提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。
6. 供应商需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队(包括项目经理、系统集成人员、实施人员等)，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	[bookmark: _GoBack]项目负责人
	负责整体项目质量和进度控制
	1人
	需具有全日制本科及以上学历且具有不少于10年的行业工作经验、担任过类似项目的项目经理，拥有高级工程师职称、高级信息系统项目管理师证书的优先考虑
	不驻场

	系统集成人员
	系统集成
	2人
	具有系统集成项目管理工程师证书的优先考虑
	不驻场

	实施人员
	负责项目具体开发与实施
	2人
	具有相关项目实施经验
	不驻场

	其他人员
	负责项目实施过程的规范和安全
	5人
	具有资料员、材料员、安全员、造价师、信息安全工程师相关证书的优先考虑
	不驻场



1) 投标人应针对本项目提供不少3人的质保期间支撑团队(其中项目经理1人，实施工程师不少于2人)；


[bookmark: _Toc18332][bookmark: _Toc616854514]知识产权要求
投标人应保证在本项目中使用的投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由投标人承担全部责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。
除了投标方在投标书中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。
[bookmark: _Toc13561][bookmark: _Toc1003979322]安全保密要求
1. 投标人在参与本项目投标以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。
2. 投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。
[bookmark: _Toc15194][bookmark: _Toc26634046]工程范围
本项目中标单位需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：
1. 负责本次招标范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、工程协调管理等所有内容；
2. 负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；
3. 负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；
4. 根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；
5. 施工期间，接受建设单位及监理单位的监管；服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；
6. 质保期对系统的运维保障。
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