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上海儿童艺术剧场中心剧场
LED大屏及配套控制设备更新项目
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[bookmark: _Toc61098678]项目背景

中国福利会由宋庆龄创立，坚持“永远和党在一起”，服务妇女儿童。其下属的上海儿童艺术剧场在2013年6月1日正式对外运营，因形似鲸鱼被称为“大鲸鱼剧场”，是国内大型专业儿童剧场之一。剧场秉持“把最宝贵的东西给予儿童”理念，兼顾公益与艺术，提供演出、艺术教育及特需儿童公益项目。至2026年年中，已举办众多演出和艺术教育活动，线上线下观众广泛。
其已运行13年的中心LED大屏及控制设备目前老化严重，亟需更新改造。经剧场日常使用反馈及剧场大屏维保单位检测，该系统目前存在三大核心隐患：一是大屏电源、接收盒等核心显示设备严重损耗，导致运行稳定性丧失；二是视频服务器与控台等控制设备老化失效，缺乏备用模块且无法支持现代化超高清信号；三是频繁故障已严重干扰运营。为此，本项目拟在最小程度影响剧场演出活动的前提下，对剧场LED大屏及控制设备进行整体更换与升级，同步搭建智能配电及4K视频切换的双备份冗余机制，旨在彻底消除安全隐患、保障演出安全，助力剧场长期稳定运营。



采购清单

核心产品
	序号
	项目名称
	规格参数要求
	单位
	工程量

	1
	LED显示屏gob版本
	像素点间距：≤2.5mm，
模组尺寸：320*160mm（正面GOB,背面三防漆）；
箱体尺寸：≤960*960mm（后维护密封箱体）；
箱体分辨率：不低于384*384像素；
显示屏尺寸：≥19200*7680mm
整屏分辨率：≥7680*3072像素
99.99%高纯金线键合与双金球加固工艺
	平方米
	147.46


配件
	序号
	项目名称
	规格参数要求
	单位
	工程量

	1
	4K视频切换器
	双电源冗余设计，
支持100-240VAC宽幅供电
最大支持16路4K×2K@60Hz输入
	台
	2

	2
	4K视频控台
	支持存储300种用户预设
支持触控、键鼠、控台按键多种操控方式
在控台内可对输入、输出、预设实时监视BAR切换
拥有两个独立千兆网络接口，用于主控制系统；
支持外接三个HDMI信号切换至控台触摸屏显示	
支持控台备份
	台
	1

	3
	服务器
	16核高频处理器
16GDDR4高频率内存
500GM.2高度固态硬盘
12GB专业图形卡
	台
	2

	4
	舞美系统软件系统
	提供适配剧场舞美演艺的全流程自动化系统图与拓扑图，图中核心体现异构协议适配，实现舞台机电设备与声光视讯终端的时序同步与一体化程控
	套
	1

	5
	发送盒
	主备各1台
	台
	2

	6
	双卡备份接收卡
	信号接收
	张
	320

	[bookmark: _Hlk233100282]7
	备份电源
	屏幕供电
	台
	165

	8
	光纤转换器
	信号转换
	套
	10

	9
	LED多功能卡
	1.单卡带载：PWM驱动IC≥512×512@60Hz
2.接口：16路标准HUB75E，支持32组RGB数据输出
[bookmark: OLE_LINK3]3.支持亮度校正、快速亮暗线调节、多批次调节、3D、RGB独立Gamma
	张
	1

	10
	智能配电柜
	
	台
	2

	11
	主电源线
	YJV5*35mm²电缆
	米
	200

	12
	光纤
	24芯光纤
	米
	150

	13
	光纤盒
	融光纤
	项
	1

	14
	旧屏拆除
	
	㎡
	147.46

	15
	旧屏仓储
	按一年核算
	项
	1

	16
	原有钢结构零星修补加固
	部分结构拆除加固
	项
	1

	17
	屏体第一次安装
	
	㎡
	147.46

	18
	LED屏电源布线
	
	项
	1

	19
	屏体结构包边
	结构包边饰面
	项
	1

	20
	新屏二次拆装存储打包
	根据装修进度进行协调配合
	㎡
	147.46

	21
	换风散热系统
	含静音风机6台，除湿换风一体机3台，配套开关面板、风管及接头配件一批，定制设计及安装调试服务
	项
	1

	22
	现场措施费用
	地面防护围挡等措施
	项
	1






技术规格
说明：技术参数中标注“▲”符号的为重要技术参数，作为评审因素。投标人除了在偏离表中逐条填写响应参数并注明投标文件页码外，还需提供技术支撑证明材料佐证，并且用标记重点标注出来对应评分项目的内容，未按照要求提供有效证明材料或证明材料中内容低于该项指标要求的，视为该项不满足。对于所有未作标记的一般指标项，投标人也需逐条响应。
[bookmark: _GoBack]一、控制系统软件
软件需具有：
1、需具有定制软件控制服务器工作运行、处理硬件、操作系统及应用软件等不同层级的软件管理及升级和系统的资源管理、性能维护和监控配置的程序，实现多块屏幕的分屏、同步、异形拼接及组合等多种显示方式，同时支持无限图层、无限场景、无缝切换等功能特点。
2、需支持定制窗口特效功能，对播放素材添加包含色轮、羽化、鱼眼、反色、万花筒、抠像、跑马灯、蒙版、马赛克、夜视、浮雕、锐化、闪屏、旋涡等定制效果。支持定制的定时指令表，软件定时执行指令和操作，如软件开启关闭重启、服务器关闭重启、播放、暂停、停止等。
3、需支持定制时间线播放功能，自由编排节目；支持时间线特效，效果随时间变化。支持转场的定制特效功能，包含淡入淡出、左移右移、上移下移、烟雾、火焰等。所以采购该定制软件，需和服务器完全融合，需完全满足设备清单的技术要求。
[bookmark: OLE_LINK4]▲4、提供适配剧场舞美演艺的全流程自动化系统图与拓扑图，图中核心体现异构协议适配，实现舞台机电设备与声光视讯终端的时序同步与一体化程控。
（提供相关计算机软件著作权证书；提供以上自动化系统图与拓扑图两份图示的扫描件，图中标明协议适配及时序同步的核心组件）
二、LED显示屏（gob版本）
★1、像素点间距：≤2.5mm，SMD三合一LED灯管，国产金线封装；模组尺寸：320*160mm（正面GOB,背面三防漆）；箱体尺寸：小于等于960*960mm（后维护密封箱体）；箱体分辨率：不低于384*384像素。
(金线封装需提供灯芯厂家授权证明，LED显示屏产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
2、显示屏尺寸：≥19200*7680mm
3、整屏分辨率：≥7680*3072像素
▲4、采用99.99%高纯金线键合。
（需提供灯芯厂家可靠性试验报告）
5、灯芯物理结构：尺寸2.1mm×2.1mm×1.0mm，全黑哑光封装，共阳极结构，110°广视角；
[bookmark: OLE_LINK6]▲6、核心物料、特别是管芯符合RoHS环保标准。
（提供RoHS相关认证）
7、具备双金球加固、应力优化、焊点全包覆的LED金线封装工艺，其中芯片、支架与金线加工步骤包括：工装固定支架、芯片端烧结第一金球并键合、按抗应力轨迹走线至支架、切断金线后烧结第二金球，叠加焊接于第一金球，实现双层金球全包覆防护结构。
8、对比度≥15000:1；亮度≥600cd/㎡；
刷新率≥3840Hz；视角水平与垂直均≥170°；
峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤200W/㎡；
模组平整度与拼接间隙均≤0.05mm；
校正后亮度均匀性≥98%，鉴别等级C级BJ≥24，灰度等级65536级；
后盖模组设计增强防护；支持低亮高灰调节，100%亮度时灰度≥16bit，20%亮度时≥14bit；
▲9、采用多层PCB一体化驱动，具备自动对位与拼缝微调功能。
[bookmark: OLE_LINK8]（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
10、发光点中心距偏差：≤1%；支持屏体拼缝亮暗线调节、校正；像素失控率：≤0.00001，无连续失控点，寿命典型值≥120000小时，支持7*24H连续工作；软件支持一键调节亮、暗线功能；搭配HDR系统卡，可实现高动态范围图像显示屏效果支持电源、接收卡带电维护，支持热插拔
▲11、显示屏表面采用GOB全封闭封装工艺（GlueOnBoard），将环氧树脂胶整体固化封装于LED灯面及PCB线路板之上，实现灯面全覆盖保护。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
12、产品具备智能除湿设计
▲13、产品通过蓝光安全及光生物安全检测；符合10级盐雾试验要求，表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
▲14、产品符合IP6X防尘等级，其PCB与塑料件阻燃等级达到UL94V-0级。在电磁兼容方面，电源端子骚扰电压、电信端口传导骚扰电压及辐射骚扰均满足GB/T9254.1-2021 ClassA限值要求。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
▲15、产品采用双路独立电源模块，支持硬件双备份模式（支持并联冗余/主备模式），同时也支持软件备份模式，可手动或自动切换。主备模式下，备用电源实时监测主电源，故障时可在≤5ms内无扰切换。并联冗余模式下，两路电源均分负载，一路故障时另一路承担全部负载，支持在线更换。产品支持电源模块热插拔，更换时无需断电。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
三、4K视频切换器
[bookmark: OLE_LINK7]1、输入板卡支持 DP/HDMI/12G-SDI 自由混插，最多 16 路 4K 信号同时接入，适配剧场多机位摄像机、播放器信号；
2、单通道输出最大 7680 宽分辨率，完美适配室内 P3.9-7.8 高亮 LED 格栅屏超宽点对点显示；
3、内置多套测试图卡，可直接输出校准 LED 屏幕亮度、色彩、均匀度；
4、支持 IP 网络回显、电脑上位机远程控制，可对接剧场整体中控系统联动；
5、图层支持羽化、阴影、镜像、自定义边框等全套舞美特效，可存储 8 张 4K 背景底图一键换场；
6、单台硬件控台可级联管控 8 台主机，适合多剧场、多分区大屏统一调度。
[bookmark: OLE_LINK1]▲7、全通道 4K60Hz RGB4:4:4 无损处理，具有输入EDID管理功能，自定义输入分辨率或定制4K*2K和8K*1K的输入分辨率，实现高清图像不变形输出。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
四、4K视频控台
1、支持存储300种用户预设，支持触控、键鼠、控台按键多种操控方式，在控台内可对输入、输出、预设实时监视BAR切换
2、拥有两个独立千兆网络接口，用于主控制系统；一个HDMI接口，用于控台画面回显
3、支持外接三个HDMI信号切换至控台触摸屏显示	
▲4、支持控台备份，实现控台与电脑PC端备份，或者控台与控台间备份。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
五、多媒体服务器
1、16核高频处理器/16GDDR4高频率内存/500GM.2高度固态硬盘/12GBNVIDIA专业图形卡
2、拥有触摸面板功能，实时监测CPU/GPU/内存使用率，实时监测CPU、显卡温度，实时监测显卡输出口状态，实时监测运行时长信息，实时监测采集卡输入状态，一键修改电脑的IP地址。
3、4XUSB3.0；1xRJ45；2xXLR；4xDisplayPort1.4独显视频信号输出接口，每一路最大输出分辨率3840x2160@60Hz或7680x1080@60Hz；5xTRSHD高品质音频，支持7.1声道；4xHDMI采集卡视频输入接口，同时支持2路1920x1080采集画面；
4、lxDisplayPort1.4集显视频信号输出接口使用集显接口时，需先连接显示器，后开机；采用防脱航空插头，照明电源和工作电源分离控制;包含27寸液晶显示器及相关高清传输线辅材；
▲5、产品检测依据必须为现行强制国标 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》，报告覆盖全部电气、机械、热安全全套检测项目。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
6、 LED接收卡
1、LED显示屏专用接收卡；单卡带载：PWM驱动IC≥512×512@60Hz；
2、通用驱动：IC≥512×384@60Hz。
3、接口：16路标准HUB75E，支持32组RGB数据输出。
4、支持亮度校正、快速亮暗线调节、多批次调节、3D、RGB独立Gamma。
5、工作温度：−20℃～+70℃，满足室内外工程环境。
6、3D功能：支持3D显示、左右眼分时/偏光3D四、控制与软件
▲7、支持环路备份，及双程序备份。
（产品需提供首页具有CNAS或CMA标识的第三方检测报告复印件）
七、主框架结构
1、定制框架尺寸，以达到新LED大屏的安装固定需求。
2、钢结构构件采用符合GB700-88标准的Q235B钢，保证力学性能与化学成分。
3、抗震7级。
4、原有大屏幕支撑结构可利旧加固，需满足安全、美观与维护要求.完全贴合现场环境。
（提供基于舞台现状的框架支撑设计图，并显著标注具体改造升级处，并附设计方案。）
5. 大屏幕支撑结构利旧加固后，提供第三方结构安全评估报告，作为项目验收必要条件。
八、静音型风机
1、风机最大风量≥800m³/h；额定功率：156W；风压≥224Pa；
2、结合现场演出要求，噪音≤30dB
3、安全阻燃绝缘胶包；
4、纯铜电机，航天S级；离心式叶轮，强劲大吸力
5、高强度金属机身，防水防潮耐腐蚀；
6、双滚珠轴承，低摩擦高负载；
7、内置微孔消音棉，高效降噪
九、除湿换风机
1、日除湿量40L/D（40°C-80%）；
2、循环风量400-600m³/H
3、【四重过滤】G4初效防尘过滤网；活性炭过滤网；高效过滤网；回风初效过滤网
4、【直流变频电机】大功率低能耗
结合以上关于湿度、风量等核心参数的计量，提供结合舞台与大屏的换风除湿系统设计图，并具体标明与大屏散热区域点位设计及空间场景的立体化换风除湿工作原理图。


其他要求
（一）交货时间、地点和方式
1.交货时间：合同签订之日起 45 天内深化设计、生产、交货并安装调试完毕。
2.交货方式：完成送货、安装、调试、试运行、培训。
（二）产品包装和运输要求
供应商应保证交货完好、负责免费运输等。
（三）知识产权和保密要求
投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
（四）物资编目编码、打码贴签要求
本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。
（5） 验收标准（包括验收的指标、验收过程、特殊要求） ：
1、所有设备达到应标时的所有技术参数标准。若达不到则属于质量问题 ，应根据用户要求免费更换新设备。
2、设备及材料到达交付现场后，由设备供应商与用户共同开箱验收后完成安装、调试，按招标文件相关内容竣工验收。
3、中标单位需要提供用户原有设备设施免费拆除工作，并搬运至用户指定点处理存放。
4、中标单位负责在交付现场安装、调试设备，自带必要的工具，安装、调试及所派人员的一切费用由设备供应商承担。中标单位系统调试完成后，提供技术文档及操作指南，应包含设备清单、操作手册、维护指南等，提供大屏支架第三方结构安全评估报告。在整体调试完成后，现场组织验收后办理验收合格报告。
（六）售后服务要求
1、质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保60个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2、投标供应商应当承诺履行保密义务，提供应急支援保障服务，保障服务内容包括应急维修。
3、投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括培训、安装服务、试运行指导服务和定期维修巡检，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4、日常维护及服务标准：确保设备处于最佳运行状态，以满足日常使用需求，并持续提供高效、稳定的支持服务。
5、其他服务要求：质保期内提供1人驻场服务（提供驻场人员名单及开标前三个月中任意一个月由投标人为其缴纳社保的证明材料，驻场人员未经采购人同意不得更换）。
（七）投标人应根据技术需求提供送货安装方案、组织实施、验收方案、售后服务方案等，并为采购人提供必要的培训。

