上海师范大学徐汇校区学生宿舍家具项目采购需求

一、项目背景
上海师范大学徐汇校区学生宿舍家具项目采购需求
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；

GB 8624-2025《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》；

（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB/T GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；

GB/TGB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》

QB-T 4463-2013《家具用封边条技术要求》

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

QB/T2741《学生公寓多功能家具》；及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准。
采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求
	宿舍家具清单

	序号
	产品图片
	产品名称
	规格（高长宽）mm
	单位
	数量 
	参数说明
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	一联二公寓床（出样）（核心产品）
	4000*900*2150/2950
	人位
	1864
	技术要求：
1、材质：床架采用冷轧钢材。
2、组合结构：公寓床框架连接部分采用榫卯内挂隐藏式结构链接，床下组合柜与床架立柱与拉杆紧密贴合，增加床架牢固性，床板要求床板四角不能有切斜角现象。
3、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整， 
4、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
材质要求：
1、边立柱：采用≥312*1.2mm优质冷轧钢板，经过成型辊压制形成中空闭合v字型材管材。为达到美观耐用的效果，同时考虑到防碰撞设计，立柱正面的外边角设计成半径≥R38的圆弧形状，正面圆弧上须有≥3条R3.2凹槽≥4条加强筋，以增加立柱的强度。立面成型后立柱≥78mm*78mm（±3%），喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。
2、安全警示线指示牌：床架上铺每个铺位床头立柱须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用PP工程塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。规格为≥28*90*1.5mm。
3、中立柱:采用≥350*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合凸字型材管材，立面成型后尺寸≥80*103mm（±3%），成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度。
4、床长横梁：采用≥332*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合P字型材管材，立面成型后尺寸≥56*103mm（±3%），成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度。                                                                                                                                                                                                                                      5、床长/短横梁：采用规格为≥180mm优质冷轧钢板经特制成型辊压线轧制而成的中空闭口管材，立面成型后尺寸为≥30mm*60mm材料厚度≥1.2mm，成型后横梁截面长方形。
6、床撑：采用≥150*1.0mm优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成的中空闭口型管材，立面成型后尺寸≥29*51mm（±3%）壁厚≥1.0mmD型管材。床撑与横梁需加装防脱落静音套，使床架更加牢固，避免管材摩擦产生噪音，安装完成后不可拆卸。床板支撑横两端需配置ABS塑料限位胶塞，安装好后学生无法取出床板支撑横，同时具有舒适性及静音效果。
7、床头护栏：采用规格尺寸为 26Dmm（±3%）型管，圆弧朝上，平面朝下，避免棱角磕碰，护栏下方镶嵌18厚E0级实木多层板，安装后整体平整，整体美观大方坚固耐用设计合理。整体护栏高度≥350mm。
8、床前厅护栏：采用≥25*25mm*1.2mm方管，经数控设备一次弯管成型，外圆内方，焊接于长横梁上方，使床前厅护栏更加牢固，床前厅护栏内镶嵌≥18mm厚E0级实木多层板，木板开孔加装装饰圈，整体护栏高度≥350mm。
9、爬梯：床梯支撑柱采用≥φ32管，材料厚度≥1.2mm，采用BFH型螺丝（8mm*45mm）连接，具备镀锌全金属自锁功能，永不松脱，需用专用工具安装、拆卸。踏板采用钢制踏板，厚度≥1.5mm，规格：≥380mm*95mm*30mm,踏板下设计加固钢梁以增加强度，正板面横向带有防滑条和防滑凸点，避免上下爬梯时踩滑，爬梯安装在床位横梁上部连接安装，下部与中立柱连接安装，爬梯落脚点外沿距床体中立柱距离:350mm±20mm
10、立柱与床厅连接内挂隐藏式结构：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高≥208mm（±3%），宽度≥19mm*40mm,厚度≥2.0mm，不能少于4个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接。  
11、立柱脚套：采用PP工程塑料一次性注塑成型，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，胶套高度≥60mm，脚套与床脚应紧密结合，不易变形导致脱落。
12、立柱顶塞：采用PP工程塑料一次性注塑成型优质耐磨的L型内嵌式顶塞，立柱顶塞预留插接式蚊帐杆链接柱≥110mm深度，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，加强筋为横向,与立柱紧密结合，不易变形导致脱落。
13、床板：床板四角无切角，材质：采用双面刨光厚度为≥15mm的杉木板，杉木床板≤7块。板间缝隙3-5mm，床档为≥30*25mm杉木条4根，双面刨光，用木螺丝或地板钉与床板固定连接。
14、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥19 mm，）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于100mm，
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	床下组合柜
（出样）
	衣柜：长500mm*宽600mm*高1690mm。侧书柜：高1690*宽750*深280mm
吊书架：高290mm*宽1120mm*深300mm,
桌面：长1120mm*宽600mm*厚25mm，
洞洞板：高度≥300mm.
	人位
	1864
	1、衣柜：长500mm*宽600mm*高1690mm。衣柜共三层，一门，门上部空间可放置放置折叠衣物或小物品，门下部配有不锈钢挂衣杆可用于挂放衣服，下层空间可放脸盆/鞋子。衣柜门表面采用木纹转印制作。衣柜上门板采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，门内部带小镜子，柜门搭扣为模压内嵌式安装美观舒适、耐用、不易坏、维修率低，衣柜拉手为长拉手。
2、侧书柜：高1690*宽750*深280mm。桌面侧面设计有书架，钢板厚度≥0.8mm，每块层板均匀载荷（承重）应≥30kg，侧书柜上部分设计均分三层，下部分设计均分两层。
3、吊书架：高290mm*宽1120mm*深300mm。桌面正前方设计有吊书架，钢板厚度≥ 0.8mm，书架左右分做2格，每块层板均匀载荷（承重）应≥30kg，吊书架下方背板采用洞洞板设计，洞洞板可在任意洞口安放挂钩，便于挂放随身物品。洞洞板高度≥300mm.
4、桌面：长1120mm*宽600mm*厚25mm。台面采用厚度25mmE0级实木多层板，桌面靠胸前边缘做圆弧设计，书写更加舒适。桌面后方设有一块150mm高的挡板，挡板采用≥0.7mm厚优质冷轧钢板制作，可有效防止文具中桌面滑落，挡条上安装插排：额定电压：250v，最大电流：10A，最大功率：2500瓦，产品全长1.8米，插座尺寸：223*53*29.5mm±5，桌面下方安装一个抽屉，钢板厚度0.8mm。
5、柜体塑料柜脚：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在所有柜体底部加装有防潮塑料柜脚。采用优质ABS消音塑胶材料。在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。
6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色，柜门、抽屉面板为钢制热转印木纹色。
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	行李架
	390*870*2100
	个
	616
	采用25*25*1.2mm方管，20*20*1.2mm方管制作
底脚套：采用 PP 新料一次注塑成型。
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	无障碍床
（出样）
	2000*900*1850
	套
	12
	技术要求：
1、材质：床架采用冷轧钢材。
2、组合结构：公寓床框架连接部分采用榫卯内挂隐藏式结构链接，床下组合柜与床架立柱与拉杆紧密贴合，增加床架牢固性，床板要求床板四角不能有切斜角现象。
3、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整， 
4、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
材质要求：
1、边立柱：采用≥312*1.2mm优质冷轧钢板，经过成型辊压制形成中空闭合v字型材管材。为达到美观耐用的效果，同时考虑到防碰撞设计，立柱正面的外边角设计成半径≥R38的圆弧形状，正面圆弧上须有≥3条R3.2凹槽≥4条加强筋，以增加立柱的强度。立面成型后立柱≥78mm*78mm（±3%），喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。
2、安全警示线指示牌：床架上铺每个铺位床头立柱须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用PP工程塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。规格为≥28*90*1.5mm。
3、床长横梁：采用≥332*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合P字型材管材，立面成型后尺寸≥56*103mm（±3%），成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4、床长/短横梁：采用规格为≥180mm优质冷轧钢板经特制成型辊压线轧制而成的中空闭口管材，立面成型后尺寸为≥30mm*60mm 材料厚度≥1.2mm，成型后横梁截面长方形。
5、床撑：采用≥150*1.0mm优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成的中空闭口型管材，立面成型后尺寸≥29*51mm（±3%）壁厚≥1.0mmD型管材。床撑与横梁需加装防脱落静音套，使床架更加牢固，避免管材摩擦产生噪音，安装完成后不可拆卸。床板支撑横两端需配置ABS塑料限位胶塞，安装好后学生无法取出床板支撑横，同时具有舒适性及静音效果。
6、床头护栏：采用规格尺寸为 ≥26Dmm（±3%）型管，圆弧朝上，平面朝下，避免棱角磕碰，护栏下方镶嵌18厚E0级实木多层板，安装后整体平整，整体美观大方坚固耐用设计合理。整体护栏高度≥350mm。
7、床前厅护栏：采用≥25*25mm*1.2mm方管，经数控设备一次弯管成型，外圆内方，焊接于长横梁上方，使床前厅护栏更加牢固，床前厅护栏内镶嵌≥18mm厚E0级实木多层板，木板开孔加装装饰圈，整体护栏高度≥350mm。
8、爬梯：床梯支撑柱采用≥φ32管，材料厚度≥1.2mm，采用BFH型螺丝（8mm*45mm）连接，具备镀锌全金属自锁功能，永不松脱，需用专用工具安装、拆卸。踏板采用钢制踏板，厚度≥1.5mm，规格：≥380mm*95mm*30mm,踏板下设计加固钢梁以增加强度，正板面横向带有防滑条和防滑凸点，避免上下爬梯时踩滑，爬梯安装在床位横梁上部连接安装，下部与立柱连接安装，爬梯落脚点外沿距床体立柱距离:350mm±20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9、不锈钢卡扣款，塑料防滑吊环，吊环把手尺寸≥100*100mm,吊带链条长度约20厘米到100厘米可调节，承重≥250公斤，链条直径≥3.5mm，链条材质为SUS304不锈钢。
10、下铺床头用≥φ25圆管，经弯管机弯管成C型，焊接于外立柆上，方便同学从轮椅上移动到床上。避免导致出现事故。                                                                                                             
11、立柱与床厅连接内挂隐藏式结构：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高≥208mm（±3%），宽度≥19mm*40mm,厚度≥2.0mm，不能少于4个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接。  
12、立柱脚套：采用PP工程塑料一次性注塑成型，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，胶套高度≥60mm，脚套与床脚应紧密结合，不易变形导致脱落。
13、立柱顶塞：采用PP工程塑料一次性注塑成型优质耐磨的L型内嵌式顶塞，立柱顶塞预留插接式蚊帐杆链接柱≥110深度，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，加强筋为横向,与立柱紧密结合，不易变形导致脱落。
14、床板：床板四角无切角，材质：采用双面刨光厚度为≥15mm的杉木板，杉木床板≤7块。板间缝隙3-5mm，床档为≥30*25mm杉木条4根，双面刨光，用木螺丝或地板钉与床板固定连接。
15、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥19 mm，）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于100mm，
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	储物柜（出样）
	900*450*1850
	台
	60
	1、采用一级冷轧钢板，厚度≥1.2mm，顶、侧一次压铸成型R27圆弧设计，且R27的圆角必需光滑，不能有折弯刀痕、毛刺。顶部、眉边可拆卸、可换多种颜色。

2、采用优质五金铰链， 配备自动回避阻尼功能，使用简单方便。

3、多功能层板设计，高度可上下调节，满足文件夹存储空间，上配1层层板，下配1层层板。

4、拉手颜色可多种选择,可根据环境自由搭配。

5、表面经酸洗磷化处理，静电环保粉末喷涂工艺。成品出厂应有企业标志、厂名、厂址及装配说明书。

6、颜色：白色。
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	学习桌
	900*600*2100
	张
	12
	1、桌面板：采用优质E0级25mm实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³的要求，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；
2、桌上书架采用优质钢板，喷涂前厚度0.8mm，表面喷涂处理。
3、面背板上面安装线控模块配置为额定电压：250v  最大电流：10A   最大功率：2500瓦，产品全长1.8米，插座尺寸：223*53*29.5mm±5  加电源键及1800mm国标电源线插排一个。
3、框体部分包括：中间隔板下方为洞洞板。
4、立柱：采用优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成为中空闭口异形管材，为达到美观耐用的效果同时兼顾防碰撞设计，立柱正面外边角为圆弧形，同时在圆弧上有3条R3.2加强筋来增加立柱的强度，立面成型后尺寸为60mm*60mm,材料厚度为1.2mm。
5、采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧树脂粉末涂料，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥70um ，
8、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色。
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	矮柜
	900*400*1090
	个
	4
	1、12mm薄边设计,大方美观，可换锁芯配万能钥匙
2、采用0.8优质冷轧板强度好结构稳定
3、采用优质缓冲铰链，使用简单方便
4、多功能层板设计，高度可上下调节，满足文件夹存储空间
5、拉手颜色可多种选择,可根据环境自由搭配
6、可做整装或拆装
7、内配2层层板
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	上下床
	2000*900*2150/2950
	件
	4
	技术要求：
1、材质：床架采用冷轧钢材。
2、组合结构：公寓床框架连接部分采用榫卯内挂隐藏式结构链接，床下组合柜与床架立柱与拉杆紧密贴合，增加床架牢固性，床板要求床板四角不能有切斜角现象。
3、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整， 
4、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
材质要求：
1、边立柱：采用≥312*1.2mm优质冷轧钢板，经过成型辊压制形成中空闭合v字型材管材。为达到美观耐用的效果，同时考虑到防碰撞设计，立柱正面的外边角设计成半径≥R38.2的圆弧形状，正面圆弧上须有≥3条R3.2凹槽≥4条加强筋，以增加立柱的强度。立面成型后立柱≥78mm*78mm（±3%），喷塑前的材料厚度应≥1.2mm。
2、安全警示线指示牌：床架上铺每个铺位床头立柱须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用PP工程塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。规格为≥28*90*1.5mm。
3、床长横梁：采用≥332*1.2mm优质冷轧钢板，经成型辊压线轧制成形成中空闭合P字型材管材，立面成型后尺寸≥56*103mm（±3%），成型后横梁正面须有4条梯形加强凹槽≥5条加强筋，加强凹槽宽度≥12mm深度≥2mm以增加横梁的强度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4、床长/短横梁：采用规格为180mm优质冷轧钢板经特制成型辊压线轧制而成的中空闭口管材，立面成型后尺寸为≥30mm*60mm 材料厚度≥1.2mm，成型后横梁截面长方形。
5、床撑：采用≥150*1.0mm优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成的中空闭口型管材，立面成型后尺寸≥29*51mm（±3%）壁厚≥1.0mmD型管材。床撑与横梁需加装防脱落静音套，使床架更加牢固，避免管材摩擦产生噪音。安装完成后不可拆卸，防止学生自行拿取造成不必要的伤害。床板支撑横两端需配置ABS塑料限位胶塞，安装好后学生无法取出床板支撑横，可以有效避免学生在打闹时抽出床板支撑横的安全隐患，避免导致出现事故，同时具有舒适性及静音效果。
6、床头护栏：采用规格尺寸为≥ 26Dmm（±3%）型管，圆弧朝上，平面朝下，避免棱角磕碰，护栏下方镶嵌18厚E0级实木多层板，安装后整体平整，整体美观大方坚固耐用设计合理。整体护栏高度≥350mm。
7、床前厅护栏：采用≥25*25mm*1.2mm方管，经数控设备一次弯管成型，外圆内方，焊接于长横梁上方，使床前厅护栏更加牢固，床前厅护栏内镶嵌≥18mm厚E0级实木多层板，木板开孔加装装饰圈，整体护栏高度≥350mm。
8、爬梯：床梯支撑柱采用≥φ32管，材料厚度≥1.2mm，采用BFH型螺丝（8mm*45mm）连接，具备镀锌全金属自锁功能，永不松脱，需用专用工具安装、拆卸。踏板采用钢制踏板，厚度≥1.5mm，规格：≥380mm*95mm*30mm,踏板下设计加固钢梁以增加强度，正板面横向带有防滑条和防滑凸点，避免上下爬梯时踩滑，爬梯安装在床位横梁上部连接安装，下部与立柱连接安装，爬梯落脚点外沿距床体立柱距离:350mm±20mm
9、立柱与床厅连接内挂隐藏式结构：卡式连接件采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高≥208mm（±3%），宽度≥19mm*40mm,厚度≥2.0mm，不能少于4个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，安装完成后挂齿完全隐藏，从正面看不到任何挂齿。挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接。  
10、立柱脚套：采用PP工程塑料一次性注塑成型，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，胶套高度≥60mm，脚套与床脚应紧密结合，不易变形导致脱落。
11、立柱顶塞：采用PP工程塑料一次性注塑成型优质耐磨的L型内嵌式顶塞，立柱顶塞预留插接式蚊帐杆链接柱≥110深度，形状与立柱完全吻合，壁厚≥2mm，加强筋为横向,与立柱紧密结合，不易变形导致脱落。
12、床板：床板四角无切角，材质：采用双面刨光厚度为≥15mm的杉木板，杉木床板≤7块。板间缝隙3-5mm，床档为≥30*25mm杉木条4根，双面刨光，用木螺丝或地板钉与床板固定连接。
13、蚊帐杆：材质采用钢制圆管， 直径≥19 mm）壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于100mm，
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	写字台
	1400*700*750
	件
	4
	基材采用符合E0级环保多层板板材，桌面厚度25mm，其余18mm，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。
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	椅子（出样）
	椅高：830mm

椅宽：590mm

椅深：550mm

座高：400mm

座深：410mm
	把
	558
	靠背面材：环保三明治网布，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛。

坐面面材：优质皮面，优质海棉，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用

2、基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。

3、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/m³，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。

4、扶手：一点式可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色。

5、脚架：脚架由厚度1.5mm钢管加工而成；360°抛光，铁架表面喷漆，按设计的形状尺寸进行一次成型，统一标准，精准工艺。

6、功能：抬起坐垫，向上旋转扶手后，椅子可以前后插放，收纳方便，节省空间。底部自带横向连接装置，两张以上的椅子可连接成排，满足多种适用场景。

7、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
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	椅子
	500*525*785
	把
	1322
	基材:玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯(PP+GF)注塑成型连体椅，环保无毒无异味;色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色;强度高，不变形，韧性好，回弹力度舒适，坐感好，长期使用腰不酸
2.堆善:可竖向堆香，收纳方便，节省空间。
3.环保:采用环保材质，其中甲醛释放量<0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
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	折叠桌
	1200*600*750
	张
	28
	1、接头：采用ADC12铝合金压铸而成，最薄处3mm。
2、底脚：采用 ADC12铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处3mm 。
3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚1.8mm，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。
4、翻转机构：Q235钢管，扁管25*50*1.5mm ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。
5、连杆：Q235钢管，扁管30*60*1.2mm，两头冲孔。
6、万向轮：ABS+橡胶，防滑，高度：含接口螺丝77mm。2个带刹车，2个不带刹车。
7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。
8、书网：收放书网，4根直径12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。
9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。
10、台面板：使用ENF级三聚氰胺饰面板。
11、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。
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	学习椅
	W600*D550*H825
	把
	120
	1、面材：环保三明治网布靠背，座面为超纤皮材质，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。
2、基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。
3、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/m³，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。
4、扶手：扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色。
5、脚架：脚架由厚度1.5mm钢管加工而成；360°抛光，铁架表面喷漆，一次成型，统一要求，精准工艺。脚垫采用开孔设计，减少接触截面，防滑，有更好稳固性符合QBT/T3325-2017金属家具通用要求
6、功能：向上旋转扶手后，椅子可以堆叠，收纳方便，节省空间。底部自带横向连接装置，两张以上的椅子可连接成排，满足多种适用场景。
7、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。
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	带灯学习桌
	1600*1200*750
	张
	30
	基材：采用E0级优质实木多层板厚度≥25mm。 2mm厚优质PVC封边条，优质环保热熔胶，自动封边机，对板材截面进行。
桌架：优质钢管厚度≥1.5mm。管件采用二氧化碳气体保护焊工艺；钢管表面经过除油、除锈、磷化处理、优质静电喷塑，管材无裂缝、叠层，波纹高低≤0.4mm；焊接部位要平整、光滑、无裂缝、无错位、无虚焊；喷塑部位无漏喷、气泡、桔皮、杂质等现象，颜色要求一致。
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	木质矮柜
	900*400*1050
	个
	12
	板材采用E0级实木多层板，厚度为18mm厚，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。
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	吧台
	3000*400*1050
	件
	18
	1、钢脚为≥40*40*1.5mm方管，
2、台面为≥50mm实木油漆台面,材质采用松木实木；
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	吧椅
	常规
	把
	24
	实木椅架，优质皮垫
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	镜子
	1780*1200
	块
	6
	1、底部加厚钢架底座，配万向静音刹车轮，2 只万向轮 + 2 只定向轮，单轮承重≥80kg；轮子带锁止卡扣，锁定后整机固定不滑移。
2、底座内设配重，自重配重防倾倒，人为推拉平稳无侧翻。
3、实木边框
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	储物凳
	1500*400*450
	件
	10
	主材要求：
1、整体采用E0级实木多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，板材厚度为18mm。
辅材要求：
2、封边条：2.0mm同色封边。
3、五金：柜门采用阻尼铰链。
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	穿衣镜
	1800*600
	块
	4
	无框全身镜贴墙穿衣镜壁挂家用试衣镜防爆免打孔 SQ级5mm高清无铜银镜 


备注：以上所有产品外观尺寸允许偏差±3%，但必需确保可以正常安装使用。
设计图要求（以下房间要根据装修风格出平面布局图、效果图）

图1、党建活动室，根据学校使用需求，房间内放置： 6张折叠桌（清单序号12）；12把椅子（清单序号11）；储物柜1个（清单序号5），图片仅供参考。
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图2：自习室，根据学校使用需求，房间内放置：带灯学习桌2张（清单序号14）；椅子8把（清单序号13）；储物柜3个（清单序号5）；木质矮柜1个（清单序号15），图片仅供参考。
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图3：宿舍4人间，根据学校使用需求，房间内放置：上床下桌4人位（清单序号1和序号2）；椅子4把（清单序号10）、2个行李架（清单序号3），图片仅供参考。
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图4：无障碍宿舍，根据学校使用需求，房间内放置：无障碍床2张（清单序号4）； 学习桌2张（清单序号6）；椅子2把（清单序号10）；储物柜1个（清单序号5）；行李架1个（清单序号3），图片仅供参考。
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四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：

一：钢管
    符合GB/T3325-2024、GB18584-2024、QB/T3826-1999、GB/T 6461-2002；金属喷漆塑层铅笔硬度≥2H；800mm冲击无开裂剥落，附着力0级；240h中性盐雾防腐等级10级。环保指标：可迁移有害元素限值：Pb≤90mg/kg、Cd≤75mg/kg、Cr≤60mg/kg、Hg≤60mg/kg、Sb≤60mg/kg、As≤25mg/kg、Ba≤1000mg/kg、Se≤500mg/kg。力学性能：抗拉强度370-500MPa，屈服强度≥250MPa，断后伸长率≥30%，HB≥130；抑菌率≥99.9%，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌≥99.98%。
二：饰面（实木）多层板
符合GB/T 34722-2025、GB/T 9846-2015、GB18580-2025；外观为优等品；含水率 4.0%~16.0%；厚度t≤21mm：顺纹静曲强度≥30MPa，横纹弹性模量≥2400MPa，表面胶合强度≥0.8MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤6.0%，内结合强度≥0.45MPa，密度0.65~0.85g/cm³，握螺钉力板面≥900N、板边≥1000N；耐水蒸气等级≥4 级，表面耐香烟灼烧等级≥4 级，表面耐干热等级≥4 级，表面耐冷热循环试验后无裂纹、鼓泡现象，表面耐划痕等级≥4 级，表面耐磨试验 100r 后留有花纹、不露底；防霉0级（黑曲霉无生长）；挥发性有机化合物释放浓度(苯（检出限<2ug/m³）、甲苯（检出限<2ug/m³）、二甲苯（检出限<2ug/m³），总挥发性有机化合物(TVOC)（检出限<2ug/m³）均未检出；甲醛释放量E0级≤0.05mg/m3。
三：封边条
 符合QB/T 4463-2025、GB/T 17657-2022、GB/T 32487-2016；耐干热性达到4级；耐磨性：2500目砂纸研磨100转后无露底；耐冷热循坏性应无裂纹、鼓泡、变色、起皱等现象；甲醛释放量未检出（检出限≤0.01mg/L）。耐人工老化：紫外氙灯48h无开裂、变色、脱层，耐光色牢度≥5 级；可迁移元素限值：铅 (Pb) ≤90 mg/kg、镉 (Cd)≤75 mg/kg、铬 (Cr)≤60 mg/kg、汞 (Hg)≤60 mg/kg、锑 (Sb)≤60 mg/kg、砷 (As)≤25mg/kg、钡 (Ba)≤1000mg/kg、硒 (Se)≤500mg/kg ；
四：环保封边胶
    符合 GB 18583-2008、GB/T 33372-2020；游离甲醛未检出（检出限为0.05g/kg），苯（检出限为0.02g/kg）、甲苯+二甲苯（检出限为0.02g/kg）均未检出，总挥发性有机物≤10g/L
五：阻尼导轨
符合QB/T 2454-2013、GB/T 3325-2024、GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002；耐久性循环 8 万次合格，外观无脱层、裂缝；铜加速乙酸盐雾（CASS）连续喷雾240h，外观评级（RA）≥10 级，保护评级（Rp）≥10 级；金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验240h达到10级。
六：塑粉
符合HG/T 2006-2022、GB 18584-2024、GB/T 40906-2021、GB/T 23991-2009 ；外观色泽均匀、无杂质，筛余物合格；干、湿附着力均≥1 级；杯突试验≥4mm；耐磨≤50mg；铅笔硬度≥2H ；弯曲试验≤4mm；正向冲击500mm通过；邻苯二甲酸（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP限量值：总量≤0.1%），可溶性元素含量限量值（铬≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg、硒≤500mg/kg）
七：冷轧钢板
符合GB 18584-2024、GB/T3325-2024、GB/T11253-2019、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002；家具中可迁移有害元素：铅(Pb) ≤90 mg/kg、镉(Cd)≤75 mg/kg、铬(Cr)≤60 mg/kg、汞(Hg)≤60 mg/kg、锑(Sb)≤60 mg/kg、砷(As)≤25mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg；金属喷漆塑层铅笔硬度≥2H；800mm冲击无开裂剥落，附着力0级；240h中性盐雾防腐等级10级；力学性能：抗拉强度 Rm≥335MPa，断后伸长率≥25%，下屈服强度 ReL≥220MPa；铜加速乙酸盐雾≥240h；保护评级（Rp）≥10级，外观评级（RA）≥10 级；乙酸盐雾试验 (AASS)240h，保护评级（Rp）≥10 级，外观评级（RA）≥10 级；
八：皮革
符合GB/T 16799-2018、QB/T4341-2012；涂层附着力≥12N/10mm，撕裂力≥100N；CS-10/500g/800 转耐磨无剥落；干擦 800 次、湿擦 400次、碱汗 120 次≥4.5 级，耐光 5 级；偶氮染料≤3mg/kg，游离甲醛≤10mg/kg，可萃取重金属未检出；大肠杆菌、金葡菌抑菌率≥99%。
九：高弹海绵
符合GB/T 10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023 40% 压陷硬度偏差达标；75% 压缩永久变形≤2%；回弹率≥68%；拉伸强度≥180kPa；伸长率≥260%；撕裂强度≥9N/cm；湿热老化后拉伸≥170kPa；座面密度≥40kg/m³；甲醛释放量未检出。
十：：网布

符合QB/T2280-2016、GB18401-2010（B类）、GB/T5453；透气性：符合≥105mm/s要求；加厚高弹加密面料，耐磨20000次以上无破损松弛；断裂强力≥300N，检测结果经向：940N，纬向：640N，起球≥4-5级、色牢度≥4-级；致癌染料：可分解致癌芳香胺染料未检出、甲醛含量未检出，抗老化不变形。
以上所有项评审依据：符合现行有效“一单一库”标准，2026年6月1日前签发的报告需由国家认可的 CMA 资质的第三方家具或建材专业质量监督检测机构出具，检测标准及检测项目必需在该出具报告检测机构认证认可资质范围内。(提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图、报告二维码査询结果截图页、检测机构官网查询截图(附官网查询链接)、检测发票复印件加盖公章:未按要求提供材料的不得分。针对本项目提供的检测报告的签发日期不得早于2025年1月1日。
五、颜色要求

学生公寓家具以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色需待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：暖白色、木纹色，实际按需求

	钢制
	颜色：砂纹白，木纹转印

	椅子
	颜色：白色

	爬梯
	踏板白色系


六、送样要求
	1
	一联二公寓床（1套）
	1、4000*900*2150/2950mm（含蚊帐杆高度）
	对应家具清单序号1

	2
	床下组合柜（1套）
	衣柜：长500mm*宽600mm*高1690mm。
侧书柜：高1690*宽750*深280mm
吊书架：高290mm*宽1120mm*深300mm,
桌面：长1120mm*宽600mm*厚25mm，
洞洞板：高度≥300mm.
	对应家具清单序号2

	3
	无障碍床（1套）
	1、2000*900*1850mm
	对应家具清单序号4

	4
	储物柜（1套）
	1、900*450*1850
	对应家具清单序号5

	5
	椅子（1把）
	1、椅高：830mm、椅宽：590mm、椅深：550mm
座高：400mm、座深：410mm。（颜色白色）
	对应家具清单序号10


1、实样出样：按照出样要求提供以下样品：

以上所有样品外观尺寸允许偏差±3%，但必需确保可以正常安装使用。

投标实样送达地点：上海市徐汇区桂林路100号，联系人：马老师，联系电话：021-64322085。

采购结束后投标实样处置：

中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

七、供货及验收

	分类
	内容

	供货要求
	供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。



	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。

	检测要求
	正式验收前，供应商应提供本项目货物所使用的主要原材料（如钢板、板材、海绵）抽样检测报告（需要有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告）。


八、服务要求

	分类
	内容

	保修服务
	1、产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准，要求针对“技术指标要求”逐项列出技术规格偏离表。

2、质量保修：中标供应商对所提供的家具自用户验收之日起不少于10年免费提供更换、维修、故障处理等质保服务。质保期自采购方验收之日起计算。

3、投标人应提供货物质保期内及质保期结束后一年的备品备件、易损件和易耗件一览表，按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，并承诺在质保期后3 年内以不高于上述清单价格，且按采购人不时要求的数量及合理时间向采购人提供该易损件和备品备件。

4、质保期内，提供7×24的技术支持热线，正常工作时间，提出维护后 1 小时内给予响应，非正常工作时间， 2 小时内给予响应。严重故障时， 8 小时内到达现场处理。指派专人负责本设备的维护工作。质保期满后维护费用不超过合同额的10% 。质保期满一个月前中标供应商应对采购人的设备进行一次免费的、全面的检查。如发现问题或潜在的问题，应在质保期内将问题解决。质保期内因质量问题而导致仪器停用的时间应从质保期中扣除。

5、具有快速响应的服务能力，能及时处理所有售后服务。

6、培训要求：中标供应商派出的培训教员应具有丰富的教学经验和应用经验，必须为所有被培训人员提供文字资料（内有流程截屏）等相关材料，并按采购人要求进行现场培训。



	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知当天内解决完毕或提供代用产品，保证设备正常使用。

	资质要求
	制造厂商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001 认证），环境管理体系认证（GB/T24001 认证）的优先考虑

	环保要求
	所投产品具有环境标志产品认证的优先考虑

	产品布局
	投标方需提供本项目整体桌椅布局图及空间效果图

	验收要求
	因整个项目执行及验收过程中对家具材料等的第三方检测费用（如需）、采购人委托第三方专业机构（如需）或邀请外聘专家（如需）进行验收所产生的费用，均由中标供应商承担。


九、环保要求

	分 类
	内 容

	中国环境标志产品认证证书
	投标人应提供有效的认证单元：人造板家具、软体家具、钢木家具，金属家具

	环保举措
	投标单位应提供对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保措施，提供粉尘、污水处理处理协议或第三方证明材料。

	家具产品有害物质限量认证
	投标单位应提供人造板家具产品有害物质限量认证证书。符合GB／T 35607-2017《绿色产品评价家具》
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