


[bookmark: _Toc63785461]上海交通职业技术学院数据决策与实训中心
建设项目采购需求
项目概况
项目背景及现状：为落实上海市教育数字化转型及人工智能创新发展的相关要求，进一步强化学校数据决策能力，同时完善学校实训教学体系。
学校作为上海市高水平高职学校建设单位，市信息化标杆校培育单位，背靠交通行业，聚焦大数据、人工智能等技术与专业教学。目前学校已初步完成了数据集成与统一身份认证建设，搭建了体系化教学与数据管理中心平台系统，各类数据已初步实现了一数一源和统一管理。
随着软件系统的建设与发展，需要建设数据决策与实训中心来统一管理、分析、展示、应用软件系统和数据，为学校的发展提供数据分析与决策场所和平台，同时也为教学提供一个良好的实训基地。
是否按XC要求建设：否
[bookmark: _Toc47536272][bookmark: _Toc47531634][bookmark: _Toc47536644][bookmark: _Toc47532255][bookmark: _Toc47532891][bookmark: _Toc47533256][bookmark: _Toc47539070][bookmark: _Toc47537134][bookmark: _Toc48223882][bookmark: _Toc63785463]建设目标
建成集数据采集、智能分析、可视化呈现、决策模拟及创新应用于一体的综合性实训平台，实现数据决策实训平台功能、六维教学资源功能、资源共享与功能分配，推动数据驱动型教学模式深度转型，深度整合校级平台资源。
核心目标‌：完成数据决策与实训中心的建设与验收，确保项目按期交付并投入运行。
‌具体目标‌：
‌基础设施与环境建设‌：完成数据决策实训平台模块、六维教学资源模块、资源共享与功能分配模块建设，以及强弱电系统综合布设，营造符合专业实训标准的软硬件环境。
‌核心教学设备配置‌：采购并安装多功能教学演示系统和沉浸式数据可视化系统，包括教学电子大屏、曲面屏、球形屏等设备。
‌‌系统联调与验收测试‌：完成所有软硬件设备的系统集成与整体联调，通过功能测试、性能测试、压力测试及安全测试，确保系统稳定运行。
‌项目管理与质量控制‌：严格执行合同管理、质量与安全监督，确保项目质量可追溯、可评估，项目按期完工率达到100%。
项目建设内容
1、系统总体架构图
[image: ]

2、软件开发清单：
	序号
	应用系统名称
	模块名称
	模块描述

	1
	数据决策实训平台模块建设
	数据决策实训平台环境模块建设
	完成数据决策实训平台整体技术架构设计与基础环境搭建，包括平台前后端基础框架开发、集成统一身份认证体系，校内现有OA系统等相关业务系统的标准化数据对接，确保数据互通与业务协同；搭建平台运行所需的基础服务组件与开发运行环境，保障各功能模块的集成部署与稳定运行。

	2
	数据决策实训平台模块建设
	数据采集实训模块建设
	构建多源数据采集实训功能模块，提供标准化API接口接入与数据库直连两种数据接入方式，支持主流关系型数据库及常见数据接口协议；配置实时同步采集与定时任务采集两种工作模式，可灵活设置采集频率、数据范围与异常重试机制；满足教学实训场景下的数据接入实操需求。

	3
	数据决策实训平台模块建设
	数据分析实训模块建设
	开发数据分析实训功能模块，内置线性回归等经典数据分析算法模型，提供算法参数配置与模型训练的可视化操作界面；基于实训数据场景实现学情分析、岗位能力匹配分析等应用场景；配套分析结果解读功能，支撑数据分析全流程教学实训。

	4
	数据决策实训平台模块建设
	可视化与决策实训模块建设
	搭建数据可视化与决策支持实训模块，提供柱状图、折线图等多类型图表组件，支持仪表盘自定义配置与多维度数据联动展示；内置数据清洗（缺失值处理、异常值过滤、重复数据去重）与数据转换（字段映射、数据聚合、格式标准化）；结合业务场景实现数据驱动的决策模拟实训功能，支撑可视化分析与决策判断的一体化教学实践。

	5
	六维教学资源模块建设
	教的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"教"维度资源模块开发与内容部署，内置不少于30课时的课程教案资源，涵盖教学目标、重难点分析、教学过程设计等教案要素；配套不少于20个企业真实案例教学课件，包含PPT演示文稿或配套讲解视频两种呈现形式，能实现教案与课件的分类管理与课堂调用功能，支撑教师教学活动开展。

	6
	六维教学资源模块建设
	学的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"学"维度资源模块开发与内容部署，建设不少于40个微课视频资源，单节微课聚焦单一知识点，时长控制符合碎片化学习规律；支持按课程章节分类浏览，满足学生自主学习与查漏补缺的个性化学习需求。

	7
	六维教学资源模块建设
	练的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"练"维度资源模块开发与内容部署，搭建不少于6个仿真实训场景，覆盖数据采集、数据清洗、数据分析、可视化呈现等实训环节；支持步骤化引导实训，实现实训过程与结果智能评判，支撑实践操作类教学训练开展。

	8
	六维教学资源模块建设
	赛的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"赛"维度资源模块开发与内容部署，整合汇编不少于10套相关专业领域的技能竞赛真题试卷，涵盖理论知识考核与实操技能考核两类题型；配套竞赛模拟答题功能，可用于赛前模拟训练与竞赛水平评估，满足以赛促学、以赛促教的教学需求。

	9
	六维教学资源模块建设
	岗的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"岗"维度资源模块开发与内容部署，梳理制定不少于10个相关专业职业岗位的能力标准体系，明确各岗位的知识要求、技能要求与职业素养要求。

	10
	六维教学资源模块建设
	监的资源模块建设
	在六维教学资源体系内完成"监"维度资源模块开发与功能实现，建设学习情况监测，覆盖学习时长、测试成绩等多维度学习行为数据记录，为教学干预与个性化辅导提供数据支撑。

	11
	资源共享与功能分配模块建设
	资源共享模块建设
	建设资源共享服务模块，支持教学资源的标准化接入与统一管理，兼容文档、课件、视频集等多种资源格式；配置检索功能，建立分级权限管理机制，实现资源的公开共享、授权访问的权限控制，保障资源安全有序共享流通。

	12
	资源共享与功能分配模块建设
	功能分配管理模块建设
	建设平台功能分配与权限管理模块，建立基于角色的访问控制体系，支持教师、学生等多角色的功能权限精细化配置。



3、硬件购置清单：
	序号
	名称
	类别
	配置要求
	数量
	单位

	1
	强电点位及开关插座
	插座
	5孔插座，满足一般电器强电要求
	174
	个

	2
	弱电点位及开关插座
	插座
	RJ45网口单口插座
	136
	米

	3
	屏幕系统排线
	线缆敷设
	提供LED大屏强电线缆配套，敷设RVV3*2.5线缆至配电箱
	900
	米

	4
	网络端口排线
	线缆敷设
	提供网络端口线缆配套，敷设超五类非屏蔽双绞线
	1700
	米

	5
	音响监控排线
	线缆敷设
	提供LED大屏音响、网络线缆配套，敷设超五类非屏蔽双绞线
	600
	米

	6
	教学电子大屏
	LED屏
	正前方设计一块巨幕显示屏，参数需满足以下要求：
1、像素间距：≤1.86mm
2、像素构成：需采用 SMD 表贴三合一 LED，高对比度表贴黑灯
3、像素密度≥284444Dots/m²
4、色温：3000K 到10000K 可调，并可自定义色温值。
5、单元噪音≤7dB
6、屏幕像素失控率≤1/100000
7、亮度均匀性≥98% 
8、色度均匀性：±0.003Cx，Cy 之内
9、视角：水平≥180°，垂直≥160°

	29
	平方

	7
	大屏控制系统
	控制器
	▲1、安全供电：电源系统 N+1 冗余多备份，箱体内部无强电，箱体输入电压≤48V
2、需支持电源过流、过压、断电保护功能，分布上点措施
3、需具备自动GAMMA校正功能：校正系数储存在模组上
4、防火等级：至少满足UL94 V-0级
5、产品防尘性能需满足 IP5X 防护等级要求
6、刷新频率≥3840Hz
7、连续无故障工作时间≥15000个小时，7×24 小时连续工作无故障。
8、需满足光生物安全及蓝光危害符合要求
9、产品需满足盐雾 10 级要求
10、产品需满足低亮高灰 （100%亮度时，18bits 灰度；20%亮度时，12bits 灰度）
11、工作温度范围-20℃-40℃
12、存储温度范围-30℃-60℃
	29
	平方

	8
	展示柱曲面屏
	LED屏
	数据展示柱，参数需满足以下要求：
1、像素间距：≤1.86mm
2、模组标准化尺寸设计320mmx160mm，低电流，低热量，高对比度5000:1，高亮高灰，刷新≥3840Hz，12-16bit灰度等级，图像呈现无延迟、无拖影现象；
3、可弯曲最小直径需达509mm以上，可视角度需达160°以上；
4、模组需采用强磁吸附式安装，磁铁CNC加工，屏体平整度好；

	19
	平方

	9
	球形屏
	LED屏
	 球形显示屏，采用点间距为P1.86，直径600MM,设备参数需满足以下要求：
1、LED 灯珠参数
红色 LED：亮度 520~676mcd，发光角度至少 120º/120º以上
绿色 LED：亮度 900~1170mcd，发光角度至少 120º/120º以上
蓝色 LED：亮度 90~234mcd，发光角度至少 120º/120º以上
2、显示核心参数
像素间距：1.8mm
像素密度：每平方米 308333 点以上
整屏亮度：≥1200cd/m²
可视角度≥120°
灰度位数：≥16bit（4096 级）
显示色彩≥16.7 亿色
换帧频率：60Hz
刷新频率：≥1200Hz
色温范围：7000~8500K
3、控制与信号
输入信号源需具备：S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、复合信号
控制系统：异步手机 WiFi 同步控制
整屏寿命（全白半衰期）≥100,000 小时
无故障工作时间≥5000 小时
防水等级≥IP31
模组拼缝：≤1mm
像素失控率：≤0.0001
	4
	个

	10
	曲面屏、球形屏控制系统
	LED屏
	1、电源板需前维护设计，可实现前安装，配合特定工具可满足前维护；
▲2、PCB板需采用柔性软板，面罩/底壳均需采用上等硅胶材料；
3、模组厚度需≤5.25mm，超薄设计，占用空间小；
4、PCB板需采用生益PCB，沉金工艺，S1000-2基材料，特殊电路布局，多层板工艺设计，高阶材料大幅度减轻“色温”现象；
5、底壳需采用上等硅胶原料制作，柔韧性能好，耐高温防低温，杜绝静电；
6、PCB板需使用铜柱焊接加背胶的方式，与底壳形成可锁式底座，使得模组更牢固可靠；
   ▲7、单板需配套强磁磁铁，单颗含磁量达2000 GS以上，不能出现模组脱胶、翘角，有效提升屏体的平整度和使用效果。
	19
	平方

	11
	监控设备及控制系统
	控制器
	1、至少配置1路HDMI1.3输入，1路DVI输入，1路CVBS输入，1路VGA输入，1路USB输入；需支持输入分辨率1920*1080@60HZ，并向下兼容；
2、至少配置4路千兆网口输出，最大带载260万像素以上；
3、需集成视频处理+发送卡功能，可将视频源一键全屏缩放输出；
4、需支持全彩液晶屏，对信号输入状态，大屏亮度，网口通讯状态实时显示；
5、需支持一键切换输入源，一键调用预设场景；
6、需支持多种大屏亮度调节方式，设备自带旋钮调节，上位机软件调节；
7、需开放串口中控协议便于第三方系统集成；
   8、需支持插入U盘播放视频、图片等多媒体文件；
	4
	个

	12
	全屋智能设备
	Wifi设备
	放装AP | 支持Wi-Fi 7 协议 | 整机速率3.57Gbps以上 | 双频 | 最佳覆盖半径20米以上 | 接入用户数150以上 | 最大接入用户数不低于256 | 
	1
	套

	13
	中控系统
	中控
	1、硬件机箱与基础配置
机箱规格：机架式机箱，需适配机房机柜安装
处理器：至少满足Intel 12 代酷睿 i5-12400
运行内存≥16GB DDR4
硬盘存储≥500GB M.2 高速固态硬盘
2、图形输出与带载能力
输出显卡：专业多屏渲染显卡，需支持点对点 LED 大屏输出
单路输出上限：单通道最高需支持 4K@60Hz（3840×2160）
▲整体最大带载：需支持多路 4K 画面拼接，可适配球形屏、异形 LED、常规整屏点对点输出
画面旋转：需支持 90°/180°/270° 画面旋转，横竖屏混合拼接无拉伸
3D 功能：原生需支持 3D 视频解码播放，单接口独立 3D 输出或双接口同步拼接 3D 画面
3、图层与播放功能
图层规格：需配 8 个混合视频图层 + 1 独立音频层，图层总数不小于 40 个
图层操作：图层需支持任意跨通道漫游、叠加、开窗、无极缩放、裁剪、浮动
节目管理：本地节目数量需满足无存储限制，需支持批量编排、定时轮播、场景保存
场景预设：需支持数百组场景一键调取、自动轮巡切换
EDID 管理：需支持 EDID 锁定、自定义 EDID 适配各类 LED 发送卡 / 显示屏
4、接口配置
显示输出需满足：DP1.2 / HDMI2.0 管理输出口（用于电脑操控界面）
USB 接口需满足：多路 USB3.2，需支持键鼠、U 盘、外设读取素材
网络接口：RJ45 千兆网口，需支持局域网管控、远程调试、多机级联同步
音频接口需满足：3.5mm 麦克风输入、线路输入、线路输出，独立音频分层同步播放
扩展槽：需预留 PCIe 插槽，可扩展 LED 发送卡、视频采集卡、光纤输出卡
	1
	套


[bookmark: _GoBack]投标产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的优先考虑。
[bookmark: _Toc63785503]其他工作要求
[bookmark: _Toc62219358][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc63762370][bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc63585480]
[bookmark: _Toc63785505]售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起2年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，2年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。
本项目涉及的运行维护工作范围为：
1）需提供“现场服务+应急响应”的系统维护方式。
[bookmark: _Hlk35075968]2）项目质保期限内至少安排2位专业技术人员免费提供驻场服务。
3）每季度进行全面巡检。
免费维护期后服务要求同免费维护期内要求，供应商需提供：免费维护期后的维护方案及收费标准；系统发生故障后的应急响应方案及收费标准。
[bookmark: _Toc63785506]应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
[bookmark: _Toc63785507]培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在不少于24个月的质量保证期内，提供不少于3次全系统线下培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785509]进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
总建设周期为12个月，分为4个阶段。
第一阶段为2个月，完成入场人员及材料的准备，完成配套管线的敷设。
第二阶段为4个月，完成所有硬件设施的安装及调试。
第三阶段为4个月，完成软件的开发及调试，并结合硬件设备进行系统联合调试。
第四阶段为2个月，系统投入试运行阶段，解决试运行中硬件及软件出现的各种问题及修复软件BUG。
[bookmark: _Toc63785510]项目团队及驻场人员要求
1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（开标前3个月内任意一月依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	★具备二级建造师资质证书
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	3人
	无要求
	不驻场

	研发
	负责项目具体开发与实施
	6人
	无要求
	不驻场


2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（开标前3个月内任意一月依法缴纳社保费的证明）。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	1人
	无要求
	不驻场

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	1人
	无要求
	不驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	2人
	无要求
	不驻场


[bookmark: _Toc63785511]等级保护要求
本项目等级保护要求： 无等级保护要求
商业密码应用需求
无商业密码应用需求。
[bookmark: _Toc63785512]技术文件要求
投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
(1)软件需求说明书
(2)	系统总体设计说明书
(3)	应用软件功能清单
提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

[bookmark: _Toc68798863]附录
设计依据及原则
1）要求在软件设计、开发过程中，运用软件工程开发方法；
2）软件设计开发需遵循国家相关技术标准；
3）软件设计开发同时需遵循教育部关于发布《教育管理信息教育管理基础代码》等教育信息化行业标准。
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