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[bookmark: _Toc63785461]项目概况
根据《临港新片区道路交通信号优化提升三年行动计划》（以下简称《三年行动计划》）要求，为提升临港新片区交通信号控制智能化水平，完善区域交通信号控制基础设施，对接SCATS自适应交通控制系统，实现核心片区交通信号的精细化管控与协同优化，项目单位于2024年启动了“临港新片区信号控制联网提升项目(一期)”（以下简称一期项目）。一期项目建设范围为临港新片区滴水湖核心片区：北至北护城河、西至两港大道-芦潮引河、东至临港东侧海岸线、南至南汇嘴海岸线，片区面积约72.09平方公里，已建在建的信号控制路口共305个。通过该项目建设，临港核心片区整个路网的通行能力得到明显改善，通过各子区的平均停车次数和行程时间明显降低。
本项目是为进一步落实《三年行动计划》工作要求，扩大一期建设成效，完成工程范围内交通信号控制设施的优化提升。项目建设范围为临港新片区，包括：滴水湖核心片区（含103社区群、105社区群）、综合区（综合产业片区）、先进制造片区（含芦潮港社区、临港产业区、泥城镇、公租房区域）以及新兴产业片区（含书院镇、万祥镇）。项目建设路口共306个，其中信号机改造路口238个，项目建设以非核心区为主、兼顾核心区遗留点位。项目建设内容包含三个部分，分别为设备建设、光缆建设和路口施工。
系统架构
在一期项目滴水湖核心区信号控制系统建设成果基础上，实现临港新片区全域信号控制的统一协调、全量联网。本项目新建信号控制设备完全基于临港新片区现有SCATS信号控制系统架构建设，与一期系统实现无缝兼容、数据互通、统一管控。
SCATS信号控制系统主要分外场设备以及区控服务器。外场设备主要包括路口信号机、信号灯、检测器，区控服务器部署在X2机房。
SCATS区域控制对路口设备进行远程控制与区域协调控制，如根据路网交通状况的变化，对子系统之间进行相位差设置，子系统合并与分解。
对于重装备路口增设雷视一体机，一方面雷视一体机的数据通过I/O转换后进入SCATS信号机并回传至区控平台；另一方面排队长度、流量等数据信息经汇聚交换机接入电信机房后回传至情指平台。电信机房内需部署预处理服务器、转发服务器、NVR等设备。
整体系统架构如下图所示：
[image: ]
光缆拓扑结构
结合本项目的光缆使用需求、现有光缆网资源以及地下通信管道资源等情况综合考虑，在经过实地勘察及数据调研后确定本项目新建光缆网拟采用树形拓扑结构。项目新增576芯光交接箱6个，288芯光交接箱8个，出自区控机房的主干光缆芯数应不小于96芯，各光交箱主干下纤容量可根据点位密度、需求灵活配置，本项目按需配置4芯、12芯、24芯、48芯、96芯、144和288芯。光缆网拓扑如下图所示：
[image: ]
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2.1、建设目标
[bookmark: _Toc12041]本项目主要按照“统筹规划、需求主导，实用高效、安全可控、开放共享”的建设原则，以“数据赋能交通治理”为支撑，以“建设智慧交通信号管控体系”为引领，通过设施升级改造、数据深度共享、智能技术应用，驱动交通信号管理数字化升级，坚持服务为民、保障畅通的宗旨，积极推进交通信号设施联网化、智能化创新举措，满足临港新片区交通出行增长与自动驾驶发展多元需求，实现信号控制联网全覆盖、设施运维智能化、管控服务精准化，提升交通通行效率与管理精细化水平。
2.2、项目绩效考核目标
本项目建成后项目绩效考核目标须满足以下指标：
项目绩效考核指标参数表
	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	1
	产出指标
	数量指标
	硬件设备购置完成率
	100%

	2
	
	时效指标
	建设周期
	12个月

	3
	
	质量指标
	信号控制联网率
	中心城区100%；重点城镇≥80%

	4
	
	
	系统功能可用性
	100%

	5
	
	
	项目建设质量管控完成情况
	100%

	6
	
	成本指标
	项目投资控制
	不超过概算批复金额

	7
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	管理侧各职能处室对平台稳定性、功能满意度
	不低于90分
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设备建设
设备建设需求
路口设备建设需求：
为支撑交通组织优化和信号配时优化业务，交管部门需对路口交通状况及时了解，信号控制设施需对优化方案快速响应，以及管理人员可对优化方案实施后的效果及时确认和调整。新建路口设备需满足以下要求：
· 新建的信号机可接入现有的信号控制系统，根据交通流特征的变化，自动按照预先设置的程序，自动选择适用的控制方案，使得区域内各路口的交通信号配时，取得整体最优的效果。
· 新建的信号机可以在以下四种模式下运行：联机模式、离线模式、独立模式和黄闪模式。
· 新建的信号机需要配套建设交通信息采集设备采集交叉口交通信息，将采集到的交通流状态参数（如各进口车道流量、饱和度等交通信息）反馈给路口信号机，为其提供自适应算法计算的数据基础。
· 为保证网络安全性，要求新建的信号机通信采用单独组网方式接入浦东交警支队SCATS系统。浦东交警支队SCATS系统采用“中央—区域—路口”三级分布式控制结构，根据路口检测器实时采集的车流量数据，自动从预置方案库中匹配最优信号配时方案，实现区域协调控制，拓扑情况见项目概况。
· 新建的信号机以及前期已建SCATS信号机路口统一进行配置优化。
· 针对新建的Φ400mm半程倒计时 LED 交通信号灯加装信号灯故障检测单元，检测单元采用灯内单元级，支持接入交警总队故障小程序。
· 对设备箱加装电磁门控锁，支持4G无线通讯功能、远程连接智能交通管理平台。
· 对于线圈缺失路口需补装环形线圈，环形线圈经馈线接入信号机，增设雷视一体机的路口不需要再增加环形线圈。
· 针对双向8车道及以上的重装备路口增设雷视一体机，满足路口排队长度、流量检测等功能需求，数据经电信机房回传至情指平台。
信号灯设备建设需求：
信号灯替换升级工程是消除道路交通视觉安全隐患、严格落实国家及地方最新交通设施标准的必要整改行动。此外，对错误安装在非机动车道内侧（即机非隔离带上）的人行信号灯需进行立杆迁移与重新接线改造。新建信号灯应满足以下需求：
· 信号灯统一采用Φ400mm型大功率灯具，倒计时显示器为双8位显示，最后一秒固定显示“01”，并且要符合上海市地方标准。信号灯灯具的电气特性需与信号灯控制器匹配。
· 信号灯灯线规格不低于1.5mm2，采用红黄绿黑四芯线，颜色与灯组对应。
· 人行灯移位需严格按照交通设施设置规范，将其统一移位并重新固定至非机动车道外侧（即人行道边缘）的合规位置。
内场设备：
内场设备是满足数据回传、处理，项目涉及信控专网和基础设施专网，应满足以下需求：
· 信控专网内场交换机需满足304个路口信号机接入。
· 区控平台需满足本次304个路口信号机接入，新增区控服务器单台并发支撑能力需稳定在至少250个节点。
· 基础设施专网内场交换机需满足26个路口雷视一体机接入，以及新增服务器、NVR等设备接入。
· NVR需满足153台雷视一体机接入。
建设原则
信号机建设原则
1、全部采用SCATS自适应联网信号机，无缝接入临港SCATS区控与浦东中控平台。
2、国产单点机、无信号机路口全部更换，实现本项目全覆盖。
3、按路口车道数、相位数量、协调需求分8 灯组/16检测、16灯组/32检测两类机型，科学配置。
4、利旧可用机箱、基础、接地；破损、锈蚀、非标机箱同步更换。
5、支持远程开门控制、信号灯单元故障检测、门锁联动、防雷防漏电，满足户外长期稳定运行。
6、支持未来雷视一体机、车路协同、公交优先、应急优先扩展，不重复改造。
信号灯建设原则
1、所有更新灯具采用与一期建设的Φ400mm 半程倒计时信号灯完全相同的品牌、规格和技术参数，确保全域设备一致。
2、充分利用现有信号灯杆件、悬臂、基础及合格线缆，仅更换灯具本体，最大限度减少改造工程量和投资。
3、对所有查勘确认的Φ300mm机动车信号灯进行全面更换，不含任何遗漏。
4、采用夜间施工、逐灯更换的方式，最大限度减少对日间交通的影响。
5、灯具更换与信号机调试同步进行，确保更换后立即正常运行，无信号中断。
人行灯移位建设原则
1、所有移位工程严格执行规范要求，确保移位后100%符合标准要求。
2、对检测合格的原有灯具、线缆、控制模块予以利旧，仅新增基础、支架和局部线缆，最大限度降低改造成本。
3、移位后确保人行灯无任何遮挡，视认距离≥50米，安装高度符合安全要求。
4、采用夜间施工、分段施工方式，最大限度减少对行人、车辆通行的影响。
5、结合人行灯移位，同步优化行人过街配时，增设行人等待提示，提升行人过街体验。
线圈建设原则
1、对本项目涉及的改造路口的所有线圈进行全面检测，确保无感知盲区。
2、所有更换线圈采用与一期工程完全相同的材料、规格和施工工艺，实现全域感知数据标准统一。
3、重载路段采用雷视一体机的监管模式，普通路段采用标准型线圈，优先保障干线协调路口、战略路口的线圈更换。
信号灯故障建设期建设原则
1、采用与一期SCATS信号机完全兼容的设备标准，支持原生协议对接，无需额外改造信号机硬件。
2、本项目所有路口全覆盖配置，实现所有机动车灯、非机动车灯单元的故障检测。
3、充分利用现有信号灯线缆、信号机机柜、通信网络资源，无需单独敷设线缆或新增通信设备。
4、与SCATS区控平台、数字化运维平台深度联动，实现“故障发现-自动告警-工单派发-处置反馈-效果评估”的全流程闭环。
5、设备具备抗震动、抗干扰、耐高低温特性，适配临港产业区重载路段、沿海高盐雾环境。
电磁控门锁建设原则
1、采用与现有信号机机柜完全兼容的安装尺寸，无需更换机柜或大规模改造，最大限度利用现有设施。
2、本项目全部改造路口全覆盖配置，实现所有SCATS信号机机柜的智能锁控管理。
3、锁体内置4G全网通模块，支持电信、移动、联通三大运营商网络，确保临港全域所有路口（含偏远郊野路段）网络覆盖。
4、建立多级权限管理体系，根据运维人员职责分配不同的开锁权限和时间范围，实现“谁申请、谁开锁、谁负责”。
5、与数字化运维平台深度联动，实现“权限申请-远程审批-小程序开锁-告警处置-日志审计”的全流程闭环。
雷视一体机建设原则
1、仅在重型车辆核心路口部署（双向8车道及以上的重装备路口），避免盲目投资，提高资金使用效率。
2、优先利用现有信号灯杆、综合杆安装，无需新增立杆。
3、针对重型车特性优化算法，重点提升超长、超宽、超重车辆的识别准确率和跟踪稳定性。
4、设备数据统一经电信机房回传情指平台，实现全域感知数据集中管理。
路口联网建设原则
1、满足本项目所有路口的信号机、雷视一体机联网，确保数据回传。
2、信号机和雷视一体机采用独立物理组网方案。
3、本项目所有路口交换机采用工业级交换机，满足室外环境长期稳定运行。
内场设备建设原则
1、利旧现有机房机柜，安装本项目新增内场设备。利旧现有核心交换机、防火墙等设备实现数据回传。
2、满足本项目所有路口的信号机、雷视一体机接入，包括网络、数据、存储等。
3、按实际需求配置交换机、服务器、存储等内场设备，按实际需求扩容平台系统，实现信控、流量检测功能。
设备建设内容
设备建设部分，路口设备包括238个路口新装SCATS信号机，信号机路口初始配时方案设计和特征软件编写，303个路口信号机配时优化。232个路口补装环形线圈1470套、303个路口安装电磁门控锁303套、26个双向8车道及以上的重装备路口安装雷视一体机153台。SCATS信号机联网路口304个，安装节点交换机304台。雷视一体机联网路口26个，安装流量检测接入交换机26台。47个路口更换不符合要求的信号灯（300换400灯），其中46个路口的机动车圆灯337组（包括6个路口机动车左转灯42组），1个路口的非机动车灯6组，11个路口人行灯移位57组，49个路口信号灯安装信号灯单元故障检测器441个。内场设备包括X2机房内区控服务器2台，接入交换机8台。转发服务器2台，预处理服务器1台，存储服务器2台，NVR 10台, 流量检测汇聚交换机1台，平台汇聚交换机1台。
设备建设清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	SCATS信号机（8组路灯）
	含license，支持8组路灯。
信号机必须可无缝对接现有临港 SCATS 区控平台，提供对接测试方案、兼容性承诺，可提供第三方兼容性测试报告。
标准：符合 RMS 交通控制器 TSC/4 标准
控制运行模式：定时、车辆感应、人行道定时/车辆感应；无电缆降级协调（包括有限的车辆感应）；远程连接控制功能，可升级到系统控制；为相邻路口提供车/人信号连接、姊妹连接；紧急呼叫、公共/紧急优先、黄闪、待机等。
与主机通讯：内置 FSK 调制解调器通讯；RS232 串口通过光纤、GPRS、拨号等；TCP/IP 网络接口。
智能交通系统通讯：RS232和RS485端口提供给控制器外部设备控制。
灯组驱动输出：最大灯组数：按配置；所有灯组可编程定义为机动车灯、行人灯或其他需要输出；定义为行人灯组的黄灯可作为行人等待输出。
灯组负载：每一输出额定功率：5A；可接灯种类：白炽灯、石英卤素灯、LED 灯等；每一灯组每一颜色（红、黄、绿）均有保险熔丝。
降级黄闪：独立的硬件黄闪器，不依靠 CPU、软件黄闪，提高安全性；可选择任何灯组进行红闪；可在不同的灯组选择不同步的闪灯。
信号灯监测：通过监测信号灯电压、功率来监视信号灯的状态
检测器输入：最大检测器输入通道：按配置；检测器输入包含：车辆感应线圈和干触点接入。
路口数据配置：路口基本数据设置存储：两个PCMCIA槽的闪存记忆体或 EPROM；防错功能：路口数据设置必须与控制机箱路口号匹配。
设置工具：兼容 NGEN,DATGEN 和 WINTRAFF。
	台
	188

	2
	SCATS信号机（16组路灯）
	含license，支持16组路灯。
	台
	50

	3
	信号机箱基础
	
	座
	238

	4
	接地装置
	
	套
	238

	5
	信号机箱标签
	
	块
	238

	6
	机动车信号灯（圆灯）
	Φ400mm内置式倒计时LED信号灯（适用于机动车信号灯、方向指示信号灯、非机动车信号灯）；
内置式倒计时信号灯为倒计时显示器组合在信号灯具黄灯发光单元内的信号灯；装饰面板厚度大于0.6mm铝质材料制作，表面为黑色亚光喷塑,外型尺寸为1590×640mm,其中白边宽度为50mm；信号灯倒计时显示数字的字高应≥260mm且≤340mm，字宽应≥130 mm且≤170 mm，笔划宽度≥10 mm且≤30mm,数字间距应≥15mm；
信号灯的倒计时显示数字应组合在黄灯信号单元内，并能按信号显示状态正常显示黄灯信号；信号灯倒计时器在显示88时，其基准轴上的光强应不小于50cd；信号灯的倒计时显示数字的颜色必须与所显示的信号灯颜色一致，显示的倒计时数字范围必须满足至少两位数显示。倒计时结束显示数字为01，黄灯显示时间不计入倒计时；信号灯在工作时，不能在点亮状态下出现灯色闪烁或抖动等现象；方向指示信号灯、非机动车信号灯等有图案信号灯的面罩采用丝网印刷技术，发光面应均匀一致，无过亮或过暗的斑点或区域；
信号灯工作电压AC 220 V±44V，50Hz±2Hz；发光单元最大功率≤18W；功率因数≥0.90；LED 电路采用恒流驱动形式；除倒计时显示单元外，每个发光单元至多6颗高光效LED光源；启动响应时间≤80ms；关闭响应时间≤80 ms；启动瞬间电流＜1 A；泄漏电流≤0.1 mA；接地电阻≤0.1Ω；信号灯的倒计时显示为自学习式数码显示方式，并能正确适应本市在用交通信号控制系统与交通信号控制设备对倒计时显示设备的要求，确保正常运行；当信号控制机输出触发信号(持续时间为150ms-300ms)时，信号灯红色和绿色发光单元的工作正常，无闪灭现象；（信号灯倒计时触发时红、绿单元不闪烁）；倒计时在最后9秒的显示数字为“0X”（X为秒数），结束显示数字为“01”。信号灯倒计时具有绿灯结束安全保护时间段（0～9秒可设置），此安全时段内不产生跳变。信号灯的每个发光单元电源引线,需采用橡胶或聚氯乙烯黑色护套线,红、黄、绿三个发光单元除回路线用黑色外,应分别用红、黄、绿色导线。
	组
	337

	7
	机动车信号灯（左转）
	
	组
	42

	8
	非机动车灯具改造
	
	组
	6

	9
	环形线圈
	流量检测参数为混合流量，单位为辆，检测准确度应大于95%；
车型按照长度分为三类，分别为：大型 (>9.5m)、中 (5.5m~9.5m)、小 (<5.5m)，采集车型分类精度应大于95%；
速度检测参数为在采集周期内采集点的平均速度，单位为km/h，精度应大于95%；
时间占有率参数为采集周期内车辆通过采集点所占有时间的百分比，精度应大于 95%；
线圈电感量范围：50μH~1000μH；
线圈工作温度：-40℃~+85℃；
绝缘电阻：≥100MΩ。
	个
	1470

	10
	线圈馈线
	RVVSP2*1.5，双护套双绞屏蔽馈线
	m
	117120

	11
	信号灯单元故障检测器
	环境耐受要求：可在(+85±2)℃、16h及(-40±2)℃、16h条件下稳定运行；
振动试验参数为10~35Hz频率、1 oct/min扫频速率、0.75mm振幅，单轴向20次扫频循环；
外壳防护等级为IP54；
电气安全参数：工作电压范围为220V±10V；交流工作频率范围为50Hz±2Hz（供电电压220V）；启动瞬时电流＜3A；绝缘电阻≥2 MΩ；泄漏电流≤5mA；抗电强度为1500V、45~65Hz交流电压，历时1min无击穿和飞弧；
交流信号监测范围为电压≤300V、电流≤1A；
外部断电后，PWR指示灯熄灭时长不小于180秒；
支持4G无线通讯，可远程连接智能交通管理平台；兼容TCP、MQTT、HTTP主流网络传输协议，可接入交警总队故障小程序，支持私有协议定制；具备连接超时自动重启的防死链机制，设备离线或断网时可发出断电警报指令，支持远程升级；
可自动识别机动车灯、人行灯类型；开机后能主动获取信号灯安装位置坐标信息并上传平台；通过外置模块可监测多品牌交通信号灯，且可内置于信号灯上；
可监测信号灯歪转、倒计时异常故障；可监测机动车灯、行人灯的输入输出信号黑灯、灯色冲突、常亮等各类故障。
	套
	441

	12
	电磁控门锁
	温度循环及振动测试满足：（＋85±2）℃-（-40±2）℃，16H；（10~35）Hz；扫频速度：loct/min；振幅：0.75mm；每个轴向的扫频循环数：20；
外壳防护等级：IP 54；
盐雾测试满足：盐溶液氯化钠浓度：(50±5)g/L；（25±2）℃时盐溶液的pH值：6.5~7.2；盐雾箱温度：（35±2）℃；平均收集速率：(1.5±0.5)mL/(h·80cm²)；96h；
直流电压7-36V内均能正常工作；
供电电源频率50Hz不变，供电电压在额定电压220V基础上变化±20%，监测终端应能正常工作。供电电源电压保持交流220V不变，供电电源频率变化范围50Hz±2Hz，监测终端应能正常工作；
支持TCP/MQTT等多种网络传输协议，支持对接不同管理平台；
机箱门门异常状态报警；
支持远程开门控制，响应时间≤1s；
支持本地缓存指令，防止断网期间误开门；
监测终端无线连接具有防死链机制，连接服务器超时支持自动重启功能；
设备离线故障时，发出断电警报指令；
监测终端具有断电续航功能，切断监测终端的外部电源输入后至PWR指示灯熄灭时长不小于180秒；
信号机断网时，发出断网警报指令；
车辆线圈故障时，发出断网警报指令；
支持最高250Kbps的通信速率；
监测终端开机后主动获取信号灯安装位置坐标信息上传平台；
监测终端支持4G无线通讯功能、远程连接智能交通管理平台；
监测终端具有远程升级功能、方便运维和更新；
通过外置模块，监测终端可监测多品牌交通信号控制机，可安装于各品牌信号机柜门；
监测终端启动时的瞬间电流应小于3A；
湿热试验后，应≥2MΩ；
安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1500V，45Hz~65Hz 交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象；
监测交流电压范围：≤300V；监测交流电流范围：≤1A；
支持历史开门记录追溯。
	套
	303

	13
	Scats区控服务器
（含区控软件及core license）
	2颗至强处理器，至少128GB DDRECC内存，双1THDD RAID,4个千兆网络RJ45接口+IPMI管理端口，支持至少4张全高PCle5.0扩展槽，1600W*2冗余电源系统Windows SERVE；含区控软件及core license
	台
	2

	14
	特征软件编制
	　
	路口
	238

	15
	信号配时优化
	　
	路口
	303

	16
	人行灯移位
	　
	组
	57

	17
	信控节点交换机
	4光8电，千兆，工业级
	台
	304

	18
	千兆光模块
	单模单芯，距离按实际，不低于10km
	个
	608

	19
	信控接入交换机
	48千兆SFP光口，4个万千百兆自适应SFP+光口
	台
	8

	20
	万兆光模块
	多模双芯
	个
	16

	21
	雷视一体机
	应符合国标和上海市有关通知要求，通过上海市兼容性测试；
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等；
目标检测:机动车抓拍，车辆捕获率≥99%(线圈)车辆捕获率≥95%(视频)，非机动车抓拍，行人抓拍；
违法检测:压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、机占非、
闯禁令(禁左、禁右、禁止大车、公交专用道)、闯绿灯；
车辆特征检测:车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测；
分辨率:≥4096(H)*2160(V)；
帧率:25fps；
接口协议:ONVIF (PROFILES, PROFILEG),ISAPI, GB28181；
视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG；
图像输出格式:JPEG；
覆盖范围：5-200 米范围内、≥6 根（含）车道； 
车流量精度≥90%，排队长度精度≥90%；
数据处理周期：1～3600 秒范围可调； 
通讯接口：提供以太网口；
具有可靠、稳定的全气候性能，适用于任何天气，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等；
工作电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz；
功耗:<20W；
工作环境温度:-30°C~+70°C;
工作湿度:10%~90%@40°C，无凝结；
防护等级:IP65。
	台
	153

	22
	抱杆设备箱
	IP55 防护；箱体使用1.0mm 热镀锌板；底部出线；抱杆安装；含供电接线排及稳压电源；其他:详见图纸及设计要求，根据现场情况综合考虑
	套
	35

	23
	流量检测接入交换机（含光模块）
	工业级；24光8电
	台
	26

	24
	光纤收发器（含光模块）
	工业级；含5-24VDC供电模块
	台
	153

	25
	I/O设备
	16路I/O输入输出接口;1个RS485输出接口;1路100M网口输出;1个5VDC输出接口:16路灯状态指示;工作温度:-30°C~70°C:工作湿度:10%~90%@40°C，无凝结。
	台
	29

	26
	流量检测汇聚交换机
	48千兆SFP光口，4个万千百兆自适应SFP+光口
	台
	1

	27
	平台汇聚交换机
	24千兆电口，8个万千百兆自适应SFP千兆光口
	台
	1

	28
	千兆光模块
	单模单芯，距离按实际，不低于10km
	个
	52

	29
	万兆光模块
	多模双芯
	个
	8

	30
	NVR
	不少于16路接入
	台
	10

	31
	存储服务器
	24盘位
	台
	2

	32
	转发服务器
	X86 生态，机架式；CPU：≥2 .7GHz 16 核×2；内存：256GB DDR5；硬盘：2 .5 英寸1 .92TB 固态硬盘×2，3 .5 英寸8TB 硬盘×3；网口：四口，2 个万兆口+2 个千兆电口；冗余电源；含国产操作系统
	台
	2

	33
	预处理服务器
	X86 生态，机架式；CPU：≥2 .7GHz 16 核×2；内存：256GB DDR5；硬盘：2 .5 英寸1 .92TB 固态硬盘×2，3 .5 英寸8TB 硬盘×3；网口：四口，2 个万兆口+2 个千兆电口；冗余电源；含国产操作系统
	台
	1

	34
	硬盘
	4TB
	块　
	48

	35
	中心交通数据系统模块扩容
	实际需求参数，负责本项目的雷视一体机的结构化、非结构化、半结构化数据接入至中心系统后进行系统层扩容
	路
	153


光缆建设
光缆建设需求
项目的光缆建设需求主要来自于以下几个方面： 
· 本项目工程范围内路口信号机需接入交警X2区控机房，并与现有信号控制系统的核心网络连通。本项目工程范围内路口雷视一体机需经电信机房接入交警X2区控机房，实现数据回传。
· 路口信号机接入机房主要利用临港地区前期已建设的通信资源（包括通信设备和光缆资源），无现有通信资源的路口需新增通信光缆用于接入现有通信资源，同步要考虑雷视一体机数据回传需求。
· 保证信控设备和视频设备的网络安全性以及网络的可靠性，信控专网和基础设施专网分别单独组网。
建设原则
光交箱建设原则
1、设置原则
本项目所涉及的光缆交接设备均为室外型，其设置原则如下：
1）室外型光交接设备的选址应遵循以下先后次序：
a）优先选择相对隐蔽、安全的室外场所； 
b）其次选择道路两侧绿地安装；
c）最后选择道路公共设施带。
2）不得设置在路口人行道弧形转弯段及交叉路口切点15m以内。
3）不得设置在人行道宽度小于2m的道路上。
4）安装位置应不妨碍交通，不影响市容观瞻，安装后应与周边环境协调。
5）应选择位置隐蔽、安全、通风，便于施工维护，不易受到外力损伤并靠近人（手）孔便于光缆出入的地方安装。
6）应避免设置在易积水的低洼地、高温、腐蚀、地质不稳定等显著影响光缆交接箱安全的地方。
7）应选择与接入机房及路口距离最短、周围管道资源丰富，便于后期接入。
2、利旧原则
本项目光缆交接设备利旧原则如下：
1)	目标业务点周边500米内存在二级光交。
2)	二级光交的当前资源利用率≤50%（即富余纤芯/端口≥50%）。
3)	二级光交上联光交有富余纤芯/端口。
由于一期项目中光交箱位置集中于临港核心区内，与本次项目涉及路口距离较远，且富余纤芯/端口均≤50%。因此本项目不考虑利旧一期项目光交。
3、冗余设计
本项目信控专网覆盖304个路口，基础设施专网覆盖26个路口。光交箱端口冗余50%，匹配未来3年道路规划。
光缆容量配置原则
本项目出自区控机房的主干光缆芯数应不小于96芯，各光交箱主干下纤容量可根据点位密度、需求灵活配置，但必须是4芯、12芯、24芯、48芯、96芯、144和288芯。
光纤与光缆的选择
光纤光缆的选择以技术先进、质量可靠、价格合理和按期交货等原则进行选型，兼顾光缆网的完整性、统一性、安全性和维护的单一性，并符合网络设计的总体要求。
本项目光缆中的光纤建议采用B1.3D（即对应于ITU-T建议的G.652D）类单模光纤，光缆结构96芯及以上光缆均采用光纤带光缆，光纤带选择12芯带；48芯及以下采用束状光缆；96芯、144芯带状光缆选用中心管结构（GYDXTW），束状光缆和288芯带光缆选用层绞结构（GYTA、GYDTA）；进入X2区控机房的光缆应采用低烟无卤阻燃护套光缆。
新建管道
1、管道容量 
为满足本项目新增设备通信、供电需求及其他交通监控设施预留需求，同时考虑临港新片区合杆合箱工程建设要求，新建管道标准参照合杆项目标准，敷设环路口管道的管孔数量为8孔；路口机箱到环交叉口沟通管道管孔数量为6孔，机箱到信息井沟通管道数量为1孔。
2、管道敷设方式及材料规格的选择
本项目管道主要采用开挖方式，主线管道（人行道）采用6孔 DN100的PVC管，环路口管道拟采用DN100钢管，机箱至通信接入点的通信管道根据现场情况拟采用DN100的PVC管及4孔DN32的PE管，并根据新增机箱的设置位置及现场情况，按需建设手孔。
3）管道的埋深
管道的埋深(自管顶至路面)不应小于下表所列的深度要求，当管道敷设遇到障碍物无法满足埋深要求时，应采用混凝土包封或钢管保护。进入人孔的管道底部距人孔底板顶部应不小于0.4m,管道顶部距人孔上覆底部应不得小于0.3m。
路面至管顶的最小深度表（单位：m）
	类别
	人行道
/绿化带
	机动车道
	与电车轨道交越
（从轨道底部算起）
	与铁道交越
（从轨道底部算起）

	塑料管
	0.7
	0.8
	1.0
	1.5

	钢管
	0.5
	0.6
	0.8
	1.2


管道敷设应有一定的坡度，以利渗入管内的地下水流入人井内,管道坡度应为3‰～4‰，不得小于2.5‰，坡度设置方法可采用一字坡或人字坡。
4）管道敷设要求
a）敷设塑料管管道，管道进入人(手)孔时，管口不应凸出人(手)孔内壁，应终止在距墙体内侧lOOmm处，并应将进入人(手) 孔的管口封堵严密，管口做成喇叭口，管道基础进入人(手) 孔时，在墙体上的搭接长度不应小于140mm。
b）敷设塑料管管道，管材采用聚氯乙烯双壁波纹管，每隔2米安装一个固定支架，两根管子对接处必须放一只密封圈。
c）敷设钢管管道时，管口必须打磨圆滑，钢管接续接口钢套管安装位置要准确，敷设三孔以上钢管时采用全包封，敷设三孔以下钢管（包括三孔）仅在钢管接续处作包封，其余部分作防锈处理。
d）敷设钢管管道时，各种引上钢管引人人(手)孔、通道时，管口不应凸出墙面，应终止在墙体内30mm~50mm处，并应封堵严密、抹出喇叭口。
e）敷设塑料管道须铺设预制水泥盖底板，盖（底）板之间的须用铁线将两端钢筋用“8”字法绕扎连接，并用C15混凝土封填接缝。
f）通信管道工程中浇注混凝土基础、包封等，按照设计图纸的规格要求支架模板，管道包封厚度5cm，要求混凝土包封与基础密切结合。
g）对杆件基础施工以及管道、手孔敷设所引起的人行道、车行道和绿化作修复。
利旧管道
对已合杆和新竣工完成的路口，本项目考虑利旧通信管道，在线缆敷设前进行疏通排堵,做好管孔试通，具体要求如下：
1）直线管道管孔试通应采用拉棒方式，拉棒的长度宜为900mm，拉棒的直径宜为管孔内径的95%。
2）弯管道管孔试通时，塑料管道的曲率半径不应小于10m，管孔试通宜采用拉棒方式，拉棒的长度宜为900mm，拉棒的直径宜为管孔内径的60%～65%。
3）各段管道应全部试通，单孔管应全部试通，多孔管应试通对角线2孔。
购买管道
按项目需求，向运营商/管线公司采购管道1子孔的永久使用权用于路口机箱设备接入通信网络的主干光缆敷设。
光缆建设内容
光缆建设部分，包括新建576芯光交接箱6个，288芯光交接箱8个。4芯通信光缆113km,12芯通信光缆31km，24芯通信光缆32km，48芯通信光缆32km,96芯通信光缆2km,144芯通信光缆21km,288芯通信光缆42km，买断运营商82km一子孔通信管道。
光缆建设清单
	序号
	名称
	规格 
	单位
	数量

	1
	通信光缆（4芯）
	GYTA
	米
	112856

	2
	通信光缆（12芯）
	GYTA
	米
	30889

	3
	通信光缆（24芯）
	GYTA
	米
	31784

	4
	通信光缆（48芯）
	GYTA
	米
	31835

	5
	通信光缆（96芯）
	GYDXTW
	米
	1958

	6
	通信光缆（144芯）
	GYDXTW
	米
	20805

	7
	通信光缆（288芯）
	GYDTA
	米
	40629

	8
	阻燃通信光缆（288芯）
	GYDXTZW
	米
	900

	9
	光终端盒
	4芯
	个
	330

	10
	光交接箱
	288芯
	台
	8

	11
	光交接箱
	576芯
	台
	6

	12
	买断管道（通信）
	1孔子孔
	米
	82285

	13
	通讯PE管DN32
	4孔DN32
	米
	64292


[bookmark: _Toc63785503]路口施工建设
路口施工建设需求

道路施工属于配套工程，涉及新装信号机的配电、电源线更换以及因飞线入地、路口四角综合井不通、人行灯移位原因进行的路面开挖。道路施工应满足以下需求：
· 新建信号机供配电容量应按10A/10KW预留，满足后续感知设备取电需求，取电线缆要求规格统一。
· 针对存在“飞线”路口，通过路面开挖、地下通信排管新建以及线缆的重新穿引工作，实现所有过街管线的“入地、入管”隐蔽化改造，拔除路口多余的废弃立杆。
· 针对存在环路口两向以上管道不通、积水严重或线缆接头非整根等问题的路口，实施精准的地下管道破拆、老旧淤堵管道的抽换更换、新建通信检查井，并严格按照弱电施工规范，重新敷设无中间接驳的整根高质量通信及电源线缆。
中标单位负责办理施工许可、掘路审批、占路许可等手续，做好地下管线跟踪测量工作。
建设原则
配电建设原则
1、“优先复用既有供电设施、分类实施改造”的原则制定供电方案，信号控制负荷等级为三级，单台信号机额定用电量统一按1kW测算。
2、需新建供电链路的路口均需在路口周边500 米范围内选取供电公司产权计量表箱，从表箱柜“下桩头”引出专用电力电缆，敷设至路口信号机机箱完成供电接入。
3、接地系统统一采用TN-S三相五线制接地制式，实现工作接地与保护接地完全分离。路口新建信号机机箱需设置独立接地装置，接地电阻实测值必须满足≤10Ω的技术要求，确保设备运行安全及人员触电防护。
4、所有信号机机箱内均需加装电源浪涌保护器（SPD）。SPD的标称放电电流参数应不小于100kA，具备过流、过热自动脱扣保护功能，有效保障信号机及配套设备在雷雨天气下的稳定运行。
路口开挖建设原则
1、按飞线入地、综合井不通、人行灯移位、雷视一体机安装四类场景分类设计开挖范围与深度，做到按需开挖、最小扰动。
2、严格执行上海市市政道路与交通设施管网建设标准，统一管道、回填、路面恢复工艺。
3、施工前全面探测地下管线，避开燃气、供水、供电、通信等既有管线，严防损坏。
4、采用夜间施工、分段作业，做到当日开挖、当日敷设、当日恢复，最大限度降低交通影响。
5、可利用的原有井体、局部管道予以保留，仅对不通、破损、失效部分新建改造。
6、控制扬尘与噪声，及时清运渣土，施工完毕全面恢复路面与绿化。
飞线入地建设原则
1、对所有查勘确认的信号灯飞线进行全面入地改造，实现本项目范围内零飞线。
2、所有管道、线缆规格与一期工程完全一致；充分利用现有合杆管道、通信管道资源，仅在无管道区域新建管道。
3、严格执行市政工程施工规范，确保管道敷设、线缆穿放、路面恢复质量，杜绝安全隐患。
4、采用夜间施工、分段开挖方式，最大限度减少对交通和周边居民的影响。
5、与灯具移位线缆敷设、线圈更换、管道建设工程同步施工，同一路口所有开挖作业一次性完成。
路口电源线更换原则
1、对所有检测不合格的电源线进行全面更换，包括主线缆、分支线缆和接头，确保供电系统100%符合标准。
2、所有更换线缆采用与一期工程完全相同的品牌和规格；对检测合格的线缆予以利旧。
3、充分利用现有合杆管道、通信管道和信号灯专用管道敷设新线缆，仅在无管道区域新建少量管道。
4、严格执行电气施工安全规范，断电作业，做好接地和绝缘处理，确保施工和运行安全
5、与飞线入地、灯具移位、线圈更换工程同步施工，同一路口所有开挖和线缆敷设作业一次性完成。
路口施工内容
路口施工建设，包括189个路口设备取电建设，项目配套管道敷设、管道疏通、路面开挖及路面、绿化修复工程。
路口施工建设清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	路口设备取电
	技术参数：AC220V单相交流电，50HZ；设计负载容量≥10KW；额定运行电流≥48A；电压允许波动±10%；具有可靠的接地。
配电开关配置：总开配置63A单相2P空气开关；接线端子采用50A以上铜鼻子压接牢固。
铜缆要求：YJV3*10mm²
	处
	189

	2
	管道敷设（人行道）
	6 孔 PVC-DN100
	6孔/米
	4323

	3
	管道敷设（环路口）
	8孔镀锌钢管 DN100
	8孔/米
	6078

	4
	管道敷设（通信）
	1 孔 PVC-DN100
	米
	3747

	5
	管道敷设
	2 孔φ76/3mm 无缝钢管
	米
	345

	6
	现有管道疏通利旧
	2 孔
	米
	6535

	7
	手井
	520mm×350mm
	座
	657

	8
	井盖（人行道）
	520mm×350mm
	个
	567

	9
	井盖（绿化）
	520mm×350mm
	个
	90

	10
	排管开挖土方及弃运
	　
	立方米
	10746

	11
	排管回填中粗砂
	　
	立方米
	2425.2

	12
	车行道修复（沥青）
	　
	平方米
	4977.4

	13
	人行道修复（同质砖）
	　
	平方米
	2190.04

	14
	绿化修复
	　
	平方米
	1383.16


工程勘察要求
本项目勘察工作应对工程范围内各路口（路段）沿线的交通信号设施及通信资源进行全面实地勘察与调研，为方案设计和施工图设计提供准确、完整的基础资料。
中标人应根据采购内容，明确勘察内容，并编制详细的勘察方案，勘察成果应满足设计要求。
工程设计要求
中标人负责完成本工程的工程设计工作，按照国家和公安、交通等行业的技术规范标准，完成本工程的方案设计、施工图设计及设计施工配合。设计应基于现场勘察成果，确保设计内容完整覆盖勘察调研所涉及的核心设施、通信与管道、辅助信息等全部要素。设计方案应达到国家规定的初步设计深度，设计图纸应包括但不限于：工程数量统计表、总体架构图、网络拓扑图、交叉口点位图、设备布点表、设备及线缆平面图、基础及管道径路图、设备安装图、管道敷设通用图、手井大样图等，中标人在工程完成后，应在施工图的基础上完成竣工图的编制，并应得到监理的确认。
其它要求
根据项目建设需要配置工器具:主要需包含登高车，发电车类，OTDR.工程车辆及相关仪器仪表配置。
其它工作要求
[bookmark: _Toc63785509]4.1、项目质量标准与验收要求
[bookmark: _Toc63785512]1.中标人完成本项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。
2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。
3.如本项目服务内容涉及市级党政机关云计算服务的，中标人应当按照《云计算服务安全评估办法》申报并通过安全评估，未通过安全评估的，不予通过验收。
4.本项目连续 2次验收未获通过，采购人有权解除合同并按照合同约定的违约条款处理。
4.2、售后服务要求
1、本项目硬件设备及系统集成部分质保期自最终验收合格之日起不低于3年，中标人应在响应文件中明确具体质保期限。
2、在质保期内，中标人应提供每年不少于2次的设备巡检及保养服务，并形成巡检记录报采购人备案。
3、中标人应提供7×24×365全天候售后服务响应，接到报修通知后2小时内到达现场，一般故障4小时内修复，重大故障24小时内修复；设备故障24小时内无法修复的，应在下一工作日内提供备品备件更换，保证系统可用性。
4、中标人应建立本地化售后服务队伍，提供位于临港新片区或周边的属地化服务团队及备品备件仓储，保障维护力量及时到位。供应商应在售后服务期间在接到更换备品备件需求后24小时内提供备品备件。
5、质保期内设备发生故障或损坏且无法修复的，中标人应及时免费提供同型号或更高型号设备予以更换；涉及存储介质（硬盘等）故障的，损坏介质不予返还，由中标人免费提供新品更换。
6、设备开通运行后如发生软件升级、设备升级及扩展等情况，中标人应向采购人提供必要的技术资料，并免费提供软件升级；质保期满后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持。
7、中标人应在响应文件中说明工程技术维护队伍、机构情况及服务模式，明确售后服务负责人及联系方式。
4.3、应急响应要求
1、当遇有重大活动安保、突发事件等应急保障情形时，中标人接到报修后须在1小时内到达现场，2小时内修复故障，由此发生的全部费用由中标人承担。
2、中标人应制定应急保障预案，配备应急通信保障车辆、应急电源保障车等应急保障资源，并根据采购人要求在重大保障期间加派现场保障人员并制定值班保障计划。
3、中标人应提供7×24小时应急值守服务，确保在重大活动、节假日及恶劣天气期间系统稳定运行。
4.4、培训要求
1、中标人应承诺在采购人所在地组织有效的应用培训，通过培训使受训人员了解系统及设备的工作原理、基本结构，熟练掌握系统操作程序及设备的详细操作、使用方法，掌握系统及设备的日常维护、一般故障判断与排除方法。
2、中标人应提供全套培训教材和培训课程计划表，详细开列培训内容、培训地点、时间及培训对象等。
3、培训应分层组织，至少包括操作使用人员培训、系统维护人员培训及管理人员培训，培训费用应包含在投标总报价中。
4、培训应在系统试运行结束、正式验收前完成，并形成培训记录，作为验收材料之一。
4.5、验收要求
1、开箱验收：设备运抵安装现场后，采购人与中标人共同开箱验收，验收发现短缺、破损的，采购人有权要求中标人立即补发或更换；中标人应同时提供相关技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）、设备电气线路图及主要部件技术性能参数、保养维修操作规程、特殊件及配套件清单等。
2、系统试运行：系统安装调试完成并达到技术规范书规定指标、正常运行5个工作日后，可进入系统试运行，中标人应制定详细的试运行方案，试运行期满并确认系统运行稳定后方可申请验收测试。
3、验收测试：验收规范（包括项目、指标、方式和测试仪器等）由中标人提交采购人，采购人可根据合同及技术规范书进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据；验收测试合格后，双方签署验收协议（验收报告）。
4、项目验收时系统各项功能及性能指标应达到设计要求，工程质量评定应达到“交钥匙”工程标准，系统须通过采购人组织的验收。
5、中标人应在项目验收时提供符合采购人要求的全套工程竣工材料（包括但不限于深化设计方案、施工方案、安装调试报告及记录、测试方案及测试报告、试运行报告、培训资料、技术图纸、设备配置资料、验收方案等）。
4.6、进度要求
1、本项目建设期限为自合同签订之日起12个月内完成项目建设和验收工作，中标人应根据采购人要求自报项目实施周期，并制定详细的实施周期计划、施工组织方案及进度保障措施，确保项目按期完工。
2、中标人应在中标后与采购人协商制定工程进度表，并严格按照工程进度表组织施工；安装调测使用的工具、设备由中标人提供。
3、中标人应定期向采购人报告项目进度，对可能影响工期的因素及时预警，并制定工期拖延的赶工保障措施。
4、因中标人原因造成工期延误的，中标人应承担相应违约责任。
4.7、项目团队人员要求
本项目团队应包括项目负责人1名、技术负责人1名、实施负责人1名及专业项目团队人员40名，售后服务团队（含售后负责人）6名。团队成员应具备相应专业能力和项目经验,根据项目建设需要，提供相应服务。 
(1) 项目负责人 
作为项目第一责任人，全面负责项目的统筹管理与整体推进，对项目进度、质量、成本和安全负总责。负责组织制定项目总体计划并协调技术、实施、售后等各条线工作，确保项目各环节衔接有序。负责与甲方、监理方及相关单位的总体沟通协调，组织重大事项决策和重要节点汇报，处理项目重大问题和风险。负责组织项目整体验收与交付，保障项目按合同要求如期、保质完成。项目负责人未经招标人书面同意不得更换。 
(2) 技术负责人
负责项目总体技术方案设计与技术决策，确定技术路线和系统架构，组织关键技术选型与技术评审。牵头解决项目实施中的重大技术难题，审核重要技术文档和交付成果，对项目技术质量负总责。技术负责人未经招标人书面同意不得更换。
(3) 实施负责人 
负责项目实施的总体组织与推进，制定实施计划并分解落实任务，统筹协调人员、资源和外部协作单位。负责项目进度、质量、风险与变更管理，组织系统部署、联调、试运行及验收，对项目按期保质交付负责，实施负责人未经招标人书面同意不得更换。 
(4) 专业项目团队 
负责按岗位分工完成需求分析、系统设计、设备采购、部署实施和信息安全保障等各项工作，服从项目统一管理，全职投入项目，人员须经甲方审核确认，投标人不得随意更换专业设计人员；确需更换须提前不少于 7 个工作日书面报备招标人并经同意后方可更替，新任人员须满足同等任职条件。
(5) 售后服务团队
负责提供 7×24 小时技术支持，按故障等级分级响应、限时处置并出具处理报告。负责系统日常巡检、定期维护、版本升级与配置优化，开展用户培训与使用咨询，建立运维台账并按期提交服务报告。
	序号
	人员 / 团队
	人数
	职责要求

	1
	项目负责人
	1
	作为项目第一责任人，全面负责项目的统筹管理与整体推进，对项目进度、质量、成本和安全负总责。负责组织制定项目总体计划并协调技术、实施、售后等各条线工作，确保项目各环节衔接有序。负责与甲方、监理方及相关单位的总体沟通协调，组织重大事项决策和重要节点汇报，处理项目重大问题和风险。负责组织项目整体验收与交付，保障项目按合同要求如期、保质完成。实力要求：具备硕士研究生及以上学历和计算机或网络或工程相关专业的高级工程师职称

	2
	技术负责人
	1
	负责项目总体技术方案设计与技术决策，确定技术路线和系统架构，组织关键技术选型与技术评审；牵头解决项目实施中的重大技术难题，审核重要技术文档和交付成果，对项目技术质量负总责。实力要求：具备硕士及以上学历和计算机或网络或工程相关专业的高级工程师职称

	3
	实施负责人
	1
	负责项目实施的总体组织与推进，制定实施计划并分解落实任务，统筹协调人员、资源和外部协作单位；负责项目进度、质量、风险与变更管理，组织系统部署、联调、试运行及验收，对项目按期保质交付负责。实力要求：具备本科及以上学历和计算机或工程相关专业的工程师（中级）及以上职称

	4
	项目团队
	40
	负责按岗位分工完成需求分析、系统设计、设备采购、部署实施和信息安全保障等各项工作，服从项目统一管理，全职投入项目。需有不少于10人具备计算机或网络或工程相关专业的工程师（中级）及以上职称，不少于4人具有 CISP网络安全证书

	6
	售后服务团队（含售后负责人人）
	6
	负责提供 7×24 小时技术支持，按故障等级分级响应、限时处置并出具处理报告；负责系统日常巡检、定期维护、版本升级与配置优化，开展用户培训与使用咨询，建立运维台账并按期提交服务报告。售后负责人需具备本科以上学历和计算机或网络或工程相关专业的工程师（中级）及以上职称。



4.8、技术文件要求
1、中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件，至少应包括：系统说明文件、技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）、用户使用手册、软件开发文档。
2、系统验收后，中标人须提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料，并提供系统应急方案，以及维护和二次开发所需的源代码及技术支持工具。
3、文档包括但不限于：项目计划书、用户需求分析报告、数据库字典、项目概要设计书（含界面设计说明书、数据库设计说明书）、安装测试报告（含安装报告、测试用例）、使用手册（含用户手册、培训手册）、系统维护手册、验收报告等。
4、中标人应提交详细的技术文件清单及移交计划，并在项目验收时完成全部技术文件的移交归档。
4.9、安全文明施工及环境保护要求
1、中标人应承诺中标后及时落实地方政府和采购人对项目安全文明施工管理的要求，承担文明施工措施费用，并严格履行现场临设及施工区域标识要求。
2、中标人应做好安全文明施工管理和道路交通管理工作，签订安全生产、治安防火、文明施工、廉洁等协议书；违反规定野蛮施工、违章作业的，采购人有权责令停工整改，由此造成的损失由中标人承担。
3、在项目未最终验收移交前，中标人负责所有已完工成品（含设备、线缆、管道等）的保护工作，相关费用应包含在投标报价中。
4、施工期间排水、排污应符合规定，防止泥浆水排入市政管线，保证竣工后管线畅通；严格遵守市容、环境等规定，因违反规定被处罚的由中标人自行承担。
5、中标人应针对本项目制定安全事故应急预案和安全防护、防尘、设备防护等施工保障措施
4.10、供应商管理要求
1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。
2、中标人在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。
4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标人如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。
5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。
6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。
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附录1：路口建设清单
	序号
	路口号
	路口名
	区域
	设备建设
	光缆建设（联网接入）
	路口施工

	
	
	
	
	信号机
	配时优化
	信号灯单元故障检测器
	电磁控门锁
	雷视一体机
	线圈
	机动车信号灯改造
	非机动车信号灯改造
	人行灯移位
	
	信号机设备引电
	路口换电源线
	路面开挖
	路口疏通

	1
	7537
	洲德路-塘下公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	2
	7538
	洲德路-滨果路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	3
	7602
	潮乐路-芦茂路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	4
	7606
	洲涛路-舒宜路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	5
	7607
	洲涛路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	6
	7608
	洲涛路-桥江路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	7
	7609
	洲涛路-润荷路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	8
	7610
	三三公路-H7路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	9
	7631
	海基二路-海洋七路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	10
	7634
	海基四路-海洋七路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	11
	7635
	海基六路-海洋七路-海基五路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	12
	7638
	桥江路-苍泓路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	13
	7646
	银涛路-沛丰路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	14
	7647
	银涛路-浩通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	15
	7648
	银涛路-泽通路（浩通路西1）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	16
	7649
	银涛路-德成路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	17
	7650
	腾波路-沛丰路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	18
	7652
	腾波路-博盈路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	19
	7653
	腾波路-泽通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	20
	7654
	腾波路-德成路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	21
	7655
	伟展路-雪洋路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	22
	7656
	博艺路-雪洋路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	23
	7657
	伟展路-雪涛路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	24
	7658
	博艺路-雪涛路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	25
	7697
	云端路-柳岸路（Y52）霜天路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	26
	7718
	南芦公路-海学路（泐马河东路）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	27
	7722
	老芦公路-芦茂路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	28
	7723
	老芦公路-芦硕路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	29
	7740
	洲德路-博艺路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	30
	7748
	正茂路-棉铃路E72
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	31
	7749
	正茂路-白絮路E73
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	32
	7750
	正茂路-E81（莺歌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	33
	7751
	正茂路-妙香路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	34
	7752
	正茂路-马五公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	35
	7795
	三三公路-茂盛路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	36
	7802
	两港大道（辅道）-奔腾路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	37
	7803
	奔鹏路-E43路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	38
	7804
	沧海路-云水路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	39
	7805
	鸿音路-万水路
	非核心区
	否
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	否
	是
	是
	否

	40
	7816
	玉宇路-彭平公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	41
	7817
	玉宇路-青鸟路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	42
	7818
	玉宇路-云汉路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	43
	7820
	咏梅路-群峰路（潇湘路）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	44
	7828
	云水路-上海积塔半导体有限公司
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	是
	否

	45
	7834
	顶科路-顶慧路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	46
	7835
	顶科路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	47
	7837
	丹漪路-舒宜路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	48
	7842
	润荷路-苍泓路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	49
	7845
	润荷路-银涛路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	50
	7847
	舒宜路-苍泓路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	51
	7848
	腾波路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	52
	7850
	银涛路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	53
	7852
	银涛路-舒宜路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	54
	7853
	洲德路-舒宜路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	55
	7855
	长空路-咏梅路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	是
	否

	56
	7857
	长空路-棉铃路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	57
	7859
	长空路-白絮路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	是
	是
	否

	58
	7860
	长空路-莺歌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	59
	7861
	长空路-蓄芳路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	是
	否

	60
	7862
	才卓路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	61
	7863
	才卓路-海洋二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	62
	7864
	才卓路-海洋三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	63
	7865
	才卓路-海洋四路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	64
	7866
	木荷路-海基三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	65
	7867
	木荷路-海基二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	66
	7868
	海洋六路-群欣路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	67
	7869
	木荷路-群欣路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	68
	7870
	海洋七路-群欣路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	69
	7872
	海基一路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	70
	7873
	海基一路-海洋二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	71
	7874
	海基一路-海洋三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	72
	7875
	海基一路-海洋四路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	73
	7876
	海基一路-海洋五路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	74
	7877
	海基一路-海洋六路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	75
	7878
	海基一路-木荷路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	76
	7879
	海基一路-木莲路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	77
	7888
	美人蕉路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	78
	7889
	美人蕉路-海洋二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	79
	7890
	美人蕉路-海洋三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	80
	7891
	美人蕉路-海洋四路-科洲路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	81
	7892
	美人蕉路-海洋五路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	82
	7893
	美人蕉路-海洋六路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	83
	7894
	美人蕉路-木荷路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	84
	7895
	美人蕉路-国海路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	85
	7896
	美人蕉路-临雅路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	86
	7897
	南港大道–美人蕉路（真）
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	87
	7898
	科洲路-EW三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	88
	7899
	科洲路-百谷路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	89
	7900
	科洲路-EW一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	90
	7901
	环湖南三路-科洲路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	91
	7910
	五岭路-妙香路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	92
	7911
	五岭路-白絮路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	93
	7912
	五岭路-棉岭路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	94
	7914
	五岭路-玉宇路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	95
	8150
	丽正路-船山街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	96
	8151
	首善街-石潭街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	97
	8152
	首善街-船山街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	98
	8158
	秋兴路-文采路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	99
	8180
	老芦公路-新书路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	100
	8181
	老芦公路-书塘路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	101
	8184
	马五公路-芦五公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	102
	8187
	南芦公路-宏海路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	103
	8199
	宏祥北路-万建路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	104
	8200
	宏祥北路-万灵路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	105
	8201
	万达路-宏祥北路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	106
	8202
	正茂路-柳岸路（Y52）(鸿音路和新元南路之间)
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	是

	107
	8220
	东大公路-万航路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	108
	8221
	万航路-万达路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	109
	8222
	东大公路-宏祥北路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	110
	8223
	东大公路-万和路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	111
	8224
	东大公路-万松路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	112
	8225
	东大公路-石潭街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	113
	8226
	东大公路-船山街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	114
	8259
	老芦公路-三三公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	115
	8260
	三三公路-万和路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	116
	8261
	三三公路-祥凯路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	117
	8262
	万和路-祥福路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	118
	8291
	南芦公路-马五公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	119
	8293
	海基三路-海洋七路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	120
	8295
	潮和路-芦硕路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	121
	8296
	潮乐路-芦硕路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	122
	8373
	橄榄路-海洋大学北门口(沪城环路西1)
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	123
	8408
	花柏路-上海电力学院(沪城环路西550M)
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	124
	8484
	抱雪路-霞光路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	125
	8485
	抱雪路-泥城路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	126
	8564
	两港大道-云水路（北侧）
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	127
	8565
	云水路-长空路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	是
	是
	否

	128
	8566
	云水路-云端路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	是
	否

	129
	8567
	云水路-正茂路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	是
	否

	130
	8568
	云水路-秋山路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	是
	否

	131
	8601
	东大公路-岳麓道
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	132
	8602
	东大公路-祥凯路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	133
	8613
	三三公路(东海农场)-滨果路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	134
	8614
	丹漪路-通成路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	135
	8615
	丹漪路-泽通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	136
	8616
	浩通路-丹漪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	137
	8617
	浩通路-青涌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	138
	8618
	泽通路-绿邺路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	139
	8654
	百宏路-祥凯路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	140
	8713
	三三公路-宏祥路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	是

	141
	8733
	兴卓路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	142
	8734
	兴卓路-海洋二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	143
	8735
	兴卓路-海洋三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	144
	8736
	兴卓路-海洋四路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	145
	8737
	兴卓路-海洋五路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	146
	8738
	康祥路-捷迅路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	147
	8746
	沛丰路-青涌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	148
	8747
	沛丰路-丹漪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	149
	8748
	博盈路-青涌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	150
	8749
	博盈路-丹漪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	151
	8758
	老芦公路-民生北路(塘角中路)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	152
	8767
	百宏路-祥隆路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	153
	8768
	百宏路-祥跃路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	154
	8788
	祥福路-祥隆路(茂盛路)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	155
	8793
	长空路-新元南路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	是
	否

	156
	8794
	长空路-安吉物流
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	157
	8795
	长空路-南芦公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	158
	8809
	海基一路-海洋七路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	159
	8830
	妙香路-万水路（主）拖9057
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	160
	8831
	妙香路-芦洲路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	161
	8852
	祥隆路-映丹路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	162
	8853
	祥泰路-祥隆路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	163
	8854
	祥泰路-祥跃路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	164
	8855
	祥泰路-W5路韵高路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	165
	8856
	祥泰路-祥兆路（宝悦路）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	166
	8868
	祥泰路-祥凯路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	167
	8886
	浩歌路-揽月路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	168
	8890
	南芦公路-飞舟路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	169
	8894
	老芦公路-洋浩路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	170
	8904
	崇实路-首善街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	171
	8921
	江山路-常满路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否

	172
	8934
	丽正路-洼港四灶路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	173
	8935
	丽正路-崇文街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	174
	8941
	沧海路-倚天路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	175
	8942
	层林路-沧海路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	176
	8943
	层林路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	177
	8944
	层林路-飞舟路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	178
	8945
	层林路-浩歌路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	179
	8948
	层林路-万水路（主）（拖）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	180
	8957
	潮和路-芦安路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	181
	8958
	潮和路-芦茂路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	182
	8959
	潮乐路-芦安路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	183
	8960
	潮乐路-芦潮路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	184
	8962
	正茂路-上汽5号门(重霄路)(新元南路东1)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	185
	8975
	飞渡路-天雪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	186
	8976
	飞舟路-天雪路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	否
	否

	187
	8998
	天骄路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	188
	8999
	浩歌路-天雪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	189
	9017
	广祥路-洋浩路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	190
	9023
	祥隆路-严木桥路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	191
	9029
	老芦公路-大治河桥南侧
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	192
	9037
	老芦公路-丽正路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	193
	9038
	老芦公路-芦云路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	194
	9039
	老芦公路-首善街(中久路，唐港路)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	195
	9040
	老芦公路-新欣西（东）路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	196
	9041
	丽正路-石潭街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	197
	9042
	丽正路-万松路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	198
	9043
	丽正路-新鹏支路(新舒苑，老芦公路西1)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	199
	9044
	丽正路-中久路（华林街）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	200
	9048
	层林路-奔腾路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	201
	9049
	潮和路-芦云路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	202
	9050
	潮乐路-芦云路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	203
	9055
	妙香路-沧海路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	204
	9057
	妙香路-芦五公路-8830 拖
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	205
	9059
	文采路-云水路西1
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	206
	9060
	马五公路-琼阁路（秋山路）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	207
	9063
	康祥路-同汇路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	208
	9069
	玉宇路-正茂路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	209
	9084
	三三公路-塘下路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	210
	9089
	天高路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	211
	9090
	天高路-飞舟路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	212
	9093
	天高路-芦五公路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	213
	9094
	天骄路-飞舟路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	214
	9104
	万和路-振万路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	215
	9105
	万松路-定武路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	216
	9106
	万松路-新府路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	217
	9110
	祥安路-祥跃路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	218
	9111
	祥福路-祥跃路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	219
	9112
	祥凯路-祥安路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	220
	9113
	祥凯路-祥福路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	221
	9120
	祥跃路-严木桥路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	222
	9125
	洋浩路-康祥路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	223
	9130
	倚天路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	224
	9131
	倚天路-飞舟路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	是

	225
	9132
	倚天路-浩歌路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	226
	9134
	玉宇路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	227
	9135
	玉宇路-江山路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	228
	9138
	层林路-发动机厂(上汽3号门)
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	229
	9139
	层林路-上海电气
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	230
	9152
	洋浩路-塘下公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	231
	9155
	江山路-云淡路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	232
	9156
	东大公路-万牧路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	233
	9159
	洋浩路-江山路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否

	234
	9173
	祥安路-祥隆路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	235
	9184
	妙香路-琼阁路（秋山路）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	236
	9186
	马五公路-飞渡路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	237
	9187
	首善街-岳麓道
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	是
	否

	238
	9189
	倚天路-芦五公路(拖 万水路)（主）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	239
	9192
	健祥路-同汇路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	240
	9206
	飞渡路-旭日路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	241
	9207
	飞渡路-Y52(新元南路西1)
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	是

	242
	9219
	玉宇路-琼阁路（秋山路）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	是

	243
	9220
	同汇路-宁祥路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	244
	9221
	洋浩路-顺翔路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	245
	9253
	云水路-万水路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	246
	9290
	洲德路-桃园路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	247
	9291
	洲德路-振东路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	248
	9292
	洲德路-凯汇路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	249
	9293
	洲德路-泽通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	250
	9294
	洲德路-浩通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	是

	251
	9296
	涟卓路-海洋一路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	252
	9297
	涟卓路-海洋二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	253
	9298
	涟卓路-海洋三路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	254
	9301
	百谷路-临广路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	255
	9302
	百谷路-临隽路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	256
	9304
	顶慧路-本草路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	257
	9305
	海洋五路-海基二路
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	258
	60056
	南芦公路-芦五公路(拖)-8896
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	259
	60058
	倚天路-万水路(拖)-9189（拖）
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	260
	60059
	层林路-芦五路-8948（拖）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	是
	是
	否

	261
	60063
	海基四路-海洋六路-7634-大华信号机
	核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	262
	60064
	海基二路-海洋六路-7867
	核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	是

	263
	9299
	百谷路-考工路
	核心区
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	264
	9300
	百谷路-本草路
	核心区
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	265
	9303
	顶慧路-考工路
	核心区
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	266
	7651
	腾波路-浩通路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	267
	7806
	万水路-天娇路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	268
	7839
	桥江路-丹漪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	269
	7840
	桥江路-腾波路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	270
	7841
	桥江路-洲德路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	271
	7843
	润荷路-丹漪路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	272
	7844
	润荷路-腾波路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	273
	7846
	润荷路-洲德路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	274
	7849
	腾波路-舒宜路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	275
	7851
	银涛路-桥江路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	276
	8928
	鸿音路-规划路(飞舟路南1)
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	277
	8896
	南芦公路-万水路(1拖2 芦五)（主）
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	278
	8939
	沧海路-鸿音路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	是
	否

	279
	9024
	沧海路-玉宇路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	是
	是
	是
	否
	否
	否

	280
	9180
	丽正路-岳麓道
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	281
	9205
	丽正路-崇实路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	282
	9216
	东大公路-崇实路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	283
	8263
	万和路-万和路（万和-祥福北侧230M)
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	284
	7965
	白絮路-云端路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	285
	7966
	白絮路-群峰路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	286
	7967
	白絮路-秋山路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	287
	7968
	棉铃路-云端路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	288
	7907
	棉铃路-群峰路
	非核心区
	否
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	289
	7969
	棉铃路-秋山路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	290
	9241
	华林街-问津街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	291
	9240
	芗山街-天门街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	292
	9244
	芗山街-问津街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	293
	9332
	洲德路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	294
	9238
	蓝田街-天门街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	295
	9331
	丹漪路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	296
	9242
	蓝田街-问津街
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	297
	9330
	苍泓路-春景路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	298
	9239
	天门街-老芦公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	是
	是
	否

	299
	9243
	问津街-老芦公路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	是
	是
	否

	300
	8189
	云端路－玉宇路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	301
	8190
	云端路－咏梅路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	302
	8191
	云端路－蓄芳路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	否
	否
	是
	否
	否
	否
	否

	303
	8258
	正茂路-咏梅路
	非核心区
	是
	是
	否
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	304
	8862
	祥凯路-严木桥路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	是
	否
	否
	是
	是
	否
	否
	否

	305
	LS-0002
	联通路-芦五公路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	306
	LS-0001
	联通路-万水路
	非核心区
	是
	是
	是
	是
	否
	是
	否
	否
	否
	是
	是
	是
	否
	否

	合计
	238
	303
	49
	303
	26
	232
	46
	1
	11
	304
	189
	73
	69
	134
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