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一、项目概述及技术需求
（1） [bookmark: _Toc519599436]项目概述
1、项目名称：上海科技馆“土生万物”临展（暂用名）布展采购项目
[bookmark: 项目内容、数量及要求]2、项目主要内容、数量及要求：
（1）展览主题
土壤是我们“最熟悉的陌生人”，在日常生活中随处可见，它为我们的生存，生活提供物质基础。近年来国内外对土壤的关注度很高，有相当一批展览，但内容偏艺术、技术，缺乏对土壤本身科学的解读，形式太抽象也很难引起青少年观众的情感共鸣。本项目拟从土壤与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈的角度解读土壤的自然属性。同时，讲述人圈对土壤的依赖。然而土壤又极其脆弱，一场大雨就可以让自然界几千年的努力付诸东流，一旦使用不当就造成其健康严重受损。如何让土壤保持健康？让我们从我国传统的农业智慧和现代农业技术中寻找答案。旨在让青少年观众看完展后，了解土壤，尊重土壤，增强保护土壤的意识。
（2）展览脉络
展览内容规划： 
序厅： 打破人们对土壤的固有认知！陈列各种并不是农业意义上的土壤的其他土样本，由此引出土壤的概念，以土壤鲜为人知的知识点引发观众对土壤的好奇心，拉近观众与土壤的距离。
第一部分 四届之枢：土壤和岩石圈、大气圈、水圈和生物圈相互作用，孕育了万物，成为人类生存的物质基础。
(一)土壤的骨架：土壤的父母是谁？岩石破碎和风化是土壤形成的“父母”，它的成分和结构直接影响土壤性质
(二) 土壤的呼吸系统：在岩石风化成砂砾之后，土壤的进一步形成离不开空气和水的持续作用。它们主要通过 化学风化、物质迁移 和 为生物活动创造条件 三个渠道推动“砂砾→土壤”的演变。
空气中各组分的分压梯度而产生的气体成分之间的运动。土壤不断从空气中吸入氧气，同时排出二氧化碳。
(三) 土壤的循环系统：大雨落下，它们去了哪里？土壤涵养水源，净化水质等作用。土壤是水循环的“心脏”、“海绵”和“净化器”。 它调控着水的流量、存量和质量，将大气降水、地表水、地下水和生态用水紧密联系在一起。
(四) 土壤形成的加速引擎：裸露的岩石需历经数万年物理风化才能碎裂，但地衣、苔藓分泌的有机酸能将此过程缩短至数百年。植物根系像楔子般劈开岩缝，其枯枝落叶经微生物分解转化为腐殖质——这种黑色胶状物如同“生物胶水”，将矿物颗粒粘结成肥沃的团聚体。蚯蚓等土壤动物通过吞咽、搅拌，加速矿物与有机质的混合，同时打通水气通道。可以说，没有生命介入，岩石永远只是岩石；正是亿万个微小生物的持续“加工”，才将死寂的矿物世界转化为孕育万物的活土壤。土壤给生命提供生存场所，生命对土壤的结构产生影响。
第二部分 滋养之根：从土壤与“衣、食、健康”的关系视角展示人对土壤深深的依赖，唤醒公众内在自我与土壤的情感联系，激发生态共情。
(一) 自然与文明相互塑造：
粟、稻之所以能在北方与南方分别起源，其根本原因在于两地截然不同的土壤“基因”。北方深厚疏松的黄土层为粟的种植提供了天然温床，而南方肥沃的湿地沼泽和冲积平原则为水稻的驯化创造了必要条件。中华文明“多元一体”的格局，正是从这份土壤的差异中生长出来的。
(二) 一方水土养一方人：
你吃过吐鲁番葡萄、哈密瓜、库尔勒香梨、烟台苹果、沙田柚、南丰蜜桔吗？喝过乌龙茶、普洱或龙井吗？这些特产为什么都要带上地名呢？
植物能不能长，看气候；长得好不好，看土壤！
我国各地特色经济作物如此分布的最主要原因是气候条件的显著差异，其次是地形地貌和土壤类型的配合。简单来说，是“水”和“热”的不同组合，决定了什么作物能在什么地方“安家”。
（三）土壤不脏：土壤是药物来源，也是自身免疫系统的教练。
第三部分 耕养千年：在自然界，形成1cm的土壤需要一千年的时间，而失去它只需要一场暴雨，目前全球33%的土壤已经退化，流失速度是形成速度的10-40倍， 土壤是如此的脆弱，怎么获得健康的土壤，我们从中国古代农耕智慧中寻找答案。
(一) 瘠污蚀旱：土壤面临的问题，养分枯竭、有毒物质累积、表土流失、硬化、失水等，这些问题的产生又将引发一系列的其他圈层问题。
(二) 道法自然：粪肥施用、塘泥改土、水利工程等古老的智慧，现代农业技术的科学突破共同改善土壤的案例呈现，展示保持土壤健康的方法和路径。 
尾厅： 从女娲造人到落叶归根，中国人对土的情感深厚远比自己想象的深，大家共同来守护脚下这片平凡而伟大的土壤。
（3）传播目标
融合多媒体、陈列、互动、图文等多种展示手段，通过了解土壤本身和其相关的科学，人文知识的展示，使参观者认识科学探索历程、理解科学方法、体验科学精神。
3、展示地点：上海自然博物馆（山海关路399号）B2临展厅（原人地之缘展厅），展厅面积约600平方米。
4、项目完成和开放时间：2026年11月1日；展览结束时间：2027年3月31日
   注：上述时间为暂定展期，具体时间段以馆方实际运行调整为准。
5、服务期限：合同签订后18个月。

二、工作范围和要求
     本合同工作内容不包括但不限于：临展内容策划深化、展览设计、展项设计、图文编制及翻译、展览加工制作、现场布展、客流统计、展览期间展项耗材供给、展览期间故障维修、撤展、巡展化转化等。
1、 工作范围
(1) 主题展览：完成主题展览的设计、制作、布展和安装等，包括但不限于墙面、地面、天花、隔墙、展柜（含文物展柜）、展台、展板、门头、场景、展品展项、艺术品、模型、道具、文物安防报警设备、展项设备的安装、运输包装箱、灯光、强弱电、消防等的设计、采购、素材版权取得及购买、制作、实施、安装、检测、调试、保险、运输、培训、维保、撤展、包装等服务及相关工作。
(2) 展品展项：完成展品展项的策划、设计、制作、安装调试及相关设备的采购等工作。展览展品展项的设计、制作用材要求达到行业领先水平，满足大客流高强度的操作、演示、使用、安全、消防等要求。
(3) 宣传：完成展览相关宣传资料的设计、制作和安装等工作。
2、 布展设计部分
（1）设计风格描述
整体设计符合以下原则：
a、整体性原则
整体设计风格上简约大气，视觉上具有冲击力。设计理念应凸显本展览内容策划的主题。展览在整体空间设计上需有一条线索贯穿始终。设计元素需要符合本展览特点以及目标观众审美偏好，充分考虑各内容版块之间的动静关系，综合考虑临展空间节奏、色彩差异带给观众的总体心理感受。
b、协调性原则
展柜展台设计精致和美观；图文板的设计考虑与整体的风格相统一，形式上多样化。在展品展示方式上力求多变，同时展示方式需贴合展览内容所表达的科学知识，易于观众理解。每个主题区根据不同的展示主题有自身的展示特点，但是在整体的色彩搭配和风格上仍然相互协调。
c、集约化原则
为了便于现场布展和今后巡展的要求，设计单位应考虑展项单体以及组合之间便于组合、拆装、运输的需要。原则上，所有展墙、展板、展项应在场外制作完成，现场仅作拼装，不进行大面积的装饰装修工作。
d、安全性原则
    展览设计应遵从安全友好原则，流线设计避免对冲，展台设计应避免尖锐尖角以及悬挑的凸起撞头。
（2）布展设计指导细则
为了保证乙方的设计方案能够高度贴合我方需求，并使最终设计结果能合理控制在我方预期设计效果内，特对展厅环境设计及展柜单元设计以及材质等做出如下详细说明：
a、环境设计
展览流线：展览的流线需基本按照展览策划方案的内容逻辑开展展览空间设计，局部可以微调。展览流线充分考虑公共空间与展厅、各个展示版块之间的大动线与展厅内展项群之间小动线的关系。并充分协调展厅中“个体互动”与“群体互动”、“流处理”与“批处理”的关系，使整个空间布局疏密有致，参观过程合理流畅，确保参观的舒适性和安全性。在处理展厅空间时，也应同步考虑教育活动组织、互动展项管理、导览讲解等影响因素。
空间氛围：展览位于上海自然博物馆B2临展厅（原人地之缘展厅）。空间氛围应现代简约，具有质感。设计元素的选择主要考虑土壤及生命等相关要素，大气中具有活泼性，部分区域可以有个性化巧思，突出“好玩”。需要注意，本展览门头还应兼顾与博物馆另一个展览公用入口的情况，门头视觉设计可考虑巧妙结合两个展览的共同特点。
b、展品展项外观设计
展览中的展品展项要契合展览主题内容，具有单元化、模块化的特点。在组合方式上，展品展项应能方便地与环境造景融为一体，并且可以根据现场场地情况做灵活的调整和搭配。
陈列设计中，需根据展示内容，合理安排展品（含标本、模型等）搭配，并基于标本展陈对灯光、温湿度等需求，进行展柜设计。核心展项形式设计需具有强烈的视觉冲击力与独特性，与展览主题紧密结合，具有科学内涵，适合在社交媒体分享传播。
互动展品展项以简洁、现代为特点。注意声、光、电等多样化布展手段的应用。
c、VI设计
[bookmark: _GoBack]展示视觉符号将参考上海自然博物馆的VI风格，并结合本展主题，设计并构建展示的VI系统，包括整体与分区域的视觉符号。同时设计还需要囊括本展览的物料平面设计，包括悬挂海报、户外海报、电子海报等。
展厅入口、出口等处设计二维码，用以进行展示效果等方面的公众调查。
d、材质质感说明
材料应用应注意：①打破常规，多样化的材料运用。②经济环保及安全性原则。材料的选用要符合博物馆等公共空间防火需求，材料的防火阻燃性能应达标。同时也要兼顾材料的经济性和环保性。③耐用性原则，因展览为巡展项目，因此展览材料的选择要考虑耐用性，至少满足三次巡展以上重复使用。
e、巡展化要求说明
展览品质要保证多次巡展的要求；所有组件安装简单、维护成本低，并能适应学校、社区中心、临时展厅等不同场地。在展览的设计上以模块化为主，一个展项上所有的图文，互动都集中在这个模块上，从而在以后的巡展中方便装箱和运输。
（3）根据展示策划方案（参见展陈大纲）完成展览的设计及实施。
完成包括而不限于墙面、地面、天花、隔墙、展柜、展台、展板（中英文初稿由甲方提供）、门头、场景、模型、道具、展项设备的安装基础、运输包装箱、灯光、强弱电、消防等的设计、采购、制作、安装、检测、调试、运输、培训、维保、撤展、包装等服务及相关工作。
完成甲方提供的借用展品、模型及道具的市内往返运输、安装、撤展工作。
完成本次展览后在自然博物馆内的装箱及搬运工作，以及自然博物馆至馆指定仓库间的搬运和运输工作，如果展览赴馆外巡展则须完成装箱及装车工作。
（4）本展览应满足以下要求：
A. 布展设计风格应能很好的表现展示主题，有整体感和沉浸感，每个区域都富有特色，布局上适合展厅的现场要求，展台结构必须牢固可靠，须选用节能环保材料，材料能够适应各种的温湿度差异较大的展览环境，上海科技馆使用的材料防火等级需达到B1 级及以上，严禁使用易燃泡沫板、弹力布、未经防火处理的木质板材及含有化工系列塑料板材作为搭展、装饰材料，所有材料符合相关的法律法规（如消防、环保等）；并充分考虑标本和场景的保护防盗措施；
B. 展览在功能上要能方便巡展及搬动的需要，建议各展览部件采用拆装方便的拼装模式，布展时严禁在场馆内喷漆作业，严禁动火焊接，严禁现场加工并使用电锯电刨、电切割等加工工具。并要满足展览整体的统一性和完整性，拼接处隐蔽自然。
C. 展览门头、展项基础设施、景箱、展柜、展台、图文、场景、模型、道具、标识系统等设计合理、造型美观、坚固耐用、布线规范、无安全隐患；所有场馆设施不得拆除、搬移和损坏。严禁在场馆地面、柱体或建筑物上钉钉、捆绑等损坏建筑物的行为。布展期间使用照明灯具、电动工具等各种用电设施及材料，应具有国家专业安全认证。应按照电气规程标准施工、安装和使用。电路、电气的安装必须由持有国家劳动部门颁发有效的电工专业证件人员开展工作且须持证上岗。保证场馆内不私拉乱接和超负荷用电。（注：展厅内所有用电均从配电间接电）；
D. 充分考虑互动展项的维修通道、展品、耗材、灯具替换等的便捷性；
E. 按展示群制作完整包装箱，所有展品入箱（骨骼标本等除外）。箱内按照顺序标号装箱，如：展板、橱柜、展台等，便于拆装。包装箱要求尽量统一尺寸，体积大小适合巡展，便于运输和存储。展示完成后，提交展品安装实施图、装箱图、装箱单等。
（5）设计阶段，应完成以下图纸，供采购人确认后，方可进入实施阶段。
· 平面图、轴测图、鸟瞰图
· 各展品展项布局定位图（标注尺寸）
· 待开发展项三视图（含尺寸标注）、效果图
· 灯位图
· 强弱电布线图
· 展厅整体效果图
· 立面图
· 展柜深化图

[bookmark: _Hlk98275082]3、主要展品展项设计制作部分
主要展品展项如下表，供应商可依据展示主题、展示内容，在标书基础上进行优化。
注：展品展项数量应以深化设计以及实际实施为准。
	展览单元
	展品/展项群名称
	形式建议
	展示形式（概述）

	备注

	展厅入口
	▲ 展览门头
	土壤表层艺术装置
	主题为“穿梭”，即从土壤表面穿入土壤内部，同时要考虑穿梭进过去的时光
	由于要和同期70周年展共用门头，因此，设计阶段要考虑融入该展的元素

	序厅
	0-1什么是土壤？
	标本+土壤结构可互动模型
	通过实物、微观结构等展示土壤和非土壤之间的区别，互动装置展示土壤的组成结构
	

	
	▲0-2 钻进土壤的通道
	造景
	通过造景模拟从土壤表层进入土壤内部的场景，展示土壤的分层结构
	

	
	0-3 土壤的秘密
	立体翻版图文
	可以打开或者翻转的可互动图文，介绍关于土壤内部的知识点
	

	第一部分
四界之枢

	▲1-1 地骨地肤——土壤与岩石圈
	标本+机械装置或动画+实物触摸
	机械动态画框或者动画视频展示风化过程；摆放不同的岩石和风化产物让观众触摸感受其物理性质不同
	

	
	1-2 土壤的呼吸系统——土壤与大气圈
	互动装置+图文
	互动触发式视频展示土壤与空气的互动关系以及雪球事件
	

	
	1-3 土壤和水循环
	多媒体+图文
	互动式动态图文展示土壤的核心水文功能
	

	
	▲ 1-4 1m³土壤中的生物
	艺术装置
	土壤动植物实体模型
	

	
	1-5 土壤动物
	标本+活体动物观察+图文
	土壤中大型动物用标本，活体马陆和蚯蚓观察，微生物用图文、显微镜、电子相框或触摸屏
	

	
	1-6不同成土因素对土壤的塑造
	互动装置
	通过选择不同的成土因素，观察由此形成土壤的区别
	

	
	1-7 总结性影片
	CG影片
	投影或者100寸显示屏，三维动画展示土壤形成的完整过程
	

	
	▲ 1-8 玩土空间
	体验项目
	封闭空间，设置步入式“泥坑”让小朋友可以自由玩耍
	

	
	1-9 疗愈空间
	体验项目
	相对独立的空间，投影播放仿延时摄影的CG影片《土壤的四季》和舒缓祥和的背景音乐，定时喷洒森林中泥土气味的香氛，观众可以坐下休息，沉浸于大自然的环境之中，感受被土壤拥抱的氛围。
	

	第二部分滋养之根




	2-1 土壤厚度与地球半径的对比
	艺术装置
	可触摸式艺术装置，让观众形象地了解土壤层的厚度
	

	
	2-2 自然对文明的塑造
	二维动画/电子图文+图文
	以动画或电子图文的形式展现内容
	

	
	2-3 文学创作中的土壤情结
	图文
	
	

	
	2-4 我国的土壤样本
	标本+图文
	将来自我国不同地域的土壤标本，装在透明亚克力小盒中，排列成图案或者立体造型
	

	
	2-5 一方水土养一方人（土壤与食物）
	小型互动+图文
	触摸屏小游戏，观众进行作物和土壤的配对
	

	
	2-6 土壤与人类健康
	实物展示+图文
	各种由土壤中生物提取的药物包装展示
	

	第三部分 耕养千年
	3-1 土壤面临的问题以及引发的其他圈层的问题
	图文+视频
	视频剪辑+二维动画
	

	
	3-2 库布其沙漠复绿案例
	投影沙盘+视频
	制作库布其沙漠的微缩概念化沙盘，通过投影和竖向的弧形屏联动，讲述沙漠治理的故事
	

	
	3-3 阳台种植土壤改良
	生态角造景
	实景造出阳台的一角，放置大大小小的花盆和真实植物，以及和种植相关的小物件，穿插图文和小屏幕
	

	尾厅
	4-1 “我要保护土壤”行动
	互动墙
	100寸大屏显示当前观众参与结果，小触摸屏提供互动选项
	

	
	4-2 “孕育希望”雕塑
	艺术装置
	艺术装置，以“土壤、大地母亲、孕育、新生”为主旨
	

	附属空间
	文创空间
	
	开放式多层货架，摆放文创产品
	

	
	衍生品设计、打样等费用
	
	
	

	
	储藏空间
	教育活动用品、文创产品及宣传物料储藏，需有灯、配锁
	
	



1. 表格中带▲的项目为响应阶段指定案例，需要按要求在响应阶段完成：
A. 展览入口门头的设计方案、效果图（效果图不少于2张）;
B. 土壤通道造景设计方案、效果图（效果图不少于2张）;
C. “一平米土壤中的生物”艺术装置效果图（效果图不少于2张）;
D. “玩土空间”“疗愈空间”体验项目设计方案、互动方式说明、效果图（效果图各不少于2张）;
E. “地骨地肤——土壤与岩石圈”机械动画装置设计方案、分镜脚本故事板;
F. 展览海报主视觉1张;
1. 展览内如有设计其他图片、视频素材及数字资源，供应商需自行取得授权或购买版权并制作，确保无版权纠纷 ；
1. 所有硬件设备采用租赁形式，租期需覆盖首展。
1. 表格及展陈大纲中的展项设计为初步方案，供应商可不局限于初设形式，可在此基础上进行形式拓展和深化。

4、工作界面说明
展览中部分物料由甲方负责，包括：
1） 展示所需的标本
2） 供设计或剪辑用的参考视频（甲方不能提供的，由乙方负责购买）
3） 图文板所需的专业参考图片。
5、宣传
完成展览相关印刷品的设计、制作与安装，相关费用请包含在报价内，具体包括：
	户内外招贴
	8×4m喷绘一块
灯箱两块
13号线自然博物馆站1号口海报一块（尺寸:3430*5940 mm）

	场馆内装饰
	门头（实地测量）
馆入口海报（按设计尺寸制作）
15*0.666米竖条幅三幅

	纸质宣传折页
	1、基于与展览风格统一的展览宣传折页，内容为展览全部内容的浓缩（全彩双面，中英双语）；设计、打样、电子文件；5000份；
2、展览推广宣传单（A4，全彩双面，中英双语）1套，设计、打样、电子文件

	参观标识系统
	警示、导览用（需考虑现场环境和流线设计）1套，设计、制作、安装

	网页
	展览专题网页设计和制作

	立架
	设计、制作、安装；800mm*1800mm 5幅

	展览布撤展过程
记录照片及视频
	记录展览设计、制作、布展、撤展的全过程（布撤展期间每天多角度不少于10张，精度要求300dpi；视频不少于3分钟，高清1920x1080）1套，拍摄、制作、刻盘

	展览成果照片
	拍摄展览现场照片一组（不少于30张），保证每个展项不少于2张（1张全景1张特写）精度要求600dpi，1组，拍摄、制作、修片、刻盘

	展览开幕
及运行阶段视频
	记录开幕当天情况，开展后观众与展项互动的过程（不少于3分钟，高清1920x1080），2段，拍摄、制作、提供全部原始素材

	线上展览
	360全景高清视频拍摄，1套，设计制作，运维

	观众调研
	观众调研至少200份样本需要的物料

	1　 所有现场的室内外海报等项目需进行实地核实尺寸及安装方式。
2　 所有项目在正式制作前必须进行打样，得到馆方确认后再进行正式制作。
3　 以上表格供参考，具体类目根据临展场地及项目需求增减。



6、布展现场组织管理和多媒体展项展品安装部分
（1）做好场外调试和现场布展期间的组织管理工作，确保按照甲方所要求的进度节点完成相关工作，在上海自然博物馆现场搭建期间应做好现场围挡和必要的安全保护措施，无噪音、粉尘、不影响场馆的正常开放和附近区域的正常通行，不破坏展览场地的建筑装饰；
（2）完成布线、安装、调试和装饰收口等工作，提供展项安装所需要的基础设施（包括而不仅限于支架、装饰面开孔、栏杆、隔墙、地面材料、给排水等）；
（3）完成或配合甲方完成其他与展示相关的工作，如安全监管、报监报审、竣工验收、审计结算等。
7、开幕仪式
   负责开幕式仪式，包含设计、物料制作、场地搭建、摄影摄像和组织实施等。
8、 展厅客流统计
展览应在展厅出入口设客流统计系统，系统应能记录、查看实时客流、每日总客流、展期内总客流等数据。

三、项目质量要求、售后服务要求
1、本项目展品展项的设计、制作用材要求能够在今后一段时间内保持行业领先水平，并适合于大流量高强度的操作、演示、使用要求。
（1）供应商在进行系统设计时要考虑各系统的实用性、安全性、可靠性、兼容性、灵活性、先进性、开放性、扩展性、便捷性、高效节能、环保等各项因素，要选用技术先进、性能优良、使用可靠的设备和器材产品（不得选用已经停产或即将淘汰的产品）。主要租赁设备厂商必须取得ISO9001认证，保证系统的兼容性。 
（2）如本项目中有设备、货物是被列入强制使用节能产品目录的，则必须采用列入财政部强制节能产品目录中的并在有效期内的节能产品，否则将被视为非实质性响应。如本项目设备、货物是推荐使用节能产品的，则同等条件下财政部节能产品目录中产品优先选用。
2、本项目的通用技术标准（不限于）
◎GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》
◎GB/T 14197-2012《音频、视频和视听系统互连的优选配接值》
◎GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》
◎GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
◎GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》
◎DGJ08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
除上述规定外，凡涉及与本项目技术、安全、环境保护的有关设计、设备、布展、调试、使用的所有国家、地方的标准、规范、规定和要求，无论供应商是否响应文件中对此进行列举，均需严格遵守并执行。
3、验收和退回：采购人将组织专家组对供应商最终效果根据采购需求和有关要求进行试运行与验收，如发现有重大缺陷、技术指标与数据等不符合规范、标准，或艺术效果达不到采购人要求的，将由供应商进行整改，二次整改不合格的将中止合同拆除安装的系统设备并退回采购人已付款项，给采购人造成经济损失的，应赔偿损失。
4、本展览的服务期内：供应商应对其提供的所有视频硬件设备及软件系统提供免费维护服务，如遇软件产品升级改版，供应商应免费提供更新升级服务。
质量保证期以该项目实际竣工验收通过日期起计算。保修期内除设备耗材外供应商应提供在接到报修的4小时内到达现场进行免费维修的服务，不能当场修复的，必须采取提供备品备件或备机等措施，以确保系统正常使用。
5、供应商近 3 年以来承接过科普展陈类项目的，优先考虑。
四、项目承包方式及管理要求
1、依据本项目的采购范围和内容，供应商以包设计、包展陈实施（包括相关设备、人工、材料料、除采购人提供的展品外）、 包质量、包安全的方式实施展陈总承包并确保本项目最终验收的顺利通过。
2、本项目设备材料供货及安装调试将纳入采购人的管理范围，供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。
3、本项目合同不得转让、不得分包。
（1）本项目合同不得转让。
（2）本项目合同不得分包。
4、项目管理要求：供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理、设计负责人、多媒体负责人及专业技术管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保险等）和该项目的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，供应商不得调换或撤离上述人员，如发现有私自更换人员情况，甲方可对乙方进行5000元/人次罚款。如采购人认为有必要，可要求供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
该项展览的系统设计、制作、调试组人员要求：该临展中布展的系统设计、制作、调试人员的专业、经历（能力）和数量应足够满足本项目技术展示系统设计、制作、调试、培训、技术支持、售后服务的需要。
5.安全生产、文明布展、施工与环境保护要求
（1）在项目实施期间为确保展陈作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明布展与施工的管理工作，并按规定承担相应的费用；
（2）供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心布展与施工，做到：一、布展期间不干扰采购人其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；二、无管线事故、无伤亡事故；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、满足市文明工地要求，服从发包单位的统一协调，做到文明布展、安全管理；
（3）供应商必须严格履行采购人关于现场临设及施工区域企业标识要求，布展区域与非布展区域必须分隔，布展现场必须开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作，工地醒目处必须设置布展施工铭牌(二图七牌)，管理人员必须佩卡上岗；
（4）供应商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材，经采购人批准并备案；
（5）供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生；
（6）供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有装饰与设施，保证环境和原有装饰与设施完好；
（7）供应商在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供布展人员名单。供应商必须按施工计划协调好现场布展工作；
（8）进入项目维护、试运行阶段时，供应商应根据实际情况设置足够的警卫，确保已完项目的完好；
（9）供应商在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书、治安防火责任协议书、文明维护、养护责任协议书和廉政责任书，供应商若违反规定野蛮布展施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由供应商承担，同时采购人有权对供应商的违约责任给予适当的经济处罚；
（10）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明布展和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在措施费中列支必须的费用清单。

五、时间进度要求：
本项目时间节点控制要求如下表:本表格中的时间为暂定，具体周期以馆方实际运营安排为准。
	时间进度
	阶段性工作

	2026月9月20日前
	完成深化设计

	2026年9月21日-2026月10月30日
	完成场外设计与制作、现场布展和安装调试，开放准备

	2026年10月31日
	设备操作培训

	2026年11月1日
	正式开幕





六、其他
1、知识产权
1）乙方应确保其按照本合同要求所提交的所有数据、文件、资料及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯任何人的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。乙方保证甲方均不会因其履行合同义务而引起的在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对甲方的任何第三方的索赔。如有发生，乙方将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。
2）乙方为履行本合同所形成的最终成果及其他任何成果（包括但不限于工作中所取得的数据、中间成果等）的完整知识产权均属甲方所有，乙方负有保密义务。乙方在项目中使用的由甲方提供的所有资料，包括但不限于本合同及附件、采购文件、说明等资料的所有权和知识产权均属于甲方。在未事先征得甲方书面同意的情况下，乙方及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与本项目、本合同的业务活动有关的资料，以及在合同履行过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使乙方并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与本项目、本合同有关的文字、资料、数据等，均必须事先经甲方书面同意。




附件：
项目布置的平面图
[image: ]

注：B区临展厅（619.21㎡，即蓝色区域）为本展览的展示空间平面图

1



5


image1.jpeg
B

L ks

- 11.508KEPA

BE‘I‘EEJ_

I
Az%mﬁﬁtz/ﬁ (619.21) f BIBk=X (202.03)
[ (45405) | | RET7.550%58
: [ J [ J L) L

! |
B2ﬁ/¢%ﬁlz (417.18)
2.900-3.000%4% .

' S
I mnﬂ?ﬁ
(ER GRS





