【公共实验楼及学生事务中心维修工程开办】办公家具采购项目
项目背景
公共实验楼建筑面积 23975.55 平方米，地上四层，地下一层，半围合式框架结构，位于校园中部，楼内为实验室空间及配套用房。学生事务中心建筑面积2540.09 平方米，地上四层，框架结构；位于校园中部，公共实验楼北侧。主要为管理学生日常事务和服务重要场所，及马克思主义学院行政管理用房、教学科研（设置研究生教室/研习室，满足日常学习、科研研讨等需求；设置科研实验室用于学院各科研平台开展日常工作，进行教学演播录制等）。
2026年我校公共实验楼、学生事务中心将进行大修。为落实立德树人根本任务、服务国家海洋强国战略提供强有力的空间支撑，助力学校在新时代实现高质量发展因公共实验楼、学生事务中心大修后开办需要，申请办公家具采购项目。
需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
1. 强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）
GB18584-2024《家具中有害物质限量》；
GB28008-2024《家具结构安全技术规范》；
GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》；
GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；
GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；
GB18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。
2. 质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）
重要标准：
GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；
GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》；
GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》。
其他标准：
GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》；
GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；
GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；
QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；
GB/T11718-2009《中密度纤维板》；
GB/T4765-2014《家具用脚轮》；
QB/T2280-2016《办公家具办公椅》；
GB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》；
GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；
GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》；
QB-T4463-2013《家具用封边条技术要求》；
GB/20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》。
采购需求内所涉及到的及其他与本次采购的家具相关的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。
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采购品目参考样式、规格、质量标准等要求（核心产品）
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准

	1. 
	三人沙发(米色）
	沙发
	[image: 参考图片]
	2400W*830D
	1套
	框架、内部材质、面料
	真皮、高密度海绵、实木
	（1）基材：沙发内部框架实木，基本无节巴、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，榫卯结构。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，所有木料经过时效处理，防止变形。接触面牛皮面料，纳米涂层，防水防污防火，高密度海绵，海绵密度不小于35KG/m³（弹率≥50%，75压缩永久变形≤4%，拉伸强度≥160kPa，甲醛释放量 未检出，阻燃等级Ⅰ）。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                   （3）结构：金属脚，沙发框架和软包一体，颜色可以多选。                                                                                                                           （4）胶水：采用优质环保胶水（其中应满足游离甲醛 未检出、甲苯+二甲苯 未检出、苯 未检出、总挥发性有机物≤10g/L ，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒均未检出）
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	2. 
	三人沙发1（黑色）
	沙发
	[image: 参考图片]
	2100W*830D*8套
	8套
	框架、内部材质、面料
	真皮、高密度海绵、实木
	（1）基材：沙发内部框架实木，基本无节巴、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，榫卯结构。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，所有木料经过时效处理，防止变形。接触面牛皮面料，纳米涂层，防水防污防火，高密度海绵，海绵密度不小于35KG/m³（弹率≥50%，75压缩永久变形≤4%，拉伸强度≥160kPa，甲醛释放量 未检出，阻燃等级Ⅰ）。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                   （3）结构：金属脚，沙发框架和软包一体，颜色可以多选。                                                                                                                           （4）胶水：采用优质环保胶水（其中应满足游离甲醛 未检出、甲苯+二甲苯 未检出、苯 未检出、总挥发性有机物≤10g/L ，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒均未检出）
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	3. 
	三人沙发2（黑色）
	沙发
	[image: 参考图片]
	2400W*830D*3套
	3套
	框架、内部材质、面料
	真皮、高密度海绵、实木
	（1）基材：沙发内部框架实木，基本无节巴、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，榫卯结构。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，所有木料经过时效处理，防止变形。接触面牛皮面料，纳米涂层，防水防污防火，高密度海绵，海绵密度不小于35KG/m³（弹率≥50%，75压缩永久变形≤4%，拉伸强度≥160kPa，甲醛释放量 未检出，阻燃等级Ⅰ）。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                   （3）结构：金属脚，沙发框架和软包一体，颜色可以多选。                                                                                                                           （4）胶水：采用优质环保胶水（其中应满足游离甲醛 未检出、甲苯+二甲苯 未检出、苯 未检出、总挥发性有机物≤10g/L ，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒均未检出）
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	4. 
	三人沙发（超纤皮）
	沙发
	示意图    [image: 阅览区沙发示意]
	2100W*830D*2套
	2套
	框架、内部材质、面料
	超纤皮、高密度海绵、实木
	（1）基材：沙发内部框架实木，基本无节巴、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠，榫卯结构。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理，所有木料经过时效处理，防止变形。采用超纤皮面料，纳米涂层，防水防污防火，高密度海绵，海绵密度不小于35KG/m³（弹率≥50%，75压缩永久变形≤4%，拉伸强度≥160kPa，甲醛释放量 未检出，阻燃等级Ⅰ）。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                   （3）结构：金属脚，沙发框架和软包分体,靠背可移动，可拆洗更换，颜色可以多选。                                                                                                                           （4）胶水：采用优质环保胶水（其中应满足游离甲醛 未检出、甲苯+二甲苯 未检出、苯 未检出、总挥发性有机物≤10g/L ，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒均未检出）
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	5. 
	活动椅（坐垫海绵软包）
	椅子
	[image: /Users/shanyafei/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20260701171806/temp.pngtemp]
	座高450±10，总高815±10，总宽595±10，总深615±10
	66套
	饰面、油漆、脚轮
	PP/塑胶
	（1）椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。
（2）椅面基材采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。表面增加海绵软包,棉布采用透气网布.
（3）钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度10～11.3mm，后两脚脚垫厚度≥1.0～2.1CM，静音脚胶塞PE材质，具有良好静音效果。搭配坐刹脚轮，坐下自动刹车，站起可移动。                                                                             （4）成品均满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3）。

	6. 
	活动椅（坐垫软性聚乙烯）
	椅子
	示意图[image: /Users/shanyafei/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20260701171806/temp.pngtemp]       
	座高450±10，总高815±10，总宽595±10，总深615±10
	90套
	饰面、油漆、脚轮
	PP/塑胶
	（1） 椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。
（2）椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。
2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。座板标配≥4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置螺丝同向锁定。弹簧功能可提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。座壳为全新聚丙稀材质（PP)。整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。
（2） 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径23mm、厚度10～11.3mm、，后两脚脚垫厚度≥1.0～2.1CM，静音脚胶塞PE材质，具有良好静音效果。搭配坐刹脚轮，坐下自动刹车，站起可移动。                                                                             （4）成品均满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3）。   

	7. 
	教师办公椅（核心产品）
	椅子
	[image: /Users/shanyafei/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20260607153732/temp.pngtemp][image: /Users/shanyafei/Library/Containers/com.kingsoft.wpsoffice.mac/Data/tmp/photoeditapp/20260607153814/temp.pngtemp]
	600*680*（1200-1300）（尺寸偏差±10）

	155把
	面料：特网布
框架：塑胶
座垫：高密度定型海绵
椅脚：铝合金
气压棒：精钢
椅轮：PU
	面料：特网布
框架：塑胶
座垫：高密度定型海绵
椅脚：铝合金
气压棒：精钢
椅轮：PU
	（1）基材：全新PP加玻纤背框，优质加厚特网，高回弹≥8CM加厚定型海绵坐垫，高弹力，久坐不变形，超大方形升降底盘，电镀五星脚盘。
（2）结构：S型宽大固定头枕，柔软舒适透气，多功能超大腰托紧贴腰部，带有≥6个按摩球，可根据人体舒适度上下，前后调节，PP弹力活动扶手，拉手式≥300牛线控气动躺度功能，靠背任意角度调节
(3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	8. 
	办公椅
	椅子1
	[image: 参考图片]
	常规
	10把
	饰面、脚轮
	高密度海绵、实木、网布、PP/塑胶
	（1） 基材：面料采用耐磨亲肤弹力面料，椅背采用加厚网布，PP+玻纤椅背，黑色PP+玻纤扶手。≥50密度全新定型海棉。
（2） 优质黑色五星脚，尼龙轮子。
（3） 环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	9. 
	会议条桌椅
	椅子2
	示意图  [image: 参考图片]     
	常规
	76把
	饰面
	PP/塑胶
	（1） 胶壳是PP全新原材料，12厘实心钢筋喷涂架，高级耐磨弹力绒布座饰面，磨、喷漆成型、带PU万向轮。                                   
（2） 可承重≥150公斤可叠放，坐垫颜色多选，常规颜色为黑色，投标商可提供白色，黄色，蓝色，灰色，红色，绿色可选。

	10. 
	接待台（白色）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1500W*600D*750H
	1套
	基材、饰面、油漆、封边
	密度板
	（1）基材：基材采用E0级密度板，面贴胡桃木木皮，厚度≥60s，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）油漆：采用优质环保水性油漆，三底两面。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	11. 
	教师办公桌1（带挡板）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1800*700*760mm*23套
	23套
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边.
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水 。                                                                                                         （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	12. 
	教师办公桌2（带挡板）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1600*700*760mm*6套
	6套
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	13. 
	教师办公桌1（无挡板）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1800*700*760mm*6张
	6套
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	14. 
	教师办公桌2（无挡板）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1600*700*760mm*3张
	3套
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	15. 
	教师办公桌（带屏风/文件架）
	办公桌
	示意图[image: 卡座带文件架]
	1400*(1400+150)*（730-1200）*8套尺寸可偏离±10
	8套
	基材、饰面、封边
	刨花板、实木、铝合金
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边，屏风厚度≥30mm,屏风铝材主材壁厚≥1.2mm，配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	16. 
	教师办公桌1（带屏风）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1700*1400*（730-1200）*8套
	8套
	基材、饰面、封边
	刨花板、实木、铝合金
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边，靠过道处屏风采用圆弧工艺，屏风厚度≥30mm,屏风铝材主材壁厚≥1.2mm，配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	17. 
	教师办公桌2（带屏风）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1700*1500*（730-1200）*10套

	10套
	基材、饰面、封边
	刨花板、实木、铝合金
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边，靠过道处屏风采用圆弧工艺，屏风厚度≥30mm,屏风铝材主材壁厚≥1.2mm，配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	18. 
	教师办公桌3（带屏风）
	办公桌
	[image: 参考图片]
	1500*1500*(730-1200）*16套
	16套
	基材、饰面、封边
	刨花板、实木、铝合金
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边，靠过道处屏风采用圆弧工艺，屏风厚度≥30mm,屏风铝材主材壁厚≥1.2mm，配铝合金功能挂槽，走线部分配下翻式线盒利于后面工序布线及收纳。屏风横向铝材与边柱铝材无缝连接，屏风与侧脚板连接配专门配件侧脚码。
（2）配件：连接件、缓冲轨道、缓冲铰链，锁具、采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	19. 
	会议条桌
	会议桌
	[image: 参考图片]
	1200*400*750（尺寸可±10）
	38张
	基材、油漆、封边、金属支架、脚轮
	刨花板、冷轧钢板、PP/塑胶、铝合金
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）桌架：钢架，顶板为≥1.5mm钢板冲压成型，立柱≥50*25*1.2蛋通，层板为≥0.8mm钢板冲压折边。表面全处理后高温静电喷涂，手按折叠开关，带刹车PU静音轮。桌子稳固不摇晃，桌面可翻动，方便水平叠放，节省空间。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	20. 
	活动桌1(米色)
	活动桌
	[image: 参考图片]
	φ1500*750
	2套
	基材、封边、金属支架
	刨花板
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）桌架：
2.1.独立式设计：四个桌脚具有单独拆分、组合的功能，单个桌脚由3部分组成（桌面连接器，桌脚连接器，桌脚）。2.2桌面连接器：优质热轧钢所制，直径≥90mm，厚度≥5mm的圆形铁板。
2.3桌脚：优质冷轧钢所制，直径45-100mm喇叭型桌腿，厚度≥1.5mm的圆柱体（符合GB/T 3325-2024标准，金属喷漆（塑）涂层理化耐腐蚀：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。
2.4脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，≥75mm高度，有效避免拖地时将水渍附到桌脚上从而生产腐蚀。                                                                                                                                                  （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	21. 
	活动桌2（蓝白拼接色）
	活动桌
	[image: 参考图片]
	φ1500*750
	5套
	基材、封边、金属支架
	刨花板
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）桌架：
2.1独立式设计：四个桌脚具有单独拆分、组合的功能，单个桌脚由3部分组成（桌面连接器，桌脚连接器，桌脚）
2.2桌面连接器：优质热轧钢所制，直径≥90mm，厚度≥5mm的圆形铁板。
2.3桌脚：优质冷轧钢所制，直径45-100mm喇叭型桌腿，厚度≥1.5mm的圆柱体（符合GB/T 3325-2017标准，金属喷漆（塑）涂层理化耐腐蚀：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。
2.4脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，≥75mm高度，有效避免拖地时将水渍附到桌脚上从而生产腐蚀。                                                                                                                                                  （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	22. 
	多功能教室活动桌1
	活动桌
	[image: 参考图片]
	1800*500*750H*8套
	8套
	基材、封边、金属支架
	刨花板、冷轧钢板、铝合金
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）钢架：立柱采用优质高精度冷轧钢及方管压铸而成一字形，方管是≥50*25*510mm方管，壁厚为≥1.2mm，表面采用防绣静电喷涂处理，冷轧钢板≥540*70*3.0mm，重合焊接而成，底脚尺寸≥540*70*28mm，表面光滑显高端，牢固耐用，美观大方，可抗变型 。横梁采用优质高精度冷轧钢，方管管：≥40*40*1060*T1.2mm， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸盒子及铝合金挂钩连动折叠，单手可折叠，折叠次数不少于5000次，稳定性强,不易变形。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	23. 
	多功能教室活动桌2
	活动桌
	[image: 参考图片]
	1200*500*750H*34套
	34套
	基材、封边、金属支架
	刨花板、冷轧钢板、铝合金
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）钢架：立柱采用优质高精度冷轧钢及方管压铸而成一字形，方管是≥50*25*510mm方管，壁厚为≥1.2mm，表面采用防绣静电喷涂处理，冷轧钢板≥540*70*3.0mm，重合焊接而成，底脚尺寸≥540*70*28mm，表面光滑显高端，牢固耐用，美观大方，可抗变型 。横梁采用优质高精度冷轧钢，方管管：≥40*40*1060*T1.2mm， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸盒子及铝合金挂钩连动折叠，单手可折叠，折叠次数不少于5000次，稳定性强,不易变形。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	24. 
	多功能教室活动桌3
	活动桌
	[image: 参考图片]
	600*500*750H*22套

	22套
	基材、封边、金属支架
	刨花板、冷轧钢板、铝合金
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）钢架：立柱采用优质高精度冷轧钢及方管压铸而成一字形，方管是≥50*25*510mm方管，壁厚为≥1.2mm，表面采用防绣静电喷涂处理，冷轧钢板≥540*70*3.0mm，重合焊接而成，底脚尺寸≥540*70*28mm，表面光滑显高端，牢固耐用，美观大方，可抗变型 。横梁采用优质高精度冷轧钢，方管管：≥40*40*1060*T1.2mm， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸盒子及铝合金挂钩连动折叠，单手可折叠，折叠次数不少于5000次，稳定性强,不易变形。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	25. 
	多功能教室活动桌4
	活动桌
	[image: 参考图片]
	1200*600*750H*4套
	4套
	基材、封边、金属支架
	刨花板、冷轧钢板、铝合金
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）钢架：立柱采用优质高精度冷轧钢及方管压铸而成一字形，方管是≥50*25*510mm方管，壁厚为≥1.2mm，表面采用防绣静电喷涂处理，冷轧钢板≥540*70*3.0mm，重合焊接而成，底脚尺寸≥540*70*28mm，表面光滑显高端，牢固耐用，美观大方，可抗变型 。横梁采用优质高精度冷轧钢，方管管：≥40*40*1060*T1.2mm， 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸。拉杆机构采用≥1.2mm厚度拉杆折叠机构，两端配置压铸盒子及铝合金挂钩连动折叠，单手可折叠，折叠次数不少于5000次，稳定性强,不易变形。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	26. 
	移动讲台桌
	讲台
	[image: 参考图片]
	总体尺寸：1500*700*750*2套（1套包含桌子尺寸1500*700*750数量1个；边侧柜子尺寸400*700*1000）数量1个）
	2套
	基材、封边、脚轮
	刨花板
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，四周采用同色PVC直封边。
（2）桌架：钢架：顶板为≥1.5mm钢板冲压成型，立柱≥50*25*1.2蛋通。表面全处理后高温静电喷涂，带刹车PU静音轮。桌子稳固不摇晃。                                                                                                                                                  （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	27. 
	升降讲台
	讲台
	[image: ]
	1600*770*（750-1220）尺寸可±10
	75张
	一体式
	刨花板、冷轧钢板、高密度海绵
	（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，四周采用同色PVC封边。
（2）采用 ≥16mm 厚度胶合多层木板，同色油漆封边，木色围挡设计，挡板最高≥ 170mm，两边≥ 105mm，可防止桌面物品滚落。下挡板是采用 1.2 厚度的钢板折弯成型后焊接成为一体。
（3）箱体采用 ≥1.2mm 优质钢材激光精准设计箱柜，可用于储物及主机设备等放置，内部设计过线槽，可用于穿插讲桌内部设备和外部设备之间的连接线缆，避免绊脚拉线，提高使用的安全性。
（4）双电机两节升降，可设置≥ 4 个记忆高度，升降高度范围 750-1220mm。
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）

	28. 
	计算机学生桌（两工位一体式）
	机房家具
	[image: ]
	桌子：1500*600*770（±10mm）*50张
2个凳子：单个尺寸330*240*450（±5mm）

	50套
	基材、封边、金属支架、脚轮
	刨花板、实木
	桌子：
（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，前挡板采用透明亚克力，厚度≥8mm，四周采用同色PVC封边。
（2）桌架：中间脚采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm，双面镂空设计，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.
凳子：
（1）凳面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，四周采用同色PVC封边。
（2）凳脚：采用≥25*25*1.2mm方管，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	29. 
	计算机学生桌（单工位式）
	机房家具
	[image: ]
	1套包含：
桌子：
750*600*770（±10mm）*1张
凳子：单个尺寸330*240*450（±5mm）*1个

	2套
	基材、封边、金属支架、脚轮
	刨花板、实木
	桌子：
（1）桌面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，台面厚度≥25mm，其他板材厚度≥18mm，前挡板采用透明亚克力，厚度≥8mm，四周采用同色PVC封边。
（2）桌架：中间脚采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm，双面镂空设计，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.
凳子：
（1）凳面：采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，厚度≥18mm，四周采用同色PVC封边。
（2）凳脚：采用≥25*25*1.2mm方管，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。                                                                                                                                                    （3）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	30. 
	矮柜（棕色）
	储物柜
		示意图	[image: 参考图片]
	1400W*600D*750H（±10mm）
	1个
	油漆
	冷轧钢板
	（1）材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm；
（2）喷涂：表面经酸洗磷化处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用热固性粉末。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性；
（3）五金件：优质五金配件；
（4）2层隔板；
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	31. 
	钢制矮柜
	储物柜
	[image: 参考图片]
	900*400*1090（±10mm）
	1个
	油漆
	冷轧钢板
	（1）材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm；
（2）喷涂：表面经酸洗磷化处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用热固性粉末。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性；
（3）五金件：优质五金配件；
（4）3层隔板；
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.


	32. 
	钢制文件柜
	储物柜
	[image: 参考图片]
	900*400*1850（±10mm）
	183个
	油漆
	冷轧钢板
	（1）材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm；
（2）喷涂：表面经酸洗磷化处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用热固性粉末。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性；
（3）五金件：优质五金配件；
（4）上面3层、下面2层隔板；
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.


	33. 
	档案柜
	储物柜
	[image: 档案柜]
	900*450*1850（±10mm）
	8个
	油漆
	冷轧钢板
	（1）材质：采用优质一级冷轧钢板，裸板厚≥0.7mm；
（2）喷涂：表面经酸洗磷化处理，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，采用热固性粉末。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性；
（3）五金件：优质五金配件；
（4）6层隔板；
（5）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	34. 
	茶几
	茶几
	[image: 参考图片]
	600*600*500（±10mm）
	12个
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	35. 
	茶水柜（棕色）
	茶几
	[image: 参考图片]
	800*400*820（±10mm）
	21个
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.

	36. 
	茶几（圆形）
	茶几
	[image: 参考图片]
	φ800*450（±10mm）
	2个
	基材、油漆
	实木
	（1） 基材：采用FAS级白蜡木实木。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）油漆：采用水性油漆。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	37. 
	办公室木柜
	书架
	[image: 参考图片]
	900*450*1800（±10mm）
	2个
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，板材厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件、缓冲铰链、拉手采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	38. 
	双面书架
	书架
	[image: ]
	17150*500*1200（±10mm）
	1套
	基材、封边
	刨花板
	（1）基材：基材采用ENF级实木颗粒板，台面厚度≥25mm，其他厚度≥18mm，表面平整、光滑、无皱纹、折痕、压纹清晰。四周采用同色PVC封边。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水。                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）。

	39. 
	屏风
	屏风
	[image: 参考图片]
	1800*400*1900（±10mm）
	3组
	基材
	钢化玻璃
	（1）基材：基材采用铝合金，屏风厚度≥30mm,屏风铝材主材壁厚≥1.2mm，底部加宽，玻璃采用长虹玻璃。
（2）配件：连接件采用优质品牌。                                                                                                                                                                                              （3）胶水：采用优质环保胶水                                                                                                           （4）环保：家具成品均需满足GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求（其中成品甲醛释放量≤0.05mg/m3，苯≤0.05mg/m3，甲苯、二甲苯≤0.1mg/m3，TVOC≤0.3mg/m3）.


注：
（1） 投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。
（2） 项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。
（3） 项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。
（4） 所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。
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材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求
1、 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9]冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019、GB/T 4336-2016、GB/T35602-2017、GB/T10125-2021、GB/T13448-2019。其中，下屈服强度≥235MPa、抗拉强度370-500MPa、断后伸长率≥20%；C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.035%、S≤0.035%；中性盐雾试验100h：保护评级RP10级，外观评级RA10级、乙酸盐雾试验100h：保护评级RP10级，外观评级RA10级，弯曲试验：180°弯曲试验后，试样弯曲处的外面和侧面无目视可见的开裂；反向冲击：冲击高度≥50cm，无脱落，无开裂；耐有机溶剂：擦拭≥30次无露底；耐磨性：转数≥500r，失重≤50mg；耐划伤：≥500g，未划破涂层至基板；耐水浸泡≥48h：无气泡、无开裂、无脱落、无失光、无变色；耐酸碱：试样表面无明显腐蚀现象；耐炭黑污染试验：目视无色差；耐湿热：冷凝湿热法，无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；非金属夹杂物（AT≤0.5，AH≤0.5，BT≤0.5 ，BH≤0.5 ，CT ≤0.5，CH≤0.5 ，DT ≤0.5，DH ≤0.5，DS≤0.5），所有检测项目均合格。
2、 [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17]塑粉：符合HG/T 2006-2022、GB/T23991-2009、GB/T35602-2017、GB/T 21866-2025、GB/T 36021-2018。其中，附着力（干附着力），≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥H；耐盐雾性（中性盐雾）：100h，划痕处：单向锈蚀≤2.0mm，未划痕区：无异常；耐人工气候老化性：100h，变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]（室内用）168h无异常；筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观正常、弯曲试验≤4mm、耐磨、耐冲击性（正向冲击）≥50m，无裂纹、皱纹及剥落；重金属含量：铅、镉、六价铬、汞未检出；可溶性重金属（铬、锑、砷、钡、硒）含量均未检出；金黄色葡萄球菌或大肠埃希湿菌或洋葱伯克霍尔德氏菌等常见菌，抗细菌率≥99%。
3、 钢管：符合GB/T 228.1-2021、GB/T 4336-2016、GB/T3325-2024、GB/T10125-2021、GB/T13448-2019。其中下屈服强度≥235MPa、抗拉强度370-500MPa、断后伸长率≥20%；C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.035%、S≤0.035%；外观金属件喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；金属喷漆（塑）涂层-硬度：铅笔硬度H；应无塑性变形和/或内聚破坏；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；附着力：2级或优于2级；中性盐雾试验100h：保护评级RP10级，外观评级RA10级、乙酸盐雾试验100h：保护评级RP10级，外观评级RA10级；弯曲试验：180°弯曲试验后，试样弯曲处的外面和侧面无目视可见的开裂；反向冲击：冲击高度≥50cm，无脱落，无开裂；耐有机溶剂：擦拭≥30次无露底；耐磨性：转数≥500r，失重≤50mg；耐划伤：500g，未划破涂层至基板；耐水浸泡48h：无气泡、无开裂、无脱落、无失光、无变色；耐酸碱：试样表面无明显腐蚀现象；耐炭黑污染试验：目视无色差；耐湿热：冷凝湿热法，无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；非金属夹杂物（AT≤0.5，AH≤0.5，BT≤0.5 ，BH≤0.5 ，CT ≤0.5，CH≤0.5 ，DT ≤0.5，DH ≤0.5，DS≤0.5），所有检测项目均合格。
4、 海绵：符合GB/T 10802-2023、QB/T 2280-2016、GB 17927-2024。其中回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤4%，拉伸强度≥160kPa，甲醛释放量未检出，阻燃等级≥Ⅰ，所有检测项目均合格。
5、 胶粘剂：符合GB18583-2008、GB 33372-2020、GB/T 32448-2015。其中游离甲醛未检出、甲苯+二甲苯未检出、苯未检出、总挥发性有机物≤10g/L，可溶性重金属：铅、镉、铬、汞、锑、钡、砷、硒均未检出，所有检测项目均合格。
6、 [bookmark: _GoBack]实木颗粒板：符合GB/T 44689-2024、GB/T 39600-2021、GB/T 40908-2021、GB/T 40493-2021、，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、普通变形杆菌、普通变形杆菌等常见菌种，抗菌率≥99%，气味等级0级；甲醛释放量（气候箱法）ENF级；有机磷阻燃剂未检出；重金属元素含量：铅、镉、铬、汞均未检出，所有检测项目均合格。
(1) 上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查。
(2) 针对不同叫法的同一原材料、成品，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。
(3) 检测报告上的委托单位(受检单位)名称必需与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。检测报告需带有CMA标识，报告签发时间不早于2025年4月1日。
(4) 投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。
颜色要求
家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色需待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）。

	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：木纹色或按实际需求

	钢制
	颜色：砂纹白或实际需求

	椅子
	颜色：黑色或按实际需求


其他需求:
1.供货及验收
	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订日至2026年9月20日前完成供货、安装及验收。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。安装地址为上海海洋大学指定地点。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。

	环保要求
	所投产品具有环境标志产品认证，含人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具单元的优先考虑

	检测要求
	过程检测
中标供应商原材料采购完成后，需委托第三方机构进行抽样检测（如需），检测要求见《四、材料要求》，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商需按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。
2.验收检测
正式验收前，中标供应商委托第三方机构对家具有害物质释放和环保进行抽样检测（如需），根据强制标准进行全项检测，检测数量不超过 20件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商需按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。



2.其他要求
	分类
	内容

	保修服务
	供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于6年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当拥有及时维修服务的能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	项目团队
	供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

	生产能力
	1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。
2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。



七、样品要求


	分类
	样品要求
	大小尺寸（单位mm）

	木制
	实木颗粒板- 参照常用材料要求第6项
	200*200*25

	钢制
	1.冷轧钢板表面喷塑层板一块 - 参照常用材料要求第1项
2.活动桌（序号20）桌脚一根 - 参照序号16
	1.  200mm×200mm×18mm（折边后厚度）
2.  根据实际长度

	成品
	升降讲台      序号27  浅木纹色 白色组合
教师办公椅    序号7   黑色
活动椅        序号6   蓝色 白色组合
	各1件



说明：
（1） 实样出样：按照出样要求提供以下样品；
投标实样送达：张老师，联系电话：15692161377 送样地点：上海市浦东新区沪城环路999号旧经济管理学院楼一楼；
送样时间：见招标文件，请提前2个工作日联系作入校申请。
（2） 采购结束后投标实样处置：
a. 中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。
b. 允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必需按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。
c. 未中标实样处置：采购结果公告发布后15天内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。
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