


1. 项目名称
上海铁路运输法院审判大楼数字化建设项目-诉讼服务系统

2. 项目概况
本次项目是根据《人民法院诉讼服务标准化工作指引》、《FYB_T_54002-2017_诉讼服务大厅信息化建设指南》的要求建设。
《人民法院诉讼服务标准化工作指引》指出，要全面推进诉讼服务标准化、规范化建设，科学优化场所功能布局，强化线上线下服务深度融合，统一服务标准与办理流程，实现诉讼服务事项“一次办好、一站通办”；结合《FYB_T_54002-2017_诉讼服务大厅信息化建设指南》要求，诉讼服务大厅信息化建设应统筹规划基础设施与应用系统，规范配置自助服务终端、排队叫号、信息发布、窗口业务办理等智能设备，建立功能完备、互联互通的诉讼服务信息化平台，全面提升诉讼服务大厅的智能化水平与协同运行效能，为人民群众提供精准、便捷的“一站式”诉讼服务体验；
为进一步完善司法便民、利民措施，有效提升司法服务群众的能力和水平，并结合最高院及高院对诉讼服务场所标准化、规范化、智能化建设的指导要求，拟对上海铁路运输法院新楼内诉讼服务中心进行信息化建设。

3. 建设内容
上海铁路运输法院诉讼服务中心，本次规划设计的面积约780平方米。根据《诉讼服务大厅信息化建设指南》以及结合诉讼服务中心实际场所的情况，本次诉讼服务大厅可划分为七大功能区，分别是1.安检接待区、2.诉讼引导服务区、3.自助诉讼服务区、4.业务窗口服务区、5.诉讼材料收转发服务区、6.诉讼调解服务区和7.信访接待服务区。
安检接待区
安检接待区，配备通道闸机与访客登记管理设备等设备，安检台提供智能访客管理，通过登记采集访客人脸信息，实现诉服业务的一站式通办功能；通过闸机、人脸识别摄像机、访客证等实现对来访人员进出以及留院情况的管控。
诉讼引导服务区
诉讼引导服务，实现诉讼引导、业务分流、诉讼知识普及、诉讼服务信息发布等基本功能，该区域将建设一整套智能化信息系统，内容包括排队叫号、诉讼业务引导和诉服公告显示等。
自助诉讼服务区
诉讼服务大厅设置自助诉讼服务区域，部署自助诉讼服务终端等硬件设备，方便当事人进行自助的电子档案借阅打印、业务信息查询办理等功能，提供多渠道的办理途径，提高诉讼服务效率。
业务窗口服务区
上铁法院诉服中心业务办理窗口共18个，采用柜台开放式设计，配置诉服评价系统、电子签名系统和配套窗口接待终端，实现立案申请、业务办理和对接等功能。
诉讼材料收转发服务区
通过部署材料收转柜，对案件材料进行集中收转。结合智能材料柜、融合法院业务系统，对诉讼材料收转进行线上线下统一管理，实现材料流转全过程可监管、可追溯。
诉讼调解服务区
诉讼调解服务区，由法官、专职人民调解员进行诉前调解或者立案调解，开展诉调对接工作，实现对调解过程进行同步录音录像，并进行网络集中存储供后期调阅。同时各调解室拓展了融合调解，扩宽调解渠道，方便当事人通过互联网不受地点限制，开展调解工作。
信访接待服务区
信访接待服务区，实现当事人进行信访、申诉等业务的办理， 在信访接待室配置高清摄像机、拾音器和高清录播工作站等音视频采集处理系统，实现同步录音录像。
3.1硬件购置清单
	序号
	名称
	配置要求
	数量
	单位

	1
	智能访客人证比对一体机
	产品性能指标不低于以下参数：智能访客人证比对一体机:采用15.6英寸LCD显示屏，1920*1080分辨率，200万像素摄像头，集成律师证读卡器、身份证读卡器，内含访客管理系统。
	1
	台

	2
	当事人通道闸机
	产品性能指标不低于以下参数：当事人通道闸机:1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜
	3
	台

	3
	律师通道闸机
	产品性能指标不低于以下参数：律师通道闸机:1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜
	2
	台

	4
	人脸识别一体机
	产品性能指标不低于以下参数：人脸识别一体机:设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假；
设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔记录存储；
认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦；
通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输；
视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；
设备接口： LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；
设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。
	3
	台

	5
	护照阅读机
	产品性能指标不低于以下参数：护照阅读机:配备 500 万像素，采用 TH-OCR技术，能够快速、准确读出符合国际民航组织标准 ICAO DOC 9303 设计的本式或卡式电子芯片信息，如机读电子护照、电子港奥居民来往内地通行证、电子大陆居民前往台湾通行证等多种旅行证件。
	1
	台

	6
	安装辅材
	产品性能指标不低于以下参数：安装辅材:电源线、网线、线管、线槽等
	1
	批

	7
	导诉终端含系统
	产品性能指标不低于以下参数：导诉终端含系统:CPU：国产处理器，核心规格不低于8核，主频≥2.7GHz
内存：8GB
硬盘：256GSSD
显卡：1G独显
显示器：23.8寸
含操作系统、流式、版式软件
	3
	台

	8
	诉服导航触摸屏
	产品性能指标不低于以下参数：诉服导航触摸屏:32寸免维护型红外线通用触摸屏，显示比例16：9（横屏），防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰。
	1
	块

	9
	虚拟导诉触摸屏
	产品性能指标不低于以下参数：虚拟导诉触摸屏:32寸免维护型红外线通用触摸屏，显示比例16：9（横屏），防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰。
	1
	块

	10
	手写板
	产品性能指标不低于以下参数：手写板:签名板:≥10.1寸屏幕，电磁手写笔，500万以上像素摄像机，公安部二代身份证阅读器，指纹仪；
分辨率：1280*800以上；
最大握笔倾角：允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）；
读取速度：200点/秒以上；
压感级别：2048级以上；
指纹图像分辨率：256*360以上；
指纹分辨率：500DPI以上；
支持主流国产操作系统。
	1
	个

	11
	取号机
	产品性能指标不低于以下参数：取号机:32寸触摸显示屏，兆芯处理器,8G内存，120G固态硬盘, 统信UOS V20操作系统；可配置打印机： 热敏80mm高速打印机；其他：内置电源控制系统、散热系统和音响系统。可配置身份证读卡、二维码扫描功能，可与装修设计融合嵌入导诉台。
	1
	台

	12
	窗口显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：窗口显示屏:21.5 液晶显示屏，主频2GHz，内存2GB DDR3，内置存储器8GB
	16
	块

	13
	综合显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：综合显示屏:信息发布屏 50寸信息发布一体机，安卓系统7.0，内存2GB DDR3，内置存储器 8GB，外接口含 USB 口、网口、主机开关、电源开关。
	6
	块

	14
	显示屏配套支架
	产品性能指标不低于以下参数：显示屏配套支架:最大承重（kg）36.4
挂架材质 冷轧钢板
适用电视尺寸 40英寸；42英寸；43英寸；45英寸；46英寸；48英寸；49英寸；50英寸；51英寸；52英寸；55英寸；58英寸；60英寸；65英寸；70英寸
上下调节度 +3° / -5°
适用电视孔距 400x400范围内
离墙距离(mm) 52mm-380mm
产品尺寸（长x宽x高）mm 452x312x55mm
产品净重（kg） 5kg
	2
	套

	15
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	1
	台

	16
	千兆模块
	产品性能指标不低于以下参数：千兆模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	2
	个

	17
	天花扬声器
	产品性能指标不低于以下参数：天花扬声器:天花扬声器 功率：6w（瓦）；频率响应：80Hz-16kHz(±3dB)；阻抗：内部扬声器阻抗8Ω ；持续功率处理：3-6w 连续；灵敏度：84dB-SPL,1w,1m（粉红噪声）；最大声输出：98dB-SPL, 1m（粉红噪声）辐射角度：150°(圆锥型)；
	8
	个

	18
	功放
	产品性能指标不低于以下参数：功放:定压功放 功率：40W，话筒插口：2个，可以接2个话筒；音频输入：2路；输出方式：4-16欧定阻音箱；
	2
	台

	19
	安装辅材
	产品性能指标不低于以下参数：安装辅材:线缆、管材、线槽等辅材
	16
	批

	20
	液晶评价终端
	产品性能指标不低于以下参数：液晶评价终端:10寸液晶评价终端
	18
	台

	21
	签名板
	产品性能指标不低于以下参数：签名板:签名板:≥10.1寸屏幕，电磁手写笔，500万以上像素摄像机，公安部二代身份证阅读器，指纹仪；
分辨率：1280*800以上；
最大握笔倾角：允许±45°（手写笔与屏幕法线夹角）；
读取速度：200点/秒以上；
压感级别：2048级以上；
指纹图像分辨率：256*360以上；
指纹分辨率：500DPI以上；
支持主流国产操作系统。
	18
	个

	22
	窗口接待终端含系统
	产品性能指标不低于以下参数：窗口接待终端含系统:CPU：国产处理器，核心规格不低于8核，主频≥2.7GHz
内存：8GB
硬盘：256GSSD
显卡：1G独显
显示器：23.8寸
含操作系统、流式、版式软件
	18
	台

	23
	交换机
	产品性能指标不低于以下参数：交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	2
	台

	24
	千兆模块
	产品性能指标不低于以下参数：千兆模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	4
	个

	25
	诉讼服务多功能自助终端
	产品性能指标不低于以下参数：诉讼服务多功能自助终端:硬件组成：整体外形设计制作、高清触摸屏、人脸识别摄像头、身份证读卡器、A4扫描仪、A4彩色打印机、二维码扫描仪、键鼠套装
“自助诉讼服务系统”通过大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供各项办理及查询的相关诉讼服务功能。
	2
	台

	26
	存储主控柜
	产品性能指标不低于以下参数：存储主控柜:功能：32寸电容触屏、4G、128SSD、集成200W像素人脸识别摄像头、IC卡读卡器、身份证读卡器
	1
	台

	27
	记名副柜
	产品性能指标不低于以下参数：记名副柜:箱体结构：单层箱体，10层2列式，包括20个投递箱格
箱格说明：带智能锁
	4
	台

	28
	主柜录像单元
	产品性能指标不低于以下参数：主柜录像单元:1、自动录制投件、取件操作过程，提供回放功能；包含监控摄像头2个；NVR（至少含6T硬盘）1台；最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；码流平滑设置；支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选；采用高效红外灯，使用寿命长,照射距离可达20-30米；支持smart IR，防止夜间红外过曝；支持3D数字降噪, 120dB超宽动态；符合IP67级防尘防水设计。
	1
	套

	29
	高清录播工作站
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	30
	高清摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素
	12
	台

	31
	摄像机支架
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	12
	套

	32
	摄像机统一供电电源
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机统一供电电源:摄像机统一供电电源
	4
	台

	33
	吸顶音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	28
	个

	34
	融合编解码设备
	详见“重要产品技术指标要求”
	6
	台

	35
	音视频单向光端机
	产品性能指标不低于以下参数：音视频单向光端机:非压缩全高清HDMI视频光端机 1路视频+独立正向音频
	12
	台

	36
	远端当事人显示屏
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏:‌屏幕尺寸‌：55英寸；带232接口；
‌屏幕比例‌：16:9
‌分辨率‌：3840×2160（4K）
‌高清格式‌：2160P
‌观看距离‌：2.5-3.0米 ‌
‌屏幕刷新频率‌：300Hz
‌色域‌：DCI-P3
硬件配置
‌内存‌：4GB
‌存储‌：64GB
‌操作系统‌：Android系统 ‌
‌扬声器‌：内置65W音响
‌音效模式‌：支持多种模式
‌接口‌：4个HDMI 2.1接口、2个USB接口，支持Wi-Fi及有线连接
	6
	块

	37
	远端当事人显示屏支架
	产品性能指标不低于以下参数：远端当事人显示屏支架:根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。
	6
	套

	38
	互联网网络交换机
	产品性能指标不低于以下参数：互联网网络交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	6
	台

	39
	光纤模块
	产品性能指标不低于以下参数：光纤模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	12
	个

	40
	接入交换机
	产品性能指标不低于以下参数：接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	12
	台

	41
	千兆光模块
	产品性能指标不低于以下参数：千兆光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	24
	个

	42
	信息公告发布屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	12
	块

	43
	辅材
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	12
	套

	44
	高清录播工作站
	产品性能指标不低于以下参数：高清录播工作站:4路SDI摄像机接入，4路HDMI输入，2路HDMI视频输出；8路Mic In、3路立体声线路输入,3路平衡输出、1路3.5mm耳机监听口，内置2T标准SATA硬盘
	4
	台

	45
	高清摄像机
	产品性能指标不低于以下参数：高清摄像机:高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素
	12
	台

	46
	摄像机支架
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机支架:与高清摄像机配套，L型或U型；
	12
	套

	47
	摄像机统一供电电源
	产品性能指标不低于以下参数：摄像机统一供电电源:摄像机统一供电电源
	4
	台

	48
	吸顶音箱
	产品性能指标不低于以下参数：吸顶音箱:高音单元19mm×1(0.75×1Inch)
低频单元6.5"布边折环，低失真,准平板扬声器
频率响应65Hz-20kHz
标称阻抗8Ω
功率60W～120W
灵敏度91dB/W/m
标称覆盖角90°圆锥覆盖
类型专门定制的低失真叠片铁芯，宽频段设计
安装方式吸顶安装壁挂安装均可
安装架内置吸顶安装吊架1个，墙壁安装.
尺寸（长、宽、高）390×300×95mm,开孔尺寸（长、宽）367×280mm
	8
	个

	49
	接入交换机
	产品性能指标不低于以下参数：接入交换机:L3以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP Plus端口,双电源,SFP+电缆3m
	4
	台

	50
	千兆光模块
	产品性能指标不低于以下参数：千兆光模块:光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	8
	个

	51
	信息公告发布屏
	产品性能指标不低于以下参数：信息公告发布屏:1.显示屏：21.5英寸
2.分辨率：1920*1200
	4
	块

	52
	辅材
	产品性能指标不低于以下参数：辅材:完成本场所建设所需接插件等配套辅材。
	4
	套

	53
	室内LED显示屏（P1.2）
	详见“重要产品技术指标要求”
	21
	m²

	54
	LED拼接控制器
	产品性能指标不低于以下参数：LED拼接控制器:最大支持带载1703万像素点 ，宽度可达16384像素点 ，高度可达8192像素点。
输入接口： 1路DP 1.2、1路HDMI2.0、 1路U盘接口（可U盘播放）  、2路HDMI1.4和2路DVI。
输出接口 ：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出 ，任选一种。
音频： 1路输入 ， 1路输出 ，支持HDMI和DP音频解析输出。
支持最多6窗口显示（注： 1个4K输入信号时 ，同时可支持4路2K高清输入 ，只支持5个窗口； 2个4K输入信号时 ，只支持2个窗口）
。
支持128个场景保存和调用。
支持3D（选配）。
	1
	台

	55
	LED播放控制主机
	产品性能指标不低于以下参数：LED播放控制主机:1、2U机箱，16GB 高速内存（DDR4），500GB高速固态硬盘；
2、支持1个DP 1.2接口、2路HDMI 2.0接口输出；
3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；
4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示；
5、支持8图层和1个音频图层同时播放。
	1
	台

	56
	配电柜
	产品性能指标不低于以下参数：配电柜:20kw，带PLC
	1
	台

	57
	工程结构
	产品性能指标不低于以下参数：工程结构:用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装
	1
	项

	58
	线缆辅材
	产品性能指标不低于以下参数：线缆辅材:配电电源线、信号线等
	1
	批

	59
	室内LED显示屏（P1.2）
	产品性能指标不低于以下参数：室内LED显示屏（P1.2）:间距:1.25mm
封装方式:SMD1010
白平衡亮度:600cd/㎡
模组分辨率:120×270 pixels
模组尺寸(W×H):150mm×337.5mm
像素密度:640000pixels /m²
箱体分辨率:480×270 pixels
箱体尺寸(W×H):600mm×337.5mm
箱体重量:5kg/panel
维护方式:全前维护
箱体材质:压铸铝
	21
	m²

	60
	LED拼接控制器
	产品性能指标不低于以下参数：LED拼接控制器:最大支持带载1703万像素点 ，宽度可达16384像素点 ，高度可达8192像素点。
输入接口： 1路DP 1.2、1路HDMI2.0、 1路U盘接口（可U盘播放）  、2路HDMI1.4和2路DVI。
输出接口 ：26路千兆网口和3路万兆光纤口输出 ，任选一种。
音频： 1路输入 ， 1路输出 ，支持HDMI和DP音频解析输出。
支持最多6窗口显示（注： 1个4K输入信号时 ，同时可支持4路2K高清输入 ，只支持5个窗口； 2个4K输入信号时 ，只支持2个窗口）
。
支持128个场景保存和调用。
支持3D（选配）。
	1
	台

	61
	LED播放控制主机
	产品性能指标不低于以下参数：LED播放控制主机:1、2U机箱，16GB 高速内存（DDR4），500GB高速固态硬盘；
2、支持1个DP 1.2接口、2路HDMI 2.0接口输出；
3、单机最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示；
4、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示；
5、支持8图层和1个音频图层同时播放。
	1
	台

	62
	配电柜
	产品性能指标不低于以下参数：配电柜:20kw，带PLC
	1
	台

	63
	工程结构
	产品性能指标不低于以下参数：工程结构:用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装
	1
	项

	64
	线缆辅材
	产品性能指标不低于以下参数：线缆辅材:配电电源线、信号线等
	1
	批

	65
	数字音频处理器
	产品性能指标不低于以下参数：数字音频处理器:1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道；
2.≥12通道AEC处理器模块；
3.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口；
4.千兆以太网端口；
5.≥8个可配置USB音频；
6.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟；
	1
	台

	66
	主音箱音柱
	产品性能指标不低于以下参数：主音箱音柱:1.驱动单元：≥6*80mm 长冲程聚酯薄膜驱动单元，高音驱动单元，≥2*3-元件CRE高频换能器；
2.频率范围：≤120 Hz 至 ≥20 kHz；
3.指向角度(H x V):≥ 140° x 15°
4.灵敏度 (1W/1m)：≥93dB；
5.最大输出 (1m)：≥121 dB峰值；
6.功率/阻抗：150W 额定功率，375W节目功率，8欧
	2
	台

	67
	主音箱功放（DSP数字功放）
	产品性能指标不低于以下参数：主音箱功放（DSP数字功放）:四通道数字功放，定压或定阻模式可选
系统总功率≥500W
每个通道（定压或定阻）输出功率：≥4x125W;
具有功率共享功能
UMAC™ D 类输出电路 - 具有超低失真的全带宽 PWM 调制器
频率响应：20 Hz - 20 kHz （+0/-0.25 dB （8 Ω负载，低于额定功率 3 dB）
保护电路:短路保护、直流保护、欠压保护、温度保护、过载保护
电源：UREC 通用电源开关模式电源，带功率因数校正 （PFC™） 和集成待机转换器
可外接音量控制器和远程控制开关
	1
	台

	68
	无线接收机
	产品性能指标不低于以下参数：无线接收机:四通道无线接收机
采用AES128加密确保通信数据安全
动态范围：≥120dB
可通过以太网本地连接多个系统，支持网络控制；
支持多达20 个通道
在通道设置中，提供人声均衡的特定配置选项，并采用4段图像式均衡器，优化人声表现
	1
	套

	69
	无线手持话筒
	产品性能指标不低于以下参数：无线手持话筒:包含无线手持发射机及话筒头
话筒单元：超心型动圈话筒
频率响应：40-16000Hz
	1
	套


4. 重要产品技术指标要求
4.1 高清录播工作站
支持不低于4 路 SDI 高清前端接入。
视频压缩标准应支持H.265/H.264。
音频压缩标准应支持PCMA、OPUS、AAC-LC、G722。
网络协议应支持TCP/IP、SIP、BFCP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、HTTPS、SNMP、H.323、H.239、SSH。
应支持一键开启/停止刻录、一键开关机、一键打点、一键DVD回放。
应支持多路本地/远程音频变音处理，保护证人隐私。
▲内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
▲应支持2路独立示证设备接入并编码，支持HDMI、DVI两种信号，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
应支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。
内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱,支持光驱热插拔,支持便捷拆卸光驱,可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。
支持断电续刻/续录功能,设备刻录过程中断电重启后,刻录机仍继续执行刻录任务。
支持多种画面合成风格，最大支持 9 画面合成，支持边框和拉伸模式设置，支持双流编码。
内置专业DSP音频处理器，实现啸叫抑制、自动降噪、回声抵消、自动增益处理。
▲应支持单画面不少于4个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
支持多画面实时视频浏览、PTZ 控制、浏览回放一键切换、报警联动与管理。
内置2T标准SATA硬盘。
应支持4路SDI输入，2路VGA输入，2路HDMI输入，2路VGA输出，2路HDMI输出。
应支持6路Mic In（幻象供电）、2路Line In、3路Line Out。
4.2 融合庭审编解码设备
1.▲视频会议：支持多方高清视频会议功能，最大9画面集中显示。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
2.▲布局模式：支持多种Layout模式：1，2，3，4，1+5，1+7，9。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
3.画面轮询：支持会场画面轮询显示功能。
4.视频分辨率：支持1080p、720p多种高清视频编解码格式。
5.▲双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
6.视频编解码：H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264HPSVC、H.265、H.265SVC。
7.视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理。
8.画面布局：支持多画面，画廊模式，演讲者模式，语音激励模式，支持人脸识别、实现会议中电子名片&电子铭牌、人脸签到等应用，支持人像优化。
9.▲音频编解码：宽频语音，动态分层编码，支持Opus、G.711a、G.711u、G.722、G.7221、G.7221Annexc、G.729a,AAC等音频编码协议。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
10.音频处理：远场拾音、回声消除、智能降噪、自动增益控制、自动人声增强、唇音同步。
11.双流：支持会议中发送、接收功能，支持高清1080P30fps双流。
12.无线传屏：支持无线传屏配对功能。
13.▲视频丢包率测试：采用H.264HPSVC视频分层编码技术，丢包率达50%的情况下，保证视频不卡顿不花屏。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
14.音频丢包测试：支持音频Opus分层编码，具有强大的前向、后向纠错算法，在高达80%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯。
15.分享功能：采用H.264动态高清编码技术，桌面分享分辨率≥1080p，既可分享文档，也可播放音视频文件。
16.音频接口：音频输入接口：XLR接口×2；TRS接口≥2；RCA接口×2；DMIC×2。音频输出接口：RCA接口×2，HDMI×1。
17.视频接口：视频输入接口：RJ45×2，HDMI×1。视频输出接口：HDMI×1。
18.其他接口：USB接口×2。RS232接口：RJ45×1。
4.3 室内LED显示屏
1、点间距≤1.25mm;屏体尺寸：宽度≥6米，高度≥3.375米，分辨率≥4800(宽)*2700(高),箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm(宽)*337.5mm(高);像素密度：≥640000点/平方，采用SMD表贴封装；
2.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°,亮度：50-1200cd/m²可选，亮度均匀性：≥99%,发光中心点偏差：<0.1%,色度均匀性：<±0.001Cx,Cy;箱体平整度<0.1mm,箱体间/模组间相对错位值<1.0%;
3.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz,最大对比度(全白/全黑环境照度0.01lux):≥18000:1,色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000;支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失；
4.▲峰值功耗：≤380W/m²,平均功耗：≤135W/m²；防护等级：正面防护等级不低于IP65;PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求；蓝光危害：依据GB/T 20145-2006标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
5.维护方式：支持完全前维护，模组、电源\二合一板可全部进行正面维护、更换，箱体间电源及信号采用分离式传输；
6.▲PCB板设计：模组采用专业级高强度板材，不低于TG150强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）
7.模组设计：模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计、接收卡非插拔式：
8.箱体设计：箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计；箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数。
9.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。
10.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常。
11.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光。
12.显示屏需具备连续工作7*24h;典型寿命时间：≥200000小时；平均无故障时间：≥200000小时；
14.所投屏体须通过CCC强制认证，并提供证书复印件加盖制造商公章。
5. 系统对接要求/兼容性要求
本系统涉及上海法院现有业务系统对接进行的多种类型数据、处理、查询及应用，投标方需要自行解决相关系统对接和数据访问，招标金额包含相应的所有软件接口对接费用。需完整实现下述系统对接及数据交互：
上海法院诉讼服务系统服务于诉讼工作，为当事人提供一站通办、一网通办、一号通办、一次通办的诉讼服务，实现全流程依法公开、全方位智能服务。审判系统是以辅助办案为目的，服务于审判全流程，涵盖诉调、立案、分案、排期、庭审、结案、归档和上诉等相关业务，旨在实现审判工作全业务办理，提供全面的智能支持。本项目中访客人证比对一体机、取号机、通道闸机、诉讼服务多功能自助终端等专用设备（含配套）需通过http协议或API接口实现与上海法院诉服、审判、执行等业务系统无缝对接。出具诉讼服务系统与“一张网”系统详细对接方案。
6. 实施人员要求
本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：
1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；
2.要求项目经理（1人）、项目组成员（不少于4人），需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员有效社保缴费证明。
3.项目经理要求：成交供应商应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目经理，要求包括且不限于：具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有 10 年以上信息系统建设或类似从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。
4.项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应优先选派的人员应分别具备以下资质或能力，包括且不限于：信息系统项目管理师，系统集成项目管理工程师。

7. 售后服务及质保
7.1 本项目应满足验收通过之日起3年的整体质保.
7.2 7天x24小时的电话支持服务及应急维护响应支持，在接到故障报修通知后，在2小时内响应，4小时内到达故障现场进行抢修，在24小时内修复故障。若属于硬件故障，应在48小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。 

8.合法取得产品说明
[bookmark: _GoBack]针对本项目的所有 投标产品，供应商均需承诺其来源合法有效，针对重要产品：融合庭审编解码设备、高清录播工作站、室内LED显示屏，需提供合法来源证明材料（包括产品授权函、原厂售后服务承诺函）



