上海海事大学学生宿舍家具采购需求

一、项目背景
上海海事大学学生公寓44-45号楼旧宿舍家具更新。
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

[bookmark: _Toc25898_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8379]（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）
GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）
GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；
GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
GB 16799-2018《家具用皮革》；
（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）
重要标准：
GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；
GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；
GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；
其他标准：
GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；
GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；
QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；
GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；
QB/T 1621-2015《家具锁》；
QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；
QB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；
QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》；
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
GB T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；
GB/T 39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求第3部分:办公桌椅》；
QB-T 4463-2025《家具用封边条技术要求》；
QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》；
GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》
及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。



三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、技术参数等要求
	序号
	品名
	规格（W*D*H)（mm)
	参考样式
	数量
	基本 组成
	技术参数

	1
	学生公寓组合床+柜(核心产品)
	4000*970*2080
	[image: ]


	394套
	床、衣柜、书桌、爬梯、抽屉柜
	整体尺寸：4000*970*2080mm床内径尺寸≥1950*900*mm，床挺下口距离地面高度为1800mm，床体尺寸需要投标人按照房间尺寸自行合理调整。
1、边立柱: 采用≥70mm*70mm，裸管壁厚不小于1.2mm，周长不低于280mm，圆弧安全圆角钢管，采用成熟通用冷轧成型，焊接成闭口型材管，边立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内外塞。
2、中立柱：采用≥70mm*40mm，裸管壁厚不小于1.2mm，立柱两端安装优质工程ABS塑料封盖，采用成熟通用冷轧成型，焊接成闭口型材管。中立柱上下封口采用优质PP塑料（或ABS塑料）的静音内外塞。
3、前后床挺、左右床挺：采用≥70mm*40mm*1.2mm安全圆角钢管，床帮下部需做倒圆处理。
4、前后床挺与立柱采用卡扣连接件，久用不松动，无异响，卡扣连接件采用≥2.0mm厚优质钢板经冲压成型，成型后长度≥200mm，挂齿数量≥3个，挂齿由导向段和锁紧段组成，保证结构牢固。
5、护栏：护栏高度≥300mm，采用25mm*25mm*1.2mm方管围边，内为E0级18mm厚优质环保暖白色双饰多层板，三聚氰胺浸渍纸覆贴，护栏板内部增加永久性“床褥最大厚度安全警示线”。进出缺口宽度300-400mm,后护栏高度≥150mm，防止物品掉落。
6、爬梯：床梯支架采用≥20*40*1.5mm椭圆钢管制作，爬梯踏板尺寸≥380*120*30mm，爬梯踏板采用PP塑料制作，踏步带有凸起的防滑条，设计不少于3个荧光点，有效提高学生上下床的安全性。
7、床板：采用≥15mm厚优质杉木，铺板条数量≤8条，每条宽度≥9cm，铺板间隙≤10mm，床板底部配置木档，木档规格不小于40*30mm，木档数量不少于4根，铺板四面抛光，无毛刺，经干燥、防腐、防蛀处理，含水率8%-12%。钉眼应冲低，钉头不得高于铺板平面。
8、书桌：1310mm×910mm×1690mm，L型桌面采用25mmE0级环保木纹双饰多层板，其余木制构件采用E0级18mm厚环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，板面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，实测甲醛释放量≤0.05mg/m，所有木质板材均做防虫、防腐工艺处理,全部板材封边采用2.0mm厚PVC封边条、PUR热熔胶同色封边。书桌上方柜体下面配置钢制洞洞板，高度165mm，便于学生收纳。书桌上方配置木挡板，下方配置木挡板,书桌下方配置一门柜，配备铝合金暗扣拉手，门板上配有内嵌式铝合金锁盒，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性,柜体五金采用阻尼静音导轨、阻尼铰链，三合一连接件。柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。
9、衣柜：860mm×580mm×1690mm，柜体板材采用E0级18mm环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，表面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材经防虫、防腐工艺处理, 板材四周采用2.0mm厚PVC封边条，PUR热熔胶工艺同色封边，实测甲醛释放量≤0.05mg/m³。衣柜门采用平开式结构，衣柜内配置一根可承受重量的铝合金或不锈钢挂衣杆和一块层板，柜门上配备铝合金暗扣拉手，内嵌式铝合金锁盒，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用安全性。柜体五金采用阻尼铰链、阻尼静音导轨，三合一连接件，保证学生使用安全、静音，柜体底部安装钢制防潮管,防潮管采用25mm*50mm*1.2mm方管。10、护栏外侧有学校徽标、可插式亚克力铭牌盒，内侧配有收纳盒，方便收纳手机、眼镜、书本资料等物品。
11、工艺说明：1）所有钢制管材构件均采用高频焊接工艺，所有焊缝要求满焊，连续焊，不得间断点焊、虚焊。焊接成型后焊缝波纹均匀、平整顺滑，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有贴角焊缝有效厚度＞3mm，焊缝饱满牢固，整体结构无变形、无松动，保障床体承重及结构稳定性。
上述所有钢质构件出厂前必须经机械除油、彻底除锈、酸洗、磷化全套标准化前处理工艺，前处理完成后，采用专业静电喷涂设备进行热固性环氧树脂粉末静电喷塑，成品颜色为白色哑光，整体色泽均匀、无色差、无流挂、无颗粒瑕疵。，喷塑漆膜厚度≥20丝，喷塑漆膜硬度＞0.4，耐冲击强度＞4N·m，漆膜附着力、硬度、耐冲击力等均符合现行国家标准：GB/T 1720-2020《漆膜划圈试验》、GB/T 1730-2007《色漆和清漆摆杆阻尼试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》
2）学生宿舍组合双人床（含床柜一体结构）安装时，杜绝床体晃动、偏移、前倾，满足宿舍家具安全稳固、防倾倒、防摇晃的使用，如床体靠墙立柱与墙体靠紧固连接，采用膨胀螺栓固定，安全规范





	2
	行李柜
	800*500*2080
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	394个
	木板、钢架
	材质说明:
1) 木件为E0级18mm厚环保木纹双饰多层板、暖白色双饰多层板，表面采用三聚氰胺浸渍纸覆贴，板材经防虫、防腐工艺处理, 板材四周采用2.0mm厚PVC封边条，PUR热熔胶工艺同色封边，实测甲醛释放量≤0.05mg/m³。 
2)拉手:采用ABS材质, 拉手与柜门表面平齐无凸出，挂锁不外露，挂锁可单独配置，确保使用时的安全性。
3)五金:优质金属阻尼铰链、三合一连接件。
4)下段钢架,立柱采用40mm*40mm*1.2mm方管。中间隔层外部采用25mm*25mm*1.2mm方管,内部采用直径φ19圆管。上段对开门,可分为两人使用,中间竖板,两侧横板,下侧可放置行李箱,上侧可放置被子。
5）柜底设计4层钢架，分成4格，采用25*25*1.2方管，∅19mm*1.0mm圆管制作；上面两层放置脸盆，下面两层放鞋；



	3
	学生座椅
	520*540*825
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	788把
	椅座、椅架
	材质说明:
整体材质：椅身采用全新PP+玻纤增强复合材质一体注塑成型（玻纤含量30%左右），椅架采用优质钢材质，额定承重不低于150kg。
1.椅背：采用人体工学脊柱仿生曲线设计，腰部做对角式加厚加强结构，提升支撑强度；椅背上方设置镂空提拉孔，便于挪动、堆叠、悬挂；整体边角圆弧过渡，无尖锐棱角，安全防磕碰。
2.椅座：椅背、椅座为一体化整体注塑成型，结构整体性强、不易断裂；构件衔接处全部圆弧钝化处理，杜绝安全隐患。椅座与钢椅架采用「卡槽卡接+螺丝紧固」双重固定结构，椅座底部预留不少于6个螺丝安装孔位，连接稳固、不易松动、杜绝异响晃动。
3.椅架：采用优质钢管制作，管材规格不低于19mm、壁厚不低于1.5mm；底部加固连接板尺寸不小于310mm×50mm、板厚不低于2.0mm。钢架表面采用高品质静电粉末喷涂工艺，涂层均匀、附着力强、耐刮耐磨、防锈防腐，底座配置防滑静音塑料脚垫，单椅配置2处防滑底座，可有效防滑、防刮地面、防拖动异响；椅子整体支持桌面悬挂收纳，不变形、不松脱。
4.脚垫：全新PP材质固定脚垫，耐磨防滑。


	4
	辅导员单人床
	2025*1000*1200
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	4张
	床头、床板、床下抽屉柜、床上挂衣板
	材质说明：
1、床头、床尾采用E0级25mm厚三聚氰胺饰面实木多层板制作，板材四面使用同色PVC热熔封边，甲醛释放量≤0.05mg/m³。
2、其余柜体、隔板、抽屉围板等板材：采用E0级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，板材四面同色PVC热熔封边。
3、床下中央配置1组抽屉：抽屉面板、围板厚度18mm，抽屉底板9mm，底板四周封边防潮；配备静音三节缓冲导轨，单组抽屉承重≥30kg；统一配套内嵌式铝合金分体环形拉手，拉手整体外形尺寸≥120mm×45mm，分体上下盖组合结构，表面哑光氧化处理，无毛刺划伤。
4、床下双侧行李推拉钢架：钢架深度统一850mm，主架采用Φ16×1.2mm圆管、20×20×1.2mm方管单层结构，单侧推拉盒尾部设置一体成型挡料板；限位框架采用15×30×1.2mm矩形管、20×20×1.2mm方管；所有钢制构件经除油、除锈、酸洗磷化前处理，表面静电热固粉末喷塑；推拉盒底部装配承重静音定向滚轮，带防脱限位卡扣；配套内嵌式铝合金分体拉手，规格、工艺同本文件第3条统一标准。
5、床挺主材采用≥20×30×1.2mm方管、≥25×50×1.2mm矩形闭口钢管；所有焊缝满焊连续，焊缝平整无气孔、夹渣、焊穿；钢制构件统一酸洗磷化+静电粉末喷塑，防腐标准同第4条钢架要求，整体床架均布承重≥500kg。
6、床板采用15mm厚优质杉木板，四面精细刨光，板材边角倒圆角处理，板面无虫蛀、死节、开裂；板条铺设间隙≤10mm；床板底部配套4根40mm×50mm实木承重横档，横档做防腐浸泡处理；木材含水率控制在8%-12%，握钉力、实木材质性能符合国家家具通用标准，板材透气不闷潮。
7、床上挂衣板基材同柜体18mmE0级多层板，板材四边采用≥1.5mm同色PVC热熔封边，隐蔽切面全封闭；板面均匀安装3组金属挂钩，每组3个，挂钩采用不锈钢材质，单钩静态承重≥15kg，表面防锈钝化处理。
提供完整的CAD设计图及效果图纸（实物图若有可提供)，体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。

	5
	辅导员衣柜
	900*600*2000
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	4个
	木板、钢架
	材质说明：
1、衣柜采用不锈钢挂衣杆+层板设计，实现短长衣组合。
2、板材：采用18mm厚三聚氰胺饰面实木多层板，环保要求达到E0级，甲醛释放量≤0.05mg/m³。
3、封边：板材全部采用同色PVC热熔封边条PUR工艺封边，柜体背板、板材裁切隐蔽切面全部封闭处理，颜色要求与板材一致；
4、柜门拉手采用内嵌式分体铝合金环形拉手，整体外形尺寸≥120mm×45mm，由上下盖两段组合成型，铝合金表面哑光氧化处理，无毛刺、尖锐棱角；门铰链采用静音阻尼液压铰链，开合自带缓冲自动闭合，无撞击噪音，单扇门铰链承重≥25kg，整体防锈耐腐蚀；衣柜配套不锈钢实心挂衣杆，壁厚≥1.0mm，单根挂杆静态承重≥40kg，表面抛光防锈；柜门配置配套金属门锁，带配套锁舌。
5、衣柜下方隔层置物架采用Φ16*1.2 mm圆管、20*2mm加厚扁铁焊接成型，焊缝满焊平整无毛刺；所有钢构件经除油、除锈、酸洗磷化全套前处理后，表面静电喷塑处理。
6、衣柜下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作，表面经酸洗磷化处理后，静电喷塑处理。
提供完整的CAD设计图及效果图纸（实物图若有可提供)，体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。

	6
	辅导员书桌
	1200*600*2000
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	4张
	木板、桌面、抽屉
	材质说明：
1）所有柜体、书架、桌面采用采用25mm、18mmE0级实木多层双饰面板，木纹色、暖白色双面三聚氰胺浸渍纸压贴；板材甲醛释放量≤0.05mg/m³。所有板材四周采用2.0mm厚优质同色PVC封边，采用PUR热熔无缝封边工艺。
2）拉手：采用ABS环保材质，拉手为内嵌式结构，表面哑光耐刮、无尖锐棱角、耐老化、不易断裂变形。
3）五金：所有铰链、导轨、锁具均采用国标优质家具五金件；铰链带液压阻尼缓冲、静音自闭、无撞击异响，开合耐久、防锈防腐；抽屉导轨为静音三节导轨，推拉顺滑无卡。
功能说明：
1）书架：书架分成2层，上层设四门；门板均采用倒斜边拉手设计。
2）书桌：桌面配置过线盖，桌下配置双抽屉，带锁舌，桌上配置挡板，高度100mm。书桌内设2个抽屉，抽屉面板及抽屉围板16mm厚，抽屉底板9mm厚，其余18mm厚，抽屉采用抽面下挂无拉手结构；侧桌内侧可收纳行李箱，外侧设2层隔板；书桌下设置防潮架采用20*40*1.2mm方管制作。
提供完整的CAD设计图及效果图纸（实物图若有可提供)，体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。

	7
	辅导员椅子
	455*505*850mm
	[image: 5af80c3290952a34ef13ec277f11e51]
	4把
	椅背、椅架、扶手、气杆、底盘
	材质说明：
1.椅背：采用全新玻纤增强尼龙一体背框，蓝、灰、绿、粉四种配色可选。椅背具备倾仰调节功能，倾扬角度不低于13度。椅背宽度≥450mm，椅背高度≥410mm，均匀分布透气散热孔。
2.椅座：全新玻纤增强尼龙一体注塑成型，椅座宽度≥430mm，座深度≥480mm，椅座与扶手一次注塑成型，含扶手宽度≥660mm，座面内置高密度定型海绵，海绵密度≥45kg/m³，采用环保水性胶贴合，无刺激性异味，海绵回弹、压缩永久变形符合家具国标。
3.扶手：配套软质PU发泡扶手面，尺寸为：≥60*220mm，采用环保水性胶粘接牢固；扶手整体向下倾斜，与水平线夹角21°（±3°），PU表层耐刮、耐老化、无有害物质析出。
4.机构：全玻纤增强尼龙一体成型升降底盘，结构稳固，升降调节顺滑无卡顿，配套阻尼缓冲结构。
5.气杆：采用氮化处理加厚钢芯气压棒，氮气纯度≥99.5%，最大升降行程100mm；经10万次升降循环测试无漏气、损坏，额定静态承重≥155kg
6.椅脚：340#尼龙脚，内部加强筋处理质量更稳定。
7.脚轮：直径60mm，静音包胶材质；在≥100kg负重条件下，往复转动10万次无开裂、脱落，滚动顺滑，硬质地面无划痕。
8.面料：采用三防面料4级防水、6级抗油，干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试。
提供完整的CAD设计图及效果图纸（实物图若有可提供)，体现设计方案，充分满足宿舍高频使用环境，体现产品设计的科学性和合理性。





注：
（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。
（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。
（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。
（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。


四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：
(1)多层实木板:符合GB/T 34722-2025理化性能-胶合强度胶合板基材≥0.70，表面胶合强度（MPa）≥0.60MPa，耐龟裂达到 5级；GB 8624-2012燃烧性能等级B1级；JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。
(2)五金配件：阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直向下静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验连续喷雾300h，乙酸盐雾试验连续喷雾100h，镀层保护等级、外观等级均达到10级。
(3)五金配件：阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直向下静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验连续喷雾300h，乙酸盐雾试验连续喷雾100h，镀层保护等级、外观等级均达到10级。
(4)封边条：符合QB/T 4463-2025（①耐干热性≥4级；②耐磨性：磨40r 后应无露底现象；③耐龟裂性≥4级；④耐冷热循环性应无裂纹、无鼓泡；⑤耐光色牢度≥4 级；甲醛释放量：≤0.5 mg/L；氯乙烯单体：未检出；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）：未检出；多溴联苯：未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）：未检出），塑料件耐老化不小于300h；GB/T24128-2018防霉等级达到1级或更优级别。
(5)喷粉：符合HG/T 2006-2022，外观色泽均匀，无结块，无异物，呈松散干燥粉末状；干附着力≤1级，中性盐雾试验（300h）无异常现象，耐冷夜性、耐污染性无异常；GB/T 40906-2021：邻苯二甲酸（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；GB/T 23991-2009：可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出
(6)环保封边胶：符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛未检出，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/kg。
(7)顶盖（床立柱上下盖）：符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》可迁移有害元素铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg，锑≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钡≤1000mg/kg，硒≤500mg/kg；；多溴联苯≤10mg/kg，多溴二苯醚≤30mg/kg；多环芳烃（苯并【α】 芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg）；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出。
（8）钢管：符合GB/T3325-2024金属件（钢管管材、喷漆涂层、喷塑涂层）外观检测合格，QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999中性盐雾试验连续喷雾≥120h，GB/T1741-2020防霉等级达到1级或更优级别。


说明：
（1）上述原材料要求如与“三、采购品目、参考样式、规格、基本组成、技术参数”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。
[bookmark: _GoBack]（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA或CNAS标识。报告签发时间不早于2024年1月1日。
（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。








五、颜色要求
学生公寓家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以木纹色和暖白色为主，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：暖白色、木纹色，实际按需求

	钢制
	颜色：砂纹白

	椅子
	颜色：灰色

	爬梯
	踏板灰色系














六、送样要求
1、实样出样：按照出样要求提供以下样品：
	1
	组合床+柜（一套，含两人床位）
	4000*970*2080
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、技术参数等要求”序号1

	2
	行李柜（一个）
	800*500*2080
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、技术参数等要求”序号2

	3
	椅子（一把）
	520*540*450/825
	对应“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、技术参数等要求”序号3



2、投标实样送达地点：上海市浦东新区海港大道1550号，联系人：李军，联系电话：13311882117。
3、采购结束后投标实样处置：
a)中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。
b)允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。
c)未中标实样处置：采购结果公告发布后15天内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。
七、其他需求:
1、投标单位自报生产供货安装周期，供货安装地址为：上海浦东新区海港大道1550号指定学生宿舍房间内。
2、44-45号楼宿舍楼内现有792套旧家具需由投标方拆除并清运出学校，拆运、处置费用由投标方承担。


八、供货及验收
	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订后25个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。

	检测要求
	过程检测
中标供应商原材料采购完成后，需委托第三方机构进行抽样检测，检测要求见《四、材料要求》，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。
2.验收检测
正式验收前，中标供应商委托第三方机构对家具有害物质释放和环保进行抽样检测，根据强制标准进行全项检测，检测数量不超过 50 件。检测费用由中标供应商承担。如检测不合格，中标供应商须按照合同约定的违约责任整改至合格并承担相应的违约责任。








九、其他要求
	分类
	内容

	保修服务
	供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于6年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	项目团队
	供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

	生产能力
	1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。
2.生产厂商应当具备完善的管理体系，生产厂商需具有有效的质量管理体系(IS09001 或 GB/T19001)、环境管理体系(IS014001 或 GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)认证证书，需涵盖所有投标产品生产厂商；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。








































image7.png




image1.png
\

TN T

i1 )|
T





image2.png
2080

500

1330

750

800





image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




