华东政法大学松江校区综合事务楼南楼
学生宿舍家具采购需求
依据《华东政法大学采购管理办法》、《华东政法大学后勤管理处采购实施办法》文件要求，现就华东政法大学松江校区综合事务楼南楼学生宿舍家具采购项目进行公开招标。
一、项目背景
根据我校实际工作安排，现拟对松江校区综合事务楼南楼共计100间学生宿舍的成套宿舍家具项目进行采购。
项目预算金额：125万元。
交付期限：自合同签订生效之日起60天内完成交付。
二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
[bookmark: _Toc25898_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8379]（一）强制性标准
GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）
GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；
GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》；
GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；
[bookmark: _Toc227555682][bookmark: _Toc16007][bookmark: _Toc25730_WPSOffice_Level2]GB 16799-2018《家具用皮革》；
（二）质量及技术标准
重要标准：
GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；
GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；
GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；
GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》
其他标准：
GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；
QB/T 1621-2015 《家具锁》；
GB/TGB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；
QB/T2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；
GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；
QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》
GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》
LY/T 3413-2024《人造板及其制品中气味物质的测定气相色谱-质谱-嗅闻法》
QB/T4156-2010《金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验》
GB/T2523-2022《冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法》
GB/T9286-2021《色漆和清漆划格试验》
GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》
GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》
GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》
GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》
GB/T 34706-2017《涂料中有机锡含量的测定气质联用法》
GB/T 4156-2020《金属材料 薄板和薄带 埃里克森杯突试验》。
及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。
三、采购清单及技术参数要求
	编号
	品目
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准

	1
	双层床（核心产品）
	钢制
	[image: 467b87818db51dafd7f7d69695ca20f8]

	2000*900*2160
	200
	由床、爬梯、床下柜
	基材：钢管、钢板、杉木板
	1.床立柱：
规格70（±1）mm*35（±1）mm，厚度≥1.2mm的优质闭口型管材，管材截面由≥7条折弯及7个面组成。边立柱与床厅挂件接触面≥3个面，每根边立柱与每张床头、尾挡板接触面不低于两个面。
2.前后床厅：
外形规格为70（±1）mm×30（±1）mm，厚度≥1.2mm的优质闭口型管材。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。前床厅护栏竖管采用根直径22mm厚度≥1.0mm的圆管；床厅与床换接触部需采用pp塑料静音卡扣。
3.档头拉换/台阶管：
规格55（±1）mm×35（±1）mm，厚度≥1.0mm的优质闭口型管材，管材截面由不少于6条加强筋及6个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶高度≥20mm，深度≥15mm。
4.床换：
外形规格为25（±1）mm/15mm×25（±1）mm，厚度≥1.0mm的优质闭口型管材，管材截面为梯形，下部为圆弧，两端与床厅接触部位安装限位消音卡扣件。
5.卡式连接件：
外形规格35（±1）mm×135mm，厚度≥2.0mm的优质钢板经冲压拉伸成型，挂件不低于3个接触面，不低于3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。卡式连接件与床厅正面焊接处需连续满焊，不得分段焊接；与立柱插挂厚挂齿不外露且挂齿由导向段和锁紧段组成。
6.钢木塑护栏
[bookmark: _GoBack]护栏采用钢木塑整体结合式，采用≥18mm厚的性能不低于E0级环保饰面多层板，护栏两侧和上方带有整根直径≥28mm的喷塑钢圆管，护栏板材和护栏圆管采用整体一次注塑成型为一体，四周无任何接缝及刃口；护栏规格采用1350mm*385mm*100mm，护栏正上方设有储物区，带抽拉式灵动扩展储物空间，可灵活拆除与选配，带有杯座功能，侧面有小孔便于挂小件、挂装网兜等功能，储物盒背面雕刻有永久性一体注塑成型警示语，被褥高度不得超过箭头所示平面。
7.床头挡头
采用规格800mm×400/550mm×18/75mm。档头采用性能不低于E0级≥15mm厚饰面多层板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝，床头在靠背弧形塑料规格≥580mm×350mm×75mm内设有大面积透气小孔，增加靠背的透气性；与前后立柱接触部不低于四个面。
8.床尾档头：
边立柱档头采用整体式，整体高度要求400mm，规格为800(±5)mmX400（±5）mmX21mm(±1mm)，立柱档头基材采用性能不低于E0级18mm厚饰面多层板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，与前后立柱接触部不低于四个面。
外挂落地爬梯
爬梯：
爬梯边管采用32mm×1.2mm的圆管，经数控弯管机弯曲成型，踩板整体尺寸428（±1）mm×85（±1）mm×23（±1）mm,踩板主体采用优质冷轧钢板冲压拉伸成型，踩面前方安装325（±1）mm×43（±1）mm×23（±1）mm优质改性PP塑料防滑板，踩板中前方安装带荧光功能的三角形塑料警示块，用于提醒使用者注意安全。爬梯边管与床厅接触位采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节外塞，
外塞高度45mm内部自带M8螺栓，可调节范围为0-30mm。
10床下柜：1920*600*380
采用优质一级冷轧钢板，喷涂前厚度0.8mm，采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧型聚酯混合粉，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥50um ;零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。导轨采用优质阻尼导轨，颜色为整体白色，抽面为钢制热转印木纹色。


	2
	学习桌
	钢木
	[image: ]
	800*700*1860
	400
	由书桌、书架等构成。
	基材优质冷轧钢板、多层板、导轨、锁具等
	1.桌面板规格：800*700，桌面板采用25mm厚度的环保性能不低于E0级饰面多层板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。
2.桌脚及书架采用优质一级冷轧钢板，喷涂前厚度0.8mm，采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧型聚酯混合粉，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥50um ;零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。导轨采用优质阻尼导轨，颜色为整体白色，抽面为钢制热转印木纹色。

	3
	衣柜
	学生衣柜
	[image: ]
	600*550*2100
	200
	由柜体、柜门、层板、挂衣杆、锁具等
	基材优质冷轧钢板、铰链、锁具等
	采用优质一级冷轧钢板，喷涂前厚度0.8mm，采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧型聚酯混合粉，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥50um ;零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。门内设计四周包边，锁具采用一体式旋转挂锁，优质阻尼铰链颜色为柜体白色，柜门为钢制热转印木纹色。

	4
	学习椅
	学生座椅
	[image: ]
	525*450*88/93
	400
	椅背、椅座、椅架
	基材聚丙烯加玻璃纤维、钢架
	1.椅身:原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维,椅身由四部分组成（椅背，椅身，座面，椅背装饰盖），椅子可拼色，座，背，装饰盖可多重颜色搭配。
2.椅背：椅背可上下5档升降，椅背带有波浪形纹路，椅背可跟椅身做拼色设计。
3.座面：椅子座内板可跟椅身做拼色设计，椅面独立开模，椅面内嵌于椅身。                                                  
4.椅脚：优质钢架12mm实心钢筋；流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。特制固定脚垫，全新PE制作，抗磨损性强。可以堆叠。
5.椅内：椅子内带有4套POM滑动组件，可根据使用者高矮调节靠背高度。
6.整椅可以堆叠，有效节约空间，具有单色、双色混搭特点，结构稳定。

	5
	吊柜
	学生储物柜
	[image: ]
	800*500*760
	400
	柜体、柜门、层板、暗拉手
	基材优质冷轧钢板、铰链、锁具等
	采用优质一级冷轧钢板，喷涂前厚度0.8mm，采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧型聚酯混合粉，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥50um ;零部件、组合件表面光滑、平整、无尖角、起凸。色泽一致，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。门内设计四周包边，锁具采用一体式旋转挂锁，优质阻尼铰链颜色为柜体白色，柜门为钢制热转印木纹色。

	6
	脸盆架
	学生脸盆架
	[image: 1708912362946]
	450*450*1000
	100
	由不锈钢管构成
	 基材：304不锈钢管
	主管采用304ø30mm壁厚1.2mm圆管，其余为304ø19mm圆管壁厚1.2mm圆管焊接制作，壁厚1.2mm。所有焊接处打磨圆滑平整。喷塑处理。脚底部安装塑料脚塞，防滑静音。


	7
	行李架
	学生储物架
	[image: ]
	1000*500*1600
	100
	由钢管构成
	基材钢管
	1.钢架：主材采用≥40mm×40mm 方管，厚度≥1.2mm。中间配 ≥25mm 圆管，厚度≥1.0mm。全钢结构整体焊接组成。与地面接触部 需采用防潮内塞。 
2.表面处理：各钢件表面进行严格除油除锈、磷化、钝化、清水冲 洗、烘干等工艺处理，并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防止钢件的生锈腐蚀，漆膜耐冲击性等。



注：
（1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。
（2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。
（3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。
（4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。
四、材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求：
1、立柱：
▲（1）GB/T3325-2024-外观性能：金属件-喷漆(塑)涂层、金属喷漆(塑)涂层：冲击强度、耐盐浴、
▲（2）GB/T9286-2021：附着力0级
（3）GB/T228.1-2021：上屈服强度≥290MPa、抗拉强度≥420MPa、断后伸长率≥25%
（4）GB/T10125-2021：GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验保护评级10级，外观评级10级
（5）GB/T11253-2019：下屈服强度≥255MPa
（6）GB/T4336-2016：化学成分（质量分数）/%：C≤0.01%、 Mn≤0.25%、P≤0.020%、S≤0.020%、Alt<0.045%、Ti≤0.20%；
（7）GB 18584-2024：可迁移有害元素：铅、镉 、铬 、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。

2、多层板：
    （1）GB/T 39600-2021：甲醛释放量达到ENF级
（2）LY/T 3413-2024：气味物质-甲苯，乙苯的释放浓度未检出。
（3）GB/T 46014-2025：静曲强度(顺纹)≥40MPa、静曲强度(横纹)≥ 40MPa、弹性模量(顺纹)≥6500MPa，弹性模量(横纹)≥5500MPa；浸渍剥离未剥离

3、冷轧钢板：
▲（1）GB/T 4156-2020：埃里克森杯突试验：杯突值≥10mm;
▲（2）GB/T2523-2022：表面粗糙度≤1μm;
（3）GB/T228.1-2021：力学性能（规定塑性延伸强度≥330MPa；抗拉强度≥450MPa；断后伸长率≥33%）
（4）GB/T4336-2016：化学成分（C≥0.16%、Si≥0.11%、Mn≥0.32%、P≥0.025%、S≥0.006%)；
（5）QB/T4767-2014：金属喷涂层-硬度≥4H；
（6）GB/T7314-2017：规定塑性压缩强度≥220MPa；
（7）GB/T3075-2021：疲劳试验10万次；

4、塑粉：
▲（1）HG/T 2006-2022：附着力-干附着力；铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H；
▲（2）HG/T 2006-2022：耐冲击性(正向冲击)50cm；耐湿性-室内用500h无异常；
（3）HG/T 2006-2022：耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象）；
（4）GB/T 34706-2017：有机锡含量≤30mg/kg；
（5）GB 30981.2-2025：可溶性元素含量8个，其中：铬，镉，汞，铅均未检出；苯系物总和含量≤0.03%
（6）HG/T 3950-2025：金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%;黄曲霉，长霉等级0级

5、铰链：
（1）QB/T2189-2013：垂直静载荷、水平静载荷，耐久性 12万次
（2）QB/T 3826-1999， QB/T 3832-1999：中性盐雾试验300h，10 级、
（3）GB/T10125-2021，GB/T6461-2002 ： 乙酸盐雾试验 100h，保护评级10级，外观评级10级

6、塑料脚套：
▲（1）GB/T7141-2008：热老化试验200h，拉伸强度保持率≥80%;断裂伸长率保持率≥80%,
▲（2）GB/T32487-2016：外观-塑料件外观、塑料件-硬度、耐冷热循环；
▲（3）GB/T 40971-2021：18种多环芳烃未检出；
▲（4）GB/T 24128-2018：防霉性能-黑曲霉0级；
▲（5）GB/T 31402-2023：抗菌性能-洋葱伯克霍尔德氏菌≥99.9%；
（6）GB18584-2024：邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)总量，邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)总量

7、钢管：
▲（1）GB/T 2039-2024：高温蠕变试验，试验温度300℃，施加应力80MPa，加载24h后，试样未断裂
▲（2）GB/T3325-2024：金属件-喷漆(塑)涂层外观性能；硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力；
（3）GB/T 11170-2008：化学成分(质量分数):碳C≤0.07%、硅Si≤0.75%、锰Mn≤2.00%、磷P≤0.045%、硫S≤0.030%、铬Cr(8.00~10.50)%、镍Ni(17.50~19.50)%

8、导轨：
（1）QB/T2454-2013：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷，耐久性12万次
（2）QB/T 3826-1999, QB/T 3832-1999：中性盐雾试验300h，10级
（3）GB/T10125-2021，GB/T6461-2002：乙酸盐雾试验 100h，保护评级10级，外观评级10级

说明：
（1）上述原材料要求如与“三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
（2）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。
（3）检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。每份检测报告均需带有CMA标识。报告签发时间不早于2025年1月1日。
（4）投标人需提供承诺函，承诺货物生产过程中，拟投入的原材料不低于上述检测报告结果，未提供承诺函及相应检测报告者不得分。

五、颜色要求
	分类
	主体颜色

	木制
	纹路：木皮保留天然纹路感。
颜色：木纹色

	钢制
	柜体：白色；柜门：木纹色

	椅子
	颜色：椅架白色坐垫靠背灰色












说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。
2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。
六、样品要求
	序号
	样品要求
	数量
	大小尺寸(单位mm)
	工艺质量标准

	1
	床立柱
	1根
	70（±1）mm*35（±1）mm*300mm
	参考三、采购清单及技术参数要求

	2
	档头拉换
	1根
	55（±1）mm×35（±1）mm*300mm
	

	3
	学习桌桌面
	1张
	800mm*700mm*25mm
	

	4
	钢板
	1块
	200mm*200mm
	

	5
	导轨 铰链
	各一件
	
	



说明：尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

七、供货及验收
	分类
	内容

	供货要求
	供应商应当在合同签订生效之日起60天内供货及安装完毕并完成交付。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。供应商需对本项目空间逐一进行实地测量，在实际测量基础上进行深化布局和设计，并根据甲方要求结合实际测量进行部分家具调整

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。家具安装结束后，供应商负责垃圾的清运工作，确保验收前宿舍干净、整洁，方可验收通过

	检测要求
	交货时需按国家相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准提供供货产品的出厂检验报告；家具安装完成一周内，由甲方确定不少于6间房间，乙方出具符合要求的第三方检测机构提供的空气质量检测报告，检测报告不符合要求的不予验收通过。投标商在投标文件中出具承诺书并加盖投标人公章。



八、服务要求
	分类
	内容

	保修服务
	家具免费保修期应当至少自验收通过之日起不低于120个月。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。
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