一、项目名称

东方枢纽公安综合用房信息化配套子系统建设项目
二、建设目标

根据东方枢纽公安综合用房相关公安业务正常开展的需要，通过在公安综合用房内建设相关公安信息化基础设施和接入相关公安网络，满足东方枢纽公安综合用房公安民警正常履责的基本需求。

三、建设内容
本项目建设内容：

一是完成公安综合用房内相关网络建设，包括公安信息网、融合承载网、政务外网、互联网、其他专网（申通专网、申铁专网）等网络的建设。

二是完成有线通信视频指挥调度系统建设，满足重大安保需求，在公安综合用房情指中心设置主会场，联动各业务单位及分局进行视频指挥调度。

三是多媒体会议系统建设，满足轨交分局上海东站站派出所大会议室日常会务需求。

四、建设需求

1、网络建设
包括公安信息网、融合承载网、政务外网、互联网、其他专网的建设。响应供应商应逐条响应各项指标要求。项目采用的产品必须为国产化设备,设备所使用的核心配件均能满足国产自主可控的需要。
网络设备清单如下：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	公安信息网汇聚交换机
	台
	2
	详见1.1

	2
	公安信息网接入交换机
	台
	2
	详见1.2

	3
	融合承载网OTN传输设备（含4套光层设备）
	台
	1
	详见1.3

	4
	政务外网汇聚交换机
	台
	2
	详见1.4

	5
	政务外网接入交换机
	台
	2
	详见1.5

	6
	互联网汇聚交换机
	台
	1
	详见1.6

	7
	互联网接入交换机
	台
	2
	详见1.7

	8
	专网交换机
	台
	2
	详见1.8


1.1公安信息网汇聚交换机

在东方枢纽公安综合用房信息化机房内放置2台汇聚交换机，通过光缆万兆接入浦东分局公安信息三级网核心交换机，实现公安综合用房公安信息网的接入。

公安信息网汇聚交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标要求

	性能要求
	▲交换容量≥68.2Tbps；

	
	▲包转发率≥51200Mpps；

	硬件要求
	主控槽位≥2；

	
	业务槽位≥4（主控如含业务端口可计为业务槽位）；

	
	电源槽位≥6，实配冗余电源；

	
	设备关键芯片，CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；

	
	支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率>16000/s；

	
	支持整机ARP表项≥140000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

	
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256000；

	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3；支持PIM-SM/DM/SSM；

	QoS
	支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR调度方式；

	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制；

	安全性
	支持802.1X、MAC等认证方式；

	
	支持Macsec256；

	
	支持安全启动；

	可靠性
	支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；

	
	支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性；

	
	两块主控工作在NSF和NSR模式，且两个主控上端口可以同时工作；

	管理维护
	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；

	实配
	总装机箱≥1（含满配风扇模块和安装配件）；
主控/引擎板卡≥2(含基本软件，集控制单元、交换单元和监控单元于一体。支持4*25G/10G+8*10G/GE形态业务端口；主备引擎上的业务接口可以同时使用，且可以配置为不同的模式) ；

24口万兆/千兆自适应光接口业务板卡≥2（需提供独立业务板卡，非主控或交换网板集成）;

千兆RJ45电接口数≥48；

电源模块数量≥2(单块电源模块功率能满足本项目此台设备所有部件满负荷运行时所需功耗)；
伸缩滑道≥1(适配深度1000mm以内机柜)；

万兆单模10KM光模块数量≥4(SFP+封装)；万兆单模40KM光模块数量≥4(SFP+封装)；千兆单模10KM光模块≥48(SFP封装)；SFP+ -10G -高速电缆-5m≥1根


1.2公安信息网接入交换机
在公安综合用房楼层弱电间配备相应的接入交换机用于楼层的公安信息网接入。

公安信息网接入交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	▲交换容量≥2.4Tbps；

	
	▲包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


1.3融合承载网OTN设备（共含4套光层设备）
在东方枢纽公安综合用房信息化机房部署1台OTN设备及2套光层设备分别上联至融合承载网核心（市局建国中路30号节点和浦东分局节点），上联带宽均为40G；在融合承载网核心部署另外2套光层设备。

融合承载网OTN设备技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	OTN设备指标要求

	平台能力
	▲响应设备需支持AC和DC两种供电方式可选，业务槽位≥14个

	
	设备高度不高于5U，支持19英寸机柜与ETSI机柜安装方式

	
	响应设备同时支持OTN和SDH交叉能力

	
	响应设备平台OTN交叉能力不小于800Gbit/s ODUk(k=0、1、2、2e、3、4、flex)、高阶交叉容量不小于160Gbit/s VC4、低阶交叉容量不小于20 Gbit/s VC3/VC12、不小于920Gbit/s Packet

	
	支持STM-1/4/16/64、FE/GE/10GE、FC1G/2G/4G/8G/16G/32G业务混合接入。

	业务类型
	支持SDH/SONET业务、PDH业务、OTN业务、OSU业务、以太网业务、PCM业务、CPRI业务、SAN业务、视频及其他

	网络保护
	支持SNCP、线性复用段保护、环形复用段保护、TPS保护、E1 SNCP、64K SNCP、无损保护倒换、多路径无损保护 

	安全性
	支持AES256加密

	统一管理
	承诺配置设备支持与现网设备对接，可纳入现有网管系统，配置相应的网管license。

	自主可控
	承诺设备支持自主可控

	入网能力
	需同时支持MSTP、PTN、OTN业务能力

	配置要求
	设备直流冗余供电；交叉、主控时钟处理板等关键部件冗余配置，设备电源、控制、交叉板1+1保护配置

	
	10G线路接口≥16个(每套光层设备配置10G线路接口≥4个)

	
	10GE业务接口≥6个

	
	GE业务接口≥8

	
	SMT-1/4线路接口≥8

	
	E1业务接口≥32; 配置32单元DDF配线架

	
	直流电源（不小于4KW）≥2套

	指标项
	综合用房光层设备指标要求

	平台能力
	响应设备需支持AC和DC两种供电方式可选，业务槽位≥6个

	
	设备高度不高于2U，支持19英寸机柜与ETSI机柜安装方式

	
	设备支持OTN/SDH/PKT三种业务平面的统一交叉、统一线卡、统一调度

	
	支持96波DWDM系统

	网络保护
	支持客户侧1+1/板内1+1保护/LPT/光线路保护/SW SNCP，支持光层ASON。

	统一管理
	要求配置设备支持与现网设备对接，需纳入现有网管系统，配置相应的网管license。

	入网能力
	需同时支持MSTP、PTN、OTN业务能力

	配置要求
	设备直流冗余供电；设备电源、控制、交叉板1+1保护配置

	
	10G线路接口≥4个

	
	40波光层系统≥1

	
	支持OTDR功能

	
	传输距离≥80km、60km色散补偿

	指标项
	融合承载网核心光层设备指标要求

	平台能力
	响应设备需支持AC和DC两种供电方式可选，业务槽位≥6个

	
	设备高度不高于9U，支持19英寸机柜与ETSI机柜安装方式

	
	设备支持OTN/SDH/PKT三种业务平面的统一交叉、统一线卡、统一调度

	
	支持96波DWDM系统

	网络保护
	支持客户侧1+1/板内1+1保护/LPT/光线路保护/SW SNCP，支持光层ASON。

	统一管理
	要求配置设备支持与现网设备对接，需纳入现有网管系统，配置相应的网管license。

	入网能力
	需同时支持MSTP、PTN、OTN业务能力

	配置要求
	设备直流冗余供电；设备电源、控制、交叉板1+1保护配置

	
	10G线路接口≥4个

	
	40波光层系统≥1

	
	支持OTDR功能

	
	传输距离≥80km、60km色散补偿

	
	直流电源（不小于4KW）≥2套


1.4政务外网汇聚交换机

在东方枢纽公安综合用房信息化机房内部署2台政务外网汇聚交换机。

政务外网汇聚交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	交换容量≥2.4Tbps；

	
	包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


1.5 政务外网接入交换机

在公安综合用房弱电间内部署2台政务外网接入交换机（1层1台、4层1台）上联至政务外网汇聚交换机。

政务外网接入交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	交换容量≥2.4Tbps；

	
	包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


1.6互联网汇聚交换机
在东方枢纽公安综合用房信息化机房内部署1台互联网汇聚交换机。互联网汇聚交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	交换容量≥2.4Tbps；

	
	包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


1.7互联网接入交换机

公安综合用房弱电间内部署2台互联网接入交换机（1层1台、4层1台）上联至机房汇聚交换机。互联网接入交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	交换容量≥2.4Tbps；

	
	包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


1.8专网交换机

在公安综合用房信息化机房内部署专网交换机2台，用于公安综合用房内申通专网、申铁专网接入。专网接入交换机技术性能指标及配置要求如下

	指标项
	指标参数要求

	性能要求
	交换容量≥2.4Tbps；

	
	包转发率≥672Mpps；

	硬件要求
	固定端口：≥48个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥8个1/2.5/10/25GE SFP28；

	
	冗余电源风扇设计，并实配双电源、双风扇；

	
	内存≥4G；

	
	设备CPU芯片、转发芯片为国产化芯片；

	二层功能
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；

	
	支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；

	
	支持MAC表项≥330000；

	三层功能
	支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；

	
	支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route；

	
	支持IPv4/IPv6双栈；

	
	支持IPv4路由表≥256K；

	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；

	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式；

	QOS
	支持WDRR、SP、WDRR+SP队列调度算法；

	
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能；

	安全功能
	支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性；

	
	支持MACSec；

	可靠性
	支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议；

	管理维护
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；

	实配
	双电源，千兆单模10KM光模块≥4


2、有线通信视频指挥调度系统建设

采购3台国产化视频会议终端和摄像机，接入现有视频会议系统，确保新增设备与现有视频会议系统实现无缝互联互通，实现在东方枢纽召开全局性视频会议工作需求。摄像机支持30倍变焦分辨率不低于4K，会议终端能提供不少于3路输入，2路输出视频接口，支持视频水印技术，内置安全芯片，支持国密加密算法。

设备清单如下：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	
产品配置
	技术参数

	1
	会议终端
	台
	3
	综合用房会议终端：8M,超高性能4K分辨率,2个10/100/1000M,高度寸1U。
	详见2.1

	2
	摄像机
	台
	3
	综合用房主会场摄像机，配备1/2.5英寸CMOS传感器，视频输出：3G-SDI, HDMI, HDBaseT, USB
	详见2.2


    2.1会议终端主要技术参数

采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。

终端采用国产化元器件、国产嵌入式操作系统。

支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。

支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口

支持网口热备份，支持E1线路和IP线路接入，并具备E1/IP线路备份功能，当E1线路发生故障时，可切换至IP线路，会议继续进行。

支持会议纪要，同声字幕，背景替换。

支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、IP地址以及号码

支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源

支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法

内置安全芯片，支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法。

2.2摄像机主要技术参数
静音驱动设计，配备1/2.5英寸CMOS传感器，出色的录播质量，超分辨率变焦，允许在4K时进行30倍变焦，或在FHD下进行40倍变焦。

支持HDR、图像防抖、防闪烁

视频输出 ：3G-SDI, HDMI, HDBaseT, USB

变倍与云台转动速度自适应,转动速度可调:  0-5个级别

支持正装、吊装、三脚架安装，带图像翻转功能

3、多媒体会议系统建设

为保障轨交分局上海东站站派出所会议质量、提升办公协作效率、规范会议室信息化建设，在轨交分局上海东站站派出所建设一套符合国家行业标准、具备回声消除能力、声场覆盖均匀、运行稳定可靠的专业会议音频扩声系统。

设备清单如下：

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	85寸显示屏
	台
	2
	详见3.5.1

	2
	主音箱
	台
	2
	详见3.5.2

	3
	辅助吸顶扬声器
	台
	4
	详见3.5.3

	4
	功放1
	台
	1
	详见3.5.4

	5
	功放2
	台
	1
	详见3.5.5

	6
	音频处理器
	台
	1
	详见3.5.6

	7
	调音台
	台
	1
	详见3.5.7

	8
	鹅颈话筒
	台
	3
	详见3.5.8

	9
	视频会议终端
	台
	1
	详见3.5.9


3.1系统总体架构设计

本系统采用“拾音层-处理层-放大层-发声层”全数字化架构，以回声消除音频处理器为核心中枢，减少信号损耗与故障点，系统链路简洁、调试精度高、运行稳定。

设计2只全频音箱安装在大屏两侧，由一台双通道功放驱动；

设计4只吸顶扬声器安装在指挥天花板，由一台双通道功放驱动；

数字调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）；

主屏设置在会议室主席台后方，由2台85寸显示屏并排组成

配置视频会议终端一台，用于接收分局音视频信号
3.2完整信号流向

拾音输入：3只有线鹅颈话筒拾取发言人语音，通过屏蔽音频线传输至调音台；

核心处理：音频处理器完成混音、回声消除（AEC）、自适应降噪、自动增益、反馈抑制、参量均衡、信号路由全流程数字处理，主要包含如下功能：

采用标准48KHz/24bit(最高可达192KHz/32bit)高质量A/D和D/A转换器；USB背景音乐播放与录制功能；DSP音频处理，内置反馈消除模块、自动混音模块、回声消除模块；输入每通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡；输出每通道支持31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；全功能矩阵混音功能

8路会议调音台：采用8路单声道输入，支持2编组输出，需内置DSP数字效果器,话筒前置放大器,每路3段EQ均衡器,60mm长寿命高分析推子，内置+48V幻象电源提供，内置USB播放器，内置万用电源供电

功率放大：处理后的音频信号输出至2台数字功率放大器，进行低失真功率放大

声场覆盖：功放输出的功率信号驱动2只线性音柱音箱及4只辅助扬声器，将电信号转换为声信号均匀覆盖全场

纵向单元排列，提供平滑的频响曲线和宽广的覆盖角度

音响扩声系统根据场所的面积和使用功能，参考国家扩声厅级标准一级进行设计。指挥中心扩声系统的音响效果应能符合（GB/T 28049-2011）厅堂扩声系统设计的声学特性指标中的语言扩声一级标准，演讲时应能达到语言清晰、无失真、声压余量充分、声场分布均匀、无声反馈啸叫，声像定位正确。音响扩声系统主要由扬声器、功率放大器、音频处理设备、调音台、话筒、音源等设备组成。

3.3会议室显示设备
根据会议室第一排座位跟LED大屏的距离以及人的最佳视觉效果，以及现场环境，设计主屏2套，

主屏设置在会议室主席台后方，由2台显示屏并排组成。                                                                                                      

3.4视频会议设备

在轨交分局上海东站站派出所大会议室配置1套视频会议终端用于接入轨交分局现有三级网高清视频会议MCU，实现与现有视频会议体系互联互通。新建视频会议终端为整体视频会议系统新增点位，属于系统拓展建设内容，仅实施终端设备建设，不改造现有平台架构。视频会议终端安装在显示大屏前方。

3.5多媒体会议系统设备规格参数
	序号
	设备名称
	规格参数

	3.5.1
	85寸显示屏
	需配备摄像头
操作系统：Android 11.0；

CPU：四核A55+四核A53；

RAM：8GB；

ROM：64GB；

适用操作系统：Windows 7/8/10;Android；

Wi-Fi：支持Wi-Fi5，支持802.11 a/b/g/n/ac无线频段，支持2.4G/5G双频；

面板尺寸：85英寸；

背光类型：DLED；

屏幕比例：16 ：9；

亮度：400cd/m²；

分辨率：3840(H)×2160(V)；

可视角度：水平 178°，垂直 178°；

使用寿命：30000 小时；

色彩范围：1.07 B/10 bit (8 bit + FRC)；

刷新率：60Hz；

静态对比度：1200 (typ.)；

响应时间：＜10ms；

响应时间：8ms(typ.)；

自动控制：自动白平衡；

视场角：对角：99°，水平：87°，垂直：49°；

人脸检测：支持；

光感：支持；

触摸有效识别：2mm；含支架

	3.5.2
	主音箱
	系统类型 无源音箱

分频模式 内置分频

单元配置 铁氧体低频驱动器8″×1，铁氧体高频驱动器1″×1

频率范围(-10 dB) 50 Hz - 20 KHz

频率响应(±3 dB) 85 Hz - 20 KH

额定功率 120 W/240 W/480 W (连续/音乐信号/峰值)

标称阻抗 8Ω

灵敏度 92 dB

指向性 70° x 100°（H×V）

最大声压级 113dB(峰值:119dB)

连接器 Speakon NL4X2

	3.5.3
	辅助吸顶扬声器
	系统类型 2单元2分频倒相式

分频模式 内置分频

单元配置 1英寸丝膜球顶高音单元，6.5英寸双音圈橡皮边聚丙烯中低音单元

频率响应(-6 dB) 60 Hz - 20 KHz

额定功率 40W

标称阻抗 8Ω

灵敏度 87±3 dB

指向性 90°H×90°V

材料 ABS panel面板，铁后桶

	3.5.4
	功放1
	立体声和并接的工作模式可选;

保护功能：软启动、直流保护、过热和过载保护、防冲击、限幅；

800W功放额定功率：8Ω立体声800W×2，4Ω立体声1300W×2，桥接8Ω 2600W×1；

总谐波失真：<0.1%；

频率响应：20Hz-20kHz:  +/-1dB ；

信噪比：≥100dB(A计权）；

输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择；  

输入阻抗：20KΩ平衡/ 10KΩ非平衡；

阻尼系数：≥ 300(1kHz,8Ω)；

电压增益：≥30dB；

动态范围：＞90dB；

转换速率：≥35V/us；

接地悬浮开关：输入座接地脚接地和悬浮控制；

	3.5.5
	功放2
	额定功率8Ω 2×300W

额定功率4Ω 2×600W

频率响应 20Hz-20kHz: +/-1dB

谐波失真 <0.1%

转换速率 25V/us

阻尼系数 ≥ 300(1kHz,8Ω)

输入灵敏度 0.775V

输入阻抗 20KΩ平衡/ 10KΩ非平衡

信噪比 ≥100dB(A计权）

电压增益 30dB

动态范围 ＞90dB

输入插座 公母卡侬

输出插座 接线柱

电源要求 AC220V ～ 50-60Hz

电压范围 AC190-250V ～ 50-60Hz

保护线路 软起动、直流保护、短过热和过载保护、防冲击和限幅

	3.5.6
	音频处理器
	高性能浮点DSP处理芯片；

8通道平衡输入音频通道

所有输入通道支持MI C输入

所有输入通道支持48V幻象供电

8个平衡音频输出通道

每个通道独立的自适应反馈抑制器

8通道自动混音

ADC 114dB动态

DAC 114dB动态

输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台

输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器

内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声

前面板1602显示屏显示IP地址

开放RS-232、TCP/IP协议实现第三方控制

有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能

支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用

	3.5.7
	调音台
	便携式8路输入；

2个编组设有 独立输出端，使连接更灵活；

内置16种DSP效果；

单独+48v幻象电源开关；

MP3大屏播放器；

高品质USB音乐播放器；

支持无线蓝牙接收

设1个辅助发送，方便扩展设备；

1个效果发送，1个返回；

60mm长寿命高分析推子

	3.5.8
	鹅颈话筒
	换能方式 电容式

频率响应 20Hz-18KHz

指向性 心型指向

输出阻抗 75Ω

灵敏度 -40dB

最高输入音量 130dB 声压

动态范围 106dB，1KHz

讯噪比 66dB

咪管长 460mm

供电电压 3V/ 幻象 48V

	3.5.9
	视频会议终端
	支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，
支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议。
支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。
内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素1/2.8英寸CMOS镜头，支持不少于5倍光学变焦，水平视角≥80°。
支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
除内置摄像机外，支持≥1路高清HDMI视频输入接口、支持≥1路HDMI高清视频输出接口。
支持≥3路独立的音频输入接口，≥1路独立的音频输出接口。
支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系。
支持美颜功能，支持通过人脸检测对与会方人员进行面部美白、磨皮，优化显示效果。
支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。
支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。
支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果。
 支持字幕叠加、横幅功能。
 支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。
支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4国密加密算法。
 内置安全芯片，支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。
支持防火墙和NAT穿越。
 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到55%丢包率情况下声音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。


▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，供应商可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。
五、进度安排
    1、设备交货，合同生效后30天内全部设备到货，要求：
（1）设备到货后将提供的货物全部运抵采购方指定地点，经采购方签收确认。
（2）设备到货清点时，成交供应商必须提供订购设备由设备制造商提供的产品序列号。
（3）采购方收货后根据设备的技术规格要求和质量标准，对设备进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
2、项目系统集成周期，自设备到货之日起3个月内完成系统集成（不包含试运行期）。

3、试运行

在完成软硬件系统安装、调试后进入试运行，试运行期为1个月。试运行无重大缺陷、无重大故障且解决所有发现的缺陷后进行正式验收。

六、实施和技术服务要求
成交供应商须提供成功实施其技术方案所必须的技术支持和工程服务，包括系统设计、工程设计、项目管理、工程实施、验收、培训等，并须提交详细的工程服务方案。
成交供应商应保持项目团队稳定。未经用户方同意，项目经理在项目整体验收前不得变更。同时，项目参与人员需签订保密承诺书，明确其应当承担的保密责任和义务。
成交供应商不得将工程分包、转包。
成交供应商应接受采购方的统一管理。招标方根据实际情况委托监理单位、咨询机构或行业专家参与本项目相关工作，成交供应商应积极配合并遵循相应指令。
本项目系统集成质量控制和文档需满足国家标准要求。
设备安装和调试
成交供应商负责所有设备的安装调试，及时解决出现的质量问题，具体要求如下：
（1）要求成交供应商负责设备安装机房的环境检测和电路测试，对于不满足设备安装要求的机房环境和电源、电路等，成交供应商负责提出符合设备安装条件的解决方案。
（2）设备安装和联网调试由成交供应商负责，提交用户一个可使用、稳定可靠的系统。
（3）设备安装过程中所需的网线、光纤、电缆、接头、工具及仪器仪表均由成交供应商提供，所需费用由成交供应商自行承担。
（4）所有网络线缆（包括但不限于网络交换机至配线架之间网络跳线）进行规范布放和整理，所需工具、扎带、标签等辅助材料由成交供应商自行承担，要求如下：
A）敷设方式
横平竖直：机柜内线缆应整齐敷设，避免交叉，机柜内拐角处保持直角、避免“斜拉”式走线导致影响机柜内设备正常上下架。
固定牢固：使用线槽、桥架或扎带固定，防止松动。
避免过度弯曲：光跳纤的弯曲半径应大于线缆外径的6倍，防止损坏。
B）标识管理
明确标识：每根线缆两端应使用机打标签清晰标明编号、用途等信息。
记录完整：每根线缆记录归档并与实际布线一致，便于后期维护。
7、培训
针对项目中建设的软硬件设备，成交供应商应对用户进行免费培训，提供相应的操作手册，使采购方正确掌握使用和维护的基本技能。
8、人员要求
1）响应方需指定项目经理负责本项目的实施活动，项目经理具备信息系统项目管理师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）的优先考虑。

2）项目团队应提供4人及以上的专业服务团队（不包括项目经理），其中技术人员具有网络工程师证书（中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发）的优先考虑。
七、项目验收
1、成交供应商需提供整个系统包括设备的测试与验收的方案和详细的验收计划。试运行结束后，采购方根据整个系统运行情况进行初步评估。采购方根据初步评估情况，决定组织开展验收工作或延长试运行期。
2、验收形式由用户指定，成交供应商必须配合验收相关工作，验收所需费用由成交供应商承担。

3、成交供应商应提供验收相关资料：所有验收文件、测试报告、配置文档、设备技术资料及使用说明书等，资料要提交完整的四套，以作设备留档备案。
4、成交供应商应当配合第三方测评单位开展安全测评，若安全测评不通过，成交供应商应根据要求整改（整改所需费用由成交供应商自行承担），直至安全测评通过。
八、响应材料要求
1、响应书应答要求
（1）该项目为“交钥匙”工程，项目中涉及的各个环节需在方案中一并考虑。
（2）响应方在标书中需按要求制作详细的设备规格、技术参数偏离表。
（3）响应方需提供详细的响应方案，包括设备配置、设备部署、业务流程、运行维护、人员培训、售后服务等内容。

（4）在履约过程中，采购方将在认为必要时，对响应方所响应满足的某项功能或指标要求响应方配合进行测试、检查并核实（如功能和指标不符合要求，费用由成交供应商承担）。本需求书将作为合同主体的重要依据，严格体现响应方对本项目的技术与服务承诺。
（5）为保证系统平稳运行和今后扩展升级的建设需求，响应方在总体方案制定中应留有扩展升级的余地。
（6）响应方的项目经理及项目组主要成员参与类似项目建设，需提供相关证明材料。

（7）响应方应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。
九、运维及售后服务
1、要求供应商提供本项目采购的所有设备3年免费质保，其中所有设备需由原厂负责保修，系统及设备的保修、维护期从本项目验收通过之日起计算。

2、要求供应商须免费提供本项目采购的网络设备7×24×4的备件先行服务（即每周7天每天24小时响应用户硬件故障申请，并保证在接到用户申请4小时内备件到达用户现场）承诺。

3、要求供应商提供设备制造商出具的本项目采购的公安信息网汇聚交换机、公安信息网接入交换机、融合承载网OTN传输设备的3年或以上原厂保修承诺。
4、要求供应商提供3年免费的系统维护服务，免费维护期内，供应商提供3人及以上固定的维护队伍，在节假日或重大活动保障期间应根据用户的要求，提供驻场保障。供应商如需更换驻场工程师必须事先与最终用户协商确定。

5、免费维护期内，供应商须提供每周7天、每天24小时的电话响应服务，故障响应时间不超过30分钟，到达现场时间不超过1小时，2小时内排除故障或提出解决方案。

6、免费维护期内，供应商须在接到用户通知后1小时内赶到现场，完成信息点开通和调整等工作。

7、保修期内当设备故障时，故障设备维修返回时间不超过3个月，在这期间，必须提供同型号的备件顶替，不得影响系统的正常运行，同时设备中硬盘等存储介质必须交由用户方保管。
8、免费维护期间，供应商须提供巡检服务，定期（每月至少1次）对用户的系统进行巡检，并协助用户对隐患和故障进行解决和追查，最终以报告形式提交用户。
