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1、 项目概况 
1. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]项目名称：2026年算力平台集成实施服务
2. 项目预算：120万元人民币
3. 项目内容： 采购 2 台高性能教学算力服务器硬件和算力集群调度平台并完成系统集成实施服务；服务范围覆盖软硬件部署调试/全周期运维质保、师生实操培训，实现项目全流程落地交付。
4. 交付地点： 上海市浦东新区顾唐路500号中心机房
5. 完成期限：自合同签订之日起60日内完成项目建设并通过验收。


2、 主要设备清单及技术参数
2.1 设备清单
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量

	1
	算力服务器（核心产品）
	台
	2

	2
	AI推理平台软件
	套
	2




2.2 技术参数
▲技术参数应按照招标文件要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标；相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可视为无效技术支持资料。

[bookmark: _Toc528325384]1、底层硬件：单台算力服务器配置（共采购 2 台，设备配置参数完全一致）
	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	机箱规格
	4U 机架式工业级服务器机箱，满载工况下可稳定搭载 8 张全高全长双宽 GPU 加速卡

	2
	处理器
	搭载不少于 2 颗 x86 架构处理器，单颗 CPU 核心数≥32 核，主频≥2.1GHz，三级缓存≥160MB，原生支持 AVX512、AMX 指令集

	3
	内存
	配置≥768GB DDR5 高速内存

	4
	本地存储
	▲机箱硬件原生支持 24 块 2.5 英寸或 12 块 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘位，最大可拓展 16 块 NVMe/E3.S 固态硬盘；标配≥2 块 480GB SSD 系统盘、≥2 块 3.84TB NVMe 高速数据盘（需提供证明材料）

	5
	硬件扩展
	▲主板配置≥8 个双宽 PCIe x16 插槽 + 3 个单宽 PCIe x16 插槽，支持拓展 2 张独立 RAID 阵列卡（需提供证明材料）

	6
	阵列卡
	标配 8 通道 SAS 阵列卡，兼容 RAID0/1/5 阵列组建模式

	7
	GPU 加速卡
	▲单台服务器预装≥8 张 GPU 加速卡，单卡 FP32 算力≥59TFLOPS、FP16 算力≥119TFLOPS，板载显存≥48GB，显存带宽≥860GB/s（需提供证明材料）

	8
	网络配置
	配备≥2 个万兆以太网电口，配套原厂多模光模块

	9
	供电模块
	搭载≥4 个 3000W 热插拔电源，采用 N+N 冗余供电架构

	10
	带外管理
	标配 BMC 远程带外管理功能，支持远程开关机、系统镜像虚拟挂载、硬件故障在线诊断

	11
	硬件运维配套
	▲服务器内置硬件性能监测模块，可实时监控设备功耗、出风口温度、CPU 与内存负载，具备硬件性能异常预判能力；支持服务器全生命周期备件台账管理、BMC 密码自动化轮换托管（需提供证明材料）

	12
	质保服务
	硬件享受原厂 3 年上门维保服务

	13
	原厂授权
	投标提供原厂授权书优先考虑


2、系统集成软件模块（基于两台服务器集群一体化部署）
	[bookmark: _Hlk230019629]序号
	指标
	指标内容

	
	总体功能
	▲商业版集群管理与调度软件，License覆盖系统所有节点，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书

	
	数据管理
	▲支持数据集的创建、编辑、发布、删除等功能。支持数据在线批量标注，对数据质量进行评估（需提供证明材料）

	
	
	支持快速下载数据,支持http、https、ftp、sftp、git方式下载

	
	
	提供数据缓存加速机制，数据集可高速并行缓存到计算节点本地,支持解压和更新。

	
	AI开发
	提供Jupyter、Webshell在线交互开发，支持对接第三方开发工具（如VSCode）

	
	
	▲支持AI模型的多机分布式训练，可提交Tensorflow、Caffe、pytorch、PaddlePaddle、MXNet框架的分布式训练作业，并支持MPI、PS/Worker、Master/Worker、Deepspeed、Megatron等分布式类型（需提供证明材料）；

	
	
	支持弹性任务，设置任务资源配置的上下限，基于可用资源大小动态伸缩任务资源配置；

	
	
	▲支持大模型训练容错，平台自动检测异常训练节点、出现异常节点自动业务迁移，自动加载断点重新发起任务（需提供证明材料）；

	
	AI推理
	▲支持推理服务在线编排，提供推理服务基于串行、条件分支、流量分支、融合分支编排的能力；用户可以通过可视化界面方式，查看到所有场景的服务编排图、服务流中的服务组成情况（需提供证明材料）。

	
	
	▲支持统计模型请求记录，包括请求成功数/记录条数、Tokens总数、提示tokens总数、生成tokens总数。模型名、API-KEY、用户、请求结果、提升tokens，生成Tokens、TTFT、TPS、E2E指标（需提供证明材料）。

	
	集群管理
	支持基于WEB页面的资源组管理，不同异构加速卡可以划为1个资源组。资源组支持设置资源的共享、专享策略；支持设置单个任务的CPU核心数、加速卡数上下限；支持针对超时使用的策略设置

	
	
	▲支持基于WEB页面的GPU细粒度调度设置，包括： 1）MIG模式：每张卡独立配置MIG方案；2）显存隔离：按GPU显存进行任意大小的切分，最小支持1GB显存；3）复用率：按GPU上并发任务个数进行配置（需提供证明材料）。

	
	
	平台设置系统管理员、组管理员、普通用户等，支持不用业务模块的使用权限控制，支持用户的资源配额设置

	
	
	支持以资源组为单位定义CPU和加速卡的单价；支持账户充值和配额设置，支持用户、用户组、任务账单明细，支持月账单、周账单、自定义账单，支持账单导出归档；

	
	
	支持节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；
支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息，支持健康检查选项的开启和关闭，支持查看卡的健康信息，包括设备信息、功率限制、温度限制

	
	服务
	提供原厂3年维保服务



3、系统集成
[bookmark: _GoBack]针对本次两台算力服务器，完成全量硬件调试、联调工作，保障硬件性能，针对本项目提供总体设计方案：
 
3.1 硬件初始化调试
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1.完成服务器CPU、GPU、内存、硬盘、网卡、电源等全硬件模块检测，出具硬件检测报告，确保所有硬件参数达标、无硬件故障、无性能损耗；
2.优化服务器BIOS参数，适配高算力运算场景，开启高性能模式、多任务并行模式，关闭节能降频策略，保障算力输出最大化；
3.配置硬盘阵列（根据业务需求适配RAID模式），保障数据存储安全、读写性能达标。
 
3.2 双服务器协同集成
1.实现两台算力服务器硬件资源互通互备，支持算力拆分、算力聚合，可根据任务大小自动调用单台或双台设备联合运算；
2.解决双服务器资源冲突问题，设置硬件资源隔离与共享规则，避免多任务运行时出现硬件抢占、运算卡顿、任务中断问题；
3、 技术要求及伴随服务要求
（1） 基本要求
1.供应商具有固定的服务场所和常驻的维护人员，且能提供良好的技术支持；
2.供应商报价应提供设备的详细参数，接入方式，网络连接（无线）等。
3.供应商提供的设备应符合国家环保节能要求，低噪音，低能耗。
4、供应商应加强对使用区域的集中控制和管理的便捷性，管理人员可通过终端设备实现所有设备的远程控制等。
5、供应商应免费供货至校方指定地点，并完成设备安装调试，期间不收取任何送货、配件、材料、人工等费用。
6、项目配套服务器硬件均为原厂全新正品，禁止使用翻新件、拆机配件及 OEM 改装零部件。
7、项目集成竣工后，实现硬件状态监控、算力资源调度、AI 课程实训、推理服务调用、词元计费结算各模块互联互通、数据互通。

（二）安全要求
1.若遇突发事件供应商应在第一时间按照流程上报，并派员协助校方职能部门进行相关工作。
2.制定各类风险工作预备方案，人员、物资准备、突发事件处置都有强大技术支持和应付能力。
3. 供应商对上海立信会计金融学院的技术秘密、商业秘密等一切信息负有保密责任。供应商不得以任何方式向任何其他组织或个人泄露、转让、许可使用、交换、赠与该信息或与任何其他组织或个人共同使用或不正当使用该信息。对造成损失的供应商应负相关的法律责任。
设备系统中有涉及学校重要信息的遵守保密约定，不得泄密学校保密信息，应加强服务人员保密教育，按要求与员工签订保密协议。
保密义务在服务期间届满或终止后持续有效。
4.供应商应建立健全各项管理制度，操作流程，各种信息都有记录并及时归档。
（三）应急维护要求
1．设备正常运行期间，一旦发现设备不能正常工作，导致设备瘫痪或重要功能失效时，供应商应立即响应进行故障排查。
2．对未能在2小时内修复故障，供应商应立即启动应急预案，并同时向学校相关部门上报故障初步原因、造成的影响程度及临时采取的应急措施，并及时组织人员、备件或其它可用资源，尽快排除故障，恢复系统正常工作。
3．供应商完成应急维护工作结束后的24小时内，填写系统应急服务维修记录单，说明故障详细原因、采取的修复方法等信息，并由应急维护负责人签字，经用户方确认签字后，一式肆份存档。
4．一旦现场应急维护人员无法处理故障问题时，供应商应及时调派具有相应能力的工程师前来处理。
（四）其它要求
1.供应商在设备安装调试实施期间为确保安装作业区域及周围环节的整洁和不影响其他活动正常进行，严格执行国家和上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应费用。供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由供应商承担。
2．供应商在货物供货前应对学校所需货物的技术资料和使用条件报学校认可后方可订货（组织、生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入学校的管理范围，供应商在此过程中须服从学校的管理协调。
3.本项目涉及商品包装盒快递包装的，除采购需求另有要求外，供应商所出售的货物包装应参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

4、 售后服务
1.质量保修期：系统整体提供自验收通过之日起不少于36个月的免费质保，其中硬件和成品软件提供不少于36个月的免费原厂质保。质保期内，供应商应提供设备巡检等维护服务，且每年不少于2次；保修期内设备发生故障，应派人维修，不再收取人工费、材料费、设备费等任何费用。
2.供应商应为设备听足够的备品配件、附件和易损件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行和维修的需要。
3.供应商应建立维护工作流程，做好维护记录。
4. 在接到故障通知后60分钟内响应，故障备件次日出库更换；平台软件终身提供安全补丁，3 年内免费享受软件版本迭代升级维护。48小时无法排除故障时，供应商需提供相同型号备用设备，以保证正常使用。
5、供应商须根据现场实际情况出具相应的设备定位图、管道线路说明图、设备连线图等。
6、供应商不得在实施过程中擅自更换投标书及合同中所列任何设备的品牌、型号等，或擅自变更设计方案及系统拓扑的，一律按严重违约处理，并按照合同规定追究责任。
7、培训要求：供应商免费提供相关培训课程，必须提供满足设备系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。

5、 质量标准与验收要求
1.供应商提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程。安装后，设备应满足环保、节能与环境使用要求。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]2.项目实施完毕后，学校组织专家进行验收，供应商应提供相关验收材料，材料包括供货单，项目验收报告等。
3.如验收未通过，学校有权要求按合同约定的违约条款进行处理。
4.验收要求：
1) 产品规格参数与投标文件内容保持一致，无硬件降配、配件私自替换问题；整机硬件自检、GPU 识别、存储、网络、BMC 带外管理各项功能运行正常。
2) 算力调度平台全部部署完毕，集群跨两台服务器资源互通、调度正常。
3) 支持 50～100 名用户同时在线登录，开展模型分布式训练、AI 推理、大模型词元调用无卡顿； 
4) 整套集成系统连续 72 小时不间断试运行，无宕机、无系统性报错，算力调度异常告警功能触发准确有效。
5) 全套项目技术文档完整移交，完成现场实操教学培训，各方签字确认项目验收。

6、 报价及说明
1、报价：按设备清单分项报价，包含配件、材料、运输、人工费、售后服务、安装、调试、保险、搬运费、税金等一切费用。
2、论证报价说明	
供应商应根据企业自身实际情况和管理优势进行报价。供应商在投标报价时应充分考虑项目大小、复杂程度、难易程度等情况及服务周期长短，并充分考虑服务期间的市场价格变化和政策性调整带来的各种风险，供应商应根据各自的经验自行测算期间的所有费用，并计入报价。确定后不得以不完全了解项目情况为借口，向学校提出额外收取费用等补偿的要求，对此学校不作任何考虑。

