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二、主要内容
（一）背景与现状概述
1、项目建设背景
随着互联网、物联网、社交媒体等技术的普及，全球数据量呈指数级增长。海量数据的积累为训练大规模、高复杂度的模型提供了丰富的原材料，使得模型能够学习到更深层次的规律和模式，从而在预测、生成、推理等方面展现出更强大的能力。
深度学习领域的一系列算法创新，彻底改变了自然语言处理领域的面貌，使得模型能够更好地处理长距离依赖问题，提高了语言模型的泛化能力和上下文理解能力。此外，模型并行、数据并行、混合并行等分布式训练策略的发展，为大规模模型的训练提供了算法支持。
从自动驾驶、医疗健康、金融服务到教育娱乐，各行各业对智能化、个性化的服务需求日益增长。大模型以其强大的学习和生成能力，能够为这些领域提供更为精准的个性化推荐、更高效的决策支持和更自然的人机交互体验，有效提升用户体验和业务效率。
当前，我国正处于改革攻坚期、发展转型期，受国际国内多种因素影响，面临着对外维护国家主权、安全、发展利益，对内维护政治安全和社会稳定的双重压力，各类社会矛盾相互交织、各种风险隐患大量增多。随着城市化进程的加速，城市各类发展要素聚集，流动速度更快。城市管理、社会治理、繁荣稳定发展面临巨大的挑战。
2024年2月，公安部党委（扩大）会议提出，要聚焦建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，不断优化警务管理体制、运行机制，大力推进公安大数据智能化建设应用，加快形成和提升新质公安战斗力。坚持创新驱动、培育新质公安战斗力，是贯彻落实习近平总书记关于新质生产力、新质战斗力和新时代公安工作重要论述的重大决策部署，是贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化的必然要求，对推动公安工作高质量发展、以高水平安全为中国式现代化保驾护航具有深远意义。
新质公安战斗力是以创新为驱动，集综合感知、扁平指挥、精准打防、智慧治理、高效保障于一体的信息化条件下的战斗力质态，要求实现“专业+机制+大数据”的警务生态变革，将推动公安战斗力质的跃迁和公安工作的系统性重塑、整体性变革。加快形成和提升新质公安战斗力，需要进一步从新模式、新体制、新机制、新应用等多个维度激发全面深化公安改革的新动能，推动公安工作现代化。其中，新应用的构建和落地是新时代智慧警务建设的核心重点和关键环节。
深化大数据智能化建设应用，推动公安工作高质量发展，必须提升新质公安战斗力。新质生产力和新质公安战斗力都源于先进前沿科技的发展应用，必须坚定不移走科技兴警之路，下大力气固根基、补短板、强弱项，深化公安大数据智能化建设应用，激发改革新动能，培育新质公安战斗力。毋庸讳言，基础情报数据支撑弱、警务人力资源消耗大、专业研判能力不足、数据壁垒突出且共享有限已经成为公安大数据智能化建设的问题短板。要强化科技支撑，扎实推进公安大数据战略，落实好科技兴警三年行动计划，强化“大数据+”“人工智能+”赋能打击违法犯罪、加强社会治理、维护社会稳定、优化政务服务，加快形成和提升新质公安战斗力。要统筹建设贴近实战、符合需求、高效支撑的大数据实战平台，畅通智能化赋能渠道，以大数据和人工智能高效赋能情报指挥、侦查破案、合成作战、勤务运行、支撑保障、执法管理、社区警务，推动基础工作全面扎实、警情处置主动积极、打防犯罪精准高效、社会治理智能精细、政务服务智慧便捷。通过科技创新与公安工作有机融合，让AI大数据深度赋能警种业务系统，赋能机关基层基础，赋能公安执法办案、政务服务、社会治理、服务群众全流程全链条，全面提升公安工作质效。
习近平总书记在全国公安工作会议上强调：“要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。”新质公安战斗力具有高科技、高质量、高质效特征，更显创新性、更具融合性、更有可持续性，是推进公安工作现代化的新动能，是打造高水平安全、护航高质量发展的支撑保障。
随着AI技术高速发展，机器视觉、自然语言理解等技术在公安领域快速落地，不断解锁城市级AI应用新场景。将先进的人工智能技术与公安视频图像信息智能化建设深度融合。建设城市级智能图像系统，以人为核心要素进行精细化管理，以人工智能与数据智能双引擎驱动平安建设向精细化迈进，推动公安大数据及“智慧公安”落地，助力社会治理能力现代化实现，解决大规模城市治理难题，是新时代深刻领会和贯彻落实习近平总书记关于新质公安战斗力建设思想的具体实践。
为认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“科技兴警”、“新质公安战斗力”的重要论述，根据“智慧公安”的总体发展战略，为全面推进公安工作的信息化、智能化、现代化，结合系统建设规范化、数据共享标准化、管理应用规模化的要求，市局规划以“机器看视频”为突破口，按照部委工作部署，着眼长远、兼顾当前，补齐短板、强化弱项，实战引导、综合应用，将识别智能、数据智能等关键技术更深入的融入公安视频图像智能化建设，为系统建设、实战应用、警务机制等领域带来新的变革契机，推动公安大数据、“智慧警务”走向新高度。
2、现有硬件资源情况
在公安视频传输网目前已有硬件资源暂时可供本项目建设在公安视频传输网的软件部署使用。
在公安信息网的数据域和用户域依托云平台建设，可供本项目建设的软件部署。
（二）目标与任务
1、建设目标
为了进一步落实国家、公安部和上海市对公安“科技兴警”工作要求，全面提升新质战斗力，推动实现“专业+机制+大数据”的警务生态变革，本项目拟在现有视频jk网络和视频图像智能分析系统的基础上，深度融合当今先进的开源和闭源视觉大模型，构建一个开放协同、高效集约、敏捷赋能的基于两网两级建设的面向全警种的视觉大模型能力支撑子系统。具体建设目标如下：
一、构建多模型协同的视觉算法工厂，全面支撑全警种、全场景业务实战应用。
视觉大模型技术，作为人工智能领域的一项革命性突破，以其卓越的数据处理能力、深度学习算法和场景理解能力，能够大幅提升视频jk系统的智能化水平。本项目通过多模态融合认知、参数高效微调、边缘智能优化三大技术支柱，将传统算法开发升级为“视觉算法工厂”，低样本适配场景，大幅降低算法开发难度，既呼应公安部“科技兴警”中“向科技要警力”的核心诉求，也通过量化指标验证了业务价值跃迁（如小案件破案率提升），以视觉智能为重要支点支撑实现跨部门、跨区域的信息共享与协同作战，为案件侦破、治安防控、FKWW等关键警务活动提供科学决策依据，助力公安队伍快速适应复杂多变的社会治安形势。
二、打造开放化低代码视觉能力引擎，降低视觉大模型应用门槛，提升民警在实际工作中运用视觉大模型的体验与探索兴趣
通过构建标准化服务接口和图形化组件库，实现视觉大模型能力的“一键式”服务封装；搭建可视化模型测试平台，引入自动化模型蒸馏技术，将大模型能力迁移至轻量级推理模型中，适配边缘计算场景。民警可通过拖拽式界面组合AI能力，无需编码即可完成定制化分析流程开发，大幅提升模型调用效率；通过统一的开发套件，降低算法微调门槛，激发基层民警创新性场景探索（如社区ry异动、场所异动感知等），提升实战应用覆盖率。
三、构建“两网两级”视觉大模型安全应用体系，支持二级计算协同，实现算力随需扩展，算法秒级响应。
依托现有视频传输网和公安信息网的安全边界，实现两网之间数据的安全互通，在两网融合的基础上，构建市区二级协同的计算架构，实现视频传输网分局侧轻量化分析与公安信息网市局侧大模型深度研判的秒级协同，大幅提升算力利用率。
四、构建统一且开放的跨模型调度架构，兼容不同大模型之间的技术差异，支持根据业务场景“按需调用，无感切换”。
通过开发智能任务管理模块，统一模型适配层和场景化模型匹配知识库构建跨模型动态调度架构，实现模型任务的智能编排，兼容TensorFlow/PyTorch/MindSpore等跨框架模型，使模型切换效率从小时级缩短至秒级，提升警情响应速度，降低算力成本，同时突破传统算法与场景强绑定的局限，支持各类警种业务的弹性能力供给，为新质警务模式提供敏捷赋能支撑。
基于以上四大目标的达成，本系统将构筑“视觉智能中枢-算力协同一体-能力敏捷交付”三位一体的警务AI新生态样板工程。以视觉大模型为引擎牵动警务智能升维，借分布式算力网络突破时空约束，通过开放化平台释放全警种数字战斗力——让模型迭代速度追上犯罪演化速度，使每GB视频数据都转化为守护万家平安的新质战斗力。
2、建设内容
依托市局原有建设基础和上海公安视频图像建设整体规划，本项目拟建设一个开放协同、高效集约、敏捷赋能的基于两网两级建设的面向全警种的视觉大模型能力支撑子系统。
建设内容主要分为AI视觉能力服务管理、视图知识库（数据集）构建、跨模型统一调度管理、基础系统支撑、商密改造、硬件购置等六部分。
具体内容如下：
	序号
	主要模块
	主要功能

	1
	AI视觉能力服务管理
	视觉算法MCP服务

	2
	
	视觉能力增强

	3
	视图知识库（数据集）构建
	视频图像样本采集

	4
	
	视频图像样本处理

	5
	
	视频图像数据集管理

	6
	
	视频图像数据集服务

	7
	
	视觉知识处理

	8
	
	视觉知识服务

	9
	
	通用智能体专业知识库

	10
	跨模型统一调度管理
	视频图像模型权重管理

	11
	
	视频图像模型仓库

	12
	
	视频图像模型微调

	13
	
	视频图像模型优化

	14
	基础系统支撑
	视觉大模型评测

	15
	
	视觉大模型安全管理

	16
	商密改造
	商密改造软件开发

	17
	硬件购置
	智能图像联网媒体设备


（三）设计方案
1、业务流程、数据和数据流分析
（1）侦查打击
通过视频jk智能化系统，提供尽可能丰富全面的特定人车物活动信息，对刑事案件侦破过程的xs追查和历史复现还原至关重要。因此，从XZ业务角度出发，需织密视频jk智能化网络，以提高人车物驻留区域刻画精度。同时，需通过新技术的运用，提高人车物识别分析的准确度，让视频jk发挥更大的实战价值。
目前视频智能分析已经在XZ部门广泛使用，但基本聚焦在视频结构化分析方面，对视频中的人、车、物、行为等主要目标进行有限的结构化分析（比如衣服颜色、车辆车型、运动方向等），或是对ry做身份确认、驻留地筛查，但对视频资源中包含的大量冗余的数据信息，还缺少自动提取与挖掘关键信息的方法。
目前市局有包括党政机关、行业单位、文娱活动场所、宗教活动场所、殡葬场所以及城市交通的公共jk点位，利用大模型视频语义搜索能力，用户可以对于感兴趣的超出结构化字典外的目标特征，比如穿黄色保洁衣服的男人，（衣服颜色、性别等信息，现有平台或许可以确认，保洁衣服就超出结构化描述能力了），戴红色圣诞老人帽子的女子，抱小孩的人等进行搜索，也可以对某种动作，比如抽烟、弯腰捡东西、跪拜、手拉手等进行搜索，也可以搜索抽象表达的关键词，比如摆摊、施工、人山人海等。只要是案件中可能相关联的描述，都可以在视频中寻找类似的xs信息。找到线头，抽丝剥茧，再利用传统视频图像智能化应用进行身份、驻留点、详细xs排查。
（2）治安防控
基于上海治安防控业务现状和发展水平，需提高治安防控智能化覆盖密度、提升视频智慧化建设能级。从常规有限的视频人车非识别、人车驻留地分析，提升到对人、车、物等城市要素的全面智能识别，实现以类人思维“看懂”视频。打破视频智能化对时间间隔的要求，提高视频智能分析的实时能力，让视频资源在治安防控工作中发挥更大作用。下面以3个方面举例说明这一类型的业务需求：
①网红景点、旅游区域及重要商圈的节假日大客流保障
市局已建文娱活动场所、宗教活动场所公共jk点位，大型网红景点节假日安保和宗教场所春节祈福活动安保是重大保障任务之一，各个商圈的天桥连廊区域也是人流攒动的场所，根据市、区两级对大客流安全防控要求，可以利用场景分析智能算法，利旧社会面jk资源以及分局自建点位jk，在景点景区、宗教场所、天桥连廊的广场、桥面及主要进出口区域部署人群聚集、区域人数统计、人流量统计、人群逆流等AI算法，对节假日高峰时段的人群数量、密度监测，提前感知风险。
②公园、体育馆等重大安保场景
针对各区域大型体育公园、大型演出场馆，实施针对大型活动中大客流情况的应对处置，利用动态视频调度能力，结合智能算法的不断实践优化，在重大赛事或是大型活动期间，调集场馆周围及主要进出口区域jk资源，利用横幅识别、人群聚集、人流统计、区域越界等智能算法，通过建立相应场景模型，实现对人群聚集、人群逆流、违规应援、机动车/非机动车闯入等隐患事件的及时干预处置。
③降低公共区域安全风险
易燃易爆危险化学品，运输时需要专业ry采取特定的保护装置或特定的运输车辆。比如煤气罐，一般利用非专业机动车、非机动车运输煤气罐的，除了需要具备一定的核准手续外，装载的煤气罐数量不能超过5个以上，否则就会构成违法。但生活中一些从业ry为了方便及减少成本，往往1辆电动车就挂载五六个甚至更多的煤气罐钢瓶，如同一个“移动炸弹”，是极大的安全隐患。因此，需要配置AI智能算法，对视频中出现的违法运输煤气罐现象进行预警，基于治安jk点位，一旦有发现超过5个煤气罐的现象，就说明很可能有ry进行违法装载运输了，可以极大提高安全风险防控效率和效果。
（3）活动安保
随着上海社会经济的发展，城区内经常举办各类大型政治、科技、经贸、文娱、体育类重要活动，由于这类活动具有点多面广、ry集中、规格高、影响大的特点，对公共安全事件的容忍度较低，对现场保障工作有较高要求。虽然上海已建成基本覆盖全市各行政区、街镇、社区和重点区域的公安视频jk系统，针对重要活动的现场安全保障工作，也有相应的预案和处置方案。
比如，每年上海都要举行包括马拉松赛事在内的各级户外重大活动比赛，为了全方位保障赛事的正常举行和参赛观赛ry的安全，可以以场景化算法系统为核心，建立重大赛事预警大数据运营平台，全流程对参赛运动员、观赛群众、工作ry的状态进行监管，防止密集踩踏、行人机动车闯入、意外落水、ry摔倒等异常情况的发生，消除可能的安全隐患，并规划同步通过地图可视化的城市之眼平台，进行精细化的保障预案设置，对比赛中的各关键节点和细节进行全面的监测，提高赛事安全服务水平。
又如，作为上海最重要活动保障任务之一的进博会保障，在警务预案基础上，可以运用多模态大模型技术，使安保工作从被动向主动转型：赋能大客流管控，实现对参展ry的宏观统计及各展馆人流密度排行的展示，通过诸如横幅、摔倒、打架斗殴等场景算法，实现异常行为事件的实时预警；同时，在现有精准查询驻留区域、同行人查询的ry分析基础上，可以通过视频语义分析，用讲话的方式，通过语音告诉系统ry特征，让系统通过视频全向量分析进行快速筛选，高效精准的定位符合特征要求的ry，帮助用户缩小范围快速研判。
（4）指挥调度
指挥中心需要实时掌握现场情况，以便做出快速反应。目前，许多指挥中心已经部署了智能图像分析系统和大屏指挥系统，实现了可视化的综合指挥调度。为了进一步提升指挥效率，需要具备多模态大模型的引擎能力，在提升现场情况的实时反馈、现场实时可视化指挥、目标快速驻留地身份确认以及警力资源的高效分配等方面实现业务能力支撑。
①实时可视化指挥
大模型应支持实时视频分析，将分析结果实时反馈到指挥中心的大屏系统，使指挥ry能够直观地看到现场情况，从而做出更准确的指挥决策。
②快速驻留地分析
能够迅速分析人车活动区域，确定其移动路径和可能的目的地。
③警力资源高效分配
资源优化分配：能够根据实时的现场情况和历史数据，为指挥ry提供关于警力分配的优化建议。
视频语义理解：具备对视频内容的深度理解能力，能够从视频中提取关键信息，并进行语义分析。
语音交互：结合语音识别技术，能够通过语音快速调用目标区域点位视频，提高指挥调度的效率。
智能推荐：基于对历史数据和实时情况的分析，可以预测不同情况下的警力需求，能够智能推荐最佳的指挥决策和警力分配方案。
2、总体框架
（1）总体架构及技术路径
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本项目建设的是一个支撑视觉大模型高效协同工作的系统框架，它像一座精心设计的多层建筑，从基础支撑到最终应用环环相扣。整体可分为六个关键层面，共同实现从原始数据处理到模型训练部署再到实际业务赋能的完整闭环。从下到上具体说明如下：
最底层是基础设施层。相当于整个系统的坚实“地基”和“动力源”。它主要负责提供基础的计算、存储、网络和视频转发资源，如云服务器、存储空间、网络带宽等。所有上层功能的运行都依赖这一层稳定、可靠和弹性的硬件及基础环境支持，确保平台有地方跑、有地方存数据。本项目建设范围仅涉及视频流媒体转发，在新一代PVG联网体系上进行扩容，其余基础资源利用原有项目或其他新建项目的，不在此项目中建设。除部分GPU算力设备外，全部软硬件基础设施均符合国产化要求。
在其之上是算力调度层。这一层好比系统内部的“调度中心”和“资源管家”。它管理着宝贵的计算资源，并根据上层提交的需求，智能地为不同模型微调、模型推理任务，以及不同的使用者动态、高效地分配计算资源。它的目标是确保任务不争抢资源，高效运行，提升整体资源的利用率。
往上是模型层。这里是视觉大模型的“生产车间”和“管理中心”。它专注于模型本身的全生命周期管理，是整个平台的技术核心之一。具体工作包括：将开发好的模型“登记注册”（模型注册）；根据特定需求对通用大模型进行个性化调整（模型微调，如监督微调）；对模型性能进行优化提升（模型优化，如融合认知、视觉特征增强）；严格评估模型是否符合要求（模型评测，包括独立评测）；管理模型实际推理任务（推理任务管理）；以及提供专门的模型存储仓库（视频图像模型仓库）。所有关于模型的“制造”、“改进”、“质检”和“安排干活”都在此进行。
第四层是知识库层。这一层扮演着数据“原料库”和“信息加工中心”角色。它首先负责样本的采集（通过摄像设备等获取原始图片、视频）与处理（整理归类、标准化）。接着是数据集管理，涉及样本的标注（人工或智能标记内容）、结果核验、版本控制和严格的访问权限设置（谁能用什么数据）。同时，它负责知识的存储和处理：将从数据中提炼的结构化和非结构化知识安全存储并进行关键处理（如知识向量化处理，将文字图片等信息转化为模型更易处理的数值形式），通过知识服务和多模态数据集服务向上层提供高质量、易于查找利用的“燃料”和“知识资产”。数据的安全性（加密、备份）和合规性检查也是这一层的重点。简单说，这里是为模型准备和输送优质“数据食粮”的地方。
第五层是管理层。这里可以看作是“控制台”和“连接器”。它的核心职责是将模型、工具与应用高效协同起来。它负责接入各种处理图像的软件工具（视觉算法工具接入），开放模型的管理接口（视觉算法MCP服务开放，含服务端与客户端）；配置模型在何处运行（如端侧模型调用）以及如何与具体应用对接的策略（模型应用策略配置、应用策略配置）；构建完成推理任务的工作链条（推理链路构建）；定义并管理各种可视化建模工具的能力（MCP工具集能力定义）。它还具备更高级的功能，如搭建可灵活调用能力的“智能体工厂”（视觉MCP智能体工厂）、引用插件扩展功能（能力插件引用）、管理与模型的对话记录（为智能助手类应用服务）、以及共享模型应用能力（模型应用共享）等。同时提供了行业通用的共性能力（如图片语义检索找特定内容、视频语义检索关键片段、视频内容智能推荐、辅助决策等）。这一层是各层之间的“粘合剂”，确保工具能调用、模型能协同、策略可执行。
最顶层是应用层。这里是面向用户和具体业务的“服务门户”和“展示窗”。它提供统一的访问入口（视觉大模型能力支撑子系统门户），让用户方便地使用平台资源。同时，它集中展示了该平台支撑的具体业务应用实例（能力示范应用），例如刑事侦查（刑侦）中的xs发现等。本次项目并不涉及应用层建设。
另外，系统还提供实时反馈信息（系统监测、微调/推理任务监测、推理任务监测、共享服务监测等），让用户了解系统各项服务的运行状态和健康度。总结来说，这个系统架构从底层的基础支撑（基础设施层）出发，通过智能化的资源调配（算力调度层），实现了视觉大模型的规模化生产、优化和部署（模型层）。模型所需的“养分”——高质量数据和知识则来源于专门的仓库和加工厂（知识库层）。整个平台通过一个强大且灵活的管理中枢（管理层），将工具、模型和策略有效整合、调度与配置。最终，这些复杂的技术能力通过友好的门户和直观的示范应用（应用层）转化为解决实际业务问题的利器。整个体系协同运行，构建了一个覆盖数据处理、知识构建、模型训练与优化、任务调度、应用开发与服务的完整视觉大模型生态系统。
（2）部署架构
视觉大模型能力支撑子系统支持“两网两级”建设部署。市局层面，在视频传输网侧建设完整的视觉大模型能力支撑子系统架构与对应功能模块，向下与分局视觉大模型算力设施联动，向上提供单纯的视觉大模型能力支撑图像网侧的各条线视图能力示范性应用，侧重视觉大模型能力本身的汇聚、管理、微调、推理部署、运行维护等；在公安信息网侧，本系统除了本系统基础模块的部署之外，侧重建设融合认知模块、拟融合公安业务知识对视觉大模型进行微调、实现文本、视频、音频等多模态对齐认知增强，并与大语言模型实现数据互通、能力互用，提供以视觉智能为核心的多模态融合认知推理能力以支撑公安各条线业务专题应用，面向全警种和各业务单位使用。在分局层面，可根据实际业务需要，配套建设基础设施，包括算力节点和视频流媒体转发节点，即可充分利用市局视觉大模型基础能力和分局视频流媒体本地化转发优势，快速开发符合分局自身业务特点的应用以支撑分局的公安工作。
3、功能和性能需求
（1）应用系统建设
[bookmark: _Toc216961923][bookmark: _Toc205230586]①AI视觉能力服务管理
[bookmark: _Toc205135453]a.视觉算法MCP服务
(a)视觉算法MCP服务-视觉算法工具接入
提供标准化接口，支持外部视觉场景算法工具快速接入平台，实现无缝集成与资源注册，提升工具部署效率。
(b)视觉算法MCP服务-视觉场景算法工具编辑
允许用户在线修改视觉场景算法工具参数、配置及逻辑，支持场景适配优化，确保工具灵活应对不同任务需求。
(c)视觉算法MCP服务-视觉场景算法工具删除
提供移除功能，支持从平台中彻底删除闲置或无效视觉场景算法，释放存储资源并维护系统整洁。
(d)视觉算法MCP服务-视觉场景算法工具导出
支持用户导出视觉场景算法工具集配置，便于跨平台迁移或本地测试，确保数据可移植性。
(e)视觉算法MCP服务-MCP工具集能力定义
定义算法工具的核心能力框架，包括输入输出格式、处理逻辑及性能指标，确保工具标准化描述。
(f)视觉算法MCP服务-MCP工具集参数配置管理
支持用户设置和调整工具参数（如阈值、精度），提供模板化配置界面，实现快速能力定制。
(g)视觉算法MCP服务-MCP工具集性能评估标准
定义工具性能评估体系，包括准确率、响应时间等指标，支持自动化测试。
(h)视觉算法MCP服务-MCP工具集兼容性设置
配置工具与平台环境的兼容性要求（如硬件依赖），确保无缝运行与资源优化。
(i)视觉算法MCP服务-视觉算法MCP服务开放
支持用户创建MCP服务，输入服务名称及添加应用。
(j)视觉算法MCP服务-MCP服务编辑
支持用户重新配置服务名称及重新选择应用等。
(k)视觉算法MCP服务-MCP服务API接口管理
提供标准接口，支持外部系统调用算法服务，实现统一接入。
(l)视觉算法MCP服务-MCP服务访问控制与认证
集成权限管理，控制服务访问权限，确保数据安全与合规使用。
(m)视觉算法MCP服务-MCP服务导出与删除
支持用户导出与删除MCP服务，便于服务原配置迁移。
(n)视觉算法MCP服务-MCP服务服务jk与日志
实时监测服务运行状态、调用频率及错误日志。
b.视觉能力增强
(a)视觉能力增强 -视觉能力增强API服务对接
提供视觉能力增强API服务对接功能。
(b)视频人车目标解析通用智能体-基于人的解析
支持根据用户意图，对特定视频点位所拍摄的基于人的目标进行解析，提取其中的特定的基于人的相关目标内容。
(c)视频人车目标解析通用智能体-基于车的解析
支持根据用户意图，对特定视频点位所拍摄的基于车辆的目标进行解析，提取其中的特定的基于车辆的相关目标内容。
(d)视频物品目标解析通用智能体-物品解析
支持根据用户意图，对特定视频点位所拍摄的物品目标进行解析，提取其中的特定的物品内容。
(e)视频行为解析通用智能体-行为解析
支持根据用户意图，对特定视频点位所拍摄的目标行为进行解析，提取其中的特定的行为内容。
(f)视频静态目标解析通用智能体-时间解析
支持根据用户意图，对特定视频点位所拍摄的时间目标进行解析，提取其中的特定的时间内容。
(e)视频静态目标解析通用智能体-空间解析
支持对特定点位进行空间解析，识别其中的关键空间位置信息。
(f)视频语义图片检索通用智能体-在线点位
支持根据图片进行语义识别，对接入的在线视频点位进行视频语义检索。
(g)视频语义图片检索通用智能体-离线上传
支持根据图片进行语义识别，对离线上传的视频进行视频语义检索。
(h)视频语义文字检索通用智能体-在线点位
支持根据文字进行语义识别，对接入的在线视频点位进行视频语义检索。
(i)视频语义文字检索通用智能体-离线上传
支持根据文字进行语义识别，对离线上传的视频进行视频语义检索。
(j)图片语义图片检索通用智能体-在线图片
支持根据图片进行语义识别，对接入的在线图片点位进行图片语义检索。
(k)图片语义图片检索通用智能体-离线上传
支持根据图片进行语义识别，对离线上传的图片进行图片语义检索。
(l)图片语义文字检索通用智能体-在线图片
支持根据文字进行语义识别，对接入的在线图片点位进行图片语义检索。
(m)图片语义文字检索通用智能体-离线上传
支持根据文字进行语义识别，对离线上传的图片进行图片语义检索。
(n)视频内容推荐通用智能体
基于自然语言的复杂视频查询，用户可用口语化描述查询视频内容，系统自动解析并返回视频内容推荐结果。
(o)智能辅助决策通用智能体-任务下发
基于自然语言的异动感知事件进行预警任务下发，用户可以用口语化描述下发异动感知任务部署,实现智能辅助决策。
(p)智能辅助决策通用智能体-预警检索
基于自然语言的异动感知事件进行预警结果检索，用户可以用口语化描述查询异动感知任务预警信息，实现智能辅助决策。
[bookmark: _Toc216961924][bookmark: _Toc205230587]②视图知识库（数据集）构建
a.视频图像样本管理
(a)视频图像样本采集-视频样本采集
支持采集实时流视频，一定时间段内的历史视频流，以及上传本地视频片段，形成原始的视频样本数据。并可对原始视频样本数据进行标注（包括采集时间，地点，以及对应语义描述等）。
(b)视频图像样本采集-视频样本历史视频回溯提取
按采集时间、样本地点、以及标注的关键内容，检索历史jk库，精准提取关联视频段。
(c)视频图像样本采集-图像样本采集
支持图像样本上传与对象存储，并标注图像样本对应的采集时间、地点图像语义描述等多维度bq。
(d)视频图像样本采集-图像样本多目标分离切片
对复杂场景图像（如人群）执行实例分割，输出单个目标独立样本（行人/车辆）。
(e)视频图像样本采集-样本分类管理
支持针对视频、图片以及对应的不同bq内容的样本进行分类管理，可检索查看不同类型的样本。
(f)视频图像样本采集-样本跨警种目录树
按刑侦/交警/治安等不同业务建立分类目录，查看不同目录树下的样本情况。
(g)视频图像样本采集-样本样本血缘溯源
记录样本来源（摄像头名称/采集人/采集时间），支持对样本采集情况进行追溯。
(h)视频图像样本采集-样本相似样本去重
通过样本的特征比对，提示用户可能存在重复的样本情况。辅助用户进行样本管理，减少存储冗余。
(i)视频图像样本采集-样本异地容灾备份
支持定期增量备份至异地存储，防止样本被破坏后，可及时恢复。
(j)视频图像样本采集-样本备份完整性校验
支持验证备份数据的完整性，异常时给出提示。
(k)视频图像样本采集-样本备份一键恢复演练
模拟数据丢失场景，验证备份恢复流程有效性。
(l)视频图像样本处理-样本预处理
多源数据归一化，统一转换不同分辨率/格式的输入样本为标准化数据，消除设备差异影响。
(m)视频图像样本处理-标本标注
智能预标注引擎，调用预训练模型自动生成初版bq（对象/行为/场景），减少人工校正量。
(n)视频图像样本处理-标本多模态标注工具
支持框选、多边形、驻留地线标注，融合文本描述（如“黑衣男子翻越护栏”）。
(o)视频图像样本处理-公安标准bq库
内置公安业务标准bq体系（案件类型/嫌疑人特征），确保标注规范性。
(p)视频图像样本处理-标本标注质量自检
实时检测标注冲突（如重叠框），自动提示错误并定位问题样本。
(q)视频图像样本处理-协同标注
任务分片派发，将大型标注任务拆解为微任务，按警种专长分配（交警标车辆/刑警标rl）。
(r)视频图像样本处理-协同标注实时协作看板
可视化展示各成员进度、质量评分，支持批注讨论与争议样本仲裁。
(s)视频图像样本处理-协同标注复核机制
样本标注任务支持双重复核机制，复核时标注ry，初始标注结果和初始标注ry的身份信息，
(t)视频图像样本处理-结果核验
支持交叉验证标注，比对算法预标注、人工标注、协同标注结果，辅助标注员识别差异样本。
(u)视频图像样本处理-结果溯源审计zz
记录核验ry、修改记录及依据，全程留痕。
(v)视频图像样本处理-结果样本效用评估
通过裁判员模型根据用户自定义的语料质量评估标准提示词进行质量评估，淘汰不符合语料标注要求的样本。
(w)视频图像样本处理-标注管理
全生命周期跟踪，监测样本从采集到标注完成的状态流（待处理/标注中/已核验/已入库）。
(x)视频图像样本处理-标注多维统计报表
生成警种/ry/时段维度的标注效率、质量分析报告，支持绩效考核。
(y)视频图像样本处理-向量化处理
深度特征提取，通过相关技术模型提取样本高维特征，丢弃原始像素数据。
(z)视频图像样本处理-向量跨模态对齐编码
统一视频、图像、文本特征到同一向量空间，支持图文互搜（如“搜图找视频”）。
b.视频图像数据集服务
(a)视频图像数据集管理-视频图像数据集创建及时空信息对齐接入
实现视频图像等多模态数据集的创建，支持视频流、图像序列、音频、文本等多模态数据的时空对齐融合接入，支持解析视频帧时间戳、图像空间坐标，并生成跨模态关联索引。
(b)视频图像数据集管理-公安视频理解场景模板库
预置面向公安业务视频理解的业务场景模板（如案件侦查、交通治理过程中的行为识别、场景分割、目标zz等），包含场景化的标准字段及其专属的视觉bq体系，支持垂直领域视频数据集的构建。
(c)视频图像数据集管理-视觉数据集元数据灵活定义
支持灵活定义富含视觉特性的元数据，如视频分辨率、帧率、关键帧列表、主色调、场景复杂度bq等，使数据集的视觉属性可被系统化描述、筛选和管理。
(d)视频图像数据集管理-视觉数据多副本容错存储
针对大容量视频和图像文件，采用分布式对象存储与3副本策略，支持在频繁进行大规模视觉数据读取和训练时的高吞吐量与高可用性，避免单点故障导致训练任务中断。
(e)视频图像数据集管理-视觉数据样本存储效能洞察
监测视频、图像等大文件存储容量，并分析存储增长趋势（如按视频时长、分辨率统计），直观展示视觉数据占据的空间比例，为存储资源的扩容与冷热数据分层管理提供精准决策依据。
(f)视频图像数据集管理-视觉数据集版本溯源管理
实现视频图像数据集的全量版本快照，支持记录样本文件的增删改，支持追溯视觉标注（如框注、分割线）的迭代历史，确保模型训练可回溯至任一特定的数据状态，满足模型可复现性的严格要求。
(g)视频图像数据集服务-数据集服务注册
支持对数据集内容内容进行标准化管理，可查看数据集的唯一ID、数据量、密级等核心元数据，生成全局可检索的数据集服务目录。
(h)视频图像数据集服务-数据集质量合规性校验
支持检测数据集以及各样本的bq的整体完整性情况。
(i)视频图像数据集服务-数据集服务状态jk
支持展示数据集服务健康度（在线/离线）、请求量、响应延迟，异常时产生告警。
(j)视频图像数据集服务-数据集访问控制
支持对数据集访问进行权限配置，只有具备某数据集访问权限的用户才能获取数据集信息。
(k)视频图像数据集服务-数据集访问用量配额管理
支持设置单账号日访问量上限，超限则自动熔断。
(l)视频图像数据集服务-文件流式调用
支持数据集流式传输，将大型数据集自动拆分为小型的流式分片，支持断点续传与并行下载。
(m)视频图像数据集服务-文件流式QoS优先级调度
支持根据任务的优先级，进行文件传输的调度，确保高优先级任务能够优先获取数据。
(n)视频图像数据集服务-文件流式摘要生成
可查看数据集内容摘要情况，用户可预览摘要再决定是否全量下载。
c.视觉知识处理
(a)视觉知识处理-视频流语义分段切片​
支持对视频流进行多模态解析，自动提取关键帧、识别场景切换，并基于视觉内容与语义边界（如场景转换、主题变化）进行智能切片，保持视觉语义连贯性。
(b)视觉知识处理-视觉内容上下文感知切分
结合时序分析与视觉上下文理解，识别视频中的镜头边界、目标运动驻留区域等，避免在动作连贯或目标主体变化过程中切分关键信息。
(c)视觉知识处理-视觉切片元数据标注​
为每个视频/图像切片自动生成来源视频、时间戳、关键帧特征描述、目标bq等元数据，建立可追溯的视觉内容索引。
(d)视觉知识处理-视觉特征向量化处理​
采用视觉编码模型（如CNN、ViT）提取图像/视频帧的深层特征，并将其与文本、语音等多模态特征映射至统一向量空间，支持跨模态语义检索。
(e)视觉知识处理-视觉向量动态量化压缩​
对高维视觉特征向量进行量化编码，在保持视觉语义精度的前提下大幅压缩存储体积，适配边缘端与实时检索场景。
(f)视觉知识处理-视觉向量分级存储​
构建热数据（高频检索片段）内存缓存、冷数据（历史视频片段）分布式对象存储的分级体系，显著降低海量视觉数据的存储成本。
(g)视觉知识处理-视觉内容多模态检索​
集成近似最近邻索引，在千万级视觉向量中实现毫秒级相似性检索，支持“以图搜图”“以文搜视频”等多模态查询与过滤。
[bookmark: OLE_LINK5](h)视觉知识处理-视觉融合分析-视觉特征增强-基于知识图谱的视觉特征语义关联
视觉特征增强知识图谱通过构建公安领域专用的视觉语义知识库，将底层视觉特征与高层语义概念建立多层级关联。
(i)视觉知识处理-视觉融合分析-视觉特征增强-知识引导的特征提取与增强
通过视觉特征增强知识图谱实现：
先验知识注入：将公安领域的先验知识（如重点监测对象特征、典型行为模式）编码为图谱中的约束规则，引导特征提取网络关注关键区域。
动态特征权重调整：基于知识图谱中的场景上下文信息，动态调整不同视觉特征的提取权重。例如在车站场景中提高对行李特征的关注度。
(j)视觉知识处理-视觉融合分析-视觉特征增强-时空特征建模与推理
视觉特征增强知识图谱为此提供：
时空关系建模：在知识图谱中定义时空关系谓词（如“出现在之前”、“相邻区域”等），构建时空关系推理规则。
行为模式知识库：将典型异常行为（如徘徊、尾随）的时空特征模式编码为知识图谱中的模板，用于匹配和识别视频中的类似模式。
多摄像头特征关联：通过知识图谱中的空间拓扑关系，实现跨摄像头视野的视觉特征关联与目标重识别。
(k)视觉知识处理-视觉融合分析-视觉特征增强-对抗性特征鲁棒性增强
利用语义推理与关联分析技术，实现对异常数据、噪声输入及部分信息缺失场景的自适应容错处理，提升系统在复杂条件下的决策准确性与稳定性。
(l)视觉知识处理-视觉融合分析-视觉特征增强-特征可解释性增强
基于知识图谱构建视觉大模型的语义化关联层，通过将视觉特征与知识图谱中的实体及关系进行对齐与映射，实现对视觉特征的可视化语义解释。该功能支持用户输入图像后，自动输出关联的实体节点、属性及推理路径，并以可交互方式展示关键区域与语义概念的对应关系，从而增强模型决策过程的透明性和可解释性。
(m)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-多层次场景语义建模
场景理解增强知识图谱为视频场景理解提供结构化的语义框架：
场景本体构建：定义公安视频场景的核心要素（场所类型、功能区域、典型对象、常规活动等）及其相互关系，形成场景理解的基础语义模型。
场景属性知识库：收集整理各类jk场景（如交通枢纽、公共场所、重点单位等）的典型特征和属性，编码为可计算的知识表示。
场景状态建模：将场景的动态变化因素（人流量、安全等级、异常指标等）作为时变属性纳入知识图谱，支持场景状态推理。
(n)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-知识引导的场景解析
通过场景理解增强知识图谱实现：
场景类型识别增强：利用知识图谱中的场景特征关联，结合视觉语言大模型的跨模态理解能力，提高复杂场景分类准确率。
功能区域分割：基于知识图谱中的空间语义关系（如“售票区-候车区-站台”的拓扑结构），指导视频图像中的语义区域分割。
场景要素关联分析：通过图谱中的语义关系网络，发现场景中各要素（人、物、行为）之间的潜在关联，揭示深层场景语义。
(o)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-上下文感知的场景理解
场景理解增强知识图谱提供丰富的上下文推理能力：
时空上下文融合：将视频的时间信息（时段、日期类型）和空间信息（地理位置、场所类型）作为上下文知识融入场景理解过程。
场景演变推理：利用知识图谱中的时序关系和事件模式，预测场景的可能演变趋势，实现前瞻性场景理解。
多场景关联分析：通过知识图谱中的空间和逻辑关联，实现跨摄像头、跨区域的场景协同理解。
(p)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-异常场景检测与解释
基于场景理解增强知识图谱的异常场景理解包括：
场景正常模式知识库：将各类场景的正常活动模式、对象分布规律等编码为知识图谱中的规则和约束。
多维度异常检测：结合视觉特征、时空模式、对象行为等多维信息，通过知识推理识别偏离正常模式的异常场景。
异常语义解释：利用知识图谱中的因果关系和相似案例，为检测到的场景异常提供可能的解释和风险评估。
(q)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-场景自适应理解
针对公安场景的动态变化特性：
场景知识更新机制：建立场景知识的动态更新流程，将新出现的场景模式和要素及时纳入知识图谱。
场景特异性建模：识别不同场景的特有关键要素（如地铁站的安检区域、银行的金库周边等），在知识图谱中建立针对性理解模型。
场景理解策略调整：根据场景的重要性和风险等级，动态调整理解深度和关注焦点。
(r)视觉知识处理-视觉融合分析-场景理解増强-场景理解的可视化与交互
通过直观的图谱结构展示实体、关系及属性，支持用户通过点选、拖拽、搜索等方式交互探索，提供动态筛选、路径分析、关联挖掘等操作，以清晰、可交互的方式呈现复杂场景知识，提升理解效率与决策支持。
(s)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-公安业务知识体系构建
知识图谱为业务理解提供专业支撑：
业务本体建模：构建覆盖公安核心业务（如治安防控、刑事侦查、交通管理等）的概念体系，定义业务实体、属性及相互关系。
业务流程知识库：将各类公安业务的标准化流程、处理规范、法律依据等编码为可计算的知识表示。
案件要素模型：定义各类案件（盗窃、抢劫、交通事故等）的关键要素及其关联模式，形成案件分析的知识模板。
(t)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-业务导向的视频内容解析
通过知识图谱实现：
业务关键对象识别：根据当前业务需求（如寻人、缉车），利用知识图谱中的业务规则确定视频分析的目标对象和特征。
业务场景理解：结合业务上下文（如重大活动安保、案件侦查），调整视频理解的侧重点和解析深度。
业务语义标注：将视频内容自动标注为业务相关的语义描述（如“可疑ry徘徊”、“车辆违章停放”等），便于业务系统处理。
(u)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-案件xs发现与关联
基于知识图谱的业务理解增强：
多源xs关联：将视频中发现的可疑对象、行为与知识图谱中的案件信息、ry档案等进行关联分析，发现潜在xs。
案件模式匹配：利用知识图谱中的案件模式库，识别视频中与历史案件相似的行为模式和场景特征。
(v)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-业务决策支持
知识图谱提供：
风险评估：基于视频分析结果和知识图谱中的风险模型，对当前场景或对象进行风险评估和分级。
处置建议：根据业务规则和案例库，为视频中发现的异常情况提供处置建议和流程指引。
(w)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-业务知识迭代更新
实现业务理解的持续优化：
案例学习机制：将成功案例的处理经验和视频特征反哺到知识图谱中，丰富业务知识库。
业务规则优化：通过分析视频数据与业务结果的关联，发现业务规则中的优化空间。
利用大模型的分析能力，更新知识图谱。
(x)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-跨业务协同理解
知识图谱支持：
- 业务边界识别：明确不同业务部门对视频内容的需求差异，提供针对性的分析结果。
- 业务信息共享：通过统一的知识表示，实现视频分析结果在不同业务系统间的无缝流转和共享。
- 综合业务视图：整合多业务视角的视频理解结果，形成综合性的态势感知。
(y)视觉知识处理-视觉融合分析-业务理解增强-业务合规与隐私保护
通过知识图谱结构存储敏感视觉特征拒识的知识体系，以确保增强大模型在认知推断过程中的业务合规和隐私保护。
d.视觉知识服务
(a)视觉知识服务-视觉知识服务开放配置管理
支持创建专注于视觉内容的知识库，可配置面向视频/图像的多模态理解模型（如目标检测、场景分类模型），并支持通过API接入已标注的视频帧、图像序列等视觉数据资产。
(b)视觉知识服务-视觉知识库管理​
支持对视觉知识库（如视频库、图像集）进行元数据管理，包括更新封面、修改视觉bq体系、调整结构化目录，以及导出视觉数据的标注清单。
(c)视觉知识服务-视觉知识库检索​
支持通过模态与粒度感知的路由、深度的多模态内容解析、统一的向量化表示以及混合检索策略的协同作用，实现按视觉知识库的名称、关键视觉bq（如场景、对象）进行快速搜索和筛选，便于从大量视觉资产中定位目标知识库，并将不同检索路径得到的结果进行汇总，根据与查询的整体相关度进行重新排序。
(d)视觉知识服务-多模态检索精度策略​
支持按视觉内容粒度（如关键帧、视频片段、整段视频）配置检索范围，平衡对视频、图像等内容检索的精度与速度，满足不同应用场景需求。
(e)视觉知识服务-跨模态语义扩展策略​
基于视觉-语言模型，自动将查询文本与视觉bq、场景描述进行语义关联与扩展（如查询“庆祝现场”可关联“巡游”、“烟花”等视觉概念），提升视觉内容召回率。
(f)视觉知识服务-视觉内容安全分级策略​
依据视觉内容敏感度（如rl、车牌、涉密场景）进行动态过滤，对不同权限的用户展示差异化的视觉知识内容，确保数据安全。
(g)视觉知识服务-视觉知识片段更新​
支持对已切分和标注的视频片段、图像区域及其视觉bq进行人工校验与内容更新，确保视觉知识的准确性和时效性。
(h)视觉知识服务-视觉知识更新审核流水线​
对视觉知识的更新（如新增视频片段、修改目标检测框）建立多级审核流程，确保关键视觉内容的变更经过专业审核方能生效。
(i)视觉知识服务-视觉知识灰度发布​
新的视觉知识（如更新的视频分析模型结果）可先发布至测试环境，待验证无误后再同步至正式知识库，保障视觉服务的稳定性。
(j)视觉知识服务-视觉知识版本溯源​
支持视觉知识库的全版本管理，可回溯任一时间的知识状态，避免因模型迭代或标注更新导致的历史视觉数据遗失。
e.通用智能体专业知识库
(a)通用智能体专业知识库-设备点位知识库-知识建模与组织
对设备资产信息及其空间、逻辑关联关系进行结构化建模与索引组。
(b)通用智能体专业知识库-设备点位知识库-知识服务与推理
为智能体提供设备关联检索、异常传播路径推理等知识服务。
(c)通用智能体专业知识库-设备点位知识库-知识更新与进化
基于运维反馈的关系自学习，实现知识库的更新与进化。
(d)通用智能体专业知识库-车辆知识库-知识建模与组织
通过整合车辆档案等多源数据，构建以车辆为中心的特征与行为画像模型。
(e)通用智能体专业知识库-车辆知识库-知识服务与推理
提供车辆驻留区域分析、同行关系挖掘及异常预警等推理服务。
(f)通用智能体专业知识库-车辆知识库-知识更新与进化
借助卡口数据流更新出现记录，以及根据预警反馈优化行为模型，完成知识的动态进化。
(g)通用智能体专业知识库-ry档案知识库-知识建模与组织
构建融合ry基本信息、居住地、违法信息的知识库。
(h)通用智能体专业知识库-ry档案知识库-知识服务与推理
提供多条件档案查询与隐性关系挖掘服务。
(i)通用智能体专业知识库-ry档案知识库-知识更新与进化
通过定期与权威信源同步及纠错反馈机制确保信息的准确性与时效性。
(j)通用智能体专业知识库-rx聚档知识库-知识建模与组织
构建时空驻留区域序列，存储rl特征向量与抓拍点位信息，并通过时间范围索引、空间索引与聚类索引实现有序组织。
(k)通用智能体专业知识库-rx聚档知识库-知识服务与推理
提供ry出现驻留地查询、频繁时空模式分析、多人伴随关系挖掘与异常消失预警等服务，支撑行为模式研判与关联分析。
(l)通用智能体专业知识库-rx聚档知识库-知识更新与进化
通过视频流分析结果写入驻留地数据，触发rl聚类重计算与驻留地纠偏，并实现驻留地集合的动态优化。
(m)通用智能体专业知识库-地点知识库-知识建模与组织
构建融合行政区划、道路、POI、功能区域的分层地理模型，赋予场景bq与风险等级。
(n)通用智能体专业知识库-地点知识库-知识服务与推理
支持场景识别、POI模糊搜索等服务，助力区域风险评估与行动决策。
(o)通用智能体专业知识库-地点知识库-知识更新与进化
整合多源POI数据实现众源更新，基于事件发生频率动态调整区域风险bq。
(p)通用智能体专业知识库-事件知识库-知识建模与组织
基于标准化事件Schema构建事件案例库与规则库，结构化存储事件时间、地点、类型、处置状态等信息。
(q)通用智能体专业知识库-事件知识库-知识服务与推理
提供事件检测、相似历史案例推荐、影响评估与处置建议生成等服务，提升事件响应智能化水平。
(r)通用智能体专业知识库-事件知识库-知识更新与进化
通过处置完成事件的结构化沉淀、误报漏报反馈的规则优化、周期性模式挖掘，持续丰富事件知识图谱与推理能力。
(s)通用智能体专业知识库-视频预案知识库-知识建模与组织
基于视频预案场景、触发条件、执行步骤、关联资源及播放历史，建立预案版本管理与资源映射关系。
(t)通用智能体专业知识库-视频预案知识库-知识服务与推理
支持预案智能推荐、执行步骤推演与冲突检测、资源可用性校验等，辅助快速制定与优化执行方案。
(u)通用智能体专业知识库-视频预案知识库-知识更新与进化
通过实战效果反馈调整预案步骤，定期进行版本迭代与A/B测试，并扩展新视频预案模板，实现预案持续优化。
(v)通用智能体专业知识库-视频运维知识库-知识建模与组织
整合设备档案、故障案例、维修记录与性能指标，构建运维知识图谱，索引化组织设备、故障、解决方案等实体关系。
(w)通用智能体专业知识库-视频运维知识库-知识服务与推理
提供故障智能诊断、设备故障预警预测、维修任务调度支持与运维知识问答，提升运维效率与设备可用性。
(x)通用智能体专业知识库-视频运维知识库-知识更新与进化
通过维修闭环沉淀解决方案，同步厂商技术文档并提炼最佳实践，实现运维知识库的持续丰富。
(y)通用智能体专业知识库-风险知识库-知识建模与组织
围绕ry、车辆、地点等多类风险主体，构建风险描述、关联网络及评估模型，建立风险索引与预警规则库。
(z)通用智能体专业知识库-风险知识库-知识服务与推理
提供风险全景画像、关联风险扩散分析、预警生成与处置优先级排序，助力风险早发现、早研判。
(aa)通用智能体专业知识库-风险知识库-知识更新与进化
基于动态行为数据更新风险评分，依据预警准确率反馈优化评估模型，定期同步风险种类库，实现风险认知的精准演进。
(ab)通用智能体专业知识库-安保活动知识库-知识建模与组织
建立活动档案与资源映射模型，关联人、警力、事件、预案、算法等要素，构建标准化流程库与历史案例库。
(ac)通用智能体专业知识库-安保活动知识库-知识服务与推理
支持安保方案生成、资源冲突检测、历史经验推荐与警力部署优化，提升活动安保规划的科学性与效率。
(ad)通用智能体专业知识库-安保活动知识库-知识更新与进化
通过活动后结构化复盘总结优化流程，基于实际资源使用数据调优预测模型，不断丰富活动类型模板，实现安保知识的体系化积累。
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a.视频图像模型权重管理
(a)视频图像模型权重管理-视觉模型注册
提供统一的模型注册入口和安全的集中存储仓库（模型仓库）。用户可以将训练完成的大模型（包含模型文件、权重、配置文件、版本信息等元数据）上传并注册到平台。支持多种模型格式，并确保存储的高可用性和可扩展性，作为模型全生命周期管理的起点。
(b)视频图像模型权重管理-视觉模型信息管理
支持定义模型基础信息，包含模型名称、功能描述、创建者、所属业务类别、大模型等基础信息。
(c)视频图像模型权重管理-视觉模型格式校验
在上传时自动校验模型文件格式、结构完整性及与平台兼容性，阻止不符合规范的模型进入系统，减少后续部署错误。
(d)视频图像模型权重管理-视觉模型目录管理
支持模型目录管理，支持自定义目录管理模型列表，支持创建多层级目录管理，对模型目录名称修改和删除。
(e)视频图像模型权重管理-视觉模型版本控制
对注册的模型进行严格的版本控制。每次模型更新（新训练、微调、优化）都会生成唯一且可追溯的新版本号。系统详细记录每个版本的元数据（如训练数据集、超参数、评估指标、创建者、时间戳）。支持版本回滚、版本对比（元数据、性能）和历史版本查询，确保模型迭代过程清晰可溯。
(f)视频图像模型权重管理-视觉模型元数据管理
围绕模型资产构建丰富的描述性信息库。除了基础信息（名称、描述、创建者、创建时间），还管理关键元数据如模型架构类型、训练指标（准确率、Loss）、业务bq、合规性信息（数据来源声明、许可证）、部署状态等。提供灵活的元数据编辑、搜索和过滤能力，便于用户快速理解和定位所需模型。
(g)视频图像模型权重管理-视觉模型部署管理
提供将仓库中的模型版本实例化部署为持久化的在线推理服务的能力。支持选择目标计算资源（GPU类型、数量）、部署策略（单实例、高可用）。管理部署的生命周期（启动、停止、重启、更新、回滚），并监测部署状态和资源消耗。
(h)视频图像模型权重管理-视觉模型生命周期管理
定义和执行模型从注册、测试、部署、监测到最终归档或下线的完整生命周期策略。支持手动或基于规则（如版本过期、长期未使用、性能低于阈值）自动触发状态转换（如标记为“生产”、“测试”、“弃用”、“归档”）。提供归档存储（低成本）和最终清理机制，优化存储成本并管理技术债务。
(i)视频图像模型权重管理-视觉模型查询
支持按模型名称、功能描述、创建者等关键词搜索符合要求的模型。
(j)视频图像模型权重管理-视觉模型统计分析
支持对所有注册在平台上的模型进行统计，支持按照模型的注册时间，种类，创建者等不同维度进行分类筛选查询。
(k)视频图像模型权重管理-视觉模型接入
接入视觉模型（不区分开源 / 闭源），含模型格式校验、基础调用 API 开发。
(l)视频图像模型权重管理-模型微调工具接入
模型微调后与 MaaS 平台的联动接口（训练完成→模型自动注册）。
b.视频图像模型仓库
(a)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-引入注册
支持市面主流开源视觉VL大模型的引入和注册，定时同步模型仓库目录。
(b)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-版本对齐
基于模型指纹识别重复版本，支持智能版本比对。
(c)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-格式匹配与转换
自动转换模型格式，支持跨框架部署，如vllm、sglang。
(d)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-效能jk
构建多维度效能评估体系，自动评估各类视觉大模型精度、速度、内存占用，并生成对比报告。
(e)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-异常告警
记录视觉大模型调用次数、错误日志（如CUDA内存不足）、资源消耗（GPU利用率）等，设置阈值告警（如错误率>5%时通知用户）。
(f)视频图像模型仓库-视觉大模型（开源）-生命周期管理
对接入的开源视觉大模型进行生命周期管理，通过预设策略（合规许可证到期）自动触发模型版本下线。
(g)视频图像模型仓库-专项场景算法模型-场景算法封装注册
将各类专项场景算法进行封装，通过统一接口接入注册到视觉模型仓库。
(h)视频图像模型仓库-专项场景算法模型-场景算法编辑
针对已完成注册的场景算法进行编辑，修改算法名称，算法描述等信息。
(i)视频图像模型仓库-专项场景算法模型-场景算法下线
根据实际业务情况，针对部分不再使用的场景算法进行下线处理，同时进行计算、存储资源释放，节约成本。
(j)视频图像模型仓库-专项场景算法模型-场景算法版本控制
记录场景算法每次更新的版本号、变更日志及操作者信息，支持历史版本对比。
(k)视频图像模型仓库-专项场景算法模型-效能jk
构建多维度效能评估体系，评估各类场景算法执行效果，如产生的事件数量，事件检测结果准确情况等。
c.视频图像模型微调
(a)视频图像模型微调-分布式计算-分布式资源调度与管理
统一管理集群中的异构计算资源（GPU/CPU/NPU），根据任务需求动态分配设备（如单机多卡、多机多卡）。支持资源隔离、优先级训练任务调度，并监测硬件状态（显存、算力利用率），确保任务高效运行且避免资源冲突。
(b)视频图像模型微调-分布式计算-并行计算策略支持
为不同参数量级的模型训练提供灵活、高效的并行计算方案，以支持从十亿级到百亿级参数的大模型训练，显著提升训练效率与资源利用率。
(c)视频图像模型微调-分布式计算-分布式通信优化
集成分布式计算架构，优化跨节点通信效率，通过拓扑路由降低延迟，提升带宽利用率。
(d)视频图像模型微调-分布式计算-容错与恢复机制
保障长周期任务（数周训练）的可靠性，包括：
检查点（Checkpoint）：定期保存模型状态至存储；
任务恢复：从最近检查点重启任务，避免全量重算。
(e)视频图像模型微调-分布式计算-计算图编译与优化
将模型计算图编译为高效分布式执行计划，包括：
算子融合：合并多个小算子，减少内存读写；
内存优化：显存复用、交换（Offload）技术降低峰值占用。
(f)视频图像模型微调-分布式计算-性能jk与调优
它通过自动化采集分布式训练任务中的关键性能指标（如GPU利用率、计算速率等），并以直观的日志数据形式呈现，帮助用户快速识别资源利用不足或通信瓶颈等问题，为其提供调优方向和数据依据。
(g)视频图像模型微调-分布式计算-异构计算支持
平台可整合集群中的异构计算资源（如 NVIDIA GPU、国产AI芯片等）。
(h)视频图像模型微调-分布式计算-弹性训练与推理
根据模型权重负载，自动推荐训练任务计算资源，在保障性能的同时显著优化计算成本。
(i)视频图像模型微调-有监督微调
通过提供标注数据集，对预训练模型进行有监督微调，以提高模型在特定任务上的性能。使用标注数据（如分类bq、翻译对）微调模型，直接优化任务指标（如准确率、BLEU值）。适用于文本分类、机器翻译等有明确监督信号的任务。
(j)视频图像模型微调-无监督微调
利用无标注数据集，对预训练模型进行无监督微调，以增强模型的泛化能力和鲁棒性。利用无标注数据继续预训练（如掩码语言建模），提升模型泛化能力。适用于领域特定但标注成本高的场景。
(k)视频图像模型微调-强化学习微调
结合强化学习算法，对模型进行微调，以优化模型在动态环境中的决策能力。结合人类反馈优化模型输出（如对话系统的流畅度），通过PPO算法微调生成策略。适用于需要符合人类偏好的生成任务（如ChatGPT的对话优化）。
(l)视频图像模型微调-增量微调
支持在已有微调模型的基础上，进行增量微调，以适应新的数据或任务变化。逐步增加微调参数数量，稳定训练过程。适用于大规模模型微调（如GPT-3逐步解锁更多层进行训练），减少训练不稳定风险。
(m)视频图像模型微调-混合微调
结合多种微调模式，提供混合微调方案，以实现更全面的模型优化。
(n)视频图像模型微调-结构适配微调
针对特定硬件和计算资源，对模型结构进行适配和优化，以提高运行效率。
(o)视频图像模型微调-全参数微调
对模型的所有参数进行微调，以获得最佳性能，全面适配新任务需求。该方法适用于任务与预训练目标差异显著的场景。
(p)视频图像模型微调-部分参数微调
冻结模型底层参数，仅微调最后几层（如分类头），以减少计算资源的消耗和时间成本。
(q)视频图像模型微调-参数高效微调
LoRA（Low-Rank Adaptation）：在关键层插入低秩矩阵，仅训练这些矩阵的参数，大幅降低计算资源需求，适用于算力受限但需高性能的场景。
适配器调整（Adapter Tuning）：在模型层间插入小型神经网络模块（适配器），仅训练适配器参数，支持多任务并行训练，适用于需要同时适配多个任务的场景（如跨语言翻译）。
提示调整（Prompt Tuning）：在输入中添加可学习向量（软提示），引导模型输出，参数量极低（如T5-XXL仅需20K参数），适用于轻量级任务（如快速适配问答系统）。
前缀调整（Prefix Tuning）：在输入前添加可训练前缀向量，优化前缀以调整模型行为，适用于生成任务（如对话系统优化回复风格）。
(r)视频图像模型微调-主流计算资源适配
支持用户选择多种模型训练引擎，可以适配多种主流计算资源规格，如昇腾系列、英伟达系列等。支持多种主流计算资源，包括 GPU 、NPU，确保系统在不同硬件环境下的高效运行。
(s)视频图像模型微调-微调任务查询
支持通过微调训练方式、任务名称、基础大模型、训练状态、执行结果等字段对训练任务进行组合条件筛选，支持用户通过训练方式tab快速筛选训练任务。
(t)视频图像模型微调-创建微调任务
支持用户创建微调训练任务并配置训练任务的基本信息，包括任务名称、训练方式、基础模型类型、基础模型参数量和任务描述等；支持用户通过点击不同的训练方法配置不同的训练参数；支持用户选择训练语料来源、选择训练语料、调整验证集拆分比例、选择是否开启测评对训练任务的语料进行配置等；支持用户配置测评方法、填写测评任务描述；支持用户配置执行显卡。
(u)视频图像模型微调-模型微调任务调度
支持在微调训练任务创建时，设置是否为紧急任务，并在执行单元添加任务优先级字段展示常规or紧急，并实现按照任务优先级自动调度。
(v)视频图像模型微调-微调任务管理
支持用户重新配置训练任务的基本信息、执行配置等；支持用户删除训练任务，启动或停止训练任务。
(w)视频图像模型微调-微调任务详情查看
支持用户查看微调训练任务详情，包括训练任务的执行配置、运行日志和测评结果。
(x)视频图像模型微调-断点续调
支持用户对运行中的任务选择暂停，暂停时checkpoint的训练参数等信息会被保留，并可以通过点击继续按钮继续模型的训练。
(y)视频图像模型微调-模型压缩量化
支持用户通过配置量化精度以及校准数据集进行模型的量化压缩。对微调后的模型进行压缩和量化，以减少模型的存储和计算成本。
(z)视频图像模型微调-模型微调日志管理
系统将记录微调过程中的日志，以便用户进行问题排查和性能分析，并支持对异常、失败作业进行执行状态监测与日志信息管理。
d.视频图像模型优化
通过适配优化、编排与动态计算等方式，提升模型在多平台下的运行效率，降低资源消耗，支持实时/批量等多种推理模式，集成预处理引擎与加速优化，保障推理服务的高效稳定输出。
(a)视频图像模型优化-量化优化
通过将模型参数从高精度浮点数（如FP32）转换为低精度整数（如INT8/FP16），显著减少内存占用和推理延迟。包括：降低GPU显存需求（如FP32→INT8可减少75%内存）。
(b)视频图像模型优化-剪枝优化
一键精简模型结构，移除冗余的神经元或连接层。在几乎不损失精度的前提下，显著减小模型体积、降低计算资源消耗，从而实现更快的推理速度。
(c)视频图像模型优化-混合精度与分布式优化
支持用同一型号大模型不同精度的模型权重拉起多个大模型推理服务，在上层设置负载均衡服务网关，实现闲时调用高精度模型，忙时，低精度可负担一部分请求。
[bookmark: _Toc216961926][bookmark: _Toc205230590]④基础系统支撑
a.视觉大模型模型评测
(a)视觉大模型评测-模型评测报告
支持在评测任务执行完成后，查看模型各个维度的推理效果评估报告，通过客观的指标驱动模型迭代改进。
(b)视觉大模型评测-模型评测配置
在评测任务配置方面，系统将支持用户自定义评测指标，用户可以根据模型的特性和应用场景，选择或定义合适的评测指标，如准确率、召回率、 F1 分数等。系统将提供多种评测规则模板，涵盖常见的评测场景，用户可以根据需要选择合适的模板，快速配置评测任务。同时，系统允许用户自定义评测流程，包括数据预处理、模型运行、结果分析等步骤，确保评测过程的透明性和可追溯性。通过这些功能，用户可以更加灵活地管理和配置评测任务，提高评测的准确性和效率。
(c)视觉大模型评测-独立评测
为了满足用户对单模型的评测需求，大模型平台的评测系统将支持独立评测功能。用户可以通过评测任务创建模块，选择单个模型进行评测。系统将提供标准化的评测报告，包括模型的基本信息、评测指标、评测结果等。此外，系统还将自动生成评测对比分析，帮助用户了解模型在不同评测指标下的表现，以及与其他模型的相对优势和劣势。独立评测功能的实现将确保每个模型的评测过程独立、透明，评测结果客观、准确。
(d)视觉大模型评测-对比评测
对比评测功能旨在支持用户对多个模型进行对比评测，以便更全面地了解各模型的性能差异。用户可以通过评测任务管理模块，选择多个模型进行对比评测。系统将生成差异化的分析报告，详细展示各模型在相同评测指标下的表现，以及在特定任务上的优劣。为了更直观地呈现对比结果，系统还将自动生成对比评测图表，包括折线图、柱状图和散点图等，帮助用户快速识别模型之间的性能差异。对比评测功能的实现将确保评测过程高效、结果清晰，为用户选择最佳模型提供有力支持。
(e)视觉大模型评测-裁判模型智能评测
裁判模型智能评测功能将支持用户通过自动化配置，选择裁判模型对目标模型进行智能评测。用户可以在模型评测配置模块中，选择合适的裁判模型，并设置评测参数。系统将自动生成智能评测结果分析，包括裁判模型的评估标准、目标模型的表现、潜在问题和改进建议。此外，系统还将提供评测洞察报告，帮助用户深入了解模型的性能瓶颈和优化方向。裁判模型智能评测功能的实现将确保评测过程自动化、智能化，评测结果具有高度的参考价值。同时，对于裁判员模型的选择，支持用户自主配置，并支持用户自主配置测评提示词。
(f)视觉大模型评测-基线测评
基线测评功能旨在支持用户将目标模型与基线模型进行对比评测，以便评估模型的改进效果。用户可以通过评测任务管理模块，选择目标模型和基线模型进行对比评测。系统将生成基线评测报告，详细展示目标模型与基线模型在相同评测指标下的表现，以及改进的幅度和效果。为了方便用户管理基线数据，系统还将提供基线数据管理功能，支持用户上传、更新和删除基线模型数据。基线测评功能的实现将确保评测过程科学、严谨，评测结果具有可比性和可衡量性。
(g)视觉大模型评测-规则测评
系统将支持规则化评测流程，用户可以定义和配置不同的评测规则，以确保评测过程的标准化和规范化。规则化评测流程将包括模型输入的验证、评测指标的选择、评测步骤的执行以及评测结果的生成。系统将提供规则评测结果的详细分析，包括每个规则的评测结果、规则的覆盖率、规则的准确率等。这些分析结果将帮助用户更好地理解模型在不同规则下的表现，从而优化模型的性能。此外，系统还将自动生成规则评测报告，报告内容将包括评测规则的描述、评测结果的汇总以及改进建议，确保用户能够全面了解规则测评的全过程和结果。
b.安全管理
(a)视觉大模型安全管理-样本图片隐形水印叠加
支持对视图知识库（数据集）中的样本图片叠加隐形水印，便于泄露追溯。
(b)视觉大模型安全管理-样本图片隐形水印解密
支持对视图知识库（数据集）中的样本图片叠加的隐形水印进行解密。
[bookmark: _Toc216961927]⑤商密改造
a.用户认证与日志访问控制
涉及用户身份认证机制、服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性等进行商密改造。
b.业务重要数据安全传输
开发业务重要数据安全传输模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。
⑥硬件购置
a.智能图像联网媒体设备
为满足视频流媒体转发需求，本项目需在公安视频传输网上配备7台智能图像联网媒体设备，均为国产化设备，并于现有视频联网平台兼容，详细功能描述及配置需求如下：
功能描述：
智能图像联网媒体设备通过连接视频图像设备或对接视频联网平台，汇聚前端视频，共享至客户端、解码设备、上下级联网平台等多类目标，进行稳定高效的高标清实时/历史视频流汇聚转发，可以输出国标流、FLV流等多种码流格式，支持负载均衡和集群管理。
▲单台设备支持500路1080P高清视频码流。
注：▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书）、第三方检测机构出具的检测报告等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明
峰值支持4000Mbps并发码流。
兼容性要求：
智能图像联网媒体设备通过标准化接口与现有视频联网平台智能图像联网媒体设备进行无缝对接，支持rtsp/httpflv/websocket/rtmp/hls等协议实现信令交互与媒体流转发，确保兼容性与可扩展性。
对接过程中将优先验证设备间负载均衡、动态路由及故障切换能力，并通过联调测试（包括并发拉流、码率适配、异常断流重连等场景）验证端到端稳定性，保障本次建设的流媒体节点能平滑融入现有新一代视频联网架构，实现统一调度与管理。
设备参数：
(a)处理器：两颗高性能处理器，单处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz；
(b)内存：DDR4 32G*4；
(c)硬盘：SSD 1.92T*2；
(d)配置RAID卡，支持RAID 0/1/5/10/50/60;
(e)网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；
(f)电源：1+1冗余电源。
（2）网络架构设计
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上海市公安局视觉大模型能力支撑子系统建设项目网络架构建设分布建设在公安视频传输网和公安信息网，并使用现有的安全边界设备进行跨网传输。
4、信息安全保障需求
本项目属于公安图像信息系统建设，综合考虑本项目建设后系统受到破坏时对社会秩序、公共利益及公民和法人的合法权益造成侵害的程度，暂定网络安全等级为第三级（系统服务安全等级第二级、业务信息安全等级第三级）。
为了保证信息系统的整体安全保护能力，依据网络安全等级保护标准采取各种安全措施时，应遵循以下建设要求：
（1）安全系统的建设，包括以下几个层面：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。本项目应用系统部署在公安信息网，各项安全措施复用公安信息网现有安全设施与能力进行，并开展必要的补充完善。
（2）应考虑构建纵深的防御体系。应采取技术和管理两个方面的安全措施，在系统整体上保证各种安全措施的组合从外到内构成一个纵深的安全防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。
（3）应采取互补的安全措施。方案提出的各项安全防护措施及安全控制组件，相互之间应具有互补性，在将之集成到信息系统中时，重点关注各个安全控制组件在层面内、层面间和功能间产生的连接、交互、依赖、协调、协同等相互关联关系，保证各个安全控制组件共同综合作用于信息系统的安全功能上，使得信息系统的整体安全保护能力得以保证。
（4）在统一规划安全体系的基础上，应尽量保证一致的安全强度。各项基本安全防护措施，如身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、安全标记等内容，分解到信息系统中的各个层面，在实现各个层面安全功能时，应保证各个层面安全功能实现强度的一致性，防止某个层面安全功能的减弱导致系统整体安全保护能力在这个安全功能上消弱。
（5）应便于进行集中的安全管理。本项目在信息系统的安全功能管理方面，应实现统一安全策略、统一安全管理等要求，为了保证分散于各个层面的安全功能在统一策略的指导下实现，各个安全控制组件在可控情况下发挥各自的作用，应建立安全管理中心，集中管理信息系统中的各个安全控制组件，支持统一安全管理。
整体上，按照《公安视频图像智能化建设应用指南》要求，信息安全包括实体安全和安全基础资源。公安视频传输网内安全保障应参考新一代公安信息网相关安全要求，符合《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)(简称等保2.0)和《公共安全视频jk联网信息安全技术要求》(GB35114-2017)等相关标准规范，全面提升视频图像信息安全防护能力，打造攻击可防御、行为可检测、攻击可回溯、危险可预警、事件可处置的视频图像智防安全体系。
对应本系统的建设架构，需要考虑数据加密、访问控制、合规性检查、审计日志、敏感信息处理、视频脱敏等。
（四）技术性能指标及配置要求
[bookmark: _Toc205230569][bookmark: _Toc216961906]1、系统功能需求分析
[bookmark: _Toc205230570]依托市局原有建设基础和上海公安视频图像建设整体规划，本项目拟建设一个开放协同、高效集约、敏捷赋能的基于两网两级建设的面向全警种的视觉大模型能力支撑子系统。建设内容主要分为AI视觉能力服务管理、视图知识库（数据集）构建、视觉大模型算力一体化调度管理、基础系统支撑、商密改造、硬件购置等六部分。
具体内容如下：
	序号
	主要模块
	主要功能

	1
	AI视觉能力服务管理
	视觉算法MCP服务

	2
	
	视觉能力增强

	3
	视图知识库（数据集）构建
	视频图像样本采集

	4
	
	视频图像样本处理

	5
	
	视频图像数据集管理

	6
	
	视频图像数据集服务

	7
	
	视觉知识处理

	8
	
	视觉知识服务

	9
	
	通用智能体专业知识库

	10
	跨模型统一调度管理
	视频图像模型权重管理

	11
	
	视频图像模型仓库

	12
	
	视频图像模型微调

	13
	
	视频图像模型优化

	14
	基础系统支撑
	视觉大模型评测

	15
	
	视觉大模型安全管理

	16
	商密改造
	商密改造软件开发

	17
	硬件购置
	智能图像联网媒体设备


[bookmark: _Toc216961907]2、性能需求分析
最大同时在线用户数不少于 500个；
最大并发用户数不少于50个；
系统登陆时间≤5秒；
指令操作响应时间≤15 秒

（五）进度安排
合同生效后150天内，完成本项目的设备采购、安装、调试等实施工作；
合同签订后300天内，完成项目集成调试工作。
合同生效之日起12个月内，中标方应完成信息系统全部开发部署调试和不少于1个月试运行工作。
（六）实施要求和技术服务要求
供应商需对采购需求中智能图像联网媒体设备提供制造商原厂授权证明。
中标方应提供成功实施其技术方案所必须的技术支持和工程服务，包括系统设计、工程设计、项目管理、工程实施、验收、培训等，并须提交详细的工程服务方案。本项目系统集成质量控制和文档需满足国家标准要求。中标方应具备售后服务机构且能够提供及时可靠的服务。
中标方应保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利，针对上海市公安局所制定的需求和本项目中所有知识产权为上海市公安局所有。
系统维护期应从本项目验收通过之日起计算。中标方应免费提供系统整体3年或以上免费质保。同时提供供应商出具的本项目采购的所有设备3年或以上原厂保修服务承诺，内容包括但不限于保修期限、保修条件、保修范围等方面，需加盖供应商公章与设备制造商原厂公章。
免费维护期内，中标方应提供至少1名具有两年以上类似项目经验的工程师驻场服务（驻场地点：武宁南路128号，至少5*8小时驻场服务，节假日或重大活动保障期间应根据用户方的要求，提供现场保障）。中标方如需更换驻场工程师必须事先与用户方协商确定。
免费维护期内，中标方须提供7×24小时技术支持服务，故障响应时间不超过30分钟，到达现场时间不超过1小时，2小时内排除故障或提出解决方案，在不增硬件的基础上免费进行软件升级和修改。
免费维护期间，中标方须根据用户方要求对平台设备进行巡检，并协助用户对隐患和故障进行解决和追查。
（七）招标方案、投标单位资质要求及投标书应答要求
[bookmark: _Toc205230643][bookmark: _Toc174529968][bookmark: _Toc199145424][bookmark: _Toc216961982][bookmark: _Toc174529970][bookmark: _Toc216961984][bookmark: _Toc205230645][bookmark: _Toc199145426]1、招标的方式
本项目通过公开招标选定。
2、供应商能力要求
供应商应提供规范的软件工程实施和项目管理方法，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行jk和管理，对服务进度和工程实施进度进行控制。
供应商具有与视频应用与管理相关软件著作权、已授权发明专利、CCRC信息系统安全开发服务资质的优先考虑。
3、团队人员要求
项目建设期间，开发期间项目团队不少于80人，质保期内驻场人数不少于2人。项目负责人须具有本科或以上学历，具有15年或以上工程管理、安防系统建设经验、具有信息技术类高级工程师职称。主要技术负责人需有承担过类似信息系统项目建设经验。项目团队成员具有信息技术类高级工程师职称、高级信息系统管理师、注册信息安全专业人员、高级软件工程师、高级系统架构设计师的优先考虑。

（八）项目验收
[bookmark: PO_服务期限6]合同生效之日起12个月内，中标方应完成信息系统全部开发部署调试和不少于1个月的试运行工作。验收形式由采购人指定，成交供应商必须配合验收相关工作。成交供应商必须提供整个系统包括设备的测试与验收的方案和详细的验收计划。成交供应商应对每个设备及整体系统进行完善的测试和自验收，提供测试文档和自验收文档。
成交供应商应当根据甲方要求配合有相关资质的测评机构进行安全测评、软件测试与密码测评，并通过三项测试或测评。同时，该系统应满足网络安全等级保护三级。
验收相关资料：所有验收文件、硬件设备原厂功能证明（提供截图等并要求加盖供应商公章）、配置文档、设备技术资料及使用说明书等，资料根据验收要求完整提交，以作设备留档备案。
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