上海大歌剧院开办项目（第一期）家具采购需求 
一、 项目背景情况 
项目背景情况：上海大歌剧院项目坐落于浦东新区世博后滩西片区C02 - 01地块，其位置处于世博大道以东、规划路以南、博成路以西、国展路以北。该项目总建筑面积达146338㎡，主要功能区涵盖2000座大歌剧厅、1200 座中歌剧厅、1000座小歌剧厅、琴房以及排练厅。现拟对区域内家具及软装进行集中采购。
 
二、家具配置要求 
根据项目各层空间平面图，对区域内进行合理的家具布置与空间规划，整体满足大歌剧院使用需求。 
 
三、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范说明：包括但不限于下列标准,若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准 
GB 6566《建筑材料放射性核素限量》
GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》； 
GB 17927《家具阻燃性能安全技术规范》； 
GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》； 
GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； 
GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》； 
GB 18584《家具中有害物质限量》 ;
GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》； 
GB 28481《塑料家具中有害物质限量》;
GB/T 3324《木家具通用技术条件》； 
GB/T 3325《金属家具通用技术条件》；
GB/T 4765《家具用脚轮》
GB/T 10802《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》； 
GB/T 16799《家具用皮革》；
GB/T 11718《中密度纤维板》； 
GB/T 15102《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》； 
GB/T 29525《座椅升降气弹簧 技术条件》
GB/T 32487《塑料家具通用技术条件》
GB/T 34722《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 
GB/T 35601《绿色产品评价 人造板和木质地板》； 
GB/T 35607《绿色产品评价 家具》； 
GB/T 37005《油漆饰面人造板》  
GB/T 39223.3《健康家居的人类工效学要求第3部分：办公桌椅》 
GB/T 39600《人造板及其制品甲醛释放量分级》  
QB/T 1951.1《木家具 质量检验及质量评定》 
QB/T 1951.2《金属家具 质量检验及质量评定》 
QB/T 1952.1《软体家具 沙发》。 
QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》； 
QB/T 2280《办公家具 办公椅》；
QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨》；
QB/T 2530《木制柜》 
QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》
QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀实验方式 中性盐雾实验（NSS)法》
QB/T 4767《家具用钢构件》
JC/T 908《人造石》
四、采购项目清单 
详见家具清单表。 
 
5、 材料要求
本项目采用的材料需符合以下要求： 
1. [bookmark: _Hlk233299387]浸渍胶膜纸贴面刨花板：符合GB/T 15102检测标准：静曲强度≥30MPa，弹性模量≥4000Mpa，内结合强度≥1Mpa，表面胶合强度≥1.5Mpa，板面握螺钉力≥1500N，板边握螺钉力≥1000N，表面耐冷热循环，表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧达到4级以上、表面耐干热达到5级。符合GB/T 39600检测标准：甲醛释放限量(或甲醛释放量)达到E0级及以上标准。符合GB 18584检测标准：▲苯，甲苯，二甲苯，总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出。
2. 中密度纤维板：符合GB/T 11718标准：其中静曲强度≥24Mpa，弹性模量≥2300Mpa，内结合强度≥0.45Mpa，表面胶合强度≥0.9 Mpa，板内密度偏差达到标准要求，24H吸水厚度膨胀率均合格。符合GB/T 39600检测标准，甲醛释放限量(或甲醛释放量)达到E0级及以上标准。
3. 面料：符合GB 18401检测标准：甲醛含量≤20mg/KG。符合GB 8624检测标准：▲燃烧性能等级B1 级。 
4. 高弹海绵：符合GB/T 10802检测标准："S"回弹率≥35%，拉伸强度≥150kPa，断裂伸长率≥210%，75%压缩永久变形≤3%，符合QB/T 2280检测标准：密度：座面≥40kg/m³，甲醛释放量小于等于0.12mg/m²h，符合QB/T 1952.1检测标准：表观密度：座面合格。
5. 皮革：符合GB/T 16799检测标准：涂层厚度>25um；摩擦色牢度：干擦≥4级；耐折牢度（50000次) 无裂纹，撕裂力≥90N，禁用偶氮染料未检出，▲游离甲醛和挥发性有机化物（VOC）均未检出。符合QB/T 2709检测标准：厚度合格。符合QB/T 2710检测标准：伸长率≥60%。 
6. 阻尼铰链：符合QB/T 2189检测标准：过载：垂直静载荷、水平静载荷均合格；▲耐久性至少8万次（商用）。符合QB/T 3826、QB/T 3832检测标准：金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法 100h，涂(镀)层对基体的保护等级10级，涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级。 
7. 阻尼导轨：符合QB/T 2454检测标准：过载：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均合格；▲耐久性至少8万次（商用）。符合QB/T 3826、QB/T 3832检测标准：金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法 100h，涂(镀) 层对基体的保护等级10级，涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级。 
8. 三合一连接件： 符合GB/T 28203检测标准：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥700N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥12N·m。 
9. 锁具：符合QB/T 3826、QB/T 3832检测标准：金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法 100h，涂(镀)层对基体的保护等级10级，涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级。符合QB/T 1621检测标准：弹子锁：互开率合格。 
10. 底盘机构（座椅底架）：符合QB/T 3826、QB/T 3832检测标准：金属表面耐腐蚀：中性盐雾试验(NSS)法 100h，涂(镀)层对基体的保护等级10级，▲涂(镀)层本身的耐腐蚀等级10级。符合QB/T2280检测标准：外观：金属件外观合格。 
11. 气压棒：符合GB/T 29525检测标准：密封性能合格，耐高低温性能合格，▲循环寿命：6万次，Fa 衰减量≤2%。 
12. 冷轧钢板：符合GB/T 3325检测标准：附着力达到0级，冲击强度、耐盐浴均合格。符合QB/T 4767检测标准：硬度≥5H。符合GB/T 35607检测标准：▲家具涂层可迁移元素（8项）均未检出。 
13. 人造石：符合GB 6566检测标准：▲放射性核素：A类：IRa＜1.0；Ir＜1.3。符合JC/T 908检测标准：外观质量合格。 
14. 胶粘剂：符合GB 18583检测标准：水基型（聚乙酸乙烯酯胶粘剂）：▲游离甲醛小于等于1.0g/kg、总挥发性有机物小于等于100g/L。 
15. 脚轮：符合GB/T 4765检测标准：外观，装配，抗冲击性均合格。 
 
六、颜色要求 
木制——纹路：木皮保留天然纹路感。颜色：浅色。 
钢制——颜色：砂纹白，暖白 
椅子、沙发——颜色：黑色、浅色 
家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。 
特别说明：中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。 
  
七、样品要求 
投标人需要按要求提交样品（样品：公共座椅-编号150，化妆椅-编号185，员工桌-编号304，员工椅-编号305，钢制文件柜-编号306）中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。 
1. 投标人需在标书中提供样品清单，列出此次样品涉及的基材（板材）、金属材质、椅类面料、玻璃材质、漆料、电源模块、五金配件等品牌、型号、制造厂商。 
2. 尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。 
3. 自备安装工具及备用电池（现场不提供电源），送样完成及时通知采购人。 
4. 投标人根据招标文件要求，提前一天向采购人明确送样的具体时间并报备车辆信息和人员信息，听从采购人的安排卸货、停车。 
5. 投标人运货上楼时，按规定使用电梯；同时做好安全文明施工措施，不得损坏采购人房屋及配套设施。 
 
八、供货及验收 
具体供货及验收要求如下： 
	分类 
	内容 

	供货要求 
	供应商应当在合同签订后60个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 



	包装要求 
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求 
	家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。正式验收前，供应商应提供每类家具成品合格的检测报告。若产品存在明显质量问题或环保问题等，采购人可随机抽取该类产品中的1件进行检测。检测机构应具备CMA或CNAS认证，以上检测费用须包含在投标总价中。检测报告需完全合格，若有不合格项采购人有权拒收产品，不予验收。因此将导致的项目工期延误责任、损失由投标人全部承担，并根据合同条款要求赔偿采购人。验收包括但不限于清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单（各类家具分项开立并标注详细数量）、原产地证明、家具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 
所有家具设施中标人须根据现场基建及装饰装修情况每件实样摆放，凡是成品安装不能无缝衔接的必须重做，产生的全部费用由中标人承担。 


九、服务要求 
	分类 
	内容 

	保修服务 
	家具免费保修期应当至少不低于5年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 

	应急能力 
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 


 
十、其他要求 
清单内产品尺寸为参考尺寸，以现场测量结果为准，但单价固定不做调整，投标人报价时应综合考虑该因素。 
 

大 歌 剧 院 家 具 清 单

	编号
	品名
	基本分类
	参考样式
	参考规格
(长×宽×高)mm
	数量
	基本组成
	基本材质
	工艺质量标准
	位置信息

	公共区域家具及软装

	1
	定制公共座椅
	人造石
	[image: ]
	6000*2200*800
	3
	采用优质人造石.多层板基层
	主体：优质人造石部分：采用优质多层板
	优质人造石+柜体：采用优质多层板经过防虫防腐处理，干燥性好，甲醛释放量符合E0级标准.
	一楼公共区域

	2
	休闲桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	一楼公共区域

	3
	休闲椅
	椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	8
	由木板、软包五金等构成。
	框架：实木
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	一楼公共区域

	4
	定制服务台
	木制类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7600*800*1050
	1
	采用优质多层板
	主体：采用优质多层板
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F观众服务区（大剧场）

	5
	服务椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	L580*W550*H940
	2
	前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。
升降扶手。
优质气压棒。
PU静音脚轮。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙脚
	1布料：优质布料/布面、抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；
2、背框：70%PP+30%玻纤一体成型背框，美观耐用，
3、座垫：全新PP注塑座内板，优质切割海绵，无异常；PP一体注塑成型座底壳；
4、脚架：1.5MMT烤漆磨砂支撑架，支撑力强，牢固，耐用。
5、轮子：加强尼龙轮，耐久测试：负重113KG，80000次循环测试无异常；
	1F观众服务区（大剧场）

	6
	定制大中小储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	12
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证整个柜体的稳定性；
	1F观众服务区（大剧场）

	7
	定制衣帽储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	9
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证整个柜体稳定性。
	1F观众服务区（大剧场）

	8
	定制中小储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	9
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证整个柜体稳定性。
	1F观众服务区（大剧场）

	9
	单页架
	金属类
	[image: ]
	800*500*1800
	2
	金属烤漆
	主体：金属烤漆
	一级钢材面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
	1F观众等候区（大剧场）

	10
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*1600*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	1F观众等候区（大剧场）

	11
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*800*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	1F观众等候区（大剧场）

	12
	休闲沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7500*500*600
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	1F观众等候区（大剧场）

	13
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径700*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F观众等候区（大剧场）

	14
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	13
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F观众等候区（大剧场）

	15
	L型收银台
	木质类
	[image: ]
	（W2600+D2400）*600*H750
	1
	优质木饰面+实木框架+实木贴皮
	基材：优质饰面板
面材：优质饰面板
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	优质人造石+优质木饰面+实木框架+实木贴皮+内藏灯带+造型设计
柜体：采用优质多层板，十门设计，优质阻尼铰链。板材厚度18mm。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	

	16
	定制售卖车
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W800*D600*H900
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	1F挂牌迟到观众等候服务区//衍生品售卖区

	17
	展示架一
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W2200*D500*H2000
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F挂牌迟到观众等候服务区//衍生品售卖区

	18
	展示架二
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W2200*D500*H2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F挂牌迟到观众等候服务区//衍生品售卖区

	19
	展示架三
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W1800*D600*H1200
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	1F挂牌迟到观众等候服务区//衍生品售卖区

	20
	展示架四
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W800*D500*H900
	4
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保浸渍胶膜纸饰面多层板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F挂牌迟到观众等候服务区//衍生品售卖区

	21
	异型收银台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2800*600*10501700*600*1050
	1
	优质木饰面+多层板框架+实木贴皮
	基材：优质饰面板
面材：优质饰面板
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	优质人造石台面+优质木饰面+多层板框架+实木贴皮+内藏灯带+造型设计
柜体：采用优质多层板，采用上开架下木开门设计，优质阻尼铰链。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	22
	组合后柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*400*2800
	1
	优质木饰面+多层板框架+实木贴皮
	基材：优质饰面板
面材：优质饰面板
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	优质木饰面+多层板框架+实木贴皮+造型设计
柜体：采用优质多层板，采用上开架下木开门设计，优质阻尼铰链。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	23
	服务椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	L580*W550*H540
	2
	前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。
升降扶手。
优质气压棒。
PU静音脚轮。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	1布料：:优质布料/布面、抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；2、背框：70%PP+30%玻纤一体成型背框，美观耐用，
3、座垫：全新PP注塑座内板，优质切割海绵，无异常；PP一体注塑成型座底壳；
4、脚架：1.5MMT烤漆磨砂支撑架，支撑力强，牢固，耐用。
6、轮子：加强尼龙轮，耐久测试：负重110KG，80000次循环测试无异常；
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	24
	展示柜1
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1600*400*2800
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)

	优质木饰面0.6毫米厚度实木皮贴皮+优质多层板框架

柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	25
	展示柜2
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2400*400*2800
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	26
	展示柜2
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2400*400*2800
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	27
	展示柜3
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2400*400*2800
	4
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	28
	方形展示台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1800*800*1000
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	29
	方形展示台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1800*800*1000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	30
	圆形展示台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	直径1200*1000
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	31
	圆形展示台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	直径2000*1000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	优质木饰面0.6毫米厚度实木木皮贴皮+优质多层板框架
柜体：采用优质多层板
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	32
	储藏间
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	800*600*2000
	6
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。带卡扣所锁
	1F文创展示及售卖、寄存（中剧场）/观众服务区

	33
	定制大中小储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	20
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证柜体稳定。
	（小歌剧厅西侧）/寄存处

	34
	定制衣帽储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	25
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证柜体稳定。
	（小歌剧厅西侧）/寄存处

	35
	定制中小储物柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1000*550*2000
	16
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板/木质
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板木质双层结构设计，保证柜体稳定。
	（小歌剧厅西侧）/寄存处

	36
	钢制文件柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	5
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。
	1F票务中心

	37
	钢制储物架
	金属类
	[image: ]
	800*400*2000
	3
	轻量型货架挂钩式设计样式变化多
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量最大可达100kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	1F票务中心
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	钢制衣柜
	金属类
	[image: ]
	1200*400*1850
	2
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：衣杆。
	1F票务中心
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	办公桌桌上屏员工位+固定柜
	钢木结合工作位
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400W*700D*750H
	8
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1. 基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2. 表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加涂肽处理；
3. 桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
4. 配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	1F票务中心
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	办公椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	8
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	1F票务中心
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	主管桌
	钢木结合工作位
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2800*2000*750
	1
	由主台、及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	1F票务中心
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	主管椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	1
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	1F票务中心
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	打印机柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*800*800
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好，甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。圆角设计。
	1F票务中心

	44
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径900*750
	8
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆

	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；

3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	45
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	6
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	46
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*500
	8
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	47
	椅子
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	38
	由木板、软包五金等构成。
	框架：实木
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F多功能区及夹层

	48
	茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*500*800
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	49
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	820W*700D*780H
	13
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F多功能区及夹层

	50
	边桌
	木质结构
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	500*300*500
	9
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	51
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	5600*3200*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	1F多功能区及夹层

	52
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径700*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F多功能区及夹层

	53
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	4
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	1F多功能区及夹层

	54
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径900*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F多功能区及夹层

	55
	椅子
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	8
	由木板、软包五金等构成。
	框架：实木
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	1F多功能区及夹层

	56
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*880D*785H
	10
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质头层牛皮填充：泡棉
	•面料：优质头层牛皮，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F贵宾室（大剧场）

	57
	单人椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	680*690*720
	12
	金属烤漆脚。
靠背及座面软包。
	椅架：金属烤漆季皮质
椅脚：金属烤漆脚
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属烤漆脚
	1F贵宾室（大剧场）

	58
	边桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	600W*300D*500H
	7
	由木板等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆脚架：金属
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架，金属脚架
	1F贵宾室（大剧场）

	59
	接待椅
	转椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	2
	
金属脚架，皮质面料
	椅架：金属脚架，
覆面：皮质面料
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：金属五星脚
	1F贵宾室（大剧场）

	60
	定制异形茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1800*500*850
	1
	由木板等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架，
	1F贵宾室（中剧场）

	61
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*880D*785H
	8
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质头层牛皮
填充：泡棉
	•面料：优质头层牛皮，手感柔软透气性好，厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F贵宾室（中剧场）

	62
	边桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	600W*300D*500H
	5
	由木板等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架，
	1F贵宾室（中剧场）

	63
	定制异形茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1800*500*850
	1
	由木板等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架，
	1F餐厅（咖啡吧）

	64
	定制弧形吧台
	木质+人造石
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	弧长7000*1050
	1
	由人造大理石桌面、木板、五金等构成。
	主体：多层板油漆五金：阻尼铰链
	人造大理石桌面，基材采用E0级实木多层油漆板框架结构，优质阻尼铰链，不含台盆五金。开门设计，含灯带。
	1F餐厅（咖啡吧）

	65
	吧椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	425*420*900
	6
	四腿结构。
配置联排组合机构及组件。
PP材料底壳及后背壳。
金属烤漆的连接件为铝合金五金件
	椅架：金属脚架，PP材料—次注塑成型背框及座板底壳
覆面：麻绒面料
填充：泡棉
衬板：弯曲木胶合板
	•坐靠一体优质PPT成型，优质泡棉布料软包座面，背面。
结构：金属烤漆，承受压力达100KG;金属电镀脚，
	1F餐厅（咖啡吧）

	66
	定制异形圆桌
	木质+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径900*750
	15
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：油漆

	基材采用E0级实木多层油漆板框架结构，
	1F餐厅（咖啡吧）

	67
	定制餐椅
	木质+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	60
	
PP材质，钢制喷粉脚
	
面材：PP材质
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	PP材质，金属喷粉烤漆脚。
	1F餐厅（咖啡吧）

	68
	吧台（长桌）
	木质结构
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	3800*800*1100
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：油漆

	基材采用E0级实木多层油漆板框架结构，
	1F餐厅（咖啡吧）

	69
	吧椅（长桌）
	木质软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	550*600*800
	10
	桦木实木，优质西皮软包
	基材：桦木实木面材：软包
	实木油漆+优质西皮软包
	1F餐厅（咖啡吧）

	70
	定制户外圆桌
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800*800*750
	12
	铝合金材质，优质人造石材台面。
	主材：铝合金材质辅材：优质人造石材台面
	铝合金材质，优质人造石材台面、
	1F餐厅（咖啡吧）

	71
	定制户外椅
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	48
	铝合金材质
	主材：铝合金材质
	整体优质铝合金材质，
	1F餐厅（咖啡吧）

	72
	定制户外伞
	金属类+布艺
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	12
	金属类+布艺
	主材：金属类辅材：布艺
	遮阳伞尺寸：3米圆
铝材：6063T5
伞骨规格:18m*25mm*1.2mm加筋
伞柱90mm*60mm*2.5
表面为高温优质油漆烤漆工艺
塑料配件：PA6
骨架重量：25KG
打开方式：操作时气压杆感应后顶起
伞架颜色：银色
面料：高日晒户外面料，色牢度五年，防雨水，防紫外线强，厚实结实
面料颜色：国产高日晒户外面料206米白色。
伞座：加重大理石座180斤
	1F餐厅（咖啡吧）

	73
	定制培训桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W1400*D500*H750
	24
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
机架：金属
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久。材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不含对人体有害化学成份，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料.
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份。木挡板带层板架，金属烤漆脚。
	1F培训区

	74
	培训椅
	座椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	L650*W610*H640
	48
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	椅背采用双层结构工艺，PA坚固外框，PP软料内框,可有效缓解背部疲劳
写字板具有自回缓降功能，配套铝合金扶手支架，可向上90°翻转
扶手座垫采用防火阻燃定型海绵，舒适透气椅架采用Φ28*T1.8mm喷涂五金架，金属质感，稳固新性强Φ50mm，固定脚。
	1F培训区

	75
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	28
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	1F，VIP休息区

	76
	椅子
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	112
	由木板、软包五金等构成。
	框架：实木
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F，VIP休息区
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	78
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*1600*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	观众等候区

	79
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*800*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	观众等候区

	80
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7500*500*600
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	观众等候区

	81
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径700*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	观众等候区

	82
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	13
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	观众等候区

	83
	定制吧台
	木类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	10000*600*1050
	1
	由人造石台面、五金等构成。
	
面材：人造石台面
桌架：木质
	钢结构+优质大理石台面+金属+优质木饰面
柜体：采用优质多层板，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	观众等候区

	84
	吧椅
	椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	470*540*1110
	4
	座优质布玻纤一体成型全新PP注塑座内板1.5MMT烤漆磨砂支撑架
	布料：:座优质布料背框：玻纤一体成型座垫：全新PP注塑座内板脚架：1.5MMT烤漆磨砂支撑架
	•面料：超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG
钢脚：2mm壁厚一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺。
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	85
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	9
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	86
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	36
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：木质，金属脚
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	87
	卡座
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	8000*600*1000
	1
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：木质，金属脚
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	88
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径600*750
	7
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	89
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	7
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：木质，金属脚
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	2F观众服务区（中部）咖啡吧

	90
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*1600*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	91
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7500*500*600
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	92
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径700*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	93
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	10
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	94
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆

	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	95
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	4
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：金属烤漆
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;异形金属弧形扶手。
	2F接待衣帽寄存区（中剧场北侧）/观众等候区

	96
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*1600*850
	2
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	97
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	8
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	98
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	7
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	99
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	28
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：金属烤漆
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG; 异形金属弧形扶手。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	100
	定制儿童非洲鼓座椅区
	乐器类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	敲打乐器类一桌8凳
	框架：木质烤漆
覆面：优质西皮面料
	C型定制油漆桌，敲打乐器类一桌8凳.含柜体，异形花样凳。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	101
	儿童钢琴套装家具区
	乐器类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	弹奏乐器类
	弹奏乐器类
	弹奏乐器类，含钢琴系列，座椅系列，多样化娱乐功能。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	102
	儿童打击乐器套装区
	乐器类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	敲打乐器类
	敲打乐器类
	敲打乐器类，含摆设桌，双面鼓，桌面两套异形玩具系列。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	103
	儿童尤克里里套装区
	乐器类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	弹奏乐器类
	弹奏乐器类
	弹奏乐器类，8把儿童尤克里里，上有固定木质油漆层板，下有定制多层板木皮油漆柜体储物柜。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	104
	定制休闲桌椅组合区
	座椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	10
	木质+软包
	木质+软包
	木油漆木质茶几桌+矮凳皮质软包+3把异形软包椅。
	2F亲子活动区（中剧场东南侧）

	105
	培训桌
	木质+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*450*750
	8
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
桌架：钢制
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不含对人体有害化学成份，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份，木挡板带层板架，金属烤漆脚。
	2F大剧场会议室

	106
	培训椅
	木质+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	545*600*825
	16
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	·优质面料饰面OA2000+OS3000
·靠背PP+GF材质+PA连接件
·扶手PP+GF材质+PA扶手撑可上下旋转
·坐棉采用2CM高密度切割泡棉+PP座壳
·金属烤漆直管1。5厚，横管1.8厚表面黑色砂纹喷涂处理面黑色砂纹喷涂处理
·坐木板采用5MM抛压成型多层国产优质环保夹板
·整椅座板可以翻转，金属烤漆可以折叠
.55优质椅轮
	2F大剧场会议室

	107
	单人椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	680*690*720
	16
	金属烤漆脚。
靠背及座面软包。
	椅架：金属烤漆季皮质
椅脚：金属烤漆脚
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；

海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。

结构：金属烤漆脚
	2F大剧场会议室

	108
	吧椅
	椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	座优质布玻纤，全新优质五星脚。
	布料：座背优质布脚：优质五星脚。
	•面料：超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：2mm壁厚一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺。优质五星脚。
	2F大剧场会议室

	109
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*880D*785H
	7
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质头层牛皮
填充：泡棉
	•面料：优质头层牛皮，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	2F中剧场会议室

	110
	边桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	400W*600D*500H
	4
	由木板、五金等构成。
	
面材：人造石材台面
涂饰：水性漆
桌架：木质
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架/人造石材台面
	2F中剧场会议室

	111
	吧椅
	椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	座优质布玻纤，全新优质五星脚。
	布料：座背优质布脚：优质五星脚。
	•面料：超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：2mm壁厚一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺。优质五星脚。
	2F中剧场会议室

	112
	定制移动屏风
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2000*60*2000
	1
	布艺加多层板框架
	面料：西皮面料，多层板基层
	•面料：西皮面料，多层板基层。木质金属脚，异形弧边，优质连接件。
	2F中剧场会议室

	113
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	114
	仓库货架
	金属结构
	[image: ]
	2000W*500D*2000H
	32
	金属烤漆
	主体：金属烤漆
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达100kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	3F休息区（大剧场北侧，中剧场北侧，中剧场西侧）/仓库

	115
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*1600*850
	2
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）

	116
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4000*800*850
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）

	117
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7500*500*600
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）

	118
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	20
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）

	119
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	9
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）

	120
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	36
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：金属烤漆
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	3F观众服务（中剧场西侧，中剧场北）
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	122
	大圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径2200*750
	2
	由木板、五金等构成
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面/岩板
封边：实木封边
涂饰：水性漆
桌架：木质
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
岩板转盘，含电动机构
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	123
	包房餐椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	20
	木质烤漆+优质布艺
	面料：优质布绒面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：桦木实木油漆框架
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木实木油漆框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	124
	三人沙发
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	木质烤漆+优质布艺
	面料：优质布绒面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：桦木实木油漆框架
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木实木油漆框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	125
	茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*500*800
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	126
	长餐桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4800*1000*750
	1
	由人造大理石面、多层板等构成
	
面材：人造大理石面
底盘：优质多层板
	优质人造大理石面
底盘优质多层板贴0.6毫米厚度实木木皮油漆框架
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	127
	餐椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	12
	木质烤漆+优质布艺
	面料：优质布绒面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：桦木实木油漆框架
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木实木油漆框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	128
	方餐桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*800D*750H
	25
	由人造大理石面、多层板等构成
	
面材：人造大理石面
底盘：优质多层板
	优质人造大理石面
底盘优质多层板贴0.6毫米厚度实木木皮油漆框架
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	129
	圆餐桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	￠900*750
	13
	由人造大理石面、金属等构成
	
面材：人造大理石面
底盘：金属
	优质人造大理石面
底盘优质多层板贴0.6毫米厚度实木木皮油漆框架
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	130
	餐椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	102
	金属烤漆+优质布艺
	面料：优质皮质面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：桦木实木油漆框架
	•面料：优质皮质面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：烤漆金属脚架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;不锈钢拉丝铜脚套
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	131
	吧椅
	金属+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	425*420*900
	25
	金属+优质布艺
	面料：优质布绒面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：金属烤漆
	金属烤漆+优质皮革软包+优质高回弹发泡海绵
	4F职工及演职员餐厅（大剧场部分南侧）

	132
	定制更衣凳
	木质+软包类
	[image: ]
	1600*750*430
	6
	金属烤漆+优质布艺
	面料：优质布绒面料海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵结构：桦木实木油漆框架
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
	4F更衣室

	133
	定制衣柜（带锁）
	金属类
	[image: ]
	450*600*2200
	63
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质连接件、优质密码锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用
	4F更衣室

	134
	定制穿衣镜
	金属类
	[image: ]
	500*1500
	2
	高清镜子
	基材：高清镜子
	高清镜子
	4F更衣室
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	136
	服务椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	D540*W500*H(940-1040)
	2
	
金属脚架，皮质面料
	椅架：金属脚架，
覆面：皮质面料
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：金属五星脚
	5F贵宾室

	137
	定制单人沙发
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	900W*880D*785H
	16
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质头层牛皮
填充：泡棉
	•面料：国产优质头层牛皮，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	5F贵宾室

	138
	定制边几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	600*400*500
	13
	由面板、脚架构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
几架：实木
油漆：水性漆
	桦木实木干燥处理，木质油漆五底三面油漆框架
	5F贵宾室

	139
	随从翻译座椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	4
	
金属脚架，皮质面料
	椅架：金属脚架，
覆面：皮质面料


	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：金属五星脚
	5F贵宾室

	140
	定制隔断屏风
	木质+软包类
	[image: ]
	5500*60*2400
	1
	木质结构，亚麻毛毡材质
	木质结构，亚麻毛毡材质
	木质结构，优质多层板，亚麻毛毡材质，由定制独立片衔接而成。
	5F贵宾室

	141
	备用高圆桌
	木质
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*1050
	12
	实木贴皮油漆
	实木贴皮油漆
	E0级多层板实木优质贴皮油漆五底三面，
	5F贵宾室

	142
	定制备用折叠椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	50
	
金属脚架，皮质面料
	
金属脚架，皮质面料
	
金属脚架，优质西皮皮质面料
	5F贵宾室
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	144
	茶桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	5000*1400*750
	1
	由面板、脚架构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
几架：金属烤漆脚
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	5F隔层接待区

	145
	椅子
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	8
	
靠背及座面软包。金属烤漆脚。
	•面料：优质超迁纤面料
椅脚：金属烤漆脚
	•面料：优质超迁纤面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
脚：金属烤漆脚
	5F隔层接待区

	146
	定制造型后柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	11000*400*2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
涂饰：水性漆
五金件：导轨、铰链、连接件
	1.面材：表面木皮采用优质胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
含灯带，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	5F隔层接待区

	147
	定制休闲椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	20
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：金属烤漆
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属烤漆脚达300KG;
	5F隔层接待区

	148
	茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径900*750
	5
	由面板、脚架构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
油漆：水性漆
	面漆:采用“五底三面”喷漆工艺,面漆采用双成份聚胺脂漆，国产优质环保油漆
	5F隔层接待区

	149
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	150
	公共座椅
	定制玻璃钢
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	3000*600*800
	2
	金属，整体3mm厚玻璃钢，玻璃纤维+树脂组成
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	整体艺术造型，3mm厚玻璃钢，玻璃纤维+树脂组成。
传热慢、绝缘性好、耐老化、耐腐蚀、可塑性强、不生锈、免维护易清理、经久耐用使用寿命30年。
产品异形两头具有扇型元素。
	B1公共区地铁入口区域

	151
	休闲桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	￠800*750
	5
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：金属烤漆
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	B1贵宾车库休息厅

	152
	休闲桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	￠600*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：金属
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	B1贵宾车库休息厅

	153
	休闲椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	24
	一体成型，金属烤漆脚靠背及座面软包。
	椅架：一体成型
椅脚：金属烤漆脚
	1)面料：采用优质西皮，厚度
≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工
精细缝制，透气性好，柔软且
富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵
。回弹力≥35%，拉深强度不小
于90KPA。
3)框架：金属烤漆脚
	B1贵宾车库休息厅
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	155
	餐桌
	木质类+金属类
	[image: c0519caa5a7b955710e0d1965e88355c]
	1400*700*750
	73
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：金属
	.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度达120g，板材增加涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	B2公共区餐厅

	156
	餐椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	292
	ABS工程塑料脚架：金属
	基材：ABS工程塑料
	一次成型，ABS工程塑料，金属烤漆脚。
	B2公共区餐厅

	157
	大圆桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径2400*750
	2
	由木板、五金等构成
	基材：中密度纤维板
面材：高级防火板
封边：实木封边
涂饰：水性漆
桌架：钢制
	面板：优质岩板，基层采用多层板合成，桌面高级防火板25mm厚度/烤漆玻璃转盘/木质加金属烤漆脚。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	B2公共区餐厅

	158
	餐椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	28
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：实木脚架
椅脚：实木四脚
	1)面料：采用优质西皮，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准/木质油漆脚
	B2公共区餐厅

	159
	备餐柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*670*850
	2
	由金属、五金等构成。
	金属+木质+带4轮
	金属框架+木质+钢制主体材质+带承重4轮。
	B2公共区餐厅
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	161
	定制服务台
	木质类
	[image: ]
	5300*3000*1100
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：人造大理石+胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	台面优质人造大理石，基材采用E0级优质饰面板，符合GB/T 4897标准、GB/T 18580标准。保证国产优质环保健康，视觉和功能上永久、完全无缝粘接，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有防潮性和耐热性。
优质五金配件锁具，内含三个三抽柜。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台区（小剧场茶水接待区）

	162
	服务椅
	转椅
	[image: ]
	640*620*935-1025
	1
	前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。
升降扶手。
优质气压棒。
PU静音脚轮。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	椅背：框架采用灰色全新料加玻纤，腰靠可上下调节
面料：背采用优质网，座采用耐磨弹力布。
扶手：2D升降扶手，可高低升降.
座垫：新切割棉带座胶壳，海绵密度为35kg
底盘：单手柄一档底盘，可向后仰调节，最大后仰角度130度,底盘厚度3.0MM
气杆：三级气杆85下4
脚架：330mm灰色八爪脚
脚轮：55mmPU静音脚轮
	1F后台区（小剧场茶水接待区）

	163
	定制人工储物柜
	木质类
	[image: ]
	3600*500*2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用E0级优质饰面板，符合GB/T4897标准、GB/T18580标准。保证国产优质环保健康，视觉和功能上永久、完全无缝粘接，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有防潮性和耐热性。优质五金配件锁具，二十二门设计。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台区（小剧场茶水接待区）

	164
	软木板
	木质类
	[image: ]
	2400*1200
	1
	木框包黄麻布
	基材：木框面材：黄麻布
	木框包黄麻布/具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台区（小剧场茶水接待区）

	165
	海报框
	木质类
	[image: ]
	500*700
	15
	铝合金框，基层优质多层板
	基材：优质多层板外框：铝合金框
	铝合金框，基层优质多层板/具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台区（小剧场茶水接待区）

	166
	定制服务台
	木质类
	[image: ]
	4870*600*1100
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：人造大理石+胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	台面优质人造大理石，基材采用E0级优质饰面板，符合GB/T 4897标准、GB/T 18580标准。保证国产优质环保健康，视觉和功能上永久、完全无缝粘接，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有防潮性和耐热性。优质五金配件锁具，内含一个三抽柜。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台演职人员休息区（中剧场）

	167
	服务椅
	转椅
	[image: ]
	640*620*935-1025
	1
	前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。
升降扶手。
优质气压棒。
PU静音脚轮。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	椅背：框架采用灰色全新料加玻纤，腰靠可上下调节
面料：背采用优质网，座采用耐磨弹力布。
扶手：2D升降扶手，可高低升降.
座垫：新切割棉带座胶壳，海绵密度为35kg
底盘：单手柄一档底盘，可向后仰调节，最大后仰角度130度,底盘厚度3.0MM
气杆：三级气杆85下4
脚架：330mm灰色八爪脚
脚轮：55mmPU静音脚轮
	1F后台演职人员休息区（中剧场）

	168
	软木板
	木质类
	[image: ]
	2400*1200
	1
	木框包黄麻布
	基材：木框面材：黄麻布
	木框包黄麻布
	1F后台演职人员休息区（中剧场）

	169
	海报框
	木质类
	[image: ]
	500*700
	30
	铝合金框，基层优质多层板
	基材：优质多层板外框：铝合金框
	铝合金框，基层优质多层板
	1F后台演职人员休息区（中剧场）

	170
	定制服务台
	木质类
	[image: ]
	（4900+4000）*800*1100
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：人造大理石+胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	台面优质人造大理石，基材采用E0级优质饰面板，符合GB/T 4897标准、GB/T 18580标准。保证国产优质环保健康，视觉和功能上永久、完全无缝粘接，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有防潮性和耐热性。优质五金配件锁具，内含一个三抽柜。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台候场区（大剧场）

	171
	服务椅
	转椅
	[image: ]
	640*620*935-1025
	1
	前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。
升降扶手。
优质气压棒。
PU静音脚轮。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	椅背：框架采用灰色全新料加玻纤，腰靠可上下调节
面料：背采用优质网，座采用耐磨弹力布。
扶手：2D升降扶手，可高低升降.
座垫：新切割棉带座胶壳，海绵密度为35kg
底盘：单手柄一档底盘，可向后仰调节，最大后仰角度130度,底盘厚度3.0MM
气杆：三级气杆85下4
脚架：330mm灰色八爪脚
脚轮：55mmPU静音脚轮
	1F后台候场区（大剧场）

	172
	休闲桌
	木质类
	[image: ]
	￠800*450
	6
	由人造大理石面、五金等构成。
	
面材：人造大理石面
底盘：不锈钢拉丝底盘
	优质人造大理石面
不锈钢拉丝底盘
	1F后台候场区（大剧场）

	173
	单人椅
	转椅
	[image: ]
	780*690*720
	12
	四腿结构。
配置联排组合机构及组件。
PP材料底壳及后背壳。
金属烤漆的连接件为铝合金五金件
	椅架：金属脚架，PP材料—次注塑成型背框及座板底壳
覆面：麻绒面料
填充：泡棉
衬板：弯曲木胶合板
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属烤漆框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F后台候场区（大剧场）

	174
	软木板
	木质类
	[image: ]
	2400*1200
	1
	木框包黄麻布
	基材：木框面材：黄麻布
	木框包黄麻布，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台候场区（大剧场）

	175
	海报框
	木质类
	[image: ]
	500*700
	50
	铝合金框，基层优质多层板
	基材：优质多层板外框：铝合金框
	铝合金框，基层优质多层板，体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台候场区（大剧场）

	176
	固定穿衣镜
	玻璃+木质
	[image: ]
	800*1800
	6
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F后台物资

	177
	化妆椅
	木质+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	550*560*820
	1
	四腿结构。
配置联排组合机构及组件。
PP材料底壳及后背壳。
金属烤漆的连接件为铝合金五金件
	椅架：金属脚架，PET材料—次注塑成型背框及座板底壳
覆面：麻绒面料
填充：泡棉
衬板：弯曲木胶合板
	实木框架艺术造型。•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	178
	三人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2200W*1000D*850H
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	179
	茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200W*500D*350H
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0标准要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。阻尼铰链，三节滑轨，三门三抽屉，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	180
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	760W*800D*780H
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	181
	边几
	木质类
	[image: ]具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	500*500*500H
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0标准要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。阻尼铰链，三节滑轨，三门三抽屉，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	182
	画框
	工艺品
	[image: ]
	700*500
	1
	实木画框
	基材：实木画框面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	183
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	1
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	184
	定制衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	1F豪华休息室（指挥休息室）

	185
	化妆椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W550*D560*H820
	345
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	可选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	1F大化妆间

	186
	画框
	工艺品
	[image: ]
	500*700
	9
	实木画框
	基材：实木画框面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F大化妆间

	187
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	17
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F大化妆间

	188
	龙门架
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	800*400*1800
	17
	优质拉丝不锈钢材质，实木底盘固定稳定
	基材：优质拉丝不锈钢材质机架：实木油漆
	优质拉丝不锈钢材质，实木底盘固定稳定，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F大化妆间

	189
	换衣凳
	木质类+软包类
	[image: ]
	1100W*550D*420H
	17
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F大化妆间

	190
	固定挂衣架
	木质类
	[image: ]
	600*150*100
	17
	实木支架
	基材：实木支架
	金属挂钩，木质油漆底托
	1F大化妆间

	191
	化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W550*D560*H820
	83
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	可选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	1F中化妆间

	192
	画框
	工艺品
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	500*700
	10
	实木支架、木纹油漆
	基材：实木支架面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F中化妆间

	193
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	10
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F中化妆间

	194
	换衣凳
	木质类+软包类
	[image: ]
	1100W*550D*420H
	10
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F中化妆间

	195
	固定挂衣架
	木质类
	[image: ]
	600*150*100
	10
	实木支架
	基材：实木支架
	金属挂钩，木质油漆底托
	1F中化妆间

	196
	定制衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*2000
	30
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	1F小化妆间

	197
	两人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1450*730*760
	8
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质PU皮面料
填充：泡棉
	面料：优质PU皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F小化妆间

	198
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	750*730*760
	7
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质PU皮面料
填充：泡棉
	面料：优质PU皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F小化妆间

	199
	小边几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	D500*500H
	15
	由面板、脚架构成。
	基材：免漆板
几架：金属
油漆：水性漆
	台面基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，钢制喷涂脚
	1F小化妆间

	200
	化妆椅
	木质类+软包类
	[image: ]具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	25
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	可选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	1F小化妆间

	201
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	21
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F小化妆间

	202
	画框
	工艺品
	[image: ]
	500*700
	21
	实木支架、木纹油漆
	基材：实木支架面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F小化妆间

	203
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	9
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F小化妆间

	204
	固定挂衣架
	木质类
	[image: ]
	600*150*100
	21
	实木支架
	基材：实木支架
	金属挂钩，木质油漆底托
	1F小化妆间

	205
	定制衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*2000
	21
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：导轨、铰链、连接件
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	1F小化妆间

	206
	化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	需选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	207
	三人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1900*730*760
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质PU皮面料
填充：泡棉
	面料：优质PU皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	208
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	750*730*760
	1
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质PU皮面料
填充：泡棉
	面料：优质PU皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	209
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1100*550*400
	1
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
脚架：金属
	台面基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，钢制喷涂脚
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	210
	边几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	705*428*450
	1
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
脚架：金属
	台面基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，钢制喷涂脚
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	211
	画框
	工艺品
	[image: ]
	500*700
	1
	实木支架、木纹油漆
	基材：实木支架面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	212
	固定挂衣架
	木质类
	[image: ]
	600*150*100
	1
	实木支架
	基材：实木支架
	金属挂钩，木质油漆底托，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	213
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	1
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	214
	定制衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	215
	定制茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*1200
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	1F化妆间套间（豪华休息室）

	216
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	4
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F抢妆区

	217
	化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	500*700
	14
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	需选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	1F抢妆区

	218
	长凳
	软包类
	[image: ]
	1800W*600D*400H
	4
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	1F抢妆区

	219
	定制工作台
	木质类+金属类
	[image: ]
	4500W*1400D*750H
	2
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)机架：金属
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；桌面无线盒
	1F金工间

	220
	定制储物柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	8
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。
	1F金工间

	221
	定制货架
	金属类
	[image: ]
	900W*500D*2000H
	16
	轻量型货架挂钩式设计样式变化多
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达300-500kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	1F金工间，木工间

	222
	定制架子
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*600*2000
	20
	轻量型货架挂钩式设计样式变化多
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达300-500kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	1F金工间

	223
	定制工作台
	木质类+金属类
	[image: ]
	4500W*1400D*750H
	2
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)机架：金属
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；桌面无线盒
	1F木工间

	224
	舞台技术架子
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	900W*500D*2000H（需根据现场尺寸测量）
	16
	轻量型货架挂钩式设计样式变化多
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达300-500kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	待定

	225
	采访椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	750*800*800
	10
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：高档优质西皮
填充：泡棉
	1，软包饰面：需采用高档优质西皮，不易产生褶皱，整体观感效果整洁。纹理清晰，触感柔软，色牢度高！透湿性和透热性强，透气不闷不起球变形。防水效果好，日常易打理；
	待定

	226
	安检旁储物架
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500*320*1100
	20
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)机架：金属
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；桌面无线盒
	待定

	227
	折叠桌
	木质+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*750
	80
	由木板、五金等构成
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
桌架：钢制
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不得含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级,
封边:封边条采用PVC2毫米精料.
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不得含对人体有害化学成份，木挡板带层板架，金属烤漆脚。
	待定
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	229
	定制储物柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	10
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。
	2F服务用房

	230
	化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	500*700
	14
	优质多层板，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：优质多层板五金：金属脚，静电粉末喷涂
	可选用优质国产西皮面料。
内部材质：优质多层板，45密度高弹海绵。
可选配脚架：采用钢管，壁厚2.0MM，白色、黑色可表面高温烤漆处理
	2F中化妆间（小剧场北侧）

	231
	换衣凳
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1100W*550D*420H
	3
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：金属烤漆
覆面：优质PU皮
填充：泡棉
	1)面料：采用优质PU皮，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，金属脚。
	2F中化妆间（小剧场北侧）

	232
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ][image: ]
	600*1800
	3
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2F中化妆间（小剧场北侧）

	233
	定制衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*2000
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	2F小化妆间（小剧场北侧）

	234
	定制化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	四腿结构。
配置联排组合机构及组件。
PP材料底壳及后背壳。
金属烤漆的连接件为铝合金五金件
	椅架：木质脚架，
覆面：麻绒面料
填充：泡棉
衬板：弯曲木胶合板
	实木框架艺术造型。•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	2F小化妆间（小剧场北侧）

	235
	换衣凳
	木质类+软包类
	[image: ]
	1100W*550D*420H
	1
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：金属烤漆
覆面：优质PU皮
填充：泡棉
	1)面料：采用优质PU皮，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，金属脚。
	2F小化妆间（小剧场北侧）

	236
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	1
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2F更衣室（小剧场北侧）

	237
	定制更衣柜（带锁）
	金属类
	[image: ]
	450*600*2200
	12
	由金属五金等构成。
	基材：一级冷轧钢板
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用
	2F更衣室（小剧场北侧）

	238
	坐凳
	木质类+软包类
	[image: ]
	440W*440D*430H
	2
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	面料：优质软包布料，柔软、亲肤、透气，抗污性好，色牢度佳。
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：椅座底板为1.5MM夹板9层热压成型,坐感舒适
脚：榉木椅脚，表面光滑，色泽柔润，周边规整。
	2F更衣室（小剧场北侧）

	239
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	2
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	2F更衣室（小剧场北侧）
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	241
	折叠椅
	座椅类
	[image: ]具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	L650*W610*H640
	40
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	椅背：PA+玻纤材质，高弹力特网，可向后倾仰15°，脚架链接件为铝合金材质
椅座：硬度48～52D，密度58～62kg/m³的定型海绵配实木木板，高弹力透气坐布，配PP工程塑料防尘底壳
扶手：PA+玻纤固定扶手，水滴扶手
椅架：19.5*32.5*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架，防锈耐磨
写字板：ABS工程塑料加厚板面，全铝合金支架，内设钢板，稳定耐用
脚垫：PA+15%玻纤，固定脚配后托轮子，可与推拉折叠
	3F后台区域合唱大排练室（大、中剧场中间部分最南侧）

	242
	定制衣柜（带锁）
	金属类
	[image: ]
	450*600*2200
	79
	由金属五金等构成。
	基材：一级冷轧钢板
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用
	3F后台区域更衣室（西南角）

	243
	更衣凳
	金属类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600W*800D*400H
	4
	
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：金属
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属脚，
	3F后台区域更衣室（西南角）

	244
	穿衣镜
	玻璃类+木质类
	[image: ]
	600*1800
	2
	实木支架、玻璃镜面
	基材：实木支架面材：玻璃镜面
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	3F后台区域更衣室（西南角）

	245
	定制造型休息模块套装
	木质类
	[image: ]
	1500*2500*1500
	10
	中密度纤维板油漆
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。优质布艺异形外包裹，烤漆金属脚，含有模块插座设备工程。
	公共区域待定

	246
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	247
	换鞋凳
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*500*430
	12
	由木板、五金等构成。
	框架：金属
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;50*50金属脚，
	4楼换鞋凳（舞蹈大排练室3+中排练室3+小排练室4）

	248
	鞋柜
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*350*2400
	14
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	4楼舞蹈排练室鞋柜（大排练室4+中排练室4+小排练室4）

	249
	坐凳
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1800*500*450
	49
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;金属脚，基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	4楼舞蹈排练室坐凳+储物功能（大排练室18+中排练室17+小排练室14）

	250
	培训椅
	座椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	
	10
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	椅背：PA+玻纤材质，高弹力特网，可向后倾仰15°，铝合金的脚架链接件
椅座：硬度48～52D，密度58～62kg/m³的定型海绵配实木木板，高弹力透气坐布，配PP工程塑料防尘底壳
扶手：PA+玻纤固定扶手，水滴扶手
椅架：19.5*32.5*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架，防锈耐磨
写字板：ABS工程塑料加厚板面，全铝合金支架，内设钢板，稳定耐用
脚垫：PA+15%玻纤，固定脚配后托轮子，可与推拉折叠
	4楼舞蹈排练室培训椅（大排练室2+中排练室4+小排练室4）

	251
	培训桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	W1500*D500*H750
	5
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
机架：金属
	板材:采用优质三聚氰胺饰面刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久中密度刨花板，材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不得含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级。
,封边:封边条采用优质PVC2毫米精料.胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不得含对人体有害化学成份，木挡板带层板架，金属烤漆脚。
	4楼舞蹈排练室培训桌（大排练室1+中排练室2+小排练室2）

	252
	培训椅+写字板
	座椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	L650*W610*H640
	100
	折叠结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属折叠脚
	椅背：PA+玻纤材质，高弹力特网，可向后倾仰15°，脚架链接件材质为铝合金
椅座：硬度48～52D，密度58～62kg/m³的定型海绵配实木木板，高弹力透气坐布，配PP工程塑料防尘底壳
扶手：PA+玻纤固定扶手，水滴扶手，带写字板，
椅架：19.5*32.5*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架，防锈耐磨
写字板：PA+30%玻纤加厚板面，精抛铝合金旋转机构，内饰钢板。稳定架构，承重20公斤
脚垫：PA+15%玻纤，固定脚配后托轮子，可与推拉折叠，
	4楼舞蹈排练室等候椅（大排练室20+中排练室40+小排练室40）

	253
	无门衣柜+布拉帘
	木质类+布艺类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800*500*2000
	13
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	板材:采用优质三聚氰胺饰面刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久中密度刨花板，材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不得含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料.胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不得含对人体有害化学成份。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	4楼健身房

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	255
	单人沙发
	木质类+布艺类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800*850*800
	6
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉脚：金属烤漆
	•面料：超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：金属框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG。
	B1主创休息室

	256
	三人沙发
	木质类+布艺类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2100*850*800
	3
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉脚：金属烤漆
	•面料：超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG。
	B1主创休息室

	257
	大茶几
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*450
	3
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
机架：金属烤漆
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	B1主创休息室

	258
	衣柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*500*2000
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。内含衣杆层板。
	B1主创休息室

	259
	茶水柜
	木质类
	[image: ]具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*400*850
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链，三节滑轨。
	B1主创休息室

	260
	镜子
	木质类+玻璃类
	[image: ]
	600*1800
	3
	实木支架、高清玻璃镜面
	基材：实木支架面材：高清镜子
	实木支架、高清玻璃镜面，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	B1主创休息室

	261
	画框
	工艺品
	[image: ]
	700*500
	3
	实木画框
	基材：实木画框面材：木纹油漆
	实木画框，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	B1主创休息室

	262
	大茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*500
	6
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
机架：金属烤漆
	板材:采用优质E0级三聚氰胺饰面刨花板,封边:封边条采用优质PVC2毫米精料.胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份。
	B1走道

	263
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*800D*800H
	24
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	B1走道

	264
	L异型沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1300*700*1200
	24
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	B1走道

	265
	茶几
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	400*400*600
	8
	金属烤漆
	金属烤漆
	金属烤漆，单腿支撑。
	B1走道

	266
	茶水台
	木质类
	[image: 19a506eb08151e343dd4066b864cdc68]
	2400*600*850
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：人造大理石/浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、
	人造大理石桌面，基材采用E0级实木多层免漆板框架结构，不含水槽。优质大理石桌面，基材采用E0级实木多层免漆板框架结构，不含水槽。六门设计，优质阻尼铰链
	B1后勤走道物品（开放式茶水间）

	267
	吊柜
	木质类
	[image: 0aae3893f236b60565bab7a27c7c91d1]
	2400*350*900
	　
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；六门设计，优质阻尼铰链
	B1后勤走道物品（开放式茶水间）

	268
	服装箱
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*400D*1850H
	12
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。
	B1乐团服装仓库

	269
	定制储物架
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2000W*600D*2500H
	76
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达300-500kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	仓库

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	271
	定制货架
	金属类
	[image: ]
	900*500*2000
	19
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	轻量型货架，采用蝴蝶孔形，方便安装拆卸。提供4层层板，挂钩式设计，每层层板50mm可上下调节；可自由调整存放高度及间隔（60倍距）。在均匀分布状态下每个层板承载重量达300-500kg;表面采用静电粉末喷涂处理，防腐防锈，坚固耐用。
	1F后台小道具仓储间2间+储物间1间

	272
	定制储物柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	7
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,经过防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。
	1F后台储物间(木工间）

	273
	办公桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500W*600D*750H
	2
	由主台、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：布面三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度达120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	1F安保室

	274
	办公椅
	转椅
	[image: ]
	常规
	2
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	1F安保室

	275
	钢制衣柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	2
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
上下开门
	1F安保室

	276
	定制更衣柜（带锁）
	木质类
	[image: ]
	450*500*2000
	18
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；阻尼铰链。
	1F更衣室

	277
	定制穿衣镜
	木质类+玻璃类
	[image: ]
	600*1800
	2
	高清镜
	基材：高清镜子
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F更衣室

	278
	穿衣镜
	木质类+玻璃类
	[image: ]
	600*1800
	4
	高清镜
	基材：高清镜子
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F大中剧场抢妆室门口走道

	279
	定制更衣柜（带锁）
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	900*500*2000
	10
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。带卡扣所锁
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	280
	定制换衣凳
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200W*550D*420H
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	1)面料：采用优质皮质面料，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，40*40金属脚。
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	281
	定制化妆台
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	900W*650D*750H
	5
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	282
	化妆椅
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	5
	一体成型PET材质，金属脚，静电粉末喷涂
	基材：一体成型PET材质五金：金属脚，静电粉末喷涂
	椅身：一体成型PET材质，标准灰色（PET材质有足够的弹性和强度，附带吸音功能）
脚架：金属脚，静电粉末喷涂，标准色：黑色/白色
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	283
	定制长凳
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	3200W*400D*420H（需根据现场尺寸定制）
	2
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	1)面料：采用优质皮质面料，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，塑料脚。
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	284
	定制更衣帘
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*1200*2000
	2
	布艺+金属烤漆衣杆
	基材：布艺辅材：金属烤漆衣杆
	布艺+金属烤漆衣杆，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	1F男礼宾休息室/1F女礼宾休息室

	285
	休闲桌
	木质类+金属类
	[image: ]
	直径700*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	2F接待间（大、中剧场中间南侧）

	286
	休闲椅
	转椅
	[image: ]
	820*820*1020
	2
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：实木脚架
椅脚：实木四脚
	面料：优质软包布料，柔软、亲肤、透气，抗污性好，色牢度佳。
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：椅座底板为1.5MM夹板9层热压成型,坐感舒适
脚：榉木椅脚，表面光滑，色泽柔润，周边规整。
	2F接待间（大、中剧场中间南侧）

	287
	定制茶水台
	木质类
	[image: ]
	5000*600*850
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：多层板
面材：人造大理石/浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、
	人造大理石桌面，基材采用E0级实木多层免漆板框架结构，不含水槽。
	2F自助茶水间（大剧场部分最南侧走道东）

	288
	休闲桌
	木质类+金属类
	[image: ]
	直径700*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉

	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	2F自助茶水间（大剧场部分最南侧走道东）

	289
	休闲椅
	转椅
	[image: ]
	820*820*1020
	2
	四腿带扶手配置。
椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。
靠背及座面软包。
	椅架：实木脚架
椅脚：实木四脚
	面料：优质软包布料，柔软、亲肤、透气，抗污性好，色牢度佳。
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：椅座底板为1.5MM夹板9层热压成型,坐感舒适
脚：榉木椅脚，表面光滑，色泽柔润，周边规整。
	2F自助茶水间（大剧场部分最南侧走道东）

	290
	三楼走道单人沙发
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	700W700D*800H
	69
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质布绒面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	3F走道（大剧场部分最南侧）

	291
	三楼走道茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*500
	23
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
机架：金属烤漆
	板材:采用优质E0级三聚氰胺饰面刨花板,封边:封边条采用优质PVC2毫米精料.胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不得含对人体有害化学成份。
	3F走道（大剧场部分最南侧）

	292
	L异型沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2100*1500*1200
	4
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	3F走道（大剧场部分最南侧）

	293
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4800*1600*850
	3
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	4F茶水间（大剧场部分餐厅南侧）

	294
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	12
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	4F茶水间（大剧场部分餐厅南侧）

	295
	定制组合沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4800*1600*850
	3
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：优质超纤皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质超纤皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：,优质多层板，优质油漆五底三面，承受压力达300KG;
	4楼餐厅门口走道

	296
	小茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径500*450
	12
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
	4楼餐厅门口走道

	297
	圆桌
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：优质国产胡桃木木皮
封边：实木封边
涂饰：油漆漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	4楼餐厅门口走道

	298
	单人沙发
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	12
	金属烤漆、软包五金等构成。
	框架：金属烤漆
覆面：优质西皮面料
填充：泡棉
	•面料：优质西皮面料，手感柔软透气性好.厚度1.2MM,硬度达到4-5度,耐光性好；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形;
结构：桦木框架,优质猛蛇簧垫底，承受压力达300KG;
	4楼餐厅门口走道

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	300
	办公桌桌上屏员工位+活动柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500W*700D*750H
	6
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：布面三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	1F大剧场北侧音响区+保安室

	301
	办公椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	6
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	1F大剧场北侧音响区+保安室

	302
	办公桌桌上屏员工位+活动柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500W*700D*750H
	6
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	1F金工间

	303
	办公椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	6
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	1F金工间

	304
	员工桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*700*1200
	168
	由金属桌架、直型台面、木质屏风及挡板、桌面上置物架及抽屉、三屉活动推柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准。
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度达到120g，板材增加涂肽处理，耐脏不易变色。
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm，无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	二楼办公区办公家具

	305
	员工椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	168
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	二楼办公区办公家具

	306
	钢制文件柜
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	800W*400D*1850H
	207
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	二楼办公区办公家具

	307
	洽谈桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	26
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制烤漆
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	二楼办公区办公家具

	308
	洽谈椅
	塑料类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	52
	四脚结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：ABS工程塑料脚架
椅脚：金属烤漆四脚脚
	一次成型，ABS工程塑料，金属烤漆四脚脚
	二楼办公区办公家具

	309
	办公室主管位
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*1500*1200
	13
	由金属桌架、L型台面、木质屏风及挡板、桌面上置物架及抽屉、三屉活动推柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	二楼办公区办公家具

	310
	主管椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	13
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	二楼办公区办公家具

	311
	主管办公室班前椅
	固定脚椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	26
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属弓型脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面，3D扶手
·椅脚：固定弓形脚

	二楼办公区办公家具

	312
	领导办公室两人沙发
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1350W*800D*800H
	13
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	架：实木
覆面：优质优质头层牛皮
填充：泡棉
	1)面料：采用优质皮质面料，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量需严格控制在国家最高标准10%以内，金属脚。
	二楼办公区办公家具

	313
	领导办公室茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*500
	13
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)桌架：金属烤漆
	板式台面1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准。
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；+金属脚
	二楼办公区办公家具

	314
	6人会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2400*1200*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：木质油漆
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料。
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份(脚造型为油漆，其他为免漆板，配2根750长电力轨道）具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	二楼办公区办公家具

	315
	会议椅网布
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	6
	金属五星脚
	椅架：金属脚架
椅脚：金属五星脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面
·椅脚：金属五星脚
	二楼办公区办公家具

	316
	10人会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	3200*1200*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：木质油漆
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，需经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不得含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料。
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份(脚造型为油漆，其他为免漆板，配2根750长电力轨道）具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	二楼办公区办公家具

	317
	会议椅网布
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	20
	金属五星脚

	椅架：金属脚架
椅脚：金属五星脚

	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面
·椅脚：金属五星脚

	二楼办公区办公家具

	318
	14人会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4300*1500*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：木质油漆
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，需经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不得含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料。
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份(脚造型为油漆，其他为免漆板，配2根750长电力轨道）具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	二楼办公区办公家具

	319
	会议椅网布
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	28
	金属五星脚
	椅架：金属脚架
椅脚：金属五星脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面
·椅脚：金属五星脚
	二楼办公区办公家具

	320
	22人大会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7200*2400*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：木质油漆
	板材:采用优质三聚氰胺饰面中密度刨花板，具有防磨，防污，硬度高，表面哑光效果持久，材料树种一致，需经过防虫，防腐有化学处理，强度高。不含对人体有害化学成份，甲醛含量达到或优于E0级。
封边:封边条采用优质PVC2毫米精料。
胶粘剂:绿色国产优质环保胶水,无毒,无异味,粘接力强,不含对人体有害化学成份(脚造型为油漆，其他为免漆板，配2根750长电力轨道）具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	二楼办公区办公家具

	321
	会议椅皮质
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	22
	软包+四脚固定脚
	椅架：曲木软包
椅脚：四脚固定脚
	·椅背·椅座一体成型曲木板，优质海绵，优质西皮

·椅脚：四脚金属固定脚
	二楼办公区办公家具

	322
	会议椅单人椅
	软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	20
	金属烤漆脚。
靠背及座面软包。
	椅架：金属烤漆季皮质
椅脚：金属烤漆脚
	•面料：优质布绒面料，防褪色,阻燃,耐磨,防污；
海绵：采用PU成型高密度回弹发泡海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形。
结构：金属烤漆脚
	二楼办公区办公家具

	323
	定制组合柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7300*400*2000
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	二楼办公区办公家具

	324
	定制茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*1200
	5
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	二楼办公区办公家具

	325
	办公桌桌上屏员工位+活动柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500W*700D*750H
	4
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经过防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	2F大剧场北侧服务用房/储物间3间

	326
	办公椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	4
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	2F大剧场北侧服务用房/储物间3间

	327
	定制工作台/控制台
	金属类
	[image: ]
	五联
	2
	金属台面、金属桌架五金等构成。
	主体：金属烤漆
	台面采用25毫米厚高密度板，上下表面为高压耐磨耐火板（HPL），总厚度为27毫米，桌面前沿选用聚氨酯鸭嘴封边，一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	3F现场转播控制室（中剧场部分最南侧）

	328
	椅子
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	10
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	1、布料：座布，背抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；
2、黑色背框：70%PP+30%玻纤，耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次；
3、座垫：≥12厘10层弯曲板，优质切割棉,通过座垫耐久测试承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体测试10万次，无异常.
4、黑色PP面连接扶手：70%PP+30%玻纤扶手支架,通过耐久测试：以垂直扶手向内形成10度方向，向两个扶手同时施加41kg力，循环测试6万次无异常；
5：55mmPU静音脚轮过BIFMA
	3F现场转播控制室（中剧场部分最南侧）

	329
	定制工作台/控制台
	金属类
	[image: ]
	2200*1050*800
	1
	金属台面、金属桌架五金等构成。
	主体：金属烤漆
	台面采用25毫米厚高密度板，上下表面为高压耐磨耐火板（HPL），总厚度为27毫米，桌面前沿选用聚氨酯鸭嘴封边，一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	3F音频编辑室（中剧场部分最南侧）

	330
	椅子
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	1.布料：座布，背抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；
1、 
黑色背框：70%PP+30%玻纤，更加耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次；
2、 
座垫：≥12厘10层弯曲板，优质切割棉,通过座垫耐久测试承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体测试10万次，无异常.
3、 
黑色PP面连接扶手：70%PP+30%玻纤扶手支架,通过耐久测试：以垂直扶手向内形成10度方向，向两个扶手同时施加41kg力，循环测试6万次无异常；
4、 
55mmPU静音脚轮
	3F音频编辑室（中剧场部分最南侧）

	331
	定制工作台/控制台
	金属类
	[image: ]
	2200*1050*800
	1
	金属台面、金属桌架五金等构成。
	主体：金属烤漆
	台面采用25毫米厚高密度板，上下表面为高压耐磨耐火板（HPL），总厚度为27毫米，桌面前沿选用聚氨酯鸭嘴封边，一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	3F音响工作室控制室（中剧场部分最南侧）

	332
	椅子
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	1、布料：座布，背抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；
2、黑色背框：70%PP+30%玻纤，耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次；
3、座垫：≥12厘10层弯曲板，优质切割棉,通过座垫耐久测试承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体测试10万次，无异常.
4、黑色PP面连接扶手：70%PP+30%玻纤扶手支架,通过耐久测试：以垂直扶手向内形成10度方向，向两个扶手同时施加41kg力，循环测试6万次无异常；
5：55mmPU静音脚轮过BIFMA
	3F音响工作室控制室（中剧场部分最南侧）

	333
	定制工作台/控制台
	金属类
	[image: ]
	2236*1050*800
	1
	金属台面、金属桌架五金等构成。
	主体：金属烤漆
	台面采用25毫米厚高密度板，上下表面为高压耐磨耐火板（HPL），总厚度为27毫米，桌面前沿选用聚氨酯鸭嘴封边，一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	3F视频编辑室（中剧场部分最南侧）

	334
	椅子
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	1
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	1、布料：座布，背抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越；
2、黑色背框：70%PP+30%玻纤，耐用，椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次；
3、座垫：≥12厘10层弯曲板，优质切割棉,通过座垫耐久测试承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体测试10万次，无异常.
4、黑色PP面连接扶手：70%PP+30%玻纤扶手支架,通过耐久测试：以垂直扶手向内形成10度方向，向两个扶手同时施加41kg力，循环测试6万次无异常；
5：55mmPU静音脚轮
	3F视频编辑室（中剧场部分最南侧）

	335
	员工位+固定柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*700*1200
	191
	直L型台面、木质屏风及挡板、木制三屉固定推柜，木制衣柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面金属4孔线盒,内APS线槽，
	三楼办公区办公家具

	336
	办公室主管位
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*1500*1200
	8
	由金属桌架、L型台面、木质屏风及挡板、桌面上置物架及抽屉、三屉活动推柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	三楼办公区办公家具

	337
	主管办公室班前椅
	固定脚椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	16
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属弓型脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面，3D扶手
·椅脚：固定弓形脚
	二楼办公区办公家具

	338
	员工椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	199
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	三楼办公区办公家具

	339
	定制钢制文件柜
	金属类
	　
	1200W*400D*1850H
	215
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	三楼办公区办公家具

	340
	边柜
	金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*450*1050
	20
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	由金属、五金等构成。"基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具""一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	三楼办公区办公家具

	341
	洽谈桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径800*750
	6
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
	三楼办公区办公家具

	342
	洽谈椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	14
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：ABS工程塑料脚架
椅脚：ABS工程塑料弓型脚
	一次成型，ABS工程塑料，白色喷涂弓形架。
	三楼办公区办公家具

	343
	6人会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	2400*1200*750
	3
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；桌面无线盒
	三楼办公区办公家具

	344
	14人会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4500*1500*750
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；桌面无线盒
	三楼办公区办公家具

	345
	会议椅网布
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	32
	金属五星脚
	椅架：金属脚架
椅脚：金属五星脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面
·椅脚：金属五星脚
	三楼办公区办公家具

	346
	22人会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	7200*2200*750
	[bookmark: _GoBack]1
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
涂饰：水性漆
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	三楼办公区办公家具

	347
	会议椅皮质
	座椅类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	22
	软包+四脚固定脚
	椅架：曲木软包
椅脚：四脚固定脚
	·椅背·椅座一体成型曲木板，优质海绵，优质西皮
·椅脚：四脚金属固定脚
	三楼办公区办公家具

	348
	茶水柜
	木质类+金属类
	[image: ]
	1200*400*850
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：中密度纤维板
面材：木皮贴面
封边：实木封边
涂饰：水性漆
五金件：导轨、铰链、连接件
	1.面材：表面木皮采用优质国产胡桃木木皮；木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整。
2.基材：采用符合E0标准的优质国产优质环保型中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合或优于E0级要求；
3.漆面：油漆采用优质国产水性油漆，国产优质环保等级达到GREENGUARD儿童认证标准，水性漆采用五底三面多次喷涂无灰工艺，无尘恒室温干燥处理，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。
	三楼办公区办公家具

	349
	组合文件柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	6600*400*2000
	1
	由木板、五金、玻璃等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)五金件：阻尼导轨、阻尼铰链、连接件
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；优质阻尼铰链。
	三楼办公区大会议室

	350
	办公桌桌上屏员工位+活动柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500W*700D*750H
	2
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：布面三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	四楼办公区办公家具/治疗室

	351
	办公椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规尺寸
	2
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	四楼办公区办公家具/治疗室

	352
	治疗室单椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属弓型脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面，3D扶手
·椅脚：固定弓形脚
	四楼办公区办公家具

	353
	治疗室边几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	直径550*575
	2
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)桌架：金属烤漆
	面漆:国产先进的”五底三面”喷漆工艺,面漆采用优质国产优质环保油漆面漆为双成份聚胺脂漆,漆膜耐磨性抗冲击性抗冲击性≥2级底漆:底漆采用”华润”国产优质环保油漆,底漆为”PE”不饱和聚脂漆,漆膜硬度达2H-3H之间.白色烤漆台面+白色钢脚
	四楼办公区办公家具

	354
	医务室诊室桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1500*700*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)桌架：金属烤漆五金件：导轨、铰链、连接件
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；配置含桌面4孔金属线盒。
	四楼办公区办公家具

	355
	医务室诊室椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质系列三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框；独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠需根据人体重量自适应调节支撑力度，三档角度前移贴合不同坐姿的腰椎位。
	四楼办公区办公家具

	356
	医务室接诊椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	2
	低背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	四楼办公区办公家具

	357
	医务室文件柜
	木质类
	[image: ]
	800*400*1850
	4
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺,经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	四楼办公区办公家具

	358
	员工位+固定柜
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1400*700*1200
	16
	直型台面、木质屏风及挡板、木制三屉固定推柜，木制衣柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面金属4孔线盒,内APS线槽，
	四楼办公区办公家具

	359
	员工椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	16
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	四楼办公区办公家具

	360
	钢制文件柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	16
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	四楼办公区办公家具

	361
	领导办公室主管位
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*1500*1200
	7
	由金属桌架、L型台面、木质屏风及挡板、桌面上置物架及抽屉、三屉活动推柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	四楼办公区办公家具

	362
	领导办公室主管椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	7
	高背椅，高低可调节。
前置式机构具备升降、倾仰锁定功能。
升降扶手
最低座面高440mm。
	椅架：#尼龙升降背支架背框、颈托框、座壳底盘：四段倾仰锁定底盘
椅脚：N350尼龙脚·60#PU轮
	·4D头枕靠背采用四面超弹特网
·座包采用优质三防座面布
·木板座壳，8#定型棉
·尼龙升降背支架
·升降扶手
·四段倾仰锁定底盘
·100/80#黑色四级气杆
·尼龙脚
·60#PU轮弹力腰框，独立悬空尼龙背支架搭配悬浮弹力活动腰靠，至少三档前移角度可调
	四楼办公区办公家具

	363
	领导办公室班前椅
	固定脚椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	14
	弓形结构.
扶手与脚架一体结构。
	椅架：金属脚架
椅脚：金属弓型脚
	·椅背：PA+30%GF+自适应弹力双背
·椅座：PA+30%GF外框+全网
·扶手：PA+30%GF扶手架+PU扶手面，3D扶手
·椅脚：固定弓形脚

	四楼办公区办公家具

	364
	领导办公室两人沙发
	木质类+软包类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1350W*800D*800H
	7
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	架：实木
覆面：优质优质头层牛皮
填充：泡棉
	1)面料：采用优质皮质面料，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，金属脚。
	四楼办公区办公家具

	365
	领导办公室茶几
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*600*500
	7
	由面板、脚架构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)桌架：金属烤漆
	板式台面1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；+金属脚
	四楼办公区办公家具

	366
	14人会议室会议桌
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	4500*1500*750
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：实木油漆
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，桌脚：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；实木油漆脚，桌面有两个线盒。金属走线链上线。具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	四楼办公区办公家具

	367
	14人会议室会议椅
	转椅
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	常规
	28
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	四楼办公区办公家具

	368
	14人会议室茶水柜
	木质类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1200*400*850
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，优质阻尼铰链。
	四楼办公区办公家具

	369
	更衣区衣柜（带锁）
	金属类
	[image: ]
	450*600*2200
	142
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。带卡扣所锁
	B1后台区办公家具

	370
	更衣区换衣凳
	木质类+金属类
	具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计
	1600*750*430
	8
	软包扶手。
内置S形弹簧。
高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。
弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。
	框架：实木
覆面：PU皮
填充：泡棉
	1)面料：采用优质PU皮面料，厚度≥1.0MM，撕裂度≥50N，手工精细缝制，透气性好，柔软且富于韧性。
2)海绵：采用高密度定型海绵。回弹力≥35%，拉深强度不小于90KPA。
3)框架：实木框架。含水量严格控制在国家最高标准10%以内，50*50金属脚。
	B1后台区办公家具

	371
	更衣区穿衣镜
	木质类+玻璃类
	[image: ]
	600*1500
	2
	高清镜
	基材：高清镜子
	高清镜，具体造型布局结构色彩根据现场场景需求设计。
	B1后台区办公家具

	372
	值班室单人床
	木质类+金属类
	[image: ]
	1000*1900*1100
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
含床垫。
	B1后台区办公家具

	373
	值班室单人椅
	转椅
	[image: ]
	常规
	1
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	B1后台区办公家具

	374
	值班室办公桌
	木质类+金属类
	[image: ]
	1200*600*750
	1
	由金属桌架、桌面上置物架及抽屉、三屉活动推柜构成。
推柜配置三联锁。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
	B1后台区办公家具

	375
	值班室衣柜
	木质类
	[image: ]
	800*500*2000
	2
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
	B1后台区办公家具

	376
	值班室床头柜
	木质类
	[image: ]
	450*400*450
	1
	由木板、五金等构成。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
五金件：铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好,甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
	B1后台区办公家具

	377
	办公桌桌上屏员工位+活动柜
	木质类+金属类
	[image: ]
	1500W*700D*750H
	14
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好，甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	B1后台区办公家具/（信息中心6+变电站4）

	378
	办公椅
	转椅类
	[image: ]
	常规
	21
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	B1后台区办公家具/（消防安保控制中心15+信息中心6+弱电备用机房5+变电站4）

	379
	钢制文件柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	18
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	B1后台区办公家具（消防安保控制中心15+信息中心6+弱电备用机房5+变电站4）

	380
	钢制文件柜
	金属类
	[image: ]
	800W*400D*1850H
	3
	由金属、五金等构成。
	基材：冷轧钢板
喷涂：静电塑粉
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	•面材：0.8MM一级冷轧钢板,需经防锈防腐处理,静电粉末工艺，经久耐用，
结构：顶板和底板双层结构设计，保证柜体稳定。位置可调型多功能层板设计。
拉手：全钢一次成型内凹式拉手，美观耐用。
•配置：三块层板。其中主管部分有一格衣柜
	B1后台区办公家具（服装仓库南）

	381
	办公桌桌上屏员工位
	木质类+金属类
	[image: ]
	1500W*700D*750H
	10
	由主台、木质屏风及挡板、三屉活动推柜构成。
主桌台面厚度≥25mm。
推柜配置三联锁。
五金配件配置阻尼三节轨及铰链。
	基材：刨花板
面材：浸渍胶膜纸饰面
封边：PVC(聚氯乙烯树脂)
桌架：钢制
涂饰：喷粉
屏风：三聚氰胺饰面刨花板
五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具
	1.基材采用国产优质环保三聚氰胺饰面刨花板，需经防虫防腐处理，干燥性好，甲醛释放量符合E0级标准，
2.表面采用优质纸贴面，保证完全渗透和覆盖，耐水防霉、阻燃防火、耐磨耐热、抗静电抗震、性能稳定、光洁度高易清理、可再生，表层贴纸厚度为120g，板材增加了涂肽处理，耐脏不易变色；
3.桌架：一级冷轧钢板,壁厚2mm,无磷化处理，采用全自动静电喷塑，喷镀厚度70um,光滑无泪痕，易擦洗，长期使用不变色；
配置说明：桌面带一体ABS线盒,桌下配单面A型线槽，内含4个86线盒孔。
	B1后台区办公家具（档案管理室2)

	382
	办公椅
	转椅类
	[image: ]
	常规
	10
	PP背框
前置式机构具备升降、锁定功能。
PU固定扶手
最低座面高440mm。
	椅架：PP材料—次注塑成型背框、座壳
椅脚：尼龙五星脚
	*椅背：PP背框，腰靠装饰件，同背框一体出模
*椅座：5cm切割棉
*扶手：PP固定扶手
*底盘：原位锁定底盘
*气杆：行程100mm沉口50mm三级气压棒
*椅脚：340-2PP塑胶脚
*椅轮：φ55/25PA轮
	B2后台区办公家具档案管理室2
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