
审判业务基础支撑建设项目(2026年升级改造)

需求文件
2026年

项目背景
在司法体系不断向现代化、智能化迈进的当下，审判业务对信息化的依赖程度日益加深。现有审判业务基础支撑系统的基础网络、综合布线和机房精密空调已难以满足日益增长的业务需求。面对突发的业务高峰，难以保障服务的连续性，存在网络中断风险，给审判工作带来极大困扰。

建设目标
本次审判业务基础支撑系统升级改造，旨在打造一个高效、稳定、智能的基础环境，为审判业务的高质量开展提供坚实保障。基础设施层面构建高速、低延迟的网络通道，确保线上、线下庭审、远程提讯等业务流畅运行，画面清晰、声音实时同步。优化网络架构，增强网络的可靠性与稳定性，具备应对突发业务量增长的能力，实现99.99%以上的网络可用性，保障审判业务7×24小时不间断运行。确保机房中的制冷量充足，为司法数据的安全存储与业务系统的稳定运行创造理想的温湿度环境，全方位提升审判业务基础支撑系统的性能与可靠性。
建设内容

本项目具体建设内容如下：
（一）网络改造内容包括互联网与电话网络的规划及设备更换，需满足法院互联网及电话网络的使用要求。

（二）大楼办案场所综合布线系统升级改造，内容包括在大楼办案场所新增电话网络信息点位以满足办公办案需求，排查并修复老旧综合布线系统故障，保障所有点位正常可用；新增点位的施工，需在不影响正常办公的前提下开展。

（三）机房精密空调系统升级改造，改造机房原有2台老旧精密空调，为信息化设备提供恒温恒湿的稳定运行环境。
建设要求

网络系统建设要求
对新老大楼电话网进行升级改造，为新老大楼新增独立IP电话网专用交换机，将原有电话网络点位移出并单独组网，在院本部与分支机构（海螺大厦和金控广场）之间构建IP电话专网，完成原有超1300个电话分机的迁网工作。电话分机迁网割接期间要求不得影响院方办公电话正常呼入/呼出，确保电话业务不中断。同时，本次新增的交换机需符合XC改造要求。

对新老大楼互联网进行升级改造，改造完成后需彻底解决长期存在的网络卡顿问题，同时完成核心网络节点的国产化适配改造，筑牢网络自主可控防线。
综合布线系统建设要求

对新老大楼办案场所的综合布线系统进行升级改造。新大楼办案场所需新增电话网信息点位，并替换已损坏点位；老大楼办案场所同步开展电话网信息点位新增及损坏点位替换工作，此外需在弱电间配备临时机柜、网络交换机，补充缺失桥架，并对弱电间综合布线机柜进行合理规划整理。

本项目的综合布线系统建设需根据一中院新、老大楼现有信息点位的使用情况进行详细设计。所有施工须安排在一中院非工作时间进行，并确保项目安全、高效完成。
精密空调建设要求

本项目拟采购两台机房专用精密空调，中标供应商需完成全流程施工服务，涵盖旧设备拆除与新设备安装调试工作。所有作业须严格遵循数据中心基础设施施工规范，保障项目安全、高效完成。
建设范围

本项目中标单位需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备购置、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

1）负责本次招标范围内各子系统的深化设计、购置、安装、系统调试等所有内容；

2）负责系统的安装和协调管理；

3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

5）根据国家相关规定、技术规范等提供系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

6）满足所有设计与建设规范要求；

7）安装、调试期间，接受建设单位及监理单位的监管；
8）在安装、调试期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

9）质保期对系统的运维保障。
其他技术要求
投标人若非制造厂商，需提供精密空调、网络系统的原厂产品授权。

投标人需结合一中院新、老大楼现有信息点位的当前使用情况，以及院方日常办公办案的需求，对各办公用房的新增信息点位进行分配，并在投标文件中作出详细规划与设计。
◆投标人需结合弱电间配备临时机柜、网络交换机，补充缺失桥架，并对弱电间综合布线机柜进行合理规划整理，不另增加费用，投标人需承诺将此部分费用包含其中。

◆本次招标设备的安装区域，后期院方如有可能会涉及改造装修，如安装验收之日起叁年内因正常装修改造涉及到设备拆装、信息点位调整的，在合同服务区域范围内的由投标方负责免费解决。（投标方在投标文件中需做出书面承诺）

◆院方有权要求预中标方在发中标通知或签订合同前根据投标方案免费提供测试设备组建IP电话专网，产品经测试检验完全达到招标全部要求且不得影响原有IP电话网络正常运行；测试过程中承诺的参数不达标准，预中标方应免费调整达标，无法实现的院方有权追究相应赔偿责任。

其它要求

系统验收

中标单位必须完成招标要求及合同规定的全部建设内容；

系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

测试完成后，提请甲方验收。
系统维护要求

本项目要求提供自竣工验收之日起不少于3年的质保期；

质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。
各投标单位在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划、备品备件的供应计划等。

设备到货要求

整个安装调试应在合同签订后3个月内完成。

知识产权要求

投标人应保证在本项目中使用的投标货物、技术、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由投标人承担全部责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了投标方在投标书中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

团队人员要求

项目负责人资历资格项目负责人从业经历五年（含）以上的优先考虑。

团队人员能力需符合相关专业要求，专业技术管理人员及项目组成员的专业配备与数量需与项目工作量相适配，人员保障需充足，其中项目组成员需具备中级网络工程师证书（软考）、注册信息安全管理人员（CISP）、信息系统集成管理证书（软考）及中级工程师（中级职称）以上相关资质。需提供符合岗位要求的人员名单、人员简历、学历、资质证书和社保缴纳证明等相关证明材料。

安全保密要求

1）投标人在参与本项目投标以及中标后的安装、调试过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）投标人应妥善保管本项目投标以及中标建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

设备清单
	序号
	产品大类
	产品小类
	产品配置
	数量
	单位

	1
	网络设备
	新大楼-互联网-汇聚交换机
	交换容量：4.8Tbps，包转发率：2000Mpps
CPU和转发芯片采用国产芯片，提供相关证明
支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4
接口：24*GE电+24*10G SFP+ +6*40GE
支持4K个VLAN，支QinQ、灵活QinQ、VLAN Stacking、支持静态、动态、黑洞 MAC
支持MAC表项≥64K，提供相关证明
支持静态路由、RIP 、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6
支持IPv4路由表项≥64k，提供相关证明
支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR等队列调度方式
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类
支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击
1▲支持软件包数字签名机制用于保证软件包的合法性和完整性，确保设备安装的软件安全可用;安全启动功能可以在设备系统软件被破坏时拒绝启动，以实现系统可信，从而提升系统的安全性和可靠性；提供相关证明
2▲支持切片，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络；提供相关证明
支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒
支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性
支持SNMPv1/v2c/v3、telnet、SSH
	2
	台

	2
	网络设备
	新大楼-互联网-终端接入交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,双内置交流供电，SFP+-10G-高速电缆-3m*1，
	13
	台

	3
	网络设备
	新大楼-互联网-千兆多模光模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	52
	个

	4
	网络设备
	新大楼-IP电话网-汇聚交换机
	交换容量：4.8Tbps，包转发率：2000Mpps
CPU和转发芯片采用国产芯片，提供相关证明
支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4
接口：24*GE电+24*10G SFP+ +6*40GE
支持4K个VLAN，支QinQ、灵活QinQ、VLAN Stacking、支持静态、动态、黑洞 MAC
支持MAC表项≥64K，提供相关证明
支持静态路由、RIP 、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6
支持IPv4路由表项≥64k，提供相关证明
支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR等队列调度方式
支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类
支持防DOS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击
3▲支持软件包数字签名机制用于保证软件包的合法性和完整性，确保设备安装的软件安全可用;安全启动功能可以在设备系统软件被破坏时拒绝启动，以实现系统可信，从而提升系统的安全性和可靠性；提供相关证明
4▲支持切片，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络；提供相关证明
支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒
支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性
支持SNMPv1/v2c/v3、telnet、SSH
	2
	台

	5
	网络设备
	新大楼-IP电话网-POE接入交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+，600W交流PoE电源模块*2，SFP+-10G-高速电缆-3m*1，三年质保
	13
	台

	6
	网络设备
	新大楼-IP电话网-POE接入交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,600W交流电源模块*2，SFP+-10G-高速电缆-3m*1，
	7
	台

	7
	网络设备
	新大楼-IP电话网-千兆多模光模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	52
	个

	8
	网络设备
	老大楼-互联网-终端接入交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,双内置交流供电，SFP+-10G-高速电缆-3m*1,
	15
	台

	9
	网络设备
	老大楼-互联网-千兆多模光模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	30
	台

	10
	网络设备
	老大楼-IP电话网-POE接入交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+，600W交流PoE电源模块*2，SFP+-10G-高速电缆-3m*1，三年质保
	16
	台

	11
	网络设备
	老大楼-IP电话网-千兆多模光模块
	光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	20
	个

	12
	综合布线
	新大楼-六类非屏蔽信息模块，电话
	端接寿命：≥250次；
端子镀金厚度：≥ 50μ；
最小插拔寿命≥1500次。
	605
	个

	13
	综合布线
	新大楼-6类非屏蔽跳线 2米，电话
	6类非屏蔽跳线,2米,PVC护套；
性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
线缆结构:4对8芯双绞线。
	605
	条

	14
	综合布线
	新大楼-PVC25管
	PVC25管
	1,815
	米

	15
	综合布线
	新大楼-100*50PVC线槽
	100*50PVC线槽
	1,210
	米

	16
	综合布线
	新大楼-六类非屏蔽双绞线，23AWG，外网
	线规：23线规；
应采用低烟无卤护套；
最大承受拉力：≥150N；
系统带宽：≥250HZ。
	130
	箱

	17
	综合布线
	新大楼-24口模块化配线架 空架，（业务网）
	应采用非屏蔽配线架，端口模块化。
	33
	个

	18
	综合布线
	新大楼-六类非屏蔽信息模块，政务外网业务网
	端接寿命：≥250次；
端子镀金厚度：≥ 50μ；
最小插拔寿命≥1500次。
	605
	个

	19
	综合布线
	新大楼-6类非屏蔽跳线 2米，政务外网业务网
	6类非屏蔽跳线,2米,PVC护套；
性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
线缆结构:4对8芯双绞线。
	605
	条

	20
	综合布线
	新大楼-1U理线架，语音
	应采用19英寸机架式，1U高度；带金属盖板。
	33
	个

	21
	综合布线
	新大楼-LC-LC多模跳纤，语音网
	多模万兆2LC-2LC跳线   3米，低烟无卤。
	20
	条

	22
	综合布线
	新大楼-LC-LC多模跳纤，语音网
	多模万兆2LC-2LC跳线   3米，低烟无卤。
	20
	条

	23
	综合布线
	老大楼-六类非屏蔽信息模块，电话
	端接寿命：≥250次；
端子镀金厚度：≥ 50μ；
最小插拔寿命≥1500次。
	680
	个

	24
	综合布线
	老大楼-6类非屏蔽跳线 2米，电话
	6类非屏蔽跳线,2米,PVC护套；
性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；
线缆结构:4对8芯双绞线。
	680
	条

	25
	综合布线
	老大楼-双口信息面板（语音网）
	应带弹起式防尘盖；
应满足UL94V-0防火等级；
应符合RoHS环保要求。
	680
	个

	26
	综合布线
	老大楼-86盒（语音网）
	86盒（政务外网业务网）
	680
	个

	27
	综合布线
	老大楼-100*50PVC线槽
	100*50PVC线槽
	2,700
	米

	28
	综合布线
	老大楼-六类非屏蔽双绞线，23AWG，政务外网业务网
	线规：23线规；
应采用低烟无卤护套；
最大承受拉力：≥150N；
系统带宽：≥250HZ。
	150
	箱

	29
	综合布线
	老大楼-水平区线槽500*100镀锌线槽
	水平区线槽500*100镀锌线槽
	80
	米

	30
	综合布线
	老大楼-水平区辅材
	走线槽吊杆、横担、连接件等
	1
	项

	31
	综合布线
	老大楼-24口模块化配线架 空架，语音网
	应采用非屏蔽配线架，端口模块化。
	32
	个

	32
	综合布线
	老大楼-六类非屏蔽信息模块，语音网
	端接寿命：≥250次；
端子镀金厚度：≥ 50μ；
最小插拔寿命≥1500次。
	680
	个

	33
	综合布线
	老大楼-1U理线架，语音网
	应采用19英寸机架式，1U高度；带金属盖板。
	32
	个

	34
	综合布线
	老大楼-LC-LC多模跳纤，语音网
	多模万兆2LC-2LC跳线   3米，低烟无卤。
	16
	条

	35
	综合布线
	老大楼-LC-LC多模跳纤，语音网
	多模万兆2LC-2LC跳线   3米，低烟无卤。
	16
	条

	36
	机房建设
	机房-精密空调
	制冷量≥60kw；

采用下送风模式，额定风量≥13000m3/h。

电源需采用三相380V；

5▲投标产品应为高效节能产品，投标人应提供同系列投标产品相关证明并加盖投标人公章；

输入电压允许波动范围：220/380V ±15%；

能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能；

温度调节范围：+18℃ ( +40℃，温度调节精度： (1℃ ，温度变化率< 5℃/小时；

湿度调节范围：40%  60%RH，湿度调节精度：  (5 %RH；

温湿度波动超限应能发出报警信号；

机组要求采用R410A环保型制冷剂；

为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求膨胀阀必须采用控制更为精确的电子膨胀阀；

6▲为了保证机组的安全运行及质量可靠，要求下送风机组采用更节能的下沉式EC风机设计，风机下沉到地板以下，下沉深度不超过400mm，需提供风机下沉安装实物图；

7▲空调室内机要求配置7英寸及以上彩色触摸中文控制屏，能显示温湿度曲线，机组具备CLF因子、制冷量、节能碳排量计算显示，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，提供具备CNAS或CMA标识的相关复印件并加盖投标人公章；

8▲空调室内机要求具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于3000条，需提供设置界面截图；

机组要求具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；

机组要求标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统；

提供同系列房间级空调产品《中国制冷空调行业低碳认证证书》，提供证书复印件并加盖投标人公章；

具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理；支持群控：当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行；支持轮巡：定时切换备份机组；需提供设置界面截图；

冷凝器产品须通过8级烈度抗震测试，需提供中国泰尔实验室出具的完整检测报告复印件并加盖投标人公章；

空调应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换；

机组要求带有远程监控系统直接提供RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。
	2
	台

	37
	机房建设
	机房-精密空调安装配套
	含配套的空调内外机支架，≧100 米铜管和保温，内外

机电源线、信号线及搬运、安装调试。
	2
	项
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