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项目采购需求
项目概况
检察院司法办案场所远程提讯与同录系统是通过对计算机技术、图像数字化技术和信息技术的应用，建设标准化讯问室和询问室，实现审讯（讯问）和询问过程的有效监督和管理，从而有效提高侦查办案、协查办案的效率，加强办案、取证过程的真实性和有效性。
上海市金山区人民检察院的远程提讯与同录系统自建设并投入使用以来，已经运行了10余年。该系统承担着重要的司法记录任务。然而，随着时间的推移，原有的设备逐渐暴露出老化的问题。这些设备在长时间的运行中，不可避免地受到了磨损和性能下降的影响。为满足全流程全息在线办案体系要求，现需对其进行更新与建设。
建设目标
结合数字检察辅助办案需求，响应高检及市院的的相关要求，本项目主要在院司法办案区完成远程提讯同录改造子系统建设，实现同录、远程提讯、监控等功能，并能够与市院相关办案系统对接，保证院全流程全息在线办案体系正常工作。
项目建设内容
本项目需完成上海市金山区人民检察院司法办案场所的远程提讯同录改造子系统建设并集成，主要建设内容如下：
本次建设范围为院本部司法办案场所4间讯问室、4间询问室、1间法警值班室、走廊及看守所2间提审室。
其中，院本部4间讯问室、2间询问室每间部署3台高清半球网络摄像机，音频采用摄像机自带的拾音器，实现房间内图像、声音无死角采集。
院本部4间讯问室、2间询问室及看守所2间提审室每间部署1台高清同步录音录像主机，实现司法办案场所图像画面合成与刻录。
院本部4间讯问室、2间询问室配置6套远程提审设备，看守所2间提审室配置2套远程提审设备，实现和看守所远程提讯功能。
各讯问室、询问室每间配置1台信息发布屏，可以显示房间名称、办案信息。
各讯问室、询问室每间配置1套状态显示面板，显示房间使用情况。
在办案区走廊部署摄像机，实现走廊区域无死角监控覆盖。
在法警值班室兼综合管理室部署摄像机及建设液晶拼接屏和解码单元实现办案区图像上墙功能。
另外，部署国产化音视频管理平台设备，实现前端监控摄像机等设备统一管理，国产化终端的预览及控制。
建设集中存储磁阵，实现音视频录像的集中存储。
是否按XC要求建设：是
[bookmark: _Toc47536272][bookmark: _Toc47536644][bookmark: _Toc47532255][bookmark: _Toc47539070][bookmark: _Toc47533256][bookmark: _Toc47537134][bookmark: _Toc47531634][bookmark: _Toc47532891]1、硬件产品购置清单：
	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	网络音视频服务器
	高清同步录音录像主机，8寸触摸显示屏，支持4个1080p高清网络摄像机接入(H.265)，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及同步回放。含两个DVD刻录机，可独立拆卸。含2T硬盘，含双千兆网口。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。
	台
	6

	2
	摄像机
	高清防暴半球型网络摄像机，2.8-12mm AF电动镜头。
1/3"200W像素高性能传感器，宽动态，低照度，防暴结构。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，AC24V/DC12V/PoE。
	台
	22

	3
	摄像设备
	智能高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,HDMI输入/输出,19英寸1U)
	台
	8

	4
	摄像机
	PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装
	台
	8

	5
	话筒
	360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,数字音频接口供电
	台
	8

	6
	网络音视频服务器
	高清同步录音录像主机，8寸触摸显示屏，支持4个1080p高清网络摄像机接入(H.265)，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及同步回放。含两个DVD刻录机，可独立拆卸。含2T硬盘，含双千兆网口。提供HDMI+VGA视频输入/输出接口，支持示证编码。支持多类音频接口：mini卡侬、数字Mic、3.5mm接口。
	台
	2

	7
	液晶显示器
	电视机，60寸
	台
	8

	8
	网络音视频服务器
	国产视频监控业务平台
支持WebRTC协议的国产化视频监控平台产品支持在国产电脑上完整应用所有音视频功能。支持多协议监控资源接入、接出，支持监控视频实时浏览、录像管理、电视墙、电子地图、报警联动、用户登录认证等多种视频监控业务功能。
支持主流浏览器无插件访问。
▲应支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 500 毫秒以内（需提供相关证明文件）
▲应支持电视墙预案设置，支持至少16个预案数，每预案支持至少4路通道，每通道支持1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小500毫秒;（需提供相关证明文件）
▲应支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息（需提供相关证明文件）。
	台
	1

	9
	拼接大屏
	尺寸:55”
拼缝:1.7m
背光类型:LED
分辨率:1920×1080
显示尺寸：1215(H)×686(V)
像素点距：0.53025(H) x 0.53025(V)
响应时间:8ms (typ.)
亮度:500ni
	台
	4

	10
	拼接大屏
	拼接屏支架配套拼接屏使用
	块
	4

	11
	拼接大屏
	大屏包边，配套拼接屏使用
	套
	1

	12
	编解码机
	视频解码机框，集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	台
	1

	13
	编解码机
	单路高清解码模块。支持H.265/H.264 输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160，2路HDMI同源显示）， 1×VGA（可设置和其中一路HDMI同源显示，另一路HDMI无输出）
	台
	4

	14
	液晶显示器
	信息发布屏，显示参数：13.5寸，1366×768@60Hz，≥250cd/m2，CPU：4核，安卓系统
	台
	8

	15
	液晶显示器
	使用状态面板，显示办案房间使用情况
	台
	8

	16
	磁盘阵列
	3U机架式24盘位IP磁盘存储阵列，存储无线前端音视频资源。
模块化无线缆设计，主板、电源、风扇可插拔更换，便于维护。
24个SATA盘位，支持iSCSI,RAID0/1/5/6/10,RAIDX
4个千兆网口，支持网卡绑定，双冗余电源。
含196T企业级硬盘
▲应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池;（需提供相关证明文件）
▲应支持录像备份功能，可创建自动任务和手动任务，手动任务包括手动设置单次任务、定时任务;自动任务包括报警任务;（需提供相关证明文件）
	台
	1

	17
	机柜
	600*600*600
	台
	6

	18
	交换机
	接入交换机
	台
	2

	19
	模块
	网络模块，多模千兆
	块
	2

	20
	摄像机
	摄像机电源，机架式12V40A
	台
	3


2、 [bookmark: _Toc63785503]产品软件购置清单：
	序号
	名称
	功能说明/配置要求
	单位
	数量

	1
	工具软件
	License,软件接入授权，视频监控点接入授权。
	路
	26



3、其他清单：
	序号
	名称
	说明
	单位
	单位

	1
	系统集成
	系统集成
	项
	1



其他工作要求
[bookmark: _Toc62219358][bookmark: _Toc63585480][bookmark: _Toc63151871][bookmark: _Toc62209488][bookmark: _Toc63785504][bookmark: _Toc61968111][bookmark: _Toc63785439][bookmark: _Toc63762370]
[bookmark: _Toc63785505]1、售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起软硬件提供1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。
供应商应设立常驻服务机构，处理所有售后服务，服务机构具有专业服务人员。
[bookmark: _Toc63785506]2、应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师4小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
[bookmark: _Toc63785507]3、培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。提供至少1次与项目相关的必要培训。供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
[bookmark: _Toc63785509]4、进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
总建设周期为合同签订之后3个月内完成项目建设并通过项目验收。
[bookmark: _Toc63785510]5、项目团队及人员要求项目团队及驻场人员要求
1）投标人需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于5人的项目服务团队（包括项目经理、系统集成人员、实施人员等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责整体项目质量和进度控制
	1人
	具有全日制本科及以上学历且具有系统架构设计师或者信息技术专业相关的高级工程师证书优先考虑
	不驻场

	系统集成人员
	系统集成
	1人
	具有系统集成项目管理工程师证书的优先考虑
	不驻场

	实施人员
	负责项目具体开发与实施
	3人
	具有相关项目实施经验
	不驻场


2） 投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，运维人员不少于1人）；
3） 投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（在职证明）。
4） 若系统发生故障，应在接到通知后30分钟之内响应，专业工程师4小时内到达现场。
6、 [bookmark: _Toc63785511]等级保护要求
本项目未定级。
7、商业密码应用需求
[bookmark: _Toc63785512]不涉及。
8、技术文件要求
项目建设完成后，投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 
－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 
－ 项目文档，应该包括：
提供全套技术文件纸介质2套以及电子文件1套。
9、对接要求
[bookmark: _GoBack]本项目中全程同步录音录像系统及远程视频提审系统建设需要对接上海市人民检察院认罪认罚同录系统和笔录一件事系统。
10、 环保要求
根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人提供有投标产品的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的优先进行考虑。
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