技术需求
一、采购人
上海市工艺美术学校
二、项目概况
本项目为上海市工艺美校宿舍楼BCDKJ楼(5幢宿舍楼)分体空调更新采购项目
三、技术要求
1、采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	备注

	1
	1.5匹变频分体挂壁机
	▲名义制冷量≥3.5kW
▲名义制热量≥5.0kW
▲制冷功率≤0.86kW
▲制热功率≤1.25kW
▲室内机噪音（高档风）≤41dB(A)
▲室内机风量≥700m3/h
	560
	含铜管、室外机机架等安装辅材

	2
	空调拆除搬运
	原1.5匹挂壁式空调
	540
	拆除并搬运至校方指定位置


提供空调设备的具体参数，包括制冷量、制热量、耗电量、风量、尺寸、噪音等参数。（需提供空调制造商官方出具的公开产品样本）
2、主要技术及功能指标
▲（1）所投空调产品能效等级为一级，全年能源消耗率APF≥5.27，提供设备的中国能效标识网截图。
▲（2）所投空调产品具备变频运行技术。（需提供证明材料）
▲（3）所投空调产品室内机蒸发器管路、室外机冷凝器管路、内外机连接管路，采用纯铜管制作；室内外风机电机及压缩机绕组，采用纯铜漆包线绕制。所有相关管路、电机绕组均为纯铜原生材质。（需提供证明材料，并作出专项材质承诺，供货实物须与投标承诺完全一致）
▲（4）所投空调产品具有内机自清洁能力。（需提供证明材料）
▲（5）为保证空调质量，所投空调产品的主要零部件应具备可靠性，备品备件10年可供应。（提供承诺函）
▲（6）所投空调产品采用节能环保冷媒，满足节能环保要求。（需提供证明材料）
▲（7）所投空调产品具备多种送风模式和运行模式。（需提供证明材料）
▲（8）所投空调产品具备停电补偿功能，即设定改功能后，整机运行过程中突然停电，再次恢复供电时，则整机恢复原来的工作模式。（需提供证明材料）
3、主要技术水平要求
（1）根据分体式空调压缩机的技术先进性、节能性、可靠性进行评分。（0-4分）
（2）根据主要零配件品牌的可靠性、主要零配件寿命、机器在实际项目中连续运行长期可靠性进行评分。（需提供主要零配件的品牌产地、设计寿命和使用寿命的比较情况、项目稳定运行案例等相关证明材料，未提供证明材料不得分）（0-3分）
（3）所投空调室内机、室外机应具备先进的降噪技术，可以有效降低室内外机运转噪音，满足静音运转需求。（需提供证明材料）（0-3分）
4、 设备安装调试
中标方负责540套旧空调拆除并搬运至校方指定位置，以及新采购空调的安装、调试设备并交付使用，自带必要的专用工具，安装、调试及所派人员的一切费用由中标方承担；按照学校开工令要求，30日内完成所有设备交付、安装、调试工作，项目整体交付校方使用。
八、其它要求
1、验收要求、验收标准：
应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。
2、 售后服务要求
接到采购人的报修电话，中标人应在2小时内到现场免费维修，4小时内完成修复工作。 
3、技术培训要求
按照国家及行业规范标准执行，由供应商自报。
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