家具采购需求标准
一、项目背景
残疾人康复服务设施（1号楼）装饰装修工程已全部竣工，因现有客房家具投入使用年限较长，普遍存在老化损耗问题，且原有家具设计标准偏低，无障碍适配功能不完善，难以满足残疾人日常起居、康复照料的特殊使用要求。为持续优化康复服务环境，完善无障碍配套设施，切实保障残疾人居住体验与出行活动安全，提升机构康复服务保障水平，拟实施康复服务设施家具更新采购项目。
本次采购范围包含 60 间康复客房家具，以及大厅、电梯厅、走道等公共区域配套家具。详见采购清单。

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范
[bookmark: _Toc25898_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8379]（一）强制性标准
GB 18584 《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB 28008 《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）
GB 17927 《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）
GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；
GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》；
GB 18580 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；
GB 30981.2 《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》；
GB 18401 《国家纺织产品基本安全技术规范》；
GB 16799 《家具用皮革》；
[bookmark: _Toc25730_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc227555682][bookmark: _Toc16007]（二）质量及技术标准
重要标准：
GB/T 35607 《绿色产品评价家具》；
GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》；
GB/T 3324 《木家具通用技术条件》；
其他标准：
GB/T 34722 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》
GB/T 15102 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；
GB/T 29525 《座椅升降气弹簧 技术条件》；
GB/T 10802 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；
GB/T 35601 《绿色产品评价 人造板和木质地板》；
QB/T 2189 《家具五金 杯状暗铰链》；
GB/T 11718 《中密度纤维板》；
QB/T 1621 《家具锁》；
QB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》；
QB/T 4765 《家具用脚轮》；
QB/T 2280 《办公家具 办公椅》；
QB/T 1952.1 《软体家具 沙发》。
及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准


三、采购清单及技术参数要求
	序号
	品名
	参考样式
	参考规格
（长*宽*高）mm
	材质说明
	颜色
	数量

	1F--大厅
	
	

	1
	长桌
	[image: IMG_256]
	1400*700*750
	1、选用环保多层板，台面厚度≥25mm,板材平整，结构稳固，防潮不易变形。
2、表面采用≥0.6mm 实木木皮贴面，木皮纹理自然美观。
3、使用环保 PUR 热熔胶封边，粘结牢固，环保性好。
4、桌脚采用实木制作。
5、表面涂刷环保水性漆，漆面饱满，耐黄变。
	原木色
	2

	2
	带滑轮椅子
	[image: IMG_257]
	600*580*800
	1、座靠采用优质弹力网布面料。
2、内部配置高回弹海绵，坐感舒适，不易塌陷。
3、椅架采用加厚异型扁钢管材，表面做除锈静电喷涂处理。
4、椅背为 PP 纤维材质，配铝合金转动结构，靠背可活动。
5、配置带铝合金关节的 PP 扶手。
	灰色/橙色坐垫
灰色靠背
	8

	3
	前台带滑轮椅子
	[image: IMG_258]
	480*500*810
	1、椅背、座垫为玻纤改性 PP 一体成型。
2、配置铝合金四星脚及 PU 静音滑轮。
	待定
	2

	2F--电梯厅前台
	
	

	4
	前台带滑轮椅子
	[image: IMG_259]
	480*500*810
	1、椅背、座垫为玻纤改性 PP 一体成型。
2、配置铝合金四星脚及 PU 静音滑轮。
	待定
	2

	3F--电梯厅前台
	
	

	5
	前台带滑轮椅子
	[image: IMG_260]
	480*500*810
	1、椅背、座垫为玻纤改性 PP 一体成型。
2、配置铝合金四星脚及 PU 静音滑轮。
	待定
	2

	1F～3F客房
	
	

	6
	折叠换鞋凳
	[image: IMG_261]
	400*400*450
	1、 1、采用环保饰面刨花板，厚度≥18mm ,板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
4、采用三合一连接件组装，拆装便捷，连接牢靠。
5、配备优质折叠五金支架。
	浅胡桃木色
	60

	7
	电视背景框
	[image: ]
	2200*120*1000
	2、 1、采用环保饰面刨花板，厚度≥18mm 板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
4、三合一连接件装配，五金防锈，整体结构稳固。
	浅胡桃木色
	60

	8
	固定长桌
	[image: ]
	4600*350/600*80
	3、 采用环保饰面刨花板，厚度≥18mm,板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、封边采用优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
4、采用三合一连接件组装，拆装便捷，连接牢靠。
5、配置优质折叠五金支架。
	浅胡桃木色
	60

	9
	椅子
	[image: ]
	常规
	1、座靠采用优质皮革软包，面料耐磨。
2、内部填充高回弹海绵，坐感舒适。
3、实木椅架，榫卯结构，做防虫防蛀处理。
4、表面喷涂环保水性漆。
	原木色椅架
浅灰色软包
	60

	10
	衣柜
	[image: ]
	900*550*2100
	1、采用环保饰面刨花板，厚度≥18mm,板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、封边采用优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
4、三合一连接件组装，整体牢固。
5、配备上下分体静音移门轨道，推拉顺滑。
	白色
	120

	11
	单人床
（核心产品）
	[image: ]
	2035*1060*450
（含床垫）
	1、床身环保饰面刨花板厚度≥25mm,板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、封边采用优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
4、三合一连接件组装，结构稳固。
5、配套双面弹簧床垫，厚度≥200mm优质面料绗缝松紧一致，没有明显褶皱，没有浮线、跳线；缝边、四角圆弧匀称，没有露毛边现象，牙线平直。
6、配置 24V 双色可调 LED 灯带。
7、配有可折叠铝合金床护栏，结实耐用。
8、自带睡眠监测设备,可监测睡眠时人体各项生理参数。
	浅胡桃木色
	120

	12
	床头柜
	[image: ]
	450*350*450
	1、选用环保饰面多层板，厚度≥18mm,板材平整，结构稳固，防潮不易变形。
2、封边采用优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶。
	浅胡桃木色
	120

	13
	卡座
（含软包靠垫）
	[image: ]
	1200*500*450
	1、柜体采用环保饰面刨花板，厚度≥18mm ,板材稳定，抗弯力强，不易变形。
2、封边采用优质 PVC 封边处理，厚度≥1.5mm,外观平整,表面无皱纹、折痕，压纹清晰。
3、封边胶采用环保 PUR 热熔胶粘接。
4、三合一连接件组装，连接牢靠。
5、表面皮革软包，面料耐磨。
6、内部填充高回弹海绵，坐感舒适。
	浅胡桃木色底座
浅灰色软垫
	60

	14
	床背靠垫
	[image: ]
	1060*50*400
	1、表层为优质皮革面料，耐磨耐用。
2、内部填充高回弹海绵。
3、垫板使用环保多层板材。
	浅灰色软垫
	120




4、 材料要求
（一）饰面刨花板：
符合GB/T 39600标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³；
符合GB/T 34722标准，握螺钉力-板面≥1300N，握螺钉力-板边≥900N，
▲符合GB/T 34722标准，24h吸水厚度膨胀率≤8%；
符合GB/T 44689标准，气味达到0级；
符合LY/T 2230标准，防霉性能等级达到0级（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉）；
符合LY/T 1926标准，抗菌率-金黄色葡萄球菌≥99%、抗菌率-大肠杆菌≥99%；
▲符合GB/T 35601标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。

（二）饰面多层板：
符合GB/T 39600标准，甲醛释放量≤0.025mg/m3；
符合GB/T 34722标准，握螺钉力-板面≥1400N，握螺钉力-板边≥1000N；
▲符合GB/T 34722标准，24h吸水厚度膨胀率≤8%；
符合GB/T 9846标准，横纹静曲强度≥22.0MPa，纵纹静曲强度≥24.0MPa；
符合GB/T 44689标准，气味达到0级；
符合LY/T 2230标准，防霉性能等级达到0级（黑曲霉、黄曲霉、桔青霉）；
符合LY/T 1926标准，抗菌率-金黄色葡萄球菌≥99%、抗菌率-大肠杆菌≥99%；
▲符合GB/T 35601标准，挥发性有机化合物释放浓度（7d）：苯≤2μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤100μg/m³。
（三）封边条：
符合QB/T 4463，检测内容包含边缘直线度、截面翘曲度，检测结果均符合标准要求：边缘直线度≤5.00mm/m；截面翘曲度≤宽度1.0%；
符合QB/T 4463，耐干热性≥4级、耐龟裂性≥4级、长度收缩率≤2.0%、耐光色牢度≥4级、漆膜附着力≥4级
▲符合QB/T 4463 有害物质限量，检测内容包含甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE；数值符合标准要求：甲醛≤0.5mg/L、氯乙烯单体≤5.0mg/kg、铅≤90、镉≤75、铬≤60、汞≤60、砷≤25、钡≤1000、锑≤60、硒≤500（mg/kg）、PBB≤1000、PBDE≤1000（mg/kg）；
（四）封边胶：
▲符合GB 18583，检测内容包含游离甲醛（聚乙酸乙烯酯胶粘剂）、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物（聚乙酸乙烯酯胶粘剂），指标满足标准要求：游离甲醛≤1g/kg、苯≤0.2g/kg、甲苯+二甲苯≤10g/kg、总挥发性有机物≤110g/L
（五）海绵：
符合GB/T 10802标准，甲醛散发≤10mg/kg；
▲符合QB/T 4370标准，阻燃等级达到II级。
（6） 皮革：
符合GB/T 16799，摩擦色牢度干擦≥4级，湿擦≥3级、耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落、气味≤3级；
符合GB/T 16799 有害物质符合限量，禁用偶氮染料≤30mg/kg、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物VOC≤150mg/kg；
（7） 三合一连接件：
符合GB/T 28203标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应 ≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7N·m（偏心体公称直径）。
（八）水性漆：
▲符合GB 30981.2检测标准：水性清漆VOC含量≤300g/L，其中甲醛含量≤100mg/kg、苯系物总和含量≤0.03%、乙二醇醚及醚酯总和含量≤0.03%、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg；
（九）钢架：▲符合GB/T3325，QB/T3832，QB/T3827相关检测：经过乙酸盐雾测试连续喷雾96小时，镀层测试等级为10级。
（十）铝合金：
▲符合GB/T 6892标准，抗拉强度≥260MPa，规定非比例延伸强度≥240MPa；
符合GB/T 6892标准，断后伸长率≥7%；
符合GB/T 5237.2 局部膜厚≥34μm；
符合GB/T 5237.4标准，干/湿/沸水附着性均达到0级；
符合GB/T 3325标准，外观性能-金属件（喷漆塑涂层）检测合格；
符合GB/T 10125、QB/T 3832标准，铜盐加速乙酸盐雾试验24h后，金属涂层本身的耐腐蚀等级及金属涂层对基体的保护等级均达到10级；
▲符合QB/T 4371标准，抑菌率-大肠杆菌≥99%、抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%；


说明（1）本项目提供的检测报告签发日期不早于2025年1月1日；
（2） 上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；
（3） 针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；
（4） 检测报告需由具备“CMA”或“CNAS”认证的第三方检测机构出具；
（5） 受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可；
（6） 中标供应商在货物生产过程中，投入的原材料标准不得低于上述检测报告结果，否则采购人将按照合同追究中标供应商的违约责任。
（7） 
五、颜色要求
	分类
	主体颜色

	木制
（电视柜、床箱、床头柜、桌面）
	颜色：浅胡桃木色。

	木制
（衣柜）
	颜色：暖白色

	椅子
	颜色：原木色椅架、浅灰色皮面软包

	卡座
	颜色：浅胡桃木色底座，配浅灰色皮面软垫




说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。
2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。



六、样品要求
	序号
	样品种类
	样品名称
	对应【采购清单及配置技术要求】中的产品序号和名称/【原材料要求】中的原材料序号和名称
	数量/尺寸要求（单位mm）

	1
	成品
	椅子
	采购清单 序号9
	1张

	2
	成品
	衣柜
	采购清单 序号10
	1把

	3
	成品
	单人床
	采购清单 序号11
	1件

	4
	原材料
	饰面刨花板切角一块
	材料要求第一项
	200×200一块

	5
	原材料
	饰面多层板切角一块
	材料要求第二项
	200×200一块

	6
	原材料
	PVC封边条
	材料要求第三项
	长度不小于20厘米

	7
	原材料
	海绵
	材料要求第五项
	200×200一块

	8
	原材料
	皮革
	材料要求第六项
	200×200一块





说明：
1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。
2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。
3.投标实样送达时间及地点详见招标文件。


















七、供货及验收

	分类
	内容

	供货要求
	[bookmark: _GoBack]供应商应当在合同签订后 30 个自然日内完成交付，包括供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

	包装要求
	采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

	验收要求
	办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。





八、其他要求
	分类
	内容

	保修服务
	供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652《家具售后服务要求》。供应商提供的售后服务免费保修期应当至少不低于60个月。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。

	应急能力
	供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。

	项目团队
	
供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

	企业综合能力
	投标产品(核心产品)的制造商提供有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的优先考虑。

	生产能力
	1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。
2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。




九、设计图、效果图要求
根据投标人对本项目需求的理解和认识，进行家具配置、布局、无障碍适配设计。并根据以下客房平面图及本项目客房需求清单，出具相应设计图。
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