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上海市皮肤病医院
[bookmark: _Toc2394][bookmark: _Toc15182][bookmark: _Toc1932698981][bookmark: _Toc27280]项目建设背景
上海市皮肤病医院是上海唯一的三级公立皮肤病性病专科医院，立足上海科创中心、生物医药产业高地及一流医学中心建设目标，致力打造国内一流专科医院，引领区域皮肤性病学医教研发展，强化疑难病症诊治与科研辐射能力。医院2020年成为同济大学附属医院后，持续加大医教研投入，随着“十四五”现有医疗设施升级，原有科教短板日益凸显。
目前医院教研用房、场地设备等硬件条件，无法满足同济大学附属医院评审标准及逐年递增的教学需求。该院承担五年制、八年制、研究生及各类医师规范化培训任务，加之PBL教学模式普及、多功能技能培训开展，现有教学场地、实验室、实训设施严重不足，制约医教研一体化发展，完善科教硬件设施迫在眉睫。
为此，医院启动科研综合楼建设项目，项目位于静安区保德路院区东北角，总建筑面积37556平方米，地上9层布局重点实验室、临床研究中心、教学实训平台等功能区域，地下建设生物样本库、设备用房及停车场。项目建成后，将补齐科研教学硬件短板，搭建专业化创新转化、临床实训及国际学术交流平台，完善人才培养体系，助力医院实现医教研高质量发展，后续还将配套建设数字化项目，全面支撑院区业务升级。
[bookmark: _Toc125876348][bookmark: _Toc5642][bookmark: _Toc13179][bookmark: _Toc415][bookmark: _Toc34129145]项目建设内容
[bookmark: _Toc125876349]本项目的建设内容分为软件开发、硬件产品、产品软件、安全产品四大板块，配套软硬件集成服务
1、 软件开发
共建设九项业务应用系统，覆盖临床科研全流程管理需求，其中包括研究型临床管理平台、科研数据中心、样本库管理系统、实验室管理系统、研究型病区、临床研究随访信息管理系统、临床研究移动诊疗服务、药事管理系统、病历质控管理。
2、 硬件产品
包括基础设施、专用硬件、配套硬件三大模块。
基础设施涵盖信息机房、网络建设、基础硬件三部分，其中信息机房配置包括微模块系统、UPS系统、空调系统、低压配电系统、机柜布线、机房动环监控；网络体系搭建有线内网、有线外网、无线内网、医联前置区；基础硬件配置包括服务器、存储、会议系统等设备。
专用硬件主要包括业务终端、通用终端、自助终端、信息发布设备等各类智能硬件，全面覆盖临床、护理、科研、管理等使用场景。
配套硬件主要包括技能实训中心和MDT远程会诊中心系统的硬件设施。
3、 产品软件
基础软件根据科研综合楼的功能规划、业务开展的需要，配置数据库、操作系统、中间件、虚拟化软件。
研究型病区配置智慧病房综合管理平台、输液监控系统、护士站输液管理软件等产品软件。
技能实训中心配置临床技能中心管理系统、OSCE考站考核管理系统、在线培训管理系统等产品软件。
四、安全产品
安全产品部分根据国家网络安全等级保护规范、商用密码安全等要求，配套信息安全保障系统和密码设备。
[bookmark: _Toc9226][bookmark: _Toc230406266][bookmark: _Toc16264]项目建设地点
上海市皮肤病医院保德路总院（保德路1278号）。
[bookmark: _Toc31574][bookmark: _Toc20914][bookmark: _Toc6336][bookmark: _Toc125876350][bookmark: _Toc525097121]项目建设周期
建设周期为自合同签订之日起的12个月内完成。
[bookmark: _Toc1839716018][bookmark: _Toc7412][bookmark: _Toc2562]项目付款方式
第一笔付款-预付款(40%):合同签订且采购人收到履约保证金、对应发票后10个工作日内，支付预付款；
第二笔付款-进度款(24%):中标人完成约定的硬件设备抵达采购人指定地点，采购人收到对应发票后10个工作日内，支付第二笔合同款；
第三笔付款-初验付款(36%):初步验收合格，完成试运行，采购人收到对应发票后10个工作日内，支付剩余合同款项，最终验收无息退回履约保证金。
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[bookmark: _Toc4598][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc1759376257]软件开发部分
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	维保（年）

	1
	研究型临床管理平台
	1
	项
	1年

	2
	科研数据中心
	1
	项
	1年

	3
	样本库管理系统
	1
	项
	1年

	4
	实验室管理系统
	1
	项
	1年

	5
	研究型病区
	1
	项
	1年

	6
	临床研究随访信息管理系统
	1
	项
	1年

	7
	临床研究移动诊疗服务
	1
	项
	1年

	8
	药事管理系统
	1
	项
	1年

	9
	病历质控管理
	1
	项
	1年


[bookmark: _Toc13816][bookmark: _Toc1134415856][bookmark: _Toc26061]硬件设备部分
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	维保（年）

	一、基础设施

	（一）信息机房

	1
	微模块系统
	53
	台
	3年

	2
	机房装修
	283
	m²
	3年

	3
	UPS系统
	2
	套
	3年

	4
	低压配电系统
	2
	套
	3年

	5
	行级空调（46kw）
	7
	套
	3年

	6
	行级空调（65kw）
	2
	套
	3年

	7
	UPS设备间空调
	2
	套
	3年

	8
	机房动环监控
	1
	套
	3年

	9
	机柜布线
	53
	柜
	3年

	（二）网络建设

	有线内网

	1
	汇聚交换机
	4
	台
	3年

	2
	48口接入交换机
	31
	台
	3年

	3
	24口接入交换机
	17
	台
	3年

	4
	24口POE交换机
	21
	台
	3年

	5
	高算力汇聚交换机
	2
	台
	3年

	6
	存储_25G交换机
	4
	台
	3年

	7
	高性能计算带外管理交换机
	2
	台
	3年

	8
	内网服务器_汇聚交换机
	2
	台
	3年

	9
	内网服务器_接入交换机
	6
	台
	3年

	10
	服务器外管交换机
	2
	台
	3年

	11
	核心存储光纤交换机
	2
	台
	3年

	有线外网

	1
	外网汇聚交换机
	2
	台
	3年

	2
	DMZ服务器汇聚
	2
	台
	3年

	3
	DMZ服务器接入
	2
	台
	3年

	无线内网

	1
	普通AP
	158
	台
	3年

	2
	普通AP
	100
	台
	3年

	3
	面板AP
	34
	台
	3年

	4
	高密AP
	44
	台
	3年

	5
	无线控制器
	2
	台
	3年

	医联前置区

	1
	交换机
	2
	台
	3年

	2
	医保配套设备超融合资源池
	2
	台
	5年

	3
	防火墙
	2
	台
	3年

	（三）基础硬件

	服务器

	1
	HPC服务器
	2
	台
	3年

	2
	数据库服务器
	2
	台
	3年

	3
	应用服务器
	2
	台
	3年

	4
	数据库存储服务器
	1
	台
	3年

	5
	网络存储服务器
	1
	台
	3年

	6
	湖仓一体化平台
	3
	台
	3年

	7
	外网超融合一体机
	1
	套
	3年

	8
	内网超融合一体机
	1
	套
	3年

	存储

	1
	核心存储
	2
	台
	3年

	2
	业务影像存储
	1
	套
	3年

	3
	科研影像存储
	1
	套
	3年

	会议系统

	1
	摄像显示系统
	1
	套
	3年

	2
	数字音频控制器
	1
	套
	3年

	3
	云视频通讯控制器
	1
	套
	3年

	二、专用硬件

	（一）业务终端

	1
	PC台式终端
	92
	台
	3年

	2
	热敏打印机
	14
	台
	3年

	3
	激光打印机
	22
	台
	3年

	4
	打印复印一体机
	1
	台
	3年

	5
	23.8英寸医护管理机
	2
	台
	3年

	6
	10.1英寸医护管理副机
	2
	台
	3年

	7
	移动查房车
	4
	项
	3年

	8
	输液监控终端
	40
	项
	3年

	9
	输液中继接收器
	2
	个
	3年

	10
	护士站输液管理终端
	2
	项
	3年

	（二）通用终端

	1
	读卡器
	25
	台
	3年

	（三）自助终端

	1
	自助报告打印机
	11
	台
	3年

	2
	自助便民一体机
	8
	项
	3年

	3
	自助机（32寸）
	11
	台
	3年

	4
	自助机（43寸）
	2
	台
	3年

	（四）信息发布设备

	1
	信息发布屏
	6
	台
	3年

	2
	护士站55寸分诊信息屏
	6
	台
	3年

	3
	诊室分诊信息屏
	48
	台
	3年

	4
	取药分诊信息屏
	1
	台
	3年

	5
	检验分诊信息屏
	1
	台
	3年

	6
	86英寸交互式一体机
	6
	台
	3年

	7
	液晶走廊显示屏
	4
	台
	3年

	8
	15.6英寸病房门口机
	18
	台
	3年

	9
	室内全彩LED屏
	1
	台
	3年

	10
	智能液晶平板电视机
	1
	台
	3年

	11
	信息发布终端
	2
	台
	3年

	三、配套硬件

	（一）技能实训中心——硬件部分

	1
	网络半球摄像机
	29
	台
	3年

	2
	网络全景摄像机
	25
	台
	3年

	3
	全触控网络键盘
	5
	台
	3年

	4
	网盘硬盘录像机
	1
	台
	3年

	5
	电子班牌
	2
	台
	3年

	6
	POE扬声器
	16
	台
	3年

	7
	定压吸顶音箱
	8
	台
	3年

	8
	IP网络功放终端
	10
	台
	3年

	9
	电源管理器
	5
	台
	3年

	10
	管理工作站
	1
	台
	3年

	11
	控制室网络机柜
	2
	台
	3年

	12
	控制室电源
	1
	台
	3年

	13
	平板充电柜
	1
	台
	3年

	14
	二代身份证阅读器
	3
	台
	3年

	15
	KVM
	1
	台
	3年

	16
	中控系统
	3
	台
	3年

	17
	专业功放
	1
	台
	3年

	18
	专业音箱
	4
	台
	3年

	19
	无线话筒
	8
	台
	3年

	20
	功放
	8
	台
	3年

	21
	吸顶喇叭
	26
	台
	3年

	22
	音频处理器
	6
	台
	3年

	23
	实训中心机柜
	6
	台
	3年

	24
	高保真有源监听音箱
	1
	台
	3年

	25
	室内数字拾音器
	40
	台
	3年

	26
	吸顶音箱
	8
	台
	3年

	27
	调音台
	1
	台
	3年

	28
	无线麦克风系统
	1
	台
	3年

	29
	超高清视频无缝切换矩阵
	1
	台
	3年

	30
	HDMI编码器
	1
	台
	3年

	31
	串口服务器
	1
	台
	3年

	32
	控制室网络机柜
	1
	台
	3年

	33
	有源音箱
	2
	台
	3年

	34
	录播主机
	5
	台
	3年

	35
	高清摄像机
	6
	台
	3年

	36
	录播导播控制屏
	5
	台
	3年

	37
	无线蓝牙耳机
	1
	台
	3年

	38
	视讯终端
	2
	台
	3年

	39
	智慧教室网关
	1
	台
	3年

	40
	吊臂显示屏
	1
	台
	3年

	41
	术野摄像机
	1
	台
	3年

	42
	串口服务器
	2
	台
	3年

	（二）MDT远程会诊中心系统——硬件部分

	1
	视频显示系统
	1
	套
	3年

	2
	音频扩声系统
	1
	套
	3年

	3
	集中控制系统
	1
	套
	3年

	4
	云视频系统
	1
	套
	3年

	5
	环境控制系统
	1
	套
	3年


[bookmark: _Toc23216][bookmark: _Toc767473726][bookmark: _Toc23395]产品软件部分
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	维保（年）

	一、基础软件

	1
	数据库
	2
	套
	1年

	2
	操作系统
	10
	套
	1年

	3
	中间件
	4
	套
	1年

	4
	虚拟化软件
	18
	套
	1年

	二、研究型病区——产品软件部分

	1
	智慧病房综合管理平台
	1
	套
	1年

	2
	输液监控系统
	1
	套
	1年

	3
	护士站输液管理软件
	2
	套
	1年

	4
	发布终端授权软件
	5
	个
	1年

	5
	对时管理软件
	1
	套
	1年

	三、技能实训中心——产品软件部分
	

	1
	临床技能中心管理系统
	1
	套
	1年

	2
	OSCE考站考核管理系统
	1
	套
	1年

	3
	在线培训管理系统
	1
	套
	1年

	4
	远程示范教学管理系统
	1
	套
	1年

	5
	私有化直播管理中心
	1
	套
	1年

	6
	教学录播管理系统
	1
	套
	1年

	7
	智慧教室网关系统
	1
	套
	1年

	8
	智慧协作控制端软件
	1
	套
	1年

	9
	考站时钟同步管理系统
	1
	套
	1年

	10
	数据管理驾驶舱
	1
	套
	1年


[bookmark: _Toc7632][bookmark: _Toc1144129000]安全产品部分
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	维保（年）

	（一）信息安全保障系统

	1
	内网安全管理区域防火墙
	2
	台
	3年

	2
	智算中心区域边界防火墙
	2
	台
	3年

	3
	日志审计（内外网各1台）
	2
	台
	3年

	4
	数据库审计（内外网各1台）
	2
	台
	3年

	5
	堡垒机（内外网各1台）
	2
	台
	3年

	6
	备份一体机
	1
	台
	3年

	7
	运维管理软件
	1
	套
	3年

	8
	流量镜像交换机（内外网各1台）
	2
	台
	3年

	9
	终端杀毒软件
	500
	个
	3年

	10
	终端安全防护扩容
	500
	个
	3年

	11
	内网准入授权扩容
	500
	个
	3年

	12
	漏洞防护系统
	2
	套
	3年

	（二）密码设备

	1
	安全认证网关（内外网各2台）
	4
	套
	3年

	2
	服务器密码机（内外网各2台）
	4
	台
	3年

	3
	数据安全加密机（内外网各2台）
	4
	台
	3年

	4
	个人证书
	120
	张
	3年

	5
	SSL证书
	10
	张
	3年
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IIT临床研究项目管理系统
角色权限管理：支持按临床研究中心人员组织架构创建用户角色，设置类型、名称及权限，管理角色间组织关系；可按人员实际情况为用户配置多个角色并记录授权信息；用户登录任一角色均可接收所有授权角色的任务提醒，日常工作中可直接切换角色进入对应工作面板，无需重复退出登录。
安全管理：支持用户访问系统范围及使用时间的管理、用户登录账户管理和登录历史管理。
现状板及报表统计：支持数据可视化，可通过拖拽统计数值、饼图等组件设计仪表盘，搭建个人控制台，预设财务、项目、质控等多类数据看板；同时支持列表字段个性化配置，用户可按业务需求选择表格列头信息，且数据支持一键导出和打印。
立项管理：支持提供多模块管理功能。立项管理支持药物、器械等不同类型临床试验立项，含申请、伦理审查、备案等过程管理，流程审查按院方SOP配置，可定制申请表单与附件上传向导；人遗办管理涵盖人类遗传资源资料递交与审批；项目管理依GCP要求控制流程节点；项目结题须先完成伦理结题，再进行临床研究中心结题，经相关人员在线审查同意后完成。
伦理管理：支持全流程伦理管理，项目资料递交、受理、处理、审查各环节均有严格流程控制，支持多种审查方式及跟踪审查类别；具备查询功能，可查项目全部审查信息。还提供备案、会议管理，资料更新提醒，会议日程安排、材料查看便捷；支持CA认证等多种鉴权方式，可在线投票，审查批件能跟踪管理。
合同管理：支持申办方/CRO发起审批申请，经临床研究中心财务等人员审批形成合同信息；申请单可填费用明细，受试者费用能拆解；财务可直接维护合同信息，还可管理款项收支进程，申办方/CRO能完善发票抬头；临床研究中心统一管理所有合同，申办方付款后可上传凭证确认支付。
财务管理：支持按合同登记出入账、自动核算经费，能对接院方财务系统，自动跟踪统计受试者免费检查财务信息；专业财务管理涵盖各参与科室劳务费；临床研究中心财务管理包含多种付款类型，可查阅经费收支与余额，配置扣税比例并自动计算；统计管理可按时间、项目、科室等自动生成临床试验经费财务报表。
质量管理：支持构建全面质控管理体系，融合质量控制与保障，覆盖临床试验全流程及受试者筛选至出组环节。支持多主体质控，可按医院特色设定计划、配置参数；采用参数化设计，适配法规及医院要求。自动分配跟踪任务、提醒整改，质控内容依规范灵活设置。能记录问题详情、预警提示，提供动态分析、问题归类图表，汇总展示整改情况，还涵盖监查稽查管理与质控授权管理。
药房管理：支持试验用药品全流程管理：CRA可在线发起交接申请并生成/导入药物编号，管理用药、回收、退还及销毁申请；基于条码体系实现库存出入库管理，记录数量、有效期等信息，提供有效期、库存等警示提醒；确保药品管理全流程可溯源，实时监控各科室药品情况；关联各部门及流程节点，按既定流程管控；支持临床研究药房集中、专业科室独立及分级管理模式，可灵活配置，还提供按库房、多维度库存盘点功能。
器械管理：支持临床试验用医疗器械全流程管理：统一管理器械，维护器械字典，实现入库、发放、回收、退还全程信息化；具备库存管理、库存预警及有效期预警功能。
人员管理：支持研究中心人员及CRC、CRA管理：研究中心人员：管理履历、证书，按医院要求设置角色并授权，支持单/多角色复合；院内/外用户注册需管理员审批。CRC管理：支持在线备案、项目交接，管理员可查看人员变动，支持多维度工作评价，可查看基础信息、项目及评价结果。CRA管理：功能与CRC类似，涵盖备案、交接、人员管理、多维度评价及信息查看。
培训管理：支持临床研究中心培训管理：可在线维护PPT、视频等形式课件并形成课件库；支持培训会议发起、报名、审核及在线培训，管理员可手动指定学员参加专项培训；学员可查看培训列表、在线学习并记录学习记录；具备考试管理功能，支持试题库维护及自动阅卷评分；提供培训数据看板，展示课件库概况、培训次数、学员学习情况及证书信息等。
BE/I期临床试验项目管理系统
设置管理：支持用户自定义信息模板并调整预设模板，具备消息提示与用户间沟通功能；可通过拖拽统计数值、饼图等组件设计可视化仪表盘，搭建个人控制台；支持研究中心人员、用户组等基本信息库
授权管理：支持管理参与试验的人员授权，提供项目参加人员及人员权限，包括PI、研究者、护士、药物管理员、CRC、CRA等；
项目管理：支持临床试验项目创建、基本信息维护及参数设置，并支持按照系统角色进行管理
方案部署管理：支持基于临床研究方案的参数配置：可设置筛选期、随访等日程计划及试验分组；支持筛选号规则、给药计划等设置；维护随访事务（含检验检查、用药等）及访视待办事务时间点事件（如入住、采样等）；支持配置随访数据收集表单（如毒性评价、生命体征记录）。
受试者管理：支持受试者全流程管理：对筛选、入组、出组状态进行过程管理，生成入组进展报告，可查询现状（含随访完成情况）、用药记录、合并用药等信息；采用腕带唯一码管理，自动生成识别码并支持扫码确认信息；可按方案制定筛选号规则、设置随机给药顺序，记录随访事务（用药、检验医嘱等），并按院内HIS标准推送受试者信息。
随访管理：提供研究日历管理，根据随访日程自动生成日历并提示研究者随访安排；支持记录常规及计划外访视情况，可向研究者和受试者发送随访预约短信提醒。随访日程管理可按方案自动生成随访安排，根据进程、首访日期等计算随访时间并定位下次随访，支持录入随访完成情况及SAE信息（自动同步至相关方）；随访事务管理依方案设置事件和检查项目，完整展示随访任务内容。
免费检验/检查开单管理：支持研究型病房受试者检验检查开单管理，与医院HIS系统集成联动，实现免费检验检查的开单、跟踪、统计及查询；通过接口获取HIS检验检查字典（含项目名称、编码、费用等）；可按方案推送检验检查项目开单，自动分解自付与临床研究费用；推送受试者标记信息至HIS系统展示其临床试验受试者身份。
实验室仪器管理：支持试验用仪器用品全流程管理：对既有专用仪器用品提供安装、维护、校准期限提醒；对申办方提供的项目专用仪器设备，实现电子化交接、安装、维护、校准及回收管理；提供标准集成接口，支持设备（身份证读卡器、身高体重仪、血压计等）的物联网集成。
用药管理：支持药品调剂及给药全流程管理：药物出库可将大包装调剂为小包装并生成条形码，受试者及操作者扫码确认使用与操作，系统自动记录时间；支持给药在线确认、逻辑检测（如空白血未采提示）及实时质控（记录失败原因）；可打印药物编号及条码（含备份药物），按方案根据给药时间自动生成后续事件计划时间，支持异常数据补录及给药信息记录。
I期中心工作站：支持以事务－时间点为中心的集成化操作模式，可实现受试者分批操作管理，按时间点或时间轴对单项目多受试者或多项目多受试者依序/并列操作，且支持按方案配置实时质控；禁食/水管理可依方案配置安排，试验中自动判定时间并由工作人员确认，操作中可实时监控，异常情况可通过系统及时记录。
研究病历管理：支持临床研究病历管理及数据智能化采集：可按临床试验方案建库，实现病历自动化采集与在线录入，通过对接院内HIS、LIS、EMR等系统，智能化抓取临床试验源数据；在研究型病房中，支持与血压测量仪、身高体重仪等物联网设备接口对接，自动获取相关数据。
条形码管理：支持对受试者的信息进行全程化的条形码管理，根据信息设置和制定编码的规则，满足样本库建立时要求的共享和唯一的原则；支持生成受试者相关联的所有的采样条形码，条形码规则兼容中心实验室；系统可生成用户角色在系统中唯一的用户标识条码。
生物样本管理：支持实现样本全流程管理。采集环节支持多类型标本管条码编码打印，采用移动采集，扫码确认操作并记录时间、人员，具备实时质控与异常处理；交接/离心管理通过扫码记录操作，监控时间超窗；分样管理可统一样本码，记录分装细节与质控；冻存环节跟踪样本存放过程，接入设备数据监测环境。
安全报告管理：支持SAE及SUSAR全流程管理。按GCP和NMPA要求，支持在线填写SAE报告表，生成上报文档并通知各方；确定为SUSAR后，实现线上递交与审核；自动发起SAE伦理审查；提供接口支持多种字典编码；具备SAE综合查询功能，方便各方跟踪情况。
时间管理：具备时间同步功能，支持服务器与BDS/GPS时钟服务器同步，可查看客户端与服务器的时间差异，还能实现客户端操作系统时间与服务器时间自动同步。
稽查痕迹管理：支持全流程操作留痕与数据追溯，可跟踪项目信息及关键数据的历史变化（含前后值、原因、操作人及时间），并记录试验全流程操作信息；同时提供多维度留痕管理，涵盖项目、试验站点、用户信息、受试者及系统设置等留痕记录。
数据质控：支持数据核查与质疑管理，可配置自动核查并生成质疑，也支持人工创建；实现质疑生成、解决、关闭全流程管理，提供汇总列表便于查阅整改；支持数据锁定/解锁及电子签名，确保数据准确性与合规性。
临床研究数据接口中台：支持接口全生命周期管理：实时监控接口访问频率、用时等调度情况；通过接口适配管理实现注册与中台调用，支持对接医院HIS、LIS等系统及集成平台，采用WebService/API交互；集成短信平台、I期设备（身份证读卡器等）及EDC系统接口；支持定时/预约机制的自动化任务处理，保障数据交互高效合规。
研究型病房科研项目管理系统
设置管理：支持医院单点登录集成，实现用户授权登录；按临床研究中心组织架构创建用户角色，管理角色权限及组织关系，可添加院内用户并设置激活/锁定状态，支持单用户多角色配置及任务提醒切换；具备数据可视化功能，通过拖拽组件搭建个人控制台，实现多角色协同与工作面板快速切换。
科研流程管理：支持可视化流程设计，通过图形化界面自由创建审批、抄送节点及条件分支，配置节点人员；支持多级审核与自动触发业务操作，可按条件自动或人工选择流程分支；定义里程碑关联项目整体情况，查询进展；优化线程并直观展示流程，引导用户按规处理；支持WEB端在线设计申请单，拖拽排布字段布局，配置必填项与字段校验。
立项管理：支持在线立项及课题申报管理，可通过单一平台统一发起院内项目申报，实现一站式申请、提交、审查及反馈修改；支持纵向、横向、院内课题申报，审核流程按科研部门SOP配置，可设置流转节点、学术审查、退回修改及记录履历；同时涵盖研究科室及人员、项目文档管理和综合报表查询等日常管理功能。
学术审查管理：支持同行评议与学术委员会管理：同行评议环节，院内研究者可设置专家角色，科研处管理员受理项目时可选同行评议，从专家列表勾选人员，专家在线查看资料、填写意见，汇总后反馈申请者或进行学术审查；学术委员会管理中，可依评议意见或审查需要指定专家开展学术审查，按评分要点评分，也可组织会议审查，支持专家会前线上预审、录入意见及评分，会上提交最终评分。
伦理管理：支持提供科研伦理审查全流程管理：科研人员可在线提交伦理审查申请，关联立项文件（如研究方案、知情同意书等）；在线查阅材料、审查讨论，系统记录意见确保透明公正；审查通过自动生成批准文件供下载打印，不通过项目通知修改重报，实现审查电子化、规范化。
实施管理：在项目立项后支持为各项目建立独立档案（含计划书、任务分解等），科研人员可更新进展；支持受试者管理，按方案配置筛选、随访日程及事务设置；对中期检查等重要节点提醒，自动生成项目进度，便于管理人员掌握整体情况。
结题管理：支持结题全流程管理：可在线提交结题申请（含报告、成果、经费使用情况等材料），自动推送至管理人员及评审专家审核；结题后对项目自动归档，便于后续查询参考，实现从立项到结题的闭环管理。
经费管理：支持科研经费全周期管理：涵盖预算编制、拨付、使用、决算环节，支持科研人员在线提交预算及支出申请，管理人员审核批准并记录设备采购、人员费用等使用情况，自动生成经费报表；对异常使用实时预警，确保经费监管透明合规。
成果管理：支持科研成果全流程管理：科研人员可在线提交论文、专利等成果并分类管理，便于查询统计；系统自动统计成果数量与质量，关联项目信息为评估考核提供依据；同时支持优秀成果推荐展示，提升成果应用价值与管理效率。
统计分析与报表生成：支持科研项目数据统计分析与报表生成：可对项目数量、经费使用、成果数量/质量等数据进行统计，以图表形式直观展示；根据需求生成项目进度、经费、成果等报表，为管理决策提供支持，提升项目管理效率与质量。
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科研数据采集治理平台
基础数据湖管理：支持搭建数据湖及应用的基础架构环境，配置功能组件，实现“湖仓一体”数据体系的运维管理与组件管理，保障数据架构稳定运行。
数据采集：管理多源异构数据源、TiDB目标库及采集通道，支持实时/批量采集，监控数据同步的时效性与一致性，确保数据汇聚准确高效。
数据对接：支持盘点医院数据资产，管理数据源配置、采集规则及脱敏策略，实现实时/非实时数据采集与备份恢复，监控采集状态并告警，保障数据接入全流程可控。
数据时效性运维：支持监测数据同步延迟情况，设置阈值告警机制，及时排查处理延迟问题，保障数据湖ODS层数据达到分钟级时效性要求。
数据一致性管理：支持对比源库与目标库的行数、结构及内容一致性，差异超过阈值时告警，确保数据总量、结构、内容完全一致。
通用数据模型管理：参考电子病历等行业标准，制定覆盖诊疗、运营等领域的通用数据模型，明确数据表结构，为数据标准化提供基础框架。
数据映射：支持识别多源数据表及字段，梳理系统关联关系，通过代码将原始数据模型映射至通用模型，实现字段转换、数据重塑与聚合计算。
数据清洗：支持检测数据中的错误、重复及格式问题，通过过滤、去重、格式规范化及代码转换等操作，提升数据质量，保障数据可用性。
数据脱敏/加密：依据隐私保护法规，支持采用不可逆或可逆算法对患者敏感信息进行脱敏加密，覆盖传输与存储环节，防止数据泄漏。
数据关联：支持识别不同业务系统数据关联性，通过业务逻辑关联缺失标识的检验、检查数据，确保跨系统数据关联准确。
患者主索引：支持建立全院级患者主索引（EMPI），关联跨系统患者标识码，整合全生命周期医疗数据，实现患者信息统一管理与跨域查询。
数据归一管理：参照ICD-10等行业标准字典，支持对采集数据进行标准化处理，统一术语、代码及单位，消除数据异构性，提升数据一致性。
电子病历解析：支持预处理病历数据，拆分XML文档并对照标准目录，解析章节内容，提取关键信息，为病历结构化处理奠定基础。
数据结构化管理：运用NLP技术，支持从基础数据层、算法层到系统层对医疗文本结构化处理，提取症状、诊断等多维度数据，提升数据可分析性。
数据质量评估校验管理：支持定期开展数据质量评估，从完整性、规范性等维度校验数据，生成质控报告，为数据优化提供依据。
数据质量多维度分析：基于OLAP星型模型，从多维度分析数据质量，管理预警阈值，助力快速定位问题数据，提升质量管控效率。
数据质控调度：支持自定义配置单次或周期质控任务，实现T+1增量数据生产与持续治理，保障数据质量稳定。
科研数据管理中台
数据标准管理：支持管理主数据、元数据及患者主索引，构建院内唯一标准，统一术语代码，为数据治理提供标准化支撑。
数据资产概览：支持可视化展示数据中心的业务系统、数据量、质量评分及用户访问等概览信息，辅助管理者全局掌握数据资产状况。
数据资产地图：以图谱形式展示数据资产关联关系，支持业务系统、数据库、数据表三级关联查看，直观呈现数据脉络。
数据资产定位：支持关键词及多维筛选查询数据库、表、字段资产，高亮显示命中内容，快速定位目标数据。
数据库资产追溯：支持管理数据库的详情、属性、变更历史及血缘关系，分析原始库对加工库的影响，保障数据可追溯。
数据表结构管理：支持管理数据表的结构、时间分布、主外键关系及血缘，提供样例数据查看，支持字段级影响分析。
字段资产管理：支持展示字段画像（含空值率、违规率），管理字段业务分类与安全分级，确保字段定义清晰、质量可控。
SQL资产管理：管理SQL语句的创建、编辑及调用，支持语句校验与执行记录查看，提升数据查询与开发效率。
数据规则管理：支持自定义创建、修改质控规则，覆盖完整性、准确性等维度，内置超60个模板，灵活适配业务需求。
数据调度管理：自主配置多主题质控任务，支持按标签或库表筛选规则，生成质量报告，支持任务进度监控与失败节点重试。
开放数据集构建：支持直连、加工、文件导入三种数据集构建，管理数据集申请、审批及发布，提供API封装与资产发布。
API管理：封装数据集为RESTfulAPI，管理API申请、审批及调用，支持参数配置与调用量限制，保障数据开放安全。
数据开发：提供拖拽式开发组件（SQL/Shell/Python），支持任务调度、参数设置及版本管理，满足复杂数据加工需求。
数据质量报告：支持多维度分析质量问题，生成评分排名及红黑榜，提供问题预警与样例数据，辅助优化数据质量。
数据开放查询：提供智能SQL编辑器，支持多类型数据目录查询、SQL保存分享及数据导出，满足即席查询与分析需求。
数据分类分级管控：依据国标分级标准，管理数据分级、安全分类及业务分类，支持构建分类分级体系，实现精细化安全管控。
数据识别规则管理：支持配置数据识别规则，扫描字段内容与名称，自动分类分级，支持任务管理与识别记录确认，提升分类效率。
分类分级业务域规划：支持三级业务域管理，统计各业务域表数量，通过拖拽排序优化业务域结构，辅助数据资产规划。
数据安全权限：支持管理账号角色权限、数据脱敏策略及审批流程，监控API调用与数据导出，保障数据全生命周期安全合规。
科研数据主题治理平台
疾病数据模型构建：结合临床指南与专家经验，支持构建疾病数据模型，定义字段的含义、来源及值域，支撑专病数据库建设。
科研数据模型管理：支持定义并管理科研主题数据模型，包含模型层级结构、数据加工治理方式、质量标准等。
数据分级加工治理：支持通过L1（直接映射）、L2（结构化处理）、L3（多来源关联计算）三级加工数据，满足不同科研场景需求。
科研主题数据生产调度：支持运用机器学习、深度学习等技术构建疾病知识图谱与预测模型，深度挖掘数据价值，支撑科研分析。
科研驾驶舱
数据概览：在平台首页展示数据时间跨度、系统接入量、患者总数等概览信息，提供可视化图表与数据报告，辅助决策。
数据搜索：支持关键词、条件树、事件搜索，秒级响应TB级数据查询，命中患者全生命周期数据，满足精准检索需求。
检索条件设置：支持保存、收藏、清空检索条件，快速复用历史查询逻辑，提升科研数据检索效率。
检索结果查看：秒级返回患者列表，支持查看患者360详情、时间轴及数据溯源，按需导出数据或筛选细分人群。
数据分析：以关系图展示疾病特征关联，生成知识图谱与患者特征分布，辅助科研选题与假设验证。
日志记录和操作统计：监控数据建设与用户行为，统计PV/UV、活跃用户及功能使用趋势，提供日志分析与操作审计。
科研数据库
数据库首页：为临床团队提供数据库简报、待办任务、通知及患者收藏等功能，提升科研工作效率。
洞察分析：分析数据库患者的人口学、诊断、用药分布，支持下钻筛选目标人群，为科研设计提供数据洞察。
创建科研数据库：支持按临床科室或搜索条件一键创建数据库，配置纳排规则、可见范围，自动定期更新数据。
科研数据库管理：查看数据库状态、患者量及使用情况，分配成员权限，支持卡片/列表视图切换，便捷管理科研数据。
患者全景视图：展示患者全生命周期数据、诊疗时间轴及指标时序变化，支持异常值标记与数据溯源，全面呈现患者病程。
病例检索：集成多种搜索方式，支持复杂逻辑条件组合，快速定位目标患者，满足科研病例招募与队列构建需求。
检索结果分析及导出：统计患者特征分布，支持数据导出至SPSS/SAS，或直接导入科研项目，无缝衔接后续研究。
科研项目：覆盖创建、纳排、指标采集、随访全流程，支持数据预处理与统计分析，提升科研项目管理效率。
高级统计分析：提供描述性统计、单因素/多因素分析、生存分析等工具，助力科研数据建模与结果验证。
前瞻性科研项目设置：发布多方式前瞻性数据采集计划，配置CRF表单，设置任务提醒与自动终止规则，支持移动端数据回传。
前瞻性科研数据采集：自动生成采集任务，支持双屏对照病历录入数据，记录修改历史，保障随访数据准确性。
科研文献参考库：整合Pubmed、指南、药品说明书等资源，支持智能检索与文献对比，辅助科研选题与方案设计。
数据字典：开放共建疾病数据集，展示字段定义、值域、加工规则及填充率，透明化数据质量。
使用引导及帮助中心：提供新功能引导、视频教程、常见问题解答，助力用户快速掌握平台操作。
消息通知：推送系统升级、任务提醒、审批结果等通知，支持多渠道触达，确保信息及时传达。
科研专病库
专病模型构建：支持构建专病库数据模型，包括字段定义、值域、加工方式、数据来源、质控标准等，并进行多维度管理。
专病病例入组：支持专病人群入组、专病队列人群管理。
专病标签体系建设：支持专病标签体系建设，提升标签体系对复杂病情的覆盖度。
映射字段生产：支持依据专病数据模型，进行直接映射字段的生产和自动调度。
专病数据质量管理：支持录入信息前置质控管理、数据质控规则制定、数据质控结果展示、数据质控报告生成、采集过程数据校验及质疑。
结构化提取字段生产：支持依据专病数据模型，进行结构化提取字段的生产和自动调度。
多来源复杂逻辑字段生产：支持依据专病数据模型，进行多来源复杂逻辑字段的生产和自动调度。
专病数据质控入库：支持对专病数据生产的各环节进行质控及改进，确保专病入库数据符合质量标准。
CRF表单定制开发：支持含CRF表单工具管理及皮肤专病CRF表单定制开发。
访视计划定制：包含访视规则管理、访视计划定制、访视执行等。
系统接口：支持专病库接口建设含数据对接、系统兼容等接口开发。
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样本库管理工作站软件升级：支持建库设计、接收管理模块、制备管理模块、缓冲储存管理模块、长期储存管理模块、查询统计模块分发管理模块、追溯管理模块和弃用管理模块、质控管理模块、安全性管理。
样本库浏览查询平台升级：临床科室标本全流程状态管理。
1）系统可将对应科室的标本流程状态进行跟踪并反馈给临床科室。
2）系统可提供用于临床科室权限范围内的样本信息的综合查询和统计，可提供以图表的方式直观地展示统计数据。
3）项目库信息统计，可图形化展示，包括样本在库分类统计，出库统计，出库样本的详细列表，支持信息导出。
4）科室可以在线提交样本使用申请（同时提交多学科审批证明)并提供在线打印出库申请单功能。
5）系统支持实现样本出库之后的质量反馈附件上传。
6）系统支持实现课题结题后的成果反馈附件上传。
HIS系统接口软件升级：支持样本入库登记时，系统可按照“住院号”“就诊卡号”“病人编号”等HIS识别号从HIS系统中提取捐献者的基本信息。
病理系统接口软件升级：支持系统按照住院号（或就诊卡号、病人编号等），将样本库标本对应的病理检查结果保存到样本库系统中，供样本库用户参考，并可按照病理诊断结果来进行样本查询。
LIS系统接口软件升级：支持系统即时提取样本病例对应的血、尿、粪标本的检验检查结果保存至样本库系统中，并能即时进行HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性警示，提醒工作人员注意。
PACS系统调阅接口：支持系统通过调阅PACS系统提供的浏览端，可让样本库工作人员很方便地查看样本捐献者的影像检查信息。
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科研仪器设备管理
1. 人员管理
办公室管理：支持添加办公室人员，导入办公室人员，赋予相应的角色和权限，包括主任，设备管理，危化品管理，安全管理，房间管理等权限。支持新增，修改，冻结，修改密码等基础功能。
课题组管理：支持导师注册课题组，填写课题组申请信息，通过审核后完成课题组创建。支持新增课题组，设置指导老师，添加课题组成员。支持批量导入课题组成员。可对课题组设置支付折扣，在计费结算时系统自动按照折扣来计算费用。支持为课题组添加付款账户，预存经费管理等。课题审核通过后，自动创建导师账号，并赋予权限。
学生管理：支持学员注册，选择加入课题组，填写基本信息后，提交审核，通过审核流程后，自动加入课题组。支持关联岗前培训，通过培训的学员才可申领实验卡，上传人脸信息。支持离组申请，学员注册时自行添加入组离组日期，到达离组日期时提醒填写离组申请，通过离组申请流程审核后，自动冻结学员账号。
办公室、学生天地、会议室、科研台管理预约：向学生和老师开放的公共区域和实验台，纳入管理平台，支持预约和监控。
2. 仪器管理
支持新增仪器设备、设备名称、品牌产地、型号、分类、用途、安装日期、维保截止日期、报废日期、放置地点、联系人1、联系人2、状态、审核流程，是否开放。支持通过excel批量导入设备，支持关联自定义审批流，支持通过仪器设备名称、型号规格，分类，放置地点等搜索其仪器设备。
设备预约规则：支持为每个设备添加自定义预约规则，按分钟，按天预约，时间间隔设置，开放时间段，至少提前，至多提前，是否需要审核，取消预约时间，延期申请时间，是否仅限工作日。支持为每个仪器设备添加自定义审批流。支持为每个设备添加自定义预约单，方便在设备预约时填写不同的预约内容，在学生预约仪器时展示仪器的不同表单。支持填写设备的使用规范、使用手册、使用说明等信息的上传及录入，并支持在线浏览相关手册，文档，视频。
维修管理：支持用户在预约页面填写报修单，设备故障详情，设备负责人查看设备是否需要维修，如需维修，则转至维修单，由维修管理员确认审批后，改变设备状态，维修完成后转变设备状态为可用。支持填写维修单详情，维修内容等。
保养管理：支持创建保养计划和校准计划，自动生成保养计划单，由指定运维人员进行维护后，填写维护内容后，完成保养维护，支持对任务工单进行检索和筛选。
报废管理：支持创建仪器报废订单，报废原因，修改仪器状态，提交审核，审核通过后标记设备为报废状态。
3. 预约管理
支持时间预约、送样预约。支持在线查看仪器详情信息，查看服务简介、收费标准、注意事项等信息。
支持按仪器名称、类型，位置查询可预约的仪器设备，可视化展示仪器预约日程，显示一周内仪器的预约情况，预约人。
支持仪器预约的日程管理，预约日程展示为日历和列表两种形式，日历具有周视图和月视图两种形式，默认显示周视图，便于用户方便快捷地了解当前仪器预约情况，合理选择空闲时间进行预约；
支持可视化选择可预约时间段，可多选时间段，提交后自动锁定时间段，可查看自己的预约记录，取消预约、查看审批流程。支持以不同颜色显示预约状态，未预约，审核中，已预约，已违约。
支持设置一类仪器和二类仪器，二类仪器通过培训后，经预约可直接使用仪器。
列表式展示学生的具体预约记录，预约内容，类别，申请人，手机号，申请时间，审核状态等信息。
4. 信用度管理
支持自定义信用规则，支持迟到、爽约、延时的违约次数的设定，可设定每次违约的积分、累计积分上限、预警上限，在即将超限前发出预警消息，超限后自动取消预约资格，支持手动恢复预约资格。
各级用户初始化信用积分100分，系统可根据用户使用行为、实验规则、规章制度设置不同的计分标准。用户可个性化增加不同的计分标准。
自动计分：对于用户预约迟到、早退、超时、爽约、无故取消预约等违规行为，系统可实现自动对用户扣分；对于用户正常使用、获取上岗资质、录入成果的行为，系统可实现自动积分；
信用度：所有用户的信用明细展示，信用度详细扣分情况，扣分内容，加分内容展示。支持修改删除扣分记录。
使用反馈：列表式展示使用反馈记录，用户使用完仪器后，需提交使用反馈，填写设备情况，台面整理情况，拍照提交，填写备注等信息，方便负责人后续查询仪器使用问题。
使用授权：根据仪器不同的控制方式，支持用户从软件终端登录或扫码或读卡器上刷卡通过授权验证后，才能正常操作仪器进行科研活动。通过系统授权验证需要满足以下条件：处于黑名单中的用户无法使用仪器，在预约时段有预约授权的用户才可以使用仪器，课题组余额在最低金额以上用户才可以使用仪器，需要培训/授权才能使用的仪器通过培训的用户才可以使用仪器。
5. 送样管理
送样检测设置：支持为仪器配置多个检测项目，满足用户对单台仪器的不同种类测试指标的申请。支持自定义样品参数，满足检测项目的特殊性，可自定义为必填项。可自定义设置样品状态：如液态、气态、粉末、固态等。支持自定义收费项目，如：耗材费、开机费、仪器损耗费等。
送样检测申请：支持送样人在线填写送样预约单，支持一个送样单可以选择多个检测项目。支持送样人在送样预约单详情查看实际完成样品数量、实际检测机时、扣费信息、扣费状态、付费人、付费方式和费用信息。支持查看扣费修改日志。支持通过送样预约单详情实时查看样品进度：送样预约、管理审核、开始检测、结束检测、结果上传、结果发放、下载结果、质疑和质疑受理的时间及日志。
送样检测管理：展示送样列表，查看送样列表信息，满足检测单位快速处理送样单需求，提高工作效率。支持送样检测进程管理：对项目检测进程管理，在结束检测时需填写本次项目实际完成样品数、实际检测机时等信息。支持检测结果上传。支持检测结果发放，支持将结果发送到送样单及邮箱。支持送样人对检测结果质疑，工作人员在收到质疑后可以进行处理，送样人在送样预约详情查看质疑受理信息。
送样统计：支持送样统计分析，包括检测项目统计：项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和扣费金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。测试人统计：测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和总金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。
6. 计费结算
计费规则：支持添加自定义计费规则，根据仪器实际使用情况进行计费，支持联动设备管理终端计算实际使用时间。具体规则包括：
计费设置：支持免费使用、按分钟收费、按使用次数、按样品数、按预约时间、按天收费、按半小时收费等计费方式；支持统一预约的不同使用记录分开计费；支持预约预扣费模式；支持附加项目计费。
分段计费：支持按时间段设置不同收费标准，主要用于设置闲时、忙时分段计费。
个别收费标准设置：支持个别收费设置，可针对个人或用户类别定义不同的收费标准。
可定义计费起步时长：支持计费起步时长设置，小于或等于该时长的，不进行计费。大于该时长的则按实际时长计费。
支持仪器附件预约使用计费：通过附件或部件预约使用计费功能，实现特殊的仪器的附件使用计费。特殊仪器，在使用时，采用不同的检测部件，计费单价都不同。
计费订单：支持展示每个用户使用仪器后产生的费用账单，包括姓名，仪器名称，课题组，使用时间，价格，状态等信息。支持在每个月月底自动将计费订单转为结算单，按课题组将所有订单合并为一个订单，并展示各个仪器的使用情况及费用。
费用结算：支持展示每月课题组的费用详单，列明每个仪器的汇总数据及详细数据。支持设备管理员进行手工扣费，根据实际使用需求对机时扣费金额，时间进行调整。支持对已扣费的使用记录修改，重新扣费功能，新增扣费记录等功能。
支持展示订单状态，未结算，已结算，支持在结算时调整课题组折扣，支持生成结算单、生成结算单汇总表、确认结算单、删除结算单，支持导出汇总和导出明细功能。
7. 仪器控制
针对不同仪器的使用方式，分为三种不同的控制方式进行控制：
带有工作站的仪器：通过客户端控制。在电脑上安装控制软件，计算机屏幕默认处于锁屏状态，预约人在预约时间段登录，扫码，一次性密码等方式进行登录，使用后点击下机按钮，电脑自动锁屏，就完成了整个上下机操作。
不带电脑的仪器设备：通过控制电源开关，安装智能电源后，仪器设备接电到智能电源上。用户在预约时间段人脸识别、刷卡或扫码上机，电源自动通电，再次人脸识别、刷卡或扫码下机，电源就关闭。没有预约的则不能接通电源，无法使用仪器。下机断电时支持延时断电，以保护仪器设备。
8. 岗前培训
仪器准入：支持仪器负责人创建岗前培训报名功能，设置报名开始结束时间，培训开始结束时间，培训说明等。学员在移动端进行报名，仪器负责人审核后通知学员进行培训。培训完成后支持批量认定培训通过人员。
支持仪器负责人通过导入表，批量导入培训通过用户，支持仪器负责人在批量添加培训通过用户的同时设置过期时间。
能力准入培训：特殊设备准入采用能力认定的方式进行，并关联预约规则，只有通过对应特殊设备能力认定的才可预约该设备。
能力认定也采用岗前培训的方式进行，创建岗前培训活动时选择相应的能力认定进行培训报名。
支持添加培训导师，导师可发布培训活动，赋予学生能力权限，支持导入或单个添加学生的能力权限。
培训认定：用户通过岗前培训后，系统自动授予不同级别的预约权限，不同能力认定仪器的预约权限。并关联至预约规则进行预约管理。用户通过相应的培训权限后即可预约相应的仪器设备，实验室等。
9. 统计分析和消息通知
支持对仪器，课题组，计费情况进行全方位统计，方便管理员进行汇总统计。
仪器统计：包括仪器名称，资产编号、所属机构、负责人、单价、机时（预约次数、预约时长、使用次数、实际用时、付费人数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
课题组统计：包括课题组名称、所属单位、使用汇总（使用次数、实际用时、付费仪器数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。管理员可进行查看明细、导出操作。
机构统计：包括机构名称、仪器总数、机时（使用次数、实际用时、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
送样统计：支持按照送样项目统计和测试人统计。项目统计包括项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、扣费金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。测试人统计包括测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、总金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。
支持消息通知功能，预约时间前1小时提醒学生准时进行实验，预约时间快结束时，系统自动提醒学生。预约通知消息，预约成功后，系统自动将预约的时间、地点、审核状况等相关信息通知预约者。
10. 实验数据管理及班牌管理
支持课题组负责人添加/修改/删除课题组的项目；用户使用仪器或添加成果时，可以从课题组当前项目中选择关联仪器测试的实验项目；课题组导师可为各个项目分配项目成员，并可查看所有项目的相关数据内容，成员只可查看自己的数据。
支持将实验数据关联至实验项目，拥有对应项目权限的人员才可查看相关实验数据。所有数据只有查看权限，没有更改删除权限，支持废弃数据，归档至回收站。
支持上传各类仪器数据文件，支持10GB单文件上传，支持断点续传，支持多文件同时上传。
支持新增班牌，绑定实验室。展示添加的班牌列表，关联实验室名称，类型，楼层，房间号，班牌地址，状态，分发的节目名称，支持新增，删除，修改班牌信息，支持单独或批量分发班牌节目。
支持添加班牌管理人，管理班牌轮播图，实验室功能介绍。
支持对接课程管理系统展示排课信息，支持显示预约签到签退信息。
支持设置班牌屏保，分发屏保，支持关联实验室安全信息牌，自动同步展示安全信息牌。
支持远程开锁，设置常开常闭，针对特殊场景需要关闭班牌人脸识别功能时，可设置常闭关闭人脸识别。
支持关联安全准入考试系统，考核通过的人员通过人脸识别进入实验室开展实验，不允许安全考核不合格人员进入实验室。
支持可视化班牌节目制作，展示班牌节目名称，绑定的班牌，实验室名称，类型，位置，地址，状态信息。
支持可视化设计班牌节目，支持拖拽式添加各类组件，支持预览，保存节目，支持设置页面大小，页面背景。支持通知公告，课程表，轮播图，签到签退，实验室简介等系统组件。
支持各类组件，包括文本，按钮，图片，轮播图，图片列表，导航，音频，视频等组件。
实验动物管理
1. 动物和笼架管理
动物管理：支持列表式展示动物中心所有动物。支持按品系、基因型、性别、周龄、生日、毛色等筛选搜索。对于动物以及笼盒，支持处死、编辑、移动/分笼、基因鉴定、修改状态、测量数据、查看历史记录。支持导出Excel文件。
支持动物导入，填写导入信息，包括：导入日期、动物类型、动物提供者、饲养申请单号、导入方式（手动或Excel），导入位置（自动获得、指定位置），如果是自动获得位置，还需要指定目标房间信息以及每笼小鼠数量。系统可以提供Excel模板供用户下载，填写后上传模板，系统自动识别Excel里动物信息，并做上传。
测量数据：支持新建测量分组、将需要分组测量的动物加入分组，对小鼠测量数据进行登记。
笼位核查：支持查看笼位的核查结果。未执行的核查记录：查看本周核查结束，但未执行核查结果的记录。本周核查进展：查看本周的核查进展。历史核查记录：查看历史核查记录。
标签管理：支持查看系统所有在用的标签，并支持重新打印标签。待打印标签：所有因为核查而需要打印的标签。
饲养繁育：展示繁殖笼相关基础信息，展示需要检查出生状况的繁殖笼、所有需要剪尾的窝崽、所有需要分笼的窝崽。并支持如下操作：
报告产仔：填写父母信息、出生时间、是否需要鉴定、代数、代数别名等信息。
剪尾：输入雌雄数量，系统生成对应的动物信息。
见栓日期填写：选择雌鼠，点击“见栓日期”，填写雌鼠的见栓日期。
分笼：分笼逻辑与普通小鼠的移动操作一致。
笼位核查：支持从左到右，从上到下扫描笼架上笼盒的二维码，进行笼位核查，可针对核查过程中发现的问题及时处理，如：清空笼盒信息、修改订单信息、复制笼卡、锁定位置等。每个笼架核查结束以后，提交核查结果，系统自动计算出笼位的变化，比如：哪些是新增、哪些是删除、哪些移动了位置。
笼位管理：列表式展示笼架，所属房间，负责人。支持填写行数，列数，自动生成笼位。支持关联自定义审批流，预约笼位时走相应审批流程。
支持展示笼位列表，展示信息：动物编号、品系、基因型、生日、标号、性别、状态、交配日期、所有者、电话、课题组、联系人、联系电话、饲养价格。
动物操作：处死、编辑、移动/分笼、基因鉴定、修改状态、测量数据、查看历史记录。
笼盒操作：清理笼盒、编辑笼盒、移动笼盒、修改状态、打印笼盒标签。
笼位操作：导入笼盒，支持导入普通笼盒、哨兵笼盒、测压笼盒；锁定笼位、解锁笼位。
笼架操作：打印笼架标签、笼架授权、取消授权。
预约计费规则设置：支持为每个笼位添加自定义预约规则，按天预约，课题组限制，学生提前，是否审核，取消预约，延期申请，最大预约天数。支持关联延期申请审批流。支持批量设置预约规则。
支持添加自定义计费规则，按天，按小时付费，付费金额等。
2. 净化申请
支持学生在线提交净化申请，选择自交净化或一般净化，填写送鼠日期，大小鼠品系，大小鼠遗传背景，净化方式，需求描述，是否鉴定。
关联自定义审批流，提交后进行审批，针对活性，鉴定等还需要填写相关费用。
3. 笼位预约
笼位预约：列表式展示可预约动物房，用户可选择不同的动物房进行预约，进入动物房后可视化展示动物笼架，支持选择不同的笼架进行预约，支持获取净化申请数据，支持填写修改预约开始时间，天数，自动计算结束时间，是否繁殖笼，是否孕鼠，试剂类型，造模方式，小鼠来源，品系，周龄，雄鼠数量，雌鼠数量，特殊要求，备注等数据。
支持可视化选择相应笼位进行预约，预约后的笼位以不同颜色显示相应的状态，包括未预约，审核中，已预约，并在笼位上显示课题组，预约人，联系方式。支持点击笼位后展示笼内动物详细信息。
预约记录：展示所有的预约记录，包括预约内容，类别，申请人，手机号，申请时间，审核结果，延期状态。支持查看详细信息，审批流程进度。支持取消预约，提交延期申请，延期审核进度。
支持联动信用分管理，针对违反动物房管理的用户进行扣分，信用分不达标后不可预约动物房。
动物接收：用户预约完成后，即可采购动物，生成动物接收单，展示课题组，分类，预约人，联系方式，预约时间，动物房，笼架笼位号，工作人员。同时可以编辑动物的附加信息，包括：合格证号、许可证号、用途、使用数量、使用日期、开证日期、接收日期等信息。
支持指定工作人员接收动物，支持确认订单，完成动物接收。
支持提交转出申请，关联自定义审批流，审核通过后，支持打印转出许可标签，工作人员包好鼠以后，携带该许可标签到目标区域，目标区域工作人员通过扫描该二维码，对动物进行接收操作，并打印真实的饲养二维码，贴在笼盒标签上。
4. 计费收费
计费规则：支持添加自定义计费规则，根据动物房实际使用情况进行计费。具体规则包括：
计费设置：支持按天收费、按笼位类型（大鼠小鼠），支持退笼后根据实际天数计算费用。
计费订单：支持展示每个用户使用动物房后产生的费用账单，包括姓名，笼位编号，课题组，使用时间，价格，状态等信息。支持在每个月月底自动将计费订单转为结算单，按课题组将所有订单合并为一个订单。
费用结算：支持展示每月课题组的费用详单，列明动物房的汇总数据及详细数据。支持动物房管理员进行手工扣费，根据实际使用需求对扣费金额，时间进行调整。支持对已扣费的使用记录修改，重新扣费功能，新增扣费记录等功能。
支持展示订单状态，未结算，已结算，支持在结算时调整课题组折扣，支持生成结算单、生成结算单汇总表、确认结算单、删除结算单，支持导出汇总和导出明细功能。
5. 饲养统计
动物中心数据统计，包括：饲养房间数、总笼架数、笼位总数、笼盒总数、繁殖笼总数、品系总数、活体品系数量、动物数量。支持通过日期筛选，查询笼位的具体使用情况、动物数量、笼位锁定情况。
按房间统计：按饲养房间，统计每个房间的笼位总数、实际饲养笼位数、测压与哨兵鼠笼位、被锁定笼位数、分配的笼位数、订单预留的笼位数、可以使用的笼位数。
按课题组统计：按照课题组，统计每个课题组的笼位使用情况，支持查看笼位变化数量，支持查看当前课题组具体的饲养位置，笼位变化的位置。
6. 移动端功能
支持移动端支持接入统一身份认证，角色信息与后台保持一致。
动物房预约：展示动物房列表，进入动物房后可视化展示动物笼架，支持选择不同的笼架进行预约，支持获取净化申请数据，支持填写修改预约开始时间，天数，自动计算结束时间，是否繁殖笼，是否孕鼠，试剂类型，造模方式，小鼠来源，品系，周龄，雄鼠数量，雌鼠数量，特殊要求，备注等数据。（提供第三方出具的具有CMA或CNAS的检测报告扫描件并加盖公章作为证明材料）
支持可视化选择相应笼位进行预约，预约后的笼位以不同颜色显示相应的状态，包括未预约，审核中，已预约，并在笼位上显示课题组，预约人，联系方式。支持点击笼位后展示笼内动物详细信息。
预约记录：展示所有的预约记录，包括预约内容、类别、申请人、手机号、申请时间、审核结果、延期状态。支持查看详细信息，审批流程进度。支持取消预约，提交延期申请，延期审核进度。
消息推送：支持相关信息的实时推送与交互，实时将开放场地和设备的预约、审批信息推送到用户的移动端，使用户更加快速准确地了解相关的业务状态。
实验室准入管理
1. 题库管理
具备内置≥4000道实验室安全知识题库，支持根据要求进行新增、编辑修改、删除、导入和导出等操作；支持单选题、多选题、判断题，试题内容包括知识点，题干，选项，答案及解析；支持文字、图片、表格等格式。
支持各部门配置本部门专属的题库，每个部门只能查看和编辑本部门的题库。
2. 课程管理
学习课程，包括文字性知识、安全标识类知识、视频资料知识的学习，包括一般安全守则、消防安全、水电安全、化学品安全、生物安全、辐射安全、激光安全、特种设备安全、一般设备与设施安全及典型实验室安全事故原因分析等。包括安全手册学习、安全知识、安全标识和安全视频等资源学习。
支持设置必修和选修课程，支持记录学员学习课时，学习课时支持作弊鉴定。学习课时达标后才可进行考试。
学习课程支持添加章，添加节，不限添加章节数量。支持可视化拖拽式排列。支持对节或节下的内容设置必修或选修，支持添加文档，视频等课件，支持设置课程对应的知识点，关联在线练习。
支持随机练习和顺序练习，学生可以查看练习记录，可以对题库进行重新练习，以及对错题进行重做。
3. 试卷管理
支持可视化组卷，拖拽式添加试题，支持从试题库挑选试题到可视化组卷页，支持按试题类型智能抽题并添加到可视化组卷页。支持在可视化组卷页拖拽式排序试题，删除试题。（提供第三方出具的具有CMA或CNAS的检测报告扫描件并加盖公章作为证明材料）
组卷方式支持固定题和随机抽题；选题方式支持手动选题和自动选题；不同类型的题目可指定不同的分数。支持根据专业类型选择不同的题库。
支持二级学院管理员创建管理本学院的题库、创建、组织、管理本学院的考试。
4. 考试管理
支持新增、删除、启用、停用考试，支持指定参加考试的年级、部门、人员或角色，支持设置考试的最大考试次数、考试日期、考试时长，试卷类型、合格分数；支持配置正式卷和模拟卷；
支持复制考试试卷，一键生成之前考试的所有参数。系统自动判卷，考生提交答卷后，系统自动批阅算出考试成绩。系统会记录考生的历次考试成绩，并取最高分数作为其最终成绩。支持同时进行多个考试。如面向本科生、研究生、教师等不同用户群的考试。
5. 成绩查询
列表式展示用户考试记录，支持以学院、专业、班级、年级、姓名、考试时间等条件进行查询。
支持在线打印用户的成绩证书，或者由各级管理员批量打印。管理员可自定义证书模板，系统可根据证书模板动态获取考生考试数据生成证书，可单个也可批量导出。支持不合格或缺考人员一键补考。
支持与大仪共享管理系统对接，只有通过安全准入考试的用户才可预约相关实验室，仪器设备。
支持统计年度考试数据，支持多关键字组合查询和导出。可以按部门、考试场次来统计各种考试结果数据，包括应考人数、本次参考人数、合格人数、合格率、缺考率、平均分等数据。
危化品管理
1. 基础管理
支持设置危化品库房的名称、位置，试剂柜名称、类型、单价等信息；管理危化品的基础信息，如名称、品牌、规格、单位等。支持设置危化品库存上下限、有效期、默认仓库、默认货位、是否归还等信息，支持批量设置。
通过“一瓶一码”对危险化学品的申购、入库、存储、领用、暂存使用、废弃回收等建立全流程的管控。贯彻国家相关文件规定，对剧毒化学品，第一类易制毒化学品和爆炸品、易制爆化学品，第二、三类易制毒化学品、麻醉药品、精神药品和医疗用毒性药品等各类化学品均建有基础数据库，以及对应的MSDS信息，包括但不限于2828种危化品。
2. 采购及库存管理
列表式展示危化品名称、规格、存放地、过期日期、数量等属性；易制毒、易制爆以及剧毒品，库存信息，支持多条件组合筛选查询。支持库存预警设置，支持对库位，单个危化品批量设置库存预警上下限。
支持库存台账管理，查看危化品的入库、出库、归还等操作的详细信息；库存不足或快过期时，系统自动发出预警消息。
针对已损坏或过期的危化品，支持报损登记，可扫码快速登记，提交后自动扣除库存数量。
支持在线填写采购申请单，支持筛选库存不足的危化品，进行统一采购。支持采购单的新增、编辑、提交、审核、打印。
支持登记采购单对应的发票，可查看发票记录。采购时，支持编辑危化品的单价。支持汇总导出采购的危化品信息。
3. 出入库管理
支持新增入库、从采购单验收入库，也可以通过导入excel进行批量入库。支持化学品与二维码绑定，作为每瓶化学品的唯一身份标识，支持在线打印二维码标签，入库时给试剂贴上二维码。支持拆单分批次入库，部分入库。
申领单通过后，自动生成出库订单，领用申请通过后，凭纸质或电子领用单到仓库现场领取物品；取出物品后，可通过扫码枪或手机端扫码核对，完成出库登记。领用信息有误或实际商品数量不足的，可以取消出库或者改为部分出库，按实际数量登记出库信息。支持筛选打印出库订单，方便管理员现场核对出库。
4. 申领归还管理
支持自定义申领配置，对不同化学品管控类型定义不同的审核流程，定义两种申领方式；可定义是否需要双人同行，若设置同行人，则在申领时需填写同行人姓名，同行人需审核领用订单。
支持在PC或移动端领用危化品，领用界面展示所有可领用的危化品，选择危化品后输入领用数量等信息后提交审批。
支持打印领用单，支持对每个课题组设置领用量，申领时，如超出申领库存，则不能申领。
领用提交后自动锁定危化品数量，避免多人申领同一物品时造成实际库存不足，取消领用后则自动解锁，释放原有库存。
支持对试剂进行回库操作，扫描二维码后，查看回库的试剂信息以及余量。支持回库预警设置，针对不同管控类别设定是否需要回库，设置回库时间限制，超期未回库系统做出预警提示。
支持领用人使用后登记使用量，支持在手机端扫码登记，有需要归还的物品会自动收到归还提醒通知，在规定的时间内将物品还回试剂仓库，并进行归还登记。
支持查看已出库危化品的使用人、使用地点、预计归还时间等信息，可发送归还提醒消息，归还时登记使用量，系统自动计算化学品的剩余量，完成归还入库。
5. 废弃物管理
支持废弃物处理申请，填写废弃物类型、回收量、送储中转站以及废弃物说明。支持废弃物台账管理，管理员可审批废弃物处理申请，支持批量审批。支持建立废弃物回收桶信息，对桶信息进行登记，自动生成桶标签信息，打印并粘贴在桶外面。支持废弃物满时，申请入库，上传已打包好的废弃物照片，管理员审批后，分配存放房间，关联人脸识别权限，人脸识别或刷卡进入危废房间存放入库的废弃物。
支持废弃物入库信息统计、导出功能（包括危废类型、数量、重量、课题组归属等）。支持废弃物库存统计功能、出库功能等。支持建立不同危废库信息功能。支持废弃物重量自动称量并自动录入系统。废弃物每次处理都形成记录，支持快速登记和查询查看。系统有统计分析功能，支持分类统计汇总废弃物库存，形成统计表。
6. 数据统计
数据统计主要包括库存统计（库房）、暂存统计（实验室房间）、入库台账、领用台账、使用台账、回库台账。可以选择不同的学院查看报表信息，报表支持数据视图、折线图、柱状图三种展现形式，支持将报表保存为图片。
可以按照产品、操作人、部门进行化学品入库、库存、出库、采购、使用的统计，按时间展示统计数据，并可以导出为excel表格。
环境检测管理
1. 设备管理
支持接入智能摄像机、智能人脸识别设备、环境监测等设备，实现实验室人员进出统计、人员行为监测、视频图像采集和环境数据记录等功能，并可提供完善的历史数据查询和统计报表，为事故追溯提供数据依据。
支持对接视频监控、人脸识别、电子班牌、电源控制、环境监控类传感器实现物联设备统一管理功能。支持添加各物联设备名称，地址，类型，关联实验室房间，状态等信息。
2. 数据管理
支持接收物联设备上报的数据，并进行处理展示。提供开放接口，为第三方设备提供接入支持。
事件检测：通过温湿度检测仪检测室内温度，湿度指标，超出阈值时自动推送报警信息，通过超低温冰箱检测器检测冰箱温度是否超出阈值，超出后自动推送报警信息。
3. 报警管理
支持设置各设备报警阈值，关联报警推送信息组别，支持为报警组添加相关负责人，配置报警推送方式，自动推送报警信息。
耗材试剂管理
1. 对外采购
支持申领人在线填写申领单，填写对外采购物品供货商，名称，货号，型号，单位，数量，厂家联系方式，单价总价，备注后提交申领单进行审核，审核通过后，负责人通知领取物品。支持添加发票，填写发票编号，上传发票图片，支持到货提醒。
2. 医用耗材试剂
支持申领人在线填写申领单，填写医用耗材名称，型号，单位，数量，备注后提交申领单进行审核，审核通过后，负责人通知领取医用耗材。
支持自定义审批流程，支持复制订单再次提交，支持到货提醒。
可视化数据大屏
支持可视化大屏展示实验室相关数据，包括实验项目预约数，实验项目完成数，实时预约情况，学生考勤情况，安全准入合格数，实验项目数，总预约时数等。
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分布式病区智能药品管理系统
登录：支持用户通过账号密码、指静脉、工卡、人脸识别等方式进行登录。
登录首页：用户登录后，根据不同权限人员（护士、药剂师、管理员）自动配置功能列表，并在主页通过一览表展示。
补药：支持按任务补药‌、按药品补药。
医嘱取药：根据医嘱进行取药，支持用药错误立即提醒。
紧急取药：支持在紧急临时取药情况下，满足近效期药品优先出药。
销账：支持提供异常销账、异常销账审批等功能。
交接班管理：支持双人认证后的交接班管理，无药品使用情况下，无感交班。
盘点：支持系统与实物自动盘点，并导出盘点记录。
离线取药：设备异常情况，支持离线取药，恢复正常后系统自动盘。
操作记录：管理人员查询记录可保存时间至少为2年。
新药新器材管理识别系统
主页与身份验证：支持用户通过账号密码、指静脉、工卡等方式进行登录。
基本设置与配置：根据字段设置科室、人员、预警等信息，根据耗材存储种类进行柜体配置。
库存管理：支持查看耗材在柜种类、数量和库存信息、查看效期异常、库存异常的耗材警示，增补/归还至本柜的异常状态耗材，提示位置异常，查看固定规格耗材的耗材详情。
库存清点：支持查看耗材库存种类、数量、状态和耗材位置，支持筛选科室、供应商、耗材名称；同时查看效期异常的耗材警示。
请领管理：自动进行整柜扫描清点。根据清点结果，生成领取/增补/归还清单。
统计分析与基础数据：支持查看耗材出入库情况，支持筛选科室、时间、供应商、耗材名称，并支持数据导出为Excel表格文件。
移动智能采血管理系统
系统对接：智能采血管理系统与医院的信息系统（HIS）和实验室信息系统（LIS）实现有机连接。
患者信息管理：利用智能化生命体征采集系统，通过扫码或多参数体征监测仪导入患者信息。
采血管理：系统根据HIS/LIS中的患者信息，自动选取特定类型的采血管，并运送到打印机内完成标签的打印及粘贴。
数据记录与追溯：支持记录标本采集的全过程数据，包括患者信息、采血管类型、采集时间。
系统配置与维护：支持根据不同医院病区的需求，进行定制化的项目实施方案。
用户界面与交互：通过触摸屏实现一键打印功能。
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临床研究随访评估管理系统
患者诊前评估服务（移动端）：具备身份认证服务，诊前评估模板推送，患者诊前评估服务，AI诊前评估服务，诊前评估结果服务，诊前评估病史浏览，疾病健康知识浏览。
诊前评估管理（PC端）：具备问卷模板发布管理，问卷模板审核管理，诊前评估记录管理，诊前评估病历质控，医院模板管理
统计分析：具备医疗机构应用情况统计分析，诊前评估模板使用情况统计分析，诊前评估服务使用人群年龄、性别结构统计分析，诊前评估使用人次和频率统计分析，科室模板数量及使用情况统计，模板级诊前评估记录统计分析
临床研究随访数据采集管理
团队创建：个人注册，邀请注册。
随访任务管理：随访任务的新增、删除、更改、查询，团队成员选择。
随访对象管理：随访对象名单导入，随访对象自动生成，随访对象查询，随访对象分配，随访记录查看，随访得分结果查看，随访结果修改。
随访计划管理：单任务随访计划管理，周期性随访计划管理，随访计划发布。
随访模板管理：通用模板库，共享模板库，自定义问卷模板库，随访模板生成，随访模板预览。
移动推送随访：问卷推送，问卷录入，智能语音输入，问卷结果保存，随访计划管理，立即推送。
待随访管理：系统展示近期待随访信息。
随访日志：系统记录每一次随访填写问卷情况。
医患沟通平台：后台配置，文字录入，智能语音录入，图片发送。
随访结果统计分析：随访任务内容一览，随访任务完成度统计，随访结果数据统计，语音流量统计管理，语音资费统计管理，语音接通率统计管理。
系统管理：随访日志管理，权限管理。
系统接口：与院内便民服务的对接，与医院信息集成平台的接口。
临床研究随访检索管理
多样化搜索方式：提供多样化搜索方式。
搜索历史与收藏：系统能够自动保存用户的所有搜索历史。
搜索结果统计：页面对检索结果提供基础的数据统计分析说明。
患者全景视图：检索结果列表，可查看患者全面的病历信息。
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住院查房：系统支持移动查房、查房便签。
移动医生站：诊断录入、移动查询、医嘱管理、病程录管理、申请单管理。
掌上审批：系统支持移动端抗菌药物审批。
患者信息查询：可查看患者信息，包括病人信息概览、基本信息、医嘱、检查检验、费用等信息查询，支持对患者基本信息、健康信息进行相应编辑操作。
扫码执行医嘱：提供移动端扫码执行医嘱功能，包括输液、用药、治疗、标本采集、皮试等医嘱。
集中采集录入：系统支持集中体温录入方式，可在区患者方式初始化录入表格。
护理临床监控：提供临床监控功能，包括输液监控、病区护理工作完成情况一览、病区医嘱实时完成情况。
护理医嘱日计划：护理任务执行情况统计，病人每日的护理医嘱拆分成护理任务，根据病人将护理任务按照时间轴进行展示；护理医嘱的执行情况通过颜色进行标识（绿色为已执行，黄色为未执行，灰色为待执行）。
护理医嘱执行详情：护理任务执行详情，病人的护理医嘱任务详情，展示任务详细信息和任务的执行记录；物联感知数据展示，病人物联感知数据展示和记录，包括病人心律、体温等生命体征信息。
[bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc729893544][bookmark: _Toc27659]药事管理系统
药品管理：系统支持住院汇总领药功能。
药品字典、价格管理、库存管理：支持对药品字典类设置和维护，以及属性设置，多种价格方案管理，调价、入库、出库、盘点、账目等管理。
门诊药房库存管理、门诊发药、配药、摆药：支持药房入库、退库、发药、退药、盘点单打印以及库存财务管理。支持药品划价、处方查询。
药房自助签到：药房签到处理，支持在自助机上先签到后配药的流程。
大屏数据接口：门诊发药大屏软件提供数据接口、药品价格大屏软件提供数据接口、医生排班大屏软件提供数据接口。
门诊发药叫号：对接显示屏硬件，提供门诊配发药排队显示。
药品价格显示：对接显示屏硬件，提供药品价格大屏显示。
发药小屏显示：支持将患者姓名、药品名称、总金额等信息数据实时更新到发药小屏展示给患者。
库存管理助手：预警助手悬浮球、预警助手首页、药品有效期查询、供货商三证查询、药品高储报警查询、药品低储报警查询。
库存管理显示大屏：支持预警大屏设置、预警大屏显示。
[bookmark: _Toc894202344][bookmark: _Toc14313][bookmark: _Toc8029]病历质控管理
门诊病历模板管理：门诊病历数据元管理，病历模板维护，提供省市规范标准模板一套。
门诊病历查询与统计：支持按结构化数据元、病历内容关键字查询。
门诊病历质控：门诊病历质控规则维护，对门诊病历进行终末质控；门诊病历质控评分查询，门诊病历质量查询分析。
住院病历质控管理、质控整改追踪：标准质控规则提供；运行病历自动+手动质控管理；终末病历自动+手动评分；质控评分查询。
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信息机房
	产品名称
	参数要求

	微模块系统
	机柜为前进风、后出风，规格（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm (42U)含2条PDU
机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。静态承载能力2400kg，并提供第三方权威机构测试报告。
按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。
机柜前后门均应采用圆形或六边形开孔，通风率不小于70%。
整体防护等级应不小于IP20。
机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
微模块密封通道、空调、机柜、模块化机房管理系统、等核心部件要求使用同一品牌。
微模块须包含配电柜、机柜、行间空调、走线槽、密封通道及预留消防联动等内容。
为客观的反映采购微模块实际节能水平，衡量数据中心能效，为招标采购提供技术参考，参与投标设备厂商需提供具备带CNAS标识的第三方权威机构出具的PUE测试报告或证书原件扫描件，要求PUE<1.4。测试PUE值是在实验室环境基于4种负载率（25%，50%，75%，100%）和5种外部环境温度（35℃，25℃，15℃，5℃，-5℃）实测，而非基于某个项目、区域、时间点的单点PUE指标。
1▲参与投标设备厂商需提供同系列产品要求在实验室环境下最低PUE＜1.12（提供相关证明）
2▲为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5%（提供相关证明）

	机房装修
	防雷接地及地面防水、防尘、防火、防凝水，及机房内微模块系统配套装修。

	UPS系统
	1. 本项目配置2台800kVA模块化UPS，100KVA功率模块，支持热插拔，配置SNMP卡或具有FE接口，方便接入监控管理系统，需配置15分钟备电电池。
2. 模块化UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元冗余设计。
3. UPS应支持正常模式，旁路模式，电池模式，增强型ECO模式。
正常模式下，UPS系统效率高达到96.9%，同时轻载高效，30%负载率时效率高达96.7%，低于20%时UPS具有休眠部分模块能力；
4. 800kVA系统短时耐受能力应大于35kA；
5. 为减少电池线缆投资，电池需采用无中线设计。
6. 输入电压范围（Vac）：138-485VAC；324V-485V支持满载
7. 额定频率（Hz）：50Hz/60Hz
8. 输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz
9. 输入功率因数：>0.99满载
10. 输入电流失真THDi：<3%（线性载满载)<5%（非线性载满载）
11. 输出功率因数：1
12. 逆变过载能力：
	100~110%负载，60min后转旁路，
	111~125%负载，10min后转旁路
	126~150%负载，1min后转旁路
	大于150%负载，200ms后转旁路

	低压配电系统
	含市电柜，动力柜，UPS输入柜（含维修旁路），UPS输出柜，馈线柜，微模块配电单元3套等。

	行级空调（46kw)
	1. 基本要求：采用行级水平送风精密空调，单台精密空调总冷量≥46kW；风量≥9000m3/h；带加热加湿功能；3个加热加湿内机、4个单冷内机，以及室外机、铜管制冷剂和密闭冷通道；精密空调安装于冷通道模块内，显示屏为7寸LCD触摸显示屏。产品符合8~9级抗震要求；提供抗震报告。
2. 产品符合节能认证，提供节能认证证书。
3. 为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点，并可提供功能证明材料或第三方检测报告。
4. 可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。
5. 精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于10%～100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。
6. 空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。
7. 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。
8. 采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于1.5kg/h，并能提供第三方测试报告证明。
9. 精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
10. 精密空调系统应标配采用R410a制冷剂，环保高效。
11. 精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用“V”型设计，气流组织更合理，风阻更小。
12. 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。
13. 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减风机应支持在线拔插式维护。
14. 室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度。
15. 制冷剂要求：采用R410A环保型制冷剂。
16. 机组应标配防雷器，推荐室内外机防雷板规格均大于6kA，更加安全可靠
17. 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活.具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。
18. 故障报警要求：机组的控制器具应有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警。
20、空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。
19. 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。
20. 精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度应与机柜保持一致（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。

	行级空调(65kw)
	1. 基本要求：采用行级水平送风精密空调，单台精密空调总冷量≥65kW；风量≥12000m3/h；可选加热加湿功能；1个加热加湿内机、1个单冷内机，以及室外机、铜管制冷剂和密闭冷通道；精密空调安装于冷通道模块内，显示屏为7寸LCD触摸显示屏。产品符合8~9级抗震要求；提供抗震报告。
2. 产品符合节能认证，提供权威机构出具的节能认证证书。
3. 为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点，并可提供功能证明材料或第三方检测报告。
4. 可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。
5. 精密空调可支持制冷量无极调节，调节范围不小于10%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗。压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。
6. 空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。
7. 电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。
8. 采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于1.5kg/h，并能提供第三方测试报告证明。
9. 精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
10. 精密空调系统应标配采用R410a制冷剂，环保高效。
11. 精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。蒸发器形式宜采用“V”型设计，气流组织更合理，风阻更小。
12. 精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。
13. 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减风机应支持在线拔插式维护。
14. 室内机的强电控盒和压缩机驱动采用整体抽拉式维护模式，降低维护难度。
15. 制冷剂要求：采用R410A环保型制冷剂。
16. 机组应标配防雷器，推荐室内外机防雷板规格均大于6kA，更加安全可靠。
17. 精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。
18. 故障报警要求：机组的控制器具应有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警。
19. 空调应具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。
20. 室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，部分负载降低风机能效。
21. 精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，空调室内机高度与深度应与机柜保持一致（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm。

	UPS设备间空调
	1. 制冷量：≥45KW，风量：≥11250 m3/h，提供彩页证明。
2. 产品符合8~9级抗震要求，并能提供第三方证书和测试报告。
3. 投标产品需提供机构出具的节能认证证书。
4. 要求机组平均无故障时间要达到MTBF≥10万小时。整机连续运行设计寿命不小于10年。请投标方应答是否满足。并提供MTBF评估报告。
5. 精密空调应能按要求自动调节室内温度。
6. 温度调节范围：+18℃~ +45℃。
7. 温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。
8. 湿度调节范围：20% ~ 80%RH。
9. 湿度调节精度：±5 %RH。
10. 温、湿度波动超限应能发出报警信号
11. 机组应具备AI智能寻优控制功能 ，提升机组制冷能效，AEER提升幅度不低于6%。需提供第三方机构的测试报告。
12. 精密空调机组须具有加湿功能，加湿量须不小于3kg/h，加湿器件应为湿膜加湿，并能提供机构第三方性能测试报告证明。
13. 精密空调机组应配置防雷滤波板，防雷滤波能力应≥6kV，并能提供第三方EMC测试报告证明。
14. 为有效避免精密空调在运行过程中由于制冷剂不足导致的空调性能过度衰减，使空调长期健康可靠工作，精密空调应支持制冷剂不足智能检测技术，可以对制冷剂不足进行预判并通过相关界面直观展示给客户，制冷剂不足智能检测技术可以及时预警提醒客户补充制冷剂。需提供第三方机构精密空调针对该功能的测试报告，第三方测试机构需具备CNAS或CMA认证资质，并加盖厂商公章。
15. 空气过滤器应便于更换，所安装的过滤器应保证机房的洁净度，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能
16. 精密空调机组的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度
17. 空调产品应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本
18. 具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。
19. 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条 ；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，可存储不小于1000条历史记录信息。
20. 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。
21. 空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。
每台机组均应具有先进的微处理控制器，要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。

	机房动环监控
	监控系统服务器1台，交换机1台，环境采集硬件（含温湿度，漏水，人脸识别系统，视频系统等）监控管理平台，3D视图软件，运维软件等

	机柜布线
	1. 六类非屏蔽24口RJ45配线架，含模块
2. 305米六类非屏蔽双绞线
3. 1U理线器
4. 3米六类非屏蔽跳线
5. 机柜上方开放式桥架
6. 48芯光纤配线架（不含适配器）
7. LC/PC,多模,双工适配器
8. LC多模尾纤OM4，1.5米
9. 48芯室内多模光缆OM4


网络建设
有线内网
	产品名称
	功能项
	参数要求

	汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，提供官网截图（官网交换容量双指标以最小值为准）；

	
	硬件架构
	主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥2

	
	VXLAN
	支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署，并提供第三方测试报告

	
	ARP
	支持整机ARP表项≥140000,提供证明

	
	二层功能
	支持IEEE802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)

	
	
	支持LACP，VRRP，BFDforVRRP

	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256000，提供第三方测试报告

	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

	
	MPLS
	支持MPLSL3VPN、MPLSQoS、MPLSL2VPN、MPLSTE

	
	QoS
	支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR调度方式；

	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

	
	安全性
	支持全端口Macsec

	
	
	支持802.1X、MAC、portal等认证方式

	
	可靠性
	支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位

	
	
	支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性

	
	管理运维
	支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2

	
	
	支持Telemetry技术

	
	资质
	提供工信部入网证书

	
	实配
	单台实配：双主控，两块600W电源模块，48万兆光口，48电口，1根3m万兆高速线缆，48个万兆多模模块

	48口接入交换机
	端口
	支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个10GESFP+

	
	转发性能
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps

	
	用户管理
	支持统一用户管理功能，支持MAC/Portal等多种认证方式

	
	二层
	支持IEEE802.1d(STP),802.w(RSTP),802.1s(MSTP)

	
	三层
	支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3

	
	
	支持ARP表项≥1K

	
	
	支持IPv4路由表≥2K

	
	安全功能
	支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

	
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理；

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	实配
	单台实配：内置电源，1根1m万兆高速线缆，2个万兆多模模块

	24口接入交换机
	端口
	3▲支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+，支持一个扩展槽

	
	转发性能
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps

	
	二层
	支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

	
	安全功能
	支持攻击防范、SAVI等安全特性

	
	
	支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

	
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	
	管理维护
	支持SNMPv1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

	
	智能运维
	支持Telemetry技术

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	实配
	单台实配：双电源，2个万兆多模模块

	24口POE交换机
	端口
	支持24个10/100/1000BASE-T以太网端口，支持400W PoE功率，支持PoE+；4个10GE SFP+

	
	转发性能
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps

	
	二层
	支持IEEE802.1d(STP),802.w(RSTP),802.1s(MSTP)

	
	三层
	支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3

	
	
	支持ARP表项≥1K

	
	
	支持IPv4路由表≥2K

	
	QOS
	支持双向端口限速、广播风暴抑制功能

	
	安全功能
	支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

	
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理；

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	实配
	单台实配：内置电源，2个万兆多模模块，，1根3m高速线缆

	高算力汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥16Tbps，包转发率≥4400Mpps

	
	硬件规格
	业务槽位≥4

	
	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份

	
	二层功能
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	
	支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	QoS
	支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式

	
	
	支持MAC漂移联动端口error-down，提供权威第三方报告证明。

	
	可靠性
	支持BFD（BidirectionalForwardingDetection）3.3ms检测间隔

	
	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFDforVRRP

	
	安全性
	4▲支持MacSec国密加密

	
	配置和维护
	支持Telemetry

	
	
	支持随流检测功能IFIT

	
	
	支持VxLANOAM:VxLANping,VxLANtracert

	
	流量分析
	支持Netstream

	
	实配
	单台实配：24个25G光口和2口100G光口，16个40G光口，两块1200W电源模块，12个25G多模模块，8个25G单模模块，8个40G多模模块，4块40G单模模块，1根1m40G高速线缆

	存储_25G交换机
	端口
	支持48x25GESFP28，8x100GEQSFP28

	
	转发性能
	交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps，提供官网截图（官网交换容量双指标以最小值为准）

	
	硬件规格
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；

	
	
	风扇模块槽位≥4个，风扇模块3+1备份

	
	二层功能
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	QoS
	支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式

	
	
	支持MAC漂移联动端口error-down

	
	可靠性
	支持硬件BFD（BidirectionalForwardingDetection）3.3ms检测间隔

	
	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFDforVRRP

	
	配置和维护
	支持配置回滚

	
	流量分析
	支持Netstream，提供官网截图证明

	
	
	Netstream满足10GE1:1采样，提供权威第三方报告证明。

	
	实配
	单台实配：双电源，24个25G多模模块，1根3m的40G高速线缆

	高性能计算带外管理交换机
	端口
	支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个10GESFP+

	
	转发性能
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps

	
	二层
	支持IEEE802.1d(STP),802.w(RSTP),802.1s(MSTP)

	
	三层
	支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3

	
	
	支持ARP表项≥1K

	
	
	支持IPv4路由表≥2K

	
	
	支持VRRP（IPv4&IPv6）、BFD，支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈

	
	安全功能
	支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

	
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理；

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	实配
	单台实配：内置电源，1根万兆高速线缆，2个万兆多模模块

	内网服务器_汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥16Tbps，包转发率≥4400Mpps

	
	硬件规格
	业务槽位≥4

	
	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份

	
	二层功能
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	
	支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	QoS
	支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式

	
	
	5▲支持MAC漂移联动端口error-down

	
	可靠性
	支持BFD（BidirectionalForwardingDetection）3.3ms检测间隔

	
	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFDforVRRP

	
	安全性
	支持MacSec国密加密

	
	配置和维护
	支持Telemetry

	
	
	支持随流检测功能IFIT

	
	
	支持VxLANOAM:VxLANping,VxLANtracert

	
	流量分析
	支持Netstream

	
	实配
	单台实配：24个25G光口和2口100G光口，16个40G光口，两块1200W电源模块，12个25G多模模块，4个40G多模模块，4个40G单模模块，1根1m的40G高速线缆

	内网服务器_接入交换机
	端口配置要求
	40GE/100GE光接口≥6个，10GEGE光接口≥48个

	
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（交换容量双指标以最小值为准）

	
	硬件规格
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；风扇模块槽位≥2个

	
	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	可靠性
	支持硬件BFD（BidirectionalForwardingDetection）3.3ms检测间隔

	
	配置和维护
	支持Telemetry

	
	
	支持丢包可查

	
	实配
	单台实配：两块600W电源，48个万兆多模模块，1根1m40G高速线缆

	服务器外管交换机
	端口
	支持48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个10GESFP+

	
	转发性能
	交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps

	
	二层
	支持IEEE802.1d(STP),802.w(RSTP),802.1s(MSTP)

	
	三层
	支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3

	
	
	支持ARP表项≥1K

	
	
	支持IPv4路由表≥2K

	
	安全功能
	支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护

	
	堆叠
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台

	
	管理维护
	支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
支持通过命令行、WEB网管进行配置和管理；

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	实配
	单台实配：内置电源，1根万兆高速线缆，2个万兆多模模块

	核心存储光纤交换机
	硬件规格
	32GbFC交换；64端口(24端口激活,含24*32Gb多模SFP,前出风)-双电源(交流)


有线外网
	产品名称
	功能项
	参数要求

	外网汇聚交换机
	转发性能
	交换容量≥68Tbps，包转发率≥51200Mpps，提供官网截图加盖公章（官网交换容量双指标以最小值为准）

	
	硬件架构
	主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥2

	
	VXLAN
	支持VxLAN功能，支持VxLAN网络的自动化部署

	
	ARP
	支持整机ARP表项≥140000,提供第三方测试报告

	
	二层功能
	支持IEEE802.1d(STP)、802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)

	
	
	支持LACP，VRRP，BFDforVRRP

	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256000

	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

	
	MPLS
	支持MPLSL3VPN、MPLSQoS、MPLSL2VPN、MPLSTE

	
	QoS
	支持PQ、WDRR、DRR、PQ+WDRR、PQ+DRR调度方式；

	
	
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

	
	安全性
	支持全端口Macsec

	
	
	支持802.1X、MAC、portal等认证方式

	
	可靠性
	支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位

	
	
	支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性

	
	管理运维
	支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2

	
	
	支持Telemetry技术

	
	资质
	提供工信部入网证书

	
	实配
	单台实配：双主控，1500W电源模块，48个万兆光口，48个电口；24个万兆多模光模块，8个万兆单模模块，1根3m的高速线缆

	DMZ服务器汇聚
	转发性能
	交换容量≥16Tbps，包转发率≥4400Mpps

	
	硬件规格
	业务槽位≥4

	
	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份

	
	二层功能
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	
	支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项

	
	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	QoS
	支持PQ、DRR、PQ+DRR等队列调度方式

	
	
	支持MAC漂移联动端口error-down

	
	可靠性
	支持BFD（BidirectionalForwardingDetection）3.3ms检测间隔

	
	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFDforVRRP

	
	安全性
	支持MacSec国密加密

	
	配置和维护
	支持Telemetry

	
	
	支持随流检测功能IFIT

	
	
	支持VxLANOAM:VxLANping,VxLANtracert

	
	流量分析
	支持Netstream

	
	实配
	单台实配：24个25G光口和2口100G光口，16个40G光口，两块1200W电源模块，12个25G多模模块，4个40G多模模块，1根1m40G高速线缆

	DMZ服务器接入
	端口配置要求
	40GE/100GE光接口≥6个，10GEGE光接口≥48个

	
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（交换容量双指标以最小值为准）

	
	硬件规格
	支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2

	
	二层功能
	支持MAC表项≥64k

	
	
	支持4K个VLAN，支持静态、动态、黑洞MAC

	
	三层功能
	支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6

	
	
	支持IPv4路由表项≥64k

	
	可靠性
	6▲支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒，提供证明

	
	
	支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测

	
	配置和维护
	支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON

	
	智能运维
	支持Telemetry技术

	
	实配
	单台实配：两块600W电源模块，48个万兆多模模块，1根1m万兆高速线缆


无线内网
	产品名称
	功能项
	参数要求

	普通AP
	协议标准
	支持802.11be标准

	
	射频
	总空间流数8（4+4/2+4+2）三频；整机速率≥12Gbps，提供官网链接及截图

	
	
	整机最大用户接入数>=512

	
	接口
	1x5GE电+1xGE电

	
	
	支持USB，可用于扩展物联网，内置智能天线，独立IoT插槽

	
	蓝牙
	支持BLE5.3，提供官网链接及截图

	
	功能
	支持leaderAP，无需WAC可小型组网

	
	
	支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

	
	
	支持应用识别

	
	
	支持VIP用户带宽保障功能，提升用户体验

	
	
	支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式

	普通AP
	协议标准
	支持802.11be标准

	
	射频
	总空间流数4（2+2双频）；整机速率≥3.5Gbps

	
	
	整机最大用户接入数>=256

	
	接口
	1*2.5GE

	
	
	支持USB2.0，可用于扩展物联网，内置智能天线

	
	供电标准
	802.3at供电

	
	蓝牙
	支持BLE5.3

	
	功能
	支持leaderAP，无需WAC可小型组网

	
	
	支持内置蓝牙串口运维

	
	
	支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

	
	
	支持应用识别

	
	装维
	AP升级业务不中断

	面板AP
	协议标准
	支持802.11be标准

	
	
	支持2.4GHz/5GHz双频段

	
	射频
	总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps，提供官网链接及截图

	
	
	整机最大用户接入数>=256

	
	接口
	1x2.5GE电+1x2.5GE光内置2.5G/GE BIDI光模块+8*GE电

	
	
	支持USB2.0，可用于扩展物联网，内置智能天线

	
	蓝牙
	支持BLE5.2

	
	功能
	支持leaderAP，无需WAC可小型组网

	
	
	支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据

	
	
	支持应用识别

	
	
	支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

	高密AP
	协议标准
	支持802.11be标准

	
	射频
	7▲总空间流数8（2+2+4）三频；整机速率≥9Gbps，提供证明

	
	
	整机最大用户接入数>=512

	
	接口
	1x5GE电+1xGE电

	
	
	支持USB，可用于扩展物联网，内置智能天线，支持PoE OUT

	
	供电标准
	802.3at/bt供电

	
	蓝牙
	支持BLE5.2

	
	功能
	支持leaderAP，无需WAC可小型组网

	
	
	支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC

	
	
	支持应用识别

	
	
	支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式

	无线控制器
	转发性能
	三层转发吞吐量≥10Gbps，支持AC/DC电源供电

	
	接入用户数
	AC最大接入用户数量≥4K

	
	管理AP数
	AC最大管理AP数量≥512

	
	端口要求
	单台AC提供2个10GE光口,10个GE电口

	
	安全
	支持MAC地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证、PPSK；

	
	漫游
	支持智能漫游通过终端类型识别，终端漫游画像，协同测量引导，提高漫游灵敏度和成功率，让终端在漫游过程中也能保持好的信号状态

	
	IPv6
	AP支持IPv4与IPv6双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理

	
	可靠性
	支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC或者802.1x认证逃⽣到本地认证

	
	
	AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断；

	
	管理特性
	支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMPv1/v2/v3；

	
	实配
	单台实配：一块千兆多模模块，340个AP授权


医联前置区
	产品名称
	功能项
	参数要求

	交换机
	端口
	支持24个10GESFP+，2个40/100GEQSFP28，4个10G/25G光口、支持4个风扇插槽及满配4个风扇

	
	转发性能
	交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps

	
	二层
	支持4K个VLAN，支持QinQ、灵活QinQ、VLANStacking、支持静态、动态、黑洞MAC表项

	
	
	支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM

	
	三层
	支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6

	
	
	支持IPv4路由表≥128K

	
	QOS
	支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制

	
	安全功能
	支持DHCPv6Snooping，IPSourceGuard等安全特性

	
	可靠性
	支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性

	
	
	支持跨设备链路聚合技术M-LAG

	
	堆叠
	支持堆叠

	
	智能运维
	支持Telemetry技术

	
	资质
	提供工信部入网证

	
	 实配
	单台实配：双电源，4个40G多模模块，8个万兆多模模块，1根40G堆叠线缆。

	医保配套设备超融合资源池
	配置规格
	2U规格服务器，搭载2颗CPU（16核心，2.4GHz）和4*32GB DDR4内存。系统盘为2240GB SATA SSD，支持12个硬盘位。电源为白金级冗余设计，提供4个千兆电口和2个万兆光口。
包含：
虚拟化软件V6.0
虚拟存储软件V3.0
云计算管理软件V6.0高级版各2套
实配2个960GB SSD读密集型硬盘，2个8TB机械硬盘，2个万兆多模光纤模块，以及5年维保服务。

	防火墙
	硬件与性能要求
	规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口。
性能：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万。


基础硬件
服务器
	产品名称
	功能项
	参数要求

	HPC服务器
	配置参数
	1. 服务器高度：≥2U，机架式
2. CPU：配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥32核
3. 内存：配置≥512G DDR5 内存
4. 硬盘槽位：配置≥2块480G SSD硬盘
5. 阵列控制器：配置≥1个Raid卡，支持Raid0/1等
6. PCI I/O插槽：支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥6
7. OCP扩展槽位：支持≥2个OCP 网卡专用插槽，提供官网或产品彩页相关证明材料
8. 网卡：配置≥2个10G光口 含模块，≥4个千兆电
9. 冗余电源：配置≥2个热插拔冗余电源
10. 管理接口：配置≥1个专用管理接口
11. 8▲安全性：投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速，提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章）
12. 嵌入式管理：（1）为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料（2）为增强安全性，支持两种双因素登录方式：客户端和证书密码的双因素认证方式登录BMC；基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证登录BMC，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料

	数据库服务器
	配置参数
	1. 服务器高度：≥2U，机架式
2. CPU：配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，核数≥48核
3. 内存：配置≥256G DDR 内存
4. 硬盘槽位：配置≥6块960G SSD硬盘
5. 阵列控制器：配置≥1个4G Cache SAS Raid卡 4G Cache,配置掉电保护模块，支持Raid 0/1/5/6等
6. PCI I/O插槽：支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥6
7. OCP扩展槽位：支持≥2个OCP 网卡专用插槽，提供官网或产品彩页相关证明材料
8. 网卡：配置≥2个10G光口 含模块，≥4个千兆电口, ≥2个32G FC口
9. 冗余电源：配置≥2个热插拔冗余电源
10. 管理接口：配置≥1个专用管理接口
11. 安全性：投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速，提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章）
12. 嵌入式管理：（1）为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料（2）为增强安全性，支持两种双因素登录方式：客户端和证书密码的双因素认证方式登录BMC；基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证登录BMC，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料

	应用服务器
	配置参数
	1. 服务器高度：≥2U，机架式
2. CPU：配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥16核
3. 内存：配置≥128G DDR 内存
4. 硬盘槽位：配置≥2块480G SSD硬盘，≥3块2.4T SAS HDD硬盘
5. 阵列控制器：配置≥1个4G Cache SAS Raid卡 4G Cache,配置掉电保护模块，支持Raid 0/1/5/6
6. PCI I/O插槽：支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥6
7. OCP扩展槽位：支持≥2个OCP 网卡专用插槽，提供官网或产品彩页相关证明材料
8. 网卡：配置≥2个10G光口 含模块，≥4个千兆电口, ≥2个32G FC口
9. 冗余电源：配置≥2个热插拔冗余电源
10. 管理接口：配置≥1个专用管理接口
11. 安全性：投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速，提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章）
12. 嵌入式管理：（1）为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告相关证明材料（2）为增强安全性，支持两种双因素登录方式：客户端和证书密码的双因素认证方式登录BMC；基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证登录BMC，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料

	数据库存储服务器
	配置参数
	1. 服务器高度：≥2U，机架式
2. CPU：配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.5GHz，核数≥16核
3. 内存：配置≥64G DDR 内存
4. 硬盘槽位：配置≥2块480G SSD硬盘，≥3块2.4T SAS HDD硬盘
5. 阵列控制器：配置≥1个4G Cache SAS Raid卡 4G Cache,配置掉电保护模块，支持Raid 0/1/5/6等
6. PCI I/O插槽：支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥6
7. OCP扩展槽位：支持≥2个OCP 网卡专用插槽，提供官网或产品彩页相关证明材料
8. 网卡：配置≥2个10G光口 含模块，≥4个千兆电口,≥2个32G FC口
9. 冗余电源：配置≥2个热插拔冗余电源
10. 管理接口：配置≥1个专用管理接口
11. 安全性：投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速，提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章）
12. 嵌入式管理：（1）为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供具备CNAS、CMA认证的第三方测试报告相关证明材料（2）为增强安全性，支持两种双因素登录方式：客户端和证书密码的双因素认证方式登录BMC；基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证登录BMC，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告相关证明材料

	网络存储服务器
	配置参数
	1.系统内存:16GBDDR5SODIMM
2.预装内存模组:16GBDDR5SODIMM(1x16GB)
3.内存插槽总数:2 (DDR5SODIMM)
4.最大支持内存:64GBDDR5SODIMM
5.硬盘插槽数量:8
6.存储容量:64TB(8TBx8)
7.硬盘热插拔:支持
8.硬件加密:支持
9.硬件转码:H.264, H.265

	湖仓一体化平台
	配置参数
	1. 服务器高度：≥2U，机架式
2. CPU：配置≥2颗国产x86处理器，单颗处理器主频≥2.6GHz，核数≥48核
3. 内存：配置≥256G DDR 内存
4. 硬盘槽位：配置≥6块960G SSD硬盘
5. 阵列控制器：配置≥1个4G Cache SAS Raid卡 4G Cache,配置掉电保护模块，支持Raid 0/1/5/6等
6. PCI I/O插槽：支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥6
7. OCP扩展槽位：支持≥2个OCP 网卡专用插槽，提供官网或产品彩页相关证明材料
8. 网卡：配置≥4个10G光口 含模块，≥4个千兆电口
9. 冗余电源：配置≥2个热插拔冗余电源
10. 管理接口：配置≥1个专用管理接口
11. 安全性：投标服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速，提供投标服务器所配备的CPU（中央处理器）具有上述密码技术特性的证明材料（加盖芯片原厂公章）
12. 嵌入式管理：（1）为简化服务器的运维管理，服务器支持不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告相关证明材料（2）为增强安全性，支持两种双因素登录方式：客户端和证书密码的双因素认证方式登录BMC；基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证登录BMC，提供具备CNAS或CMA认证的第三方测试报告相关证明材料

	外网超融合一体机
	配置参数
	储存节点：配置≥3个融合节点+2个计算节点

	
	
	CPU和内存：融合节点每节点配置2颗国产化CPU ，单颗CPU核数≥48C，每节点内存≥256 GB，系统盘≥2*480 GB
计算节点每节点配置2颗国产化CPU ，单颗CPU核数≥48C，每节点内存≥256 GB，系统盘≥2*480 GB

	
	
	接口：每个节点具备千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥2个（含光模块）

	
	
	硬盘配置：融合节点每个节点要求配置缓存盘≥2个*3.2 T NVMe SSD硬盘，配置数据盘≥6个*4T机械硬盘
计算节点每个节点要求配置缓存盘≥2个*960G SSD硬盘

	
	云计算平台要求
	产品完全自研，非OEM 

	
	
	支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 

	
	
	云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性

	
	计算虚拟化要求
	虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性

	
	
	支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis等操作系统（需提供证明材料）

	
	
	虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作

	
	
	为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险

	
	存储虚拟化要求
	产品完全自研，非OEM

	
	
	硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复

	
	
	支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。

	
	
	支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。

	
	网络虚拟化要求
	产品完全自研，非OEM，需提供网络虚拟化软件著作权证书

	
	
	为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。

	
	
	为了能够根据实际需求和资源情况，灵活地管理和优化虚拟路由器的部署，要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上

	
	内建安全
	基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机

	
	
	9▲基于业务安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，需要云平台提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（需提供具有CNAS或CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）

	内网超融合一体机
	配置参数
	存储节点：本次配置≥3个融合节点+4个计算节点

	
	
	CPU和内存：融合节点每节点配置2颗国产化CPU ，单颗CPU核数≥48C，每节点内存≥256 GB，系统盘≥2*480 GB
计算节点每节点配置2颗国产化CPU ，单颗CPU核数≥48C，每节点内存≥256 GB，系统盘≥2*480 GB

	
	
	接口：每个节点具备千兆电口≥4个，万兆光口 SFP+≥2个（含光模块）

	
	
	硬盘配置：融合节点每个节点要求配置缓存盘≥2个*3.2 T NVMe SSD硬盘，配置数据盘≥6个*4T机械硬盘
计算节点每个节点要求配置缓存盘≥2个*960G SSD硬盘

	
	云计算平台要求
	产品完全自研，非OEM 

	
	
	支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 

	
	
	云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络和安全虚拟化（虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等）功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性

	
	计算虚拟化要求
	虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性

	
	
	支持部署中标麒麟、银河麒麟、麒麟信安、深度Linux、统信UOS、openEuler、Anolis等操作系统（需提供证明材料）

	
	
	虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作

	
	存储虚拟化要求
	产品完全自研，非OEM

	
	
	硬件故障对平台影响较大，也会影响数据安全，为保障业务在硬件故障后尽快恢复冗余数据保障，支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复

	
	
	支持快照功能。快照类型支持存储快照、磁盘快照。支持静默快照功能。

	
	
	支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当采用副本散列策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。

	
	网络虚拟化要求
	产品完全自研，非OEM，需提供网络虚拟化软件著作权证书

	
	
	为了提升我单位运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。

	
	
	为了能够根据实际需求和资源情况，灵活地管理和优化虚拟路由器的部署，要求可以支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上

	
	内建安全
	基于虚拟化业务安全考虑，云平台与安全能力应支持联动以达到最佳安全效果，需提供同一品牌云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等风险的TOP 5云主机

	
	
	10▲基于业务安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，需要云平台提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理（需提供具有CNAS或CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）


存储
	产品名称
	功能项
	参数要求

	核心存储
	配置参数
	盘控一体架构，使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威、海光），CPU需在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心公开发布的《安全可靠测评结果公告》清单中。采用双控256GB缓存，每台配置8*32GB FC口，8*10GE光口，最大可热插拔I/O模块数≥8，15块3.84TB NVMe SSD硬盘；支持异构虚拟化，配额管理，数据分级，多租户，快照，远程复制，克隆，阵列双活，数据一致性检测，安全快照，包含WORM和持续数据保护功能等功能。

	
	自主知识产权
	投标产品通过国家CCC认证或CQC认证、CE认证、中国节能产品认证（CECP）（提供证书复印件，加盖原厂公章）

	
	
	11▲单RAID硬盘组任意3块硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断；（提供三方评测机构签字盖章的测试报告，加盖原厂公章）

	业务影像存储
	配置参数
	4个节点，单节点配置256G内存，业务影像存储2*480G SSD,2*3.84T NVMe SSD硬1盘，24*8T SATA硬盘。

	科研影像存储
	配置参数
	4个节点，单节点配置256G内存，科研影像存储2*480G SSD,2*3.84T NVMe SSD硬1盘，24*8T SATA硬盘。


会议系统
	产品名称
	参数要求

	摄像显示系统
	含2台视频交互终端、2台视频处理单元、2台显示设备支架、1台视频投影设备

	数字音频控制器
	含1台全数字会议系统主机、1台会议话筒处理器、12台会议话筒、6个天花喇叭、1台专业功放、1台音频处理器

	云视频通讯控制器
	含1台高清视频终端、1台摄像机
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业务终端
	产品名称
	参数要求

	PC台式终端
	1.处理器：CPU：不低于龙芯 3A 跟兆芯 KX ；CPU频率≥2GHz；核心/线程数≥八核心/十二线程。
2.内存与存储：内存容量≥16GB；内存类型：DDR4及以上；内存插槽≥2固态硬盘容量≥1TB
3.网络：无线网卡：内置无线网卡，Wi-Fi6及以上；有线网卡：≥1000Mbps以太网卡；蓝牙：支持
4.接口：数据接口：USB2.0≥4；USB3.2Gen1≥1；USB3.2Gen2≥2；USB Type-C≥1；音频接口：耳机输出接口≥2；麦克风输入接口≥2；视频接口：HDMI≥1；DisplayPort≥1；网络接口：RJ45（网络接口）≥1；其它接口：电源接口×1。
5.显示屏尺寸：≥23.8寸

	热敏打印机
	1.打印方式：支持热敏及热转印两种打印方式，以满足不同介质和业务场景的打印需求。
2.打印速度：打印速度不低于 150mm/s。
3.打印分辨率：物理打印分辨率≥203dpi。
4.打印宽度：可打印宽度≥108mm，能够适应常见的标签、票据等宽度规格。
5.字符集：需包含中文 GB18030 字符集，满足中文信息打印需求。
6.条形码支持：应能打印一维码、二维码，以满足多样化的数据标识需求。
7.标配接口：标配 USB 接口、串口，满足与常见设备的连接需求。

	激光打印机
	1.打印速度：黑白打印速度≥26 页/分钟。
2.分辨率：打印分辨率不低于 600×600dpi。
3.接口要求：具备 USB3.0 接口以及 10/100/1000Base - T Ethernet 网络接口，支持高速数据传输和网络连接，便于与多种设备连接打印。
4.介质兼容性：可支持 A4、A5、A6、B5、Legal、Letter 等多种常见纸张尺寸，满足不同文档格式的打印需求。

	打印复印一体机
	1.打印速度：黑白打印速度≥30ppm。
2.打印分辨率：物理打印分辨率不低于 1200×1200dpi。
3.处理器与内存：处理器主频≥667MHz，内存容量≥512MB。
4.介质类型：支持 A4、A5、B5 等常见办公纸张类型。
5.介质重量：可处理纸张重量范围为 60 - 200g/㎡。
6.输出容量：单次输出容量不小于 216×297mm 标准纸张规格。
7.接口类型：必须配备 USB2.0 接口、网口，满足日常设备连接与网络共享需求。
8.系统支持：兼容统信 UOS（x86、ARM、MIPS）、银河麒麟（x86、ARM、MIPS）等国产操作系统，适配飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海思等国产芯片架构平台。

	23.8英寸医护管理机
	1. 屏尺寸：23.8英寸
2. 分辨率：1920*1080
3. 主芯片： 四核64位Cortex-A53,主频1.6GHz
4. 内存：2G
5. 存储：32G
6. 通信协议：TCP/IP
7. 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1
8. 触控：触摸屏
9. 操作系统：Android 10.0
10. 工作电压：12V
11. 待机功耗：2W
12. 工作功耗：10W
13. 工作温度：-10℃～+55℃
14. 安装方式：桌面式
15. 采用多点触控电容显示屏，自带门灯，安装在每个病房门口外的墙壁上，用于显示病房内的患者基本信息，以及护士简易工作站，如接听呼叫、未处理事件处置等；一个病房配置一台，可外接防水按钮。
16. 支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护师和护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。
17. 任务提醒、处理，按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。 
18. 可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX号床 呼叫”。
19. 呼叫对讲：可呼叫护士站管理机、医生办公室管理机，并双工可视对讲；可接听其他房间的病床分机呼叫并双工对讲。
20. 护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。
21. 7)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。
22. 8)可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，可选择接听，并全部记忆保持。
23. 9)可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。
24. 10)支持远程操作，支持WEB设置界面。

	10.1英寸医护管理副机
	1. 显示屏：10.1英寸彩色液晶显示屏
2. 分辨率：1280*800
3. 主芯片：四核64位Cortex-A53,主频1.6GHz
4. 内存：1G
5. 存储：8G
6. 通信协议：TCP/IP
7. 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1
8. 触控：触摸屏
9. 操作系统：Android 10.0
10. 工作电压：12V
11. 待机功耗：2W
12. 工作功耗：10W
13. 工作温度：-10℃～+55℃
14. 尺寸：274.5*164*23mm
15. 安装方式：明装
16. 采用10.1寸电容触摸屏，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站，患者基本信息展示。
17. 支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。
18. 支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。
19. 护理定位：护士按下病房分机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。
20. 支持信息查询：可显示病人信息、护理标识。
21. 支持护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员。
22. 支持广播播放：可通过网络接收管理机的MP3 文件广播或喊话。
23. 可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。
24. 电子床头卡：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。
25. 白天与夜晚模式切换：包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病人可根据需要自行手动进行设置幕。
26. 外接输液报警器，输液结束或监测有异常时，可向管理机报警
27. 支持广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话
28. 支持远程操作：支持WEB设置界面
29. 支持移动端：将信息同步推送到移动终端和移动手环

	移动查房车
	1. 处理器:CPU：KX-6780A 八核八线程、内存：8G、硬盘256G；
2. 显卡:集成显卡
3. 内存:8G DDR
4. 硬盘:256G固态
5. Usb口:6个USB2.0  
6. 网络接口:1个RJ45
7. Wi-Fi: LAN802.11b/g/n
8. 电池(标配):7800mAh*3 锂电池11.1V
9. 显示器:白色21.5”LED屏
10. 键盘鼠标:键盘鼠标线
11. 桌面采用铝合金台面，完全满足医院消毒清理要求。采用铝合金一体成型底座，底座尺寸:570mm*515mm;显示器支持0-200mm升降功能，倾斜角度>25度，支持180度摆动旋转:采用铝型材升降立柱，电动升降系统，可调节高度>0-200mm;抽拉式键盘鼠标设计，可选配扫描设备;磷酸铁锂材质电池组11.1V-14.4V，电池容量7800mAh*3，可持续供电8小时;配有电池LED电量指示灯;新型电池支持定点护理时，室电切换功能:电池通过CE认证，电池支持直流交流双路输出:标配产品规格:整车尺寸:750*530*1200-1400mm，台面桌面长度为527mm,宽度:485mm;车体承重80KG，整车重量:30KG;

	输液监控终端
	1. 工作原理：红外光束监测滴液信号，自动调节输液速度
2. 工作模式：滴/分钟、毫升/小时、手动模式
3. 输注精度：滴速精度误差±3%、流速精度误差±5%
4. 加温设置：35℃～41℃
5. 温度保护：输液过程中当加温温度超过43℃时，机器自动停止加温，当温度至38℃时恢复加温
6. 显示：超高亮彩色液晶显示屏
7. 报警：电池欠压、空瓶、检测不到液滴和超温时发出声光报警并关闭输液与加温
8. 电池时间36小时（非加温状态）
9. 应用：输液室、麻醉室、内科、儿科、心脑血管、肿瘤化疗以及胃肠外静脉补液、肠内营养输注、输血等，对输液速度及计量有要求的患者，起到有效监控，可选配加温功能，在低温时给予舒适的辅助加温，使输液更安全。
10. 输液速度设定范围（20d/ml管型）不低于：3ml/h-480ml/h（10d/min-160d/min），流速精度不大于±10%，滴速精度不大于±10%；
11. 12.加温功能：运行时按设置温度加温，加温温度范围不小于：33℃-41℃，加温温差不大于±1℃；
12. 输液监测技术实现方式为电容、电磁、红外监测等非称重式，并提供相应证明资料。
13. 设备开机自动识别床位号、同时可采用NFC/扫码功能，快速重新匹配任意床位（此功能可应用于临时床位及其他应急场景）
14. 设备能够识别输液状态，且状态识别功能≥5种，输液状态需包含但不限于输液完成状态、输液堵塞状态、空气报警、输液速度过快状态、 输液速度过慢状态、低电量报警状态、可外接辅助加温器。

	输液中继接收器
	1. 调制方式：LoRa扩频
2. 载波频率：420~510MHz ( Sx1278)，850~930MHz (Sx1276，仅限YL-800T)
3. 发射功率：20dBm
4. 接收灵敏度：- 148dBm
5. 传输范围：传输半径10m，支持毫秒级响应数据。
6. 串口速率：1200bps~57600 bps(默认9600bps）
7. 串口校验：8E1、801、8N1(可选）
8. 工作电压：2.1~3.6V（电池供电)或者4.5~5.5V
9. 发射电流：≤120mA（发射功率20dBm )
10. 接收电流：≤15.2 mA
11. 休眠电流：≤3.9uA，
12. 休眠时间：可选 2S ,4s,6s,8s,10s
(或定制200ms,400ms,600ms,800ms,1000ms)
13. 呼吸时间：可选2ms,4ms,8ms,16ms,32ms,64ms
14. 客户端唤醒时间：即时唤醒
15. 使用环境：- 40～+80 ℃，10%～90%相对湿度，无冷凝（工业级别）

	护士站输液管理终端
	1. 尺寸：55寸液晶显示屏；
2. 触摸：多点电容触摸；
3. 处理器：主频2.3GHz；
4. 内存：4G +32GB
5. 系统：Android；
6. 亮度：250cd/m2；
7. 主板端口：USB*2;TF*1;RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；
8. 网络接口：WIFI，RJ45接口；
9. 特性：工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计；
10. 机身无按键设计，有效防止人为误操作；
11. 嵌入式Android系统，安全可靠；
12. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机；
13. 支持吊装和竖向壁挂安装，配置壁挂支架。
14. 中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书；


通用终端
	产品名称
	参数要求

	读卡器
	1.卡片读取功能
磁条卡：支持 2、3 轨磁道阅读，可双向刷卡，也能单面刷卡，能够读取各类磁条卡，满足不同应用场景下磁条卡信息读取需求，例如早期的医保卡、部分就诊卡等。
支持接触式 IC 卡、非接触式卡
2.性能指标
电源：支持键盘口供电或 USB 口取电
环境适应性：工作环境温度为 -20℃～50℃ ，湿度为 10% - 90%
使用寿命：磁头寿命不小于 50 万次，IC 卡读写头寿命不小于 20 万次
读卡速度：达到 [X] bps（X 为产品实际的快速读卡速度），身份证读取响应时间不超过 1 秒，提升业务办理效率，减少患者等待时间。
通讯接口：提供 USB（HID 协议或 CCID 协议）接口，方便与医院信息系统设备连接，实现数据快速传输与交互。


自助终端
	产品名称
	参数要求

	自助报告打印机
	主机：CPU：KX-6780A 八核八线程 主频2.7GHz、内存：8G、硬盘256G；主板接口：RS232 COM*12个，USB3.0*10，USB2.0*6，RJ45千兆网口*2；
操作系统：国产化操作系统
系统管理：支持看门狗定时器，网络唤醒，自动开机
触显一体屏：液晶尺寸：43寸 液晶液晶屏 （A级）;显示分辨率：1920*（垂直）×（1080水平）;屏幕比例：16:9;面板亮度：300 cd/m2  ;可视角度：全视角;显示色彩：16.7M ;对比度：3000:1;触摸参数：触摸嵌入方式：一体式G+G电容;触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）;书写方式：手指、电容触摸笔;触摸响应速度：≤10ms;定位精度：±2mm;通讯接口：B型USB插头;触摸寿命次数：>5000万次;驱动程序：免驱;触摸功能：支持20点电脑触摸操作;支持图像放大、缩小、旋转
扫描模块：图像尺寸：640*480;像素运动容差：100mm/s(4in/s);扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度;照明：白色LED;通迅方式：USB;供电方式：DC5V
电源：输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W；1×漏电保护开关；1×后门应急开关。
外观：高温高寒的环境下不会变形；钢材厚度：机柜使用钢材厚度：1.2mm。
自助服务软件XC产品评估证书；
自助服务软件软件著作权；
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书；

	自助便民一体机
	主机：CPU：KX-6780A 八核八线程 主频2.7GHz、内存：8G、硬盘256G；
主板接口：RS232 COM*2个，USB3.0*2，USB2.0*2，RJ45千兆网口*1；
操作系统：国产化操作系统
触摸显示器：尺寸：22寸；支持多点触摸；透光率：85%；分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；亮度：250cd/㎡；可视角度：全视角；响应时间：5ms；
小票打印机：分辨率203dpi；打印速度：220mm/s（max）；打印宽度：72mm；纸宽：79.5 ± 0.5 mm；纸厚：60~120um；进纸方式：自动吸纸；切纸方式：全切、半切；切纸寿命：100 万次
工作温度：0℃～60℃
相对湿度：5%～90%
扫描模块：图像尺寸：640*480;像素运动容差：100mm/s(4in/s);扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度;照明：白色LED;通迅方式：USB;供电方式：DC5V
医保刷脸终端：显示屏8”触显，支持刷脸医保结算、刷脸支付宝支付，电容屏五点触摸，全贴合设计。
社保读卡模块：支持磁条卡，可读2磁道，支持正反向读取，磁条卡符合ISO7811,ISO7816，磁头寿命大于等于50万次；支持医保卡，接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能，卡座寿命大于等于20万次；符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0社保卡接口规范；
电源：输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W；1×漏电保护开关；1×后门应急开关。
外观：高温高寒的环境下不会变形；钢材厚度：机柜使用钢材厚度：1.2mm。
签到模式软件：
自助机签到：支持医保卡、就诊卡、电子医保、一码通扫码签到。

	自助机
（32寸）
	主机：CPU：KX-6780A 八核八线程 主频2.7GHz、内存：8G、硬盘256G；主板接口：RS232 COM*12个，USB3.0*10，USB2.0*6，RJ45千兆网口*2；
操作系统：国产化操作系统
触显一体屏：液晶尺寸：32寸液晶屏 （A级）;显示分辨率：1920*（垂直）×（1080水平）;屏幕比例：16:9;面板亮度：250 cd/m2  ;可视角度：全视角;触摸参数：触摸嵌入方式：一体式G+G电容;触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）;书写方式：手指、电容触摸笔;触摸响应速度：≤10ms;定位精度：±2mm;通讯接口：B型USB插头;触摸寿命次数：>5000万次;驱动程序：免驱;触摸功能：支持20点电脑触摸操作;支持图像放大、缩小、旋转
身份证阅读器：符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容ISO-I4443{TYPE-B}标准。；工作频率：13.56MHZ（FC）；阅读距离：0-5CM；阅读时间：<1S；通迅方式：USB；供电方式：USB5V
医保社保读卡器：支持磁条卡，可读2磁道，支持正反向读取，磁条卡符合ISO7811,ISO7816，磁头寿命大于等于50万次；支持医保卡，接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能，卡座寿命大于等于20万次；符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0社保卡接口规范；
二维码扫描模块：图像尺寸：640*480;像素运动容差：100mm/s(4in/s);扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度;照明：白色LED;通迅方式：USB;供电方式：DC5V
金属密码键盘：4*4键金属数字加密键盘；算法支持DES、TripleDES、RSA、SM2、SM3、SM4，通过银联认证标准；功能支持PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程密钥管理；符合标准：ISO13491、ISO9564、IBM3624、ANSIX9.8、ANSIX9.9、ANSIX9.42、ANSIX9.19、ANSIX9.24、ANSIX9.52以及国密标准GM/T0002-2012、GM/T0003-2012、GM/T0004-2012与WIN98/2000/XP/ME兼容；安全特性：表面防尘、防暴、防钻（入侵）、防监听、敏感数据拆封自毁等。
小票凭条打印模块：分辨率203dpi；打印速度：220mm/s（max）；打印宽度：72mm；纸宽：79.5 ± 0.5 mm；纸厚：60~120um；进纸方式：自动吸纸；切纸方式：全切、半切；切纸寿命：100万次；
医保人脸识别：显示屏8”触显，支持刷脸医保结算、刷脸支付宝支付，电容屏五点触摸，全贴合设计。
电源：输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W；1×漏电保护开关；1×后门应急开关。
外观：高温高寒的环境下不会变形；钢材厚度：机柜使用钢材厚度：1.2mm。自助服务软件XC产品评估证书；
自助服务软件软件著作权；
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书；

	自助机
（43寸）
	主机：内存：8G，硬盘：128G；
触显一体屏：液晶尺寸：43寸液晶屏 （A级）;显示分辨率：1920*（垂直）×（1080水平）;屏幕比例：16:9;面板亮度：250 cd/m2 ;对比度：1000:1；显示寿命：30000H；可视角度：全视角;触摸参数：触摸嵌入方式：一体式G+G电容;触摸感应技术：电容感应识别触摸技术（20点）;书写方式：手指、电容触摸笔;触摸响应速度：≤10ms;定位精度：±2mm;通讯接口：B型USB插头;触摸寿命次数：>5000万次;驱动程序：免驱;触摸功能：支持20点电脑触摸操作;支持图像放大、缩小、旋转
二维码扫描模块：图像尺寸：640*480;像素运动容差：100mm/s(4in/s);扫描角度：水平38度垂直29度倾斜角t45度俯角T45度;照明：白色LED;通迅方式：USB;供电方式：DC5V
电源：输入电压范围：AC100-240V；输出电压:5V/12V/24V；交流输出电压：AC100-240V；输出功率:300W；1×漏电保护开关；1×后门应急开关。
外观：高温高寒的环境下不会变形；钢材厚度：机柜使用钢材厚度：1.2mm。
自助服务软件XC产品评估证书；
自助服务软件软件著作权；
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书；


信息发布设备
	产品名称
	参数要求

	信息发布屏
	1.采用一体化超窄边设计，超薄机身，五金后壳；
2.55英寸LED背光，防眩光；
3.液晶屏 BOE A级；
4.分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；
5.亮度：250 cd/㎡；
6.可视角度:R/L,U/D 178°；
7.主板：国产主流品牌，端口：USB*2;TF*1;
RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；WIFI：2.4GHz;
8.CPU:四核64位Cortex-A55 处理器；主频最高可达2.0GHz
9.内存：2G，外存：32GB；
10.操作系统：星光麒麟操作系统；
11.支持横向和竖向壁挂安装及吊装。
11.支持各种多媒体档案格式：包含 MPEG-2\4、VCD\DVD、AVI、RM、WMV、DAT、 JPEG、BMP、PPT、WORD、TXT、MP3 等。
设备可以任意适配现有信息发布系统以及XC版软件；
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书；

	护士站55寸分诊信息屏
	1.采用一体化超窄边设计，超薄机身，五金后壳；
2.55英寸LED背光，防眩光；
3.液晶屏 BOE A级；
3.分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；
5.亮度：250 cd/㎡；
6.可视角度:R/L,U/D 178°；
7.主板：国产主流品牌，端口：USB*2;TF*1;
RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；WIFI：2.4GHz;
8.CPU:四核64位Cortex-A55 处理器；主频最高可达2.0GHz
9.内存：2G，存储：32GB
10.操作系统：国产操作系统
11.支持横向和竖向壁挂安装及吊装
其他：支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息，支持显示日期时间信息，支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，可在屏幕下方滚动显示温馨提示或其它通知类即时文字信息等，可对病人名字敏感信息隐私保护。设备兼容新老院区叫号软件
设备可以任意适配现有排队叫号软件以及XC版软件
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书

	诊室分诊信息屏
	1.采用一体化超窄边设计，超薄机身，五金后壳；
2. 22英寸LED背光，防眩光；
3.液晶屏 BOE A级；
4.分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；
5.亮度：250 cd/㎡；
6.可视角度:R/L,U/D 178°；
7.主板：国产主流品牌，端口：USB*2;TF*1;
RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；WIFI：2.4GHz;
8.四核64位Cortex-A55 处理器；主频最高可达2.0GHz
9.内存：2G，存储：32GB；
10.操作系统：国产操作系统
11.支持横向和竖向壁挂安装及吊装
12.设备可以任意适配现有排队叫号软件以及XC版软件
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书

	取药分诊信息屏
	1.采用一体化超窄边设计，超薄机身，五金后壳；
2.55英寸LED背光，防眩光；
3.液晶屏 BOE A级；
3.分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；
5.亮度：250 cd/㎡；
6.可视角度:R/L,U/D 178°；
7.主板：国产主流品牌，端口：USB*2;TF*1;
RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；WIFI：2.4GHz;
8.CPU:四核64位Cortex-A55 处理器；主频最高可达2.0GHz
9.内存：2G，存储：32GB；
10.操作系统：国产操作系统
11.支持横向和竖向壁挂安装及吊装
其他：支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息，支持显示日期时间信息，支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，可在屏幕下方滚动显示温馨提示或其它通知类即时文字信息等，可对病人名字敏感信息隐私保护。设备兼容新老院区叫号软件
设备可以任意适配现有排队叫号软件以及XC版软件
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书

	检验分诊信息屏
	1.采用一体化超窄边设计，超薄机身，五金后壳；
2.55英寸LED背光，防眩光；
3.液晶屏 BOE A级；
3.分辨率:1920*1080，显示比例 16：9；
5.亮度：250 cd/㎡；
6.可视角度:R/L,U/D 178°；
7.主板：国产主流品牌，端口：USB*2;TF*1;
RJ45*1;HDMI*1;音频输出*1；WIFI：2.4GHz;
8.CPU:四核64位Cortex-A55 处理器；主频最高可达2.0GHz
9.内存：2G，存储：32GB；
10.操作系统：国产操作系统；
11.支持横向和竖向壁挂安装及吊装
其他：支持滚动显示当前呼叫、等待、过号的排队叫号信息，支持显示日期时间信息，支持全屏或分区域播放多媒体视频文件。支持显示等候人员的排队号码、姓名和科室信息，支持排队叫号时立即全屏显示排队叫号信息，可在屏幕下方滚动显示温馨提示或其它通知类即时文字信息等，可对病人名字敏感信息隐私保护。设备兼容新老院区叫号软件
设备可以任意适配现有排队叫号软件以及XC版软件
中国强制性产品认证证书；节能产品认证证书

	86英寸交互式一体机
	1.尺寸：≥86英寸，分辨率：4K;
2.亮度(Typ)：≥350cd/m2：;
3.触控点数：20点触摸;
4.音频输出功率：≥60W;
5.摄像头像素：≥1300万;
6.wifi工作频率：2.4GHz/5GHz;
7.OPS电脑:内置
8.系统参数：优于RAM2G，ROM8G，CPU四核A55，GPUMali-G52;
9.I/O接口：至少满足HDMIIN*2，USB3.0*2，USBType-C*1，TOUCH2.0*1，AUDIOOUT*1，RS232*1。

	液晶走廊显示屏
	1. 屏尺寸：28.6英寸
2. 分辨率：1920*560
3. 屏寿命：≤30000小时
4. 操作系统：Android10.0
5. 内存：2G
6. 存储：32GB
7. 网络：以太网
8. 安装方式：吊装
9. 特色：吊装式外观轻巧，IP/TCP组网布线简单，支持滚动字幕
1)可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫时，呼叫信息保持闪烁10秒，以提示正在呼叫中；
2)洗手间呼叫时，可滚动显示“XXXX房卫生间紧急呼叫”；
3)输液报警时，可滚动显示“XXXX房XXX床输液完毕”；
4)护理增援时，可滚动显示“XXXX房XXX床请求增援”。

	15.6英寸病房门口机
	1. 显示屏：15.6英寸彩色液晶显示屏
2. 分辨率：1920*1080
3. 主芯片：X10四核64位Cortex-A53,主频1.6GHz
4. 内存：1G
5. 存储：8G
6. 通信协议：TCP/IP
7. 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1
8. 触控：触摸屏
9. 操作系统：Android10.0
10. 工作电压：12V
11. 待机功耗：2W
12. 工作功耗：10W
13. 工作温度：-10℃～+55℃
14. 采用多点触控电容显示屏，自带门灯，安装在每个病房门口外的墙壁上，用于显示病房内的患者基本信息，以及护士简易工作站，如接听呼叫、未处理事件处置等；一个病房配置一台，可外接防水按钮。
15. 支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护师和护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。
16. 任务提醒、处理，按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。
17. 可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX号床呼叫”。
18. 呼叫对讲：可呼叫护士站管理机、医生办公室管理机，并双工可视对讲；可接听其他房间的病床分机呼叫并双工对讲。
19. 护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。
20. 可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。
21. 可同时显示多路分机或防水按钮的呼叫，可选择接听，并全部记忆保持。
22. 可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。
23. 支持远程操作，支持WEB设置界面。

	室内全彩LED屏
	1.物理点间距：≤2.0mm，面积9.3184㎡
2.分辨率：≥422500点/m²
3.控制方式：同步控制
4.驱动器件：恒流
5.刷新频率：≥4200Hz
6.换帧频率：≥60Hz
7.扫描方式：52S
8.亮度：200-800CD/m²
9.灰度等级：12/14/16/18bit
10.对比度：≥10000:1

	智能液晶平板电视机
	1.屏幕尺寸:≥75英寸
2.分辨率:4K（3840*2160）
3.HDMI接口:≥2×HDMI2.0

	信息发布终端
	1.CPU主频：≥2.2GHz
2.最高睿频：≥4.1GHz
3.内存类型：DDR4 3200MHz
4.内存容量：≥8GB
5.显卡类型：集成显卡
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技能实训中心——硬件部分
	产品名称
	参数要求

	网络半球摄像机
	1.成像分辨率：≥200万
2.视频压缩标准：H.265/H.264
3.宽动态：≥120dB
4.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口
5.供电方式：DC：12V/PoE

	网络全景摄像机
	1.成像分辨率：≥400万
2.支持≥23倍光学变倍，≥16倍数字变倍
3.支持一进一出报警.一进一出音频
4.1个内置麦克风，支持拾音功能

	全触控网络键盘
	1.显示屏:≥10.1英寸TFT LCD
2.最大解码分辨率:≥4路1080P或1路4K
3.摇杆类型:四维单按键摇杆

	网盘硬盘录像机
	1.存储接口：≥16个SATA接口
2.视频接口：≥2×HDMI，2×VGA
3.网络接口：≥2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口
4.输入带宽：≥320Mbps
5.输出带宽：≥256Mbps
6.接入能力：≥64路H.264.H.265格式高清码流接入
7.存储容量：≥16*8T

	电子班牌
	1.显示尺寸:≥15.6inch
2.亮度:≥250cd/m²
3.人脸库:≥50000张，支持JPG图片格式
4.镜头:≥200万宽动态摄像头
5.触控点:≥十点触控
6.玻璃:钢化玻璃
7.触摸方式:电容触控
8.内存:≥2GB
9.CPU:主频≥1.8GHz
10.内置存储:≥16GB
11.音视接口:内置麦克风MIC，内置喇叭
12.数据传输接口:USB2.0+USB3.0+人脸识别联动接口
13.网络接口:1000MLAN，支持PoEAT；Wi-Fi2.4G单频

	POE扬声器
	1．网络接口：标准RJ45输入；支持协议：TCP/IP,UDP；传输速率：100Mbps
2．额定功率：≥8W(POE)/ 8W
3．带载喇叭：8Ω/6W
4．电源：POE(IEEE 802.3af) / DC24V 2A
5．采样率：8KHz～48KHz；谐波失真：≤1%；信噪比：≥68dB
6．频率响应：130Hz~16KHz  +/-6dB

	定压吸顶音箱
	1.额定功率:≥(100V)1.5W,3W,6W
2.额定功率:≥(70V)0.75W,1.5W,3W
3.灵敏度:≥(1W/1M)92dB
4.频率响应(-10dB)130-16KHz
5.喇叭单元4"×1

	IP网络功放终端
	1.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输音频信号。
3.内置高保真专业数字功放，具有120W定压100V功率输出。
4.≥1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口。
5.≥1路EMC输入接口。
6.≥2路音频信号辅助输出接口。
7.额定功率：≥120W
8.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB

	电源管理器
	1.具备≥8路电源输出插座，其中≥8路10A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。
2.采用LCD显示屏
3.具备≥1个10M/100M网口，≥1路串口

	管理工作站
	1.内存容量：≥8GB
2.CPU主频：≥3GHz
3.内存类型：DDR4
4.硬盘容量：≥1TB固态
5.显卡类型：集成显卡
6.有线网卡：1000Mbps以太网卡
7.显示屏寸尺：≥27英寸 4K*1台

	控制室网络机柜
	1.类型：网络服务器机柜
2.容量：≥42U
3.材料及工艺材质：SPCC冷轧钢板

	控制室电源
	1.额定功率:≥20KVA/18KW
2.输入输出模式:单进单出&三进单出
3.支持时长：1小时
4.输入电压:380V/220V
5.输出电压/输出失真度:220V/230V/240V ±1%, THDU<2%(线性负载） 
6.输入频率范围:40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应
7.电池电压:192V
8.充电电流:4A

	平板充电柜
	1.工位数量:≥48位
2.产品功率:≥900W 
3.充电口:≥48USB（5V，2A）

	二代身份证阅读器
	1. 工作频率:13.56MHz
2. 调制方式:ASK和BPSK
3. 与卡片的通讯速率:106 Kbps
4. 校验:循环冗余校验（CRC）
5. 读卡时间:≤1秒;
6. 读卡距离:≤30mm

	KVM
	1.可视面积：≥19英寸
2.色彩显示：≥16.7M
3.亮度：≥300 cd/m2（Typ）
4.级联端口：占口级联,级联层：≥3

	中控系统
	1.键盘布局：4~8 个按键，可自定义≥14种键盘布局
2.串口：≥2 x 双向 RS-232 端口
3.继电器端口：≥2 x 继电器通道 (2 x 2 孔接线端子界面);
4.I/O：≥1 x 数字输入通道
5.以太网：≥1 x RJ-45 插座, 10/100Base-T

	专业功放
	1.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：600W×2
2.输入灵敏度：≥2.2dBu(1V)
3.输入阻抗：10KΩ 
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω
5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%
6.分离度(@1KHz) ：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 
8.信噪比（A计权）：≥93dB

	专业音箱
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.额定功率：≥200W
4.峰值功率：≥800W
5.灵敏度：≥96dB/W/M

	无线话筒
	1.采用数字U段传输技术
2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频，操作简单
3.具有混响、高中低音调节
4.手持麦、腰包机发射功率7档可调，按需调节发射功率
5.手持麦、腰包机采用OLED显示，用户轻松获取发射机当前信息
6.系统包括有一台主机+一台手持无线话筒+一台头戴无线话筒

	功放
	1.定压、定阻功放机；
2.功率：≥220W；
3.抗阻：4-16欧；
4.频率响应：20HZ-20KHz，
5.灵敏度：≥300mV；
6.噪音比：90±3dB；
7.接口:USB直读，支持SD读卡，双AUX口。

	吸顶喇叭
	1.频响范围：80HZ-20KHz；
2.功率：12V；
3.定压输入：70-100V；
4.信噪比≥90dB；
5.灵敏度≥85dB；

	音频处理器
	1.输入通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；
2.输出通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
3.处理器：48kHz采样频率，64-bit DSP处理器；32-bit A/D及D/A转换
4.幻象供电：DC48V
5.频率响应：20Hz～20KHz
6.信噪比：≥110dB@1kHz 24dBu（A计权）

	实训中心机柜
	规格：标准19英寸22U机柜；材质：优质冷轧钢板；厚度：≥2.0mm；承重：≥600kg；通风设计：前后网孔门；配套：含托盘和风扇

	高保真有源监听音箱
	1.输出功率21W+21W
2.额定声频率响应范围60Hz-20KHz
3.音频输入TRS平衡输入、RCA非平衡输入、AUX非平衡输入
4.信噪比≥85dBA

	室内数字拾音器
	1.动态范围:0dB~97dB
2.承受音压:≥125dBSPL
3.拾音范围:0m~10m
4.输出信号幅度:2.5Vpp
5.信噪比:≥90dB
6.频率响应:20Hz~10kHz
7.接口类型:Line in:、line out
8.输出阻抗:平衡输出

	吸顶音箱
	1. 频率范围：74Hz-20KHz 
2. 功率（定阻）：≥60 W功率，标称阻抗： 8欧姆 
3. 功率（定压）：25 W，12.5W，6.3W@70V或100V
4. 频率响应：100Hz-20KHz 
5. 标称灵敏度：≥87dB

	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。

	无线麦克风系统
	1.采用数字U段传输技术。
2.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频，操作简单。
3.具有混响、高中低音调节。
4.具有一路平衡输出、一路非平衡输出。
5.发射功率可调，按需调节发射功率。

	超高清视频无缝切换矩阵
	1.支持≥8×8路HDMI信号切换。
2.需满足3840*2160 60Hz。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.具有1路RS-232、1路RS-485、1路网口，支持外接面板控制接口。
5.支持音视频信号同步切换。
6.输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输

	HDMI编码器
	1.视频接入路数：≥4路
2.视频输入格式/帧率：最高支持4K(3840x2160/60HZ）
3.视频输出模式：最高支持分辨率支持：4k（3840*2160/60HZ）
4.视频压缩标准：H.265/H.264
5.网络协议：IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、RTMP、UPnP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、ARP
6.网络接□：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

	串口服务器
	1.串口类型：RS-232/422/485
2.串口数：≥8口
3.波特率：110bps~460.8 Kbps
4.通讯参数：Parity:None,Even,Odd,Space,Mark; Data Bits:5,6,7,8;Stop:1,1.5,2
5.流量控制：CTS/RTS，XON/XOFF，DSR/DTR
6.协议：DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP
7.操作模式：Real COM,TCP server, TCP client, UDP, Pair Slave/Master, Reverse Telnet

	控制室网络机柜
	规格：标准19英寸32U机柜；材质：优质冷轧钢板；厚度：≥2.0mm；承重：≥600kg；通风设计：前后网孔门；配套：含托盘和风扇

	有源音箱
	1.具有≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口和≥1路线路输出接口
2.具有1个麦克风音量调节旋钮，1个线路输入音量调节旋钮，2个高低音调节旋钮
3.内置HIFI高保真高档扬声器
4.内置数字无线教学接收模块
5.整机配置1只手持式麦克风    

	录播主机
	1.采用国产主控芯片八核64位处理器，≥8GB 运行内存。一体化硬件设计，嵌入式 Linux 操作系统，高度集成音视频采集、编码、解码、专业导播、直播、点播、录制等系统模块。
2.主机自带 ≥2TB 的存储空间，录制内容存储可达 2000 个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用，支持硬盘内存满自动删除覆盖时间最久的文件，进行循环录制。
3.显示模块：主机内置1.8英寸LCD显示屏，显示运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
4.视频输入：主机具备≥4路SDI信号输入接口，支持1080P分辨率画面采集，2路HDMI信号输入接口，支持4K分辨率画面采集，1路Type-C接口具备自定义配置功能，当做为画面采集时，支持1080P分辨率画面采集。
5.视频输出：主机具备≥4路HDMI信号输出接口，其中1路4K分辨率以及音频同时输出，2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出，1路Type-C接口具备自定义配置功能，当做为画面输出时，支持1080P分辨率画面输出。
6.音频接口：主机具备≥1路3.5mm音频口以及2路凤凰端子口采集音频；1路3.5mm音频接口以及2路凤凰端子输出音频。
7.控制接口：主机具备RS-232接口
8.网络接口：主机具备1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，支持1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。

	高清摄像机
	1.全高清图像：≥1920x1080，输出帧率≥60帧/秒。
2.光学变焦达到≥12倍，并支持≥16倍数字变焦。
3.采用AI技术和行人重识别技术。 
4.支持HDMI、USB 3.0和网络音频输出，采用AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。
5.支持采用串口/TCPIP，可对摄像机进行控制。

	录播导播控制屏
	1.显示屏：≥4.0英寸，分辨率：480×480像素点阵
2.串口波特率：9600~115200
3.串口模式：RS485/RS232
4.内置扬声器：实现触摸按键的声音效果功能。
5.按键：实现录播导播控制屏的开关机。
6.触摸屏：显示控制界面，支持电容式触摸功能。

	无线蓝牙耳机
	1.支持蓝牙v5.2·Class 1支持多点连接
2.接收频率响应：20Hz至20KH
3.麦克风：配有灵活的降噪麦克风杆
4.耳机控制：应答/结束通话、静音、调大/调小音量、开机/关机/配对

	视讯终端
	1.支持≥3路视频输入（最高4K） 
2.兼容各类视频接口输入（SDI/HDMI/DVI-I/VGA） 
3.≥3路视频输出（最高4K） 
4.≥4路音频输入2路音频输出 
5.内置≥1T机械硬盘 
6.支持专业视频处理（画面融合等） 
7.支持专业音频处理（多路混音/智能消噪/回音消除/啸叫抑制等） 
8.支持多方远程互动 
9.内置WIFI，方便无线部署

	智慧教室网关
	1.核心/线程数：≥四核心/八线程
2.三级缓存：L3 12MB
3.内存类型：DDR4 3200MHz
4.内存容量：≥8GB
5.显卡类型：集成显卡

	吊臂显示屏
	1.面板尺寸：≥23.8英寸 
2.刷新率：≥75Hz 
3.响应时间：≥4ms 
4.色数：≥16.7M 
5.亮度：≥250cd/m2

	术野摄像机
	1.像素：≥4K30(800万)；传感器：CMOS；
2.镜头：医用专业镜头；白平衡：自动跟踪白平衡；接口：SDI/HDMI；控制方式：RS-485控制;
3.支持采用HDBaset-T技术 
4.支持遥控器、按键面板、 远程配置等多种控制方式； 
5.支持变倍、调焦、冻结等一键操作 

	串口服务器
	1.串口类型：RS-232/422/485
2.串口数：≥16口
3.波特率：110bps~460.8 Kbps
4.通讯参数：Parity:None,Even,Odd,Space,Mark; Data Bits:5,6,7,8;Stop:1,1.5,2
5.流量控制：CTS/RTS，XON/XOFF，DSR/DTR
6.协议：DHCP、Telnet、TCP、UDP、IP、SMTP
7.操作模式：Real COM,TCP server, TCP client, UDP, Pair Slave/Master, Reverse Telnet


MDT远程会诊中心系统——硬件部分
	产品名称
	参数要求p

	视频显示系统
	1. LED液晶显示屏（2台）
2. 交互智能平板（2台）：98寸、4K；安卓系统≥Android 11，四核处理器、4GB内存、32GB存储，支持USB多媒体文件播放功能
3. OPS电脑模块（2台）：内存≥8GB、SSD≥256GB，80Pin插拔式接口，具备HDMI、DP、USB2.0/3.0、RJ45等接口
4. 移动支架（2张）：适配86～98英寸设备，高度调节范围0～430mm

	音频扩声系统
	1. 讲桌（8张）
2. 天花喇叭（2台）：6.5英寸中低音＋1.5英寸高音同轴设计，额定功率≥100W，阻抗≤8Ω，灵敏度≥92dB，频响优于或等于60Hz～20kHz
3. 专业功放（2台）：D类数字功放，8Ω输出≥350W×2、4Ω输出≥600W×2
4. 音频处理器（2台）：≥12路输入、12路输出，24bit/48kHz
5. KWM系列全数字会议系统主机（2台）：采样率≥48kHz，支持16只有线＋8只无线话筒同时发言、录音、双机热备及多链路备份
6. 会议话筒处理器（2台）：支持智能混音、语音检测、摄像跟踪、≥64个预置位、≥24个反馈抑制陷波点
7. 会议话筒（16只）：桌面 / 便携式手拉手级联；数字非压缩音频，六芯航空线供电传输；电容触摸按键，支持 PC 控制、声控拾音；TCP/IP 协议，自带 Web 管理界面；内置反馈抑制，≥5 段 EQ；支持签到、Web 升级、IP 嗅探；配备 2 个网口用于级联。

	集中控制系统
	1. 会议话筒（2台）：数字非压缩传输，支持声控、反馈抑制、签到、Web管理及主席优先关闭代表单元功能。
2. 网络中控主机（2台）：支持RS-232/422/485、红外、TCP/IP、UDP、MQTT、SNMP等协议；≥8路串口、8路红外、8路I/O及8路继电器，支持双机热备、远程控制、二维码控制及场景联动。
3. 触摸屏（2台）：≥10.1英寸、分辨率≥1280×800，支持POE供电、场景调用及视频预览。
4. 电源管理器（2台）：≥8路、每路≥10A，总输出≥30A，支持定时控制、功率监测、过载短路保护及温湿度报警。
5. 网络主机（2台）：≥24个网络端口、≥4个千兆SFP+光口，支持链路备份、Web管理及故障设备一键替换。
平板电脑（2台）：4GB运行内存、128GB存储，支持最大512GB扩展。

	云视频系统
	1. 路由器（2台）：1500M双频千兆无线，支持2×2 MIMO及5GHz频段。
2. 摄像机（2台）：≥12倍光学变焦、≥16倍数字变焦，≥207万像素，支持1080P/60fps；HDMI、SDI、USB及网络四路同时输出；支持RS-232/485控制、≥255个预置位、AI人员识别与自动跟踪、PoE供电。

	环境控制系统
	远程会诊中心环境控制系统
1. 照明控制模块：≥8路、每路≥10A、总容量≥80A，支持强切、冗余电源和掉电记忆；
2. 传感器：人体占用感应器、温度、湿度、PM2.5及CO₂监测；人员进入后自动开灯，离开约10分钟后自动关灯；
3. 墙面控制面板：支持多按键、背光显示及环境光自动调节。


[bookmark: _Toc8597][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc1074528256]产品软件部分
[bookmark: _Toc18472][bookmark: _Toc19924][bookmark: _Toc1406410969]基础软件
	产品名称
	参数要求

	数据库
	分布式数据库，同时支撑在线事务处理与在线分析处理业务；提供完备 SQL 兼容能力、完整事务保障机制，兼容传统单机数据库使用模式；具备高可用、弹性扩展、高性能、高吞吐的企业级核心特性。全面适配XC软硬件生态，兼容国产基础环境。

	操作系统
	桌面操作系统，面向桌面应用的图形化桌面操作系统，提供跨平台应用部署能力、良好的软硬件适配能力，能全面满足日常桌面办公和项目开发需要。全面适配XC软硬件生态，兼容国产基础环境。

	中间件
	应用服务器中间件，以消息、队列、可靠等机制和技术优势为各种分布式应用系统的开发提供服务；提供先进的队列、消息及路由等处理机制，为应用系统提供同步和异步传输处理、存储转发、消息路由等支持，确保消息安全、可靠的阐述。提供点对点、发布订阅、路由、集群等多种方式的消息传递模式，全面支持JMS1.1规范标准。全面适配XC软硬件生态，兼容国产基础环境。

	虚拟化软件
	根据内外网超融合配置，虚拟化套件高级版许可-每CPU。


[bookmark: _Toc21067][bookmark: _Toc8969][bookmark: _Toc196653454]研究型病区——产品软件部分
智慧病房综合管理平台
	产品名称
	参数要求

	智慧病房综合管理平台
	1) 运行在业务服务器上。整个系统的服务管理，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是终端管理、系统运行、病床病房信息管理、智慧病房信息管理等综合服务平台
2) 采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台
3) 支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上
4) 平台支持自定义设置主题颜色，满足不同类型医院的场景需求；支持维护医院相关信息，如LOGO，医院介绍，名称等信息
5) 通过TCP/IP建立实时通讯服务，可根据需求设定不同的群组，设定不同的优先级
6) 独特的病区、科室管理模式，可实现多个科室在一个病区，或多个病区在一个科室
7) 支持通过后端平台上传对应视频与图片，下发到需要的病区与科室，实现宣教信息或通知公共的发布；支持自定义编辑文字内容，字体大小等
8) 支持针对医院不同病区的管理方式，维护不同时间段的门禁时间，支持人脸照片上传；支持不同区域设定不同的门禁权限
9) 全方位设备管理，支持按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启
10) 支持患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询
11) 支持针对不同的用户维护不同的角色使用权限
12) 支持维护不同的护理等级名称与颜色、护理标签，支持自定义护理等级颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知
13) 支持查看职工登录日志和操作日志
14) 支持上传设备软件版本，实现远程在线升级
15) 支持床位一览表查看，可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数
16) 支持房态图查看，直观显示每个病房内的床位数与患者，可根据病区、科室、病房名称、满床状态进行检索
17) 支持医务人员排班的编辑设置，支持对接排班数据，下发到电子白板上进行显示
18) 支持丰富的统计查询：呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询
19) 该系统管理平台软件的运行以否，不会影响整个医护对讲系统的基本通讯。


输液监控系统
	产品名称
	参数要求

	输液监控系统
	1) 无线控制系统，无需布线或改变医院现有布局；
2) 护士能根据医嘱针对不同的药物与患者，精确设定不同的滴速，并且使输液滴速全程稳定保持在设定值，全面提升输液疗效与输液安全；
3) 护士能够准确监控整个病区的输液进度；
4) 输液完成时能及时关闭输注管路，避免患者出现回血，同时终端报警并实时在护士站作出语言及文字报警提示；
5) 当出现输液异常时，能及时关闭管路，并及时提示护士处理，避免输液不良事件发生；
6) 能对病区中所有输液进行速度监控，及时提示输液剩余量，能让护士有序准备加药、换药，减少无意义的来回跑动，提高护理效率
7) 提供远程控制功能，实现护士工作站主动控制；
8) 提供驱动安卓版APP功能，能让护士在手机或PDA上监控病区所有患者输液状态；
9) 提供一床多机的设置功能，方便护士在必要时使用双路输液；
10) 能准确、及时、全面提供输液数据，并提供多种查询方式；
11) 输液终端可提供输液加温功能，并可扩展其它输注产品；
12) 系统可连接医院呼叫系统，支持呼叫报警一体化。与呼叫系统双向通讯，双向操控功能。（支持弹窗列表功能）
13) 系统支持在实际场景中，进行定制化内容填充。例如：主界面可显示患者姓名、保险类别、生命体征等相关信息。
14) 支持权限分级管理功能，可根据时间范围查询当前病区的输液情况，每台设备的使用时间、运行状态、设定滴速、实时滴速、预置量，累计量等统计信息。
15) 支持实时显示当前病区正常输液床位数，输液完成床位数，报警床位数等输液统计信息。（提供系统截图盖章）


护士站输液管理软件
	产品名称
	参数要求

	护士站输液管理软件
	1) 根据医嘱要求确定输液速度，设备应按设定值精准输液；            
2) 实时监控所有进行输液监控的床位患者的输液状态，显示：剩余液量、预计剩余输液时间、滴速、流速、床号 累积量 机器号；
3) 对患者输液状态实时监控，包括滴速监控、输液暂停监控、余量提醒监控、流速监控、离线/在线监控。
4) 输液控制设备对输液完成、异常堵塞等状态，设备与系统发出语音声光及图像提醒。
5) 通过本软件可以控制输液监控设备滴速等操作。


发布终端授权软件
	产品名称
	参数要求

	发布终端授权软件
	1) XC版终端软件。硬件终端授权许可程序，与硬件终端一一匹配，通过授权认证，增加系统的多极安全性。授权软件保证服务器与终端的安全连接，防止未经认证的终端接入网络;
2) 系统采用BS架构，能高效处理大型三甲医院的高并发访问，保证了数据的高时效、高精度；
3) 平台在对医院的架构适配上也具备很高的灵活性，候诊大屏、诊室门口屏等设备在系统中进行虚拟化管理，可以实时进行调整；
4) 管理入口通过http协议进行访问，可以在内网中的任意pc上登录，通过设置权限分配不同角色和不同功能，能安全高效的管理平台；
5) 产品软件可将视频、图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放;
6) 系统支持对自编节目、网络流媒体等节目源的接入、管理和发布功能；系统功能包括设备管理、设备监控、元素管理、模版管理、任务管理、权限管理等功能模块;
7) 可实现播放内容统一制作、统一发布、系统统一管理、统一维护；无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制等;
8) 可以进行软件用户管理,如用户登录、鉴权、用户管理增删改查等;
9) 可以进行软件角色管理,进行角色权限配置以及角色的增删改查等;
10) 支持进行软件配置信息的管理；
11) 支持对接现有信息发布系统，实现统一管理；
12) 信息发布系统软著证书；
13) 提供信息发布系统XC适配认证证书。


对时管理软件
	产品名称
	参数要求

	对时管理软件
	1) 自动接收BDS/GPS卫星提供的标准时间信号；1PPS精度：15ns；授时精度：≤±1uS；守时精度：≤±0.001S/天；
2) 自动接收外部IRIG-B提供的标准时间信号；1PPS精度：1uS；服务器时间等级：1级；
3) 服务器时间精度：<1mS；支持千兆网络传输；
4) 支持syslog日志，有iptables安全策略防护；
5) 支持tracelog客户端集中监控；
6) 多种配置方法，可使用面板按键显示、UART调试、SSH服务、WEB服务等方式进行远程管理、配置。


[bookmark: _Toc6844][bookmark: _Toc190][bookmark: _Toc177268645]技能实训中心——产品软件部分
临床技能中心管理系统
	模块
	功能
	规格说明

	基础配置管理
	组织架构管理
	可根据基地/科室的行政管理特性设置人员架构，分级名称可修改，以达到高效管理各类人员的效果。可添加修改本院的科室架构。

	
	角色和权限
	支持设定管理员、技能中心负责人、教师、学生、SP、考官、考官（外院）、考生（外院）、志愿者等角色，满足不同权限的系统使用要求，根据不同角色自由设置不同的系统权限，权限用户登录后，会自动加载相应的操作列表，便于教学和管理中的进一步统计分析。

	
	
	权限管理功能：可添加与修改不同角色，并可设置不同角色的功能权限。可增删修改用户属性。

	
	用户及用户组管理
	学员管理:可维护学员信息、学员资格审核（学员申请相应阶段的课程时，需要审核是否已完成该阶段前的学习）；支持新增、导入、导出、多条件搜索、查看、编辑、删除、禁用等功能操作。

	
	
	考官管理：支持创建维护管理考官库，支持新增、导入、导出、多条件搜索、查看、编辑、删除、禁用等功能操作；可查看已主持的技能考试。

	
	
	SP管理：支持信息登记及维护，可维护SP姓名、性别、手机号、身份证、银行卡、开户行等基础信息；支持新增、导入、导出、多条件搜索、查看、编辑、删除、禁用等功能操作。

	
	
	自定义用户：支持创建自定义分类，例如可添加志愿者、职工用户。

	
	
	用户组管理：支持自定义用户组，可通过用户组分配权限和人员架构。支持考生、考官、监考巡考等人员的信息维护，支持批量导入和导出，可查看在线数据进行跟踪。

	
	流程管理
	业务审核流程配置：可配置不同功能的审核流程（场地预约、物资借用/归还、耗材申领/退还、实训课程）

	
	
	待办事项：可清楚查看需要审核的事件，可进行通过和退回操作；支持搜索、批量审核；

	
	
	已办事项：可搜索和查看已经审核的事件详情。

	事务管理
	考勤管理
	可查询当前已签到人员信息，并支持其它模块同步签到数据

	
	
	支持扫码签退、工号签退

	
	
	手动录入凭证信息，包括卡证信息、人脸照片

	
	通知消息
	发布、修改、跟踪通知

	
	
	支持多种消息同步发送模式支持（app消息、站内消息）

	实训室预约管理
	开放设置
	支持开放项目设置

	
	
	支持查询培训室在不同时间段的占用情况。

	
	
	支持课程名称、科室、技能、最大预约人数等信息设置。

	
	
	支持自动匹对中心可用设备/耗材资源清单，可选择课程所需多项设备/耗材及数量。

	
	
	支持开放培训列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

	
	
	支持开放时段配置

	
	开放培训审核
	支持用户自定义审批流程，可设置单级单人审批、单级多人审批、多级多人审批规则;可自定义抄送人员;可自定义设置审批时限。

	
	
	训练开课申请发起后，系统自动通过web端、教师移动端App逐级通知审批人员，并有相应的消息提示。

	
	
	审批人员可通过Web端、教师移动端App进行课程审批，并可按照实际情况对课程所用场地进行调整。

	
	开放培训预约
	支持学生端App进行开放培训室/项目预约，支持通过技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。

	
	
	预约成功后，预约培训室/项目自动导入日历表日程，学生可通过App日历表和“培训预约"进行查看培训预约。

	
	
	学生可在开放预约截止时前，取消预约。

	
	
	支持按课节/时段创建预约

	
	
	支持管理员创建自动审批

	
	
	支持管理员创建周期性预约

	
	
	实训预约成功后，按预约签到规则通知预约人、使用人（支持使用工号、二维码扫码方式签到）

	
	开放培训签到/签退
	支持教师Web端/移动端App手动签到、学生移动端App扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。

	
	
	支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。

	
	
	支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间，向学生端App可自动发送补签退提醒。

	实训中心管理
	中心设备管理
	基于门牌系统和门禁系统的联动，实现了课程预约时学员签到触发门禁的自动化功能。当学员到达教室时，使用门牌刷卡或扫描门牌系统上的标识卡片进行签到操作。门牌系统接收并确认学员的签到信息后，自动向门禁系统发送信号，指示门禁系统开启相应教室的门禁。

	
	
	自动判断课程状态，并与门禁系统进行联动。当课程处于进行中时，门禁系统将保持常开状态，允许学员自由进出教室。一旦课程结束，系统将自动触发门禁系统关闭教室门禁，确保在非课程时间段内，教室门禁保持关闭状态

	
	
	自动判断签到者角色，当前为授课老师或管理员时，提示是都需要开启教室设备，确认后自动完成教室设备开启（需配套智慧教学网关系统）

	
	
	支持配置地区码，实现实时更新显示天气状况（需班牌系统支持显示）

	
	场地管理
	地图视图：能够看到场地的日程安排（房间名称、时间、使用人、状态）

	
	
	查询：房间号、房间名称、房间内已有模具与设备。

	
	
	可对房间资源进行管理，设置各个房间的基本信息，例如面积、户型、最大容纳人数。

	
	
	批量设置是否开放，如开放，则允许其他人在线预约。

	
	
	支持对多院区、多楼栋、多楼层的跨区域管理，支持用户自定义添加院区、大楼名称、楼层。

	
	
	支持通过excel表批量导入房间信息

	
	
	支持用户自定义添加房间类型，例如:教室、实训室、办公室、走廊、库房、报告厅、会议室等。

	
	
	支持空间列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

	
	
	用户可以根据场地实际情况编辑录入房间名称、门牌号码、场地照片等信息。

	
	资产管理
	设备基础数据管理，包括设备名称、类型、规格、型号、状态等信息，支持逐条添加及批量导入导出操作

	
	
	设备借出归还：对设备借出进行登记，支持归还确认操作，可对设备借用情况进行统计；

	
	
	设备维修管理：对设备损坏情况进行报修登记。

	
	
	设备使用统计：对设备使用情况进行系统全面的统计分析。可直接统计出各类型设备的借用次数、对应的培训人数、学时等信息。支持根据设备类型、设备名称、科室、参加人员等维度进行统计，并支持EXCEL导出功能。

	
	耗材管理
	耗材管理：对耗材的名称、型号、类别、数量、预警设置、存放地点、图片、计量单位等信息进行管理，支持逐条添加或Excel批量导入功能；

	
	
	耗材入库：对耗材日常业务的采购入库进行管理，支持逐条添加入库或Excel批量入库功能，支持填写入库批号、名称、经手人、数量、入库日期、有效日期等详细内容；

	
	
	耗材预警：提供库存预警功能，能及时通知管理者某类耗材的库存低于系统设定值，或者通知管理者哪些耗材的即将超过有效期。

	
	预制管理
	支持设置预制模板项，便于创建考试/训练时，直接按预制项导入教具、器材、耗材


OSCE考站考核管理系统
	模块
	功能
	详细描述

	系统管理
	人员管理
	允许管理员或相关人员录入学员的个人信息，如姓名、性别、联系方式、身份证号、班级等信息

	
	
	管理员能够维护教职工的资料，包括教师、考官、SP其他相关教职员工的信息。

	
	
	支持维护外院考官、外院考生信息（姓名、性别、联系方式、身份证等信息）。

	
	班级管理
	管理员可以将考生分配到不同班级

	
	
	管理员或教职工可以创建新班级，设定班级名称

	
	考区管理
	支持考区管理，可配置考区命名和描述，配置考试时可同时选择多个考区

	
	考试场所管理
	允许创建、定制和关联不同用途的场所类型（如考站、候考室、待考室、中转室、出口），并与考区项进行关联，以支持考试和活动中场所的灵活使用和管理。

	
	设备管理
	允许创建、管理和关联多种考试用设备，包括考官平板、信息牌、电子班牌、检录、签出、大屏等，以支持考试流程中设备的有效管理和使用。

	
	题库及评分表管理
	允许用户创建新、导入的操作题评分表，可对评分表进行描述/配置附件

	考试管理
	评分设置
	评分表可关联训练项目，可设定难易度（5星分级），可为评分表设置标签分类

	
	
	评分项设置，允许用户创建不同的评分项，例如操作前准备、操作过程等，用于对题目分类和细分。

	
	
	评分内容设定，用户可以定义每个评分项下具体的评分内容

	
	
	分值设定，提供设置每个评分内容的总分值，即该项可以获得的最高分值或最高扣分值

	
	
	评分方式选择，提供多种评分方式选择，包括增减、滑动和等级评分等多种方式，以适应不同的评分标准需求。

	
	
	评分展示设置，允许用户选择评分方式为单选，并设定评分展示方式，默认展示分值，也可选择展示文案，如自定义的优秀、良好、合格、不合格、极差等级。

	
	
	步长设定，提供步长设定功能，允许用户根据评分方式设置增减或滑动的间隔，如0.5、1、2等分数间隔。

	
	
	分级设置，提供分级设定选项，让用户设置不同级别的得分对应的比例，如五级分级对应得分为5分、4分、3分、2分、0分，可按比例自由设置。

	
	排考设置
	创建考试计划，允许管理员制定考试日程和安排，时间表和场地安排，支持复制过往考试项目，支持将无效考试作废处理

	
	
	支持跨天排考，设置多场次多批次考试，支持多组并发排考。支持按全场考试、分场次、分批次选择考生；支持多专业同时考试:可设置不同专业，进行不同站点数、不同考题的同时考试。

	
	
	支持随机考站（多个考站随机考其中一站），支持随机考核项目（一个考站中可设置多种考核项目及评分表，学生进入考站后随机考其中一项）

	
	
	支持中心任意房间作为OSCE考试考站使用，可绑定/解绑房间作为OSCE考站；支持为考站指定考官，可根据需要设置考官权重；每场考试下可按需自由设置考站，站点数量无上限，可以指定每个站点的考试类型、考试房间、考核项目；

	
	
	支持单站式、多站式考核、赛道式考核，支持多站轮循式、多站队列式，支持同一场多组并行考核，支持不同组设置相同或不同考题；支持长短站式考核，支持为用时较长的考站设置等效考站提高考核效率。

	
	
	支持同一考站单题模式，为同一考站设置一道必考题或多选一抽考题；支持同一考站多题模式，为同一考站设置多道考题，在不同时段选用不同考题;可对考题顺序进行排序。

	
	
	系统支持在单场考试中统一组织多个基地的考生同时参加，并允许为每个考核项目灵活配置参与的基地范围；在此基础上，通过中央调度引擎实现对考生、考场及考试流程的智能调度与统一管理。

	
	考试过程管理
	支持考试过程中自动加载对应的评分表，评委可选择评分或缺考；支持多评委考试打分，支持权重比例、平均分形式计算总分；考官可在考试过程中手持pad在线填写评估表，完成对学员考核成绩的评定，在提交成绩之前，应该可以允许考官撤回重新选择评分表；

	
	
	支持按标准项评分和直接分数录入，对于缺考或者不考核的特殊情况可在线处理，成绩同步处理；考核时根据考站设置的时间进行倒计时提醒。

	
	
	支持考试结束后，学生的各站成绩实时汇总，查看某个学生的考试评分表，提供导出；管理者、基地秘书都可查看到综合考核计划运行情况，包括考核进度、考核成绩等，支持查询结果下载；学生可以查询考试的成绩，在线查看自己的评分表。

	
	
	支持自动换站切换:自动模式下，系统根据设定换站时间自动进行换站、进站并播报;

	
	
	基于考生归属基地与考核项目的灵活配置，系统在考试执行过程中，会依据各基地考生的实际分布，自动完成考站等资源的动态分配与调度，最大化利用资源并避免冲突。

	考试考试台
	考试控制台
	系统自动检测设备、人员、考试场所资源，如有冲突可进行智能过滤和提醒。

	
	
	可不受排考表限制，根据先到先考原则即时智能排考

	
	
	考试创建完成后，可进行考试真实场景模拟，测试考试流程、设备，及时发现设备及流程问题。

	
	
	可检测已绑定设备的软件版本信息，及时进行软件更新升级。考试过程中，如设备出现异常情况，系统可快速检测定位，进行提示。

	
	
	可支持同时监控多场考试，包括考场使用状况、考试进度、预计结束时间。

	
	
	可支持成绩监控，按考站项目实时统计出平均分、最高分、最低分，并通过折线图直观展示出来。

	
	
	可按考站顺序展示出各考站的考试项目、当前考生、考生状态、当前项目剩余时间、考站已完成考生轮次数信息。

	
	
	支持考试过程中考试状态跟踪，实施查看考试总进度。查看所有考试的基本信息以及起始时间，显示当前状态（为开始，进行中，已结束等等）

	
	
	支持考试过程回溯，可读取该场考试的事件日志，构建考生考试行为时间轴，直观展示考生入站、出站及关键操作节点的时间戳，为考务调度优化与异常行为分析提供数据支撑；
考试过程支持视频同步存储，确保同一考站内多路音视频信号的时间轴严格对齐，支持多画面同步回放，保障回溯时音画一致、动作连贯。

	候考管理
	候考大屏
	支持候考大屏图形化候考、排考信息展示，考核开始后，通过考场的大屏幕进行实时、动态展示考核时间表，至少包括考站名称、房间号、监考老师、每个考站的考核时间等信息，考生可在候考区域查看本人整体技能考核安排，并且可实时查看个人下一站点考核时间；

	
	叫号管理
	支持语音智能叫号，依据考试按排考次序根据实时状态自动叫号，候考区显示屏同步输出OSCE考试站考试状态信息及待考、当前考生；实现OSCE考试站各考站外排队人数和等待时间自动计算叫号次序，并能根据这些数据动态决定考生最优考站选择

	调度管理
	检录
	支持人脸识别，身份证、一卡通检录，或考号手工检录。

	
	调度模式
	支持多种调度模式，包括：无人指引有序调度、单站考试调度、多站轮循式考试调度、多站队列式考试调度、多站随机式考试调度、长短站混合式考试调度。

	
	过程管控
	支持在考试过程中临时新增考生。

	
	
	对缺考考生，系统可以将其设置为缺考状态，并记录缺考原因；缺考状态可取消。支持某轮次人员不足的情况下开考。

	
	
	如果有考官未及时提交成绩，或者未及时确认考生，系统均会弹出提示信息提醒。

	
	
	可根据调度信息，对考生的身份二次核验，核验通过后加载评分表信息，考官可在手持端评分、提交成绩，数据实时上传，系统后台可查看评分详情，支持多考官同时评分，可对评分差异进行控制。

	电子化指引
	信息指引
	待考大屏可根据考试实时状态输出待考考生的排考信息，并进行语音播报。

	
	
	各个考站门口均配有智能化信息显示终端-电子门牌，实时显示考试调度信息。

	
	
	各考站内均配备智能化信息显示终端-信息机，可显示考生信息、试题、倒计时、调度信息，支持语音播报。

	成绩和统计
	成绩发布
	考试结束后，系统可将考生成绩信息、评分详情，考官评分分析，分别推送至考生、考官手机端。

	
	
	可查看本次考试的成绩列表、考生成绩报告，报告包含分数、评分详情、排名信息；支持一键下载导出。一键查询考生历次考试成绩。

	
	考核统计分析
	考试结束后生成考试分析报告，为改进教学提供参考依据。

	
	
	可对考试的最高分、最低分、平均分、成绩分布进行统计分析；

	
	
	可从班级、项目、试题、考官角度的专题分析；分析报告支持折线图、柱状图、饼图等展示方式。

	
	
	支持按照考试各操作细项的Top10错误率分析考生易错环节。

	
	
	支持同一考试项目的历史考试分析。


在线培训管理系统
	模块
	一级功能
	二级功能
	规格说明

	培训计划
	培训计划列表
	/
	查看所有学习计划内容，支持编辑、删除、复制和筛选、查看；

	
	创建培训计划
	基本信息
	支持设置培训计划基本信息及培训对象，可设置培训计划名称、计划开展年份、学习时间、所属分类、选修/必修，指定培训对象指定部门、指定人员学习或导入培训人员列表或开放报名等。

	
	
	培训类型
	支持对计划类型进行设置，支持设置子父级培训类型分类，支持设置规则类型：设置是否发放证书，支持导入证书模版；设置是否发放学分；设置是否评教，支持编辑评教模版，及评教规则（是否必填、好评率）。

	
	
	培训模块章节
	支持设置章节培训模块：资料学习、理论考试、线下活动、作业；
1）可设置是否启用学习资料间隔提示开关，防止刷资料；
2）可设置是否启用视频防拖拽开关，防止刷视频；
4）可设置是否启用模块，分批次开放学习章节；
5）支持是否允许跳章学习开关设置，即通过考核才可进入下一章节培训内容；
6）可设置模块的学习时间，指定模块学习的开始和结束时间；
7）支持联合建课，实现跨科室、跨部门的课程团队

	
	
	在线资料学习
	支持分类上传在线学习资料，支持多种类型学习资料上传（文档、视频、图片等）

	
	
	
	支持设置在线学习资料的培训对象、学时要求、是否可以下载。

	
	
	理论考试
	设置考试标题、考试方式、关联培训计划、考试起始时间、答题时长、考试结束规则（以考试时间为准，结束时间；以限制时长为准，考试结束时间前进入到达限制时长后）、组织部门、考试设备（电脑端、移动端）、成绩发放（即时发放、手动发放、定时发放（考试结束后**天））、考生答卷查看范围（答卷、正确答案、题目解析、知识点、难易度、阅卷信息）、考试须知（考试注意事项）

	
	
	
	设置人员范围：全部人员、自定义选人，人员选择功能（可指定角色、指定部门、指定对象选择人员）

	
	
	
	试卷设置：选择试卷，可分为AB卷，仅选一个试卷时就为统一一套试卷、设置及格线。
答题设置：默认配置为单题显示，多选题漏选可得分。
试题设置：可配置题目乱序、选项乱序、开启考试水印。
阅卷设置：可设置阅卷时间（实时阅卷、统一阅卷）、设置阅卷人员（指定阅卷老师进行阅卷）

	
	
	
	入场设置：考生迟到**分钟，超时将不可参加考试
签到设置：扫码签到，扫码定位签到，设置定位
签到码：固定二维码，动态二维码
签到时间：设置考试开始前后时间段的签到时间。
签名设置：设置学员在交卷前、或者阅卷提交前进行签到

	
	
	线下活动
	支持新增线下活动，设置线下活动名称、课程类型、组织机构、时间范围、添加课程资料、签到规则、地点、主讲人、等基本信息。

	
	
	
	可上传线下活动相关资料（PPT、PDF、Word、Excel等）供学员上课查看。

	
	
	作业
	支持创建作业，设置作业名称、添加作业描述，设置作业起止时间、作业批阅作业开关。

	
	培训学习
	预约报名
	支持学员发现学习计划，对学习计划进行预约；

	
	
	学习计划列表
	支持学员查看详细学习计划内容、已选学习计划的学习状态、完成学分情况等；

	
	
	线上资料学习
	支持学员实时查看线上资料学习情况（学习时长）。

	
	
	
	支持文档在线查看；支持视频在线播放、支持防拖拽。可对学习资料进行收藏，

	
	
	
	支持学员在线资料学习

	
	
	我的考试
	考生个人考试信息列表，包括未开始、进行中、已结束、已取消，并可根据开始日期、结束日期、组织部门、考试名称进行查询，默认以考试开始时间降序排列

	
	
	
	考前判断是否签到，符合条件的展示考试基本信息页面（含考前须知）等，可以进入考试

	
	
	
	根据考试设置，生成考试答题界面，包括答题卡、按单题展示题目，答题，答题进度，交卷功能

	
	
	
	各类题型答题样式：A1\A2型题、A3\A4型题、B型题、X型题、填空题、判断题

	
	
	
	我的考试列表中进入，考试详情展示成绩，包括姓名、考试名称、考试时间、总分、合格线、得分、加/扣分、最终成绩、是否及格

	
	
	
	学员可查看报名成功的线下培训活动基本信息和相关资料，教师可展示线下活动二维码供学员扫码定位签到，签到信息自动汇总在线上

	
	
	作业
	学员可在线编辑作业，上传作业附件

	
	
	评教
	支持在线评教、填写课程建议等。

	
	
	培训结果
	学员完成培训要求，支持发放电子证书，电子证书可下载，发放学分。

	
	
	学习档案
	支持学员查看全部参加的培训计划：包括计划名称、培训时间、获得学分、查看证书。

	
	跟踪培训计划执行情况
	培训报名
	支持查看培训计划的报名情况，进行报名审批。也可通过模版批量导入培训学员。

	
	
	培训情况
	支持查看各项计划内容的完成情况，可查看计划中学员学分发放情况、学习状态、请假状态、学习进度、出勤率、达标状态。

	
	
	资料学习模块学习情况
	线上资料学习可查看整体学员的学习进度：参加人数、完成人数、完成率、合格人数及具体资料课程各学员的学习状态、学习时长。

	
	
	线下活动模块学习情况
	线下活动支持查看签到详情，并可以进行补签到、签退功能。支持对已上传的资料展示学员的学习时长情况。

	
	
	理论考试模块学习情况
	考试统计：
本场考生（人）：本场考生总人数，包括创建考试时通过自定义选择人员、人群标签指定（如轮转学员），数据动态更新（考试发布后加减考生/业务状态变更（如轮转科室变动）/免登录先后信息登记）；参加（人）：指进入答题界面的考生人数；缺考（人）：指未进入答题界面的考生人数，缺考人数=本场考生人数-参加人数；及格（人）：本场考试最终成绩大于等于及格线的考生人数；不及格（人）：本场考试最终成绩小于于等于及格线的考生人数（不包括缺考）

	
	
	
	考试成绩列表：
本场考试所有的考生，一个考生一条数据（成绩显示最终成绩及构成和状态）
根据考试状态、是否及格、成绩状态（已发放、未发放）、考生姓名、工号设置条件进行查询

	
	
	
	成绩发放：
支持给学员发放成绩、加扣分。
可查看答卷页面，查看答卷情况

	
	
	阅卷管理
	获取考试阅卷人员为本人的考试。
本场考试中状态为未批阅的考生答卷，可根据姓名查询，默认按交卷时间顺序。
答题卡+考试信息+阅卷进度及设置+答卷卷面，评判结果、得分、阅卷签名。

	
	
	作业模块学习情况
	可查看作业提交情况进行在线批阅，添加成绩、填写评语。

	
	
	评教统计
	可按不同类型（培训计划、师资）查看评教情况、得分和改进意见。

	
	学分管理
	/
	在培训计划维度下统计各学员学分完成情况、学分发放状态（待发放、已发放、已撤回）；

	
	
	/
	可进行发放与撤回学分操作，支持批量操作

	
	证书管理
	/
	在培训计划维度下统计各学员证书完成情况、证书发放状态（待发放、已发放、已撤回）；

	
	
	/
	可进行发放与撤回证书操作，支持批量操作

	考试管理
	习题库管理
	分类管理
	支持自定义题库分类，并根据类型进行分类统计，可设置分类管理员，对分类下的题库进行增、删、改、查等操作，设置题库共享范围：仅自己、全部可见

	
	
	题库列表
	支持医学常用题型与常用标准题型：A1、A2、A3、B型、单选、多选题、判断、填空、问答题、复合题等；支持习题筛选查询，对历史题目批量禁用、批量恢复，禁用题目将停止被使用；批量导入习题，支持xls模板导入习题

	
	
	创建习题
	关联分类、难度、机构、科室、考试、知识点；支持题干填写文本、上传图片、视频；支持选项填写文本；支持填写答案解析

	
	试卷库管理
	试卷列表
	支持查看试卷列表，检索浏览库中试卷；可根据试卷名称、所属科室等多个维度进行分类统计与筛选

	
	
	
	支持对创建好的试卷进行预览、编辑和删除等操作

	
	
	创建试卷
	支持精准选题、随机组卷、以卷组卷、手工模板导入创建四种方式创建在线测试试卷。精准选题：支持在题库精准选取对应题目与分数组成试卷。随机组卷：支持在题库中筛选目录、题目难度进行随机组卷。以卷组卷：支持选取试卷中的题目，对题目进行随机抽取组卷。手工模板导入：支持直接导入题目进行组卷。

	
	理论考试
	在线考试
	设置考试标题、考试方式、关联培训计划、考试起始时间、答题时长、考试结束规则（以考试时间为准，结束时间；以限制时长为准，考试结束时间前进入到达限制时长后）、组织部门、考试设备（电脑端、移动端）、成绩发放（即时发放、手动发放、定时发放（考试结束后**天））、考生答卷查看范围（答卷、正确答案、题目解析、知识点、难易度、阅卷信息）、考试须知（考试注意事项）

	
	
	
	设置人员范围：全部人员、自定义选人，人员选择功能（可指定角色、指定部门、指定对象选择人员）

	
	
	
	试卷设置：选择试卷，可分为AB卷，仅选一个试卷时就为统一一套试卷、设置及格线。
答题设置：默认配置为单题显示，多选题漏选可得分。
试题设置：可配置题目乱序、选项乱序、开启考试水印。
阅卷设置：可设置阅卷时间（实时阅卷、统一阅卷）、设置阅卷人员（指定阅卷老师进行阅卷）

	
	
	
	入场设置：考生迟到**分钟，超时将不可参加考试
签到设置：扫码签到，扫码定位签到，设置定位
签到码：固定二维码，动态二维码
签到时间：设置考试开始前后时间段的签到时间。
签名设置：设置学员在交卷前、或者阅卷提交前进行签到

	
	
	我的考试
	考生个人考试信息列表，包括未开始、进行中、已结束、已取消，并可根据开始日期、结束日期、组织部门、考试名称进行查询，默认以考试开始时间降序排列

	
	
	
	考前判断是否签到，符合条件的展示考试基本信息页面（含考前须知）等，可以进入考试

	
	
	
	根据考试设置，生成考试答题界面，包括答题卡、按单题展示题目，答题，答题进度，交卷功能

	
	
	
	各类题型答题样式：A1\A2型题、A3\A4型题、B型题、X型题、填空题、判断题

	
	
	
	我的考试列表中进入，考试详情展示成绩，包括姓名、考试名称、考试时间、总分、合格线、得分、加/扣分、最终成绩、是否及格

	
	
	
	学员可查看报名成功的线下培训活动基本信息和相关资料，教师可展示线下活动二维码供学员扫码定位签到，签到信息自动汇总在线上

	
	
	理论考试模块学习情况
	考试统计：
本场考生（人）：本场考生总人数，包括创建考试时通过自定义选择人员、人群标签指定（如轮转学员），数据动态更新（考试发布后加减考生/业务状态变更（如轮转科室变动）/免登录先后信息登记）；参加（人）：指进入答题界面的考生人数；缺考（人）：指未进入答题界面的考生人数，缺考人数=本场考生人数-参加人数；及格（人）：本场考试最终成绩大于等于及格线的考生人数；不及格（人）：本场考试最终成绩小于等于及格线的考生人数（不包括缺考）

	
	
	
	考试成绩列表：
本场考试所有的考生，一个考生一条数据（成绩显示最终成绩及构成和状态）
根据考试状态、是否及格、成绩状态（已发放、未发放）、考生姓名、工号设置条件进行查询

	
	
	
	成绩发放：
支持给学员发放成绩、加扣分。
可查看答卷页面，查看答卷情况

	
	
	阅卷管理
	获取考试阅卷人员为本人的考试。
本场考试中状态为未批阅的考生答卷，可根据姓名查询，默认按交卷时间顺序。
答题卡+考试信息+阅卷进度及设置+答卷卷面，评判结果、得分、阅卷签名。

	通知消息
	通知
	/
	发布、修改、跟踪通知。汇总导出未收到通知的列表名单；

	
	消息
	/
	具备自动根据课程发布对象来进行自动消息推送，提醒用户参与培训。

	系统管理
	基础数据
	/
	支持医院、职工、职务、职称、部门等进行管理。支持导入、导出；支持各类学员、老师、硕博导师、护理人员的基础数据维护。其中，护理人员支持按层级来分类。

	
	账号管理
	/
	将用户设置角色，单一用户可设置多个角色，并对角色的科室范围进行设置。用户账号信息维护，用户账号冻结。支持用户账号实名认证数据的保存；若用户忘记密码，还可以帮忙重置密码。

	
	角色权限管理
	/
	设置多种角色，支持不同用户权限的用户使用。支持不同角色的功能权限设置，支持不同角色设置不同的模块和功能权限，通过树状结构进行勾选设置，清晰便捷。提供完整强大的权限分配体系，可以细分到每个详细的功能点，根据用户的角色，让不同的人可维护自己部门的相关业务和数据。

	
	门户管理
	/
	打造个性化门户首页，在平台门户上可以发布培训管理动态、相关新闻报道等，还可以设置“关于我们”“学术之窗”“友情链接”“资料下载”等导航或栏目，可设置门户轮播大图和滚动消息动态，从不同维度展示培训管理现状和取得的成果成效。

	在线培训中心系统--移动端
	基本要求
	/
	首次登陆支持手机号+验证码+默认密码；

	
	登录与注册
	/
	首次登陆后需要进行实名认证“用户名+姓名”；

	
	
	
	首次登陆后需要修改密码，防止弱口令，密码需同时包括数字、字母、大小写；

	
	
	
	登陆支持两种方式：手机号+验证码+密码，或，用户名+密码。

	
	个人设置
	
	忘记密码。

	
	角色切换
	/
	支持具有多个角色的用户进行角色切换，根据不同角色使用不同的功能模块。

	
	培训计划
	培训计划列表
	查看自己的培训计划列表，以及详细学习计划内容、每个学习计划的学习进度、获取学分情况等；

	
	
	
	可进行培训计划预约；

	
	
	线上学习资料
	支持文档在线查看；

	
	
	
	支持视频在线播放；支持防拖拽、水印、学习间隔提示。

	
	
	线下培训申请
	线下活动资料学习

	
	
	
	扫码定位签到；

	
	
	线上考试及成绩查询
	支持线上考试及成绩查询；

	
	
	
	支持防作弊功能，如考试过程可防止切屏、题目乱序，选项乱序，正规考试支持手机扫码定位签到。

	
	
	电子证书
	可下载证书，保存在手机上；

	
	线上考试
	我的考试
	考生个人考试信息列表，包括未开始、进行中、已结束、已取消，并可根据开始日期、结束日期、组织部门、考试名称进行查询，默认以考试开始时间降序排列

	
	
	考试
	根据考试设置，生成考试答题界面，包括答题卡、按单题展示题目，答题，答题进度，上一题，下一题，交卷功能

	
	
	成绩详情
	我的考试列表中进入，考试详情展示成绩，包括姓名、考试名称、考试时间、总分、合格线、得分、加/扣分、最终成绩、是否及格

	
	个人档案
	个人档案
	查看本人的培训档案，包括所学过的培训计划、成绩、学分等。

	
	通知消息
	通知公告
	获取发布的通知公告。

	
	
	消息提醒
	获取课程学习消息、考试消息等。


远程示范教学管理系统
	模块
	详细功能描述

	远程示范教学管理
	1. 支持一键将远端设备投屏到本地，便于开展手术示教；
2. 支持手术视频支持多路并发投屏，可同时观看多间手术室视频画面；
3. 支持静音投屏，远端声音可控，自由切换声音；
4. 支持多路并发手术观摩，可同时支持多个示教室/报告厅/会议室观摩；
5. 支持视频预览画面选择，可全屏、画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种选择，提供最佳视觉观看比例；
6. 支持跨设备画面融合，支持画中画，画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种视频模式；
7. 支持同时预览多台设备视频，便于控制室确认画面情况；
8. 支持本地客户端预览、对讲音量的调节；
9. 支持设备视频录制，通道可配置，支持静音录制，保护隐私；
10. 支持画面调焦、变倍、云台，查看记录更多示教细节；
11. 支持语音对讲，便于导播台与手术室沟通；
12. 支持音频互动，满足手术与示教室直播通话需求；
13. 支持视频点播/图片查看；
14. 支持设备IP自动更新，支持设备状态检测，支持设备时间校验。


私有化直播管理中心
	模块
	详细功能描述

	直播管理中心
	1.基于B/S架构，登陆web端即可实现在线导播、直播管理功能，支持基于角色的访问权限控制，区分管理员、导播员、普通观众等操作权限；直播发布前需经授权校验，未授权用户无法访问直播页面。
2.支持网页直播功能，局域网内支持同时对≥200路用户进行直播，支持RTSP、RTMP、RTP、TS流媒体协议，具备标准RTMP推流功能，支持同时进行≥3路推流，并且支持自定义开启、结束推流时间，支持直播流发布范围控制，指定用户可见；具备直播性能监测功能，实时展示在线人数。
3.支持对接教育资源公共服务平台，实现资源点播和共享应用功能；支持按平台、学段、学科、版本和教材选择观看内容，自动缓存并且高清晰视频播放；支持点播、拖拉、回看，跳转等视频内容播放操作，支持点播资源的访问权限控制。
4.支持录制任务管理，关联课程自动开始/结束录制；支持录制参数自定义配置，包括分辨率、码率、帧率、编码格式等；
5.支持直播与点播内容的回放管理，回放视频与课程信息、操作日志自动关联；支持回放的下载权限控制，防止资源非授权传播。
6.支持自定义互动帧率、码率功能、动态或静态编码，保障各种网络状态下保障互动音视频的流畅。


教学录播管理系统
	模块
	详细功能描述

	教学录播管理系统
	1.支持添加片头、片尾，片头和片尾可选择资源通道画面或自定义上传图片显示，上传图片格式支持jpg、jpeg、png、bmp。支持添加水印logo，用户可自定义上传logo图片并且支持红、绿、蓝、白透明色选择。
2.支持PGM一键设置超高清、高清、标清、流畅四个等级，可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps、512kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps、12Mbps、20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置。
3.支持切换特效，包括渐变、向上飞入、向下飞入、百叶窗、盒状展开的≥12种画面切换特效。
4.支持本地视频预览回放功能，可对当前录制视频进行预览查看，提供多种倍数播放切换，支持0.5x、0.75x、1.5x、2x、3x倍的视频播放倍速调节，并且提供最热视频模块以及最新视频模块。
5.支持画面布局：支持画中画、三画面、四画面、六画面以及对话画面，并支持≥3种自定义画面布局；支持自定义画面布局，≥6路图层自定义叠加，自由设定叠加位置。


智慧教室网关系统
	类别
	内容
	描述

	总体要求
	技术架构
	系统应基于现代化的物联网、云计算和智能控制技术构建，确保系统具备高度的可扩展性和稳定性。具体要求包括：
1.采用先进的物联网技术，实现设备间的互联互通，支持多种通讯协议，如MQTT、HTTP等。
2.基于云计算平台构建系统后端，实现高可用性和弹性扩展，确保系统能够应对不同规模的教室需求。
3.引入智能控制技术，实现对教室内设备和应用的智能管理和自动化控制，提高教学效率和便利性。

	
	安全性和隐私保护
	系统应具备严密的安全性和隐私保护机制，以确保教学数据的安全和合规性。具体要求包括：
1.采用加密传输技术，保障数据在传输过程中的机密性和完整性。
2.建立完善的权限管理系统，确保用户只能访问其具备权限的数据和功能。
实施数据备份和恢复机制，确保数据的持久性和可靠性，以应对意外情况和数据丢失风险。
3.符合相关法律法规和隐私保护标准，保护用户个人信息和敏感数据不受侵犯。

	
	用户友好性
	系统应具备良好的用户友好性，操作简便、界面清晰，提升用户体验。具体要求包括：
1.设计直观的用户界面，符合用户习惯和操作逻辑，降低用户学习成本。
2.提供多种操作方式，如图形化界面、语音控制、移动端应用等，满足不同用户的需求和偏好。
3.提供详尽的操作指南和帮助文档，支持用户自助解决常见问题，降低对技术支持的依赖。
4.采用响应式设计，确保系统在不同终端和屏幕尺寸下都能够良好地展现，提供一致的用户体验。

	功能需求
	设备管理
	1）提供管理各种多媒体设备的功能，包括音频、视频、摄像设备的配置和控制等。

	
	
	2）支持对设备产生的数据进行采集、存储和分析。

	
	
	3）提供智能的控制策略，根据设备状态和环境条件自动调整设备的工作模式和参数。

	
	课程管理
	1）对接课表订阅课表发布信息，自动同步教室日历，获取最新的教室安排。

	
	
	2）在日历应用中显示每个课程的详细信息，包括课程名称、时间、地点、讲师等。

	
	
	3）支持本地建课，管理员可通过管理页面或配套的应用程序直接创建本地课程。

	
	导播控制
	1）实现对教室内导播设备的控制，包括切换摄像头、调整画面布局等。
支持远程控制导播设备，提高教学直播和录播的效率。

	
	自动化管理
	1）支持设备之间的自动化任务执行，例如定时任务、触发任务等。

	
	天气服务
	1）提供实时的天气信息，包括当前温度、湿度、风速、天气状况等。

	
	系统日志
	1）提供实时监控日志的功能，让管理员随时查看系统的运行状态和事件记录。

	
	
	2）支持对不同类型的日志进行查看，如系统日志、设备日志、错误日志等。

	
	系统接口
	1）提供与其他系统对接的API接口，允许实现系统间的数据交换和共享。

	
	
	2）对API接口进行安全认证，确保只有授权用户能够访问接口。


智慧协作控制端软件
	类别
	内容
	描述

	功能需求
	整体功能
	1）在手持式中控平板电脑上运行，方便老师使用。

	
	
	2）须实现根据老师课程讲授的需求，轻松切换各个教学模式，掌控每个教学环节。

	
	
	3）提供智慧协作系统，运行于手持式的中控平板电脑上，方便老师使用，可根据老师课程讲授的需求，轻松切换各个教学模式，掌控每个教学环节。

	
	
	4）支持一键开启、关闭环幕智慧教室内所有设备；

	
	
	5）支持在首页面显示教学空间内主要设备状态，可以实时查看设备是否配置、是否开机；

	
	
	6）支持对教学空间内补光灯、老师区域灯光、学生区域灯光单独控制开关，对灯光的色温亮度进行调节（需环境灯支持色温和亮度调节）；

	
	
	7）支持控制投屏方式（笔记本、投屏器、课件信号）；

	
	
	8）支持在各个教学模式都能针对性的设置调整灯光开关；

	
	
	9）支持对当前播放的视频进行进度控制和音量控制；

	
	
	10）支持中控平板、助教系统间的实时状态同步；

	
	
	11）支持与网关管理端的状态同步，如未连接或网络异常可在界面上直观高亮提示。

	
	物联功能
	1）支持一键开关整个系统。

	
	
	2）支持开关照明、空调、窗帘等环境设备。

	
	
	3）支持控制音频设备，包括音响、麦克风等，以确保良好的声音效果。

	
	
	4）提供屏幕分享功能，支持一键将课件屏分享至各显示屏，以便学生跟随课件内容。

	
	教学功能
	1）支持课程日历，显示今日所有的课程安排，显示今日每个课程的名称、时间、地点等信息。

	
	
	2）支持从不同的来源加载课件，例如本地笔记本、一体机、投屏终端等。

	
	
	3）实时同步显示课程状态，包括进行中、已结束、未开始等状态。

	
	
	4）允许老师实时在系统中开启直播和录制，向学生在线传输教学内容和录制视频。

	
	
	5）允许老师调整直播的布局和显示方式，以适应不同的教学场景。

	
	
	6）提供摄像机的实时预览画面，让教师可以实时观察教室内的情况。

	
	
	7）允许教师通过系统远程控制教室内摄像机的移动、旋转、缩放等功能。

	
	
	8）提供控制摄像头开关的功能，允许教师自主决定是否开启摄像头进行视频教学。

	
	
	9）允许教师开关课堂的发言权限，以控制课堂上的发言秩序和节奏。

	
	
	10）课前可定义需要通过协作软件播放的互动课件（视频）资源，并标注资源名称。

	技术要求
	移动应用开发技术
	应用应基于现代化的移动应用开发技术支持Android平台。使用流行的开发框架和技术，确保应用的稳定性和性能。

	
	用户界面和用户体验
	应用应具备良好的用户界面和用户体验，操作简单直观，界面清晰易懂。设计符合用户习惯的交互流程，提供友好的提示和反馈，提升用户满意度。

	
	稳定性和性能
	应用应具备良好的稳定性和性能，能够稳定运行并快速响应用户操作。进行充分的性能优化和测试，确保应用在各种网络环境和设备上都能够流畅运行。


考站时钟同步管理系统
	模块
	功能
	描述

	考站时钟同步管理
	时钟管理
	设备信息：可根据设备的分类对登录信息进行管理，便于系统内设备信息的整合和追踪，查看时钟设备的在线状态。

	
	配置时钟
	显示方式：时钟显示可按不同的使用场景调整显示样式，支持北京时间、正计时、倒计时、息屏显示。

	
	空间场地管理
	场地管理：支持自建/同步模拟中心场地，并与LED时钟进行绑定，实现场地信息和时钟的关联管理。

	
	同步与更新
	时钟同步管理模块：通过数据对接考试和场地日程，实现时钟信息的同步管理。


数据管理驾驶舱
	模块
	详细技术参数

	数据集管理
	支持数据表、SQL 结果集和 API接口等数据源 ；支持自动取数（定时/触发），提供可视化数据清洗（去重、空值、异常值、字段映射）。

	标签管理
	支持人员、机构、业务等多维标签体系；支持标签自定义、批量打标、动态更新及标签画像生成。

	可视化驾驶舱设计能力
	系统应支持构建多个主题数据驾驶舱，包括但不限于：
1) 技能中心管理数据总览驾驶舱
2) OSCE考核成绩管理驾驶舱
3) 培训与考试管理数据驾驶舱
4) 直播、点播数据管理驾驶舱
5) 智慧教室管理驾驶舱

	图表组件与联动交互能力
	系统应提供不少于10种可视化图表组件，包括但不限于：
1. 柱状图、折线图、饼图、雷达图、散点图、漏斗图、矩阵图、堆叠图、词云图、表格等；
2. 图表组件支持属性自定义（颜色、字体、数值格式、单位、阈值等）；
3. 图表之间支持交互联动（例如点击某图表元素，联动刷新其他图表）；
4. 支持图表跳转（点击某区域数据跳转至详细分析页）；
5. 支持多层级数据钻取（例如从年度→月度→日，或从部门→小组→个人）。

	报表打印管理
	支持在线编辑的套打和个性化单据打印、支持Word和Excel打印模板，实现复杂格式报表的精准输出。支持批量打印，确保大规模数据输出的稳定性与效率。

	自助分析与部门看板
	支持部门自建看板与自助看板取数，满足多角色个性化分析需求。

	权限管理与多用户视角支持
	支持多用户、角色权限管理，支持部门级视角、业务组视角、用户个体视角的数据展示；
系统支持不同用户登录后仅查看其权限内的数据与驾驶舱内容。
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安全产品部分
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	产品名称
	功能项
	参数要求

	内网安全管理区域防火墙
	硬件与性能要求
	规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128GSSD，电源：单电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口，国产化操作系统和国产化CPU。

	
	
	性能：网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥4G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，全威胁吞吐量≥800M，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥10万

	
	高可用性
	当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。

	
	路由功能
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

	
	防病毒
	产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

	
	
	12▲产品应具备独立的勒索防护模块，支持对医院业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明）

	
	入侵攻击防御
	产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

	
	账号安全
	产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

	
	安全策略管理
	产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。

	
	
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

	智算中心区域边界防火墙
	硬件与性能要求
	规格：1U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128GSSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+4万兆光口，国产化操作系统和国产化CPU。

	
	
	性能：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，防病毒吞吐量≥2G，IPS吞吐量≥2G，全威胁吞吐量≥1.5G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万

	
	高可用性
	当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。

	
	路由功能
	产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。

	
	防病毒
	产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

	
	
	13▲产品应具备独立的勒索防护模块，支持对医院业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。（需提供产品功能截图证明）

	
	入侵攻击防御
	产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。

	
	
	产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。

	
	云威胁情报网关
	产品支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。

	
	账号安全
	产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。

	
	安全策略管理
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

	
	
	产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。

	日志审计（内外网各1台）
	系统结构
	产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

	
	性能要求
	支持不少于500个日志源
日志处理能力不低于EPS：10000条/秒，峰值处理能力不低于20000条/秒

	
	硬件要求
	标配：
标准2U硬件
芯片+操作系统：海光3250+统信UOS
网口：千兆电口*6（包含管理口*1+HA口*1+业务口*4）+千兆光口*4（含2个千兆SFP多模光模块）
内存：16G（16G*1）
硬盘：4T机械硬盘
电源：双电源

	
	产品资质
	产品应具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书或者网络安全专用产品安全检测证书，提供资质复印件；

	
	
	产品取得软件著作权登记证书

	
	工作模式
	独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统。

	
	
	提供全中文Web管理界面，无需安装任意客户端软件或插件。

	
	
	审计结果存储于独立存储空间。

	
	功能扩展
	采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需代码开发。

	
	
	支持kafka日志接收转发、大数据安全域同步、APT沙箱报告转发等大数据联调功能。Kafka收发支持SSL加密。

	
	
	支持手动或按周期自动备份系统配置，可随时对系统资产等配置进行还原操作，且自动备份周期与备份包个数可配；支持系统配置备份自动备份至远程服务器。

	
	日志收集
	支持Syslog、SNMPTrap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP协议日志收集；支持阿里云SLS日志的采集。

	
	
	支持使用代理（Agent）方式提取日志并收集，安装包支持界面下载，且安装支持可视化向导。

	
	
	支持对Agent进行统一管控，包括卸载、升级、启动及停止操作，支持将日志收集策略统一分发。

	
	
	支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。

	
	日志分析
	可以基于日志等级进行过滤

	
	
	支持对收集到的重复日志进行自动聚合归并，减少日志量。

	
	
	日志支持文本方式输出给第三方平台，进行数据共享。

	
	
	内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则可以根据客户要求定制扩展。

	
	
	支持解析规则性能以界面列表形式显示，可了解解析耗时、解析成功或失败次数等信息。

	
	
	支持基于跨设备的多事件关联分析。

	
	
	具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。

	
	日志备份
	可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、硬盘使用率百分比等策略。

	
	
	支持日志本地备份及恢复。

	
	
	支持FTP、SAMBA、NFS和FILE，4种方式的远程服务器。

	
	日志查询
	支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问。

	
	
	支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询。

	
	
	支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。

	
	告警功能
	可预设置安全告警策略。

	
	
	支持硬盘空间阈值告警，当硬盘使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产性能监控异常告警，对于监控的资产系统资源进行监测当指定指标使用率达到设定的阈值时可产生并外发告警；资产状态监控，当资产处于不活跃状态时可产生并外发告警；远程仓库状态监测可告警，当远程仓库可用性检测失败或备份包自动上传失败时可产生并外发告警。

	
	用户管理
	根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。

	数据库审计（内外网各1台）
	系统结构
	产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成；

	
	硬件规格
	标准机架式设备，高度≤2U，配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口和2个万兆光口，配置不少于4个千兆多模光纤模块、2个万兆多模光纤模块，硬盘容量≥4TB，不少于2个扩展槽位，冗余电源。

	
	产品性能
	峰值SQL处理能力≥30000条/秒；硬件最大吞吐量≥3Gbps；双向审计数据库流量≥300Mbps；标配日志存储数≥40亿条；审计日志检索能力≥1500万条/秒
提供不少于20个数据库实例审计授权

	
	数据库类型
	支持细粒度解析40+种数据库协议，包括但不限于支持Oracle、Clickhouse、MySQL、SQLServer、SybaseASE、DB2、Informix、Cache、PostgreSQL、Vastbase、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、SybaseIQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X、Percona-MySQL、Percona-MongoDB、Hive、Redis、Elasticsearch、Cassandra、HDFS、Impala、Graphbase、Greenplum、SparkSQL、SSDB、ArangoDB、Neo4j、OrientDB、DM、GBase、GaussDB、Oscar、Kingbase、HighGoDB等

	
	数据库自动发现
	支持从数据库流量中自动识别数据库，并且自动添加到待监控审计列表，无需用户提供网段、数据库地址等信息；

	
	SQL操作审计
	支持以图形化展示正常SQL与慢SQL分布占比情况以及TOP10慢SQL的详细分析，分析包含数据库用户名、源ip、SQL语句、SQL操作类型、SQL语句响应时间等关键要素；

	
	双向审计
	支持数据库请求和返回的双向审计，特别是SQL返回结果集、SQL语句响应时间、连接时长、表影响的字段、影响行数等内容；

	
	敏感防护
	14▲支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义；（提供产品功能截图证明）

	
	复杂SQL审计能力
	支持超长SQL语句审计，至少不低于4M；

	
	性能分析
	支持性能分析，展示性能主要指标（包括整体平均耗时、高峰时平均耗时、低谷时平均耗时、最大单次执行时长、慢SQL数量与占比、慢SQL操作类型），支持以时间维度展示平均耗时趋势，且可与历史情况对比

	
	日志管理
	支持审计日志、系统日志等日志本地存储，也支持通过Syslog等方式外发至日志服务器；

	
	规则升级
	支持内置安全规则通过规则包进行单独升级；

	
	告警通知
	支持在界面查看告警日志，同时支持邮件、短信、企业微信、钉钉、飞书、SNMP、SYSLOG等方式告警；；

	
	产品资质
	产品应具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，提供资质复印件

	
	
	产品应具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书或者网络安全专用产品安全检测证书，提供资质复印件。

	堡垒机（内外网各1台）
	系统结构
	产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成，支持国密硬件加密卡；

	
	硬件规格
	≤2U标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，冗余电源；

	
	产品性能
	图形并发数≥100，字符并发数≥500；配置不少于500个主机/设备许可，用户数不限制

	
	部署方式
	设备采用物理旁路部署，不改变现有网络结构；

	
	用户管理
	支持用户的增删改查、锁定、解锁、清空等操作，对用户进行全生命周期管理；支持用户有效期定义，针对临时用户或者短期用户可以建立有效期用户，过期后自动注销；支持以部门方式对用户进行分组管理；

	
	认证管理
	支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如AD、LDAP、Radius服务器,支持通过AD域服务器和LDAP服务器进行用户同步；支持双因子认证,认证方式支持动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证等多因素认证方式；

	
	Html5
	支持最新的html5技术，在同一WEB窗口页签中，无需JAVA应用插件或调用本地应用客户端，即可实现对目标设备的快速运维；

	
	视频回放
	支持在线或者离线方式回放操作过程，支持操作记录视频回放时水印显示运维用户；

	
	自动改密
	支持对数据库及Web应用的自动改密功能；

	
	资产检查
	支持多项资产安全的检查，包括主机、主机账户的发现，主机状态和主机账户状态的检查；支持手动、定期和周期性对数据中心内的资产进行整体的扫描检测；

	
	产品资质
	产品应具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，提供资质复印件

	
	
	产品应具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书或者网络安全专用产品安全检测证书，提供资质复印件；

	备份一体机
	硬件配置
	配置两颗2颗国产化CPU，单颗CPU核数≥16；配置内存≥128GB，配置系统盘≥2块480GBSSD；配置数据盘≥8块12TBSATA机械硬盘；冗余电源

	
	授权模式
	配置不少于40T备软件容量授权。

	
	整机备份
	提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。

	
	全场景保护
	提供对任意品牌技术的X86、C86、ARM服务器的统一灾备保护功能，提供对非国产Windows/Linux操作系统的灾备保护功能，满足对32/64位系统平台及应用支持，具体如下：WindowsSever2003以上版本；WindowsXP/7/8/10；Redhat/Centos/OracleLinux5.x及其之后；Suse10sp1~sp4/11sp1~sp4/12sp1~sp4；Ubuntu12-~Ubuntu16；Debian8~Debian9；提供对国产操作系统中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等的灾备保护。

	
	
	对X86、X86、ARM架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。

	
	传输
	支持定期完整全量备份、增量备份、差异化备份；可用于关键数据异地备份。

	
	备份限速
	支持备份时通过备份与恢复系统进行网络带宽占用限速、磁盘读写占用限速，以确保备份时对生产的影响小并且在可控范围内。

	
	文件验证
	可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中直接URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否符合预期，备份点是否可用、可靠；

	
	虚拟化验证
	针对X86和C86生产环境，可自建隔离私有虚拟化验证环境，无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点；

	
	文件恢复
	用户日常运维过程中丢失单个文件/文件夹，备份系统支持将任意时间的备份点加载为网络共享路径或在WEB浏览器中直接URL访问的方式，管理员可轻松找到该文件并复制出来；
支持采用文件的直接恢复的方式，可指定恢复单个文件或文件夹到原机某个目录下；

	
	整机重建
	支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率；

	运维管理软件
	资产探测与识别能力
	支持对外网资产进行自动化、持续化探测与识别，覆盖服务器、网络设备、应用系统、中间件、数据库、IoT设备等类型，不少于1000台设备终端的运维监控授权。
可识别资产的IP地址、开放端口、运行服务、操作系统版本、应用版本、设备厂商等关键信息。
支持对IPv4/IPv6资产的探测与识别。

	
	资产状态与运行状态监控
	实时监测设备运行状况，出现问题及时报警。
1、操作系统管理：提供对常见操作系统的监控管理；通过代理和无代理方式进行监控；以及操作系统内部的进程、服务端口、URL，本地日志关键字监控，以及调用本地脚本实现个性化监控接入。
2、存储设备管理：可通过SMI-S协议、SNMP协议或者RESTful协议对存储设备进行集中监控管理。
3、服务器管理：支持通过IPMI、SNMP、RESTful和Redfish协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息。
4、网络管理：通过主流的SNMP协议，实现流量管理：流量监控列表分析网络流量消耗。对消耗资源的应用、协议、会话、流向，可多层钻取，分析历史数据。流量监控中支持的操作包括：新增专线、流量监控分析、编辑专线、删除/批量删除专线、禁止/允许专线。
5、数据库管理：支持主流的odbc协议，能够监控Oracle，MSSQL，MySQL，PostgreSQL，电科金仓，OceanBase等主流数据库
6、中间件管理：支持主流的Nginx，tomcate，Kafka，Redis等监控；
支持主流的vmware虚拟化平台监控，包含VM，ESXi，Datasotre等对象的监控接入；
7、虚拟化平台管理：支持主流的深信服SCP平台监控，包含云OS资源，云主机物理资源，云资源容量监控接入；
8、支持自定义监控模板：对同类型监控对象支持按需自定义监控模板，包括采集哪些指标、采集间隔、阈值、告警级别、触发次数，实现灵活高效的个性化监控需求。
支持图形化配置界面的方式，新增监控对象类型和自定义指标采集配置。支持通过SSH、SMI-S、SNMP等协议对监控指标进行扩展。通过shell脚本进行监控指标自定义扩展时，支持自主定义采集输入参数、资源图标、访问参数等
9、阈值管理：可以针对单个指标设置阈值；可以对多实例指标中指定的实例设置阈值，可以实现对不同实例配置不同阈值。例如不同文件系统，配置不同告警阈值；
10、告警能力：支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警提示音、微信告警，支持定制与现有短信平台进行对接。系统支持灵活定制告警级别，支持重复和闪断告警过滤。支持告警通过邮件、短信、微信、企业微信、飞书、钉钉等发送告警，同时支持告警生产工单方式转发

	
	资产对象管理
	提供标签功能，实现资产的标签化体系管理：
1.提供设备类型分类管理；
2.提供硬件资产管理，能够对设备
基础信息：名称，IP，类型，序列号，微码，厂商，设备状态，进行管理记录；
维保信息：维保厂商、采购日期、维保开始日期、维保结束日期进行管理记录；
位置信息：机房、机柜名称、机柜开始和占用U位进行管理记录；
财务信息：资产编号、使用业务、合同编号、采购单价、供应商信息进行管理记录。
3.能够对监控对象软件和硬件进行增删改差列表等基础操作

	
	拓扑&关系
	为实现资源之间的关系管理，支持通过定义资源类型与资源类型字段匹配的方式，建立资源类型间的关联关系规则

	
	用户管理
	支持用户的添加、修改、删除、启用和禁用、重置密码、查看资产等功能。支持MFA等单电等了认证

	
	用户组管理
	支持平台权限控制，角色的添加、修改、删除功能。

	
	权限设置
	能够支持设备和用户之间的权限管理，实现不同的人能够管理和查看不同的监控对象，收到不同的告警；

	
	操作日志
	支持平台操作日志的查看。

	
	联系人
	支持平台联系人的添加、修改、删除功能。

	
	设置
	支持平台告警邮箱的设置、Session超时设置、监控采集频率设置和资产采集频率的设置。

	
	部署环境
	支持XC环境(支持主流的麒麟\统信操作系统，电科金仓\达梦数据库)

	
	资产探测与识别能力
	支持对外网资产进行自动化、持续化探测与识别，覆盖服务器、网络设备、应用系统、中间件、数据库、IoT设备等类型。
可识别资产的IP地址、开放端口、运行服务、操作系统版本、应用版本、设备厂商等关键信息。
支持对IPv4/IPv6资产的探测与识别。

	流量镜像交换机（内外网各1台）
	硬件性能要求
	1U机架式设备，冗余电源
采用国产化CPU+国产化交换芯片
支持不少于8个千兆口，4个万兆光口
整机吞吐量不低于40G

	
	统计功能要求
	支持物理端口的收发包数量与速率统计、支持逻辑接口的收发包数量与速率统计、支持规则命中统计、支持报文预处理统计

	
	流量复制转发功能要求
	支持基于端口输入/输出双向的流量复制、转发延时小于10us、支持基于指定输出接口转发、支持基于流分类结果转发、支持大负载的环境下输出的报文流保序，单端口流量可复制输出到所有接口。

	
	协议识别要求
	支持IPv4、IPv6、ICMP、TCP/UDP/SCTP等网络协议识别

	
	
	支持2层VLAN、4层MPLS标签、GRE/GTP/VXLAN/IP-in-IP等隧道报文，GTPv1/GTPv2识别

	
	管理功能要求
	支持CLI、SNMP、WEB管理，配置界面具有友好性易用性，WEB界面可完成所有配置管理同时支持配置文件的导入导出；支持远程升级，系统配置不覆盖

	
	
	WEB支持https加密管理登录

	终端杀毒软件
	扩容数量
	对原有的亚信Officescan终端杀毒软件进行内网500个终端的防护授权扩容

	
	兼容性要求
	必须为医院现有产品扩容，确保终端防护兼容性不造成影响，避免因终端产品导致的业务中断情况发生

	终端安全防护扩容
	扩容数量
	对原有的阳途终端安全管理软件进行内网300个终端，外网200个终端的管理授权扩容

	
	兼容性要求
	必须为医院现有产品扩容，确保终端安全管理兼容性不造成影响，避免因终端产品导致的业务中断情况发生

	内网准入授权扩容
	扩容数量
	对原有的联软准入系统进行内网500个终端的管理授权扩容

	
	兼容性要求
	必须为医院现有产品扩容，确保终端准入兼容性不造成影响，避免因终端产品导致的业务中断情况发生

	漏洞防护系统
	硬件与性能要求
	规格：2U，内存大小≥16G，硬盘容量≥128GSSD，电源：冗余电源，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+

	
	
	性能：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥18G，防病毒吞吐量≥4G，IPS吞吐量≥4G,全威胁吞吐量≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万。

	
	防病毒
	产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3,HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。

	
	
	产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

	
	
	产品应具备独立的勒索防护模块，支持对医院业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。

	
	漏洞防护
	15▲产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。(需提供产品功能截图证明)

	
	账号安全
	产品支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。

	
	安全策略管理
	产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。

	
	
	产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。


[bookmark: _Toc26976][bookmark: _Toc1332088328]密码设备
	产品名称
	功能项
	参数要求

	安全认证网关
（内外网各2台）
	加密方式
	采用SM2、SM3、SM4等国产密码算法，实现网络传输双向身份鉴别，通过建立基于国密算法的加密通道，终端用户数字证书身份验证支持当前的移动终端手机数字证书验证方式

	
	证书校验
	具有证书及校验文件管理模块，主要实现证书的导入及管理，负责CRL校验和证书链校验的配置管理。

	
	运维监测
	具有系统相关模块，主要是对系统资源、内存使用、流量网速的监控以及管理员的管理等。

	
	链路加密证书管理功能
	系统可实现链路加密证书的管理功能，支持RSA和SM2证书的外部直接导入和内部生成文件用户自签导入。

	
	CRL和证书链配置功能
	支持对客户端证书、服务端证书吊销列表CRL和校验证书链的导入和管理。

	
	产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能
	可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。

	
	系统监控功能
	能提供实时显示服务器系统资源使用量和访问流量的面板，主要展示CPU使用率、磁盘空间状态以及实时的上传、下载流量秒速和总流量数据等。

	
	日志管理功能
	提供详尽的管理员日志和访问日志管理功能。管理员日志能记录系统管理员所有的业务操作日志，包括系统登录、配置修改、服务操作等记录。访问日志能记录具体用户访问对应资源时的相关信息。

	
	日志审计功能
	能提供管理员操作日志的验证审计，保证日志记录的可靠性。

	
	性能参数
	最大并发连接SM4-SM3不小于200000
吞吐率SM4-SM3不小于800Mbps/秒
新建连接数SM4-SM3不小于2000次连接/秒

	
	硬件参数
	采用国产化硬件+国产化操作系统
2U标准机架式设备，不少于2个千兆电口

	服务器密码机
（内外网各2台）
	硬件规格
	2U设备，千兆电口不少于6个；配备1+1热插拔冗余电源；

	
	功能要求
	支持多种国密及国际算法，包括SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等国密算法、RSA2048、RSA3072、RSA4096、Ed25519、NIST_P256、BRAIN_POOL、3DES、AES、MD5、SHA1、SHA256、SHA512等国际算法。

	
	
	对称加密支持ECB、CBC、GCM、OFB、CFB、CTR；消息鉴别码支持CMAC、GMAC、HMAC。

	
	
	支持GM/T0018、GBT36322、JCE、PKCS#11、RESTful等接口。

	
	
	支持国密SSH、国密FTP，保证整机运维安全。

	
	
	密码机将密钥存储在密钥安全存储中，存储时密钥必须加密，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外。

	
	
	支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检、密码模块自检、固件与数据完整性自检等。

	
	
	支持配置密码服务访问白名单配置，可配置单个IP地址和IP地址范围，只允许白名单内的地址访问密码机服务。

	
	
	SDK支持多密码机的负载均衡和高可用调度，提高服务的可靠性；多机并行可以提供容错功能，当有密码机出现故障时不影响业务密码运算。

	
	性能要求
	SM2密钥对生成:≥300000对/秒
SM9密钥对生成:≥34000对/秒
SM2签名/验签:≥250000/100000次/秒
SM2加密/解密:≥50000/60000次/秒
SM9签名/验签:≥2300/2000次/秒
SM9加密/解密:≥24000/8700次/秒
SM4算法加解密≥5Gbps
SM3算法杂凑计算≥10Gbps
SHA算法杂凑计算≥10Gbps
随机数生成:≥2Gbps
最大并发:≥13000

	数据安全加密机
（内外网各2台）
	多场景配置
	支持旁路部署，路由可达即可，支持HA双机热备模式，防止主机故障、网络故障、程序故障引起的业务异常。同时容灾手段能快速启用、自动切换，且切换期间能保证数据一致性，业务不受损失。

	
	
	至少支持达梦、人大金仓、海量AtlasDB等国产数据库。

	
	
	至少支持表空间加密，原生加密，网关加密融合的方式，可以根据不同的业务场景选择配置。

	
	功能要求
	至少支持SM3、HMAC-SHA256、SHA256签名算法保证敏感数据的完整性，能够验证识别数据是否被篡改。

	
	
	至少支持AES国际密码算法，SM4国家商用密码高强标准加密算法，两种算法均采用GCM模式。

	
	
	支持随机数加密技术，相同的明文数据加密后密文数据不同。支持以表为单位进行数据加密，加密数据以密文格式存储。

	
	
	支持配置可选择基于表的加密算法。

	
	
	支持基于WEB方式的数据加解密配置，支持数据库中数据加密存储的完整性校验，支持加密操作回滚的保障机制。

	
	
	支持对数据库用户授权，实现授权用户能够访问明文，非授权用户只能够访问密文。支持通过安全策略限制DBA、开发人员、第三方外包服务人员等高权限用户访问敏感数据。

	
	
	支持对加密数据的访问可基于数据库账号、表、列、来源IP、时间范围等组合条件的授权控制能力。

	
	
	支持基于数据库账号，select、insert、update、delete操作类型的访问拦截阻断能力。

	
	
	密钥管理提供密钥全生命周期的管理，确保密钥以安全的方式完成该系列操作，防止密钥被泄露。密钥管理采用了三级密钥保护机制，即密钥加密密钥、主密钥和数据加密密钥。

	
	性能要求
	表空间加密模式至少满足：SM4算法峰值加密性能2Gb/s，解密性能2.1Gb/s
AES算法峰值加密性能2.1Gb/s，解密性能2.3Gb/s

	
	
	原生加密模式至少满足：
AES算法峰值加密性能2Gb/s，解密性能2.1Gb/s

	
	
	网关加密模式至少满足：
SM4算法峰值加密性能300Mb/s解密性能350Mb/s
AES算法峰值加密性能320Mb/s解密性能370Mb/s

	
	
	动态数据加解密至少满足：写入类sql8000sql/s查询sql1万sql/s。表空间加密性能损耗：加密性能损耗：一般情况在5%内，最大延迟在18%之内；典型分析处理型应用场景下，性能损失相比加密前不超过10%；典型事务处理型应用场景下，性能损失相比加密前不超过18%

	
	多场景配置
	支持旁路部署，路由可达即可，支持HA双机热备模式，防止主机故障、网络故障、程序故障引起的业务异常。同时容灾手段能快速启用、自动切换，且切换期间能保证数据一致性，业务不受损失。

	个人证书
	发放管理
	要求能实现第三方CA的本地发放和管理，要求能实现数字证书的申请、审核、发放、作废、更新等业务功能，并能提供批量证书信息录入方便管理员进行证书制作，发放。

	
	浏览器支持
	要求证书应用能实现跨浏览器支持，能支持现有主流浏览器。

	
	证书格式
	证书格式标准遵循X509v3标准

	
	存放介质
	智能USBKey、蓝牙KEY、SDKEY、及移动端终端文件证书安全存储。

	SSL证书
	安全保障
	确保网络服务在部署SSL证书后，可启用https协议，保证网络通讯的安全（防止数据在传输过程中被窃听、篡改和仿冒）和服务端身份有效识别。

	
	浏览器兼容
	SM2算法数字证书兼容360安全浏览器、奇安信可信浏览器、海泰安全浏览器、赢达信安全浏览器。

	
	可用性
	签发SSL证书的关键信息基础设施均应在国内有机房、数据库支持，保证整体证书签发业务可用性需大于99.95%。



[bookmark: _Toc30807][bookmark: _Toc8439][bookmark: _Toc891508721]实施、验收与售后服务要求
[bookmark: _Toc9552][bookmark: _Toc593668728][bookmark: _Toc26541][bookmark: _Toc127989387]总体要求
1. 投标方须在上海市设立固定售后服务团队，具备成熟本地化服务能力，可快速响应项目实施、运维及各类技术保障需求。
2. 投标方须组建专业稳定的项目实施团队，严格落实项目全流程管理，针对本项目制定详实、可落地的实施计划、服务方案、运维保障方案及长期技术支持承诺，确保项目高质量落地交付。
3. 严格执行项目管理制度，配备具备专业资质及同类项目经验的管理人员，保障项目全过程规范、有序推进。项目实施计划须经采购方审核同意后执行，实施过程中如需调整进度、方案，须提交正式变更说明，经采购方确认后方可修订实施。
4. 投标方需承诺依据上海市皮肤病医院系统现状、本次项目建设要求和内容、未来业务扩展以及设备采购需求，对本次建设的信息系统架构进行统一规划设计，应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需充分考虑各子系统的兼容性要求，全面保障各业务系统的可用性。投标方需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标方需要具备大型系统的集成能力和交付能力。
5. 投标方需承诺所供软硬件产品须为成熟可靠、主流在用的合规产品，无技术淘汰风险；产品升级、扩容迭代不得改动系统整体架构、通信方式及管理模式，不得破坏原有业务运行环境。
6. 投标方需根据本项目整体XC架构，满足国产CPU、操作系统、数据库、中间件、虚拟化软件及终端的XC适配要求。
7. 投标方须提供本项目核心硬件设备（机房、网络、服务器、核心存储、安全、PC终端）的原厂正式授权文件。
8. 投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购方。
9. 项目建设、对接开发、调试优化、验收、培训、运维保障等所有配套费用，全部包含在本次投标总价内，采购方无需额外支付任何增量费用。
10. 项目免维期中，需提供原厂原厂维保，提供原厂授权书。
11. 硬件维保开始日期和软件license生效时间，从项目通过验收后开始计算。
[bookmark: _Toc581287534][bookmark: _Toc20805][bookmark: _Toc27145]项目实施
1. 实施方案
投标方应提供详细可行的项目实施方案。实施方案要求包含如下（但不限于）：
系统集成、产品安装及系统部署实施方案（组织结构及分工、产品采购管理、质量控制方法、安全管理、试运行方案），根据需求和现有系统部署情况制定整合方案。
各重要节点的进度计划，管理人员、技术人员的配置，为本项目进度目标的实现制定科学的管理体系和管理方法。
施工安全：作业人员规范穿戴防护用具；设备安装前检查线路绝缘性，断电操作并悬挂警示牌；高空作业系安全带，设置防护网；易燃区域配备消防器材；每日施工后清理现场，切断电源；关键工序专人监护，应急预案到位。通过全过程风险管控确保施工安全零事故。
2. 实施进度
项目建设周期共12个月内完成，投标方应按照整体时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。
3. 人员配置
投标方应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：
要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；
1） 项目经理1名，具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书（高级），具有5年及以上类似项目管理经验，信息化开办相关项目业绩证明，提供加盖投标方公章的相关证书、个人履历表、有效业绩证明材料及开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
2） 技术负责人1名，具有高级工程师证书，且具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、信息安全工程师证书（任一证书），具有5年及以上类似项目实施经验，提供相关证书及开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
3） 提供项目建设期间不少于50人技术团队（不包含项目经理），团队人员具有5名高级工程师、2名网络工程师、2名注册信息安全工程师（CISP），需提供人员名单及开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
4） [bookmark: _GoBack]提供免维期内运维技术服务人员不少于3人，需提供人员名单及开标前三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；
投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。
[bookmark: _Toc796473735][bookmark: _Toc10810][bookmark: _Toc17066]项目验收
1. 系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。
2. 项目验收，需要满足用户需求，通过第三方检测机构的检测，通过上海市数据局最终验。

[bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc1068492394]技术文档
建设项目验收时需提交材料如下：
（1） 项目可行性研究报告、项目审核意见文件（含审核明细）；
（2）项目采购文件或采购决策文件（含招标文件、投标文件、评标中标通知书）；
（3） 项目合同、补充协议；
（4）项目需求确认表、项目实施方案（含软件设计说明）；应急预案、试运行方案、试运行记录、试运行报告；涉及硬件、产品软件、安全产品采购需提供设备开箱报验相关材料；工程类项目需提供隐蔽工程报验相关材料；
（5）数字化项目批复建设情况对照表、项目建设总结报告，满足规划成效指标所制定的建设目标并提交规划指标报告及第三方佐证材料；
（6）免维期运维计划、验收项目与历史项目的整合方案，确保与系统模块功能、资源实际使用、数据资源目录上链、等级保护备案原则等保持一致；
（7）需根据审核意见中二类费用批复情况提供监理报告、软件测评报告、安全测评报告、等保测评报告（含备案证明）、密码应用测评报告；
（8）需根据审核意见中对于数据治理的批复情况提供数据治理总结报告级相关材料；
（9）需提交用户报告；
（10） 政府信息资源目录及数据上链、开放、共享情况说明；
（11）项目建设过程中发生变更的，需提交相关材料。变更内容小于15%的，提交预算主管部门出具的核准意见。其中，重大项目需提交变更时向市级数字化主管部门报备的材料；变更内容在15%－30%的，需提交变更时市级数字化主管部门出具的核准意见。
（12）未落实XC要求的，需提交市XC主管部门报批材料；
（13）其他需要提交的材料。
[bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc893409744]维护、售后服务与培训
1. 免费维护期
自本项目验收合格之日起，提供开发软件≥1年、产品软件≥1年的免费维护服务；硬件产品、安全产品提供≥3年原厂保修服务。具体保修时间参照招标清单为准。
2. 售后服务
投标方提供7×24小时免费电话咨询服务，全面承担本项目软硬件及配套产品的售后工作，服务范围包括技术咨询、操作培训、到货验收、安装调试、质保保修等全流程服务；同时实行无推诿服务机制，无论故障成因，在收到采购方通知后，投标方应在半小时内响应采购方的服务请求，应在2小时内安排人员到现场协同排查处置，尽快恢复系统正常业务运行。
投标方须在投标文件中明确质保期届满后的持续服务方案及年度运维报价，为项目长期稳定运行提供保障。
投标方须在投标方案中明确、细化售后服务内容、服务方式及双方配合职责，可配合采购方、设备原厂、系统集成商共同签署售后责任协议，明确各方质保责任与协作机制，保障采购方权益。
3. 人员培训，
投标方必须为采购方进行现场安装指导，使采购方掌握产品安装、调试、验收、故障诊断的基本技能；投标方必须提供高水平的、全面的专业技术培训，培训内容应涵盖软硬件功能介绍、软硬件维护管理、软硬件故障诊断等要点。使采购方的人员达到能独立进行管理、维护测试、故障处理等工作，保证系统平台能够正常、安全地运行。投标方提供的培训课程和安排，必须得到采购方的确认，若采购方对培训课程不满意，必须在不增加费用的前提下无条件的进行调整和更换，具体要求如下：
1. 培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。
2. 培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。
3. 投标方需提供系统操作培训，操作培训主要是面向上海市皮肤病医院相关业务使用部门和运维管理部门。
4. 提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向上海市皮肤病医院技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。
5. 投标方提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等方面业务技能知识的培训。
[bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc8462][bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc331907584]保密承诺
1. 投标方承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购方及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购方的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标方将承担由此产生的一切后果。
2. 投标方不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。
[bookmark: _Toc6324][bookmark: _Toc1355733029][bookmark: _Toc6033]知识产权承诺
1. 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。投标方向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。
2. 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，投标方不得以任何形式申请。
3. 投标方不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，投标方不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，投标方则全额赔付建设单位本项目中标金额以及投标方通过侵害行为获得的全部收益。
4. 没有建设单位明示的书面同意，投标方不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。
5. 投标方提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由投标方承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。
[bookmark: _Toc17243][bookmark: _Toc1003523733][bookmark: _Toc14331][bookmark: _Toc27323]其他要求
1. 投标方需提供相应的技术服务，在满足采购方的应用与需求的前提下，配合完成相关的系统集成工作。
2. 投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。
3. 本系统所涉及运行的各类模块与医院现有相关系统对接开发费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。
4. 投标方应提供风险控制方案和质量保证措施，方案和措施需具备可操作性，可以提供认为有助于提高项目建设及质量保证的其他增值服务承诺。
5. 投标方近三年承担过类似项目的优先考虑。
6. 投标方应具备电子与智能化工程专业承包（一级）资质。
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