上海市浦东新区人民法院计算机采购需求
一、项目概况
（一）采购内容
本次采购XC微塔式台式计算机300台，分两类网络点位部署：法院专网150台、互联网150台；配套液晶显示器170台（其中27英寸90台、31.5英寸80个）；内外网设备物理隔离、分区交付安装。因涉及分类管理，互联网主机与专网主机CPU品牌不能一致。
法院专网机型出厂硬件屏蔽Wi-Fi、蓝牙无线通信模块，BIOS底层永久关闭无线外设接入通道，整机无无线通信能力。
★针对本项目所投的所有产品需为同一品牌。
（二）交付与履约
合同履行期限：合同签订生效之日起30日历天内完成全部设备供货、运输、现场安装、系统调试、验收交付，逾期履约按合同违约条款执行。
分批次交付节点：合同签订10日内完成首批100台设备到货及点位部署；20日内完成第二批100台安装调试；30个日历天内完成剩余100台全部实施与竣工验收。
交付地点：上海市浦东新区丁香路611号上海市浦东新区人民法院指定机房、办公区域。
到货配套资料：每批次到货同步附带全套原厂资质文件、XC测评报告、设备彩页、配件、系统介质，无公章复印件视为无效材料。
资产台账要求：设备到货后分两套独立资产台账管理，分别对应法院专网、互联网设备；台账包含设备序列号、机箱编号、显示器编号、摆放点位、所属庭室、网络属性、安全基线版本、交付日期、运维对接人，同步提供Excel电子档+纸质盖章版，纳入法院资产统一归档管理。
二、总体要求
台式计算机要求整机、CPU、BIOS、操作系统全部为国产自主品牌XC产品，整套方案满足党政机关自主可控安全测评标准，不接受境外架构、境外芯片、境外BIOS产品。
投标供应商须为台式计算机生产厂商原厂或原厂授权代理商，投标时提供生产厂商针对本项目授权函、原厂售后服务承诺函原件，不接受多级转授权。
台式计算机的生产厂商同时具备五星级售后服务认证、十二星级售后服务体系完善程度认证的优先考虑，投标时提供证书扫描件及官网可查截图。
全部检测报告、资质截图、彩页、功能截图需加盖生产厂商公章，复印件无公章视为无效材料。
3、 设备详细技术规格指标
详见附件
四、售后服务要求
1. 驻场服务机制
合同签订后12个月内，配置2名工程师5×8小时常驻本院现场；验收合格后提供不少于六年整机质保期，工作日故障2小时上门，节假日、夜间紧急故障3小时抵达现场；驻场人员更换需提前7日书面报备法院技术部门，替换人员资质不低于原人员。
2.故障分级响应
一般软件/外设故障：工作时段2小时内到场处置；
重大硬件故障、安全策略失效：不分昼夜1小时远程介入，3小时抵达现场抢修。
3.备用机保障
硬件故障24小时无法修复的，24小时内交付完全同型号、同等配置XC备用机；备用机提前完成安全基线配置，使用前签订临时设备保密协议。
4.备件保障
厂商有设立原厂备件仓库，储备同型号CPU、内存、硬盘、电源、显示器全套备件，故障维修延误工期。
5.月度预防性巡检
质保期内每月开展全覆盖预防性巡检，核查硬件健康、硬盘坏道、系统安全补丁、USB管控、无线屏蔽状态，出具纸质月度巡检报告提交信息科归档。
6.终身技术支持
质保期内免费推送原厂BIOS、操作系统、驱动安全补丁；质保期满后提供终身优惠维修，仅收取硬件物料成本，上门服务免费。
7.数据与设备保密管理
所有上门、驻场工程师统一签订《浦东法院办案数据保密协议》存档；故障硬盘带出维修前执行全盘脱密擦拭并拍照留痕，报废硬盘统一回收原厂专业销毁，每季度提交硬盘销毁台账；严禁工程师拷贝、外泄任何案件、办公涉密数据，泄密将依法追责。
五、安装实施专项规范
1.实施组织与交付
供应商应安排专业实施团队，严格按法院分区管理要求，区分法院专网设备与互联网设备，实行分区搬运、分区点位部署。实施内容包括：硬件接线、系统调试、业务软件适配、端口安全策略配置、设备资产标签粘贴等。全部设备安装调试完工后，供应商须出具完整的竣工交付清单及设备资产台账，经采购人验收确认后方视为交付完成。
2.法院专网施工管控
进入法院专网办公区域，施工人员不得使用无线U盘、手机及其他移动存储设备接入网络，确保物理隔离与数据安全。
3.端口安全配置
（1）法院专网设备须统一关闭闲置USB接口及外设端口，并开启操作审计日志。
（2）互联网设备按业务需要开放外设权限，遵循最小必要原则。
（3）所有端口配置及其变更均须留存台账记录，做到可追溯、可审计。
4.资产标签规范
（1）采用双色标识标签：红色对应法院专网设备，蓝色对应互联网设备。
（2）标签粘贴于机箱正面醒目位置，标注设备编号、所属庭室、保密等级。
（3）标签不得遮挡硬件接口及设备出厂序列号，确保设备维护与资产核查不受影响。
六、培训服务要求
1.培训组织与形式
供应商应在签订合作后免费提供全套培训服务，组织两场线下集中培训，分别面向办公干警与运维技术人员，单场培训时长不少于2小时，并配套发放纸质培训课件。
2.分层专项培训
（1）干警通用操作培训：覆盖全体办案及行政干警，重点讲解XC系统基础操作、外设使用方法与数据安全保密规范。
（2）运维专项培训：面向法院信息科技术人员，内容包括BIOS安全配置、硬盘加密、系统一键还原、批量基线部署及硬件故障排查。
3.交付资料
供应商须免费提供全套交付资料，包括：设备操作手册、运维手册、XC系统使用教程、故障排查视频，供干警日常查阅与自学使用。
4.增值培训保障
（1）质保期内可根据法院需求提供免费线上及线下补充复训。
（2）同步交付全套故障教学视频与电子操作手册，上传至法院知识库，可供长期查阅使用。
七、验收标准
1.到货初验
全部设备外观完好、无划痕、无磕碰，配件、显示器、键鼠、光盘介质齐全；
核对设备型号、CPU、内存、硬盘、显示器参数与投标响应完全一致；
核验全套资质证书、检测报告、原厂授权、承诺函原件齐全有效。
核对设备红蓝区分包装标识，法院专网设备无无线硬件模块，出现混装、标识错误直接拒收整批货物。
2.现场安装调试验收
点位分区：法院专网、互联网设备物理分区摆放，独立布线；
系统适配：XC操作系统稳定运行，打印机、扫描仪、庭审录音录像、档案外设全部兼容适配；
核心功能核验：逐项现场验证BIOS管控、内存冗余、硬盘扩展、一键系统还原、串口外设、无线屏蔽等硬性功能；
抽样测试：现场随机抽取设备测试噪音、显示器色准、整机环境适配等指标，留存测试记录。
3.最终竣工验收
随机抽取10%设备进行全参数复测，若1台设备不满足指标，整批次不予验收；
供应商提交完整竣工资料：设备台账、培训记录、运维手册、所有资质复印件装订成册；
单独核查设备无线屏蔽、USB管控、硬盘加密及操作审计日志等安全配置（配置要求详见第五章安装实施专项规范），保密验收不合格暂缓竣工验收；
验收合格签署《竣工验收单》，作为财政付款依据；验收不合格供应商须在7日内无条件更换全部不合格设备，产生的所有费用由供应商自行承担。

附件1：80台互联网主机（含32寸显示器）（核心产品）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	否
	≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，14纳米制程

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	*≥8GB  ▲32GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	DDR4

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	4-UDIMM

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的 CPU和内存情况
	否
	16GDDR4

	7
	产品规格
	
	主板内置 PCIe 插槽数量
	否
	1 x  PCIe x16槽  1 x  PCIe x8槽 1x  PCIe x1槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	否
	3 x SATAIII；1 x  USB 2.0 Header

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	16GB

	11
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	64GB

	12
	产品规格
	*存储设备规格
	[image: ]*固态盘数量
	否
	1 个

	13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	是
	≥512GB M.2接口NVME协议SSD；

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	否
	≥1 个

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	是
	≥500GB

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	产品
规格
	
	*机械硬盘形态
	否
	 3.5 英寸

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	M.2接口NVME协议SSD；

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	否
	M.2 2280 NVMe SSD

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	否
	无

	23
	产品
规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	否
	显存类型为 DDR3

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存位
宽
	是
	显存位宽64BIT

	26
	产品规格
	
	*独立显卡显存容
量
	是
	*若配置独立显卡，显存容量≥1GB   ▲显存容量4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	PCI Express 2.0 16X

	28
	产品
规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%

	29
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	否
	2560×1440（2K）

	30
	产品
规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥85 像素/英寸

	31
	产品
规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥178°

	32
	产品
规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	≥31.5英寸

	33
	产品
规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:09

	34
	产品
规格
	
	*显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系

	35
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品
规格
	
	*显示屏
低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品
规格
	
	*显示屏
防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品
规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品
规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品
规格
	
	*鼠标数量
	否
	≥1 个

	41
	产品
规格
	
	*键盘数量
	否
	≥1 个

	42
	产品
规格
	
	摄像头数量
	否
	≥1 个

	43
	产品
规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品
规格
	
	*键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	≥800*600

	47
	产品
规格
	
	扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品
规格
	
	*键盘连接方式
	否
	USB有线

	52
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品
规格
	
	*有线键盘连接线
	否
	1.6米

	55
	产品规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	57
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	有线

	58
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	1.6米

	59
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600

	60
	产品规格
	
	*鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱

	63
	产品规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	集成1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	前置4 x USB3.2 Gen1x1后置4 x USB3.2 Gen1x1

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品规格
	
	*视频接口数量
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	69
	产品规格
	
	*音频接口数量
	否
	前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置： 3 x Audio  

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	无

	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	72
	产品规格
	
	*状态指示灯
	否
	前面板顶置开关（状态灯）

	73
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品规格
	
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品规格
	
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	76
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品规格
	
	*机身材质
	否
	塑料/金属

	79
	产品规格
	
	*机身颜色
	否
	黑色商务色系

	80
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	否
	13.6L

	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	8 物理核心

	82
	性能要求
	
	*CPU 主频
	否
	基础频率 3.0GHz，最大加速频率 3.3GHz

	83
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB

	84
	性能要求
	
	*CPU 支持的内存最
高速率
	是
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s

	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥75Hz

	91
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	10bit（10.7亿色）

	92
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	sRGB≥111%，DCI-P3≥90%

	93
	性能要求
	
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 4

	94
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	≤4ms（GTG）

	95
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	是
	≥300cd/m²

	96
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%

	97
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	是
	≥1200：1

	98
	性能
要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	≥20MHz

	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	否
	4-UDIMM

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242

	104
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接
口
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	1

	109
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	HDMI2.0×2，DP1.2×1

	110
	功能要求
	
	*显示器支架
	否
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等

	111
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	否
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	支持物理隐私保护开关

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	支持降噪功能

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	支持键盘背光

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功
能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	支持双频段

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0
版本

	123
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	否
	集成网卡

	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	3 x Audio  音频

	127
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	128
	功能要求
	
	*HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能

	130
	功能要求
	
	存储卡接
口类型
	否
	支持 SD、TF 等存储卡接口

	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定

	133
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	138
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	无

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	无

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	无

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	150
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	151
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次

	152
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次

	153
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	否
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠性要求
	
	*MTBF 测试
	否
	MTBF(m1)≥3 万小时

	162
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	*服务周期
	否
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	台式机整机免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6年

	175
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定




附件2：70台互联网主机（不含显示器）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	否
	
≥八核16线程，基础频率≥3.0GHz，加速频率≥3.3GHz，三级缓存≥16MB，14纳米制程

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	*≥8GB  ▲32GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	DDR4  

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	4-UDIMM

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的 CPU和内存情况
	否
	16GDDR4 

	7
	产品规格
	
	主板内置 PCIe 插槽数量
	否
	1 x  PCIe x16槽  1 x  PCIe x8槽 1x  PCIe x1槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	否
	3 x SATAIII；1 x  USB 2.0 Header 

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	16GB

	11
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	64GB

	12
	产品规格
	*存储设备规格
	[image: ]*固态盘数量
	否
	1 个

	13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	是
	≥512GB M.2接口NVME协议SSD；

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	否
	≥1 个

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	是
	≥500GB

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	无

	18
	产品规格
	
	*机械硬盘形态
	否
	3.5 英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	 M.2接口NVME协议SSD；

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	否
	  M.2 2280 NVMe SSD

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	否
	≥0

	23
	产品规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	否
	显存类型为 DDR3

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存位
宽
	是
	显存位宽64BIT

	26
	产品规格
	
	*独立显卡显存容
量
	是
	*若配置独立显卡，显存容量≥1GB   ▲显存容量4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	PCI Express 2.0 16X

	28
	产品规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	/

	29
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	否
	/

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	是
	/

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	是
	/

	32
	产品规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	/

	33
	产品规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	/

	34
	产品规格
	
	*显示器外观颜色
	否
	/

	35
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	/

	36
	产品规格
	
	*显示屏
低频闪
	是
	/

	37
	产品规格
	
	*显示屏
防炫目
	是
	/

	38
	产品规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品规格
	
	*鼠标数量
	否
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	*键盘数量
	否
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	否
	≥1 个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	*键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	≥800*600

	47
	产品
规格
	
	扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品规格
	
	*键盘连接方式
	否
	USB有线

	52
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	*有线键盘连接线
	否
	1.6米

	55
	产品规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	57
	产品规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	有线

	58
	产品规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	1.6米

	59
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600

	60
	产品规格
	
	*鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品
规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱

	63
	产品
规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	集成1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	前置4 x USB3.2 Gen1x1后置4 x USB3.2 Gen1x1

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品
规格
	
	*视频接口数量
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	69
	产品
规格
	
	*音频接口数量
	否
	前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置： 3 x Audio  

	70
	产品
规格
	
	存储卡接口数量
	否
	无

	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	72
	产品规格
	
	*状态指示灯
	否
	前面板顶置开关（状态灯）

	73
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品
规格
	
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品
规格
	
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	76
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品
规格
	
	*机身材质
	否
	塑料/金属

	79
	产品
规格
	
	*机身颜色
	否
	黑色商务色系

	80
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	否
	13.6L

	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	8 物理核心

	82
	性能要求
	
	*CPU 主频
	否
	基础频率 3.0GHz，最大加速频率 3.3GHz

	83
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	是
	≥2MB

	84
	性能要求
	
	*CPU 支持的内存最
高速率
	是
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s

	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	/

	91
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	/

	92
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	/

	93
	性能要求
	
	*显示屏色准
	是
	/

	94
	性能要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	/

	95
	性能要求
	
	*显示屏亮度
	是
	/

	96
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	/

	97
	性能要求
	
	*显示屏对比度
	是
	/

	98
	性能要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	/

	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	≥20MHz

	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	否
	4-UDIMM

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	1 x 2280 M.2(PCIex4) 卡槽兼容2242 

	104
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能
要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接
口
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	1

	109
	功能要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	/

	110
	功能要求
	
	*显示器支架
	否
	/

	111
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	否
	/

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	无

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	无

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	无

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功
能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	无

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	无

	123
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	无

	125
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	否
	集成网卡

	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	3 x Audio  音频

	127
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	128
	功能要求
	
	*HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	130
	功能要求
	
	存储卡接
口类型
	否
	a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能；
b) 支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能

	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定

	133
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	138
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	无

	150
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	/

	151
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次

	152
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次

	153
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	否
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠性要求
	
	*MTBF 测试
	否
	MTBF(m1)≥3 万小时

	162
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	*服务周期
	否
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6 年

	175
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供 5年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定




附件三：专网主机（90台主机含27寸显示器）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	否
	
≥八核，≥2.8GHz主频，≥8MB二级缓存，TDP 55W，最高支持内存频率3200

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	*≥8GB  ▲16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	DDR4  

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	2-UDIMM

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的 CPU和内存情况
	否
	内存8GDDR4 或16GDDR4 

	7
	产品规格
	
	主板内置 PCIe 插槽数量
	否
	1 x  PCIe x16槽  2 x  PCIe x1槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	否
	2 x SATAIII   1 x  USB 2.0 Header 

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	16GB

	11
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	64GB

	12
	产品规格
	*存储设备规格
	[image: ]*固态盘数量
	否
	1 个

	13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	是
	≥512GB M.2接口NVME协议SSD；

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	否
	≥1 个

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	是
	≥500GB

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	产品
规格
	
	*机械硬盘形态
	否
	2.5 英寸或 3.5 英寸等

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	否
	M.2 2280 NVMe SSD

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	否
	a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；
其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

	23
	产品
规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	否
	显存类型为 DDR3

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存位
宽
	是
	显存位宽64BIT

	26
	产品规格
	
	*独立显卡显存容
量
	是
	*若配置独立显卡，显存容量≥1GB   ▲显存容量4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	PCI Express 2.0 16X

	28
	产品
规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	≥80%

	29
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	否
	≥1920x1080

	30
	产品
规格
	
	显示屏像素密度
	是
	≥85 像素/英寸

	31
	产品
规格
	
	显示屏可视角度
	是
	水平≥170°

	32
	产品
规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	≥27 英寸

	33
	产品
规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	16:9/3:2/21:9/16:10 等

	34
	产品
规格
	
	*显示器外观颜色
	否
	黑色/白色/银色等商务色系

	35
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品
规格
	
	*显示屏
低频闪
	是
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品
规格
	
	*显示屏
防炫目
	是
	显示屏镜面反射率≤10%

	38
	产品
规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品
规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品
规格
	
	*鼠标数量
	否
	1 个

	41
	产品
规格
	
	*键盘数量
	否
	1 个

	42
	产品
规格
	
	摄像头数量
	否
	≥1 个

	43
	产品
规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品
规格
	
	*键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	≥800*600

	47
	产品
规格
	
	扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品
规格
	
	*键盘连接方式
	否
	有线

	52
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品
规格
	
	*有线键盘连接线
	否
	1.6米

	55
	产品
规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	57
	产品
规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	有线

	58
	产品
规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	1.6米

	59
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600

	60
	产品
规格
	
	*鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品
规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品
规格
	
	内置光驱
	否
	支持内置光驱

	63
	产品
规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	集成1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	前置 4 x USB3.2 Gen1x1 后置 2 x USB3.2 Gen1x1 + 2 x USB2.0 

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品
规格
	
	*视频接口数量
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	69
	产品
规格
	
	*音频接口数量
	否
	前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置：3 x Audio  

	70
	产品
规格
	
	存储卡接口数量
	否
	无

	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	72
	产品规格
	
	*状态指示灯
	否
	前面板顶置开关（状态灯）

	73
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品
规格
	
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品
规格
	
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	76
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品
规格
	
	*机身材质
	否
	塑料/金属

	79
	产品
规格
	
	*机身颜色
	否
	黑色商务色系

	80
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	否
	13.6L

	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	8 物理核心

	82
	性能要求
	
	*CPU 主频
	否
	主频≥2.8GHz

	83
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	是
	末级缓存≥8MB

	84
	性能要求
	
	*CPU 支持的内存最
高速率
	是
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s

	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	≥100Hz

	91
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	8bit（1670万色）

	92
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	sRGB≥99%

	93
	性能
要求
	
	*显示屏色准
	是
	△E ≤ 4

	94
	性能
要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	≤6ms（GTG）

	95
	性能
要求
	
	*显示屏亮度
	是
	≥300cd/m²

	96
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	≥70%

	97
	性能
要求
	
	*显示屏对比度
	是
	≥1500:1

	98
	性能
要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定

	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议

	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	否
	2-UDIMM

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242

	104
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能
要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接
口
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	108
	功能
要求
	
	独立显卡数量
	否
	1

	109
	功能
要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	HDMI1.4×1，DP1.2×1，VGA×1

	110
	功能
要求
	
	*显示器支架
	否
	支持升降、倾斜、水平旋转、垂直旋转（Pivot），升降行程≥150mm

	111
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	否
	a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	无

	113
	功能
要求
	
	传声器降噪
	否
	无

	114
	功能
要求
	
	键盘背光
	否
	无

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功
能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	无

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	无

	123
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	无

	125
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	否
	集成网卡

	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	3 x Audio  音频

	127
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	128
	功能要求
	
	*HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	无

	130
	功能要求
	
	存储卡接
口类型
	否
	无

	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定

	133
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	138
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	无

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	无

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	无

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	无

	150
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	符合 GB/T 9813.2 的要求

	151
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次

	152
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次

	153
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	否
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠性要求
	
	*MTBF 测试
	否
	MTBF(m1)≥3 万小时

	162
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	*服务周期
	否
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	台式机整机免费服务周期（含换件和维修）应不小于 6年

	175
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定













附件四：专网主机（60台主机）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	指标要求

	1
	产品规格
	*CPU
规格
	*CPU 信息
	否
	≥八核，≥2.8GHz主频，8MB二级缓存，TDP 55W，最高支持内存频率3200

	2
	产品规格
	*内存规格
	*内存配置容量
	是
	*≥8GB  ▲16GB

	3
	产品规格
	
	*内存类型
	否
	DDR4

	4
	产品规格
	
	*内存条配置数量（板载内存不涉及）
	否
	2-UDIMM

	5
	产品规格
	*主板规格
	*主板集成模块
	否
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	*主板支持的 CPU和内存情况
	否
	内存8GDDR4 或16GDDR4

	7
	产品规格
	
	主板内置 PCIe 插槽数量
	否
	1 x  PCIe x16槽  2 x  PCIe x1槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于 3A；b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于 145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）

	9
	产品规格
	
	*主板其他内置接口
	否
	2 x SATAIII   1 x  USB 2.0 Header

	10
	产品规格
	
	*单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	是
	16GB

	11
	产品规格
	
	*内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	64GB

	12
	产品规格
	*存储设备规格
	[image: ]*固态盘数量
	否
	1 个

	13
	产品规格
	
	*固态存储容量
	是
	≥512GB M.2接口NVME协议SSD；

	14
	产品规格
	
	*机械硬盘数量
	否
	≥1 个

	15
	产品规格
	
	*机械硬盘总容量
	是
	≥500GB

	16
	产品规格
	
	*机械硬盘转速
	是
	≥5400rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口

	18
	产品
规格
	
	*机械硬盘形态
	否
	3.5 英寸

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	M.2 2280 NVMe SSD

	20
	产品规格
	
	*固态存储形态
	否
	M.2 2280 NVMe SSD

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242

	22
	产品规格
	
	*存储设备其他参数要求
	否
	

	23
	产品
规格
	*显卡规格
	*显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	*独立显卡显存类型
	否
	显存类型为 DDR3

	25
	产品规格
	
	*独立显卡显存位
宽
	是
	显存位宽64BIT

	26
	产品规格
	
	*独立显卡显存容
量
	是
	[bookmark: _GoBack]*若配置独立显卡，显存容量≥1GB   ▲显存容量4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	PCI Express 2.0 16X

	28
	产品
规格
	*显示设备规格
	*显示屏屏占比
	是
	/

	29
	产品规格
	
	*显示屏分辨率
	否
	/

	30
	产品
规格
	
	显示屏像素密度
	是
	/

	31
	产品
规格
	
	显示屏可视角度
	是
	/

	32
	产品
规格
	
	*显示屏尺寸
	否
	/

	33
	产品
规格
	
	*显示屏屏幕比例
	否
	/

	34
	产品
规格
	
	*显示器外观颜色
	否
	/

	35
	产品规格
	
	*显示屏防蓝光
	是
	/

	36
	产品
规格
	
	*显示屏
低频闪
	是
	/

	37
	产品
规格
	
	*显示屏
防炫目
	是
	/

	38
	产品
规格
	*外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品
规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品
规格
	
	*鼠标数量
	否
	1 个

	41
	产品
规格
	
	*键盘数量
	否
	1 个

	42
	产品
规格
	
	摄像头数量
	否
	≥1 个

	43
	产品
规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品
规格
	
	*键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	≥50 万

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	≥800*600

	47
	产品
规格
	
	扬声器功率
	否
	≥1 瓦/个

	48
	产品规格
	*外设规格
	扬声器频率范围
	否
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10%

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB

	51
	产品
规格
	
	*键盘连接方式
	否
	USB有线

	52
	产品规格
	
	*键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	*键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品
规格
	
	*有线键盘连接线
	否
	1.6米

	55
	产品
规格
	
	*键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定

	57
	产品
规格
	
	*鼠标连接方式
	否
	有线

	58
	产品
规格
	
	*有线鼠标连接线
	否
	1.6米

	59
	产品规格
	
	*鼠标DPI分辨率
	否
	800~1600

	60
	产品
规格
	
	*鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品
规格
	
	*鼠标其他要求
	否
	其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定

	62
	产品
规格
	
	内置光驱
	否
	/

	63
	产品
规格
	*网络设备规格
	*有线网卡数量
	否
	集成1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	*外部接口规格
	*USB 接口数量
	否
	前置 4 x USB3.2 Gen1x1 后置 2 x USB3.2 Gen1x1 + 2 x USB2.0 

	67
	产品规格
	
	USB 母座接口要求
	否
	机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm

	68
	产品
规格
	
	*视频接口数量
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	69
	产品
规格
	
	*音频接口数量
	否
	前置：1 x 麦克风接口+1 x 耳机麦克风二合一接口；后置：3 x Audio  

	70
	产品
规格
	
	存储卡接口数量
	否
	无

	71
	产品规格
	*整机基础规格
	*整机外观
	否
	a) 产品表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

	72
	产品规格
	
	*状态指示灯
	否
	前面板顶置开关（状态灯）

	73
	产品规格
	
	*整机结构
	否
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	74
	产品
规格
	
	*机箱防护要求
	否
	机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求

	75
	产品
规格
	
	*整机噪音
	是
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel

	76
	产品规格
	
	*整机散热
	否
	在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃

	77
	产品规格
	
	*整机能效限定值
	否
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上

	78
	产品
规格
	
	*机身材质
	否
	塑料/金属

	79
	产品
规格
	
	*机身颜色
	否
	黑色商务色系

	80
	产品规格
	
	*机箱尺寸容量
	否
	13.6L

	81
	性能要求
	*CPU性能
	*CPU 物理核数
	否
	8 物理核心

	82
	性能要求
	
	*CPU 主频
	否
	主频≥2.8GHz

	83
	性能要求
	
	*CPU 末级缓存容量
	是
	末级缓存≥8MB

	84
	性能要求
	
	*CPU 支持的内存最
高速率
	是
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	*内存性能
	*内存读写速率
	是
	≥2666MT/s

	86
	性能要求
	*显卡性能
	*显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	*显卡显示芯片核心频率
	是
	≥300MHz

	88
	性能要求
	
	*显存等效频率
	是
	≥1000MT/s

	89
	性能要求
	
	*显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	90
	性能要求
	*显示设备性能
	*显示屏刷新率
	是
	/

	91
	性能要求
	
	*显示屏位深
	是
	/

	92
	性能要求
	
	*显示屏色域
	是
	/

	93
	性能
要求
	
	*显示屏色准
	是
	/

	94
	性能
要求
	
	*显示屏响应时间
	是
	/

	95
	性能
要求
	
	*显示屏亮度
	是
	/

	96
	性能要求
	
	*显示屏亮度一致性
	是
	/

	97
	性能
要求
	
	*显示屏对比度
	是
	/

	98
	性能
要求
	
	*显示屏其他参数
	否
	/

	99
	性能要求
	*网络设备性能
	*有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	支持 WAPI 或 WiFi 5.0 及以上协议

	102
	功能要求
	*主板功能
	*内存扩展接口 (板载内存不涉及)
	否
	2-UDIMM

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	否
	1 x 2280 M.2 PCIe SSD 卡槽兼容2242

	104
	功能要求
	
	*主板USB瞬间过流保护
	否
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能
要求
	
	*主板防静电保护
	否
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	*I/O 接口功能
	否
	提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	107
	功能要求
	*显卡功能
	*显卡外接显示接
口
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	108
	功能
要求
	
	独立显卡数量
	否
	1

	109
	功能
要求
	*显示设备功能
	*显示器接口
	否
	/

	110
	功能
要求
	
	*显示器支架
	否
	/

	111
	功能要求
	
	*显示器参数调节
	否
	/

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	无

	113
	功能
要求
	
	传声器降噪
	否
	无

	114
	功能
要求
	
	键盘背光
	否
	无

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；
最大读取速度DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD 不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s；
兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

	116
	功能要求
	*存储功能
	*存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除

	118
	功能要求
	*网络设备功能
	*网络功能
	否
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功
能；b)支持访问网络和数据交换功能

	119
	功能要求
	
	无线网卡频段
	否
	无

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	支持网络设备物理开关

	121
	功能要求
	
	*数据传输
	否
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	无

	123
	功能要求
	
	*有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	无

	125
	功能要求
	
	*网络设备拆装
	否
	集成网卡

	126
	功能要求
	*外部接口功能
	*音频接口类型
	否
	3 x Audio  音频

	127
	功能要求
	
	*视频接口类型
	否
	VGA* 1HDM*1 DVI*1

	128
	功能要求
	
	*HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求
	否
	若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	无

	130
	功能要求
	
	存储卡接
口类型
	否
	无

	131
	功能要求
	*电源功能
	*电源线适配能力
	否
	电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	*操作系统及软件功能
	*中文信息处理要求
	否
	符合 GB 18030 的相关规定

	133
	功能要求
	
	*操作系统备份及还原功能
	否
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	*固件备份还原能力
	否
	支持备份及还原固件的功能

	135
	功能要求
	
	*操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	*固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	*BIOS 支持关闭通讯接口
	否
	支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口

	138
	功能要求
	
	*固件查看信息
	否
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	*固件设置启动顺序
	否
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	*固件设置口令
	否
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	141
	功能要求
	
	*固件设置网络引导
	否
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	无

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	无

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	无

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI 加速模块
	否
	支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	支持视频编解码加速模块

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	支持影像处理加速模块

	148
	可靠性要求
	*存储设备可靠性
	*固态存储寿命
	是
	TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	*机械硬盘寿命
	是
	无

	150
	可靠性要求
	*显示设备可靠性
	*显示屏屏幕失效点
	否
	/

	151
	可靠性要求
	*外设可靠性
	*键盘按键寿命
	否
	≥1000 万次

	152
	可靠性要求
	
	*鼠标按键寿命
	否
	≥500 万次

	153
	可靠性要求
	
	*键盘鼠标线材寿命
	否
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	*风扇寿命
	否
	≥4 万小时

	155
	可靠性要求
	*整机可靠性要求
	*电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	156
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的气候环境适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的振动适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的冲击适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的碰撞适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	*环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	161
	可靠性要求
	
	*MTBF 测试
	否
	MTBF(m1)≥3 万小时

	162
	兼容要求
	*兼容要求
	*常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	*数据库兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	*中间件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	*平台软件兼容
	是
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	*包装及运输要求
	*标志、包装、运输和贮存
	否
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	*服务要求
	*配置检查工具
	否
	供应商提供自检测试工具

	168
	服务要求
	
	*服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团 体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	169
	服务要求
	
	*服务周期
	否
	a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；
c) 应明确产品发布日期

	170
	服务要求
	
	*预装操作系统
	否
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	171
	服务要求
	
	*培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	*典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	*厂家升级软件与扩容服务
	否
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	*整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于6 年

	175
	服务要求
	
	*合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	*开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	*驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	*兼容适配软件下载服务要求
	否
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	*供应链合规性
	*产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	*供应链质量
	*抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	*供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	*关键部件安全要求
	*关键部件安全要求
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	*整机安全性要求
	*密码算法实现
	否
	CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB 端口管控
	否
	支持 USB 端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	*信息安全基本要求
	否
	a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	*固件安全启动
	否
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	*限用物质的限量要求
	否
	符合 GB/T 26572 中规定
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