上海市浦东新区人民法院高清庭审及配套设施子系统建设项目(2026年升级改造)技术需求

项目概况

2014年最高人民法院下发了《人民法院科技审判法庭系统建设规范》，对于地方各级人民法院新建、扩建、改建的审判法庭做出了进一步的规范要求。2015年3月上海高院《上海法院高清审判法庭庭审系统建设规范》，对原有标清科技法院进行升级改造。

2021年5月底，最高人民法院下发《科技法庭信息化建设规范》，对法庭建设进一步进行全方位指导完善，提出了科技法庭对视频支持的要求。

本项目涉及的 25个法庭，建于 2017 年，法庭内的设施老化问题突出，大部分设备均已超出使用年限。

是否按XC要求建设：是

建设目标

本项目建设目标通过利用本院智慧法院建设成果，建设和推广高清庭审工作，满足最高法院《科技法庭信息化建设规范》统一高清庭审标准化建设要求。

通过利用多媒体技术、通信技术、数字视频技术和计算机网络技术，为法官、书记员和当事人等提供高清视频辅助支持，实现法官、当事人以及辩护律师等多方参与人参与诉讼过程体验提升，同时详实地记录庭审全过程。

本项目以最高院和上海市法院相关技术规范为依据，结合自身的实际情况和具体需求，建设符合要求同时具备自身技术特点的庭审系统。

项目建设内容

根据最高《科技法庭信息化建设规范》和上海高院《上海法院高清审判法庭庭审系统建设规范》等指导文件及技术要求为依据，结合业务的实际情况和项目具体需求，在浦东法院升级改造25个科技法庭，更换相关信息化设备及布线重新改造。涉及视频采集处理系统中的更换庭审主机及高清摄像机；庭审音频采集扩声系统中更换数字音频处理器及功放及其他配套设施；13个派出法庭各建设一个融合法庭以满足多场景开庭需求；同时配套上述各系统改造的相关线缆辅材等布线系统改造等。

1、硬件购置清单：

序号	名称	类别	配置要求	数量	单位
一	视频采集处理系统
1	6路高清录播工作站	硬盘录象机	▲支持不低于6路SDI输入，6路HDMI输入、4路DVI视频输入，3路HDMI视频输出、6路DVI视频输出；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持不低于12路Mic In、4路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；

支持不低于4路RS485控制接口，6路RS232控制接口，2路告警输入，2路告警输出接口；

支持不低于6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；

其余参数同8路高清录播工作站。	20	台
2	8路高清录播工作站	硬盘录象机	支持不低于8路SDI输入，6路HDMI输入、4路DVI视频输入，5路HDMI视频输出、8路DVI视频输出；

支持不低于1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口；

支持不低于16路Mic In、5路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；

支持不低于8路RS485控制接口，6路RS232控制接口，2路告警输入，2路告警输出接口；

支持不低于4个SATA接口，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；

支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放；

▲内置不低于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；

支持视频编码格式：H.264和H.265，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM等；

▲支持不低于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；

▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。

支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；

支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；

支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）；

支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测；

支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；支持当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失；

支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；

支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能；

支持在麒麟、统信等国产操作系统上，登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。；

支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%；	5	台
3	高清摄像机	摄像机	产品性能指标不低于以下参数：4寸迷你SDI球型网络摄像机，0.0001Lux星光级超低照度，4寸，200W像素，12倍光变，超宽动态。
H.264/H.265，1080P/720P/D1，30fps。1×双向音频。1×模拟输出，1×RS485。支持人脸抓拍，支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。红外50米，IP66，DC12V。不标配电源需选配，设备支持吸顶、吊装、壁装的安装方式，标配吸顶盘，吊装壁装支架需选配。	244	个
4	4路摄像机集中供电模块	UPS配电柜	产品性能指标不低于以下参数：19英寸机架式监控专用电源，4路，DC12V。用于摄像机集中供电	46	个
5	6路摄像机集中供电模块	UPS配电柜	产品性能指标不低于以下参数：19英寸机架式监控专用电源，6路，DC12V。用于摄像机集中供电	10	个
二	庭审音频处理扩声系统
1	数字音频处理器	音频矩阵	1.具备≥16路网络音频输入通道和≥16路网络音频输出通道，兼容AES67/Dante网络音频协议;

2.支持≥16路模拟输入，≥16路模拟输出通道:

3.具有AES67协议电脑声卡软件，兼容Dante协议，具有2通道，4通道，8通道，16通道，32通道，64通道音频录制与电脑音频播放（可选）。

4.具有OLED显示屏,可以显示设备IP地址、MAC地址。版本号、电平，

5.DSP信号处理采样频率:48kHZ、量化精度~24bit;

6.动态范围:>115dB :

7.频响范围 (±0.5dB):20Hz~20kHz;

总谐波失真:≤0.01%:

8.处理器模块为可配置式，用户根据需求可自由配置。

具备压缩、扩展、噪声门、自动噪声抑制、峰值限幅、自动增益、增益共享自动混音(AMC)、门限型自动混音(GATE)可选、回声消除（AEC）、高通/低通滤波、(可选5段、8段、12段)参量均衡、延时、分频控制等音频信号处理功能

9.输入输出通道图示均衡支持10段15段31段等多个频点自由选择:

10.反馈抑制器支持8、12、16路可选反馈抑制频点数量，支持自动扫描啸叫频点:

11.如果DSP宕机，支持设备自动重启;

12.支持双机热备运行;

▲13.具有可编程数字音频处理器及音频采集主机的网络远程集中管理控制平台。 （需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

▲14.具有数字音频处理器及音频采集主机的网络远程监测及信号丢失报警系统。 （需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）	25	台
2	功放	音响功放	产品性能指标不低于以下参数：输入电压AC220V/50HZ
承载功率8Ω300Wx2
承载功率4Ω500Wx2
桥接单声8Ω1000W@8Ω
频率响应10HZ～20KHZ(+/-1dB)
失真/THD≦0.2%
信噪比/S/N:>100dB
输入阻抗20kΩ/10KkΩ
输入灵敏度：1.2V
外观尺寸：480*380*45mm	56	台
三	融合庭审系统
1	互联网融合编解码设备	编解码机	1.视频会议：支持多方高清视频会议功能，最大9画面集中显示。

2.布局模式：支持多种Layout模式：1，2，3，4，1+5，1+7，9。

3.画面轮询：支持会场画面轮询显示功能。

4.视频分辨率：支持1080p、720p多种高清视频编解码格式。

5.双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流。

6.视频编解码：H.263、H.263+、H.264BP、H.264HP、H.264HPSVC、H.265、H.265SVC。

7.视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理。

8.画面布局：支持多画面，画廊模式，演讲者模式，语音激励模式，支持人脸识别、实现会议中电子名片&电子铭牌、人脸签到等应用，支持人像优化。

▲9.音频编解码：宽频语音，动态分层编码，支持Opus、G.711a、G.711u、G.722、G.7221、G.7221Annexc、G.729a,AAC等音频编码协议。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

10.音频处理：远场拾音、回声消除、智能降噪、自动增益控制、自动人声增强、唇音同步。

11.双流：支持会议中发送、接收功能，支持高清1080P30fps双流。

12.无线传屏：支持无线传屏配对功能。

▲13.视频丢包率测试：采用H.264HPSVC视频分层编码技术，丢包率达50%的情况下，视频无帧丢失、无画面马赛克、无撕裂花屏无播放卡顿。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

▲14.音频丢包测试：支持音频Opus分层编码，具有强大的前向、后向纠错算法，在高达80%丢包的情况下，音频无断音、无杂音、无语音失真，通话语音连续完整。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）

15.分享功能：采用H.264动态高清编码技术，桌面分享分辨率≥1080p，既可分享文档，也可播放音视频文件。

16.音频接口：音频输入接口：XLR接口×2；TRS接口≥2；RCA接口×2；DMIC×2。音频输出接口：RCA接口×2，HDMI×1。

17.视频接口：视频输入接口：RJ45×2，HDMI×1。视频输出接口：HDMI×1。

18.其他接口：USB接口×2。RS232接口：RJ45×1。	13	台
2	单向光端机	光纤收发器	产品性能指标不低于以下参数：非压缩全高清HDMI/DVI视频光端机1路视频+音频	26	对
3	编解码转换器	编解码机	产品性能指标不低于以下参数：设备应支持不少于2路HDMI显示输出，HDMI最高分辨率支持4K，1080P	13	台
4	互联网接入交换机	交换机	产品性能指标不低于以下参数：交换容量：336Gbps/3.36Tbps
包转发率：51/126MppS
下行端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口
上行端口：4个干兆SFP
外形尺寸：442宽x220深x43.6高(mm)
重量：3.56kg
电源类型：内置AC电源
输入电压：100VAC-240VAC;50/60Hz
最大功耗：27.2W
工作温度：0℃~45℃
存储温度：-40℃~70℃
工作湿度：5%~95%
业务口防雷：共模±10kV
散热方式：无风扇，自然散热	13	台
四	其他配套系统
1	六类非屏蔽网线	线缆	六类非屏蔽线缆CAT6-UTP,305米/箱	10	箱
2	电源线	线缆	摄像机末端电源线RVV2*1.0	1000	米
3	视频线	线缆	视频线3G-SDI	2000	米
4	音箱线	线缆	200芯金银线	2000	米
5	接插头	线缆	各种接插头（卡侬头、大三芯、大二芯、莲花头）等	19	批
6	LC光纤跳线	线缆	LC-LC多模双芯光纤跳线20m	26	根
7	HDMI跳线	线缆	HDMI成品跳线5m	26	根
集成改造要求

25个法庭集成改造要求：更换25个法庭相关音视频信息化设备及布线重新改造。具体包括更换视频采集处理系统中的庭审主机及高清摄像机，配套更换摄像机对应的集中供电电源；更换庭审音频采集扩声系统中更换数字音频处理器及功放及其他配套设施；同时配套上述各系统改造的相关线缆辅材等布线系统改造。

民事科技法庭系统拓扑图

刑事科技法庭系统拓扑图

13个融合法庭集成改造要求：新增13个法庭融合庭审相关设备及配套布线改造。具体包括新增互联网融合编解码设备、单向音视频光端机、编解码转换器、互联网接入交换机及模块；同时配套上述各系统改造的相关线缆辅材等布线系统改造。

融合法庭系统拓扑图

电子政务云资源需求（仅针对上云项目）

不涉及

其他工作要求

售后服务要求

系统提供3年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并于48小时内修复或提供备品备件保障系统正常运行。

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在验收合格后的前12个月内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为6个月，分为2个阶段。

第一阶段为5个月，完成项目建设。

第二阶段为1个月，完成试运行。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于4人的项目服务团队（包括项目经理、实施经理等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

角色	主要职责	人员数量	人员要求	驻场要求
项目经理	负责项目质量和进度控制	1人	具备高级工程师证书（信息技术相关专业），有政务信息系统建设项目经理经验，具有10年以上从业经历	驻场
实施经理	负责项目需求评估与项目实施	3人
驻场
2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中运维经理1人，技术工程师不少于3人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

角色	主要职责	人员数量	人员要求	驻场要求
项目经理	负责项目质量和进度控制	1人	具备高级工程师证书	不驻场
运维经理	负责项目需求评估与产品设计	1人
不驻场
技术工程师	负责项目运行维护	2人
不驻场
商业密码应用需求

不涉及。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。