


[bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc20510]项目采购需求
[bookmark: _Toc96247667][bookmark: _Toc96332028][bookmark: _Toc99711480][bookmark: _Toc21906]建设背景
[bookmark: _Toc96247669][bookmark: _Toc99711481][bookmark: _Toc96332030][bookmark: OLE_LINK16]目前，上海市人民检察院第二分院本部仅有两间接待室，但无同步录音录像系统，面对日益增多的来访人员，无论从场所和信息化角度，当前都无法满足来访群众的要求，迫切需要独立的12309检察服务场所，用于对来访群众提供司法服务。
依据高检办发〔2018〕9号《最高人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》及沪检办发〔2018〕16号《关于上海市检察机关12309检察服务中心建设的指导意见》的通知，上海市人民检察院第二分院将在上海市普陀区中山北路1235号建设12309检察服务中心，并配套各类信息化系统，面向群众提供更好更便捷的司法服务。
[bookmark: OLE_LINK13]新建12309检察服务中心位于中山北路1235号1-3层。根据上级院关于12309检察服务中心规范化建设的标准和要求，本项目将为上海市人民检察院第二分院12309检察服务中心进行配套信息化子系统建设，打造集案件受理、分流、办理、监督和评价于一体的“一站式”高效服务平台，不断提升群众满意度，努力打造群众“家门口的检察院”。

[bookmark: _Toc6031]建设目标
检察机关12309检察服务中心配套信息化系统建设，需要遵循“以高起点规划为引领，以高质量建设为基础，以高效率运行为目标”的原则，充分利用网络、通信、多媒体等技术和软硬件产品，实现公开重要案件信息、法律文书,受理人民群众控告、申诉事项,受理案件程序性信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项,收集、办理、答复人民群众意见建议,提供法律咨询服务等“一站式”检察服务功能；实现便民利民，提升信访接待效率，扩展、延伸检察听证功能，满足检察机关在实际公开听证过程中对业务规范开展、过程有效留痕、设备便捷管理的需求，并通过实时互联网公开直播、远程视频接入的扩展，实现公开听证室对内听证工作质效提升，对外为广大群众提供公开听证“零距离”的接触与体验，整体提升工作规范性、管理效力和司法公信力。
通过本项目的建设，实现场所相对独立、职能相对集中、空间相对分离，确保群众诉求接收受理及时到位，为社会高质量发展创造稳定的法治环境。
[bookmark: _Toc4638]建设内容
此次上海市人民检察院第二分院12309检察服务中心建设含多个配套信息化子系统，按照功能区对各子系统进行分类，功能区划分为技术保障区、公共区、接待区、控申区，包含以下建设内容：
一、技术保障区系统
1、数据中心机房系统；
2、安防中心机房系统；
二、公共区系统
3、综合布线系统：包括网络布线和电话布线；
4、网络安全系统：工作网和互联网的网络交换和安全；
5、视频监控系统：楼宇内部公共区域安防监控；
6、门禁及报警系统：包含门禁系统、考勤系统、梯控系统、访客系统，以及入侵报警系统。在进出楼宇和主要功能区域设置门禁系统进行访问控制，设置考勤系统用于员工上下班考勤；
7、广播扩声系统：在大楼公共区域部署广播扩声系统，进行服务、通知等广播，与消防系统进行联动强切；
三、接待区系统
8、电话接访系统：用于内部和远程电话通讯；
9、信息发布和接待预约系统：将需要通知的信息统一发布到前端显示屏，便于工作人员和来访人群快速了解信息，对于接待信息，提前发布到接待室显示屏，便于相关人员掌握会议信息；
10、多媒体导览系统：基于接访大厅的触摸一体机，为来访人提供自助终端快捷服务，能够使来访人快速了解信访事项办理须知、操作指引和相关规章制度，通过交互问答，实现来访指引，为来访人提供更大的便利服务；
11、排队叫号系统：服务大厅对外窗口进行排队叫号；
四、控申区
12、听证系统：对听证室进行建设，建成标准化、规范化的听证室，满足听证业务需求；
13、同步录音录像系统：对接待室等办案区重要场景进行高清视频图像采集，助力办案人员掌握被当事人在办案区的全过程活动情况；
14、会议系统：会议室内部系统，包括显示系统、扩声系统、控制系统等，满足开会的要求；
15、远程视频会议系统：与二分院本部以及其他院进行远程视频会议；
16、智能库房系统：在档案室内，通过智能密集架存放档案资料，对温湿度、空气进行监控分析，有利于文件资料的长期保存。

各子系统建设需求
数据中心机房系统
建设需求
数据中心机房位于三层，面积为24平米。本次建设包含机房装饰、配电及UPS系统、机柜、环控系统、机房消防系统、机房监控及门禁系统等。
机房装饰包括天花吊顶处理、墙面处理及地面处理，机房门窗；
配电及UPS包括配电柜箱、UPS主机、照明系统、电缆桥架、接地工程及空调；
机柜包含数据中心机柜及配套底座；
机房环控系统包括UPS监测、漏水检测、温湿度检测、烟雾检测、视频监控系统集成、消防报警集成、短信报警灯；
机房消防系统配套1套无管网气体灭火系统；
机房监控及门禁系统采用支持国密算法的系统，以符合相关密码保护要求。
[bookmark: OLE_LINK14]机房建设需符合C级机房建设标准。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	防静电地板
	600*600mm；全钢无边防静电地板；300mm高，含300mm高以内支架
	24
	M2

	2
	天花吊顶
	微孔铝合金吊顶，600*600*0.8
	24
	M2

	3
	墙面、地面涂料
	腻子、防尘漆、环保漆，一底两面
	80
	M2

	4
	钢制防火门
	钢制防火门，含五金配件锁具等
	1
	套

	5
	钢制防盗窗
	钢制防盗窗，含五金配件锁具等
	1
	套

	6
	钢底架
	机柜支架制作、安装
	6
	套

	7
	防静电地板吸盘
	防静电地板吸盘
	1
	个

	8
	摄像机
	1.传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS
2.焦距&视场角：不低于2.7~13.5 mm
3.最大图像尺寸：不低于1920 × 1080
4.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
5.支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、人数统计、smart事件、普通监控
6.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证
7.▲内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
8.产品具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》
	1
	台

	9
	硬盘录像机
	1.采用2U机架式不低于8盘位嵌入式网络硬盘录像机
2.接入能力：不低于16路H.264、H.265格式高清码流接入
3.整机具有商密二级证书
4.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。
5.支持基于数字证书的设备接入认证能力
6.支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等
7.支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等
	1
	台

	10
	监控级硬盘
	标称容量：不低于8TB
接口类型：SATA
转速：不低于5400RPM
缓存：不低于256MB
	2
	块

	11
	监控、门禁管理系统
	1.视频接入路数：不低于32
2.视频并发调阅：不低于4路（1080P@25帧4M码流）
3.安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。
4.视频导出加密：支持对客户端下载/导出的视频文件进行加密和完整性保护，通过专用播放器解密及完整性校验通过后才可正常播放。
5.视频外发管控：支持视频图像下载后使用有效期和播放次数限制，仅允许授权用户在有效范围内查看使用。
6.视频数字水印：支持通过明文水印技术对操作终端显示的视频图像进行防护，视频数据泄露后可溯源取证。
7.水印灵活配置：支持对水印文字大小、颜色、旋转角度等属性灵活配置，并能够适应监控画面窗口的移动。
8.门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。
9.操作日志审计：支持对客户端登录、视频预览/回放/下载/导出、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。
10.设备接入管理：支持商密摄像机、商密存储设备管理，并实时监控设备运行状态。
11.视频预览回放：支持视频画面的实时预览、录像回放、录像下载、云台控制，支持预览抓图、多画面切换、主子码流切换。
	1
	套

	12
	人脸识别门禁一体机
	1.▲屏幕应不低于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
3.人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
4.设备应支持不低于10000个用户、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储 、10000个密码
5.组合认证：卡片（国密）+人脸，卡片（国密）+密码
6.胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
7.非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
8.报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
9.联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
10.设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。
	1
	台

	13
	发卡器
	1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
2.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
3.工作电压：DC 5V；
4.工作电流：0.2A；
	1
	台

	14
	CPU卡
	1.国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；
2.支持国密SM1、SM4算法加密；
3.容量为80K byte；
4.标准白卡外形；
	10
	张

	15
	磁力锁
	1.最大静态直线拉力：不低于280kg±5%
2.状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
3.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
4.使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	1
	套

	16
	磁力锁支架
	1.开门角度：90°
2.选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理
3.适用门类型：木门/金属门
	1
	套

	17
	开门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
	1
	个

	18
	门禁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
	1
	个

	19
	机柜
	42U服务器机柜，600x1000x2000，黑色，网孔门，配置2个PDU；
	6
	套

	20
	接地铜带
	3*30mm 紫铜带，及相关安装配件
	30
	米

	21
	接地网
	100*0.3mm 铜铂，及相关安装配件
	30
	米

	22
	接地端子箱
	等电位连接箱、定做
	1
	套

	23
	电源箱
	包含空气开关、漏电保护器等元器件
	1
	套

	24
	强电电缆
	机房内UPS输入输出电缆、机柜内电缆、空调电缆、插座及灯光电缆等
	1
	项

	25
	UPS
	1.额定容量：20KVA
2.输入输出制式：单进单出
3.输入功率因数：≥0.99
4.输出功率因数：1
5.整机效率：≥95%
6.电池电压(Vdc)：192~240。本项目包含电池，要求保证延迟不少于1小时；
7.告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能
8.保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷
	1
	套

	26
	LED灯
	600*600mm，LED平板灯
	4
	套

	27
	机房空调
	1.空调匹数、规格：5HP，机房专用精密空调
2.电源：三相电源
3.功能类型：单冷型
4.制冷量：≥13kw
5.显冷量：≥12.2kw
6.风量：≥3500 m3/h
	1
	套

	28
	温湿度感测器
	1.额定电压 DC12V；
2.测量范围 温度：0℃～50℃；
3.湿度：0～100%rh；
4.测量精度 温度：±0.5℃；
5.湿度：±3%rh；
6.有效工作面积 10-20m2/只；
	1
	个

	29
	烟感探测器
	1.电源：12～60V DC；
2.工作电流：< 10 mA；
3.输出形式：缺省设置警戒状态输出开路；
4.报警状态输出短路；
5.烟雾灵敏度：符合UL217号标准；
6.测试标准：0.65～1.52%FT；
7.具备防误报检测功能；
	1
	个

	30
	红外双鉴报警器
	1.工作电压：DC 9～16V；
2.消耗电流：≤20mA；
3.工作温度：-10℃～+50℃；
4.安装方式：壁挂；
5.探测距离：12米；
6.探测角度：110°；
	1
	个

	31
	报警按钮
	1.设备类型：紧急按钮（86盒）
2.外壳材质：阻燃ABS，环保
3.耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
	1
	个

	32
	控制箱及工业电源
	控制箱及工业电源
	1
	套

	33
	环控控制主机
	1.4路支持RS232, RS422, RS485 4路开关输入
2.100M以太网口
3.可通过HTTP, SNMP, DHCP or Telnet管理；
4.支持ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, 和HTTP协议
5.内置WEB服务器
6.支持多种异步串口格式
	1
	台

	34
	声光报警器
	供电12V，红色光闪烁，声音声贝可关闭
	1
	个

	35
	环控管理主机
	控制主机（配置不低于I5-10500，8G内存，256g固态硬盘），包含集中监控管理系统，有效进行实时监控、实时告警，可对当前告警进行处理情况记录便于监控人员管理。可对历史数据进行告警查询和数据分析
	1
	台

	36
	短信发送器
	1.通过以太网收发短信
2.内置4G模块，接口：RJ45网口
3.协议：UDP/TCP
4.电源：DC 12V；
5.支持主流操作系统
	1
	个

	37
	气体灭火系统
	箱体式消防灭火系统，包括灭火控制系统、柜式灭火装置，七氟丙烷药剂、泄压口、感烟探头、感温探头、报警器、输入输出模块等
	1
	套

	38
	机房镀锌桥架、管道、线缆、辅材等
	机房镀锌桥架、管道、线缆、辅材等
	1
	项



安防中心及机房系统
建设需求
安防中心及机房位于一层，安防中心面积为25平米，并配套弱电间存放机柜、UPS等设备。本次建设包含装饰、配电及UPS系统、机柜、环控系统、消防系统、机房监控及门禁系统等。
装饰包括天花吊顶处理、墙面处理及地面处理，门窗；
配电及UPS包括配电柜箱、UPS主机、照明系统、电缆桥架、接地工程及空调；
机柜包含安防中心机柜及配套底座；
环控系统包括UPS监测、漏水检测、温湿度检测、烟雾检测、视频监控系统集成、消防报警集成、短信报警灯；
消防系统配套1套无管网气体灭火系统；
监控及门禁系统采用支持国密算法的系统，以符合相关密码保护要求。
机房建设需符合C级机房建设标准。
安防中心配套1套55寸液晶拼接（3*3）显示系统和监控操作台。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	防静电地板
	600*600mm；全钢无边防静电地板；300mm高，含300mm高以内支架
	25
	M2

	2
	天花吊顶
	微孔铝合金吊顶，600*600*0.8
	25
	M2

	3
	墙面、地面涂料
	腻子、防尘漆、环保漆，一底两面
	80
	M2

	4
	钢制防火门
	钢制防火门，含五金配件锁具等；
	1
	套

	5
	钢制防盗窗
	钢制防盗窗，含五金配件锁具等；
	1
	套

	6
	钢底架
	机柜支架制作、安装
	6
	套

	7
	防静电地板吸盘
	防静电地板吸盘
	1
	个

	8
	摄像机
	1.传感器类型：不低于1/2.7" Progressive Scan CMOS
2.焦距&视场角：不低于2.7~13.5 mm
3.最大图像尺寸：不低于1920 × 1080
4.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、人数统计、smart事件、普通监控
5.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法；支持基于数字证书的设备接入认证能力；支持基于国家商用密码算法的信令认证能力；支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出；支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入；支持数字证书签名加密双证书体系；支持CA系统根证书导入，用于校验平台身份可靠性；支持平台身份证书导入，用于接入平台认证
6.▲内置补光灯灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，当补光灯打开时，补光均匀，无波纹、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
7.产品具备国家密码管理局认证通过的《商用密码产品认证证书》
	1
	台

	9
	硬盘录像机
	1.采用2U机架式不低于8盘位嵌入式网络硬盘录像机
2.接入能力：不低于16路H.264、H.265格式高清码流接入
3.整机具有商密二级证书
4.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片，支持SM1/SM2/SM3/SM4等国家商用密码算法，采用SM3对码流做HASH，SM2做签名和验签。
5.支持基于数字证书的设备接入认证能力
6.支持芯片安全校验能力，包括随机数有效性检测，算法符合性检测等
7.支持算法安全校验能力，包括开机自检，使用时自检和定期自检等
	1
	台

	10
	监控级硬盘
	标称容量：不低于8TB
接口类型：SATA
转速：不低于5400RPM
缓存：不低于256MB
	2
	块

	11
	监控、门禁管理系统
	与数据中心机房共用。
	1
	套

	12
	人脸识别门禁一体机
	1.▲屏幕应不低于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
2.摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
3.人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假
4.设备应支持不低于10000个用户、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储 、10000个密码
5.组合认证：卡片（国密）+人脸，卡片（国密）+密码
6.胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件
7.非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动
8.报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等
9.联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能
10.设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性
	1
	台

	13
	发卡器
	1.支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
2.USB2.0接口；
3.具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
	1
	台

	14
	CPU卡
	1.国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；
2.支持国密SM1、SM4算法加密；
3.容量为80K byte；
4.标准白卡外形；
	10
	张

	15
	磁力锁
	1.最大静态直线拉力：不低于280kg±5%
2.状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
3.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
4.使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	1
	套

	16
	磁力锁支架
	1.开门角度：90°
2.选用材料：高强度铝合金，表面喷砂处理
3.适用门类型：木门/金属门
	1
	套

	17
	开门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
	1
	个

	18
	门禁电源
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
	1
	个

	19
	机柜
	42U服务器机柜，600x1000x2000，黑色，网孔门，配置2个PDU；
	6
	套

	20
	接地铜带
	3*30mm 紫铜带
	30
	米

	21
	接地网
	100*0.3mm 铜铂
	30
	米

	22
	接地端子箱
	等电位连接箱、定做
	1
	套

	23
	电源箱
	包含空气开关、漏电保护器等元器件
	1
	套

	24
	强电电缆
	机房内UPS输入输出电缆、机柜内电缆、空调电缆、插座及灯光电缆等
	1
	项

	25
	UPS
	1.额定容量：20KVA
2.输入输出制式：单进单出
3.输入功率因数：≥0.99
4.输出功率因数：1
5.整机效率：≥95%
6.电池电压(Vdc)：192~240。本项目包含电池，要求保证延迟不少于1小时；
7.告警功能：过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能
8.保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷
	1
	套

	26
	LED灯
	600*600mm，LED平板灯
	4
	套

	27
	机房空调
	1.空调匹数、规格：5HP，机房专用精密空调
2.电源：三相电源
3.功能类型：单冷型
4.制冷量：≥13kw
5.显冷量：≥12.2kw
6.风量：≥3500 m3/h
	1
	套

	28
	温湿度感测器
	1.额定电压 DC12V；
2.测量范围 温度：0℃～50℃；
3.湿度：0～100%rh；
4.测量精度 温度：±0.5℃；
5.湿度：±3%rh；
6.有效工作面积 10-20m2/只；
	2
	个

	29
	烟感探测器
	1.电源：12～60V DC；
2.工作电流：< 10 mA；
3.输出形式：缺省设置警戒状态输出开路；
4.报警状态输出短路；
5.烟雾灵敏度：符合UL217号标准；
6.测试标准：0.65～1.52%FT；
7.具备防误报检测功能；
	1
	个

	30
	红外双鉴报警器
	1.工作电压：DC 9～16V；
2.消耗电流：≤20mA；
3.工作温度：-10℃～+50℃；
4.安装方式：壁挂；
5.探测距离：12米；
6.探测角度：110°；
	1
	个

	31
	报警按钮
	1.设备类型：紧急按钮（86盒）
2.外壳材质：阻燃ABS，环保
3.耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
	1
	个

	32
	控制箱及工业电源
	控制箱及工业电源
	1
	套

	33
	环控控制主机
	1.4路支持RS232, RS422, RS485 4路开关输入
2.100M以太网口；
3.可通过HTTP, SNMP, DHCP or Telnet管理；
4.支持ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP, 和HTTP协议；
5.内置WEB服务器
6.支持多种异步串口格式；
	1
	台

	34
	声光报警器
	供电12V，红色光闪烁，声音声贝可关闭
	1
	个

	35
	环控管理主机
	控制主机（配置不低于I5-10500，8G内存，256g固态硬盘），包含集中监控管理系统，有效进行实时监控、实时告警，可对当前告警进行处理情况记录便于监控人员管理。可对历史数据进行告警查询和数据分析
	1
	台

	36
	短信发送器
	1.通过以太网收发短信；
2.内置4G模块，接口：RJ45网口；
3.协议：UDP/TCP；
4.电源：DC 12V；
5.支持主流操作系统
	1
	个

	37
	55寸拼接显示屏
	1.采用工业级面板，高可靠性一体化设计,长时间稳定运行，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象
2.拼缝不大于1.7mm
3.亮度不低于500cd/m²
4.对比度4000：1
5.分辨率1920*1080
6.超宽视角，视角可达178°
	9
	台

	38
	拼接屏支架
	配套液压前维护支架
	9
	套

	39
	拼接控制器
	1.支持H.265、H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG格式解码
2.支持G.711A、G.711U的音频格式解码
3.支持单路视频输出的分屏处理，支持1、2、3、4、6、7、9、16多种分屏模式
4.输出图像分辨率最高可达4K@60Hz
5.支持拼接上墙
6.支持不少于4路HDMI输入，不少于12路HDMI输出
	1
	台

	40
	10KW配电箱
	10KW配电箱,包含空气开关、漏电保护器等元器件
	1
	套

	41
	监控操作台
	定制2.2米宽，80cm深
	1
	套

	42
	气体灭火系统
	箱体式消防灭火系统，包括灭火控制系统、柜式灭火装置，七氟丙烷药剂、泄压口、感烟探头、感温探头、报警器、输入输出模块等
	1
	套

	43
	机房镀锌桥架、管道、线缆、辅材等
	机房镀锌桥架、管道、线缆、辅材等
	1
	项



综合布线系统
建设需求
综合布线系统主要为用户提供网络、语音的接入点位、主干线路的敷设。网络主干线路采用12芯多模光纤铺设，电话主干线路采用25对大对数线缆敷设。水平布线采用6类非屏蔽双绞线。
本次项目中，除网络布线信息点、语音布线信息点外，在重要场所还预留了信息点位，信息点总数为185个。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	室内光纤
	1.符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准；
2.外部直径较小，有很好的弯曲性能；
3.光纤采用多模OM3规格；
4.采用紧套光纤，具有较强的机械保护性；
5.外护套采用阻燃PVC材料；
6.阻燃等级：IEC60332-1；
7.具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害；
8.光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。
9.芯数≥12芯
	200
	米

	2
	光配架
	1.符合YD/T778-2011标准；
2.光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装；
3.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；
4.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；
5.自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯；
全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；
6.钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；
	6
	套

	3
	LC耦合器
	1.符和YD/T926.2、YD/T1272和TIA/EIA568-C标准；
2.UL94V-0的高强度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化；
3.两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB；
4.低插入损耗，重复性好；
5.适配器中部弹性套筒的压力位8~10N；
6.任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.2dB（含重复性）；
7.任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）, ＞60dB（APC）；
8.适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)；
	72
	个

	4
	LC单芯尾纤
	1.产品符合GB/T18233.1-2022标准；
2.采用标准LC连接器；
3.插入损耗小于0.3dB；
4.回波损耗大于50dB；
5.长度≥1米
	72
	条

	5
	光纤熔接
	光纤熔接
	72
	项

	6
	LC-LC光纤多模跳线
	1．产品符合GB/T18233.1-2022标准；
2.采用标准LC连接器；
3.插入损耗小于0.3dB；
4.回波损耗大于50dB；
5.长度≥3米
	40
	条

	7
	室内25对三类大对数线缆
	1.符合YD/T1019、ISO/IEC 11801和TIA/EIA568标准；
2.导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm；
3.绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.88mm；
4.外护套采用阻燃PVC材料；
5.阻燃等级：IEC60332-1；
6.特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15；
7.直流电阻≤9.38Ω/100m；
	200
	米

	8
	电话110配架
	1.符合TIA/EIA568标准；
2.支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ；
3.满足22－26AWG芯线端接；
4.采用高性能PC材料；
5.背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂；
6.含5个5对连接块
	7
	套

	9
	RJ45转1对鸭嘴头 2米
	1.符合GB/T18233.1-2022、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准；
2.一端110鸭嘴连接头，另一端RJ45连接头；
3.符合UL94V-0的高强度PC材料；
4.插头金属部分镀金50微英寸；
5.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；
6.额定电流1.5A；
7.接触电阻≤1mΩ；
8.绝缘电阻≥200MΩ；
9.插拔≥750次后，依然保证性能稳定；
	70
	条

	10
	含模块六类非屏蔽配线架
	1.符合TIA/EIA568标准；
2.模块化端口，支持单个端口拆装或更换；
3.黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固；
4.高强度PC+ABS材料端口面框；
5.可更换标示，方便端口管理；
6.背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落；
7.含24个六类非屏蔽模块
	21
	套

	11
	六类非屏蔽双绞线
	1.符合TIA/EIA-568和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求；
2.线缆中心采用十字骨架；
3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准；
4.外径：6.1mm ± 0.4mm ；
5.导体：24AWG、实芯裸铜导线；
6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.05mm；
7.外护套采用阻燃PVC材料；
8.阻燃等级：IEC60332-1；
	40
	箱

	12
	终端用六类非屏蔽模块
	1.符合TIA/EIA568标准对六类系统的要求；
2.模具冲压形成方形针，50μ镀金金针；
3.180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离；
4.符合UL94V-0的高强度PC材料；
5.带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露；
6、插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定；
7.带宽达到250MHz,符合国际最新标准；
	185
	个

	13
	六类非屏蔽跳线
	1.符合TIA/EIA568标准；
2.线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能；
3.水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定；
4.通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径；
5.三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻；
6.水晶头簧片镀金50μ；
7.支持250MHz带宽；
8.插拔≥750次后，依然保证性能稳定；
9.长度≥3米
	260
	条

	14
	电话跳线
	1.符合GB/T18233.1-2022、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准；
2.两端均为RJ11连接头；
3.符合UL94V-0的高强度PC材料；
4.插头金属部分镀金50微英寸；
5.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象；
6.额定电流1.5A；
7.接触电阻≤1mΩ；
8.绝缘电阻≥200MΩ；
9.插拔≥750次后，依然保证性能稳定；
	50
	条

	15
	双口面板
	1.符合GB/T18233.1-2022和ANSI/TIA/EIA570标准；
2.2口面板；
3.采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化；
安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板上下左右的位置和角度，即可完美安装；
4.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口；
5.尺寸：86*86mm，符合国际标准；
	95
	个

	16
	布线镀锌桥架、管道、软管、吊筋、86型盒、过路盒、防火封堵等；
	布线镀锌桥架、管道、软管、吊筋、86型盒、过路盒、防火封堵等；
	1
	项



网络安全系统
建设需求
12309检察服务中心，规划设计有检察工作网和互联网2套网络系统。
1）检察工作网，网络及安全设备配套如下：
部署1台路由器，上联到检察工作网，实现内部网络到工作网络的路由转换，确保数据能顺利传输到工作网。
部署1台安全网关设备，实现与市检二分院通过工作网实现VPN专网互联。
部署1台防火墙设备，实现市检二分院工作网网络边界的安全加固，防止病毒及访问不安全内容、阻止未经授权的访问，确保内部网络的安全。
部署2台核心交换机设备，实现网络数据高速转发，提供快速可靠的网络传输。通过访问控制列表和安全策略来限制网络用户的访问权限。双机部署，核心交换机具备故障恢复和冗余功能。确保网络的稳定性和可用性，确保数据的安全和稳定传输。
在12309检察服务中心各楼层部署接入交换机，满足办公区域的网络接入需求，提供终端网络的接入工作。通过划分不同VLAN，将各业务部门或用户进行隔离和安全管理。
[bookmark: _Toc183514622]2）互联网，网络及安全设备配套如下：
部署1台防火墙设备，接入互联网，实现12309检察服务中心互联网网络边界的安全加固，防止病毒及访问不安全内容、阻止未经授权的访问，确保内部网络的安全。
部署1台核心交换机设备，实现网络数据高速转发，提供快速可靠的网络架构。通过访问控制列表和安全策略来限制网络用户的访问权限，确保网络的稳定性和可用性，确保数据的安全和稳定传输。
在12309检察服务中心办公大楼各楼层部署接入交换机，满足办公区域的网络接入需求，提供终端网络的接入工作。通过划分不同VLAN，将各业务部门或用户进行隔离和安全管理。
[bookmark: OLE_LINK18]本项目所选用的网络交换设备，需考虑与本地网络及上海市人民检察院第二分院现有的网络系统的兼容性、稳定性，并可进行统一管理。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	路由器
	1.CPU核数≥16，主频≥2.0GHz,整机交换容量≥300Gbps；
2.端口≥14*10GE(SFP+),≥10*GE Copper,≥1*USB2.0；
3.配置双电源；
4.支持基于报文五元组过滤，ASPF状态过滤、MAC地址过滤、URL过滤、AV防病毒、APR等
5.支持多样化的VPN技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用
6.支持Ethernet、VLAN，802.3x、802.1p、802.1Q、802.1x、STP(802.1D) 、PPP、ISDN等
7.支持TCP、UDP、IP Option、IP Unnumber
8.支持策略路由、Netstream、sFlow等
9.支持静态路由，动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS等路由策略
10.支持组播路由协议：IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP
11.含3个万兆多模光模块。
	1
	台

	2
	防火墙
	[bookmark: OLE_LINK3]1.防火墙吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥8万；内存≥8GB，SSD存储≥64GB；
2. IPSec VPN吞吐量≥2.1Gbps；；
3.支持虚拟防火墙系统，虚拟防火墙数量≥100；
4.固定接口：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，冗余电源；
5.▲投标产品采用自主研发的关键芯片（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
6.当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；
7.支持基于源IP/目的IP，MAC地址，服务类型，应用类型，安全域，时间段进行安全策略规则的配置；
8.支持安全策略阻断时设备发送反馈报文，如针对TCP报文反馈reset报文，针对UDP和ICMP报文反馈ICMP不可达报文；
9.支持SRv6协议，支持SRv6 TE policy，支持EVPN L3VPN over SRv6 TE Policy，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议，支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道；
10.支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、FTP、H323、MSN、Netbios、PPTP、RSH、RTSP、SIP、SQLnet等；
11.支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题；
12.可识别应用数量≥6000种，系统预定义IPS签名数量≥12000，CVE编号的签名条目数不得少于6000。（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
13.含3年入侵防御、防病毒规则库更新、软件升级；
14.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	2
	台

	3
	核心交换机
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1.采用国产芯片,交换容量≥100 Tbps；包转发率≥76800Mpps,（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
2.实配双主控、冗余电源；端口：10GE(SFP+)口≥24个；千兆电口≥24个；
3.整机板槽位数≥6，电源插槽数≥6,（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
4.支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s；支持整机ARP表项≥140000，ND表项≥80000
5.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)；支持LACP，VRRP，BFD for VRRP；
6.支持IPv4路由转发FIB表项≥256000；
7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
8.支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包。
9.支持802.1X、MAC、portal等认证方式；
10.主控支持独立指示灯，维护人员可以在后台点亮，快速定位设备位置；（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
11.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	2
	台

	4
	核心交换机
	1.采用国产芯片,交换容量≥65Tbps；包转发率≥51200Mpps,（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
2.实配双主控、冗余电源；端口：10GE(SFP+)口≥24个；千兆电口≥24个；
3.整机板槽位数≥4，电源插槽数≥6,（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
4.支持整机MAC地址≥384K；MAC学习速率≥16000/s；支持整机ARP表项≥140000，ND表项≥80000；
5.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、802.1s(MSTP)；支持LACP，VRRP，BFD for VRRP；
6.支持IPv4路由转发FIB表项≥256000；
7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
8.支持1：1转发备份，倒换时间小于5ms，故障自动切换无丢包。
9.支持802.1X、MAC、portal等认证方式；
10.主控支持独立指示灯，维护人员可以在后台点亮，快速定位设备位置；（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
11.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	台

	5
	接入交换机
	1.≥48个10/100/1000BASE-T以太网端口,≥4个万兆SFP+；
2.交换容量≥430G;
3.支持MAC地址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC表项,支持源MAC地址过滤;
4.支持SmartLink树型拓补和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护;
5.支持STP协议。
	7
	台

	6
	[bookmark: OLE_LINK15]安全网关
	1.加密算法：支持国密SM2/3/4算法；
2.整机吞吐率：不小于4Gbps；
3.IPSec加密速率：64字节≥260Mbps; 1428字节≥1.8Gbps；
4.IPSec最大并发隧道数：≥5000条，SSL最大并发连接数：≥26000；
5.▲采用一体化设计，采用国产芯片，整机和关键密码组件均由同一厂商研制，且均具备国家商用密码产品认证证书。提供相关证明材料；
6.支持路由接入、透明接入、单臂部署等，适应Vlan、Vlan trunk等环境；
7.设备采用透明模式串接入用户网络，不会改变用户原有的网络结构及相关配置；
8.支持隧道状态查看，如隧道类型、本端/对端地址、关联的隧道名称、SP信息、SA信息、创建时间、过期时间、加解密的包数/字节数等；
9.具备IPSec VPN及SSL接入功能；
10.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	台



视频监控系统
建设需求
视频监控子系统作为整个12309检察服务中心大楼安保系统的重点，对服务中心的安全防范起着至关重要的作用。系统对大楼外主要出入口及通道、进出楼栋的主要出入口、大楼大厅、各楼层电梯厅、楼梯口、走廊、重点机房等场景进行监视，监视图像传送到安防中心。安防中心对整个大楼进行实时图像的监控和记录，使监控中心人员充分了解大楼内外的人员活动情况和动态。
本系统基于检察工作网进行建设，分为视频前端系统、传输网络、视频存储系统、视频解码拼控、大屏显示、安防综合管理应用平台等几个部分。实现视频预览、录像回放、电视墙控制、录像存储等功能。
视频监控前端共设计42个前端点位，同时还需接入同录系统中的24个点位，共66个，图像保存采用集中存储，视频存储码流不低于2M，保存时常不少于30天。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	半球型网络摄像机
	1.应采用200万像素逐行扫描图像传感器，2.1mm/2.7～12mm(电动调焦)
2.应支持H.265、H.264、MJPEG编解码格式
3.应支持ADPCM、G.711（PCMA、PCMU）、G722、AAC_LC编码格式
4.应支持TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT，802.1X，QoS，UPnP，SMTP网络协议
5.应支持ONVIF、国标（GB/T 28181-2016）互联标准
分辨率不低于1920×1080
6.应支持0.0002Lux星光级超低照度成像
7.应采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米
8.应支持120dB宽动态，适合逆光环境监控
9.应支持3D数字降噪，图像清晰细腻
10.应支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能
11.应支持基础智能
12.应具备音频输入输出接口，告警输入输出接口、内置TF卡槽
	40
	个

	2
	智能摄像机
	1.应采用400W像素短焦人脸抓拍高清智能网络摄像机
2.应采用1/1.8"400W像素高性能传感器，2.8-12mm电动变焦镜头
3.应支持红外补光功能
4.应支持H.265、H.264、MJPEG编解码格式
5.应支持G.711a、G.711u、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM、G722.1c等音频编码标准
6.最大分辨率支持2688×1520，25fps
7.应支持1×告警输入，1×告警输出，1×RS485，DC12V/PoE供电
8.应支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿等功能
9.智能功能：人脸检测、跟踪，最佳人脸快照抓拍
10.配置拾音器
	2
	个

	3
	智能分析主机
	1.2U机架式8盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
1.应集成音视频解码、数据传输、存储、深度智能等多种技术为一体
2.可接驳符合ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
3.支持接入不少于16路监控摄像机仅限分析
4.应支持标准国标 GB/T 28181 协议
5.应支持超级 265、H.265、H.264
6.应支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动
7.应支持TCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP等协议
8.应支持2个HDMI、2个VGA，HDMI支持4K显示输出
9.8个SATA接口，支持硬盘热插拔，
10.不少于16路报警输入，9路报警输出
11.应具备双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用
	1
	台

	4
	接入交换机
	1.万兆WEB管理POE交换机
2.包转发率 ≥144Mpps
3.交换容量 ≥432Gbps
4.≥ 48个千兆电口、4个万兆光口
5.VLAN：4K，MAC：16K
6.19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W
	2
	台

	5
	视频网络存储
	1.机架式36盘位网络存储设备，冗余电源、冗余风扇。配合监控平台，实现监控音视频存储备份，支持流媒体转发，单台设备支持接入300路2Mbps码流进行存储，同时支持600Mbps浏览转发
2.系统内存：8GB（可扩展至64GB）、系统盘：1×240GB SSD（内置）
3.视频格式应支持H.264、H.265
4.应支持分辨率支持4K、1080P、720P、D1、CIF；帧率1-60fps、码率1-16Mbps
5.应支持音频格式G.711a（PCMA）、AACLC（16k/48k）；码率8kbps~64kbps
6.应支持B/S架构，运行在Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器访问
7.应支持不少于1024个客户端并发访问
8.应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户之间的任务相互不干扰,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池
9.应支持创建raid,支持创建虚拟分区，支持对外提供网络磁盘服务，网络服务协议支持ISCSI、CIFS、NFS
10.应支持RAID0、1、5、6、10；支持热备盘、支持坏区磁盘热顶替
11.应支持磁盘漫游功能，更换磁盘盘位后不影响RAID功能正常使用
12.应支持录像备份功能，可创建自动任务和手动任务，手动任务包括手动设置单次任务、定时任务、周期任务,自动任务包括报警任务或第三方系统下发任务；
13.应支持配置录像规则，支持创建多个录像规则
14.录像规则应支持按周期、时间段启动录像；支持指定特定相机录像，支持单个相机生效失效配置；支持配置录像空间，支持空间满自动覆盖。
15.应支持按时间段、摄像机检索录像
16.应支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放录像，支持8倍速及以上自动切换到关键帧放像；降速后自动恢复
17.▲应支持将录像下载成MP4等标准文件格式,通用播放器无需任何插件即可播放（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
18.支持网口绑定，可将多网口设置成同一IP、实现网口热备和负载均衡功能
19.支持录像功能状态显示，包含存储空间，异常报警，录像数量，转发数量。
20.提供原厂授权函及原厂售后服务承诺函。
21.包含10块8T企业级硬盘
	1
	套

	6
	服务器
	1.2U机架式服务器
2.CPU：2颗处理器，核数≥12核
3.内存：不低于64G
4.系统盘:不低于2块960G SSD硬盘，3块2TB硬盘；
5.配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
6.配置2个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块）；
[bookmark: OLE_LINK19]7、需采用国产芯片
8、含操作系统
	1
	台

	7
	线缆
	包含六类非屏蔽线缆、模块，配线架，跳线等
	1
	项

	8
	视频监控基础管理系统
	1.应支持国产化操作系统访问
2.应采用C/S和B/S架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge等浏览器进行配置；
3.应支持64台堆叠扩展
4.应支持不低于1024个客户端并发访问
5.应支持 H.264、H.265 等编码格式
6.图像分辨率应支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率
7.互联协议应支持GB/T 28181、ONVIF、WebRTC
8.网络协议应支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS
9.应支持多网段接入、NAT穿越
10.应支持WebRTC、GB/T 28181、ONVIF、RTSP等多种标准协议接入或接出
11.应支持多种类型的视图配置，可实现对系统视图、共享视图、自定义视图的配置功能。
12.应支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在300毫秒以内
13.应支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段；
14.支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙，电视墙显示风格与实际电视墙保持一致
15.应支持电视墙预案设置，支持1024个预案数，每预案支持128路通道，每通道支持1、4、9、16等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小500毫秒
16.应支持在电视墙操作界面预览视频。
17.应支持设备树多视图展示，支持本地收藏夹，支持模糊查询，视图数不少于256个
18.应支持系统后台报警联动：联动视频上墙、PTZ控制、消息通知等
19.▲支持多点触控切换图像和PTZ控制，预置位调用响应时间不高于500毫秒（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
20.实时浏览和录像播放的整体延迟小于500毫秒
21.▲应支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
22.应支持查看系统运行状态，包括系统名称、系统编号、系统版本、授权期限、运行时间以及运行的服务列表
23.应支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收的协议、IP、端口；转发服务器发送的协议、IP、端口，转发服务器接收的协议IP、端口；视频来源的平台、相机名称、相机ID，请求状态、码流创建时间
24.提供原厂授权函及原厂售后服务承诺函。
	1
	套

	9
	视频监控模块
	接入授权，支持100个摄像机管理
	1
	套

	10
	智能监控模块
	人员管控模块，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。
	1
	套

	11
	设备管理模块
	1.应支持各类安防子系统的统一资源接入、统一事件管理、统一数据呈现、统一运维管理。
2.应支持统一接入视频监控、门禁系统、报警系统等各类子系统
3.应支持统一管理各类接入系统事件，实时报警统一联动、历史报警统一查看
4.应支持统一状态查看，统一性能监测，统一图像检测，统一故障处理
5.应支持国产化电脑无插件、低延时、网页式监控视频直播、点播；支持Firefox、Chrome、Edge及国产主流浏览器
6.▲应支持一机三屏,主界面中的事件中心、资源中心、电子地图、实时监控、录像回放、门禁现场、实时人脸均支持分屏显示，在三屏中的分布任意可调。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
7.应支持接入不低于10万路前端前端设备的管理。
8.应支持支持接入管理的视频监控平台不少于64台。
9.应支持支持监控视频接出给至少16个上级监控系统，每个监控系统可接出不同数量，不同点位、不同分组方式。
10.应支持支持在地图上标记设备图元，支持点状、线状图元，支持图元图标自定义
11.最大支持1024个客户端并发访问。
12.图像分辨率支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率。
13.支持H.264、H.265等编码格式。
14.互联协议支持GB/T 28181、ONVIF、RTSP、WebRTC、GA/T 1400
15.网络协议支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、SNTP、HTTP/HTTPS
16.支持多网段接入、NAT穿越
17.支持安全管控策略，默认关闭root账号、telnet、SSH等网络访问能力，支持密码复杂度控制。
18.▲支持查看历史报警事件的关联信息，包括监控录像、报警备份录像、报警图片、报警预案、处置记录，支持4窗口同时播放关联录像；支持设定事件关联视频自动备份，支持设定事件发生前备份时长事件结束后备份时长等要素；（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
19.▲支持1、4、9、16、36、64、128等视频画面风格，支持单画面、多画面全屏浏览；支持摄像头云台控制，摄像机预置位设置及调用；支持设置多画面浏览预案，可自定义窗口风格，一键调度预案，可设置不少于1024个预案（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
	1
	套



门禁及报警系统
建设需求
1）门禁系统
针对大楼出入口、办公室、设备机房等重要部位的通行门进行出入监视和控制，同时在大厅、电梯厅、停车入口设置相应的门禁访问控制系统，只有授权后才能进入。门禁管理系统采用TCP/IP网络化门禁系统，提高门禁系统信号的传输速度和传输质量，为门禁的安全管理提供安全性和稳定性保障。在接待大厅和办公大堂是员工进出的通道，设置考勤系统便于员工上下班打卡。
根据大楼各功能室情况，除了接待大厅前台、电梯厅、停车入口处设置相应的电子管控系统外，各房间门禁共设置40个点、出入口考勤设置2个点。同时对大楼电梯设置梯控，对使用电梯的人员进行管控；在办公大厅进出口设置1台访客一体机，对访客人员进行身份确认及登记。
门禁系统通过检察工作网接入大楼安防中心的安防综合管理平台。
2）报警系统
报警系统的设计以满足检察院实际需求为出发点，以报警主机为核心，用双鉴探测器、紧急按钮作为重要办公室、重要机房以及库房的防范；报警主机通过检察工作网接入大楼安防中心的安防综合管理平台。
本次入侵报警系统前端布置室内红外探测器10只、采用壁挂安装方式，紧急求助按钮10只。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	　
	门禁系统
	　
	　
	　

	1
	读卡器
	1.认证方式：刷卡、刷卡+密码，不支持仅密码
2.读卡频率：13.56MHz
3.可识别卡：CPU卡(含加密功能)
4.按键方式：触摸按键
5.通讯方式：RS485+Wiegand
6.工作电压：DC 12V
7.功耗：≤2W
8.安装方式：86底盒、120底盒安装
9.工作环境：室内，不低于IP64
	34
	个

	2
	人脸识别门禁一体机
	1.▲屏幕应不低于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
2.采用不低于200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；
3.设备采用深度学习算法，支持不低于10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人；支持不低于50000张卡，15万条事件记录；
4.内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号；可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
5.设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码；
设备支持多重认证功能、首卡常开功能、超级卡/超级密码开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能；
6.设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭；
支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取；
7.▲前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
	8
	套

	3
	门禁梯控主机
	1.支持web界面操作，最多控制128层电梯；
2.支持接入不低于2个Wiegand读卡器或RS485读卡器；
3.支持不低于2万张卡片管理，5万条事件存储；
4.具有消防输入接口；
5.带机箱和供电电源；
	1
	套

	4
	梯控联动模块
	1.联动模块应具有以下接口类型及相应数量：不低于上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个
2.应具有看门狗检测功能
3.应支持在线升级功能
4.带机箱和供电电源；
	1
	套

	5
	访客一体机
	[bookmark: OLE_LINK4]1.▲支持双屏，屏幕尺寸不低于10.1寸；分辨率不小于1280*8000；屏幕最大亮度应≥100cd/㎡；屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度45°（提供第三方检测机构出具的检验检测报告复印件）
2.处理器主频：不低于4核，2.0GHz
3.含操作系统
4.像素：不低于200W
5.镜头数量：不低于2个，1个可见光，1个红外光
6.网口：不低于1个
7.事件容量：不低于30万条访客记录
8.读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容
9.读卡频率：13.56MHz
10.读卡距离：0~3cm，M1卡 、CPU 0~4cm
11.读卡时间：<1秒
12.人脸比对时间：＜1秒
13.按键：开关键按键
14.使用环境：室内
15.设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人；
16.记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录
17.硬件接口：不少于RJ45*1、USB2.0*3、开关机按键*1、预留RS485*1、预留IO输入*1、预留门锁*1；
	1
	套

	6
	门禁控制器
	1．接口数量不低于：网口1个，门锁输出4个，开门按钮4个，门磁输入：4个，IO输入8个，IO输出4个，RS-4852个，韦根，4个，支持消防接口
2.最大可接入门容量：不低于4
3.用户容量：不低于100000个
4.卡片容量：不低于100000个
5.事件容量：不低于300000个
6.密码容量：不低于100000个
7.操作系统：嵌入式系统；
8.认证方式：搭配读卡器可以实现刷卡、指纹、密码、扫二维码认证方式；
9.组合认证：搭配读卡器可实现刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+指纹+密码等组合认证方式；
10.多重认证：支持多个人员认证（刷卡、密码、指纹等）通过后才开门；
11.门禁高级功能：反潜回功能、跨主机反潜回、多门互锁功能（支持跨控制器多门互锁，最多支持32门多门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等；
12.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
13.报警功能：支持防拆报警、门被异常打开、门超时未关、胁迫卡和胁迫密码报警等； 14.报警联动：具有报警输入接口，实现外部报警信号输入，并上传报警事件；具有报警输出接口，可配置实现事件联动报警输出功能。
15.消防联动：自带消防联动继电器，实现当消防信号输入时，可直接联动锁断电开门；
16.状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布防状态、门锁状态指示灯，方便调试及故障排查；
	10
	套

	7
	CPU卡
	1.感应频率13.56MHZ
2.容量为8K byte
3.主体材质：PVC
4.标准白卡外形
	50
	张

	8
	磁力锁
	1.最大静态直线拉力：不低于280kg±5%
2.状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
3.锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
4.使用环境：室内 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	40
	套

	9
	闭门器
	1.适装门重：不低于40-65KG 适装门宽≤1100mm
2.闭门力量：EN3 开门角度≤180°
3.使用寿命：不低于50万次
4.关门调速：不低于两段调速；锁门速度：0°--15°范围内可调；闭门速度：15°--180°范围内可调。
	40
	套

	10
	门禁电源箱
	1.输入电压：100-240VAC；
2.输出电压：12VDC；
3.输出电流：4.17A；
4.输出功率：50W；
5.工作温度：-30℃-+70℃；
6.工作湿度：＜95%；
	10
	套

	11
	开门按钮
	1.结构：塑料面板；
2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
3.输出：常开；
4.类型：适合埋入式电器盒使用；
	40
	个

	12
	玻璃破碎器
	1.标准结构：选用防火材料；
2.电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；
3.适用门型：安全门、逃生门、安全系统等；
4.接点输出：NO/NC/COM
	40
	个

	13
	人脸、指纹多功能采集器
	1.不低于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800*480；
2.采用不低于200万双目摄像头，有照片视频防假功能；
3.支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；
4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；
5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；
6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；
	1
	个

	14
	服务器
	1.2U机架式服务器
2.CPU：2颗处理器，核数≥12核 
3.内存：不低于64G
4.系统盘:不低于2块960G SSD硬盘，3块2TB硬盘；
5.配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;
6.配置2个千兆电口，2个万兆光口（含多模光模块）；
7、需采用国产芯片
8、含操作系统
	1
	台

	15
	管理基础软件
	基础管理系统
	1
	套

	16
	考勤管理模块
	考勤管理提供人员的考勤管理应用，需与本部现有考勤系统对接，统一管理。
	1
	套

	17
	访客管理模块
	1.支持管理最大访客终端管理数量200个；
访客终端并发登记数：
12.0个并发登记（10个门禁点下发人员权限）
3.访客记录最大存储数量1000万条。
	1
	套

	18
	门禁管理模块
	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。支持50个门禁管理
	1
	套

	19
	梯控管理模块
	梯控应用通过接入梯控设备，实现人员身份辨别、楼层管控等智能应用；主要提供权限配置管理和事件管理应用。
	1
	套

	
	报警系统
	
	
	

	20
	报警主机
	1.操作系统：嵌入式操作系统
2.防区数量：板载不低于8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至不低于256路
3.继电器数量：板载不低于4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至不低于256路
4.日志容量：不低于4万条
5.传输距离：双总线，每条总线最长支持不低于2.4Km
6.硬件接口：不低于RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1
7.防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理
断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工不低于作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报
8.外接键盘：支持不低于32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘
报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作
9.报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能
10.联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理
11.事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传
12.子系统管理：支持不低于8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能
13.防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置
14.配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机
15、安装方式：壁挂安装
16、供电方式：AC220V（自带电源适配器）
	1
	台

	21
	总线8防区扩展模块
	1.设备类型：总线8防区扩展模块
2.防区数量：不低于8个
3.通讯接口：M-BUS
4.通讯线材：RVV2*1.5
5.通讯协议：M-BUS协议
6.外壳材质：金属
7.使用环境：室内
8.工作电源：DC36V/2.7mA（主机总线供电）
	1
	个

	22
	总线防区输入输出扩展模块
	1.设备类型：总线防区输入输出扩展模块
2.防区数量：不低于1个
3.继电器数量：不低于1个
4.通讯接口：M-BUS
5.通讯线材：RVV2*1.5
6.通讯协议：M-BUS协议
	1
	个

	23
	控制键盘
	1.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作
2.操作方式管理：支持密码方式对报警系统进行操作指令交互
3.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等
4.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等
5.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报
6.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容
7.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等
8.通讯协议：RS485
9.传输距离：不低于800m
10.使用环境：室内
11.显示屏：LCD
12.操作按键：不低于20个
13.指示灯：不低于5个
14.蜂鸣器：支持
15.安装方式：壁挂
	1
	台

	24
	后备电池
	1.充电后备电池
2.标准电压 12V，额定容量不低于 7.0Ah
	1
	个

	25
	声光报警器
	1.设备类型：声光警号（声光报警器）
2.警灯颜色：红色
3.报警音量：不低于105dB
4.硬件接口：红/黑线
5.使用环境：室内/外（不低于IP54室外防水）
	1
	个

	26
	红外探测器
	1.设备类型：有线被动红外探测器（壁挂）
2.使用环境：室内
3.探测距离：不低于15米
4.探测角度：不低于85.9°
5.探测速度：不低于0.2-3m/s
6.报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警
7.安装方式：壁挂（标配万向支架）
	10
	个

	27
	报警按钮
	1.设备类型：紧急按钮（86盒）
2.外壳材质：阻燃ABS，环保
3.耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A
4.报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选）
5.使用环境：室内
6.安装方式：86盒安装
7.工作电源：无需供电
	10
	个

	28
	辅材
	六类非屏蔽网线、RVV2*1.0、RVV4*0.75等
	1
	项

	29
	报警管理模块
	1.支持报警子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操作
2.支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作
3.支持实时入侵报警能力
4.支持历史入侵报警事件查询及导出能力
5.支持50路探测器
	1
	套



广播扩声系统
建设需求
按照大楼结构，本次建设共部署七个广播分区；采用数字IP网络广播方式设计。七个分区独立控制，可与消防联动。采用数字格式音频应用，网络音频资源应用并全面兼容模拟音源。
在各个分区区域设置安装IP网络终端功放，IP网络终端通过网络交换机与消防监控室IP网络广播系统服务器连接，音频IP网络音频解码终端主要对来自服务器的控制信号和音频信号进行实时解码和播放，把数字音频信号转换成模拟音频信号传输给功率放大器，最后传输到前端音箱，由音箱放出声音。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	广播主机
	1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏。
2.采用的国产处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。
3.含数字化网络广播系统；
	1
	台

	2
	广播话筒
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能
6.话筒灵敏度：-43dB±2dB
7.频响范围：40Hz-16kHz
8.前置提示音灵敏度：-50dB±2dB
	1
	个

	3
	播放器
	1.吸入式机芯；
2.自动播放控制；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
6.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台；
7.支持通过红外遥控控制音量；
8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
9.支持上电自动播放功能。
	1
	台

	4
	前置放大器
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。
2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。
	1
	台

	5
	音频采集器
	1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。
2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。
3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。
5.设备网络接口：标准RJ45输入；设备传输速率：100Mbps。
	1
	台

	6
	寻呼话筒
	1.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。
2.支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
3.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路多方会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。
4.支持呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听。
5.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。
6.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。
7.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP
	1
	个

	7
	采集器
	1．具有≥16路(开关量)短路输入接口，支持服务器端配置相应预设功能；具有≥8路(开关量)短路输出接口，支持服务器端任意配置相应预设输出。每≥1路(开关量)短路输入和输出采用独立的LED状态指示。面板上的≥24个LED指示灯，其中≥16个对应显示短路信号的输入，≥8个对应显示短路信号的输出。
2．具有市电电压插座接口和直流电源接口，两种电源模式备份选择。
3.具有≥1组线路（AUX IN）输入接口，独立音量电位器调节音量大小。支持本地音源输入采集功能。支持音频信号自动触发执行采集任务功能。音频输入带状态灯指示。当输入音频信号过大时，削峰状态指示灯点亮。
4.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。
5.设备网络接口：标准RJ45×2输入；设备传输速率：100Mbps。
	1
	台

	8
	监听音箱
	1.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。
2.支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。
4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。
5.主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。
6.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。
	1
	个

	9
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	1
	台

	10
	网络功放
	1.支持系统自定义≥3个功能按键设置，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。
4.支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.功放输出功率≥120W。
6.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。
	7
	台

	11
	吸顶音箱
	1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W
2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W
3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB
4.频率响应(-10dB)：等同或优于130Hz-16kHz
5.喇叭单元：≥4"×1
	36
	个

	12
	接入交换机
	1.万兆web管理交换机
2.包转发率≥126Mpps
3.交换容量≥432Gbps
4. ≥24个千兆电口、4个万兆光口
5.VLAN:4K,MAC:16K
6.19英寸1U标准机架,金属外壳,,挂耳默认自带
	1
	台

	13
	机柜
	42U服务器机柜，600x1000x2000，黑色，网孔门，配置2个PDU；
	1
	套

	14
	线缆
	六类非屏蔽网线，RVV线缆、音频跳线等
	1
	项



电话接访系统
建设需求
本次项目电话接访系统，部署一台程控交换机系统和一套电话布线系统，程控交换机采用高速、稳定、扩展性强大的架构，系统具有至少3个自由槽位，最大支持200以上用户数，支持网络电话和模拟电话。系统配置1个录音硬盘槽位，Web图形数字化管理界面，最大支持2E1、48FXO、512SIP中继；48FXS、512SIP分机、双电源热备。支持PC话务台、通话、视频、录音、电话会议、IP对讲、广播、语音叫醒、统计、下载、DID绑定等功能。
本次配置支持100个以上IP电话分机，配置32个模拟分机，8路中继外线。
本项目配置的程控交换机，需与上海市人民检察院第二分院本部的程控交换系统兼容，实现统一配置管理。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	数字IP程控交换机
	1.机架式语音通信设备，2个千兆网口、3个槽位、1个录音硬盘槽位，Web图形数字化管理界面。支持PC话务台、通话、视频、录音、IP对讲、广播、语音叫醒、统计等功能。
2.配置主控板、分控板；
3.内置录音硬盘，用于存储录音文件，加强对录音文件的保护，增加安全性；
4.配置200个IP网路电话许可；
	1
	台

	2
	电源板
	支持双电源热备，AC100-240V输入，12V输出，功耗：100瓦。
	1
	块

	3
	8路外线板卡
	具备忙音检测、反极转换、实时信号回送、外线呼入、呼出、未接电话等状态查询。
	1
	块

	4
	8路分机板卡
	对外提供8路分机输出，具备双音频信号的接收、转发、电平持续、反极转换、提供铃流保护、分机状态跟踪并自检，并完成分机的送话与受话。
	2
	块

	5
	8路分机板卡
	对外提供8路分机输出，具备双音频信号的接收、转发、电平持续、反极转换、提供铃流保护、分机状态跟踪并自检，并完成分机的送话与受话
	2
	块

	6
	安装附件及电源线
	安装附件及电源线
	1
	项



信息发布和接待预约系统
建设需求
在大厅、电梯口、会议室门口设置信息发布显示屏，通过信息发布系统可以方便了解12309服务业务、法律信息、案件信息等。
1）数据信息无缝对接：支持检察信息、案件信息无缝对接。
2）人性化的系统管理：信息发布系统管理员可通过管理界面进行管理与配置，方便快捷地满足执行工作不断变化的要求。
3）检务公布：12309检察服务大厅部署大屏幕、一体机，可显示12309检察信息，方便公众对机构职能、规范文件、办公人员等查询及监督，促进信息化、智能化推进，阳光办公。
4）接待预约：接待预约系统设计会务信息发布终端模块，在会议室门口设置15.6英寸信息发布一体触摸终端，用于信息发布，部署在10间会议室门口。在每层楼的电梯口设置32英寸的信息发布一体触摸终端作为汇总屏。




工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	信息发布主机
	1.支持≥5种终端无缝联动，包括：门口屏、Pad、APP、Web、H5，实现从空间管理、人员签到、议题协作到任务闭环的智能化跃迁。
2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
3.采用国产处理器配置≥8核，≥8线程；采用内存配置≥16GB；采用硬盘容量≥1TB 企业级硬盘；具有≥2×千兆网络接口（RJ45）；具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920×1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；其他接口：≥2×3.0 USB、≥6×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2。
4.操作系统：具有正版已激活国产操作系统
	1
	台

	2
	接入交换机
	1.万兆web管理交换机
2.包转发率≥144Mpps
3.交换容量≥432Gbps
4. ≥48个千兆电口、4个万兆光口
5.VLAN:4K,MAC:16K
6.19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带
	1
	台

	3
	15.6寸发布屏
	1.会议信息发布终端，通过连接会务管理系统，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片的展示发布。
2.支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员。
支持会议信息缓存、离线播放功能。
3.采用的处理器≥四核，≥2.0GHz主频；内存≥2G；硬盘≥32G；含操作系统，显示屏≥15.6英寸，分辨率≥1920*1080，支持≥10点触模；WIFI、蓝牙：支持WIFI6 5G+2.4G、蓝牙5.3。
4.具有≥1×USB3.0，≥1×USB2.0，≥1×TF卡，≥1×RJ45（支持千兆网络），≥1×HDMI输出，≥1×3.5耳机座，≥1×DC座。
	10
	台

	4
	32寸发布屏
	1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，2.支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
3.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放。
4.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
5.配备≥32英寸显示屏，≥1920×1080分辨率，≥300cd/m²亮度，≥3000：1对比度。
6.配备≥4核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥16GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
7.具有≥1个RJ45网络接口，≥2个USB接口，≥2个扬声器，≥1个耳机接口，具有WiFi和蓝牙功能。
	3
	台

	5
	100寸电视机
	1.屏幕尺寸：100英寸
2.屏幕分辨率：4K
3.功能：HDR，RBG接口，VRR可变刷新率，动态补偿，数字RF接口，重低音单元
4.存储内存：128GB
5.运行内存：4G
6.音响功率：210W
7.包含配套信息发布终端
	1
	台

	6
	线缆
	六类非屏蔽网线、电源线 RVV3*1.5
	1
	项

	7
	会议管理软件
	1.系统具有集中展示与用户相关的所有待办会议及任务，区分待进行与进行中状态，支持一键跳转至详情页，快捷查看待办事项防止遗漏。
2.会议预约：会议预约系统具有多种方式，包括PC 网页预定、手机APP预定，H5预定；系统具有直观的日历视图展示会议室预定情况，支持实时查看会议室当前状态、是否占用、占用人等信息，预定时间线及类型筛选帮助用户高效选择合适的会议室，也可根据空间层级、可容纳人数等多种方式进行筛选，并支持切换视图查看更全面的会议安排。手机APP、H5、客户web端可同步会议信息数据互通多平台操作。
3.支持pad端控制会议功能，终端软件运行与安卓平板或苹果系统平板，实现开始/结束会议、延长会议时间、会议议题控制功能、设备控制、切换会议模式、后期服务功能。
4.会后任务跟踪：会务软件上具备创建会后任务，指派人员处理，跟踪完成进度。
5.会议服务：系统具有后台定义会议服务项目（如茶水等）及服务人员，创建会议时可一键勾选所需服务，确保会议后勤支持的高效配置。支持会议服务绑定会服人员，支持增加主管角色服务内容可由主管指派会服人员处理。任务分配（自动指派/手动指派） 任务处理（结果上传）、服务评价、数据分析、支持服务人员在H5中接收并上传服务凭证或完成服务。
6.坐席管理：系统具有管理员可自定义输入会议室坐席布局，支持多种排座规则（如剧院式、圆桌式），自动或手动为参会者分配座位。
7.外部参与者可报名参会并实现电子签到。
8.门口屏模版：系统具有汇总屏与门口屏的显示模板配置，如会议主题、时间、参会人。
9.会议模版：系统具有用户自定义会议模板，包括会议主题、新增自定义字段。
10.会议室资源定义与管理：系统具有管理员自定义会议室类型（如大小、设备配置）、设置开放时段（如工作日9:00-18:00），并可禁用特定会议室以进行维护或管理，实现会议室资源的灵活调度与高效利用，确保资源基础属性可配置。
11.预约规则与使用策略配置：系统允许管理员灵活配置全局预约规则，包括预约间隔（如最小30分钟）、允许预约的时间段、会议最短与最长时间限制，以及预约取消与会议结束的条件（如提前取消时限、自动结束规则），以优化会议室资源的分配与使用效率，避免冲突和浪费。
12.数据分析大屏：具备会务数据分析大屏展示，显示会务数据、会议室使用情况、会议统计数据。
13.会议统计：系统提供会议次数、平均时长、时长趋势关键指标的统计图表，帮助用户或管理员评估会议效率。
	1
	套

	8
	信息发布管理软件
	1.支持查看设备在线/离线状态和回显终端播放内容；支持通过选择类型、关键词搜索方式查找资源，支持视频、图片、文档、Web、直播流、列表资源管理和内容发布。
2.支持文件上传管理，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、excel文件格式。
3.支持自定义选择2K、4K分辨率视频转码，支持横竖屏分辨率、码率、帧率参数配置。
4.支持创建≥6种节目类型：播放列表节目、H5节目、资讯节目、直播流节目、WEB网页节目、分屏节目，支持节目分组管理。
5.具有可视化H5编辑器，内置≥30套通用H5模板，支持插入/拖拽文本、图片、视频、轮播图、二维码、表格、倒计时组件布局，支持图层管理、属性和动画配置；支持横/竖屏切换和自定义分辨率排版。
6.具有可视化布局编辑器，内置≥4套触摸交互布局模板，支持创建图片、视频、轮播图、logo墙、卡片列表、按钮、组合框、进度条组件节目。
7.支持文件上传审核、素材/节目发布审核，支持设置≥5级审核；支持节目审核成功/拒绝后通知提交人，支持节目待审核通知审核人。
8.支持字幕插播功能，支持在信息发布屏插播字幕，支持自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置和实时编辑预览。
9.支持批量调节设备音量、重启应用、重启设备、预下载、清空任务、触摸开启/禁用、亮屏/熄屏、时间同步、时间显示/隐藏。
10.支持即时发布和定时发布功能，支持按日期、连续周期配置播放计划，支持节目按优先级顺序播放功能。
11.支持管理员创建角色，支持自定义配置角色管理权限。
	1
	套




多媒体导览系统
建设需求
在12309服务大厅设置2台落地式多媒体导览一体机，一体机内置多媒体导览系统，主要功能如下：
1）检察服务
接待流程介绍：以图文结合的方式详细展示从群众进入接访大厅开始，包括登记、分流到不同接待窗口（如控告申诉、法律咨询等）的整个流程。
控告申诉(核心业务)指南：图文并茂的详细介绍控告、刑事申诉、民行申诉等各类申诉的受理范围、条件、流程及所需材料
国家赔偿说明：讲解国家赔偿的申请条件、范围、程序以及计算标准等。
2）案件信息公开
案件程序性信息查询：设置查询指引，方便当事人及其法定代理人等案件相关人员查询案件的受理、立案、审查起诉、审判等程序性信息。
重要案件信息发布：发布社会关注度高、影响较大的重要案件的办理进展、处理结果等信息。
法律文书公开：展示一些已生效的法律文书。
3）检察工作动态
工作成果展示：定期发布一些检察机关在打击犯罪、维护社会稳定、保障民生、推进司法改革等方面取得的工作成果，如典型案例、获奖情况、先进事迹等，提升检察机关的公信力和形象。
新闻资讯报道：滚动播放检察系统的最新新闻资讯、政策解读等内容，让群众及时了解检察工作的最新动态和发展方向。
4）法律法规解读
新法速递：及时更新并展示最新颁布的法律法规，重点解读与群众生活密切相关的法律条款。
法律条文释义：对一些常用的法律法规进行详细解读，通过案例分析、条文对比等方式，加深群众对法律条文的理解和运用。
5）便民信息
办事指南：提供12309检察服务中心的办事流程、办公时间、联系方式、地址导航等信息，方便群众前来办理业务。
来访须知：明确告知来访群众的注意事项，如安检规定、来访秩序、文明接待等要求，确保接待工作的顺利进行。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	多媒体导览一体机
	1.≥21.5寸电容触控屏幕屏，分辨率1920*1080，响应时间：≤16ms；可视角度：左右≥120°，上下≥100°；
2.亮度：≥250cd/㎡；
3.工业级主板，内存：≥8G，CPU:国产化CPU架构,主频≥2.3Ghz；配置256G固态硬盘，支持定时开关机；
4.USB接口≥4，RJ45接口≥2；
4.配置国产化操作系统；
5.桌面式结构，机身为喷塑处理，经过防锈、防酸、防尘、防静电处理；
6.模块维护方式，机身采用冷轧钢板,厚度≥1.5MM,金属冷轧钢喷塑机柜；
7.内置打印模块，最大打印幅面：A4，打印分辨率1200*1200dpi，双面打印：自动；
8.首页打印时间：8秒；打印速度，33ppm。
	2
	台

	2
	多媒体导览软件
	检察服务：
1．图文展示接待流程（含群众从进入接访大厅到登记、分流至控告申诉、法律咨询等窗口的全过程）。
2．控告申诉指南（包括控告、刑事申诉、民行申诉等业务的受理范围、条件、流程、材料）。
3．国家赔偿说明（涵盖申请条件、范围、程序、计算标准等）
案件信息公开：
1．构建案件程序性信息（包括受理、立案、审查起诉、审判等环节）查询功能（需要案件信息支撑）。
2．重要案件（高社会关注度、重大影响）办理进展和处理结果发布功能。
3．搭建法律文书（生效法律文书）展示平台（需文书数据支撑）
检察工作动态：
1．提供后台发布功能，可定期发布检察机关在打击犯罪、维护社会稳定、保障民生、推进司法改革等工作的成果（如典型案例、获奖情况、先进事迹等）的功能。
2．提供检察系统新闻发布功能，可发布相关新闻资讯、政策解读等内容滚动播放。
法律法规解读：
1．更新和展示最新法律法规功能（重点突出与群众生活相关条款解读）
2．常用法律法规解读板块（运用案例分析、条文对比等方法）
便民信息：
1．12309检察服务中心办事指南（包含办事流程、办公时间、联系方式、地址导航）功能
2．来访群众须知模块（明确安检规定、来访秩序、文明接待等要求）
打印：
1.提供来访人打印系统生成的办事指南功能
	1
	套



排队叫号系统
建设需求
12309检察服务大厅对外提供服务，有多个服务窗口，当来访人员比较多时，给来访者带来良好的体验感非常重要，
排队叫号系统可以改善服务质量，树立检察行业良好形象。系统模拟排队过程，通过取票进队、休闲等侯、叫号办事、办事离开几个简单流程，使排队办事井然有序，改善来访者办事情绪，整体上提高工作人员的工作效率，增强了服务质量。
主控服务系统：叫号系统的核心，对各子系统进行管理和控制；
取票子系统：提供信息录入、号码分配、打印小票功能；
呼叫子系统：实现把来访人员通过业务规则，办事流程等分配到特定办事窗口；
显示子系统：实现把号票的基本信息显示在液晶屏上，提醒来访人员；
声音子系统：实现语音提醒，声音播报票号到窗口等；
评价子系统：对办事人员办事态度、效率等进行满意度调查，为提高员工工作效率提供改善依据；

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	取号机
	1.配置≥21.5英寸LED液晶显示屏，分辨率≥1920×1080。支持≥20点电容触摸操作，触摸单点寿命超5000万，分辨率4096*4096。
2.配置≥四核2.0GHz主频处理器，≥2G内存，≥16GB硬盘，含操作系统。
3.配置≥1×二维码扫描仪、≥1×二代身份证读卡器、≥1×凭条打印机、≥2×扬声器。
4.具有USB接口×2、音频接口×1、RJ45网络接口×1。
5.支持后台自定义页面布局，支持修改按钮字体大小、颜色等。
6.支持通过触摸屏选择所需办理的业务类型，打印出排队号码凭条。支持触摸查询屏、窗口屏、汇总屏模板自定义编辑；支持取票机界面自定义，支持修改按钮的颜色、字体的颜色大小。
7.支持排队叫号语音播报设置功能，支持设置为单声、双声≥两种样式，具有普通话、粤语、英文≥3种语音类型，支持叫号语音自定义设置播放内容和顺序。
8.支持叫号规则设置，支持设置过号延后位置，支持优先级排序设置；支持设置是否开启刷身份证取号。
9.系统内置≥3套评价模板选择，支持对模板评价内容进行编辑，支持自定义更换评价内容图片、评价名称、字体颜色，支持单个窗口的评价器独立设置不同的屏保，支持设置多张屏保播放。
10.支持定时任务管理，支持任务日历创建，支持选择法定节假日日历，支持设备绑定日历并执行对应日历内的定时任务，任务类型分为设备开关机、定时重启；支持在日历列表中查看日历名称、生效日期、创建时间、设备数量、生效状态，并支持查看任务记录。
11.具有H5信息发布编辑器功能，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述基本设置，支持添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景、模板、尺寸、底色设置。
	1
	台

	2
	叫号机
	1.具备查看排队叫号呼叫记录信息，具备显示当前窗口取号数量、等候人数和当前呼叫号码信息。
2.具备设置呼叫重复的次数和间隔时间，具备办理完成后对当前号码进行评分和评价。
3.具备通过设备进行呼叫下一位、重复呼叫、和顾客未到等，具备对当前用户进行窗口转移或进行指定呼叫功能。
4.配置≥四核处理器，≥1.8GHz主频；≥2GB内存，≥16GB硬盘，含操作系统。
5.配置≥10.1英寸IPS显示屏；≥1280×800分辨率。
6.具有≥1个TF卡槽接口，≥1个USB 2.0接口，≥1个USB 3.0接口，≥1个RJ45网口，≥1个3.5 mm耳机插孔，≥1个HDMI接口，≥2*2W喇叭。
	5
	台

	3
	评价机
	1.具备通过评价器填写评价意见，对服务进行具体的反馈和建议，具备通过后台对评价内容进行自定义编辑。
2.支持在后台对评价器显示界面进行更换。
配置≥10.1英寸IPS显示屏，分辨率≥1280×800。
3.配置≥四核处理器，≥主频1.8GHz，≥2GB内存，≥16GB硬盘；含操作系统。
4.具有≥1×TF卡槽；≥1×USB 2.0接口；≥1×USB 3.0接口；≥1×RJ45网口；≥1×3.5mm接口；≥1个HDMI接口。
	5
	台

	4
	信息发布屏（15.6寸）
	1.具备通过排队叫号系统发布办理业务名称、当前叫号、排队人数、当前取号信息。
2.配备≥15.6英寸显示屏，≥1920×1080分辨率，≥250cd/m²亮度，≥700：1对比度。≥10点电容触摸，
3.配备≥四核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
4.具有≥2个USB接口，≥1个TF卡接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥1个3.5mm接口，≥1个DC座，≥2个扬声器，支持POE供电。
	5
	台

	5
	信息发布屏（55寸）
	1.具备通过排队叫号系统发布办理业务名称、当前叫号、排队人数、当前取号信息。
2.配备≥55英寸显示屏，≥1920×1080分辨率，≥300cd/m²亮度，≥1200：1对比度。≥20点红外触摸，
3.配备≥四核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥16GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
4.具有≥2个USB接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥1个3.5mm接口，≥2个扬声器
	1
	台

	6
	吸顶喇叭
	1.额定功率(100V)：2.5W,5W,10W,20W
2.额定功率(70V)：1.25W,2.5W,5W,10W,20W
3.输入：70V/100V/8Ω
4.灵敏度≥85dB
5.频率响应(-10dB)：100Hz-20KHz
6.喇叭单元：5"×1,1.5"×1
	4
	个

	7
	功放
	1.音源具备USB、蓝牙、路线、麦克风输入。
2.采用DSP处理器，内置8种MIC效果器应用场景模式，分别为：Room、Hall、Echo、Delay、KTV、Classical、MaiBa(麦霸)、ChangJiang(唱将)。
3.控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。
4.提供≥2路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。
5.采用DSP处理器，预置多种场景模式。
6.每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节；
7.具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控8.集成控制；（提供设备接口图佐证）
9.支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。
10．具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。
11.额定输出功率：≥2x150W@4Ω；≥2x95W@8Ω。
12.内置≥48V幻象开关控制功能。
	1
	台

	8
	线缆
	综合屏、窗口屏、吸顶喇叭线、网线及施工
	1
	项



听证系统
建设需求
上海市人民检察院第二分院12309检察服务中心听证室位于大楼二层，面积约57平米，听证室用于组织开展听证，在作出有关行政决定之前，听取行政相对人陈述、申辩、质证的场所。听证是听取利害关系人的意见的重要法律程序。
听证系统主要实现功能是听证现场的音视频管理、设备控制、电子笔录等，本次听证系统主要设备有1台一体化听证工作站、1台全景摄像机、12个全数字会议话筒单元、1套示证展台，后台设备有1套综合管理一体机、1台高清解码器。此外可按需配置操作电脑、打印机、导播设备等。
[bookmark: OLE_LINK20]听证系统功能需求：
1）基本功能：画面合成、混音播放、语音激励证据展示、同步录音录像、光盘刻录、当事人保护、互联网直播
2）平台支持通过导播设备将音视频信号以RTMP协议推流的方式推送至高检院云端直播服务器中，进行互联网公开直播。
3）需和其他接待室的同步录音录像接入同一平台进行集中存储及管理，存储时长要求不少于180天（按每天连续工作8小时计算），并提供统一的管理界面。
[bookmark: OLE_LINK21]本项目配置的听证系统，需与上海市人民检察院第二分院本部现有听证系统兼容，实现统一管理。








工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	一体化听证工作站
	1．系统应采用一体化嵌入式设备，高度集成听证业务功能。
2．产品应集成55寸高清液晶显示屏、高清摄像机、高清听证主机、智能中控主机、扩声系统等模块。
3．产品应集成四台高清液晶显示屏，真实还原会场场景。
4．集成的摄像机应具备200万像素、12x光学变焦、最大水平视场角不低于72°支持水平和垂直范围转动。
5．▲应支持射频遥控功能，支持360°控制,有遮挡物时能正发控制（提供CMA认证等第三方检测报告）
6．集成摄像机应具备自动白平衡(AWB)、自动曝光(AE)、自动聚焦(AF)、支持远端摄像头控制功能
7．通信框架应支持ITU-T H.323、SIP
8．视频协议应支持H.265、H.264；分辨率应支持4K、2K、1080p、720p、D1；音频协议应支持PCMA、ADPCM、AAC-LC
9．网络传输协议应支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、SIP、ONVIF、HTTP(S)、SNMP、H.323、H.239、SSH、PPPOE、SMTP、UPnP、DDNS
10．应支持 4K、2K、1080P、720P、D1分辨率,支持双码流高清晰视频图像、图像锐利、细节完整
11．可满足听证业务场景需求,内置音视频矩阵模块,支持画面合成、语音激励、当事人保护等功能,支持双盘位光驱,支持本地刻录、录像;兼容能力强,支持接入视频会议、监控等视频资源。
12．▲应支持单画面不少于4个人脸动态马赛克处理(马赛克随人脸移动),支球自定义设置马赛克等级(薄码,中码、厚码)和区域大小（提供CMA认证等第三方检测报告）
13.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	套

	2
	高清防暴半球型网络摄像机
	1．设备采用1/2.8英寸200万高性能逐行扫描图像传感器，2.0mm镜头
2．最低照度≤彩色：0.001Lux 黑白：0.0001Lux
3．设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出
4．支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC、ADPCM音频编码标准，支持AEC回声抵消、混音录像等功能
5．支持2D/3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能
6．支持超宽动态功能，宽动态范围120dB以上
7．支持走廊模式，9:16图像风格可增加垂直视场角
8．设备具备物联拓展功能，支持字符叠加器、温湿度仪、电梯楼层显示、数字拾音器对接
9．符合IK10级防暴设计，符合IP67防护等级
10．支持工作电压在DC12V±30%范围内，仍能正常工作，并支持POE供电，功耗≤10W。
	1
	个

	3
	指向话筒
	1.指向话筒,永久极性电容收音头,心型指向
2.灵敏度-40dB±2dB,频响20Hz～18KHz
3.输出阻抗75欧姆
4.最佳拾音距离10～45cm
5.DC3V/幻象48V供电
	12
	个

	4
	实物展示台
	1.800万像素，整机180倍放大
2.支持自动/手动对焦和白平衡
3.HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。
	1
	台

	5
	高清液晶显示器
	1.屏幕尺寸≥85寸，AAA级HDR纯色硬屏；
2.屏幕分辨率≥3840x2160；
3.亮度≥300nit，对比度：4000:1，可视角度：178（H)/178(V)；
4.HDMI接口数量≥2，AV 输入*1、SPDIF*1、RF接口*1、音频输出*1、RJ45网络接口*1；
5.内置扬声器≥2*15W。
	2
	台

	6
	USB打印机
	1.适配国产操作系统
2.支持USB打印
3.A4黑白激光打印机，打印速度≥30ppm
	1
	台

	7
	国产电脑
	1.国产CPU≥8核、内存≥8G、硬盘≥128GSSD+1T；
2.含国产终端操作系统；
3.含显示器，键鼠。
	1
	套

	8
	16口千兆交换机
	1.以太网交换机主机,支持≥16个10/100/1000BASE-T电口；
2.交换容量≥32G;
3.支持MAC地址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC表项,支持源MAC地址过滤;
4.支持SmartLink树型拓补和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护;
5.支持STP协议。
	1
	台

	9
	综合管理一体机
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.应采用 C/S 和 B/S 架构设计，提供产品3C证书;
2.应支持64台堆叠扩展，应支持≥1000个客户端并发访问；
3.应支持 H.264、H.265 等编码格式，应支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率；
4.应支持WebRTC、GB/T 28181、ONVIF、RTSP等多种标准协议接入或接出，媒体存储和转发功能
5.应支持多种类型的视图配置，可实现对系统视图、共享视图、自定义视图的配置功能；
6.▲应支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在300毫秒以内（提供具有CMA 认证的第三方检测报告）；
7.应支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段;
8.应支持1、4、9、16、36、64等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放;支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙;
9.▲应支持电视墙预案设置，支持≥1000个预案数，每预案支持128路通道，每通道支持1、4、9、16等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小500毫秒（提供CMA认证等第三方检测报告）；
10.应支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒；
11.应支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收的协议、IP、端口;转发服务器发送的协议、IP、端口，转发服务器接收的协议IP、端口;视频来源的平台、相机名称、相机ID，请求状态、码流创建时间（提供CMA认证等第三方检测报告）；
12.▲应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户之间的任务相互不干扰,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池;（提供CMA认证等第三方检测报告）；
13.应支持录像备份功能，可创建自动任务和手动任务，手动任务包括手动设置单次任务、定时任务、周期任务,自动任务包括报警任务或第三方系统下发任务（提供CMA认证等第三方检测报告）；
14.应支持配置录像规则，支持创建多个录像规则，支持按周期、时间段启动录像；支持指定特定相机录像，支持单个相机生效失效配置；支持配置录像空间，支持空间满自动覆盖；
15.应支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放录像，支持8倍速及以上自动切换到关键帧放像；降速后自动恢复；应支持将录像下载成MP4等标准文件格式,通用播放器无需任何插件即可播放；
16.最大支持24盘位，≥4千兆网卡，冗余电源。
17.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	套

	10
	硬盘
	存储空间≥8TB，接口类型SATA，转速7200rpm，缓存256MB 
	24
	块

	11
	单路高清解码器
	[bookmark: OLE_LINK7]1．设备应支持≥2路HDMI、1路VGA显示输出，HDMI与VGA双屏同时显示，HDMI最高分辨率支持4K，VGA最高分辨率支持1080P；
2．设备视频解码格式应支持H.264、H.265；
3．设备解码显示性能，应支持4路（3840×2160）@25fps、8路（2592×1520）@25fps、16路（1920×1080）@25fps；
4．设备应支持3竖屏画面解码，解码分辨率2160×4096，帧率25fps；
5．设备应支持1路音频输入/1路音频输出，LineOut输出应支持以左、右声道的形式同时输出两个解码通道的音频；（提供CMA认证等第三方检测报告）
6．设备通信接口应支持≥1路100M/1000M自适应网口、1个RS485串口、1个USB3.0接口；
7．设备应支持本地显示编码功能，支持将本地显示输出的画面编码成一路1080P分辨率、H.264码流，方便远程浏览（提供CMA认证等第三方检测报告）；
8．设备应支持丢包重传功能，支持点对点即编码设备和解码器直连解码，并支持双向语音和回声抵消功能；
9．支持GB协议对接平台，支持RTSP协议主动获取码流并解码显示；
10．设备应具有“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告。
11.为确保最佳兼容性，与一体化听证工作站同一品牌。
	1
	台

	12
	视频设备4K互联网直播主机
	HDMI分辨率最高1920×1080
	1
	台

	13
	线缆和辅材
	线缆和辅材
	1
	项


同步录音录像系统
建设需求
接待室是主要负责受理群众的控告、申请、举报、辩护律师方便调取相关卷宗以便查阅案件信息的场所。本次建设1间检察长接待室和7间常规接待室。
1）检察长接待室
检察长接待室支持现场接待和远程接待，检察长接待室部署1台同录主机、1台远程接待终端、1台高清摄像机、1个全向麦克风、1台特写摄像机、1台全景摄像机、1台音频主机、2个拾音器。
2）常规接待室
常规接待室支持现场接待，常规接待室部署1台同录主机、2台特写摄像机、1台全景摄像机、1台音频主机、2个拾音器。
接待室同步录音录像系统主要包括以下功能：画面合成、混音播放、同步录音录像、光盘刻录。并统一接入一套管理平台，提供统一的管理界面。
本项目配置的同步录音录像系统，需与上海市人民检察院第二分院本部现有同步录音录像系统兼容，实现统一管理。












工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	高清同步录音录像主机
	[bookmark: OLE_LINK8]1.应采用专业嵌入式设计，静音低耗，稳定安全；
2.应采用≥8寸触摸液晶显示屏，应支持4K、2K、1080P、720P、D1编码，支持双码流高清晰视频图像；
3.应支持H.265/H.264视频压缩标，支持PCMA、AAC-LC、OPUS、G722音频压缩标准；
4.应支持TCP/IP、SIP、BFCP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、FTP、Telnet、NTP、HTTP、HTTPS、SNMP、H.323、H.239、SSH网络协议；
5.应支持合成画面及证据源画面的双光盘同步刻录，支持 DVD 光盘刻录；
6.▲应支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录; 支持调节合成画面尺寸,支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码,合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置（提供CMA认证等第三方检测报告）；
7.▲支持证据展示功能，支持两路证据展台(HDMI、VGA)接入并编码,支持两路证据编码独立录像,可同时将两路证据画面加入到合成画面中（提供CMA认证等第三方检测报告）；
8.应支持双光盘同步刻录、循环刻录、事后补刻、错误重刻、断电续刻等多种刻录方式；
9.▲支持对多种视频智能分析(区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督)的算法进行详细的参数配置,支持视频窗口绘制待检测区域; （提供CMA认证等第三方检测报告）；
10.应支持不低于2路VGA、HDMI视频输入和输出接口、不低于2路音频输入输出接口、不低于1路报警输入输出接口。
11.配置≥2千兆网口，支持多类音频接口：数字Mic、Line接口。。
12.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	8
	台

	2
	硬盘
	存储空间≥8TB，接口类型SATA，转速7200rpm，缓存256MB 
	25
	块

	3
	智能高清视频会议终端
	1.应集成PTZ云台超清光学变焦摄像机、阵列麦克风、视频编解码器于一体，采用轻巧式一体化设计；
2.应支持桌面、壁挂、三脚架、倒装、电视机上等多种安装方式，适配不同的会议室环境；
3.内置摄像机应采用1/2.8 CMOS镜头，不低于800万像素，4K分辨率，不低于5倍光学变焦；
4.应支持H.323、SIP、RTC体系标准；
5.应支持H.265、H.264、H.263、H.261、MPEG- 4视频标准；
6.应支持Opus、G.722、G.719、G.711、MPEG-4、MP3音频标准；
7.应支持H.239、BFCP双流标准；
8.应采用RNN深度学习音频降噪算法，可抵抗多种环境噪声，聚焦会议发言；
9.应支持国密特性。
10.配置≥2个10/100/1000M端口,配置USB-C输入及HDMI输入/输出)
11.为确保最佳兼容性，与同录主机同一品牌。
	1
	台

	4
	特写摄像机
	1.应采用200万像素逐行扫描图像传感器，2.1mm/2.7～12mm(电动调焦)；
2.应支持H.265、H.264、MJPEG编解码格式；G.711（PCMA、PCMU）、G722、AAC_LC编码格式；
3.应支持TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT，802.1X，QoS，UPnP，SMTP网络协议；
4.应支持ONVIF、国标（GB/T 28181-2016）互联标准；
5.分辨率不低于1920×1080；
6.应支持0.0002Lux星光级超低照度成像；
7.应采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米；
8.应支持120dB宽动态，适合逆光环境监控；
9.应支持3D数字降噪，图像清晰细腻；
10.应支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能及基础智能；
11.应具备音频输入输出接口，告警输入输出接口、内置TF卡槽。
12.配置1*RS485接口，1*模拟视频输出，支持IP67,功耗≤10w。
	16
	台

	5
	全景摄像机
	1.应采用500万像素逐行扫描图像传感器，2.0mm定焦镜头；
2.应支持H.265、H.264、MJPEG、G.711、G722编码格式；
3.应支持TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT，802.1X，QoS，UPnP，SMTP网络协议；
4.应支持ONVIF、国标（GB/T 28181-2016）互联标准；
5.分辨率不低于2592×1944；
6.应支持0.0005Lux星光级超低照度成像；
7.应采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离≥30米；
8.应支持超宽动态，适合逆光环境监控；
9.应支持3D数字降噪，图像清晰细腻；
10.应支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能及基础智能；
11.应具备音频输入输出接口，告警输入输出接口、内置TF卡槽。
	8
	台

	6
	数字音频主机
	1．支持多路模拟、数字音频信号接入编码
2．支持同时输入1路数字MIC、2路幻象MIC、3路Line In和2路Audio In
3．支持同时输出3路Line Out和1路Audio Out
4．支持1路SR485，1路以太网口
5．支持≥7路音频输入，≥5路音频输出，每路输出音量单独调节；支持7路音频混音。（提供CMA认证等第三方检测报告）
6．支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响
7．支持对环境噪声的降噪处理，保证声音质量，达到降低噪声的效果
8．支持对每路输入音频信号进行10段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式、最佳女声模式
9．音频编码格式支持G.722、AAC_LC、PCMA、PCMU和ADPCM
10.为确保最佳兼容性，与同录主机同一品牌。
	8
	台

	7
	高保真拾音器
	1.高档互补型全向双电容咪头，适用于10～150平方米拾音范围；
2.频率响应：20Hz～20kHz；
3.阻抗：600欧姆非平衡，灵敏度：-30dB，信噪比：80dB；
4.室内场景使用。
	16
	个

	8
	电视机
	1.屏幕尺寸≥55寸，AAA级HDR纯色硬屏；
2.屏幕分辨率≥3840x2160；
3.亮度≥250nit，对比度：4000:1，可视角度：178（H)/178(V)；
4.HDMI接口数量≥2，AV 输入*1、SPDIF*1、RF接口*1、音频输出*1、RJ45网络接口*1；
5.内置扬声器≥2*15W。
	8
	台

	9
	交换机
	1.≥16个10/100/1000BASE-T PoE+电口；
2.交换容量≥32G;
3.支持MAC地址自动学习和老化,支持静态、动态、黑洞MAC表项,支持源MAC地址过滤;
4.支持SmartLink树型拓补和SmartLink多实例,提供主备链路的毫秒级保护;
5.支持STP协议。
	8
	台

	10
	机柜
	≥21U机柜，含1个8位PDU
	8
	套

	11
	辅材
	包含连接线缆、接头等
	8
	项



会议系统
建设需求
12309检察服务中心二楼听证室、二楼讨论室、三楼会议室，设计会议系统，三个会议室情况如下：
	序号
	名称
	面积
（平方米）
	功能
	设计

	1
	二楼听证室
	57
	听证、会议
	设备较多，配置中控、会议、扩声、大屏幕等

	2
	二楼讨论室
	17
	会议、讨论
	规模小，配置智慧屏

	3
	三楼会议室
	57
	会议、接待
	规模适中，配置数字会议、无纸化会议、扩声、智慧屏等



1）二楼听证室
设计系统：多媒体显示系统（13个平方的P1.25室内全彩屏），音频扩声系统，全数字会讨系统（1主席+18代表席），智能中控系统等。
2）二楼讨论室
设计系统：多媒体显示系统（86英寸一体机）
3）三楼会议室
设计系统：多媒体显示系统（98英寸一体机），扩声系统，全数字会讨系统（1+12席），无纸化办公系统（13席位）。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	1.25室内全彩屏体
	1.LED显示屏采用集成三合一COB全倒装共阳封装；
2.LED显示屏采用≤1.25mm点间距，像素点密度≥640000点/m²；LED显示屏刷新频率≥3840Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
3.LED显示屏采用CNC一体成型压铸铝箱体；LED显示屏单箱尺寸600mm（宽）*337.5mm（高）；LED显示屏模组正面IP65防护等级；
4.LED显示屏模组采用无塑料底壳套件设计，压铸铝箱体与PCB直接接触，PCB边缘直接接触压铸箱四边接触面可提高导热性能，相比较带塑胶套件底壳产品能更好的解决色彩漂移及保证因导热影响屏体加速老化减少使用寿命等现象；
5.LED显示屏采用非接触式磁悬浮前维护设计，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作；
6.LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；
7.LED显示屏亮度可达到200-600CD/㎡（可调），可通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节；LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
8.LED显示屏峰值功耗：≤310W/㎡；LED显示屏平均功耗：≤104W/㎡；
▲9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%，40%，70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到第三方检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	13
	套

	2
	屏体钢结构框架
	材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度T1.5
颜色：黑色
	14
	套

	3
	屏体不锈钢包边
	配套屏体不锈钢包边
	6
	套

	4
	视频处理器
	1.具备带载面积≥1560万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥12个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥2路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口，≥4路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥24路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
	1
	台

	5
	全彩接收卡
	全彩接收卡
	64
	块

	6
	电脑PC
	多核处理器，16GB内存,1TB固态硬盘，21英寸显示器
	1
	台

	7
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于国产操作系统；
13.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
	1
	套

	8
	返听音箱功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	1
	台

	9
	室内音柱
	1.音箱类型为音柱，阻抗≤6Ω，额定功率≥200W，≥6×3"全频喇叭单元；覆盖角度：等同或宽于100°(H)×90°(V)。
2.频率响应：等同或宽于80Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥115dB±2dB。
4.总谐波失真≤0.293%/265Hz。
	2
	台

	10
	音箱支架
	音箱支架
	2
	套

	11
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台

	12
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
▲8.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台

	13
	手持无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
6.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	14
	8路电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台

	15
	会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
▲5.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
6.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
7.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
	1
	台
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	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
	1
	台
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	主席话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。
8.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
9.单元具有≥5段EQ调节功能。
10.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
	1
	台
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	坐席话筒
	1.采用数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术。
2.采用电容触摸按键。
3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。
4.单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
5.单元支持PING包功能。
6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。
7.单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。
8.单元具有≥5段EQ调节功能。
9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
	18
	台
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	20米6芯数据连接线
	≥20米延长线（一公一母）
	3
	条

	20
	话筒插座
	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	3
	个

	21
	中控视频矩阵切换制系统 
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备CPU：32位处理器、≥256MB内容、≥8GB存储、≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
4.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
▲5.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
6.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	1
	套

	22
	8路电源控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	台
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	10.1英寸高清显示屏
	1.设备含操作系统，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。
2.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。
3.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
	1
	台
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	10.4英寸平板电脑
	10.4英寸、4G+64G、支持WIFI
	1
	台
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	无线路由器
	1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO
	1
	台
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	交换机
	≥16个千兆网口
支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x等网络标准
	1
	台
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	高清无缝混插矩阵
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡、≥2块输出卡、≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.输入输出分辨率支持≥4K@60Hz；支持断电记忆功能；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
6.采用多线程通信技术，支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232接口,≥1路RS-485接口,≥1路TCP/IP端口，支持扩展延长触控屏控制。
7.HDBaseT输入输出信号支持双向RS-232和双向IR 信号传输，可对RS-232和IR信号选择随视频信号切换，或分离切换模式。
8.机箱前面板内置≥7英寸全彩触摸屏，可通过前面板触控屏进行通道切换、场景调用、切换、保存操作，具备自定义设置场景名称功能，可查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，具备通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，具备中英文双语切换功能。
9.采用无极缩放算法与视频编解码处理技术，支持画面色度、亮度、对比度、色温、伽马值等调节，支持HDR画质增强功能。
	1
	套
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	输入卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持分辨率≥1920×1200P@60。
	2
	块
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	输出卡
	1.具有≥4路HDMI-A母接口和≥4路3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，DVI1.0协议；支持倍线功能，支持分辨率≥1920×1200P@60。
	2
	块
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	86英寸数字智能屏
	1.内置操作系统，四核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。
2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。
3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。
4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。
5.支持任意通道下书写批注功能。
6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。
7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。
8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。
9.输入端口：TYPE-C≥2个；HDMI口≥1个；TOUCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个；HDMI1 IN≥1个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；
10.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥86英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m2，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。
	1
	台
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	红外智能笔
	1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。
2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。
3.最大通讯距离≥30m。
	1
	个
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	移动支架
	1.材质：SPCC高强度钢（主体）/ 钢化玻璃/ PA6+PU（脚轮）/AL ADC12
2.高度调节行程：挂架固定高度调节（调节范围0-350mm）
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸
	1
	个
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	无线传屏器
	1.帧率：音视频18~30帧；分辨率：720P~1080P
2.频段：2.4GHz/5GHz
3.传输距离：无遮挡的情况下30m
4.显示模式：支持扩展桌面（Windows）
5.触摸反控：支持≥10点触摸回传（Windows）；支持鼠标模式回传（Mac）
	1
	台
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	98英寸数字智能屏
	1.内置操作系统，四核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。
2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。
3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。
4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。
5.支持任意通道下书写批注功能。
6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。
7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。
8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。
9.输入端口：TYPE-C≥2个；HDMI口≥1个；TOUCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个；HDMI1 IN≥1个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；
10.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥98英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/㎡，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。
	1
	台
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	红外智能笔
	1.红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对PPT进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。
2.采用2.4GHz RF无线技术数据传输方式。
3.最大通讯距离≥30m。
	1
	个
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	移动支架
	1.材质：SPCC高强度钢（主体）/ 钢化玻璃/ PA6+PU（脚轮）/AL ADC12
2.高度调节行程：挂架固定高度调节（调节范围0-350mm）
3.高度调节方式：螺丝锁定调整
4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸
	1
	个
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	无线传屏器
	1.帧率：音视频18~30帧；分辨率：720P~1080P
2.频段：2.4GHz/5GHz
3.传输距离：无遮挡的情况下30m
4.显示模式：支持扩展桌面
5.触摸反控：支持≥10点触摸回传；支持鼠标模式回传（Mac）
	1
	台
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	功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。
3.内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
4.具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。
5.具有MONO/STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。
6.输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。
7.信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。
	1
	台
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	壁挂音箱
	1.额定功率：≥100W
2.峰值功率：≥400W
3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz
4.灵敏度(±3dB)：≥92dB
5.低音单元：≥6.5"低音×1
6.高音单元：≥3"纸盆高音×1
	2
	台
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	音箱支架
	音箱支架
	2
	个

	41
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台

	42
	音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
6.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
7.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
▲8.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台

	43
	手持无线话筒
	[bookmark: OLE_LINK12]1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
5.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
6.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	44
	8路电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台

	45
	会议系统主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
▲5.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
6.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
7.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
	1
	台

	46
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
	1
	台

	47
	20米6芯数据连接线
	≥20米延长线（一公一母）
	2
	条

	48
	话筒插座
	1.一进三出连接单元
2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。
3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。
	2
	个

	49
	无纸化主机
	1.无纸化主机主要实现会议的配置管理功能，系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存功能。
▲2.产品使用国家密码管理局制定的SM2、SM4国产加密算法，对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。
▲3.搭配云会务系统支持统一管理无纸化会议室设备，并对设备进行定时/周期联检功能，检测设备使用状态、异常情况，并生成巡检工单；会务系统支持与无纸化系统人员信息同步，在会务系统创建的无纸化会议，可通过短信、手机app、H5微信公众号方式通知与会人员。
4.采用国产处理器配置≥8核，≥8线程；采用内存配置≥16GB；采用硬盘容量≥1TB 企业级硬盘；具有≥2×千兆网络接口（RJ45）；具有视频输出接口：≥1×HDMI(支持 1920×1080分辨率)、≥1×VGA、≥1×DP；具备音频接口：≥1×Mic-in端口、≥1×Line-Out端口、≥1×Line-in端口；其他接口：≥2×3.0 USB、≥6×2.0 USB、≥1×COM口、≥2× PS/2。
5.操作系统：具有正版已激活国产操作系统
	1
	台

	50
	无纸化主机（流媒体）
	1.操作系统：具有正版已激活国产操作系统
2.标准机柜式设计（2U），内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。
3.采用国产CPU配置等同或优于单8核 ，内存配置等同或优于8GB，硬盘为固态硬盘且容量等同或优于128G。
4.具备≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输入接口，≥1路VGA视频输出接口，≥1路HDMI视频输出接口，≥1×DP口，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。≥2路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备标准接口≥4×3.0 USB, ≥6×2.0 USB、≥1×COM口，≥2×PS/2。
5.支持全高清1080P、高清720P高清分辨率输出。
	1
	台

	51
	音视频采集设备
	1.支持通过HDMI接口进行采集外部视频源，支持H.264/H.265编码，支持G711A编码RTSP流。
2.配备≥双核处理器，≥1.3 GHz主频，支持≥1920×1080分辨率输入，支持≥1920×1080分辨率编码采集。
3.支持RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT/UDP 组播/RTP组播流协议，支持ONVIF查找浏览视频，支持WEB进行配置管理。
4.具有≥1路HDMI接口，≥1路RJ45网络接口。
	1
	台

	52
	无纸化终端
	1.多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播应用。
2.具有≥1×HDMI、≥1×VGA、≥1×MIC-IN端口、≥1×LINE-OUT端口、≥4×3.0 USB, ≥2×2.0 USB、≥1×DC供电口、≥1×内置电源开关（USB接口）；具有≥2×千兆网口。
3.操作系统：内置。
4.支持无纸化会议模式和桌面模式，可任意切换。
5.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。
6.会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。
7.采用国产处理器配置≥8核；采用内存配置≥8G；采用硬盘容量≥256G SSD固态硬盘。
	13
	台

	53
	升降屏
	1.触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。
2.设备采用全铝结构，显示屏框架、机箱都为铝合金带麦克风一体升降，设备的表面处理为阳极氧化处理。
3.话筒升降具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。
4.具备≥1组232/485，≥2路USB接口。
5.具备稳定可靠的传动结构。
6.15.6英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达≥1920*1080P，显示效果清晰，可调节背光设计
7.支持≥1路HDMI和≥1路VGA信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。
8.设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。
9.显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，显示屏仰角角度可调0-30°。
10.升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。
11.桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件操作。
	13
	套

	54
	无纸化软件
	1.支持实时查看无纸化终端发出的会议请求并处理。
2.支持根据会议室、状态分类查找会议中无纸化终端发出的会议服务请求。
3.支持添加多会议室，管理多个会议室服务，可动态切换不同会议室。
4.支持座位表功能，可查看本次会议人员座位，方便准确的进行会议服务。

	1
	套

	55
	交换机
	具有≥24个网络端口，≥4个千兆SFP+光纤口，≥1个控制口。
	1
	台

	56
	8路电源时序管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	1
	台

	57
	机柜
	42U，600*800*2055mm
	2
	套

	58
	辅材
	包含会议系统各类连接线缆、接头等
	1
	项



远程视频会议系统
建设需求
12309检察服务中心物理上独立于二分院本部，若要远程召开会议或远程听证，需要采用远程视频会议，提升办公和办案效率，所采用的远程视频会议系统应与上海市人民检察院、二分院本部系统和设备兼容。
在二分院本部9楼、10楼各部署一套远程会议终端，采用大型终端系统，部署矩阵和中控系统，便于大屏系统、扩声系统等切换控制。
在12309检察服务中心2楼听证室部署1套远程视频会议终端，听证室面积较大，采用中型终端系统，与听证室本地的中控系统、大屏系统和扩声系统连接。
在12309检察服务中心2楼远程视频接待室部署1套远程视频会议终端，接待室面积较小，采用小型终端系统，与本地电视屏幕连接。

工程量清单与主要技术参数
	序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	高清视频矩阵
	1、支持≥16路输入到16路输出无缝快速切换；
2、支持输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz；
3、输入输出色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等；
4、输入内置7种EDID，3840x2160@30Hz 双声道（默认），支持自定义EDID；
5、输入输出兼容DVI / HDMI信号；
6、第一路输入输出支持CEC控制；
7、16路3.5模拟音频接口，解嵌HDMI输出音频；
8、默认9种输出分辨率可选；
9、支持断电记忆功能；
10、支持HDMI接口连续热拔插；
11、支持双向串口控制、按键、RJ45控制。
	2
	台

	2
	控制主机
	1.内存：≥512M，支持远程管理；
2.≥1个RS-232/422/485 COM端口，≥2个RS-232 COM端口，≥8个IR或串口，≥8个继电器，≥8个I/O端口；
3.≥1个RJ45 10M/100M以太网接口
	2
	台

	3
	控制面板
	可编程按键面板，每个按键可自定义编程，每个按键带有状态反馈指示灯，内置照度传感器，可根据环境光自动调整背光明暗。
	2
	个

	4
	编程授权
	编程授权
	2
	项

	5
	8路电源控制器
	1、提供≥8 个电源时序开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A；
2、8 路通道开关可由面板独立控制及显示；
3、通过面板按键，对输出通道进行时序全开和全关操作的时序开关功能及单端口开关操作；
4、可通过 RS232 串口控制，对输出通道进行时序全开和全关操作的时序开关功能。
	2
	台

	6
	控制平板
	1、屏幕尺寸≥10英寸；
2、屏幕分辨率 2160x1620。
	2
	台

	7
	平板支架
	国产
	2
	个

	8
	控制系统无线控制器
	1、转发性能：≥4Gbit/S；
2、最大接入用户数：1K；
3、性能指标：ARP表项2K ,MAC表项2K；
4、接口：LAN口4*GE(PoE+)，WAN口1*GE；
5、包含AP使用授权。
	2
	台

	9
	控制系统无线发射器
	1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
2、整机协商速率≥1.775Gbps，其中5G射频速率≥1.2G，2.4G速率≥0.575G。
	4
	台

	10
	视频会议终端
	[bookmark: OLE_LINK9]1.具备≥4个视频输入接口和≥2个视频输出接口。提供产品彩页、清晰正面照片和清晰背板接口图；
2.支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议，支持Opus、G.722.1C、G.722等音频编解码协议；
3.支持回声消除、自动降噪、自动增益和增益调节、突出人声，支持唇音同步技术；
4.支持会议中实时显示参会人员的电子名片信息。（提供第三方检测报告）；
5.▲终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果。（提供第三方检测报告）；
6.具备电信进网许可，提供入网证复印件和工信部政务服务平台电信设备进网许可查询结果截图证明；
7.可以终端进行换肤定制，实现个性化显示终端开机LOGO、待机屏保等（提供彩页或功能截图或第三方检测报告）；
8.支持同时接收不少于4路辅流，即多会场终端同时发送双流，会场终端可根据需要调看不同的辅流内容，一个终端可同时接收显示4个辅流画面，分辨率可达4K30fps；
9.配置1只全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音。配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥12倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口；
10. 上海市人民检察院视频会议系统是依托专网建设的多级高清视频会议与视音频融合平台，覆盖市院-分院-区院多级检察机关，并支撑远程会议业务，需与上海市人民检察院视频会议系统互联，提供产品制造厂商承诺函；
11.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	2
	台

	11
	线缆和辅材
	线缆和辅材
	2
	项

	12
	视频会议终端
	1.具备≥2个视频输入接口和≥2个视频输出接口；
2.支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议，支持Opus、G.722.1C、G.722等音频编解码协议；
3.支持回声消除、自动降噪、自动增益和增益调节、突出人声，支持唇音同步技术；
4.支持会议中实时显示参会人员的电子名片信息；
5.终端开机后可以自动对本机的网络状态、摄像头采集状态、扬声器输出状态、麦克风输入状态进行自检，并输出检测结果；（提供第三方检测报告）
6.具备电信进网许可，提供入网证复印件和工信部政务服务平台电信设备进网许可查询结果截图证明；
7.可以终端进行换肤定制，实现个性化显示终端开机LOGO、待机屏保等；
8.配置1只全向麦克风，麦克风支持360°全向拾音，至少6米有效拾音距离。配置1只高清摄像头，≥800万有效像素，具备≥12倍光学变焦，具备≥2个视频输出接口，其中包含SDI或3G-SDI接口，有效传输距离≥35米；
9. 上海市人民检察院视频会议系统是依托专网建设的多级高清视频会议与视音频融合平台，覆盖市院-分院-区院多级检察机关，并支撑远程会议业务，需与上海市人民检察院视频会议系统互联，提供产品制造厂商承诺函；
10.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	台

	13
	线缆和辅材
	线缆和辅材
	1
	项

	14
	视频会议终端
	[bookmark: OLE_LINK10]1.一体式设计，整机包含终端主机、4K摄像机、全向麦克风。采用国产嵌入式操作系统、国产芯片；
2.具备≥1路视频输入接口和≥2路视频输出接口。提供产品彩页、清晰正面照片和清晰背板接口图；
3.具备≥4路音频输入接口，至少应包含3.5mm、HDMI、USB、Mini-XLR接口；
4.具备≥3路音频输出接口，至少应包含3.5mm、HDMI、USB接口；
5.在网络丢包率60%时，音视频清晰流畅无卡顿现象（帧率不低于30帧/秒）；在丢包率80%时，语音仍清晰流畅；
6.支持电脑通过视频线缆连接终端，发送双流；提供功能应用照片；
7. 上海市人民检察院视频会议系统是依托专网建设的多级高清视频会议与视音频融合平台，覆盖市院-分院-区院多级检察机关，并支撑远程会议业务，需与上海市人民检察院视频会议系统互联，提供产品制造厂商承诺函；
8.提供原厂授权函及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	台

	15
	线缆和辅材
	线缆和辅材
	1
	项



智能库房系统
建设需求
本次项目不涉及对档案资料的管理，仅针对智慧库房基础设施管理进行设计和建设，包括温湿度、空气质量、漏水检测、视频监控、门禁、智能密集架等多系统探测、物联、联动。
档案室智能化管理系统，采用全新的B/S架构设计，摒弃了温控系统、视频系统、入侵系统、门禁系统、智能密集架系统、用电系统等多子系统独立运行的旧理念，通过一体化集成手段，将各子系统数据接口打通、数据库融合，实现各子系统之间的联动和统一管理，真正实现一体化管理，实现一平台一入口管理方式，极大地减轻了档案室工作人员维护负担，实现了档案室的智能化管理。

工程量清单与主要技术参数
	[bookmark: _Toc96332038][bookmark: _Toc99711491][bookmark: _Toc425402946][bookmark: _Toc96247677][bookmark: _Toc397690009]序号
	设备名称
	设备参数要求
	数量
	单位

	1
	空调
	1.制冷量≥7300w 制热量≥8000w ，≥3匹柜式空调
2.能效等级：一级
3.含室内外机。
	1
	套

	2
	智能控制器
	1.可遥控市面常见的红外接收设备，包括空调、电视等；
2.联网方式：ZigBee3.0；
3.控制方式：红外遥控，遥控距离≤10米；
4.供电方式：100V～240V AC。
	1
	台

	3
	智能恒湿一体机
	[bookmark: OLE_LINK11]1、设备内嵌智能控制系统，支持恒湿机智能控制、智能数据分析、运行状态分析、故障状态分析、告警状态分析、设备智能管理等功能；
2、▲湿度检测量程与精度：有效量程可达10%-98%，检测精度≤±3%RH；（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）；
3、加湿技术：采用湿膜加湿方式，加湿量≥5kg/h；
4、除湿技术：采用冷冻式除湿方式，在标准环境下，除湿量可达≥100L/24h；
5、内置风机具备三档风速调节功能，单个风机风量支持≥1400m³/h；
6、设备自带显示屏幕，屏幕大小≥7英寸，整机功率≤1650W；
7、设备本身需具备多种外部接口，包括≥2个与加水车的连接口、≥1个自动进水口、≥1个排水口，≥1个排污口，≥1个溢水口，≥1个手动进水口，≥1个网线接口；
8、支持三重安全保护功能，包含过载保护、漏电保护、防雷保护，同时支持漏水、缺水、溢水保护等安全检测功能；
9、支持可视化显示环境湿度、环境温度、恒湿机水位、加水车水位、恒湿机运行状态、恒湿机运行模式等状态；
10、智能数据分析功能：支持显示温度和湿度当日和近24小时温湿度趋势分析；支持按日、月、年对温度、湿度进行趋势分析；
11、支持智能化控制，可在恒湿机的屏幕上直接进行智能管理，支持在平台中远程查看或控制管理恒湿机；
12、平台控制功能：支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制，可在平台上远程查询设备的信息，并进行智能控制；（提供彩页或功能截图或CMA认证等第三方检测报告）。
	1
	台

	4
	智能加水车
	1.智能加水车采用内外双腔设计，内部采用304不锈钢设计；
2.具备大容量水箱，水箱体积≥100L；
3.给恒湿机加水的速度≥30L/min，快速给恒湿机内部水箱补充水；
4.供电方式采用220V，整机功率≥60W。
	1
	台

	5
	温湿度传感器
	1、具备高精温湿度探头，可用于档案库房内温湿度精准采集与分析，温测温范围-20～60℃，湿度在0～100%RH（无冷凝）范围内；
2、通信协议：支持ZigBee3.0通信协议,支持12V DC电源；
3、物联控制：为设备可与空调、恒湿一体机等环境治理设备进行联动,实现库房内自动调节温湿度，从而确保库房内环境的恒温与恒湿；
	2
	个

	6
	空气质量传感器
	1.内置温度、湿度、PM1.0、PM2.5等传感器，用于库房内空气质量精准分析；
2.通讯方式：支持ZigBee3.0组网方式；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
3.设备具备TFT发光屏幕，支持显示空气质量检测数值，包括温度、湿度、PM2.5、PM1.0、PM10、信号强度等数据；
4.▲芯片规格：主控芯片，采用国产化MCU和通讯芯片；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
	1
	个

	7
	消毒净化一体机
	1.杀菌技术类型：光氢离子，消毒规格≥5W；
2.滤网层数：≥3层，可水洗灰尘过滤网、初效过滤网、HEPA高效过滤网；
3.▲空气消毒功能：BCG微生物净化效率≥99.99%、白色葡萄球菌去除率≥99.99%、黑曲霉去除率≥99.99%；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
4.采用横流风机设计，风机数量≥1个，风机功率≥75W，颗粒物CADR≥450m³/h；
5.设备具备≥7英寸电容触摸屏，可本地显示设备运行数据；
6.芯片规格：主控芯片，采用国产化CPU和通讯芯片；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
7.平台连接功能：设备支持与平台建立连接，通过平台去统一的数据查询、配置、控制，可在平台上远程查询设备的信息，以及控制设备运行状态；
8.具备数据分析功能：可显示历史环境参数折线图，包括历史PM1.0、PM2.5、PM10、温度、湿度信息。也支持按照时间查询具体环境数据；
9.可切换工作模式：设备开启后，可切换工作模式为除尘净化/杀菌消毒+除尘净化；
10.远程控制设备功能：可远程控制开关控制、工作模式调整、定时关闭等。
	1
	台

	8
	箱体式消防灭火系统
	1.箱体式消防灭火系统
2.系统包括灭火控制系统、柜式灭火装置，七氟丙烷药剂、泄压口、感烟探头、感温探头、报警器、输入输出模块等
	1
	套

	9
	漏水传感器
	1.搭配漏水绳实现智能漏水告警；
2.通讯方式：支持ZigBee3.0组网方式；
3.漏水检测功能：支持外接漏水绳实现漏水检测，配备漏水绳。
	3
	个

	10
	漏水绳
	配合Zigbee漏水传感器使用，可用于漏水检测位长5米，线缆直径4.5mm
	3
	条

	11
	红外传感器
	1.采用吸顶广角红外探测技术，可探测广角4～6米范围，可吸顶安装；
2.通讯方式：支持ZigBee3.0组网方式。
	1
	个

	12
	声光报警器
	可配合对应设备实现本地声光报警功能，包含安防入侵报警、漏水报警等异常状态
	1
	个

	13
	视频监控
	1.传感器类型：1/3英寸CMOS；
2.像素：≥200万；
3.最大分辨率：1920×1080；
4.最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
5.最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；
6.补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）；
7.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；
8.宽动态：支持。
	2
	台

	14
	NVR
	1.接入路数：≥8路；
2.分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
3.硬盘接口：≥4个SATA；
4.RS-485接口：1个；
5.网络接口：≥2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）。
	1
	台

	15
	硬盘
	存储空间≥8TB，接口类型SATA，转速7200rpm，缓存256MB 
	3
	块

	16
	人脸门禁
	支持2000人脸库，≥200万超宽动态双目摄像头，≥5寸全视角高亮显示屏
	1
	台

	17
	磁力锁、出门按钮、闭门器
	磁力锁、出门按钮、闭门器等
	1
	套

	18
	密集架
	1.钢件部分采用冷轧钢板，喷塑粉末选用环保型聚酯与环氧型混合涂料，节与节之间用立柱隔开，双面之间以分隔棒隔开；
2.底盘厚度3.0mm，立柱厚度1.5mm，搁板、挂板厚度1.0mm，侧面板厚度1.0mm，顶板厚度0.8mm；轨道座厚度3.0mm，导轨：20*20实心方钢；
3.颜色要求：要求色泽均匀一致，表面无划伤、流挂、斑纹等缺欠。全部钣金件必须经过酸洗、除锈、磷化等必须的工序处理，表面喷涂为静电喷塑粉，喷涂无死角，必须达到国家最新标准。各零件、组合件表面要光滑平整，无尖角、凸起等现象；
4.智能终端采用专用操作系统，集手动、电动及智能化微机控制操作于一体，各自独立，互不影响并且有独立的运行环境，可自由切换。列与列之间为有线通讯系统；
5.固定列采用不小于15.6英寸嵌入式设计的彩色屏控制，移动列采用7英寸及以上的电容屏控制。
	70
	M3

	19
	智能库房管理终端15.6寸
	1.智能库房管理终端≥15.6寸；
2.可在设备上查看库房内各类管理状态，包括库房环境状态、设备状态等；
3.支持查看各类环境实时数据的图表，包括实时温湿度、空气质量、设备状况、恒湿机控制等信息，获取每间库房的具体环境数据，出现异常时可联动声光告警;支持通过图形、列表方式显示温湿度信息和设备运行状态；
4.支持对库房内的设备进行远程控制，包括控制库房内的恒温、恒湿等设备；
5.含档案库房区域触控管理终端软件。
	1
	套

	20
	电话短信报警网关
	1.采用POE供电方式，支持快速上线模式下实现快速入网使用。
2.工作电流≤300MA，通讯接口：RJ45，通讯模组：2G/3G/4G 。
3.固话支持类型：PSTN电话。提供加盖CMA标志的第三方检测报告扫描件或复印件。
4.报警模块支持 2G、3G、4G，支持信息以及电话同时报警，实时记录报警状态。
	1
	个

	21
	交换机
	1.≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，支持POE供电。
2.交换容量≥32Gbps
3.POE供电功率≥190W
	1
	台

	22
	机柜
	≥22U机柜，含1个8位PDU
	1
	套

	23
	安装辅材
	密集架导轨，综合布线线材、、密封胶、膨胀螺丝、支架、压线帽、电源插头、卡扣、86盒、对接线、开关卡槽、绕线管、结构胶等
	1
	项

	24
	智能档案室管理系统
	1.采用B/S架构设计，可跨平台操作等；
2.集中管理功能：支持档案库房环境管理、智能密集架管理、3D可视化、安防等多功能同一平台管理，支持采用模块按键切换，通过点击应用模块进入对应页面，并通过按钮进行切换，实现多系统统一入口，多应用同一系统平台管理的功能；
3.具备多种可视化页展示对应的库房信息，包括环境页面、安防页面、3D可视化页面、运维页面等:
(1)库房环境页面：展示库房内环境信息，通过实时数据的图表，包括温湿度、空气质量、设备状况、恒湿机控制等；
（2）库房安防页面：支持库房安防可视化管理，可通过自动轮巡的方式查看库房摄像头实时画面，并展示实时分析数据，可查看门禁开门的历史数据以及对门禁进行一键快速开门；
（3）运维页面：展示该空间内的详细设备运行情况，查看在线和离线的所有设备数据，以及各类设备运行的趋势折线图，支持查看该空间下的整体状况，可展示对应的详细数据；
4.支持物联组网功能，通过系统对传感器、大型设备、网关、控制器等进行统一接入组网管理:
（1）智能组网分析：支持全局组网状态概览，提供数据看板页面，实时展示当前网关和设备的在线/离线状态和数量、信号质量分析等数据，支持不同维度查看组网数据，并支持下载导出功能；
（2）网关信号管理：支持在系统上对网关进行详细配置，通过手动录入或自动扫描，配置网关名称、IP地址等，在页面上支持网关设备的增删改查。支持切换通道，调整功率及OTA升级等功能；
（3）▲系统支持智能拓扑图功能，根据设备与网关的实际网络通信关系，自动生成拓扑结构图，在关键节点上展示接入的设备图标，区分设备类型，并可展示每个节点的网络信号质量；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
5.系统支持策略管理包括情景策略，定时策略、联动策略；
6.具备智能应用管理系统，包含如智能监控系统、智能门禁系统、恒温恒湿恒净系统、安防监控系统等，可在各个子系统内进行精细化管理：
（1）系统支持监控视频管理、支持对视频进行抓拍，生成抓拍文件；智能门禁管理、支持点击门禁快捷查看门禁详情、门禁历史出入记录；（提供CMA认证等第三方检测报告）；
（2）智能门禁管理系统：支持实时门禁管理功能，支持门禁在线数量、离线数量统计，通过列表可直接查看接入的所有门禁；支持点击门禁快捷查看门禁详情、门禁记录、用户授权、远程开门等，支持批量远程开门的功能；
（3）恒温恒湿恒净系统：支持库房内的温度、湿度、洁净度的状态进行智能恒定管理，可查看每间库房内的实时温湿度及空气质量状况，同时通过图表查阅恒温恒湿恒净状态的历史分析数据，可按照日、周、月、年切换时间维度查看历史数据，支持在该页面中对温度、湿度、洁净度快速进行控制操作，包括手动快速执行。（提供CMA认证等第三方检测报告；
（4）安防监控系统：具有火灾状态检测、漏水检测、安防入侵检测、声光报警等功能；
7.支持密集架监控管理功能：支持密集架总览，可以显示当前密集架位置区号、列号，显示过道内是否有人、共有密集架总组数、可存档案数量、已存档案数量、使用占比百分比；支持密集架控制，实现密集架锁定、解锁、合架、打开、通风操作；
8.智慧库房物联平台，软硬一体化平台，自带≥1个千兆电口,5个2.5G电口，≥256G固态硬盘，最大支持接入50个传感器，支持Zigbee、RS232、RS485等设备接入。
9.提供原厂授权及原厂三年售后服务承诺函。
	1
	套



产品要求
1）产品中标“▲”技术参数，需提供官方彩页、官网截图、或者第三方检测机构出具的检测报告复印件等证明材料予以证明（相关证明材料需加盖厂家公章或投标专用章，以表面证明材料出处的真实性）
2）本项目如下相关设备，需提供原厂授权和原厂售后服务承诺。
数据中心机房系统和安防中心及机房系统：UPS、精密空调；
视频监控系统：视频网络存储、视频监控基础管理系统；
网络安全系统：防火墙、核心交换机、安全网关；
听证系统：一体化听证工作站、高清防暴半球型网络摄像机、综合管理一体机；
同步录音录像系统：高清同步录音录像主机、特写摄像机、全景摄像机数字音频主机
会议系统：1.25室内全彩屏体、数字会议系统（含会议系统主机、主席话筒、坐席话筒、会议话筒处理器）、高清无缝混插矩阵、无纸化会议系统（含无纸化主机、无纸化主机（流媒体）、无纸化终端、升降屏、无纸化软件）；
远程视频会议系统：视频会议终端；
智能库房系统：智能档案室管理系统。
[bookmark: OLE_LINK17]3）本项目所配置的网络安全设备（防火墙、安全网关）、机房视频监控、机房门禁系统，需符合国家等级保护、密码测评等相关规定的功能要求。同时12309检察服务中心，作为上海市人民检察院第二分院的分支办公场所，其网络及安全环境需满足上海市人民检察院第二分院的整体网络安全要求，并纳入进行统一的安全管理，符合上海市人民检察院第二分院的等保及密测要求。

[bookmark: _Toc29993]项目管理要求
[bookmark: _Toc17872][bookmark: _Toc99711492][bookmark: _Toc425402949][bookmark: _Toc397690013]总体要求
供应商须充分考虑满足采购项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统方案设计、培训、项目施工、项目安全管理、项目验收、售后服务方案。
供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、安全、服务、维护以及今后技术支持的措施计划。
供应商需要提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经上海市人民检察院第二分院和系统提供商确定后，修改计划。
供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。
结合上海市人民检察院第二分院实际情况，拟定详细的实施计划，包括项目的安装、调试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内，完成项目的建设以及系统平稳运行。


[bookmark: _Toc95567451][bookmark: _Toc96247679][bookmark: _Toc397690012][bookmark: _Toc96332040][bookmark: _Toc386970603][bookmark: _Toc425402948][bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc99711493]人员要求
供应商在响应文件中，须根据对项目的理解提供项目的人员配置管理计划，上海市人民检察院第二分院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
为保证项目顺利实施，供应商在项目实施期间须提供现场项目实施团队，在投标书中提供书面名单，提供项目组成员姓名、其相关资质、在本项目中的职责及以前参与过的项目情况说明等，并提供对应的社保证明。
供应商应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。
项目经理、项目组成员、主要专业技术人员和售后服务人员配置需满足以下要求，供应商需提供相关有效证明材料并盖章：
[bookmark: _GoBack]项目经理有较好的文字表达和沟通协调能力，具备良好的沟通和组织能力，能带领和指导团队顺利完成分析工作，★须具有二级及以上建造师证书。项目经理应为供应商员工，以上均需提供有效证明，包括有效证书、开标前三月内任意一个月的社保证明。
技术负责人具有信息技术类中级职称及以上的优先考虑，★须具有二级及以上建造师证书。技术负责人应为供应商员工，以上均需提供有效证明，包括有效证书、开标前三月内任意一个月的社保证明。
项目组总人数不少于8人，项目组人员（不包括项目经理、技术负责人）需配备实施人员、调试人员、资料员、材料员、安全员等，其中具有中级职称的优先考虑，以上均需提供有效证明，包括有效证书、开标前三月内任意一个月的社保证明。
供应商必须具有电子与智能化工程专业承包资质二级。
供应商具有政务类集成项目类似业绩的优先考虑。
[bookmark: _Toc99711494][bookmark: _Toc7143]文档交付要求
项目建设应严格按照项目规范进行，在整个项目实施过程中，须根据项目进度，按照上海市人民检察院第二分院要求及时提供用户相关技术文档。
[bookmark: _Toc6093][bookmark: _Toc99711495]建设工期
本项目建设工期：合同签订之日起一年，完成项目竣工验收，竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：详细设计方案、测试报告、试运行记录、验收方案及验收记录表、系统操作说明书等。
[bookmark: _Toc26719][bookmark: _Toc99711496]交货时间、地点
供应商应负责将所有报价产品运到用户指定地点和位置，并承担运输费用和运输中发生的其它一切费用。
货物到达采购人指定的现场后，须由供应商与采购人双方共同开箱清点，并进行签字确认。
[bookmark: _Toc18183][bookmark: _Toc99711497]培训要求
1.供应商要有完善的培训体系与项目的培训方案。
2.供应商要根据项目实施和培训需求内容，在投标书中提出培训计划，计划包括培训项目、人数、地点、日程、资料、培训讲师等详细内容。
3.供应商需要对本系统的相关使用者提供投标产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。
[bookmark: _Toc8801][bookmark: _Toc99711498][bookmark: OLE_LINK22]验收要求
1、验收依据与标准
国家及行业相关有效规范标准。
项目合同及文件：本项目采购合同、招标文件、投标文件、经确认的设计图纸及变更文件、设备技术说明书等。
2、验收组织与职责
采购人负责组织验收工作，成立由采购人代表、监理单位、使用单位、技术支持方及行业专家组成的验收小组。
中标人承担验收主要责任，需积极配合验收流程，提供必要的文件、资料、调试工具及技术支持。如验收不合格，须按采购人要求进行整改直至达标。
监理单位承担监督责任，确保验收过程科学、规范、公正，对发现的问题提出整改意见并督促落实。
3、验收程序与标准
本项目验收分为初验、试运行、第三方检测及竣工验收四个阶段：
初验（到货及安装验收）
货物到场后，由监理单位核对设备型号、数量、包装完整性及外观，核对无误后通知采购人现场复核。
设备安装完成后，进行单机调试及系统联合调试，确保基础功能正常。
初验合格是进入试运行阶段的前提条件。
试运行
系统安装调试完成后，进入试运行期，试运行期不少于合同约定天数。
试运行期间，系统应连续稳定运行，各项性能指标符合合同及设计要求。
试运行结束后，中标人需提交试运行评估报告，由监理单位及采购人确认。
第三方检测
试运行合格后，由采购人委托具备相应资质的第三方检测机构对系统进行性能、安全及合规性检测。
第三方检测报告作为竣工验收的重要依据。
竣工验收（终验）
由验收小组对合同约定的所有功能模块进行逐一验证。
验收结论：所有功能模块及性能指标均合格，验收小组签署竣工验收报告，项目进入质保期；如不合格，中标人须限期整改后重新申请复验。
4、验收资料要求
竣工验收前，中标人须向采购人提交以下完整资料：
竣工图纸：包括但不限于系统设计图、施工图、设备安装图、接线图、隐蔽工程影像资料等。
产品资料：设备出厂合格证、质保书、技术说明书、操作及维护手册。
过程记录：设备开箱报验单、安装调试记录、单机及联调测试报告、试运行报告、第三方检测报告。
变更资料：项目实施过程中的设计变更确认单、洽商记录等。
培训记录：针对采购人使用及运维人员的培训签到表、培训教材及考核记录。
5、问题处理与违约责任
验收过程中发现的问题，由监理方记录并监督中标人限期整改，整改完成后重新进行相关测试或试运行评估。
若复验仍不合格或中标人拒不整改，采购人有权按合同约定扣除履约保证金、拒绝支付尾款或终止合同，并追究中标人违约责任。

[bookmark: _Toc99711499][bookmark: _Toc12557]售后服务
1.本项目需要供应商提供7*24小时本地语言（中文）支持。
2.供应商需要为本项目内所供应和安装的产品提供不少于三年的免费保修服务，时间从验收合格之日起计算。
3.在保修期内由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责修理或更换。
4.供应商应设有备件仓库，更换设备的时间一般不超过一天，特殊情况不超过三天。
5.供应商应有完善的技术支持与售后服务体系，必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的技术支持和售后服务方案。
6.在接到报修通知后，在30分钟内响应，如果是与信息系统相关的故障，供应商工程师应在1小时内赶到现场，其他故障则应在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修复完全恢复正常服务为止，修复时间一般不超过1个工作日。
7.在保修期结束前，须由供应商工程师和买方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方。报告一式两份。
8.供应商需在投标文件对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。
9.供应商应提供电话咨询服务。
10.供应商应详细说明维护期后服务的方式、内容。
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