上海市公安局信息化项目用户需求

	用户需求书

项目名称：上海公安视频图像基础服务子系统建设
责任单位：上海市公安局科信总队
项目负责人：黄凯  
联系人：黄诚  



一、背景与现状概述

为进一步推动上海公安视频图像高质量发展，根据公安部《公安视频图像智能化建设应用指南》和市局《关于进一步加强上海公安视频图像建设应用高质量发展的指导意见》的工作要求，建立覆盖全面、技术先进、应用高效、安全可控的视频图像信息综合应用体系，对现有上海公安视频图像信息综合应用系统在视频传输网侧进行基础能力建设，在公安信息网侧进行能力延伸赋能，构建出以“三网两级一系统”为核心架构的城市之眼系统，全面提高视频图像支撑FKWW、治安防控、侦查破案、服务民生、社会治理等各项公安业务工作的能力，
二、目标与任务

本项目建设目标为建成上海公安视频图像信息综合应用系统即城市之眼系统的硬件部分，为实现视频传输网侧城市之眼系统基础能力、公安信息网用户域侧与公安部的能力级联、公安信息网数据域侧城市之眼系统的应用门户提供基础硬件支撑。

三、设计方案

1.业务流程、数据和数据流分析

现有系统主体承载于公安视频传输网，汇聚分局上传的各类视频、图片及结构化数据，在市局层面汇聚全市公安视频JK和智能视频图像资源，形成视频传输网城市之眼系统，主要为全局各警种提供视频图像能力。系统将公安视频图像资源共享至雪亮工程市级共享平台，供市级委办局各类用户调阅视频。
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2.总体框架
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3、建设框架详解
项目建设包含三方面内容：
在公安视频传输网侧，通过配置视频联网设备、智能数据管理转发设备和视频计算设备构建城市之眼系统（公安视频传输网侧）的服务层，为上层数据分析及应用管理所需的软件提供底层硬件服务能力。
在公安信息网用户域侧，通过部署智能图像联网管理设备和流媒体设备，实现部省视频联网功能；配置智能数据管理转发设备和特征值比对计算设备，满足级联公安部ZDRY信息特征值库，为实现上海公安ZDRY管控本地应用提供底层支撑；配置智能数据管理转发设备，配合视图库级联需求提供专用转发能力。
在公安信息网数据域侧，通过部署视频联网设备、智能数据管理转发设备和视频计算设备等专用设备，为城市之眼（公安信息网数据域侧）数据层和应用层的软件提供底层服务能力，包括配置智能图像联网管理设备、智能图像联网媒体设备、智能数据管理转发设备、视图解析比对设备和RD二次聚类及身份置信设备。其设备性能满足为各警种提供共性应用和专业应用所需的并发访问能力和数据接入与分析处理能力，实现视图大数据融合分析应用，并为第三方系统提供统一赋能接口的底层性能支撑。在公安移动信息网侧，通过配置视频联网设备，实现公安视频传输网的视频联网功能在公安移动信息网延伸，满足移动端用户的使用需求。
四、功能和性能需求

4.1.
系统功能与性能需求分析

4.1.1.
公安视频传输网需求分析

4.1.1.1.
功能需求

由于警务云的停用，需在公安视频传输网重新开发已有基础视图服务，包括视频调阅、RL驻留地检索、车辆驻留地检索等服务，并在此基础上扩展建设其他智能应用服务，构建城市之眼系统的传输网侧，满足未来上海公安的新业务需求，包括视频联网及调阅服务增强（对原有视频播放服务进行增强升级）、视频计算服务增强（对原有RL驻留地检索服务、车辆驻留地检索服务及功能进行增强升级）、视频安全管理、视频运行质量管理、视频资源访问控制等服务。

4.1.1.2.
性能需求

需为市局业务单位统一建设后端视图解析能力，便于全市统一应用。根据调研，目前提出包括300路基于图片的RX智能识别（每秒访问数不低于1500QPS）和500路基于视频的全目标解析检索能力。

需扩充已有视频联网能力和图片转发能力，满足百万级视图资源接入和十亿级抓拍数据对公安信息网的跨网对接。

公安视频传输网的城市之眼系统需支持50个用户同时在线使用；系统登陆时间≤5秒；报表统计类操作响应时间≤15秒。

4.1.2.
公安信息网用户域需求分析

4.1.2.1.
公安部ZDRY驻留地分析和预警比对需求

2020年公安部下发了《关于依托部、市两级视综平台进一步开展ZDRYRX特征值下发和驻留地数据汇聚分发工作的通知》，提出各地根据实际情况尽快完成本级系统建设，实现与公安部视综平台级联，实现治安ZDRYRX特征值接收、比对以及驻留地信息上传。同年，公安部还下发了《关于依托视综平台开展ZDRYRX特征值下发和驻留地数据汇聚分发工作的通知》，要求按照全量前端接入、全量特征比对、全量驻留地汇聚的原则和各地视综平台完成与公安部视综平台级联后，由公安部视综平台下发ZDRYRX特征值各地要在公安信息网上接收、解密、存储、使用ZDRYRX特征值，不允许以任何形式复制解密后的特征值到公安信息网外的设备上使用的工作通知。

功能性能需求如下：

1）完善本级视频图像信息系统ZDRY预警相关功能

按照公安部及本级《依托公安视频图像信息综合应用平台全国预警ZDRY工作规范》的有关要求开展年度考核，升级完善本级视频图像信息系统ZDRY管控相关功能，能够实现本地前端视图数据汇聚、特征值接收、驻留地推送。

2）ZDRY驻留地采集质量考核

ZDRY驻留地可用性。驻留地可用的ZDRY大图URL可访问，注有抓拍时间、抓拍地点。

ZDRY驻留地准确性。准确的ZDRY驻留地相似度与部级平台二次比对相似度符合性偏差在±10%以内。

ZDRY驻留地上传及时性。上传及时实时驻留地的时延应不超过2小时。

按照数据处理和流转的顺序，主要包含以下几个过程：

1）部级相关业务系统将ZDRYRX数据通过数据同步接口推送至部级视综平台，部级视综平台对ZDRYRX数据进行特征值提取；

2）省（市）视综平台通过部级视综平台进行业务注册和认证；

3）部级视综平台按需将ZDRYRX特征值下发至省（市）视综平台；

4）省（市）视综平台收到ZDRYRX特征值后，与本地采集、汇聚的前端抓拍视频图像数据进行特征比对，将比中的ZDRY驻留地信息推送至部级视综平台；

5）部级视综平台请求部级业务系统对比中的ZDRY进行身份信息查询；

6）部级业务系统返回比中的ZDRY的身份信息；

7）部级视综平台将比中的ZDRY身份信息反馈至省（市）视综平台；

8）省（市）视综平台将关联聚类产生的ZDRY驻留地信息推送至部级视综平台；

9）各级视综平台将ZDRY驻留地信息和身份信息进行融合，按需推送至情指平台、相关业务系统。

按照数据处理和流转的顺序，主要包含以下几个过程：

跨WA全边界向全国RX比对安全接入设备进行注册申请，包括系统注册、设备注册等相关信息；注册审批通过后由全国RX比对接入安全系统向部级视综平台（安全接入模块）发起注册请求，完成注册和认证。

跨WA全边界统一接收公安视频传输网内所需查询比对的RX数据，数据类型包含：实名RX驻留地数据、未实名RX驻留地数据、实时RX驻留地数据，并且在公安视频传输网内进行本地缓存。

跨WA全边界所接入的RX数据向全国RX比对安全接入设备进行数据透传，公安信息网用户域侧在接收到数据的同时向部级接入模块发起身份查询的请求。

部级视综平台（安全接入模块）将获取到的人员数据，数据内容包括：照片，设备ID，人员唯一标识、系统ID等信息进行统一发送至全国RX比对服务进行身份的比对确认。

部级视综平台（安全接入模块）收到全国RX比对服务所比对成功的人员信息数据，将人员姓名，身份证ID，带水印的照片向全国RX比对安全接入系统进行数据返回。

全国RX比对安全接入系统接收到人员信息进行加密保存至公安信息网内，用于后续提供至部级应用系统查询使用。

需求分析：上海公安尚未在公安信息网建设应对此项建设要求的系统和设备，急需建设相应功能模块级联公安部视频图像信息综合应用平台（简称公安部视综平台），接收公安部视综平台ZDR特征值数据，形成上海对公安部ZDRY的分发、比对、预警、预警综合管理系统。同时在公安信息网新增相关RX动态比对算法算力设备以级联公安部RX识别算法，满足ZDRY特征值比对和驻留地查询所需的汇聚和比对计算要求。

4.1.2.2.
与公安部视图库联网级联需求

根据公安部《部、省级公安视频图像信息数据库对接技术要求》文件要求，各地需级联公安部建设在公安信息网上的视图库，并在数据内容、功能、响应时间等方面满足公安联网级联要求。实现全国重点区域的车辆、RX和重要ASJ等视频图像信息数据的按需汇聚、接口互联互通和功能统一规范。

目前上海市公安局已在上海公安视频传输网部署了市级视图库系统，由于公安信息网与视频传输网之间的安全策略限制，需在公安信息网新增开发用于级联公安部视图库系统的RX、车辆级联接口，并通过公安视频传输网与公安信息网间的跨WA全边界，以API接口的方式对接公安部视图库系统，实现市级视图库和部级视图库之间的级联和数据安全交互,满足部级视图库向市级视图库进行各类查询、对指定目标的预警等需求。

4.1.2.3.
公安部质量检查要求

1）视频图像信息系统整合

按照《公安视频图像智能化建设应用指南》有关要求开展年度质量检查，整合各类视频图像应用系统，能够通过统一门户调看视频JK、查询RX和车辆抓拍图片、预警人员和车辆。

2）公安视频图像信息系统级联稳定性检查

视图库数据上传稳定性的考核包括车辆驻留地数据上传稳定性、RX驻留地数据上传稳定性等内容，每月自动检测各省视图库数据上传稳定性，连续24小时无数据上传视为中断。

3）公安视图数据治理情况检查

公安视图数据治理情况考核包括视频图像采集区域类型、重点联网JK摄像机运行质量、车辆卡口设备运行质量和RX抓拍设备运行质量等内容，具体如下：

车辆卡口设备运行质量
每月自动抽检各省上报的车辆卡口设备和重点车辆卡口设备，检测抽中设备抓拍数据完整性、设备抓拍数据准确性、设备时钟准确性、设备抓拍数据上传及时性和设备抓拍数据大图可用性。其中，重点车辆卡口设备抓拍数据需包含符合公安/T1400.3的车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色、车辆型号6项属性字段；车辆卡口设备抓拍数据准确是指设备上传的车牌号码、车牌颜色2项属性字段需与该设备抓拍图像一致，重点车辆卡口设备抓拍数据准确是指设备上传的车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌识别4项属性字段与该设备抓拍图像一致；车辆卡口设备时钟准确是指设备上传的车辆图片抓拍时间不晚于过车数据的接入时间；车辆卡口抓拍数据上传时延应不超过24小时，重点车辆卡口设备抓拍数据上传时延应不超过2小时；大图可用设备上传的抓拍图片URL应可访问并注有抓拍时间、抓拍地点。

RX抓拍设备运行质量
每月自动抽检各省上报的RX抓拍设备，检测抽中设备抓拍图片合格性、设备抓拍图片时钟准确性、检测抽中设备抓拍图片上传及时性和设备抓拍图片RX大图可用。其中，合格RX小图应能检测出唯一RX。时钟准确的抓拍时间应不晚于入库时间，误差在1分钟以内。上传及时抓拍设备上传抓拍数据时延应不超过24小时，上传及时重点卡口设备上传抓拍数据时延应不超过2小时。RX大图URL可访问，注有抓拍时间、抓拍地点，RX小图应出现在RX大图内。

4.1.2.4.
性能需求分析

接入点位规模：不少于4万路RX抓拍点位和4万路车抓拍点位。

ZDRY接入比对计算能力：ZDRY特征值接入比对模块的数据量每天不小于8000万条数据；高峰时间并发接入量不小于4000个特征码/秒，一个特征码约为1KB，峰值期间每秒需要：1KB*4000=3.9MB。

4.1.3.
公安信息网数据域需求分析

4.1.3.1.
功能需求

公安信息网数据域的城市之眼系统需面向全市各警种提供各类视图能力和应用，侧重于安全等级较高的视图共性能力和数图融合共性能力、数图融合应用建设，建设并形成包含9个视图类共性能力（视频调阅、RX驻留地检索、RT驻留地检索、车辆驻留地检索、RX特征检索、RXBK预警、车辆BK预警、人员智能动态追踪、车辆智能动态追踪），7个数图融合类共性能力（身份识别、人车批量比对检索、人员全息分析、车档全息分析、人-场所分析、关系图谱分析、时空分析）和1个数图融合应用（异动感知数图融合应用），需要调用服务层的视频计算服务和数据层的相关数据服务。视频资源访问控制是对公安信息网城市之眼系统相关软件提供精细化的视频资源访问控制功能。统一认证权限管理是指公安信息网城市之眼系统采用该模块进行用户开设，并通过与4A系统系统对接实现用户认证，同时整个系统内各类应用管理层功能和服务层功能都可在该模块中通过提供统一交互界面统一赋权管理。

4.1.3.2.
性能需求

公安信息网信息网数据域的城市之眼系统将面向全市各警种的业务应用，包括市局、各分局、各市局业务单位等，因此需支持管理10000个注册用户，支持1000个用户同时在线使用；系统登陆时间≤5秒；一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）≤5秒；搜索类操作响应时间≤10秒；报表统计类操作响应时间≤15秒；

公安信息网数据域的城市之眼系统还需具备数图融合分析所需的数据分析能力，满足对1年内的RX聚档信息、身份置信和车辆聚档信息的数据分析需求。

此外，需建设满足1000个用户同时在线访问所需的视频联网能力和人车聚档数据的转发能力。

4.1.4.
公安移动信息网需求分析

4.1.4.1.
功能需求

需要在公安移动信息网调阅视频。

4.1.4.2.
性能需求

公安移动信息网的城市之眼移动应用：支持管理50000个注册用户，支持5000个用户同时在线使用。

此外，视频联网能力需满足5000用户的并发访问需求，达到500路流媒体并发的性能需求。
五.信息安全保障需求

按照《公安视频图像智能化建设应用指南》要求，公安视频传输网内安全保障应参考新一代公安信息网相关安全要求，符合《网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)(简称等保2.0)和《公共安全视频JK联网信息安全技术要求》(GB35114-2017)等相关标准规范，全面提升视频图像信息安全防护能力，打造攻击可防御、行为可检测、攻击可回溯、危险可预警、事件可处置的视频图像智防安全体系。

六、技术性能指标及配置要求

公安视频传输网侧
视频联网

	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能图像联网管理设备
	智能图像联网管理设备
	功能描述：
智能图像联网管理设备定位于公共安全行业，遵循GB 281818-2022标准，采用分布式架构和高可用设计，通过对各类视频图像设备的接入和管理，实现跨区域、跨机构的视频联网和管理，具有海量接入、高可靠性、强兼容性等特点，具有基础运维能力。

1▲单台设备应支持100万路视频JK设备管理，可以进行设备添加、删除等操作，支持10万路GB/T 28181设备通道注册；


设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*4；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	2
	台

	2
	智能图像联网媒体设备
	智能图像联网媒体设备
	功能描述：
智能图像联网媒体设备通过连接视频图像设备或对接视频联网平台，汇聚前端视频，共享至客户端、解码设备、上下级联网平台等多类目标，进行稳定高效的高标清实时/历史视频流汇聚转发，可以输出国标流、FLV流等多种码流格式，支持负载均衡和集群管理，

2▲单台设备应支持并发转发至少500 路1920×1080高清视频码流；

设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*2；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	6
	台

	3
	视图水印管理
	视频水印节点
	功能描述：
提供视频播放叠加水印功能，保证视频码流叠加水印不可擦除，视频外泄后便于用户进行溯源；支持显示水印的展示模板配置；水印内容包括调阅者名称、调阅时间、JK点名称、IP地址及自定义内容；

3▲水印性能支持对140路1080P@30fps4Mbps/280路720P@30fps2Mbps/288路D1@30fps1Mbps叠加水印。
设备参数：
不低于3.0GHz 8核；内存容量不低于32GB DDR4；不低于9个编解码水印模块+
硬盘容量：不低于256GB SSD
网络接口：不低于7个10/100/1000M自适应电口，不低于2个10/100/1000M自适应光口
输出接口：1个HDMI，1个VGA
USB接口：2个USB 3.0
	3
	台

	4
	
	图片水印网关节点
	功能描述：
支持对图片叠加水印信息，用于图片应用、共享安全控制，提供图片水印叠加。水印查询及共享性能：支持200万像素图片处理性能不低于80张/S，支持50个并发请求。
设备参数：处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD  500G*1；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口；GPU：不低于1张高性能GPU计算卡；电源：1+1冗余；导轨：2U标准导轨。
	1
	台


智能数据转发
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能数据转发设备
	智能数据转发设备
	功能描述：
支持接收RX抓拍、车辆卡口等设备或系统产生的智能数据，支持结构化数据和非结构化数据的存储，支持数据转发至应用平台，支持多平台分发、数据缓存及断点续传功能，支持集中式配置及状态JK，支持4000Mbps并发流量。

4▲单机支持不低于1000TPS数据汇聚及转发性能


硬件配置：
不低于两颗高性能处理器；不低于128G内存；不低于SSD 1.92T*2(RAID1)+SATA 8T*8(RAID5)
硬盘；千兆电口*2+万兆光口*2；冗余电源。
	5
	台


视频计算
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	300路RX智能图像识别计算
	RX图片流解析设备
	设备功能：
承担视频流数据的接入、解析，基于AI智能算法实现对视图数据的RX/RT/机动车/非机动车检测、识别和特征/属性提取。单台支持600QPSRX图片流解析.

5▲应支持对两眼瞳距不小于 10 像素的RL图片进行RL检测，用于提取RL特征进行1:N的RL比对；应能对两眼瞳距不小于8像素的RL图片进行特征提取，并将特征导入系统RX库；单个计算卡RL图片解析入库速度应>900 张/秒。

6▲应支持对RL/RT质量进行评估，不满足系统设置的入库要求就存入废片库，废片库应能按照对象类型、废片原因进行检索；且RL应能输出各细项质量分及综合质量分；细项质量分应包括RL偏转姿态分数、RL清晰度分数、RL光照分数、RL应能见分数、RL俯仰角、RL水平转动角、人眼间距、色彩分数；同时应能对RL低质量过滤解析任务进行配置：在下发任务时应能单独对各细项质量分进行过滤阈值配置。配置过滤阈值的细项质量应包括RL清晰度分数、RL光照分数、RL能见分数、RL俯仰角、RL水平转动角。
硬件参数：
处理器：不低于双路高性能ARM处理器，并配置不低于6个使用深度学习的国产化图形计算芯片或计算卡
网络接口：2个千兆以太网口 (RJ45)，1个千兆管理网口
电源：支持1+1冗余
	3
	台

	2
	
	智能RX检索服务设备
	功能描述：
基于智能算法引擎，提供RX业务核心能力。支持RX以图搜图检索功能。单机10亿特征，秒级检索。
1） 以图搜图
系统应支持实时检索功能。通过上传图片与抓拍图进行比对检索（也称以图搜图），获得更多相近的或符合条件的抓拍照，辅助用户进行进一步的研判。支持RX图片实时检索。

7▲RL布控告警响应时间，布控库在千万级情况下，RX告警响应时间应≤100ms。
2）结构化检索
支持RX结构化信息检索，支持按照时间范围、区域范围等筛选条件缩小检索范围，缩短结果响应时间。支持查看检索结果详情并一键快速处理。检索结果支持导出功能。
3）RX预警
用户指定RX库或者直接上传规定数量范围和格式要求内的照片（≤10张），并选择前端设备进行预警，系统支持对所选前端设备抓拍到的RX照与指定RX库/上传的照片做实时的1：N比对，当两者的相似度超过预警任务设定的阈值时，系统即推送报警信息。

8▲RL布控告警淮确率，布控库在千万级情况下，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单报警准确率≥99.99%，非监视名单误报率≤0.01%；且戴口罩RL布控告警准确率，布控库在百万级情况下，监视名单漏报率≤0.5%，监视名单报警准确率>99.9%，非监视名单误报率≤0.1%。

系统支持灵活进行预警管理，支持一键预警，支持查看任意时间段内的抓拍和报警信息，同时支持导出报警信息。
硬件参数：
处理器：高性能ARM处理器+内置AI加速模块（单卡不低于40T INT8 AI算力）
内存：不低于512G
系统盘：不低于480G SSD
数据盘1：不低于5 * 3.84T SSD (RAID5+热备)
数据盘2：不低于3 * 8T HDD (RAID5)
RADI卡：支持RAID 0，1，5，6，10，50，60
网络：2x 10GE
电源：2个AC热插拔电源模块
	2
	台

	3
	
	聚档设备
	设备功能：
聚档设备：基于深度聚类算法及时空先验知识，开展时空聚档。形成RX驻留地。支持将聚类分析结果与指定静态特征库或预警特征库碰撞，完成聚类结果身份置信处理。
1）RX聚档
支持将捕获的路人RX信息与各类大数据信息做绑定，最终可以形成基于路人库的RD。RD中包括路人的身份信息，驻留地信息，行为信息等。

9▲应能对系统内已有档案人员的新增RL抓拍图片实时识别与分类归档，在亿级人员档案规模下，单张RL抓拍归档时间小于3秒；同时应能对系统内不存在档案的陌生人RL抓拍图片实时建档，从抓拍到完成建档的全流程时延应小于10秒；支持选定点位的RL抓拍进行实时建档。

2） 以图搜档案
支持根据添加的RX图片，通过抽取图片中的特征值与系统中RD的核心特征值组进行比对，得到该图片人员对应的RD和活动驻留地。

10▲RL档案检索平均响应时间，在亿级人员档案的情况下，人员档案平均响应时间应300ms。亿级RL档案库检索，首位(前1位)命中率应>99.9%。

3）结构化搜档
支持结构化搜档，即通过姓名/身份证号、所在库、居住地址、档案类型、RD特征、时间范围、区域范围等多维信息在全部RD、实名RD、抓拍到的实名RD以及非实名RD中对人员进行搜索。
RD检索支持实时归档以及长时间尺度(长达1年)的RD数据检索。支持多维度BQ筛选，灵活组合搜索条件。
硬件参数：
处理器：双路高性能ARM处理器+内置AI加速模块（单卡不低于40T INT8 AI算力）
内存：不低于512G
系统盘：不低于480G SSD
数据盘1：不低于6*1.92TB SSD RAID5+热备
数据盘2：不低于2*8TB HDD RAID1
RADI卡：支持RAID 0，1，5，6，10，50，60
网络：2x 10GE
电源：2个AC热插拔电源模块
每天支持日过人1500万规模的聚档。
	4
	台

	4
	500路动态视频全目标解析设备
	视频目标解析设备
	设备功能：
承担视频流数据的接入、解析，基于AI智能算法实现对视图数据的RX/RT/机动车/非机动车检测、识别和特征/属性提取。

11▲应能对视频画面中水平转动角不超过士90°，俯仰角不超过士60°，倾斜角不超过士60°，有遮挡或无遮挡的RL进行检出并抓拍；且视频RL重复抓拍率应≤2.2%。

硬件参数：
处理器：双路高性能ARM处理器，并配置不低于6个使用深度学习的国产化图形计算芯片或计算卡
网络接口：2个千兆以太网口 (RJ45)，1个千兆管理网口
电源：支持1+1冗余
单台支持不低于100路动态视频解析
	5
	台


公安信息网用户域侧
视频联网级联
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能图像联网管理设备
	智能图像联网管理设备
	功能描述：
智能图像联网管理设备定位于公共安全行业，遵循GB 281818-2022标准，采用分布式架构和高可用设计，通过对各类视频图像设备的接入和管理，实现跨区域、跨机构的视频联网和管理，具有海量接入、高可靠性、强兼容性等特点，具有基础运维能力。
单台设备应支持100万路视频JK设备的管理，包括设备添加、删除等操作，支持10万路GB/T 28181设备通道注册；

设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*4；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	1
	台

	2
	智能图像联网媒体设备
	智能图像联网媒体设备
	功能描述：
智能图像联网媒体设备通过连接视频图像设备或对接视频联网平台，汇聚前端视频，共享至客户端、解码设备、上下级联网平台等多类目标，进行稳定高效的高标清实时/历史视频流汇聚转发，可以输出国标流、FLV流等多种码流格式，支持负载均衡和集群管理， 

单台设备应支持并发转发至少500 路1920×1080高清视频码流；


设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*2；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	1
	台


ZDRY管理
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	特征值比对计算设备
	特征值比对计算设备
	特征同步：支持向部级平台注册，并支持以加解密的方式从部级平台实时同步各类型全国zdry特征库；支持对同步的特征数据进行断点续传和对帐。实时预警、驻留地上报：支持获取RX特征值，并将其和全国zdry特征库或本地预警库进行实时比对。支持将比中的驻留地上报部级平台并获取身份信息。本地预警库管理：支持在设备上创建、编辑、删除、检索预警库，并支持在预警库中新增、批量导入、编辑、删除、检索RX数据。BK库支持开启/关闭预警。设备管理：支持设备及设备组的添加、编辑；批量创建及导出。日志管理：支持对系统的操作日志进行记录，并支持按用户、时间段、操作类型过滤查看日志。用户管理：支持新建、编辑、删除、查看用户，并赋予赋予不同的角色。通过授权系统支持创建3个系统管理员，97个普通用户。系统安全：系统支持数据安全、主机安全、应用安全等方面的安全保护。并支持“数据安全隐私”模式，匿名化处理系统中的个人敏感信息。zdry1000万库容下，单台设备特征接入比对并发为500个特征/秒。比对平均响应时间小于1秒。最大支持3000万容量zdry库。最大支持1年比中zdry驻留地数据保存时间，单台存储50亿条数据。
12▲在1000万级布控库容量下，单台设备特征接入比对并发不低于1000个特征每秒

13▲比对平均响应时间小于0.5秒
硬件参数：
双路高性能ARM处理器，并配置不低于8个使用深度学习的国产化图形计算芯片或计算卡；内存不低于DDR4 2666MHz 32GB *16；阵列卡 LSI9361-16i *1；不低于SATA SSD 240GB（RAID1）*2系统盘；不低于SATA SSD 3.8TB（单盘RAID0）*8 硬盘；不低于SATA SSD 960GB（RAID1）*2 ；万兆双电口 *1；支持1+1电源冗余；带外管理ipmi：独立RJ45口。
	8
	台


智能数据转发
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能数据转发设备
	智能数据转发设备
	功能描述：
支持接收RX抓拍、车辆卡口等设备或系统产生的智能数据，支持结构化数据和非结构化数据的存储，支持数据转发至应用平台，支持多平台分发、数据缓存及断点续传功能，支持集中式配置及状态JK，支持4000Mbps并发流量。

单机支持不低于1000TPS数据汇聚及转发性能

支持水平扩展的节点数不少于30个
硬件配置：
两颗高性能处理器；不低于128G内存；SSD 1.92T*2(RAID1)+SATA 8T*8(RAID5)
硬盘；千兆电口*2+万兆光口*2；冗余电源。
	2
	台


公安信息网数据域侧
视频联网
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能图像联网管理设备
	智能图像联网管理设备
	功能描述：
智能图像联网管理设备定位于公共安全行业，遵循GB 281818-2022标准，采用分布式架构和高可用设计，通过对各类视频图像设备的接入和管理，实现跨区域、跨机构的视频联网和管理，具有海量接入、高可靠性、强兼容性等特点，具有基础运维能力。

单台设备应支持100万路视频JK设备的管理，包括设备添加、删除等操作，支持10万路GB/T 28181设备通道注册；

设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*4；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	2
	台

	2
	智能图像联网媒体设备
	智能图像联网媒体设备
	功能描述：
智能图像联网媒体设备通过连接视频图像设备或对接视频联网平台，汇聚前端视频，共享至客户端、解码设备、上下级联网平台等多类目标，进行稳定高效的高标清实时/历史视频流汇聚转发，可以输出国标流、FLV流等多种码流格式，支持负载均衡和集群管理，

单台设备应支持并发转发至少500 路1920×1080高清视频码流；

设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*2；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	2
	台


智能数据转发
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能数据转发设备
	智能数据转发设备
	功能描述：
支持接收RX抓拍、车辆卡口等设备或系统产生的智能数据，支持结构化数据和非结构化数据的存储，支持数据转发至应用平台，支持多平台分发、数据缓存及断点续传功能，支持集中式配置及状态JK，支持4000Mbps并发流量。

单机支持不低于1000TPS数据汇聚及转发性能

支持水平扩展的节点数不少于30个
硬件配置：
不低于两颗高性能处理器；不低于128G内存；不低于SSD 1.92T*2(RAID1)+SATA 8T*8(RAID5)
硬盘；千兆电口*2+万兆光口*2；冗余电源。
	3
	台


视频计算
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	视图解析比对设备
	视图解析比对设备
	负责对本地应用发送的RX图片进行特征提取，生成相应属性及特征值，便于后续的比对应用。单台支持600QPSRX图片流解析. 14▲ 应能对两眼瞳距不小于 10 像素的RL图片进行RL检测，并能提取RL特征进行1:NRL比对；同时应能对两眼瞳距不小于8像素的RL图片进行特征提取，并能将特征导入系统RX库。

硬件参数：
双路高性能ARM处理器，并配置不低于8个使用深度学习的国产化图形计算芯片或计算卡；不低于DDR4 RDIMM ECC 32GB×16；不低于SATA SSD 240GB ×2（RAID1）；不低于SATA SSD 3.8TB x10（单盘RAID0）；万兆双电口，板载优先； 800w or 以上×2 (1+1冗余)； 独立RJ45口
	1
	台

	2
	人像档案与驻留地数据融合分析设备
	人像档案与驻留地数据融合分析设备
	用于接收公安视频传输网中，市局业务单位及各分局已聚类的RX匿名RD和RD驻留地；在公安信息网的数据域中，以边存边算的模式，采用统一的数据标准，对RD和RX驻留地进行分析、整合、汇聚、存储，将16个分局和市局业务单位多个人不同厂商已聚类的匿名RD，汇聚形成全市统一的RD和RD驻留地；同时将每天接收的更新RD和封面照，与RX信息中间库做比对，完成匿名RD的身份确认，形成RD身份置信；针对同一目标对象，16个分局及市局业务单位传送的RD都有各自的封面照，通过整合与去重，甄选出一张质量最高的照片，作为置信RD封面照；最终达到各分局RD及驻留地的汇聚融合，实现目标对象在全市驻留地的串联，有效支撑上层业务实战应用。

15▲应能将多级(多源)聚合结果进行归档合并，相同系统(算法)和不同系统(算法)的已置信人员档案应能根据已置信的唯一编号(如:居民身份证号码等)进行归档合并；同系统(算法)未置信人员档案应能根据类中心特征向量进行归档合并；不同系统(算法)但携带类代表图片(能代表人员档案的一个或多个图片)的未置信人员档案应能通过提取类代表图片的特征向量后进行归档合并；

该设备单台支持每天对30万个增量匿名RD的整合汇聚与置信计算，具备对RD驻留地的“边存、边算、边置信”能力。
硬件参数：
双路高性能ARM处理器，并配置不低于8个使用深度学习的国产化图形计算芯片或计算卡；不低于DDR4 RDIMM ECC 32GB×16；不低于SATA SSD 240GB ×2（RAID1）；不低于SATA SSD 3.8TB x10（单盘RAID0）；万兆双电口，板载优先； 800w or 以上×2 (1+1冗余)； 独立RJ45口
	2
	台


公安移动信息网
视频联网
	序号
	类目
	名称
	描述
	数量
	单位

	1
	智能图像联网管理设备
	智能图像联网管理设备
	功能描述：
智能图像联网管理设备定位于公共安全行业，遵循GB 281818-2022标准，采用分布式架构和高可用设计，通过对各类视频图像设备的接入和管理，实现跨区域、跨机构的视频联网和管理，具有海量接入、高可靠性、强兼容性等特点，具有基础运维能力。

单台设备应支持100万路视频JK设备的管理，包括设备添加、删除等操作，支持10万路GB/T 28181设备通道注册；

设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*4；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	1
	台

	2
	智能图像联网媒体设备
	智能图像联网媒体设备
	功能描述：
智能图像联网媒体设备通过连接视频图像设备或对接视频联网平台，汇聚前端视频，共享至客户端、解码设备、上下级联网平台等多类目标，进行稳定高效的高标清实时/历史视频流汇聚转发，可以输出国标流、FLV流等多种码流格式，支持负载均衡和集群管理

单台设备应支持并发转发至少500 路1920×1080高清视频码流；
设备参数：
处理器：不低于两颗高性能处理器；内存：不低于DDR4 32G*4；硬盘：不低于SSD 1.92T*2；网络I/O：不低于2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口；电源：1+1冗余电源。
	1
	台


七、实施要求和技术服务要求

供应商需具有CCRC信息安全服务资质认证证书及视图大数据融合分析应用相关的软件著作权证书。

供应商需对采购需求中视频传输网的视频目标解析设备、智能图像联网管理设备、智能数据转发设备，公安信息网用户域的特征值比对计算设备、智能图像联网管理设备提供制造商原厂授权证明。 

中标方应提供成功实施其技术方案所必须的技术支持和工程服务，包括工程设计、项目管理、工程实施、验收、培训等，并提交详细的工程服务方案。中标方应保证提供的产品能接入城市之眼系统并与系统现有设备兼容。中标方应具备常驻的售后服务机构且能够提供备品备件更换服务。
系统维护期应从本项目验收通过之日起计算。中标方提供专业售后服务团队，且备品备件充足。应免费提供硬件设备3年原厂质保，中标方应提供设备原厂出具的本项目采购的所有硬件设备3年原厂保修服务承诺，内容包括但不限于保修期限、保修条件、保修范围等方面。
免费维护期内，中标方需提供具备相应经验和资质的项目负责人。项目负责人需具有系统架构设计师证书（软考）、信息系统项目管理师证书（软考）且有10年及以上项目管理经验。项目建设阶段需提供 10人以上团队（不含项目负责人），项目团队其他成员中需具有高级工程师职称、中级工程师职称、CISP注册信息安全工程师、网络工程师（或以上）、信息系统项目管理师证书（软考）。提供至少5名具有两年以上类似项目经验的工程师驻场服务（驻场地点：武宁南路128号，至少5*8小时驻场服务，节假日或重大活动保障期间应根据用户方的要求，提供现场保障），工程师需为原厂认证的工程师或为原厂工程师，并提供有效证明材料。中标方如需更换驻场工程师必须事先与用户方协商确定。

免费维护期内，中标方应提供7×24小时技术支持服务，故障响应时间不超过30分钟，到达现场时间不超过1小时，2小时内排除故障或提出解决方案。若设备需返厂维修，中标方应应提供同型号备件替代，不得影响系统的正常运行，同时设备中硬盘等存储介质必须交由用户方保管。

免费维护期间，中标方对视频传输网的视频目标解析设备、智能图像联网管理设备、智能数据转发设备，公安信息网用户域的特征值比对计算设备、智能图像联网管理设备提供原厂工程师驻场服务。须提供制造商盖章的原厂工程师驻场服务承诺。
免费维护期间，中标方须根据用户方要求对平台设备进行巡检，并协助用户对隐患和故障进行解决和追查。

八、项目验收

合同生效之日起12个月内，中标方应完成设备安装调试和试运行工作。验收形式由用户方指定，中标方应配合根据市数据局要求开展验收相关工作，并根据验收要求提供详细、完整、合规的文档材料。
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