主要标的情况：
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7 5“23”‘ fgmg??ﬁfﬁf MDV-280 (10) W/D2SN1-9U4 | 1 23660 23660
9 5“23”‘ fgmg??ﬁfﬁf MDV-335 (12) W/D2SN1-9U4 | 1 25750 25750
3 5“23”‘ fgmg??ﬁfﬁf MDV-1800 (64) H/D2SN1 1 85630 85630
a 5“23”‘ fgmg??jfﬁf MDV-504 (18) W/D2SN1-9U4 | 1 31500 31500
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o | PR | RN PERORY |, N é{ w0 | 47900
0 5“23”‘ fgmg??jfﬁf WDV-1290 (N/D2SN1 67850 135700
0 5“23”‘ fgmg??jfﬁf MDV-900 (32) W/D2SN1 2 56110 112220
- 5“23”‘ fgmg??jfﬁf MDV-1120 (40) W/D2SN1 2 61400 122800
- %ﬂmﬂ"’ fgmg??jfﬁf MDV-D284/BP3N1E 6 2900 17400
B %ﬂmﬂ"’ fgmg??jfﬁf MDV-D364/BP3N1-E 5 3050 15250
w0 %ﬂmiﬁl’i igmg gjﬁ'ﬁ”;ﬁ’;i MDV-D4504/BP3N1-E 2 3150 6300
- %ﬂmﬂ"’ fgmg??jfﬁf MDV-D564/BP3NI-E 2 3250 6500
- %ﬂmﬂ"’ fgmg??jfﬁf MDV-D80G4/BP3N1—E 8 3450 27600
w7 %ﬂmﬂ"’ fgmg??jfﬁf MDV-D100Q4/BP3N1-E 9 3650 32850
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