[bookmark: _Toc244506430]一、说明
[bookmark: _Toc244506431]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc244506432]二、项目概况
[bookmark: _Toc244506433]2 项目名称
项目名称：4G执法记录仪采集站购置
[bookmark: _Toc244506434]3 项目地点
地点：上海市浦东新区丁香路655号
[bookmark: _Toc244506435]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：
随着公安工作科技化信息化的推进，在现场执法工作的开展中，4G执法记录仪得到了广泛的使用，采集站为执法记录仪所产生的所有视音频资料进行采集及暂存，同时进行充电、校时等工作，同时在采集站存储的历史的视音频资料需上传到相关警务系统，与警情、案件关联，进行长时间存储容。
4.2 项目招标范围及内容：
上海市公安局浦东分局现场执法工作中使用的4G执法记录仪所需的采集存储视音频线索历史数据的采集站设备进行采购，采集站数量35台、并完成安装和调试工作，同时对接后台管理系统，提供完善的数据安全保护方案。
4.3 交付日期：自合同签订之日起1个月内完成设备供货、调试。
4.4项目目标：为进一步保障执法记录数据安全、系统平台网络安全，逐步采用安全可信的终端产品和服务。加强执法记录的全生命周期数据安全管理，保护关键信息基础设备安全，实现通过采集站采集现场执法记录仪执勤过程的历史数据，实现现场执法全过程历史录音、录像证据的存储，提供现场执法视音频记录能真实还原现场的有力保障。
[bookmark: _Toc244506436]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc244506437]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc244506438]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后15日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc244506439]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc244506440]8 适用技术规范和规范性文件
《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788.X-2021）
《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）
《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 (GB/T 28181-2022)
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2025）
GA/T 947.1-2015单警执法视音频记录系统 第1部分：基本要求
GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪
GA/T 947.3-2015单警执法视音频记录系统 第3部分：管理平台
GA/T 947.4-2015单警执法视音频记录系统 第4部分：数据接口
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc244506441]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	采集站
	详见“9.2 设备技术参数”
	35台
	1个月
	不少于3年
	配套安装调试等服务


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：采集站部署于上海市公安局浦东分局下属各个分支机构。
9.2.2 具体技术参数指标要求
	序号
	功能项
	参数要求

	1. 
	基本配置
	基本配置: ≥25 个采集接口，存储容量≥56TB;

	1. 
	执行标准
	执行标准:《GA/T 947-2015 单警执法视音频记录系统》（可兼容符合 GA/T 947-2015 标准的执法记录仪） ; 

	1. 
	外壳防护等级
	执法数据采集设备外壳防护符合GB4208-2008中IP20要求。

	1. 
	执法记录仪接入注册功能
	当执法记录仪接入执法数据采集设备时，执法数据采集设备具备获取执法记录仪的产品序号和警号的功能，并支持查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，支持能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。

	1. 
	二维码注册功能
	产品支持执法记录仪通过扫描生成的二维码完成注册、人员信息及单位信息绑定功能。

	1. 
	执法记录仪数据清空功能
	执法数据采集设备支持自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据。

	1. 
	数据自动删除功能
	执法数据采集设备支持自动删除超出存储期限（6个月）的数据，已标记的重点文件不应被动自动删除。

	1. 
	时间校正功能
	执法数据采集设备支持自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒”。

	1. 
	显示屏
	执法数据采集设备屏幕具有触摸功能，支持10点触控操作，显示屏分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥21.5英寸。
支持通过管理软件和物理按键开启/关闭显示屏，支持通过按键锁屏，支持自定义进入锁屏的时间自动进入锁屏，锁屏期间屏幕不关闭。

	1. 
	接入能力
	执法数据采集设备主板≥32个USB3.0接口，其中至少25个接口做数据采集接口，采集接口采用USB MiniB、Type-C、USB MicroB三种接口，支持USB3.0协议，可同时接入25台执法记录仪进行数据采集。

	1. 
	充电电流
	执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流为1500mA；执法数据采集设备具有快速充电功能，单个采集接口的充电电流为2000mA。

	1. 
	工作噪声
	执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声低于37.3dB（A）。

	1. 
	文件标记有信息备注
	通过执法数据采集设备软件支持在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。支持对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注信息。

	1. 
	视频播放功能
	执法数据采集设备应支持播放分辨率为4K视频文件。支持文件格式为HEVC(H.265)的视频文件。

	1. 
	日志检验
	执法数据采集设备支持自动对执法数据采集设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移除、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间。

	1. 
	外设管控
	执法数据采集设备具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、光驱等外接移动存储设备启用或禁用功能。

	1. 
	管理软件安全审计
	执法数据采集设备软件具有对重要系统事件和操作的功能，包括本地存储的视音频文件数据的新建、修改、拷贝、删除等操作的审计功能，审计范围包括操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等。

	1. 
	进程管控
	具有进程黑白名单管理功能对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理，包括仅允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进程运行，防止样机运行恶意程序。

	1. 
	数据存储
	执法数据采集设备磁盘采用模块化组合设计，支持接入 4TB、6TB、8TB、10TB 磁盘等。

	1. 
	数据安全保护
	可通过管理软件对采集站上的目录和设定文件类型的文件在新建、修改、删除和读取等操作进行控制 。


9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1投标人根据项目情况提供本项目可能涉及的所有备品备件报价清单及备品备件供应方案，列明品牌型号、单价。质保期外只收取备品备件费，人工费及上门费不另外收取。
9.3.2投标人需承诺质保期内备品备件3年质保期免费更换。
9.3.3备品备件及易损件中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的清单须在投标文件中列出。
9.3.4投标人须完成本项目所有采集站的安装、辅材供应、布线端接、上电配置、平台注册对接、功能调试、联调测试、试运行保障工作，保证所有采集站稳定在线、全部应答功能可用，相关费用全部包含在投标总价中，采购人不再另行支付安装调试费用。
9.3.5投标人须提供承诺书，承诺如果中标应在交付日期前对接分局现有执法音视频平台，否则将承担但不限于采购人单方面取消采购合同的风险及违约的责任。（后附：附件1平台接口文档平台接口文档）
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4采购人在验货时对货物进行抽样并对货物对应检测报告原件进行核验，必要时送交通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构按相关标准进行检测，验货及抽样检测相关费用均由中标人承担。（费用约2万元左右，最终以实际发生为准。）
9.6.5中标人发货前需要准备好货物清单明细，货物送达指定地点后按照清单逐一清点，保证与每一项货物所提供的产品手册相对应。
[bookmark: _Toc244506442]10 人员要求
投标人需根据本项目实际情况配备相应的人员顺利完成本项目。
[bookmark: _Toc244506443]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc244506444]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
培训要求提供对使用人员和管理人员的技术培训，培训内容主要包括设备的操作流程、使用以及维护操作，对一般性的故障问题可以自主解决，可以独立进行管理、运行、处理及日常测试维护等工作。培训方案须包括：培训日程、培训地点、培训内容、负责培训的人员安排等内容，须提供培训方案并加盖投标人公章。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1质保期不少于3年（自采购人签署最终验收报告之日起计算），投标人承诺在质保期内提供免费售后服务支持；本次采购的产品至少3年技术服务支持。须提供售后服务承诺函加盖投标人公章。
12.2.2质保期内维护服务的范围：范围包括本项目包含的所有内容，售后人员工资、社会保险、交通等相关费用，由中标人自行负责。本次项目建设中涉及的非本次招标的原有设备，在工程建设中如果出现非中标人原因的损坏，由采购人自行更换或由采购人出资购买设备由中标人负责更换，中标人不再收取服务费；如果出现中标人损坏，由中标人负责恢复至正常状态。
12.2.3中标人在质保期间，应当根据相关部门的最新标准，主动免费对系统、应用、算法等进行不断优化、完善和升级，满足业务使用要求。
12.2.4售后服务要求投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务内容、服务流程制度、服务人员安排。
[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc244506445]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc244506446]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc244506447]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc244506448]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818][bookmark: _Toc244506449]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc244506450]16 节能产品政府采购
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc244506451]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905][bookmark: _Toc244506452]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc244506453]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc244506454]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc244506455]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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