[bookmark: _Toc236833604]第二章项目采购需求
1、 [bookmark: _Toc236833605]说明
[bookmark: _Toc236833606]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。
1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。
1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。
1.6 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.7 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

[bookmark: _Toc486947676][bookmark: _Toc236833607]二、项目概况
[bookmark: _Toc236833608]2 项目名称
2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。
[bookmark: _Toc236833609]3 项目地点
3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。
[bookmark: _Toc236833610]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状
随着医疗行业的快速发展，信息化已成为提升医疗服务质量的重要手段。WiFi覆盖作为医疗信息化的基础设施，对于实现高效、便捷的医疗服务具有重要意义。患者和访客可以通过无线网络进行在线预约、查询医疗报告等，极大地提升了就医体验。同时，无线网络也为患者提供了与家人朋友保持联系的途径，缓解了住院期间的孤独感。本项目为指定点位的卫生服务中心、医院提供无线网络通信服务，向公众用户提供适度免费的上网服务。
4.2 项目招标范围及内容
（1）在卫生服务中心、医院和特定使用场所等111个场点提供无线宽带WiFi网络服务。向公众用户提供适度免费的上网服务，公众用户手机号为上网账号，通过手机接收短信动态密码进行身份验证，提供基于Web/Wap的个性化登录认证门户，并提供运营及日常维护服务。
（2）场点清单如下：
	序号
	场点名称
	序号
	场点名称
	序号
	场点名称
	序号
	场点名称

	1
	陆家嘴社区卫生服务中心
	29
	洋泾社区卫生服务中心
	57
	航头社区卫生服务中心航西分中心
	85
	浦东新区周浦医院康桥分院

	2
	周浦医院住院楼
	30
	迎博社区卫生服务中心
	58
	惠南社区卫生服务中心听潮分中心
	86
	金桥社区卫生服务中心金葵社区卫生服务站

	3
	周浦医院门诊楼行政楼
	31
	张江社区卫生服务中心
	59
	老港社区卫生服务中心滨海分中心
	87
	三林康德社区卫生服务中心

	4
	南华医院
	32
	周家渡社区卫生服务中心
	60
	泥城社区卫生服务中心彭镇分中心
	88
	计生中心

	5
	北蔡社区卫生服务中心
	33
	江镇社区卫生服务中心
	61
	书院社区卫生服务中心南分中心
	89
	川沙社区卫生服务中心川银服务站

	6
	曹路社区卫生服务中心
	34
	川沙六团社区卫生服务中心
	62
	新场社区卫生服务中心坦直分中心
	90
	花木社区卫生服务中心-由由卫生服务站

	7
	川沙社区卫生服务中心
	35
	金杨社区卫生服务中心金桥分中心
	63
	宣桥社区卫生服务中心三灶分中心
	91
	花木社区卫生服务中心-东城卫生服务站

	8
	东明社区卫生服务中心
	36
	高行社区卫生服务中心高南分中心
	64
	周浦社区卫生服务中心瓦屑分中心
	92
	花木社区卫生服务中心-牡丹路服务站

	9
	高东社区卫生服务中心
	37
	高行社区卫生服务中心东沟分中心
	65
	祝桥社区卫生服务中心东海分中心
	93
	花木社区卫生服务中心-培花卫生服务站

	10
	高行社区卫生服务中心
	38
	高东社区卫生服务中心分中心
	66
	康桥社区卫生服务中心分中心
	94
	德州一村社区服务站

	11
	高桥社区卫生服务中心
	39
	曹路社区卫生服务中心分中心
	67
	祝桥社区卫生服务中心盐仓分中心
	95
	德州七村社区服务站

	12
	合庆社区卫生服务中心
	40
	合庆社区卫生服务中心蔡路分中心
	68
	肺科医院
	96
	上钢九村社区服务站

	13
	沪东社区卫生服务中心
	41
	浦兴社区卫生服务中心菏泽分中心
	69
	公利医院
	97
	济阳社区服务站

	14
	黄楼社区卫生服务中心
	42
	大团社区卫生服务中心
	70
	公利医院金桥门诊部
	98
	耀一社区服务站

	15
	机场镇社区卫生服务中心
	43
	航头社区卫生服务中心
	71
	浦东新区精神卫生中心
	99
	潍坊社区卫生服务中心-东明医疗点

	16
	金桥社区卫生服务中心
	44
	惠南镇社区卫生服务中心
	72
	浦东新区精神卫生中心分中心
	100
	潍坊社区卫生服务中心-一村医疗点

	17
	金杨社区卫生服务中心
	45
	康桥社区卫生服务中心
	73
	浦南医院
	101
	潍坊社区卫生服务中心-竹园医疗点

	18
	联洋社区卫生服务中心
	46
	老港镇社区卫生服务中心
	74
	中医医院罗山分院
	102
	潍坊社区卫生服务中心-朱家滩医疗点

	19
	凌桥社区卫生服务中心
	47
	六灶社区卫生服务中心
	75
	卫生发展研究院
	103
	潍坊社区卫生服务中心-东南医疗点

	20
	南码头社区卫生服务中心
	48
	芦潮港社区卫生服务中心
	76
	光明中医医院
	104
	张江社区卫生服务中心-香楠路社区卫生服务站

	21
	浦兴社区卫生服务中心
	49
	泥城社区卫生服务中心
	77
	老年医院
	105
	张江社区卫生服务中心-杨镇路社区卫生服务站

	22
	三林社区卫生服务中心
	50
	书院社区卫生服务中心
	78
	妇保所
	106
	张江社区卫生服务中心发热门诊科

	23
	上钢社区卫生服务中心
	51
	万祥社区卫生服务中心
	79
	眼病牙病防治所
	107
	浦东新区妇幼保健院

	24
	孙桥社区卫生服务中心
	52
	新场社区卫生服务中心
	80
	川沙社区卫生服务中心(侨光服务站)
	108
	公利医院科教楼

	25
	唐镇社区卫生服务中心
	53
	宣桥社区卫生服务中心
	81
	浦东新区献血站
	109
	洋泾社区卫生服务中心巨野服务站

	26
	塘桥社区卫生服务中心
	54
	周浦社区卫生服务中心
	82
	花木社区卫生服务中心
	110
	洋泾社区卫生服务中心崮山服务站

	27
	王港社区卫生服务中心
	55
	祝桥社区卫生服务中心
	83
	川沙华夏社区卫生服务中心
	111
	高行社区卫生服务中心卫生服务站

	28
	潍坊社区卫生服务中心
	56
	大团社区卫生服务中心三墩分中心
	84
	第七人民医院门急诊
	
	


4.3 本项目服务期限为：合同签订后 15 日内完成无线网络系统的搭建、调试服务，运营服务期为12个月。
[bookmark: _Toc236833611]5 承包方式
5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以 包质量、包进度、包人工、保安全可靠的方式 实施项目总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc236833612]6 合同签订方式
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc236833613]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：
(1)合同签订后30日内，支付合同金额30%的合同款项。
(2)项目完成合同履约30日内，支付合同余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc236833614]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc236833615]8 适用技术规范与规范性文件
《工业企业通信设计规范》GBJ42-81
《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-92
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc236833616]9 招标内容与质量要求
9.1本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。
服务内容一览表（工作量清单）
	序号
	具体内容
	单位
	数量
	备注

	1
	无线网络服务
	室内AP服务1
	个
	100
	

	2
	
	室内AP服务2
	个
	1490
	

	3
	
	无线网络运维服务
	月
	12
	


说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。
9.2具体服务内容
9.2.1服务指标要求
	指标名称
	指标要求

	信号覆盖率
	目标覆盖区域内95％以上位置，能接收到公共服务标识的下行信号强度不低于-75dBm

	信噪比达标率
	目标覆盖区域内95%以上位置，能接收到公共服务标识下行信号信噪比不低于20dB

	带宽
	目标覆盖区域内能达到的最小保障带宽不低于10Mbps

	技术服务支持
	7天×24小时电话响应服务

	
	12小时内到达现场，24小时内修复故障，若出现设备损坏，需更换设备等情况，3日内恢复服务

	交付时间
	需在合同签订后15日内提供服务，以保证现有业务的连续性，如超期影响工作，采购方有权终止合同



9.2.2主要技术指标要求
	序号
	名称
	技术指标
	要求

	1
	室内AP服务1
	类型
	室内型双频

	
	
	天线
	内置天线

	
	
	工作频段
	802.11ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz；5.15~5.35GHz
802.11b/g/n：2.4GHz-2.483GHz

	
	
	发射功率
	≥20dBm

	
	
	工作温度/存贮温度
	-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC

	
	
	工作湿度/存贮湿度
	5%~95%(非冷凝)

	
	
	功耗
	≤15W

	
	
	每射频最大接入用户数
	≥256

	
	
	虚拟 AP
	≥30

	
	
	安全策略
	支持 WEP、TKIP、CCMP加密；支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥；支持802.11i；支持 802.1X 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等；支持无线用户二层隔离；支持基于 SSID 的无线用户隔离；支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等；支持无线 EAD；支持SSID 与 VLAN 绑定

	
	
	其他
	支持 MU-MIMO 技术；提供本地转发功能；支持 IPv4/IPv6 双协议栈；支持远程探针分析；支持中文 SSID

	2
	室内AP服务2
	类型
	室内型（5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO ）

	
	
	天线
	内置天线

	
	
	工作频段
	802.11ax/ac/n/a：5.725GHz-5.850GHz；5.47GHz～5.725GHz；5.15GHz~5.35GHz
802.11ax/b/g/n：2.4GHz-2.483GHz

	
	
	发射功率
	≥20dBm

	
	
	最大接入速率
	≥1Gbps

	
	
	工作温度/存贮温度
	-10ºC～55ºC/-40ºC～70ºC

	
	
	工作湿度/存贮湿度
	5%~95%（非冷凝）

	
	
	功耗
	≤12W

	
	
	每射频最大接入用户数
	≥512（整机≥1024）

	
	
	虚拟 AP
	≥30

	
	
	安全策略
	支持 WEP、TKIP、CCMP加密；支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥；支持802.11i；支持 802.1X 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等；支持无线用户二层隔离；支持基于 SSID 的无线用户隔离；支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等；支持无线 EAD；支持SSID 与 VLAN 绑定

	
	
	其他
	支持 MU-MIMO 技术；提供本地转发功能；支持 IPv4/IPv6 双协议栈；支持远程探针分析；支持中文 SSID


9.2.3其他技术要求
1. 采用云AC+AP组网方式。
1. 场点AP支持集中认证、本地转发模式，由云端的无线AC统一配置管理和监控，公众上网流量直接接入互联网线路。
1. AP由POE交换机供电，AP应放置在便于检修的位置。
1. 公利医院、公利医院金桥门诊部、公利医院科教楼、卫生发展研究院、浦东新区妇幼保健院因人流量较大，需分别提供一根带宽不低于500M的线路，其余场所分别提供一根带宽不低于20M的线路，作为AP的上联链路。
1. 做好网络优化工作。
1. 实现和网安系统对接；实现安审数据的关联处理、合规上报，自主选择业务SSID对应的第三方安全厂商报送安审数据，可视化监测管理安审数据报备情况，安审数据异常告警，报备进度管理，第三方安全厂商管理与数据报备对接等功能。
9.3人员及设备要求
9.3.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。
人员配备一览表
	序号
	岗位名称
	岗位配置数量
	备注

	1
	项目经理
	1
	具有同类项目经验，负责项目整体管理。
具有网络或通信相关专业中级工程师或同等级别证书（如有）。

	2
	技术负责人
	1
	具有同类项目经验，负责项目整体技术。
具有网络或通信相关专业中级工程师或同等级别证书（如有）。
网络、信息安全相关专业认证证书（如有）。

	3
	实施人员
	10
	具有同类项目实施经验，负责项目实施。
网络、信息安全相关专业认证证书（如有）。

	4
	运维负责人
	1
	具有同类项目经验，负责项目整体运维。
具有网络或通信相关专业中级工程师或同等级别证书（如有）。
网络、信息安全相关专业认证证书（如有）。

	5
	运维人员
	10
	具有同类项目维护经验，负责项目运维。
网络、信息安全相关专业认证证书（如有）。

	6
	安全管理员
	1
	负责项目安全管理。

	7
	质量管理员
	1
	负责项目质量管理。

	8
	材料管理员
	1
	负责项目材料管理。

	9
	计划管理员
	1
	负责项目计划管理。

	10
	资料管理员
	1
	负责项目资料管理。

	
	合计
	28
	


注：以上人员均为投标人本单位职工，请附有相关证明资料（包括但不限于资格证书、在职证明材料等）。
9.3.2设备要求
投标人提供专用运维车辆5辆（小型客车及以上，提供行驶证，车辆如非本单位的需提供租赁合同），确保能够及时响应，故障及时修复。
拥有光功率测试仪、光熔接器、网络测试仪、无线频谱测试仪等专业设备，能够快速检测，判断故障原因及故障点，及时修复。
9.4具体服务承诺要求
9.4.1技术服务支持：
中标人应提供热线电话、电子邮件等技术支持方式，提供每周7天×24小时电话响应服务，3个工作日内解决客户问题。
9.4.2故障处理：
中标人应在采购人报修之时起或中标人发现故障之时起12小时内响应并到达现场，24小时内恢复服务；若出现设备非人为损坏，由中标人负责维修或更换设备，3日内恢复服务。中标人不得额外收取费用。
9.4.3应急预案：
投标人应具备应急预案，在紧急情况发生时可迅速采取措施。
9.4.4售后服务人员：
本项目涉及场所较多，且分布在浦东范围内各处，中标人应根据实际需求，提供售后自有服务网点及人员，以满足采购人的服务需求。
[bookmark: _Toc236833617]10安全文明作业要求与应急处置要求
10.1 安全文明作业要求
10.1.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。
10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。
10.2应急处置要求
10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。
10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。
10.2.3建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。
[bookmark: _Toc236833618]11管理与售后服务要求
11.1 项目管理要求
11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。
11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。
11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。
11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。
11.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。
11.2 项目售后服务要求
11.2.1 投标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括招标内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在投标总价之内）。
[bookmark: _Toc236833619]12保密要求
12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

[bookmark: _Toc236833620]四、报价须知
[bookmark: _Toc236833621]13投标报价依据
13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。
13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。
13.3服务内容一览表说明
13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

[bookmark: _Toc236833622]14投标报价内容
14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：
14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。
14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。
14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。
14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。
14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。
14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

[bookmark: _Toc236833623]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；
15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；
[bookmark: _Toc236833624]16其他
无
[bookmark: _Toc486947670][bookmark: _Toc236833625]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc497230834][bookmark: _Toc236833626]17促进中小企业发展
[bookmark: _Toc481849906][bookmark: _Toc506191162][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc486604822]17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc495411569][bookmark: _Toc236833627]18促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]18.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
18.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
[bookmark: _Toc214978244][bookmark: _Toc214628799][bookmark: _Toc236833628]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

