[bookmark: _Toc238223450]一、说明
[bookmark: _Toc238223451]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc238223452]二、项目概况
[bookmark: _Toc238223453]2 项目名称
项目名称：排药机
[bookmark: _Toc238223454]3 项目地点
地点：浦东新区书院镇定武路1611号
[bookmark: _Toc238223455]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：本项目为上海市浦东新区南汇精神卫生中心采购排药机3台。
4.2 项目招标范围及内容：
4.3 交付日期：自合同签订之日起30天内完成交付，安装，培训，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc238223456]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc238223457]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc238223458]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

[bookmark: _Toc238223459]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc238223460]8 适用技术规范和规范性文件
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc238223461]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	排药机
	详见9.2设备技术参数
	3台
	30天
	五年整机保修
	



说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
9.2.1 用途描述：用于住院药房口服药品及门诊药房部分协定处方的自动分包摆药
9.2.2 具体技术参数指标要求
	1 技术参数要求

	[bookmark: _Hlk189927618]1.1配备所提供机型可储存最大数量的药盒（为保证设备进场时的顺利，设备整机高度不能高于2000mm，设备厚度不得超过870mm）

	1.2包药速度≥60包/分钟

	1.3 最大可容纳药品种类≥400SKU，设备在不更改框架和主体的前提下，可扩容至432种（如有，可提供图片等佐证资料）

	1.4单个非机储药槽≥60格

	1.5 药盒类型：智能芯片药盒

	1.6包装袋尺寸：可调节长度种类≥6种

	1.7 操作方式≥18寸液晶触控屏

	1.8 具有子母盒功能

	1.9  打印机：热转印打印机

	1.10通讯方式：网口通信



	


2、结构特点

	2.1 可以通过HIS系统接收医嘱信息，按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内，并在药袋上打印药品和患者的相关信息

	2.2 药品分包机为抽拉式结构，药品分包机储药柜门设置在正面，≥20组抽屉，每组可装载≥20个智能芯片药盒，共计可装载≥400个药盒

	2.3 设备为上下分体式结构，确保设备进场方便及后续扩容升级便利性（如有可提供图片等佐证资料）

	2.4 药盒上具有药物品名、药品实物照片、剂量、条形码，另可放入一粒药品样品，方便加药核对避免加药差错

	2.5 药品分包机具备中文语音提示，自动提示药品分包错误的语音提示功能

	2.6 同一个医嘱内有高危药品，药品分包机具备对指定的高危药品进行独立分包功能，分包在其他药品包的后一袋

	2.7 药品分包机可以设置每一种药品的最大服用量功能，超过最大用量限值，药品分包机会自动弹出对话框，咨询是否继续或取消，保证患者用药安全

	2.8 药品分包机内置自动震动除药粉装置，保证落药通道及包装单元无药粉、药渣附着及残留

	2.9 包药部分的出药口配备安全档板，以防鼠虫侵入

	2.10 药品分包机具备缓存区功能

	2.11 单台药品分包机具备≥4个风扇装置，且带有静音棉装置

	2.12 设备自带除湿、恒温功能，在潮湿环境下防止药品受潮、变质

	2.13 药盒具有防掉泄露自锁装置

	2.14 具有加药不停止摆药功能

	2.15 设备具备药袋堵塞在线检测功能

	2.16设备自带在线运功（指采集的照片实时回传本系统,系统做出药品是否分包错误判定）摄像头监控功能，保证药品在彻底落地停止运动后进行药品分包，根据药品数量不同而造成的包装时长，实时调整包装时间（如有，可提供图片等佐证资料）

	2.17为确保药盒信号读取稳定可靠，有效规避环境干扰对识别效果的影响，药盒底座采用芯片唯一性接触，既非射频识别接触方式，更高效的快速定位。（如有，可提供实物图片证明）

	2.18 内置漏药检测装置，可实时监控药包漏药情况，并立即在软件界面发出报警提示，有效避免药品漏包问题（如有，提供图片等佐证资料）

	2.19 具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱）

	2.20 药品分包机非机储药槽配备手工外摆药托盘，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品

	2.21 非机储药托盘具有LED指示灯功能，添加可通过液晶显示屏显示或通过打印信息单提示；显示药品名称、剂量、药品的摆放位置等

	2.22 非机储药品托盘具备防护功能

	2.23 药盒全部为智能药盒

	2.24 储药盒采用蓝色避光全透明设计，药盒有独立防潮层、单独药样储存格，防紫外线功能，具有多种尺寸规格药盒

	2.25 机储药盒底座全部为智能药盒底座

	2.26 储药盒种类≥6种，能满足各种药品规格的存储（如有，可提供图片等佐证资料）

	2.27 在不调节硬件，只需软件自动调节，包药纸即可实现使用长度的自动调节，以降低耗材成本，且药包可调节长度种类≥6种（如有，可提供图片等佐证资料）

	2.28 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装功能

	2.29配备中文操作系统，及中文语音告知功能，可用汉语提供中文告知及操作指导。如：药师缺药、缺纸却碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能

	2.30支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息

	2.31 药品分包机所有的落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开并具备快速拆卸清理功能，防止在落药时药粉残留在落药通道内，以保证药品不被交叉污染（如有，可提供图片证明）

	2.32 一个病区所有单袋分包口服药，有一个总标签码功能，便于病区扫一个总标签码签收

	2.33 操作控制软件能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、剂量、注意事项、编码等）

	2.34 具有待包处方优先分包功能

	2.35药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定，可从操作系统中打印药品残留量表，便于集中添加药品。具备对设备内所存放药品进行实时实物准确盘点功能

	2.36 药品分包机机内具有封闭洁净环境

	2.37 药品的收集方式为≤30度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。（如有，可提供图片证明）

	2.38自动数药机（一拖二双通道，可单机使用，也可联机使用，点数后的数据可与设备工控机互传，数据自动传输显示在设备电脑端）（如有，可提供图片等佐证资料）

	2.39  UPS电源一台，确保在断电情况下完成HIS下达的分包任务



	3、药品分包机配置清单

	3.1  主机

	3.2  设备库体结构

	3.2.1  上下型储药型结构：400标准型

	3.2.2  存储位：400标准型

	3.2.3  4组垂直立体传送机构：标准型

	3.2.4  1组斜水平传送机构：标准型

	3.2.5  储药位指示装置：标准型

	3.3  储药盒400个：-400型专配，可防尘、防潮、防紫外、PP及PC材质

	3.4  控制系统

	3.4.1  工业控制计算机：标准型，高性能，高稳定性

	3.4.2  温控模块：标准型，数字显示，灵活可调，维护简单

	3.4.3  热转印打印机：ATDPS-400型专配

	3.4.4  60位临时放药系统：标准型

	3.4.5  临时药放药传送系统：标准型

	3.4.6  药袋封装剪切系统：标准型

	3.4.7  漏药检测系统：标准型

	3.4.8  运动捕捉系统：标准型

	3.4.9  药袋堵塞检测系统：标准型

	3.4.10  放药机柜电源：标准型

	3.4.11  药盒底座控制板：标准型

	3.4.12  电源及主控箱：ATDPS-400型专配

	3.5  操作系统

	3.5.1  液晶触摸屏一块：≥18寸

	3.5.2  音箱：显示器内置音箱

	3.5.3  无线通讯系统：ATDPS-400型专配

	3.5.4  交互式操作系统一套：ATDPS-400型专配

	3.6  软件控制系统

	3.6.1  -400智能药品分包机管理软件：可根据医院实际要求定制

	3.7  安全防护系统

	3.7.1  急停开关及急停指示灯：标准型

	3.7.2  防烫指示装置：标准型，实时监测显示热封装置温度

	3.8  辅助配套设备

	3.8.1 UPS不间断电源断时间≥30min

	3.8.2切片器	用于将药片切开，以便调整剂量或方便吞咽

	3.8.3调试耗材一套：标准包药纸一卷、碳带一盒、打印纸一卷


9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
供应商确保设备安全无损地运抵采购人指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。供应商备品仓库备件充足（如有可提供备件清单）。
9.4关于样品的相关要求（本项目不适用）
本项目要求提供样品，要求如下：
 9.4.1 制作标准和要求
9.4.2 关于检测报告
9.4.3 关于封样
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
[bookmark: _Toc238223462]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
10.2 设备要求
供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc238223463]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc238223464]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2免费质保期服务承诺
12.2.1整机原厂全保≥5年（提供承诺）提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案保修期内提供1年2次免费保养
12.2.2供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（质保期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能
12.2.3供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及）
12.2.4供货期≤30天（合同签订后）；供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月
12.2.5到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用
12.2.6设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算
[bookmark: _GoBack]12.2.7设有维修点以及有经验丰富的专业维修工程师（如有，可提供资质证明文件）
12.2.8在免费质保期内，售后服务机构或团队构成、系统发生故障后的应急响应方案；
12.2.9如果设备发生故障，具体响应方案。中标人应调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

12.3使用周期服务
	序号
	服务内容
	约定期限
	具体服务要求

	1
	配件
	
	供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应，配件供应年限≥10年

	2
	运营、维护、升级
	质保期满后10年
	年度全保服务费不超过设备总价的8%（提供承诺）



说明：投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。

[bookmark: _Toc238223465][bookmark: _Toc475631915]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc238223466]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc238223467]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc238223468]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc238223469][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741][bookmark: _Toc238223470]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc535412970][bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc238223471]17环境标志产品政府采购（本项目不适用）
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc238223472][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。
18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc238223473][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc216859745]19实施本国产品标准
19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc238223474]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc238223475][bookmark: _Toc216859746]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。

