[bookmark: _Toc236298627][bookmark: _GoBack]一、说明
[bookmark: _Toc236298628]1 总则
1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。
1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。
1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。
★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））
★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。
1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。
1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。
1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。
1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

[bookmark: _Toc236298629]二、项目概况
[bookmark: _Toc236298630]2 项目名称
项目名称：老港敬老院家具采购项目
[bookmark: _Toc236298631]3 项目地点
地点：送货至浦东新区内用户指定地点
[bookmark: _Toc236298632]4 招标范围与内容
4.1 项目背景及现状：2026年老港敬老院家具的供货、安装，包括办公桌、办公椅、定制接待前台、接待椅等。
4.2 项目招标范围及内容：2026年老港敬老院家具的供货、安装。
4.3 交付日期：自合同签订之日起90天，具体可自报，不得超过规定期限。
[bookmark: _Toc236298633]5 承包方式
5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。
5.2本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc236298634]6 合同的签订
6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。
[bookmark: _Toc236298635]7 结算原则和支付方式
7.1 结算原则
7.1.1 
本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。
本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。
7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。
7.2 支付方式
7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。
7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下： 
（1）合同签订且完成交货后30日内，支付预算金额的60%（支付金额不得超过实际合同金额，即合同金额低于预算金额的60%则支付至合同金额）。
（2）设备验收合格后30日内(2026年12月底前)，采购人向中标人支付合同余款。
7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。
7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
[bookmark: _Toc236298636]三、技术质量要求
[bookmark: _Toc476308503][bookmark: _Toc236298637]8 适用技术规范和规范性文件
中华人民共和国国家标准 GB/T44437-2024《适老家具通用技术要求》
中华人民共和国国家标准 GB/T46015-2025《适老家具设计指南》
中华人民共和国国家标准 GB/T3325《金属家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB/T3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸
中华人民共和国国家标准 GB/T14531 办公家具 阅览桌、椅、凳
中华人民共和国国家标准 GB/T14532 办公家具 木质柜、架
中华人民共和国国家标准 GB/T24821 餐桌餐椅
中华人民共和国国家标准 GB/T1097 钢制文件柜
中华人民共和国国家标准 GB/T1952.1 软体家具 沙发
中华人民共和国国家标准 GB/T2280 办公家具 办公椅
中华人民共和国国家标准 GB/T3324《木家具通用技术条件》
中华人民共和国国家标准 GB 18584《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。

无障碍设计规范 GB 50763和建筑与市政工程无障碍通用规范 GB 55019。
各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。
[bookmark: _Toc236298638]9 招标内容与质量要求
9.1 供货清单
	序号
	名称
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	办公桌
	1
	项目供货期均为90天

	3年
	

	2
	办公椅
	1
	
	3年
	

	3
	定制接待前台
	1
	
	3年
	

	4
	接待椅
	1
	
	3年
	

	5
	长条桌
	1
	
	3年
	

	6
	实木扶手椅
	6
	
	3年
	

	7
	双人沙发
	2
	
	3年
	

	8
	椭圆形茶几
	1
	
	3年
	

	9
	定制展示柜
	1
	
	3年
	

	10
	长条桌
	4
	
	3年
	

	11
	扶手椅
	10
	
	3年
	

	12
	单人沙发组合
	1
	
	3年
	

	13
	单人沙发椅组合
	1
	
	3年
	

	14
	双人沙发
	1
	
	3年
	

	15
	定制多层乐器柜
	1
	
	3年
	

	16
	椭圆形茶几
	1
	
	3年
	

	17
	餐桌（长桌）
	6
	
	3年
	

	18
	餐椅
	24
	
	3年
	

	19
	备餐柜
	2
	
	3年
	

	20
	会议桌
	2
	
	3年
	

	21
	会议椅
	18
	
	3年
	

	22
	茶水柜
	1
	
	3年
	

	23
	休闲沙发
	2
	
	3年
	

	24
	办公桌
	1
	
	3年
	

	25
	双人办公桌位
	2
	
	3年
	

	26
	办公椅
	10
	
	3年
	

	27
	办公高柜
	8
	
	3年
	

	28
	办公矮柜
	4
	
	3年
	

	29
	排药柜
	6
	
	3年
	

	30
	双人沙发+茶几组合
	1
	
	3年
	

	31
	理疗床
	1
	
	3年
	

	32
	可折叠双人课桌
	30
	
	3年
	

	33
	扶手椅
	60
	
	3年
	

	34
	讲台
	1
	
	3年
	

	35
	茶水柜
	2
	
	3年
	

	36
	长桌
	2
	
	3年
	

	37
	圆桌
	1
	
	3年
	

	38
	扶手椅
	12
	
	3年
	

	39
	定制多层书柜
	1
	
	3年
	

	40
	沙发椅
	2
	
	3年
	

	41
	四人棋牌桌
	4
	
	3年
	

	42
	棋牌椅
	16
	
	3年
	

	43
	茶水柜
	2
	
	3年
	

	44
	长桌
	10
	
	3年
	

	45
	双人桌
	6
	
	3年
	

	46
	适老化椅
	52
	
	3年
	

	47
	双人沙发
	2
	
	3年
	

	48
	单人沙发
	6
	
	3年
	

	49
	茶几
	2
	
	3年
	

	50
	边几
	4
	
	3年
	

	51
	电视柜
	2
	
	3年
	

	52
	定制服务台
	4
	
	3年
	

	53
	服务台椅子
	4
	
	3年
	

	54
	双摇护理床
	74
	
	3年
	核心产品

	55
	护理床纯棉三件套
	74
	
	3年
	

	56
	护理床可折叠床垫
	74
	
	3年
	

	57
	护理床被子+枕头
	74
	
	3年
	

	58
	床头柜
	74
	
	3年
	核心产品

	59
	双人沙发
	39
	
	3年
	核心产品

	60
	可移动实木沙发边几带轮
	74
	
	3年
	

	61
	茶几
	39
	
	3年
	核心产品

	62
	适老化扶手椅
	74
	
	3年
	核心产品

	63
	助浴凳
	40
	
	3年
	

	64
	定制公区服务台L型
	2
	
	3年
	

	65
	服务台椅子
	2
	
	3年
	


说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。
9.2 设备技术参数
	序号
	名称
	规格技术参数
（含材料、工艺要求）
	数量
	供货期
	质保期
	备注

	1
	办公桌
	尺寸≥L1200*W600*H760(mm)
1.基材：采用优质免漆多层板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	项目供货期均为90天

	3年
	

	2
	办公椅
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	1
	
	3年
	

	3
	定制接待前台
	尺寸：L2000*W600*H750MM
1.基材：采用优质免漆多层板；
2、台面：优质人造大理石                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	
	3年
	

	4
	接待椅
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	1
	
	3年
	

	5
	长条桌
	尺寸：L1400×W800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	1
	
	3年
	

	6
	实木扶手椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	6
	
	3年
	

	7
	双人沙发
	尺寸：L1600×W850*H850MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	8
	椭圆形茶几
	尺寸：L1200×W600×H450MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	1
	
	3年
	

	9
	定制展示柜
	尺寸：L6000×W350MM
1、多层颗粒板，框架铝合金材质 后封高密度板   带钢化玻璃，带储藏，甲醛释符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到e1级。
2、油漆：面漆用环保水性漆，油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。油漆工艺：采用油低水面半透工艺+三底两面工艺+油漆品牌具有良好的耐水性、耐碱性、耐油性和耐沾污性，部分双组份或水性UV漆硬度高，抗划伤性能强，经久耐用。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀                                                                                                                                                                                                               3、五金：优质五金配件
	1
	
	3年
	

	10
	长条桌
	尺寸：L1400×W800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	4
	
	3年
	

	11
	扶手椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	10
	
	3年
	

	12
	单人沙发组合
	1、框架：优质金属框架，结实耐用
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	
	3年
	

	13
	单人沙发椅组合
	1、框架：优质金属框架，结实耐用
2、材料：台面基材采用人造大理石；
采用钢制脚架，表面经静电粉末喷涂处理，台面与侧脚接连牢固，不晃动；
3、五金：优质五金配件
	1
	
	3年
	

	14
	双人沙发
	尺寸：L1400×W850*H850MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	
	3年
	

	15
	定制多层乐器柜
	尺寸：L36500×W400×H2900MM
1、多层颗粒板，框架铝合金材质 后封高密度板   带钢化玻璃，带储藏，甲醛释符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到e1级。
2、油漆：面漆用环保水性漆，油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。油漆工艺：采用油低水面半透工艺+三底两面工艺+油漆品牌具有良好的耐水性、耐碱性、耐油性和耐沾污性，部分双组份或水性UV漆硬度高，抗划伤性能强，经久耐用。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀                                                                                                                                                                                                               3、五金：优质五金配件
	1
	
	3年
	

	16
	椭圆形茶几
	尺寸：L1200×W600×H450MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	1
	
	3年
	

	17
	餐桌（长桌）
	尺寸：L1400×W800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	6
	
	3年
	

	18
	餐椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	24
	
	3年
	

	19
	备餐柜
	尺寸：L1600×W400×H800MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。

	2
	
	3年
	

	20
	会议桌
	尺寸：L2000×W1100×H750MM
1.基材：采用优质免漆生态板和优质金属框架；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	21
	会议椅
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	18
	
	3年
	

	22
	茶水柜
	尺寸：L1200×W400×H800MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	
	3年
	

	23
	休闲沙发
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	24
	办公桌
	尺寸：L1200×W600×H750MM
1.基材：采用优质免漆生态板和优质金属框架；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。

	1
	
	3年
	

	25
	双人办公桌位
	尺寸：1200*1200*750MM
1.基材：采用优质免漆生态板和优质金属框架；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	26
	办公椅
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	10
	
	3年
	

	27
	办公高柜
	尺寸：L900×W400×H2100MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	8
	
	3年
	

	28
	办公矮柜
	尺寸：L900×W400×H1000MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	4
	
	3年
	

	29
	排药柜
	尺寸：L900×W400×H2100MM
1、多层颗粒板，框架铝合金材质 后封高密度板   带钢化玻璃，带储藏，甲醛释符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到e1级。
2、油漆：面漆用环保水性漆，油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。油漆工艺：采用油低水面半透工艺+三底两面工艺+油漆品牌具有良好的耐水性、耐碱性、耐油性和耐沾污性，部分双组份或水性UV漆硬度高，抗划伤性能强，经久耐用。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀                                                                                                                                                                                                               3、五金：优质五金配件
	6
	
	3年
	

	30
	双人沙发+茶几组合
	尺寸：沙发1600*800*850MM。茶几1200*600*500MM
沙发：1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。


茶几：1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	1
	
	3年
	

	31
	理疗床
	尺寸：L1900*W700MM
1.亲肤面料，2.实木框架，加固6腿，静音设计，底部可储藏，3.高回弹海绵，环保材质无异味
	1
	
	3年
	

	32
	可折叠双人课桌
	尺寸：L1500×W400×H750MM
1.基材：采用优质免漆颗粒板和工程级钢管，可移动存放，折叠设计，自由组合；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	30
	
	3年
	

	33
	扶手椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	60
	
	3年
	

	34
	讲台
	尺寸：L800×W500MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	1
	
	3年
	

	35
	茶水柜
	尺寸：L1200×W400×H800MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	36
	长桌
	尺寸：L1600×W800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	2
	
	3年
	

	37
	圆桌
	尺寸：直径800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	1
	
	3年
	

	38
	扶手椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	12
	
	3年
	

	39
	定制多层书柜
	尺寸：L6250×W600×H2900MM
1、多层颗粒板，框架铝合金材质 后封高密度板   带钢化玻璃，带储藏，甲醛释符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准，满足甲醛释放量达到e1级。
2、油漆：面漆用环保水性漆，油漆中的可溶性重金属含量满足GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》要求。油漆工艺：采用油低水面半透工艺+三底两面工艺+油漆品牌具有良好的耐水性、耐碱性、耐油性和耐沾污性，部分双组份或水性UV漆硬度高，抗划伤性能强，经久耐用。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀                                                                                                                                                                                                               3、五金：优质五金配件
	1
	
	3年
	

	40
	沙发椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	41
	四人棋牌桌
	1、框架：优质橡胶木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	4
	
	3年
	

	42
	棋牌椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	16
	
	3年
	

	43
	茶水柜
	尺寸：W1200×W400×H800MM
1.基材：采用优质免漆生态板；
2、封边：优质PVC封边条：                                     3、配件：优质铰链、优质导轨、锁具及三合一链接件；
4、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	44
	长桌
	尺寸：L1600×W800×H750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	10
	
	3年
	

	45
	双人桌
	尺寸：800*800*750MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	6
	
	3年
	

	46
	适老化椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	52
	
	3年
	

	47
	双人沙发
	尺寸：1600*800*850MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	2
	
	3年
	

	48
	单人沙发
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	6
	
	3年
	

	49
	茶几
	尺寸：1200*600*500MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	2
	
	3年
	

	50
	边几
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	4
	
	3年
	

	51
	电视柜
	尺寸：1600*400*500MM
1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2、台面：设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
	2
	
	3年
	

	52
	定制服务台
	尺寸：1600*400*1000MM
1、基材：采用中密度纤维板，符合ASTMD6007-14标准，箱体甲醛背景浓度低于0.10PPM，甲醛释放量值修正到相对湿度50%，温度77F的标准。
2、PU净味白底漆：根据GB18581-2009《室内装修材料，溶剂型木器涂料中有害物质限量》符合GB23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》
3、工艺：中密度纤维板经切割，开孔，打磨，修边，制作而成，外表白底漆经高温固化而成，美观大方，色彩均匀。
4、配件：采用静音阻尼三节导轨,优质阻尼液压缓冲门铰。
5、配置：每个门板，拉手配置锁具。尺寸定制
	4
	
	3年
	

	53
	服务台椅子
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	4
	
	3年
	

	54
	双摇护理床
	尺寸：1040*2080*500mm
                                                                                                                                                         1.床头床尾：采用榫卯结构，优质白蜡木材质、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L                                                                                                                        2、海绵：采用高密度、采用≥45㎏/m3高密度高弹海绵。
3、面料：三防科技布 采用具有耐磨防水、抗菌防霉、耐医疗消毒剂特性的PU皮；                                   
4.扶手：适老床边扶手护栏采用叠式护栏，牢固耐用，D型铝合金扶手，双键保险快速定位开关，有防夹手功能 五柱推到式铝合金养老专用护栏，操作方便，                                      
5.床面增强透气性抬腿抬背设计 背部减压式设计-背部在0-75度之间自由调节°，腿部减压式设计足腿部在0-45度之间自由调节。                                                          6.床框架.优质冷扎钢管焊接而成 床面采用厚管壁 优质冷轧钢带双摇摇ABS摇柄
7.4轮各具备独立刹车功能。
	74
	
	3年
	核心产品

	55
	护理床纯棉三件套
	尺寸：150*200CM
100%纯棉套件，无异味，无静电，结实耐用，耐洗耐漂氯，亲肤透气，加密编织，耐消毒杀菌
	74
	
	3年
	

	56
	护理床可折叠床垫
	尺寸：190*90CM
棕丝、环保棕、海绵等产品；颜色蓝色6公分床垫；平板床/单双摇护理床垫；学生宿舍、长期卧床人群等
	74
	
	3年
	

	57
	护理床被子+枕头
	尺寸：150*200CM
羽绒丝被芯和枕芯，结实耐用，结实耐用，耐洗耐漂氯，亲肤透气，加密编织，耐消毒杀菌
	74
	
	3年
	

	58
	床头柜
	尺寸：L450*W400*H600MM
1、框架：优质多层板贴白蜡木木皮，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：优质PVC封边条；
3、胶粘剂：优质环保胶水；                                                           4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：弧形倒角，避免直角，环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰；
	74
	
	3年
	核心产品

	59
	双人沙发
	尺寸：L1600*W800*H850MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	39
	
	3年
	核心产品

	60
	可移动实木沙发边几带轮
	尺寸：60*40*65cm
1、框架：优质实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	74
	
	3年
	

	61
	茶几
	尺寸：L1200×W600×H450MM
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	39
	
	3年
	核心产品

	62
	适老化扶手椅
	1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	74
	
	3年
	核心产品

	63
	助浴凳
	1、高度可调节，承重力好.
2、防滑脚垫设计，舒服稳固.
3、铝合金材质，带漏水孔，可拆卸背靠，带扶手，真空吸盘
	40
	
	3年
	

	64
	定制公区服务台L型
	尺寸：1600CM+2000CM（含拐角距离）*800*750mm
1.材质：木方框架+免漆板基层+人造石台面； 
2.设计轮椅进入接待空间，方便轮椅进入；
3.柜门装有门锁；
	2
	
	3年
	

	65
	服务台椅子
	1、塑料部件：采用PP注塑，时尚，美观。
2、椅子表面：采用特网与座面高回弹 弹性面料，韧性强，手感柔软舒适。
3、产品海棉：采用45密度及以上定型棉。密度高、弹性好、柔软适中。
4、静音轮子：耐磨，无噪音。
	2
	
	3年
	



9.2.1 具体技术参数指标要求
A、优先采购节能产品：需载明产品的节能要求、合格产品的条件；
B、优先采购环境标志产品：需载明产品的环保要求、合格供应商、合格产品的条件；
C、根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求
9.3.1安装调试要求：
投标人完成所有安装调试工作，在投标文件中自报可提供的备品备件。
对设备的安装调试工作，投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如国家有关部门对承担所供设备现场安装、调试工作有许可规定要求的，中标人及其派驻现场的人员应当具有相应的资质和资格。
在设备安装期间造成用户其它损失，由中标人照价赔偿或修复。
投标人在投标文件中需提供明确合理的工期安排。采购人有权按照投标人提供的工期安排进行施工进度考核；如遇非正当理由拖延工期的情况，采购人有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。
在投标文件中应提出详细的设备安装调试方案（包括但不限于深化设计方案图）、培训方案、培训内容及培训进度。
[bookmark: _Toc234841639]9.3.2 关于检测报告
（1）提供原材料检测报告，包括但不限于以下内容： 
1、体系认证
ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证
ISO45001职业健康安全管理体系认证
2、油漆(PU底漆)检测报告
GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》
GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》
3、白乳胶检测报告
GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
4、多层实木夹板
GB/T 9846-2015《普通胶合板》
GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》
GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》
GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》
5、胶粘剂
GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》
6、人造革检测报告
GB/T2709-2005《皮革物理和机械试验 厚度的测定》
GB/T 22889-2021《皮革物理和机械试验 表面涂层厚度的测定》
GB/T 16799-2018《家具用皮革》
HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》
GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》
QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》
7、三人沙发布料检测报告
QB/T1952.1-2023《软体家具沙发》
8、橡胶木全实木检测报告
GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
9、弹簧检测报告
QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》及企业技术要求

（2）检测报告要求
①检测机构要求：含有CMA认证；
②检测内容：详见采购需求；
③受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须与投标人、投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；
④检测报告有效期：不早于2023年1月1日。
[bookmark: _Toc236298639]9.4关于样品的相关要求
本项目要求提供样品，要求如下：
9.4.1 制作标准和要求
	序号
	设备名称/型号规格(mm)
	单位
	数量
	具体技术参数
	图示
（图示仅作参考）

	1
	双人沙发L1600*W800*H850MM
	套
	1
	中标后根据敬老院实际情况选定颜色及款式。
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。

	[image: fdf34a99-1e96-4af2-9714-4ffafb56352c]

	2
	实木扶手椅
	个
	1
	中标后根据敬老院实际情况选定颜色及款式。
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、海绵：优质45密度及以上高弹海绵，回弹力好、抗老化性能好的海绵；
6、软包：采用优质布艺面料/优质防水防污科技皮软包，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；
7、产品要求：安全倒角设计，避免磕碰。环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。
	[image: c4073432-62dc-4909-8323-992a8c2975e4]

	3
	双摇护理床1040*2080*500mm
	床
	1
	                                                                                                                                                         中标后根据敬老院实际情况选定颜色及款式。

1.床头床尾：采用榫卯结构，优质白蜡木材质、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力；木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L                                                                                                                        2、海绵：采用高密度、采用≥45㎏/m3高密度高弹海绵。
3、面料：三防科技布 采用具有耐磨防水、抗菌防霉、耐医疗消毒剂特性的PU皮；                                   
4.扶手：适老床边扶手护栏采用叠式护栏，牢固耐用，D型铝合金扶手，双键保险快速定位开关，有防夹手功能 五柱推到式铝合金养老专用护栏，操作方便，                                      
5.床面增强透气性抬腿抬背设计 背部减压式设计-背部在0-75度之间自由调节°，腿部减压式设计足腿部在0-45度之间自由调节。                                                          6.床框架.优质冷扎钢管焊接而成 床面采用厚管壁 优质冷轧钢带双摇摇ABS摇柄
7.4轮各具备独立刹车功能。
	[image: 66067e0f3abb1df5004f3a14dd57cf69]

	4
	床头柜
L450*W400*H600MM
	个
	1
	中标后根据敬老院实际情况选定颜色及款式。
1、框架：优质多层板贴白蜡木木皮，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；
2、封边：优质PVC封边条；
3、胶粘剂：优质环保胶水；                                                           4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：弧形倒角，避免直角，环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰；
	[image: bfcc5d0e-9542-484b-b9f9-fddc13d9eae6]

	5
	茶几L1200×W600×H450MM
	个
	1
	中标后根据敬老院实际情况选定颜色及款式。
1、框架：优质白蜡木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，台面为多层板贴白蜡木木皮；
2、油漆：采用优质环保油漆；
3、胶粘剂：优质环保胶水；
4、紧固件：优质紧固件；
5、产品要求：环保、整体美观、牢固、安全倒角设计，避免磕碰。）
	[image: ]


9.4.2 关于封样
1）投标人应按照采购文件规定样品标准、时间、地点递交样品，并对样品进行封样。但提交的样品不得含有投标单位名称、标志以及能暗示出投标单位的文字和图案。若因投标人封样不规范造成商业机密泄露，一切后果由投标人承担。
（2）采购人提前准备好放置、储存样品的场地。接收样品时采购人会做好样品送达记录，并对样品进行随机抽取编号，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像（7天×24小时）直至取样结束。录像资料将作为采购档案进行保存。
9.5 供货期要求
9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。
9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。
9.6 质量标准与验收要求
9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。
9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.6.1条款规定一次验收合格。
9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。
9.6.4 中标人在投标阶段提供的样品将由采购人进行保管和封存，将作为履约验收的参考。
[bookmark: _Toc236298640]10 人员及设备配备要求
10.1 人员配备要求
投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。
投标人提供为本项目提供售后服务的专职服务人员名单。
10.2 设备要求
投标人应按本项目配备专业设备，确保本项目顺利实施。
[bookmark: _Toc236298641]11 安全文明作业要求和应急处置要求
中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。
[bookmark: _Toc236298642]12 售后服务要求
12.1 操作培训要求
在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。
12.2 具体服务措施
12.2.1质保期：所有设备免费保修期3年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，1.5小时内到达敬老院进行修复工作，在2小时内如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。
12.2.2在免费质保期内，每月作一次①家具维修保养服务②回访，并将敬老院的①家具维修保养服务单②回访单，给于敬老院设备科备案。
12.2.3设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。
12.2.4每套设备必须在显著位置标明成中标人名称，联系电话和质保期限（起始时间20XX年XX月），质保期限按合同承诺。标签格式如下,使用不干胶粘贴牢固。
[image: 说明: 1685963254702]
12.2.5在设备免费质保期内，如投标人未及时响应，视为违约，采购人保留追究其责任的权利。
12.2.6中标人供货的设备型号规格必须与投标文件中所投设备的品牌型号一致。
12.3使用周期其他要求
配件明细表

	序号
	名称
	品牌
	型号规格/技术参数
	单价
	备注

	
	配件
	
	
常规
	
	

	1
	导轨
	
	常规
	
	

	2
	铰链
	
	常规
	
	

	3
	锁具
	
	常规
	
	

	4
	线盒
	
	常规
	
	

	5
	拉手
	
	常规
	
	

	6
	层板钉
	
	常规
	
	

	
	其他供应商认为的可提供的备品备件、配件
	
	
	
	


说明：1.此表配件的报价明细表（报价应包含人工费用），一旦中标，即按此表执行，原则上金额不得调整。
2.投标人在约定期限内以不高于其投标文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向采购人提供对应服务。
3.请投标人在投标文件中自报其他3年质保后可提供的备品备件、配件及价格。 

[bookmark: _Toc475631915][bookmark: _Toc236298643]四、投标报价须知
[bookmark: _Toc236298644]13 投标报价依据
13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。
13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。
13.3 供货清单说明
13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。
13.3.2 以下选一
采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。
[bookmark: _Toc236298645]14投标报价内容
14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。
[bookmark: _Toc236298646]15投标报价控制性条款
15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。
15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。
★15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：
15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；
15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

[bookmark: _Toc216859740][bookmark: _Toc234841648][bookmark: _Toc236298647][bookmark: _Toc481849902][bookmark: _Toc486604818]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc216859741]16 节能产品政府采购（本项目不适用）
16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。
16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。
[bookmark: _Toc216859742][bookmark: _Toc535412970]17环境标志产品政府采购
17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。
17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。
[bookmark: _Toc234841649][bookmark: _Toc216859743][bookmark: _Toc236298648][bookmark: _Toc486604821][bookmark: _Toc481849905]18 促进中小企业发展
[bookmark: _Toc506191162][bookmark: _Toc495411567][bookmark: _Toc216859744][bookmark: _Toc486604822][bookmark: _Toc481849906]★18.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。
★18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
★18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
★18.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。
[bookmark: _Toc234841650][bookmark: _Toc236298649]19实施本国产品标准
[bookmark: _Toc486604823][bookmark: _Toc477267172][bookmark: _Toc216859745]19.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。
19.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
19.3供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc234841651][bookmark: _Toc236298650]20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）
20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Toc486604820][bookmark: _Toc481849904][bookmark: _Toc234841652][bookmark: _Toc216859746][bookmark: _Toc236298651]21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）
[bookmark: sendNo]21.1 符合财库〔2017〕141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。
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