上海“数字政法”（法院配套）子系统建设项目采购需求

项目概述

为贯彻落实中央政法委关于“构建政法跨部门全流程协同办案体系”的决策部署及上海市委相关工作要求，严格依据《上海“数字政法”跨部门协同办案系统（一期）建设整体方案》《上海“数字政法”减刑假释协同办案区块链应用场景建设实施方案》等规划和技术规范要求，启动“上海‘数字政法’（法院配套）子系统”建设工作。
本项目作为上海“数字政法”体系的核心司法配套支撑，立足法院刑事案件办理核心需求，旨在通过数字化技术打破政法各部门间业务协同壁垒，构建“跨部门协同、全流程线上、全过程可信、数字化赋能”的司法办案新模式。项目建成后，将实现刑事案件办理质效提升、办案过程动态监管、多部门合成作战能力升级，为上海政法工作现代化转型提供关键技术支撑。

是否按XC要求建设：是

建设目标

1.项目建设目标

以实战、实用、实效为导向，聚焦刑事案件主要业务协同流程及重点应用场景，围绕“通、观、用”阶段性建设目标，按照“以市带区、以点带面、双轮驱动”实施策略，根据工作专班明确的业务、技术及管理标准，完成上海法院侧核心建设任务，最终实现刑事案件全流程线上闭环办理，构建全要素线上协同的办案新模式。本项目包括应用系统建设和软硬件产品采购，具体目标如下：

（1）建设跨部门协同办案对接子系统。

通过跨网络边界通道与政法委中心枢纽连接，实现案件包数据的接收、发送的完整性校验、传输策略动态控制，保障案件包流转稳定性与安全性。

（2）协同办案相关配套改造。

优化法院现有业务系统，开发协同办案模块，打通跨部门协同办案系统和法院业务系统数据链路；搭建协同办案工作驾驶舱，实现协同案件的办理情况动态分析；增设一审公诉、罪犯收押、延长羁押期限等协同业务流程，并建设协同业务办理功能；升级在线合议模块，对接政法协同系统为政法单位合议成员提供会议过程中的合议卷宗阅览、证据材料上传、会议进程控制、合议笔录预览等功能，提升合议效率。

（3）协同办案区块链应用场景建设。

完成司法链能力适配与协同可信支撑子系统的开发，实现协同案件、法律文书、电子卷宗特征数据及协同行为数据的上链存证及全过程溯源，提升协同办案可信度。

（4）开发智能辅助财产性判项履行。

开发智能辅助财产性判项履行管理功能，生成罪犯财产性判项履行专属二维码，关联罪犯财产性判项内容、财产状况、履行情况等信息，拓展“一案一犯一码”应用场景，探索运用区块链、大数据分析、人工智能等新兴技术，实现罪犯财产性判项的信息获取、判项执行、判项履行等线上智能运行。

（5）政法协同边界通道建设。

部署单向光闸、数据安全交换平台、安全网关等设备，构建符合等保三级要求的跨部门数据传输安全通道，以保障案件数据和音视频数据的高效、安全传输。

2.项目建设地点

本项目最终执行地为上海市高级人民法院。

3.项目进度要求

在合同签订后12个月内完成项目建设并通过验收，其中试运行期1个月。

4.项目建设标准

整个系统建设遵循以下标准和规范：

《上海“数字政法”工作实施方案》

《上海“数字政法”跨部门协同办案系统（一期）建设整体方案》

《上海“数字政法”减刑假释协同办案区块链应用场景建设实施方案》
5.项目考核指标

	序号
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标
	目标值

	1
	通用指标
	产出指标
	产出数量
	软件开发完成率
	=100%

	2
	通用指标
	产出指标
	产出数量
	硬件设备购置完成率
	=100%

	3
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	一次性验收合格率
	=100%

	4
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	系统可靠性
	≥99.9%

	5
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	密码测试达标
	达标

	6
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	安全测试达标
	达标

	7
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	软件测试达标
	达标

	8
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	网络安全等级保护
	三级

	9
	通用指标
	产出指标
	产出质量
	安全事件发生次数
	0次

	10
	通用指标
	产出指标
	产出时效
	项目建设周期
	≤12个月

	11
	通用指标
	共性平台
	平台整合能力
	覆盖部门数量
	≥4个

	12
	通用指标
	共性平台
	平台整合能力
	统筹对接系统数量
	≥2个

	13
	通用指标
	应用系统
	系统与业务融合能力
	线上业务流程数
	=21个

	14
	通用指标
	应用系统
	系统能力利用水平
	线上办件占比
	≥80%

	15
	通用指标
	应用系统
	用户使用情况
	系统用户量
	≥600个

	16
	通用指标
	应用系统
	用户使用情况
	月活跃用户量
	≥3000人次/月

	17
	通用指标
	应用系统
	区块链技术利用水平
	数据上链条目数
	≥5000条

	18
	通用指标
	应用系统
	区块链技术利用水平
	支撑业务数量
	=21个

	19
	通用指标
	安全体系
	安全建设水平
	安全产品购置完成率
	=100%

	20
	通用指标
	安全体系
	安全建设水平
	系统安全措施
	有

	21
	通用指标
	安全体系
	安全建设水平
	网络安全措施
	有

	22
	通用指标
	安全体系
	安全建设水平
	数据安全措施
	有

	23
	通用指标
	产出指标
	产出数量
	软件产品购置完成率
	=100%

	24
	通用指标
	共性平台
	系统共享水平
	跨部门数据共享程度
	≥80%

	25
	通用指标
	共性平台
	数据质量水平
	核心数据缺失率
	≤5%

	26
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	支持同时在线用户数
	≥300人

	27
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	支持并发用户数
	≥25人

	28
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	一般查询和写入操作响应时间（90%的操作页面）
	≤5秒

	29
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	案件搜索、协同流程标准查询响应时间
	≤2秒

	30
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	协同记录查询响应时间
	≤3秒

	31
	业务指标
	产出指标
	产出质量
	数据一致性
	≥99.99%

	32
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	实现协同应用场景数量
	≥132个

	33
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	实现跨部门协同办案流程数量
	≥21个

	34
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	日均处理文件
	≥300份

	35
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	日均存证数据量
	≥40GB/天

	36
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	月均案件处理量
	≥1000件/月

	37
	业务指标
	效益指标
	社会效益
	案件处理平均时间缩短
	≥1工作日/件


项目建设内容

跨部门协同办案对接子系统

	系统
	功能名称
	功能描述

	跨部门协同办案对接子系统
	接入接出服务
	发送案件包接入接出、接收案件包接入接出、统一数据交换接口。实现法院政法协同业务各协同节点案件数据的接入接出。

	跨部门协同办案对接子系统
	数据处理服务
	针对接入、接出的数据包进行全过程（下载、解析、入库及日志）处理执行，动态扩展规则适应业务增长，确保数据管理合规高效。实现法院政法协同业务各协同节点的数据处理。

	跨部门协同办案对接子系统
	数据校验服务
	提供协同对接子系统从发送方获取到数据包和消息后，根据一定的校验规则，校验数据包和消息的正确性和完整性，并将是否校验通过的结果通过消息告知发送方。实现法院政法协同业务各协同节点的数据校验。

	跨部门协同办案对接子系统
	消息服务
	协同办案系统产生的消息，业务系统的消息通过协同办案系统发送给接收方业务系统。实现法院政法协同业务各协同节点的消息服务。

	跨部门协同办案对接子系统
	数据传输服务
	负责将文件包从边界前置机传输到本地文件服务器上或从本地服务器传输到边界前置机上，主要能力包括：数据包的跟踪、监控，断点续传，多种传输方式，等待传输文件情况查询，大文件特殊处理机制，失败后重传机制。实现法院政法协同业务各协同节点的数据传输。

	跨部门协同办案对接子系统
	协同行为上链
	通过调用区块链服务接口，将案件包流转到协同对接子系统的流转行为进行上链存证，包括接收到案件包的行为上链、校验行为上链、接出案件包行为上链。
实现法院政法协同业务各协同节点的协同行为上链。


2.协同办案相关配套改造工作
	系统
	功能名称
	功能描述

	协同办案模块
	工作门户
	以案件为主线，提供在各个不同环节办理的案件信息。用户可全面掌握该案件的办理过程信息及每个交换环节的具体情况，并实时跟踪了解案件的办理进展。

	协同办案模块
	工作门户-政法协同信息-协同案件流程图
	针对通过政法协同流转的刑事案件展示协同过程的流程图，动态展示协同案件涉及的流程节点，支持根据节点按钮快速定位至信息详情。

	协同办案模块
	工作门户-政法协同信息-协同案件信息
	与政法协同系统对接，利用大模型能力从卷宗中获取提起公诉信息、追加/变更/补充起诉信息、庭前会议信息、开庭信息、延期审理信息。针对检察机关提起的追加/变更/补充起诉申请、召开庭前会议建议、建议延期审理等申请类内容，以智能体为驱动，辅助法官在线处理。

	协同办案模块
	工作门户-AI协同消息助手
	与AI助手对接，构建协同消息模板，针对协同案件办理过程中的协同消息，包括：系统发出、前置模块收到、前置模块发出、前置校验不通过、到达中心、到达接收方、接收方业务接收、前置数据质量审查通过、前置数据质量审查不通过、前置业务规则审查通过、前置业务规则审查不通过等消息类别，通过AI助理进行归类后，通过窗格进行协同业务数据状态提醒。

	协同办案模块
	协同办案发送管理功能
	查看审核待发送案件信息（含文书、卷宗阅览），选择需要发送的文书、卷宗，填写（核对）发送的必要信息，如接收单位等，发送案件，跟踪查看发送传输状态，查看历史已发送案件信息等。

	协同办案模块
	协同办案接收管理功能
	审核查看待接收案件信息（含文书、卷宗审核阅览），接收案件信息，退回案件信息，重复接收，查看历史已经接收的案件信息等。

	协同办案模块
	协同办案数据抽取打包功能
	对发送业务，按照标准规范要求，采用1案1包的方式，从办案系统、文书系统，卷宗系统等抽取数据，并进行打包。

	协同办案模块
	协同办案数据标准规范转换功能
	对发送/接收业务，按照标准规范要求，进行数据标准转换，包括代码转换、文件格式转换（将wps/word文书转换成ofd）等。

	协同办案模块
	开发调用协同办案前置模块接口
	调用协同对接子系统提供的发送案件接口，将案件包发送给协同办案前置模块进行质检发送。

	协同办案模块
	数据接收接口及数据处理功能
	供协同对接子系统调用，接收其他单位反馈的案件信息，并进行数据处理转换。

	协同办案模块
	消息发送接口
	调用协同办案前置对接模块的消息接口，将成功接收的消息发送给前置对接模块。

	协同办案模块
	消息接收接口
	接收前置对接模块反馈的各类消息，包括质检消息、异常消息、传输进展消息、接收成功消息等。

	协同办案模块
	协同办案退回功能
	可在系统中填写退回理由，变更案件状态，并以消息形式告知前置对接模块。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-协同案件概览
	按时间统计：可以统计每日、每周、每月、每年各级办案机关受理的各类案件数量，展示案件量随时间的变化趋势。
按地区统计：根据行政区域划分，统计各地区的案件数量，对比不同地区的案件差异。
按案件类型：对不同类型案件进行分类统计，明确各类案件在整体案件中的占比情况。
同时对案件状态进行统计分析，如待接受、已接受、退回、已发送等，通过列表或者饼状图展示不同状态下案件的数量分布，支持下钻查看案件详情。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-协同数据统计分析
	支持用户选择数据统计维度（如时间、案件类型、地区等）对法院侧的协同情况进行统计，包括成功流转次数，异常流转次数等。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-协同可信数据概览
	针对公诉抗诉协同业务、评估鉴定协同业务、法律援助协同业务分析及管理、社区矫正协同场景、减刑假释协同场景、人员羁押协同场景提供数据汇总展示。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-刑事案件摘要-刑事摘要可视化
	通过非结构化卷宗文本（起诉书、庭审笔录）等输入，基于大模型解析文本，对多方控辩意见、侦查认定事实、审查认定结论进行识别、归纳，实现个案的公诉人意见、诉讼代理人意见、辩护人意见、被告人意见、发（破）案经过、侦查机关认定的犯罪事实、侦查机关处理意见、案件过程要素（时间地点、动机目的、过程手段、数额危害、作案后表现、犯罪构成条件等）结构化输出。支持查看大模型推理过程、反向定位查看卷宗材料、手动修改控辩意见。同时结合海量法律条文、司法解释及历史判例库进行多维度关联分析。大模型通过类案比对、情节权重评估、法律逻辑推演，为法官提供数据支撑的量刑区间或倾向性建议。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-公诉抗诉协同可信业务数据分析及管理
	针对公诉抗诉场景的业务数据分析管理，包含一审公诉、二审再审抗诉等事项的全流程节点的追溯分析；支持使用折线图或柱状图展示一定时间周期内（如月度、季度、年度）案件数量等指标的趋势；支持通过饼图展示公诉抗诉场景案件数量占总案件数的比例，便于了解不同场景的业务分布情况。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-评估鉴定协同可信业务分析及管理
	针对评估鉴定场景的业务数据分析管理，包含委托评估、司法鉴定等事项的流程节点的追溯分析。支持使用折线图或柱状图展示一定时间周期内（如月度、季度、年度）评估、司法鉴定等指标的趋势；支持通过饼图展示评估鉴定场景案件数量占总案件数的比例，便于了解不同场景的业务分布情况。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-社区矫正协同场景可信业务分析及管理
	针对社区矫正协同场景的业务数据分析管理，支持全流程节点的追溯管理。支持使用折线图或柱状图展示一定时间周期内（如月度、季度、年度）案件数量、办案时长等指标的趋势；通过饼图展示社区矫正协同场景案件数量占总案件数的比例，便于了解不同场景的业务分布情况。

	协同办案模块
	工作驾驶舱-人员羁押协同场景可信业务分析及管理
	针对人员羁押场景的业务协同数据提供数据分析管理，支持全流程追溯分析。支持使用折线图或柱状图展示一定时间周期内（如月度、季度、年度）案件数量等指标的趋势；支持通过饼图展示人员羁押协同场景案件数量占总案件数的比例，便于了解不同场景的业务分布情况。

	增设协同业务流程
	通用-开庭通知
	针对一审公诉、减刑假释、上诉、二审抗诉等协同流程，案件进入审理阶段后，针对需要开庭审理的案件，如需检察院出庭，法官排期后，调用文书生成服务，辅助生成《出庭通知书》、《证人出庭作证通知书》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。最后将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至协同单位。

	增设协同业务流程
	通用-派员出庭
	针对一审公诉、减刑假释、上诉、二审抗诉等协同流程，接收检察院反馈提交的《派员出席法庭通知书》，获取关键要素信息，将派员出庭信息回填至系统。通过AI助理进行派员出庭提醒。

	增设协同业务流程
	通用-审委会会议通知
	1.根据案件需要邀请人民检察院检察长参加审委会会议，支持辅助生成《审委会会议通知书》，法官审核通过后，转入电子签章及入卷流程，自动加入待办队列，将结构化信息和《审委会会议通知书》发送至检察院。
2.人民法院接收到协同对接子系统发来的人民检察院提出检察长（人员）列席审委会的建议通知后，进行回复。

	增设协同业务流程
	通用-决定中止审理与恢复审理
	1.提供对一审公诉、上诉案件审理过程中进行决定中止审理：支持人民法院对需要中止审理的案件进行中止，辅助生成《刑事裁定书（中止审理用）》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
2.提供对案件审理过程中止后恢复审理：支持在中止审理原因消失后，进行恢复审理，调用文书生成服务，辅助生成《刑事裁定书（恢复审理用）》，审核通过后，自动完成电子签章。自动加入待办队列，将结构化信息和《刑事裁定书（恢复审理用）》，调用协同对接子系统服务发送至检察院。

	增设协同业务流程
	通用-延期审理与恢复审理
	1.提供对案件审理过程中进行延期审理：接收到协同对接子系统发来的检察院提交的延期审理建议材料，对延期审理建议进行审查，调用文书生成服务，辅助生成《延期审理决定书》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和《延期审理决定书》调用协同对接子系统服务发送至检察院。通过AI助理发送建议延期审理提醒。
2.提供对案件审理过程延期后恢复审理：接收检察院提交的《恢复审理决定书》，对建议内容进行审查，调用文书生成服务，辅助生成《恢复审理决定书》，审核通过后，自动完成电子签章。将结构化信息和《恢复审理决定书》，调用协同对接子系统服务发送至检察院。通过AI助理进行建议恢复审理提醒。

	增设协同业务流程
	通用-补充材料
	针对一审公诉、减刑假释、罪犯收押、上诉、二审抗诉等协同业务办理过程中，人民法院受理案件后，如发现材料不全，需要补充材料的，辅助生成《补充材料清单》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至协同单位。支持一键接收检察院和公安机关提交的《补充材料》、《补充材料卷》。

	增设协同业务流程
	通用-协同材料随案入卷
	对电子卷宗系统进行升级，根据协同流程材料入卷目录要求，将一审公诉、网上换押、减刑假释等21个协同流程中产生的材料如：一审公诉涉及的《起诉书》《立案通知书》《开庭通知》《裁判文书》等）提供随案入卷功能，包括自动化分类、归档和管理，确保卷宗管理的规范性、完整性和可追溯性。

	增设协同业务流程
	一审公诉-提起公诉等
	1.提起公诉审查接收与反馈：接收到协同对接子系统发来的检察院提起公诉消息提醒，对接收的起诉信息和材料（包括《起诉书》、《刑事附带民事起诉书》及其他需要移送的文书材料）进行解析后接入业务系统，集中展示提请公诉信息。
1）对不符合立案条件的案件，提供【退回】功能，填写退回原因，并调用协同对接子系统发送消息给检察院。不予立案结案时，生成《不予受理决定书》，调用协同对接子系统发送消息和文件给检察院。
2）对符合立案条件的案件，提供【接收】功能，转立案。并生成《刑事一审立案情况表》，自动入卷。再将立案结构化信息和《刑事一审立案情况表》打包调用协同对接子系统接口发送至检察院。
2.适用程序推送：1）当法官确定案件适用程序后（适用简易或速裁程序、不符合简易或速裁程序适用条件的结果信息）自动调用协同对接子系统发送消息给检察院。
2）当案件的适用程序发生变更，且变更审批通过后，调用文书生成服务，预生成《适用普通程序函》或《同意适用简易程序函》。法官审核通过后，转入电子签章及入卷流程。最后将结构化信息和《适用普通程序函》或《同意适用简易程序函》文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
3.接收追加/变更/补充起诉材料：接收到协同对接子系统发来的检察院提交的《追加起诉书》、《变更起诉书》、《补充起诉书》、《补充侦查工作卷》等追加、变更或补充起诉材料消息后，自动提取提交材料中的关键要素，回填到法院业务系统。

	增设协同业务流程
	一审公诉-裁判文书协同等
	1.无管辖案件退回：调用辅助立案智能体，对一审公诉案件的案件信息（犯罪地、被告人住所等）与管辖规则库进行碰撞比对，提示管辖冲突风险。
根据审查结果调用文书生成服务，辅助生成《改变管辖决定书》、《指定管辖决定书》、《同意或者不同意移送管辖决定书》等文书，法官审核通过后，转入电子签章及入卷流程。最后将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
2.（不）同意撤回提起公诉结果反馈：接收到协同对接子系统发来的检察院的撤回起诉提醒，对接收的撤回信息和材料《撤回起诉决定书》进行解析后接入业务系统，集中展示撤回起诉案件信息，对撤诉事由进行审查，进行同意或不同意撤回起诉的裁定，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
通过AI助理进行要求撤回起诉提醒。
3.量刑建议：1）调整量刑建议告知：对接量刑建议模型，获取量刑建议，并与检察院量刑建议比对，方便法官决策。确定需要调整的，调用文书生成服务，辅助生成《调整量刑建议函》，法官审核通过后，转入电子签章及入卷流程。最后将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
2）发出调整量刑建议：接收到协同对接子系统发来的检察院提起量刑建议消息提醒，对接收的信息和《量刑建议调整书》、《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽告知书》等量刑调整建议材料进行解析后接入业务系统，集中展示，通过AI助理对法官进行提醒。
4.裁判文书协同：调用文书生成服务，辅助生成《刑事裁定书》、《刑事判决书》、《刑事附带民事判决书》、《涉案处置附件》，法官审核通过后，转入电子签章及入卷流程。最后将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院、公安、看守所。
接收到协同对接子系统发来的协同单位的送达回执，通过AI助理进行送达回执提醒。

	增设协同业务流程
	网上换押
	1.接收换押信息和办理换押：接收到协同对接子系统发来的移送机关（如检察院、其他法院）发起的换押申请及电子《换押证》，自动核验换押材料的完整性（如《换押证》、案件文书、被告人身份信息）。通过AI助理中进行网上换押消息提醒。
根据接收到的换押信息，提取换押证第一、三、四、五联的换押信息，提供“办理换押”进行“确认”“退回”功能。
2.电子换押证协同：根据协同业务流程及要求，构建《换押证第三联（姓名）（二）》、《换押证第四联（姓名）》等模板，自动获取案件基本信息（如案件编号、被告人信息等）辅助生成《换押证》。支持手动补充或修改换押证内容。审核通过后，转入电子签章及入卷流程。
3.发起换押：支持法官/书记员在线创建换押申请，申请内容包括被告人信息、涉嫌罪名、同案人、关押看守所、换押原因、移送日期、移送形式、接收机关等。审查通过后，系统自动将换押指令及《换押证》，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至看守所。
4.换押状态跟踪：接收到协同对接子系统发来的看守所在线确认接收信息，并反馈被告人押解状态（如已换押、在途等），实时显示换押流程状态（已发起、已接收、已审查、已执行）。超期未办理时，自动提醒责任人。
5.提讯提解证协同：根据协同业务流程及要求，构建《提讯提解证》模板，预填案件基本信息（如案件编号、提讯/提解类型、事由、时间、地点、人员等信息，辅助生成《提讯提解证》。支持手动补充或修改提讯提解证内容，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。

	增设协同业务流程
	罪犯收押-生效判决通知
	法院判决生效后，辅助生成生效文书，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至执行机关执行，同时抄送检察机关进行监督。
1.交付执行时未被羁押的，公安机关侦查的案件，送达侦查案件的公安机关。
2.交付执行时已被羁押的通知看守所，同步抄送检察院。
3.接收到协同对接子系统发来的看守所、监狱反馈的收押信息，并将信息回填至系统。

	增设协同业务流程
	上诉
	1.上诉案件信息审查
1）接收到协同对接子系统发来的看守所代被告人上诉信息后，法官可以查看推送的上诉案件信息，包括《上诉状》及其他需要移送的文书材料，将《上诉状》副本自动加入待办队列，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
2）支持对上诉案件材料进行审查并反馈审查结果。法院对案件决定立案时，反馈立案信息，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送检察院。决定开庭审理的，辅助生成《书面审理通知》、《阅卷通知书》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
2.辅助裁定
1）对接量刑建议模型，获取量刑建议，方便法官决策。
2）法院刑事案件判决结案后，调用文书生成服务，辅助生成《刑事裁定书》《刑事判决书》等相关结案文书，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送给公安、检察院、看守所等相关单位。

	增设协同业务流程
	二审抗诉
	1.提出抗诉
1）接收到协同对接子系统发来的检察院提交的抗诉信息后，法官可以查看推送的上诉案件信息，包括《上诉状》及其他需要移送的文书材料。
2）通过文书解析，自动提取申请提交材料中的关键要素信息，回填到法院业务系统。
2.案件信息审查
支持对二审抗诉案件材料进行审查并反馈审查结果。法院对案件决定立案时，发送立案信息，自动加入待办队列，待发送至检察院。
3.通知查阅案卷
决定开庭审理的，辅助生成《书面审理通知》、《阅卷通知书》，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。
4.检察院补充侦查
法院发现案件需要补充侦查时，辅助生成《建议补充侦查函》，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至检察院。接收到协同对接子系统发来的检察院提交的《补充侦查报告书》《起诉意见书》等相关文书材料，通过文书解析，获取关键要素，回填到法院协同业务系统。
5.案件智能裁定
1）对接量刑建议模型，获取量刑建议，方便法官决策。
2）结案后，调用文书生成服务，辅助生成《刑事裁定书》《刑事判决书》等相关结案文书，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至公安、检察院、看守所等相关单位。

	增设协同业务流程
	涉案财物
	1.财物入库：提供法院涉案财物入库涉案财物共管中心申请和登记共管中心反馈入库信息功能。
2.调用管理：提供向共管中心发送调用通知功能，根据涉案财物调用流程，实现财物申请调用信息登记，并生成调用申请。将调用申请信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至共管中心。
3.归还管理：涉案财物使用后，提供向共管中心发送归还通知功能。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至共管中心。线下移交后对涉案财物状态进行更新。
4.移送管理：支持将财物移送给检察院，生成移送清单，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。
5.智能预警：建立涉案财物预警模型，针对涉案财物超期未处置的预警、涉案财物未归还的预警、涉案财物超期未处置预警、涉案财物超期未归还预警等情况进行实时预警。
6.统计分析：实时记录涉案财物的状态信息，并对涉案财物的整体情况进行统计。

	增设协同业务流程
	变更强制措施
	1.发送强制措施通知（在押到取保候审）：对于决定变更嫌疑人强制措施的（在押到取保候审）的情况，辅助生成《取保候审决定书》、《监视居住决定书》、《取保候审执行通知书（区分单位）》；对于决定变更嫌疑人强制措施的（不在押变更为逮捕），辅助生成《逮捕决定书》审核通过后，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至公安、看守所。
2.执行结果接收：接收到协同对接子系统发来的公安机关或看守所返回的《强制措施执行结果回执》，根据回执自动更新嫌疑人强制措施状态。
若变更强制措施中对执行超期或无反馈等情况进行预警并通知承办法官。

	增设协同业务流程
	音视频大文件协同-音视频证据材料上传
	提供音视频证据材料上传功能。支持一案多文件、多案多文件的批量上传，并根据命名规则进行命名如：案件名称+案件编号+案件类型+视频类别，支持关联案件的基本信息。
根据视频的类别生成音视频资料列表（文件目录或资源目录），支持以资源（文件）目录的方式，进行查找。
法院办案人员获取案件相关音视频材料时，可以在线观看或下载案件的相关音视频，支持案件名称搜索、案件编号查询等功能。
提供音视频数据转码服务和流媒体播放服务，实现音视频的在线播放。

	增设协同业务流程
	音视频大文件协同-与视听证据协同流转系统对接
	根据《视听证据协同流转系统对接接口规范》，开发接口实现法院业务系统（电子卷宗系统）与视听证据协同流转系统对接，实现视听证据的流转。

	增设协同业务流程
	社区矫正入矫
	1.社区矫正相关文书辅助生成及送达：根据案件判决/裁定结果，辅助生成《社区矫正决定书》和《执行通知书》，支持电子签章，并进行文书送达。
1）支持将矫正文书推送至矫正机构/检察院/公安，实时跟踪送达状态。
2）根据矫正机构反馈的送达回执，自动关联案件，更新状态为“已送达”。
2.要求决定机关补齐/更正法律文书：接收到协同对接子系统发来的矫正机构要求补正文书的通知，根据通知内容在线对文书进行补齐/更正，保留修改记录，结果重新推送至矫正机构。
接收矫正机构《未按时报到通知》，自动预警，并同步矫正对象报到情况。

	增设协同业务流程
	社区矫正-进入特定区域
	1）接收到协同对接子系统发来的矫正机构提交的进入特定区域的申请信息，
2）通过文书解析获取关键要素，包括矫正人员信息、案件信息、时间等，自动关联案件，变更矫正人员状态信息。
3）对进入特定区域申请进行审查，根据审查结果，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务至社区矫正机构。

	增设协同业务流程
	社区矫正-执行地变更
	接收到协同对接子系统发来的矫正机构发送的执行地变更决定材料，获取关键要素，包括矫正人员信息、案件信息、执行地变更信息、时间等，自动关联案件，变更矫正人员状态信息。

	增设协同业务流程
	社区矫正-解除/终止
	接收到协同对接子系统发来的矫正机构发送的解除社区矫正通知材料，获取关键要素，包括矫正人员信息、案件信息、矫正区域、解除矫正时间等，自动关联案件，变更矫正人员状态信息。

	增设协同业务流程
	社区矫正-社矫对象被限制人身自由
	当社区矫正对象因涉嫌违法犯罪被采取强制措施（拘留/逮捕）或限制人身自由时，将社矫对象被限制人身自由的通知，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至社区矫正机构。

	增设协同业务流程
	财产性判项信息反馈
	接收到协同对接子系统发来的监狱发送的财产性判项信息调查函等材料，获取关键要素，包括人员信息、案件信息、财产信息、时间等，自动关联案件。
财产性判项信息进行审查后，根据审查结果，辅助生成《财产性判项信息反馈》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至监狱。

	增设协同业务流程
	法律援助
	1.通知指派律师：针对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人提出法律援助申请的情况，调用文书生成服务，构建《通知辩护公函》模板，自动抽取要素信息，辅助生成《通知辩护公函》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至法律援助中心。
接收法律援助中心的回复信息，获取关键要素，回填到法院业务系统。
2.申请变更律师：如果需要更换律师，调用文书生成服务，辅助生成《更换律师通知书》，审核通过后，自动完成电子签章。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至法律援助中心。
接收到协同对接子系统发来的法律援助中心发送的更换律师信息，通过文书解析，获取关键要素，回填到法院业务系统。
3.终止：需要终止法援情况下，调用文书生成服务，辅助生成《终止法律援助通知书》，将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至法律援助中心。
接收法律援助中心发送的《终止法律援助公函》，获取关键要素，回填到法院业务系统。
4.律师办理案件评价：针对法律援助的律师案件办理情况，获取办案情况数据，辅助生成评价表，将评价结果和材料发送给法律援助中心。

	增设协同业务流程
	委托调查评估
	1.委托调查评估：在案件办理中需要对嫌疑人、被告人等进行社会调查的，支持对社区矫正机构申请委托调查。辅助生成《委托调查评估函》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至社区矫正机构。
2.反馈调查评估意见：接收协同对接子系统发来的社区矫正机构发送的调查评估意见材料，获取关键要素，包括人员信息、案件信息、评估结果等，自动关联案件。

	增设协同业务流程
	司法鉴定
	1.委托申请：在案件办理中，涉及的专门性问题（如法医、物证、声像资料等）进行科学鉴定的，支持向委托司法鉴定机构申请司法鉴定。扩展委托申请渠道，支持通过诉服平台、案沪通提交鉴定申请。

2.鉴定申请审核：申请提交后，支持法官对申请信息进行审核。自动生成《司法鉴定委托书》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至司法鉴定机构。
3.机构比选与确认：提供法官进行比选、确认司法鉴定机构。
接收到协同对接子系统发来的司法鉴定机构发送的鉴定结果等材料，获取关键要素，包括人员信息、案件信息、鉴定结果等，自动关联案件。
4.鉴定案件评价：支持法官对鉴定机构进行一案一评，支持对鉴定机构进行日常履职情况评价、提交材料及时性与完整性评价、鉴定报告的质量、完成时限、服务态度等维度进行评价。

	增设协同业务流程
	变更羁押期限
	实现自动抽取案件信息、在押人员信息，辅助生成《变更羁押期限通知书》，审核通过后，转入电子签章及入卷流程。将结构化信息和文书打包，调用协同对接子系统服务发送至看守所。

	在线合议适配改造
	协同业务系统对接
	与政法协同系统、审判执行系统对接，进行会议创建、拉起和会后信息回写；需要和协同业务流程系统对接，调用协同案件的电子卷宗信息进行展示；需要和法院电子签章系统对接，进行合议笔录盖章和入卷。

	在线合议适配改造
	协同电子卷宗阅览
	支持调取当前协同案件对应的电子卷宗信息查阅。

	在线合议适配改造
	新增协同会议类型
	通过协同业务系统获取会议信息进行展示，新增协同案件合议庭评议会议类型，展示字段需包括，协同案件的案号、会议时间、会议地点、合议庭成员、书记员、评议内容；新增专业法官会议类型，展示字段需包括，协同案件的案号、时间、评议事项、地点、参会人员、列席人员、主持人、记录人等。

	在线合议适配改造
	上传材料格式拓展
	对会议上传材料可展示的材料格式进行扩展，针对协同案件特别是大要刑事案件涉及多类型的电子证据，证据材料文件格式展示需包括以下文件格式，doc、docx、pdf、txt、ppt、pptx、png、jpg、tif、tiff、bmp、jpeg、wav、mp3、wma、avi、mp4。

	在线合议适配改造
	新增会议热词
	政法案件涉及大量法律术语、罪名、程序名称等（如“羁押必要性审查”“证据合法性”），政法机关（公检法司）可能存在用语差异，热词库可标准化表述，减少歧义（例如“刑拘”与“刑事拘留”的表述统一），需在会议系统中新增会议热词设置，添加的热词绑定会议，在同一次会议的所有议题中生效，提高识别率，减少重复解释。

	在线合议适配改造
	新增禁忌词屏蔽
	针对协同合议应用场景，支持禁忌词屏蔽设置，如政治敏感词、脏词、口头禅等，支持屏蔽不显示，如"私下沟通"等可能引发程序性质疑的词汇，避免合议过程触碰《人民法院审判纪律条例》，构建司法合议安全屏障，防范敏感信息泄露和不当言论风险。

	在线合议适配改造
	协同会议进程控制
	对于未开始和已暂停的会议，支持通过开始会议的控制进行会议的启动，会议状态为进行中，进行收音并开启全文笔录转写；会议过程如需中途暂停退出，可以通过暂停会议的控制进行会议的暂停，会议状态为暂停，期间停止收音和语音转写，等待重新开始会议；会议结束后，可以通过结束会议的控制进行会议的停止，会议状态变为结束，停止收音和语音转写，无法再次开始。

	在线合议适配改造
	新增协同会议笔录模块
	支持对会议类型为“协同合议庭评议”的会议使用初始合议庭会议的笔录模板，对会议类型为“专业法官注意”的会议使用初始专业法官会议的笔录模板。

	在线合议适配改造
	协同笔录手机签名
	与法院干警APP对接，支持法院干警APP-消息中心，新增“会议签名”服务号，可接收合议系统推送的会议签名消息通知。法院签名人选中消息后校验当前会议的笔录是否已上传至协同业务系统、电子签章系统，未上传时则可以进行签名，已上传时则展示已签名提示。
笔录未上传进行签名确认，有电子签章时，展示提示页面，可以授权电子签章进行签名，无电子签章时，增加提示无法提交签名。
笔录已上协同办案业务流程系统，但当前人员未进行签名授权时，支持通过手机通知进入会议签名页面后提示“当前会议已结束，请至电脑端进行签名”。
笔录已签名，其中“以后所有会议都默认授权使用”字段展示上一次的选择，可修改。选中“确认”则更新“以后所有会议都默认授权使用”字段配置，关闭当前页，返回消息中心。选中“返回”关闭当前页，返回消息中心。

	在线合议适配改造
	协同合议笔录预览
	在系统左侧导航页新增“协同合议笔录预览”可查看当前协同会议生成的笔录信息，需支持对文档进行放大或缩小，方便参会人员预览，若本次合议笔录未上传，则提示“暂无已上传笔录”。

	在线合议适配改造
	会议状态校验
	提供校验会议状态功能，若会议已结束或未开始，则展示确认页面，确认后可关闭会议页面，选择“取消”则保留在当前页面上。

	在线合议适配改造
	会议语音实时回听
	对接语音识别引擎实现实时语音转写，转写内容支持进行复制，支持对笔录编辑区的内容进行在线保存操作，同时支持在修改笔录时记录员可以直接选中记录内容，右键选中回听功能，可从该句开始播放原始语音


3.协同办案区块链应用场景建设

	系统
	功能名称
	功能描述

	司法链能力适配
	边界通道对接
	按照业务要求，采用FTP跨网关传输对接方式，实现法院与政法委的跨网边界互通。

	司法链能力适配
	跨链能力支撑-发起跨链服务
	为支撑子系统提供发起跨链服务接口及联调服务，系统通过调用该接口即可发起司法链与政法联盟链的跨链。

	司法链能力适配
	跨链能力支撑-查询跨链回执服务
	为支撑子系统提供查询跨链回执服务接口及联调服务，系统通过调用该接口即可获取司法链与政法联盟链的跨链回执信息。

	司法链能力适配
	跨链能力支撑-查询跨链信息支撑服务
	为支撑子系统提供查询跨链信息服务接口及联调服务，系统通过调用该接口即可获取政法联盟链到司法链的跨链信息。

	协同可信支撑子系统
	协同案件包特征存证
	定制开发协同案件包信息存证智能合约，实现案件包信息存证。并为支撑子系统提供协同案件包信息存证接口及联调服务及根据数据标识读取协同案件包信息接口及联调服务。
开发协同案件包存证业务调用程序，满足存证条件时，获取协同案件包，推送至协同案件包智能合约，完成数据存证，并记录调用日志。
从政法联盟区块链通过跨链能力同步协同视听证据所需的前置视频质量校验智能合约。
执行视频质量校验智能合约，并将协同行为日志数据、执行结果通过本单位区块链上链存证。
将执行视频质量校验智能合约的协同行为日志数据存证和结果存证通过跨链能力推送至政法联盟区块链。

	协同可信支撑子系统
	协同案件包内文件特征存证
	定制开发协同案件包内文件特征存证智能合约，实现案件包内文件特征存证。并为支撑子系统提供协同案件包内文件特征存证接口及联调服务。
开发协同案件包内文件特征存证业务调用程序，满足存证条件时，获取协同案件包内文件特征信息，推送至协同案件包内文件特征存证智能合约，完成数据存证，并记录调用日志。

	协同可信支撑子系统
	数据质量校验
	定制开发协同行为溯源智能合约，实现协同行为存证，由区块链智能合约将协同数据标识、协同过程中定义的不同行为进行关联。并为支撑子系统提供协同行为日志存证接口及联调服务。
定制开发数据质量合约发布及调用服务，为支撑子系统进行数据质量合约提供发布及调用接口及联调服务。
对数据质量校验调用记录信息进行安全存证，利用区块链技术确保数据的不可篡改性和可追溯性，为协同办案过程中的数据校验真实性提供保障，增强协同办案的可信度。
以直观易懂的可视化图表或报表形式呈现数据质量校验的结果，包括校验通过率、错误数据分布等，帮助用户快速把握数据质量状况，为决策提供有力依据。
执行数据质量校验合约，并将协同行为日志数据、执行结果通过本单位区块链上链存证；

将执行数据质量校验合约的协同行为日志数据存证和结果存证通过跨链能力推送至政法联盟区块链。

	协同可信支撑子系统
	协同案件包一致性核验
	定制开发基于交易hash读取协同案件包信息服务，通过交易hash获取协同案件包的基本信息、业务流程标准规范的业务流程标识、业务流程版本、发布数据等信息。
在执行协同案件包存证任务时，同步调用协同案件包一致性核验服务接口，完成案件包一致性校验，返回校验结果，记录核验日志。

	协同可信支撑子系统
	协同案件包内文件一致性核验
	定制开发基于交易hash读取协同案件包内文件特征信息服务，通过交易hash获取协同案件包内文件特征信息。
在执行协同案件包内文件存证任务时，同步调用协同案件包内文件一致性核验服务接口，完成案件包内文件的一致性校验，返回校验结果，记录核验日志。

	协同可信支撑子系统
	协同全过程溯源-溯源任务查询服务
	定制开发溯源任务查询服务，为支撑子系统提供协同全流程溯源数据上链信息。
将从协同办案全流程溯源子系统同步到的协同全流程溯源数据上链信息进行整合，提供前端单次协同流转全过程状态查看，并可根据协同过程错误数、数据质量校验数量、校验成功率、业务规则审查数量、审查成功率等进行单次协同的质效分析。

	协同可信支撑子系统
	业务规则审查
	根据工作专班确认的前置业务审查规则，编写前置业务规则审查合约；执行业务规则审查合约，并将协同行为日志数据、执行结果通过本单位区块链上链存证；将业务审查合约执行的协同行为日志数据存证和结果存证通过跨链能力推送至政法联盟区块链；
从调用数量、调用类型、校验结果等角度对业务规则审查合约校验运行情况进行分析，全面评估业务规则审查情况。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据存证任务提交接口
	定制开发视听证据存证任务提交接口，视听证据包含原视频和转码视频，任务提交后输出存证任务信息及存证任务编号。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据存证任务状态查询接口
	定制视听证据存证任务状态查询接口，支持通过存证任务编号查询任务的存证结果信息、交易hash、区块高度及交易时间戳。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据信息查询接口
	定制开发视听证据信息查询接口，支持通过证据编号查询视听证据的格式、大小、时长、内容Hash、采集时间以及视听证据类型（执法记录仪、监控）等信息。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据分片存证任务提交接口
	定制开发视听证据分片存证任务提交接口，提交后输出存证任务信息及存证任务编号。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据分片任务状态查询接口
	定制开发视听证据分片任务状态查询接口，支持通过视听证据分片存证任务编号查询分片任务的存证结果信息、交易hash、区块高度及交易时间戳。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据存证接口-视听证据分片信息查询接口
	定制开发视听证据分片信息查询接口，支持通过证据编号、分片索引号、分片索引范围等查询视听证据分片GOP分片文件信息、交易hash、区块高度、交易时间戳等信息。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据核验接口-视听证据一致性核验接口
	定制开发视听证据一致性核验接口，法院业务系统收到电子卷宗数据包后，将数据包中的视听证据哈希值与链上哈希值比对核验，确保证据一致性。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据核验接口-视听证据分片一致性核验接口
	定制开发视听证据分片一致性核验接口，支持在跨网点播随案音视频的过程中通过每个切片音视频文件哈希值校验确保证据一致性；支持播放端按照n个区间做批量核验。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-视听证据流转行为存证接口
	定制开发视听证据流转行为存证接口，将视听证据的点播、下载、删除等操作行为统一存证。

	协同可信支撑子系统
	视听证据存验证-外部接口
	定制开发外部接口，将视听证据的存证信息使用异步回调方式通知视听证据存储管理子系统。

	协同可信支撑子系统
	一审公诉协同流程全节点办理数据存证
	针对一审公诉协同业务办理过程中涉及的不予立案、反馈适用程序信息、适用程序变更、无管辖案件退回、决定中止审理等法院发送的流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包。同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	网上换押和罪犯收押协同流程全节点办理数据存证
	针对1）网上换押协同业务办理过程中涉及的发起换押、办理换押等流程节点办理数据；2）罪犯收押协同业务办理过程中涉及的生效判决通知、通知补充材料等流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	上诉协同流程全节点办理数据存证
	针对上诉协同业务办理过程中涉及的上诉通知、立案通知、通知查阅案卷、通知检察院补充侦查、开庭通知、邀请检察长列席审委会、回复意见等流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	二审抗诉协同流程全节点办理数据存证
	针对二审抗诉协同业务办理过程中涉及的通知查阅案卷、通知检察院补充侦查、开庭通知、邀请检察长列席审委会、回复意见、决定延期审理等流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	涉案财物和变更强制措施协同流程全节点办理数据存证
	针对1）涉案财物协同业务办理过程中涉及的财物入库、申请调用、退回财物等流程节点；2）变更强制措施协同业务办理过程中涉及的发送释放通知书、变更强制措施执行通知等流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	社区矫正协同流程全节点办理数据存证
	针对社区矫正1）入矫协同业务办理过程中涉及的送达适用社区矫正相关文书、补齐/更正文书等流程节点；2）社矫对象被限制人身自由流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	法律援助和司法鉴定协同流程全节点办理数据存证
	针对1）法律援助协同业务办理过程中涉及的通知指派律师、申请变更律师、终止、律师办理案件评价等流程节点；2）司法鉴定协同业务办理过程中涉及的委托申请、补充材料等流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。

	协同可信支撑子系统
	委托调查评估和变更羁押期限和音视频大文件协同流程全节点办理数据存证
	针对1）委托调查评估协同业务办理过程中涉及的委托调查评估等流程节点；2）变更羁押期限协同业务办理过程中涉及的变更羁押期限通知流程节点；3）音视频大文件协同业务办理涉及的流程节点办理数据，按《跨部门协同办案系统业务数据标准》要求组装成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件包特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，按照标准中的数据质量要求，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证，并跨链对接政法委协同办案全流程溯源子系统，实现协同过程溯源。


4.智能辅助财产性判项履行应用建设
	系统
	功能名称
	功能描述

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-信息对接
	对罪犯数据信息进行收集，从原审刑事案件审判系统中收集生效刑事判决书中的罪犯基础信息及财产性判项基本情况；获取罪犯信息、罪犯原判信息、追缴违法所得及同案犯信息以及财产性判决等信息并进行审查。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-结构化数据自动抓取
	建立减刑财产性判项履行要素抽取规则，其中基础数据部分通过结构化数据自动抓取，主要抓取案号、立案时间、生效判决案号等在系统中已有的信息项。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-特殊罪犯提示
	提供特殊罪犯提示预警功能，从生效刑事判决书中提取是否属于职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织犯罪等罪犯，如属于，则予以提示。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-审查原判执行情况
	审查原判执行情况实现从结构化数据中搜索原判关联之执行案件信息，如有则提取以下数据：原判执行案件的案号；缴付款票据的时间和金额、执行情况；历次执行结案通知书或裁定书的时间、执行情况。建立减刑假释协同子系统与执行系统数据对接，执行案件信息从执行系统中获取，以保持多系统的一致性、协同性。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-审查监狱报请的罪犯财产性判项履行情况
	审查监狱报请的罪犯财产性判项履行情况实现从卷宗中提取金额、还款计划、不履行财产性判项可能承担不利后果的告知材料等。建立减刑假释协同子系统与审判系统数据对接，罪犯信息从审判系统中获取，以保持多系统的一致性、协同性。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-审查财产性判项履行情况的认定
	审查财产性判项履行情况的认定提供法官对执行机关意见、检察机关意见以及合议庭意见的综合对比分析功能，从而提高减刑假释案件的办理效率以及办理质量。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-电子卷宗材料智能分析
	建立减刑财产性判项履行要素抽取规则，从电子卷宗中的减刑建议书、生效判决书等电子材料中获取罪犯个人信息、原判信息，同案犯信息，财产性罚金及追缴违法所得信息、监狱报请的罪犯财产性判项履行情况等。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据收集模块-生效判决相关联的执行案件信息智能分析
	建立减刑财产性判项履行要素抽取规则，其中生效判决相关联的执行案件信息从执行案件终本裁定书、结案审批表、代管款收据、移送执行书、大账收支及财产刑履行情况表、个人财产申报表、检查建议书等执行案件电子材料中分析获得。

	智能辅助财产性判项履行
	罪犯数据融合模型-分析数据范围可配置
	通过预构建组件和模板，支持自定义模型分析数据范围。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项履行情况-财产性判项履行情况功能
	生成罪犯财产性判项履行专属二维码，关联罪犯财产性判项内容、财产状况、履行情况等信息，打通政法相关单位之间的数据，拓展“一案一犯一码”应用场景，实现罪犯财产性判项的信息获取、判项执行、判项履行等线上智能运行。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项履行情况-数据巡检
	根据减刑案件的审限要求，案件结案后，大模型巡检结案材料是否齐全，如齐全提醒法官及时审核推送至司法局；如材料缺失，则及时预警。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项履行情况-审查财产性判项履行证据
	在“减刑、假释”案件“办理”功能的“数助办案小助手”中新增“审查财产性判项履行证据”功能；
主审法官核对签名后，自动生成附有主审法官签名的PDF格式审查报告，并自动入卷。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项履行报告-财产性判项履行情况数据共享
	实现财产性判项履行情况的数据共享，原判承办法官、原判执行法官、执行机关（监狱）审查人员及减刑假释案件承办法官，以及监狱等协同单位均可查看相关罪犯财产性判项执行情况。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链存证
	将罪犯基本信息、财产性判项内容、财产状况信息、履行状况信息、财产性判项材料、财产性判项履行信息生成案件包，同时调用协同案件包信息存证合约生成案件特征数据，将案件包内的多个文件（卷宗、文书）分别生成特征值，提供给协同案件包信息存证任务进行特征数据上链存证。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链-专属二维码生成合约
	该模块运用加密算法技术，建设动态二维码生成器，实现"人-案-财"三位一体的唯一数字标识，同时每个二维码基于信息变化动态更新，支持时效控制，确保数据安全性。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链-财产性判项履行信息及材料档案
	汇聚财产性判项履行上链的信息及材料，实现扫码即查的判项详情、财产变动、履约进度等核心信息的档案统一呈现。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链-财产性判项履行相关材料核验
	调用区块链核验能力，实现财产性判项履行相关材料的在线真伪核验。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链-二维码生成及使用过程可信留痕
	利用区块链溯源特性，建设全生命周期审计链，实现针对二维码生成、传播、扫描、查询等各环节的操作留痕及管理，构建完整的司法行为存证链条。

	智能辅助财产性判项履行
	财产性判项数据上链-财产性判项履行信息上链情况分析
	针对财产性判项履行的不同种类信息，包含罪犯基本信息、财产性判项内容、财产状况信息、履行状况信息、财产性判项材料等进行上链情况的统计分析，并接入协同办案工作驾驶舱进行展示。


5.建设政法协同边界通道

建设政法协同边界通道，以保障案件数据和音视频数据的高效、安全传输。主要采购产品如下：
1）产品采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格要求

	1
	单向光闸（万兆）
	4
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	2
	数据安全交换平台
	3
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	3
	安全网关
	2
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	4
	安全网关授权
	2
	套
	详见“产品技术规格要求”。

	5
	日志审计
	1
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	6
	VPN（万兆）
	2
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	7
	前置服务器
	3
	台
	详见“产品技术规格要求”。

	8
	服务器操作系统
	3
	套
	详见“产品技术规格要求”。


产品技术规格要求

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料

（1）单向光闸（数量4台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	产品为标准机架式设备；

	适配平台
	支持XC CPU芯片和操作系统；

	文件导入
	支持文件导入；

	
	支持多种模式；

	
	支持文件安全策略细分到任务；

	数据库导入
	支持常见数据库，支持常见国产数据库同步；

	
	支持金仓数据库与vastbase数据库之间的数据同步；

	单向访问
	支持单向视频流传输功能；

	日志审计
	支持日志导出；

	防护设置
	支持病毒查杀功能；

	运维管理
	支持设备运行状态检测、系统资源监控；

	
	支持备份功能，可设置备份周期；

	产品资质
	产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证


数据安全交换平台（数量3台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	产品应为标准机架式设备；

	运行模式
	支持运行模式切换，标准模式可以搭配双单向光闸实现数据的双向传输，单导模式可以搭配单向光闸实现数据的单向导入；

	服务调用
	支持请求、响应数据的格式检查；

	文件交换
	文件交换具备无客户端模式，有客户端模式，服务端模式；

	
	支持FTP、SMB等协议；

	
	支持可灵活设置文件传输方向；

	
	对文件内容进行关键字过滤；

	
	支持文件断点续传；

	数据库同步
	1▲支持金仓数据库与vastbase数据库之间的数据同步

	数据库访问
	支持主流数据库的访问；

	安全防护
	支持病毒查杀功能；

	告警中心
	支持日志告警、SNMP等告警方式；

	系统管理
	支持配置备份功能，可灵活设置备份周期；


安全网关（数量2台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	国产化CPU，国产化操作系统

	软件功能特性
	支持基于安全策略的会话长连接

	
	设备在CPU利用率过高时，可关闭攻击防护功能

	
	2▲支持双机热备主备模式

	
	3▲支持在特征库升级时不影响系统的转发

	资质
	具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》


安全网关授权（数量2套）

提供安全网关的附加授权，包括3年IPS特征库更新和3年病毒库升级授权。

日志审计（数量1台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	产品应为标准机架式设备；

	适配平台
	支持XC CPU芯片和操作系统；

	日志授权
	具备≥60个日志授权；

	审计对象
	支持审计各种网络设备、安全设备、主机操作系统、数据库、中间件、应用系统的配置、运行、告警等日志；

	资产管理
	支持资产管理；

	
	支持对资产日志进行过滤。

	关联分析
	支持基于规则的关联分析引擎，能够提供关联分析能力；

	告警管理
	支持自定义告警规则；

	报表管理
	4▲支持提供报表管理功能；

	
	支持提供安全运维报告，帮助运维人员快速生成日常日志分析和运维报告；

	产品资质
	产品具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证


VPN（万兆）（数量2台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	产品应为标准机架式设备；

	适配平台
	支持XC CPU芯片和操作系统；

	软件功能特性
	提供用户报表统计。

	
	5▲支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式

	资质
	具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》

	
	具备《商用密码产品认证证书》


前置服务器（数量3台）

	指标项
	功能及参数要求

	产品规格
	国产品牌，非OEM产品

	
	2U机架式，可支持导轨及理线架

	处理器
	配置≥2颗国产处理器，arm架构，单颗处理器核数≥32核，每颗主频≥2.6GHz

	内存
	配置≥256GB内存，内存槽位支持≥16根

	硬盘
	配置≥2块480GB 2.5寸固态硬盘，≥2块8T 3.5寸SATA热插拔机械硬盘，可扩展≥16个3.5寸热插拔SAS/SATA硬盘

	网卡
	板载≥2个千兆电口，≥2个万兆光口

	其他接口
	≥1个RJ45管理接口，≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口

	系统维护
	支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡。


服务器操作系统（数量3套）

1.国产服务器操作系统，要求软件自主可控，从底层保证系统的安全性；

2.具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署和Kysec安全功能；

3.需要与本次项目采购前置服务器适配。

6.系统整合与接口要求

（1）需按照上海法院“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”六个统一的总体要求纳入审判系统，与原有系统功能整合运行，建设完成后提供给全市法院使用。

统一授权管理：本次项目需使用上海法院现有权限管理体系管理维护应用系统资源操作权限，实现各类信息资源访问控制的管理维护，分配和管理用户与角色针对资源数据的访问权限。

统一用户管理：本次项目需使用上海法院现有的组织机构和用户管理功能，不得另建组织机构和用户管理功能。需以API接口方式动态获取用户数据，获取的用户数据不得落地存储。

统一接入管理：上海法院在系统整合改造过程中，建设了基于微服务架构的上海法院应用系统开发、运行、管理和维护体系，建立了统一的数据标准、接口访问标准等标准体系。本次项目建设过程中，需最大化复用已有的各类业务、技术标准和业务功能组件，系统已经实现的功能原则上直接调用，不得重复建设。

统一安全防护：审计信息集中统一管理，实现各类操作、数据访问等日志数据的记录和查询管理；利用上海法院已有的密码、数据加密、存储加密等功能实现关键数据的安全防护；实现敏感信息脱敏和防护；系统建设完成后符合等级保护要求并通过系统测评。

统一资源管理：与现有应用系统实现统一的数据资源管理，保证数据在上海三级法院的唯一性，实现一次录入、全面共享，一次变动、实时同步；统一系统运行资源，应用系统运行在上海法院服务器、云服务器、云资源平台上；统一架构体系，应用软件系统需使用上海法院的微服务应用开发体系，并与现有应用系统整合部署；统一的终端使用环境，应用软件需支持上海法院在用的国产化计算机终端、浏览器、流式软件、电子签章等软件环境。

统一标准规范：本项目需符合上海市高级人民法院法标的各项业务和技术标准。

（2）本项目建设内容主要涉及跨部门协同办案对接子系统、协同办案相关配套改造、协同办案区块链应用、智能辅助财产性判项履行应用、政法协同边界通道建设等内容，承建商需承诺与原系统进行对接。

（3）因本项目需求产生的所有系统对接费用包含在本次报价内。

7.系统性能要求

为保证高效、稳定的服务体验，系统响应时间需控制在5秒以内、复杂查询平均响应时间5-8秒；每秒处理操作数量应不低于40笔、系统需支持至少25个并发用户数。

电子政务云资源需求

本项目依托市电子政务云建设，包括云服务器、存储、网络等均由法院统一向政务云平台申请，投标人需基于法院业务需求完成系统的部署、配置与集成。

其他工作要求

1.售后服务要求

（1）基本服务要求

投标方需具有较强的系统集成能力，熟悉系统，并能够就系统的研发、测试及系统与硬件设备、系统软件之间的联调配备现场技术服务团队。

自服务按合同规定验收合格之日起，应用系统提供1年免费运维服务，政法协同边界通道产品提供3年免费质量保证服务，保障系统的正常运行。

（2）电话支持要求
提供7*24电话支持。

（3）现场服务要求
提供5*9现场支持。

2.应急响应要求

供应商对系统故障能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

3.系统培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

（1）提供与项目相关的必要培训。

（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

4.进度要求

在合同签订后12个月内实现全部招标要求，其中试运行期1个月。

5.项目团队及驻场人员要求

（1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于11人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度控制
	不少于1人
	具有5年及以上类似项目实施经验；具备信息系统项目管理师证书优先
	

	产品经理
	负责项目需求评估与产品设计
	不少于1人
	具有法院行业相关工作经验优先
	驻场

	技术负责人
	负责项目具体技术选型、架构设计
	1人
	具有法院行业相关工作经验优先
	

	研发
	负责项目具体开发与实施
	不少于8人
	具有法院行业相关工作经验优先
	≥2人驻场


（2）投标人应针对本项目提供的质保期间支撑团队。投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责质保期间

项目稳定运行

和质量控制
	不少于1人
	具有5年及以上类似项目实施经验；具备信息系统项目管理师证书优先
	驻场

	产品经理
	负责质保期间

优化需求评估

与产品设计
	不少于1人
	具有法院行业相关工作经验优先
	驻场

	技术工程师
	负责项目运行维护
	不少于2人
	具有法院行业相关工作经验优先
	驻场


6.等级保护要求

本项目按照GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中第三级安全要求建设本项目的安全保障系统。

7.商业密码应用需求

本项目建设需满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用基本要求。本项目需承诺依托上海法院现有密码应用资源和政务云密码应用资源，进行对接部署。

8.技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

9.系统集成要求

本项目为法院重要基础设施之一，中标方需要梳理与法院现有安全系统的关系，充分考虑法院现有各种安全产品的功能、性能、安全系统等现状，形成满足业务应用安全可靠要求的实施方案。具体如下：

（1）应考虑与现有安全系统的集成，实现与本项目设备相配合，达成性能和功能的一致性。

（2）本项目建设的安全产品涉及法院重要业务系统，要充分考虑各种业务应用通信、各种数据传输对安全系统的要求，进行集成工作，部署到上海市高级人民法院指定的网络位置。



