东方绿舟园林绿化养护与草花种植管理

采购需求

一、项目概况

上海市青少年校外活动营地－－东方绿舟（以下简称东方绿舟或营地）绿化养护与草花种植管理项目位于青浦区沪青平公路6888号。东方绿舟占地面积2500亩，拥有400余种花卉树木，绿化养护面积122万平方米，其中包含草花种植面积3686平方米、四季常青草坪约170000平方米、大竹林36541平方米，古树名木34棵等，景观类型分为硬质景观与水体景观，养护等级为3级。

本项目服务内容包括但不限于绿化修剪、灌溉、排水、中耕除草、施肥、更新调整、古树名木保护管理、有害生物控制、极端灾害性天气的应急措施、水体景观的养护管理、土壤改良（含换土、透气、熟化、排水）与草花种植管理等。

二、相关标准

东方绿舟园林绿化养护与草花种植按照《园林绿化养护标准》(DG/TJ 08-19-2023）的标准执行，依据东方绿舟《绿化养护与草花种植季度考核评分细则》（附件二）进行日常监督管理。

三、项目内容

（一）绿化养护管理

包括植物景观养护管理总面积约120万平方米以及部分硬底和软底水体景观养护管理，主要区域包括主园区、国防园、地球村、绿舟酒店等14个地块区域的绿化养护以及内湖水域等。具体养护面积以及具体绿化种类、数量等以实际交接为准。具体如下：

东方绿舟绿化植物分类汇总明细表（表1）

按照植物形态习性分类	品种数量	合计总数	大类合计
常绿乔木	41	数量33221株	90708株
落叶乔木	78	数量57487株
常绿灌木	59	数量1332877株	1430349株
落叶灌木	16	数量97472株
藤本植物	6	数量61991株
竹类	38	数量300000株，36541平方米
水生植物	30	数量1260缸，芦苇200平方米
多年生草本	27	数量851811株67388平方米
草坪	7	500036平方米
合计养护面积约122万平方米
1.绿化养护实施要求

绿化养护管理目标：保证东方绿舟绿化景观持续体现营地整体的设计意图；确保营地绿地内各类植物的长势健康；减少营地绿化对周边环境的负面影响；合理控制养护预算，整体要求达到公园绿地养护三级标准及质量要求。

1.1修剪

1.1.1乔木主要修除过密枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝和烂头。主轴明显的乔木，修剪时应注意保护主干枝枝，及时去除萌蘖枝，保留树木自然冠形，修剪量不超过树冠总量1/3。

1.1.2灌木的修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行。修剪应顺应自然的树木冠形，花灌木应以修剪促进开花为原则，根据不同种类合理掌握修剪时机与修剪量。

1.1.3整形灌木的修剪应使原造型轮廓清楚、线条整齐，顶面、侧面平整柔和。每年修剪不少于2次。

1.1.4宿根地被萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶，同时及时剪除多余萌蘖，花谢后应及时剪除残花、残枝和枯叶。

1.1.5草本花卉花后要及时剪除枯萎的花蒂和黄叶及残枝。

1.1.6草坪的修剪应适时进行，修剪要平整，使草的高度一致。边角无遗漏，路边和树根边的草要修剪整齐。

1.1.7竹类的间伐修剪宜在晚秋或冬季进行。间伐宜保留4、5年生以下的新竹。

1.1.8行道树的修剪主干高度控制在3.2m，树冠圆整，分枝均衡，树冠与架空线、庭院灯、变压设备保持足够的安全距离。

1.1.9吸附攀援类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条；依附于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。

1.2灌溉

1.2.1灌溉前应先松土，夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉宜在中午进行。灌溉要一次浇透，尤其是春、夏季节。

1.2.2用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透。严禁用高压水流直接冲刷土壤。

1.2.3如使用再生水浇灌时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。

1.2.4灌水堰一般应开在树冠垂直投影范围，不要开得太深，以免伤根。堰壁培土要结实，以免被水冲塌，堰底地面平坦，保证渗水均匀。

1.2.5盆栽植物与草花应进行重点灌溉

1.3排水

1.3.1在绿地和树坛地势低洼处，平时要防止积水，雨季要做好防涝工作。

1.3.2在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树坛排水，防止植物因涝而死。

1.3.3绿地和树坛内连续积水不得超过24小时。

1.4中耕除草

1.4.1乔木、灌木下的大型杂草必须铲除，对可能严重危害树木的各类侵入性杂草应当及时清除；一般杂草以不影响观赏为度。

1.4.2树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季每月松土一次。

1.4.3中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行，中耕深度以不影响根系生长为限。

1.4.4园区内景观要求较高的区域为确保观赏效果，杂草宜进行手工拔除，一般区域内可进行机械割除。

1.5施肥

1.5.1树木休眠期和栽植前，需施基肥，树木生长期施追肥。

1.5.2施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定，树木青壮年期及观花观果植物，应适当增加施肥量。

1.5.3施肥的种类因树种、生长期及观赏等不同要求而定，早期预扩大冠幅，宜施氮肥，观花、观果树种应增施磷、钾肥，逐步推广应用复合肥料。

1.5.4施肥应以施腐熟的有机肥为主，施肥宜在晴天进行，除根外施肥外，一般肥料不得触及树叶。

1.6更新调整

1.6.1园区绿地中，视园林植物的生长状况逐年及时做好更新调整。

1.6.2主要景点的乔灌木应保证有一定的生长空间，一旦过密应适时抽稀，大规格的苗木调整移植应按规范办理报批手续。

1.6.3对绿地中枯朽、衰老、严重倾斜，对人和物体构成危险的，供电、市政工程影响的植物应作适当更新调整。

1.6.4更新调整时，对周围的其它树木要做好保护防护措施。

1.7古树名木：

散生在园区管辖范围内的古树名木及古树后续资源，严格按照《古树名木和古树后续资源养护技术规程》保护管理。

1.8有害生物控制

1.8.1贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针，充分利用园林间植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫危害。

1.8.2做好园林植物病虫害的预测、预防工作，制定长期和短期的防治计划。

1.8.3及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防治病虫扩散、蔓延。

1.8.4严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞等化学农药，化学农药应按有关操作规定执行。

1.9极端灾害性天气的应急措施（防寒、防暑、防台风）

1.9.1加强肥水管理，在冬季土壤易冻结的地区寒潮来临前应灌足“灌冻水”，形成冻土层，以维持根部一定低温的恒定。

1.9.2合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，提高抗寒能力。

1.9.3对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同的防寒保护措施，如树干包裹等。

1.9.4对于新栽植的大型乔木应在天热时采用必要的防护措施，如搭建遮阳棚、叶面喷水等。

1.9.5台风季节前，应做好行道树以及浅根性树种的防风修剪及加固。

1.9.6在养护期内，因养护单位疏于管理养护措施不及时，导致区域景观植物死亡，养护单位应按照营地损失进行等价补植，并确保与原景观效果一致。

（二）草花种植管理

营地内草花以地栽为主和花坛、花箱为辅，种植面积近3686平方米。一年四季品种以花期长、花瓣大、色泽绚丽季节性草花为主。每季需要约150000单株。在一定范围的畦地上按照整形式或半整形式的图案栽植观赏植物，以表现花卉群体美的园林景观。具体面积、地点如下：

区域名称	地块名称	面积（㎡）	合计面积（㎡）
园区	1号门内两侧花坛	200

2365
1号门内圆花坛	50
1号门门进口花箱	10
1号门地球广场立体花坛	125
智慧大道	790
风帆地栽与花坛	23
香樟东路加拿大红桥北面	321
香樟东路水域花箱	20
香樟东路红砖桥花镜	24
梅园花镜	30
香樟西路斜桥	30
香樟西路土山	630
廊桥花镜	30
花桥	19
求知岛	3
2号门花缸、箱	15
枫杨路	45

国防园	指挥所东南角	65	77
红军足印纪念园	12

地球一村	地球村门口两边	33	171
淀浦桥进口西侧	50
白鲸屋路口	20
中国餐厅花坛	10
希腊公寓圆形	25
澳洲公寓地面	23
27号楼	10

地球二村	门外	50	1073
门内两侧	150
门口花镜	150
会所门口	30
小路	598
5号楼门口立体花坛	15
阳光会堂路边	50
花缸、箱	30
总计
3686
地栽、花坛、花箱养护主要考虑草花在绿地中应起到凸现景观的要求,草花种植区域做到无缺株、无倒伏、无枯枝残花，每季观赏期应大于90天。严格按绿化养护技术要求、规范标准和环境保洁标准以及采购人要求，采购花卉苗木，制订全面的养护管理技术措施和组织实施方案，确保景观质量达到规定要求。

2.1草花种植管理要求

2.1.1种植前需要对土壤进行准备，栽植土壤一般要求是富含大量有机质的腐殖土，对不符合要求的土壤进行必要的改良，撒施营养土和腐殖酸颗粒复合肥进行改良，达到良好的土肥结构。

2.1.2整地过程中，地栽泥土土层面略高出地面5cm左右，盆栽、地栽和花坛内泥土土层面低于地栽和花坛口4cm左右。种植前对土壤进行除草、翻晒，清除土壤中的碎石及其他杂物，并对土壤进行喷洒高锰酸钾进行消毒处理。整地时做到地势呈龟背形或坡形。花池的效果坡度一般为10％左右。

2.1.3根据经过采购人确认的草花种植方案，安排技术人员进行现场放样，主要利用卷尺、白灰、竹签做样，必要时利用相关仪器进行定点定位。放样完毕进行自检。

2.1.4种植时间一般选择在10：00前或16：00后。条件允许的话，选择在阴天进行。

2.1.5种植现场，针对道路绿带，由于游客流量较大，应安放警示标志，各类施工车辆靠边停放。

2.1.6运到现场的草花，卸车后摆放整齐，同时筛选颜色艳丽、花瓣未损坏、无枯叶、无焦边的花株，进行种植。

2.1.7种植时，种植深度将新土覆盖原土球2—3 cm，种植后无裸露的根部，覆土平整。尽量不将草花原土球弄散，以防伤根。严格按设计图案(图纸)种植草花，防止品种及色彩混淆。

2.1.8草花种植的顺序：一般应从中心向外的顺序种植，坡式应由上向下种植，图案应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分，避免种植完毕后发生踩踏情况。

2.1.9草花种植完毕后，及时清理现场杂物以及多余土壤和残花残叶。并及时安排水泵或者水车淋水，采用梅花枪头细喷，避免水流过大，造成所栽草花倒伏，并保持植株清洁。二天内再浇水一次，并做到浇透和浇到位。

2.2草花种植时间计划

根据采购人招标文件要求，在满足元旦、春节、五一、十一等节假日的情况下，结合营地的自然条件、各种草花的生长习性、做出安排。初步安排如下：

季节安排	拟定更换时间	品种	颜色

第一季

3月底	矮牵牛	粉红、红色、紫色、混色
四季海棠	混色
孔雀草	淡黄色
小天蓝绣球

第二季

6月底	太阳花	红色、粉红、黄色、
夏堇
针叶天蓝绣球
四季海棠	混色

第三季

9月底	矮牵牛	粉红、红色、紫色、混
一串红	红色
鸡冠花	黄色、红色
夏堇	红色、黄色

第四季

12月底	三色堇	黄色、红色、白色
万寿菊	黄色
格丽海棠	混色
羽衣甘蓝	蓝色、黄色
金鱼草	红色、黄色、混色
在具体的实施方案过程中，以采购人确认为准，根据实际情况进行时间上、种植品种的调整，以便满足采购人对景观效果的要求。

2.3草花日常养护管理

2.3.1地栽和花坛每周检查考核，逐项响应。认真执行安全文明、环境卫生等规范操作；与养护单位积极配合、协调工作，努力提高工作效率，完善服务，保证东方绿舟养护区域的整体观赏性 。

2.3.2确保地栽和花坛开花期一致，重大节假日地栽和花坛布置协调美观，及时提供布置方案和具体花卉种植数；花境植株高低错落有序，花卉植株健壮，株行距适宜，不露土、无缺株倒伏。

2.3.3地栽和花坛、花境区域内所有植物土、肥、水加强管理，整形修剪、病虫害、草害及自然灾害的防治等养护。做好地栽和花坛、穴坛清理，土壤适时深翻、松土、施肥，防止板结；做好防旱、防涝工作，及时浇水、及时排涝春秋及时作好施肥、覆土工作，夏季注意抗旱，植株不得出现失水萎蔫现象；雨后确保排水畅通，无积水。

2.3.4草花更换种植由中标公司项目经理全部负责实施，四季草花品种宜在事前提交书面计划，明确具体品种、花色、规格、数量、大概花期；经采购人确认后实施。从种植到全年的更换和管理，技术人员现场指导养护组长进行实施管理。

2.3.5除草：安排工人进行巡检，做到无大棵杂草。主要在春季和夏季多雨季节的杂草较多，要保证草花中无杂草，确保美观。定期清除残花败叶，确保观赏效果。

2.3.6修剪补栽：及时清理或摘除已凋谢的残花和枯叶，以利于抽新芽、长新蕾，徒长的花枝条不得超过整体高度的20 cm。补栽换植，及时清理死苗，补栽同种类的草花，并力求规格与原来植株相接近，以保证优良的景观效果。

2.3.7浇水：草花浇水秋冬季节3-4天一次，做到见干即浇。在春、夏季要尽量避开中午炎热时间段，尽可能安排在清早和傍晚时分进行浇水。浇水要采用细喷头，避免冲倒草花。同时要做好现场保洁工作，不将土壤冲到马路上。

2.3.8施肥：按草花生长实际需要，品种选择复合化肥，一般安排在下雨前施肥，施撒均匀。如在晴天施肥，施肥后需及时浇水。

2.3.9病虫害防治：草花在夏季和春秋季节的病虫害较多，安排技术人员定期观察，做到预防为主，防治结合。灰霉病、疫病、白粉病等是草花常见病害，主要采用甲基托布津等药物进行防治。

2.3.10在养护期内，因养护单位疏于管理养护措施不及时，导致区域景观植物死亡，养护单位应按照营地损失进行等价补植，并确保与原景观效果一致。

四、监督管理要求

（一）中标方必须严格服从营地的监督管理，同时积极配合营地开展的学生教育活动，配合委托运营方开展市场运营活动。

（二）中标方应自行建立养护管理的档案，涵盖技术规范、施工养护人员、植物生长状况等，严控失察导致植物因自身原因、病虫害无法挽救死亡。中标方日常养护施工遵循规范、标准、专业、精细、执业的管理理念、并列入考核指标。

（三）中标方人员在养护施工中不得从事与绿化养护以外的活动，中标方负责绿化养护工作的安全，自行发放所属工作人员的工资、福利、劳保用品、奖金等待遇，负责对工作人员进行安全教育、业务培训、环境文明意识培训，在服务期间如发生意外伤残、伤亡事故，中标方承担全部责任和必要的经济补偿，营地不承担任何经济损失和相关责任。中标方与所聘用的从业人员如发生一切劳务纠纷均与营地无关。

（四）中标方在承包期间未经许可，不得随意改变营地绿化区域内的现有效果，进行移栽、移除花木，爱护营地原有绿化基础设施，如草坪喷淋系统、浇灌系统等。养护工作中严禁擅自采伐、采挖、采摘养护区域内的果树挂果、竹笋等。

（五）中标方在养护过程中，不得进行转包，否则，按违约处理，如发生重大违约、失信、对营地的声誉造成不良影响等问题，营地有权单方面提前解除合同。

（六）中标方在承包过程中，应明确绿化负责人，如需更换或调整，必须通报营地并得到同意。

（七）营地按照绿化分类分级的管理要求，设定绿化养护管理考核标准，实行定期巡查制度，就绿化养护安全、养护质量、服务质量、环境卫生等相关事务，加强与承包人的联系和沟通，协调处理各种偶发事件。

（八）因养护管理不到位，责任范围内的树木、绿篱、草地有死亡现象时，中标方按原有品种、尺寸进行及时补种，所有费用由中标方自行承担。

五、养护方案要求

为确保招标单位园林绿化景观可持续健康发展，投标单位必须根据招标单位具有的青少年研学实践、国防教育、市民旅游休闲、4A级景区、全国文明单位等性质特点，通过勘察目前绿化养护及草花种植管理的现状，结合招标单位提出养护要求，依据《园林绿化养护标准》(DG/TJ 08-19-2023），制定履约期3年的养护工作方案。

（一）方案组成

投标单位提供方案中需有“绿化养护方案”、“草花种植方案”、“创新景观实施方案”、“校外教育课程开发方案”四部分组成。

1.绿化养护方案

投标单位需完全响应招标单位绿化养护需求，提供全面的养护管理方案。1、养护组织架构：方案中明确组织架构人员数量（如项目经理、绿化工程师、绿化工、上树工等），专业资质、主要管理人员简历等；2、全年养护月历：针对东方绿舟养护内容，详细列明全年养护月历，全年12个月中，每个月的核心养护工作，结合东方绿舟《绿化养护与草花种植季度考核评分细则》，提出自身养护工作量化考核标准，接受招标单位的监管与考核；3、环保与安全的管理举措；4、方案中必须体现出对东方绿舟草坪、竹林、梅树、果树、古树名木等重要景观区域的养护措施；5、项目紧密围绕国家生态文明建设、青少年素质教育深化及区域生态协同发展三大核心目标开展，积极探索与引入绿化养护的先进技术，服务上海生态文明示范区建设及青少年素质教育改革。

2.草花种植方案

东方绿舟草花种植面积3686平方米，以地栽、花坛、花箱为主，根据现有草花种植地点、地形的实际，结合草花生长习性，制定草花配置计划。方案中需明确草花布置计划、种植技术标准、更换周期、花期保障举措等，重点突出重要节假日、不同季节里，采用不同颜色的草花，呈现花景之美、每季花景观赏期应大于90天。

注：如有新的区域景观设计，也可以在创新设计方案中体现。

3.创新景观实施方案

投标单位结合营地区域地形、地貌实际，发挥专业创意，提出与“生态科教”、“自然场景即教育场景”相吻合的设计理念，创意打造园区主题性、标志性、立体、水体组合式景观，从而持续提升东方绿舟景观艺术性与观赏性。养护周期3年内，设计与实施不少于3处。

4.校外教育课程开发方案

上海市青少年校外活动营地——东方绿舟的教育宗旨是：寓道德建设于活动之中，融教育理念在实践之间。是一个充满“野趣、童趣、情趣”“处处有知识、时时受教育”的青少年活动营地。投标单位结合东方绿舟“服务育人、管理育人、环境育人”的服务理念，利用营地现有资源，积极配合营地开展自然教育、劳动教育。依据园区植物生长特性和养护内容，形成分季节、分阶段的菜单式活动内容。

注：方案中所有产生的费用均含在3年养护费内。

（二）方案形式

1.方案表述“图文并茂”，体现专业设计理念 ，提出“科学合理”实施方案。

2.突出 “野趣”、“童趣”、“情趣”情景意境。

3.体现 “服务育人、管理育人、环境育人”的核心理念。

六、项目管理和人员配置要求

本项目养护队伍人数不低于100人，包含但不限于项目经理、技术负责人、高级技工、上树工、绿化工、造价员、质量员、材料员、安全员等。

本项目需配备具有园林工程师（中级及以上）职称的项目经理担任本项目负责人。

本项目至少配备一名园林工程师（高级）作为技术负责人。

本项目至少配备不低于5人的园林绿化高级工（三级）作为日常养护队伍管理骨干。

本项目至少配备不低于4人的上树工。

七、其他要求

1.养护款的支付与养护质量挂钩。达不到合同约定的养护质量标准时，按照以下方式核减合同价款：养护考核达到90分以上的，全额付款；养护考核达到90分以下的，且举证后确认为乙方问题，乙方负责恢复影响并继续考核至合格后再予以付款，采购人有权追究其造成影响而带来的经济损失。

2.供应商应具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）等。

附件一：东方绿舟古树名木汇总清单

序号	树名	编号	树龄	长势	保护级别	生长地点
1	三角枫	18-096	80	良好	三级	东方绿舟银杏北路竹林口（东株）
2	丝棉木	18-097	80	良好	三级	东方绿舟银杏北路竹林口（西株）
3	榔榆	18-098	80	良好	三级	东方绿舟渔人码头路东 （东株）
4	朴树	18-099	80	良好	三级	东方绿舟渔人码头路东 （朴树林东至西-5）
5	朴树	18-100	80	良好	三级	东方绿舟渔人码头路东（朴树林东至西-10）
6	朴树	18-101	80	良好	三级	东方绿舟7号门西北三角绿地
7	朴树	18-102	80	良好	三级	东方绿舟7号门里文旦园西行道树
8	朴树	18-103	80	良好	三级	东方绿舟7号门里文旦园路东
9	紫薇	18-104	80	良好	三级	东方绿舟大草坪西
10	白蜡	18-105	80	良好	三级	东方绿舟大草坪西北
11	白蜡	18-106	80	良好	三级	东方绿舟大草坪南路
12	白蜡	18-107	80	良好	三级	东方绿舟趣桥西小河北岸（东株）
13	白蜡	18-108	80	良好	三级	东方绿舟趣桥西小河北岸（西株）
14	朴树	18-109	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路口北
15	白蜡	18-110	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-22
16	枫杨	18-111	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东路
17	朴树	18-112	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东绿地南至北-1
18	朴树	18-113	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东绿地南至北-2
19	朴树	18-114	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东绿地南至北-3
20	乌桕	18-115	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东绿地南至北-6
21	朴树	18-116	80	良好	三级	东方绿舟枫杨路东绿地南至北-7
22	朴树	18-117	80	良好	三级	东方绿舟桂花林西-1
23	白蜡	18-118	80	良好	三级	东方绿舟桂花林西-2
24	白蜡	18-119	80	良好	三级	东方绿舟桂花林西-4
25	白蜡	18-120	80	良好	三级	东方绿舟桂花林西-5
26	白蜡	18-121	80	良好	三级	东方绿舟桂花林西-7
27	朴树	18-122	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-1
28	白蜡	18-123	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-2
29	白蜡	18-124	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-11
30	白蜡	18-125	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-12
31	白蜡	18-126	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-13
32	白蜡	18-127	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-16
33	白蜡	18-128	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-17
34	白蜡	18-129	80	良好	三级	东方绿舟琴桥东绿地西至东-19

附件二：东方绿舟绿化养护与草花种植季度考核评分细则

序号	项目	考 核 内 容	分值	评分分标准
1	台账

与

记录	（1）建立健全各项规章制度，依法依规用工；

（2）是否按时参加周巡检，月度联合大检查，发现问题是否及时整改；

（3）每周工作总结与周计划是否提交；

（4）园区改造资料是否有请示、方案。	15	1、各项规章制度不健全扣2分；

2.未按时参加周巡检、月联合专项检查扣3分；

每月计划缺少项目安排的每项扣2分；

3.无特殊原因未能按照工作安排计划进行操作的扣2分；

4.未能按时提交周总结、周计划、具年度养护总结，下一年度工作计划的各扣2—10分。
2	修剪与

拨芽	（1）适时修剪和剥芽，并符合规范要求，在规定的修剪季节内完成修剪和剥芽作业；

（2）按树种的特性进行规范修剪和剥芽；

（3）及时清理、修剪、剥芽，当天施工当天清理；

（4）移植或新栽植树的骨架必须科学规范处理。	10	1.未适时完成修剪和剥芽的，每次扣5分；

2.未按技术规范要求修剪和剥芽的，乔木每株扣0.3分，灌木每株扣0.1分，绿篱与色块每10平方米扣0.2分；

3.未能及时清理、修剪每处扣1分；

4.移植或新栽植树骨架处理明显缺乏规范要求的每株扣0.2分。
3	病虫害

防治

（1）树木的虫害得到有效防治，无明显危害现象。如蚧虫、蚜虫、粉虱、叶螨、网蝽、黄杨绢野螟、各种夜蛾、金龟子（蛴螬）、天牛、巢螟、蜗牛或其它有害动物；

（2）主要病害得到有效控制，无明显危害现象。如各种白粉病、锈病、叶斑病、褐斑病、煤污病、月季黑斑病等；

（3）对非常见突发性病虫害有足够的控制能力，把危害降低到最低程度。	12	1.未能控制蚧虫与煤污病危害的乔木每发现一株扣0.2分，花灌木每株扣0.1分；

2.有其它病虫害明显危害的，乔木每株扣0.2分，灌木每株扣0.1分，每米绿篱扣0.2分，每平方米地栽花卉和草坪扣0.2分；

3.对非常见突发性病虫害未能及时有效控制，并造成明显影响景观的每处扣1分。
4	树 坛

与

树 木	1）无明显人为破坏现象，有破坏的地块及时采取合理的措施；

2）树坛与花坛明显无积水或干旱现象；

3）地被植物基本无空秃，色块无明显空缺，树坛、园内道路两侧缺株不影响景观，并能及时补种；对树阴下无法正常生长的地被树坛能采用覆盖物有效覆盖，减少黄土裸露；

4）无明显杂草或缠绕性、攀缘性杂草影响绿化景观；

5）无死树、无严重生长不良的树木及地被，无明显枯枝烂头及病虫枝；

6）新种乔木及易倒伏植株应架设有效支撑桩和防风绳，并采取防伤害措施；

7）及时清除成活树木上的包扎物，以免影响观瞻；

8）大树应制作相应的树潭，以便抗旱施肥。道路两侧和相对集中的大树树潭应做到大小一致；

9）树坛及孤立树周围的切边必须自然整齐，边沟成45°角，沟宽20-25㎝，深15—20㎝；

10）无明显歪斜树（超过10度）和倾倒树；

11）种植规范（含种植方法、朝向、浇水、树潭制作、修剪等）；

12）对乔木中树以上的树洞或修剪后的断面伤口应修补和做防腐处理。	16	1.未及时恢复人为破坏或采取措施的每处扣0.5-1分；

2.树坛与花坛有明显积水或干旱现象的每处扣1分；

3.地被植物有明显空秃或黄土裸露10㎡以上每处扣0.2—1分；

4.高于地被明显的杂草和攀缘性杂草的每处0.2分，大于100㎡的扣0.4-1分，无地被植物的树坛有零星杂草的每处扣0.1分，大于500㎡的每处扣0.2-2分；定型植物或绿篱中出现明显攀缘性杂草和大型野草的每处0.3分；

5.每发现1株死乔木扣0.5，1株死花灌木0.2分，每㎡枯死地被植物扣0.3分；明显具枯枝烂头、病虫枝的乔灌木，每株扣0.2-0.1分；树洞或断面伤口处理不规范的；每株扣0.1分；

6.新种乔木及易倒伏植株无有效支撑桩和防风绳的每株扣0.3分，使用防风铅丝的，无防护措施的每处扣0.1分；

7.未及时清除包扎物的每处扣0.1分；

8.未及时做树潭或制作不规范的每处扣0.2分；

9.切边不规范的每处树坛扣1分；

10.每出现1株歪斜树和倾倒树的分别扣0.2与0.3分；

11.移植与新种树木，不规范，每项每株扣0.1分；

12. 树洞或断面伤口处理不规范；每株扣0.1分。
5	草 坪

养 护

（1）无明显积水和干旱现象；

（2）基本无枯萎空秃和明显杂草；

（3）能根据草种规范修剪高度，做到整齐美观；

（4）根据不同草种适时施肥（3月、5月、9-10月各一次）；

（5）实施追播法的草坪，必须适时规范追播和返青修剪；

（6）应根据不同草种和立地条件适时施肥，保持草坪的特殊景观；

（7）追播草坪出苗整齐，在11上旬成坪，未成坪面积在5%以下，并及时对未出苗处采取有效措施；

（8）返青修剪的百慕达草必须在6月底前基本返青，黑麦草未枯死面积不得超过总面积2%。	12	1.有明显积水50㎡以上的每处扣0.1—0.2分，明显干旱的每处（100㎡以上）扣1—2分；

2.出现枯萎或空秃和集中杂草在5㎡以上每处扣0.1—0.5分；

3.未按草种特性控制修剪高度的每处扣0.2—1分，高度明显差异较大的每处扣1分；

4.在生长旺期不能按时修剪的每处扣0.5—2分；

5.未能适时规范追播和返青修剪的各扣5分；

6.施肥不达标的每百平方米扣0.2分，大部分面积不符合施肥要求的，并明显影响景观效果的扣5-7分；

7.未按要求进行梳草和增加修剪次数的各扣1—3分，追播未按时成坪每5%扣0.5分；

8.出苗不整齐，未成坪面积在5%以上的扣2——5分；

9.未基本返青扣6分，黑麦草未枯死面积超过总面积2%的扣1—5分。
6	绿化管理

（1）实施养护和绿地调整时，无影响游客通行和正常休闲的现象，严禁因施工与游客发生争吵,文明施工无投诉案件；

（2）、配备绿化养护专职人员对责任区域巡视自查，发现问题及时整改；

（3）公司项目经理或分管领导每月至少能深入现场一次或听取采购人对养护管理的意见。	15	1.影响游客通行和正常休闲的现象或发生投诉案件每起扣3分；

2.无绿化养护专职人员对所责任区域作日常巡视自查或巡视自查不正常的扣2—5分；

3.发现问题不能及时整改的每起扣2分；

4.公司项目经理或分管领导每月未能深入现场一次或听取采购人对养护管理意见的酌情扣1—2分。

7	草花种植	（1）地栽和花坛开花期一致，重大节假日地栽和花坛布置协调美观；

（2）花境植株高低错落有序，花卉植株健壮，株行距适宜，不露土、无缺株倒伏，花期大于90天；

（3）能对管理方每周巡查的反馈意见进行认真整改并及时反馈；

（4）草花种植完毕后，及时清理现场杂物以及多余土壤和残花残叶。并及时安排水泵或者水车淋水，采用梅花枪头细喷，避免水流过大，造成所栽草花倒伏，并保持植株清洁。二天内再浇水一次，并做到浇透和浇到位。

10	1.草花种植区域不按期种植的扣2分；

2.草花搭配一般，景观效果差扣1分；

3.未认真整改的每项扣2分，未及时反馈的扣1分；

4.草花种植后，现场卫生未清理，一次性花盆、残花残叶随意乱放，每发现一次扣2分。

8

防汛抗台

(1)防汛抗台措施落实有效，防汛物资准备充分，配备相应的抢险队伍，抢险及抢物资及时到位；

(2)及时排除积水，积极减少损失，保证绿化区域对外开放；

(3)做好防汛过后的善后工作，倾斜树木无特殊情况应在24小时内扶正并进行相应的处理；

(4)采取规范的养护措施，提高存活率和恢复正常生长。	5	1.工具物资准备不充分的扣1分，未能及时到位的扣2分；抢险工具不能正常使用的每件扣0.2分；

2.未能及时排除积水，造成损失的每处扣2分；

3.倒斜树未能在24小时内扶正，每株扣0.5分；

4.因措施不得力而造成树木死亡的，每株扣1分，并对名贵的树木进行赔偿。
9	安全措施

（1）在进行高大树木修剪时必须配备地勤工；

（2）作业区周围设立防护栏和警示标志；

（3）高危操作的人员必须配系安全带。	5

不达标的每项扣1.5分。
注：1.营地依据周巡检、月度检查及《考核细则》进行评分，季度考核结果反馈给承包方。

2.考核评分：（1）85-100分为优秀；（2）70-84分为良好；（3）60-69分为合格；（4）60分以下为不合格。

附件三：东方绿舟全景导游图